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关于《五原县力奇农业科技有限责任公司新建年产0.6万吨水溶肥、3万吨生物有机肥

资源综合利用变更项目环境

影响报告表》的批复
五原县力奇农业科技有限责任公司：

你单位报送的《五原县力奇农业科技有限责任公司新建年产0.6万吨水溶肥、3万吨生物有机肥资源综合利用变更项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、五原县力奇农业科技有限责任公司拟对五原县力奇农业科技有限责任公司新建年产3万吨生物有机肥项目进行变更。变更规模及内容：本次新增项目占地面积为7400m2，约11亩，建筑面积为7235m2；水溶肥熟化车间360平方米、泡制车间875平方米、原料库6000平方米，建成投产后生产规模可达年产0.6万吨水溶肥。总投资200万元，其中环保投资为45万元 ，根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

（1）本项目运营期产生的废气主要为锅炉烟气、恶臭（原料存储恶臭）、石灰粉尘。石灰粉尘经对熟石灰储存区、加工区定期洒水保持生产车间清洁，采取库房及生产车间全封闭，使粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；恶臭气体通过发酵车间采取全封闭、在原料堆放及发酵过程中加入EM生物菌除臭剂、在采取上述除臭措施后，使臭气浓度、氨气和硫化氢无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；锅炉烟气经旋风除尘和双碱法脱硫装置后由40m高烟囱排放，排放浓度限值满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)要求。

（2）本项目运营期产生的废水主要为生活污水、锅炉排水，生活污水全部排入化粪池，经化粪池处理后外运污水处理厂，锅炉排水储存到锅炉污水储存罐，用于洒水降尘。

（3）本项目运营期主要产噪声为设备运行噪声。本项目噪声主要产生于生产厂房内,通过优先选用低噪声设备，对不同的设备采取选用低噪声设备、基础减震、安装隔声门窗，再经距离衰减，确保经处理后的厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（4）项目运营期固废主要包括生活垃圾、辅料包装物、炉渣、脱硫石膏及除灰尘、废活性炭。生活垃圾集中收集后运往当地环卫部门指定的地点处理；辅料包装物送往废旧物品回收站回收；脱硫石膏及除灰尘、炉渣外售水泥厂；废活性炭由建设单位暂存于企业危废暂存间，委托具有资质的单位回收处置。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由五原县环境保护局委托监察大队负责。
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