
五环审表﹝2021﹞18号                   签发人: 王明亮 
关于《巴彦淖尔市五原县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程环境影响报告表》的批复
五原县住建局排水设施管理站：

你单位报送的《巴彦淖尔市五原县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

 一、五原县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程主要建设内容为潜流湿地46000m2、表流湿地85000m2、生态边坡16300m、人工水草5500m2、基底改良3000m2、生态浮岛2400m2、3m宽管理道路2950m、生态景观1项、周边绿化10000m2、生态走廊1000m。项目总投资8055.23万元，全部为环保投资。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套和完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况提出以下意见和要求：

1.运营期废气主要为湿地水体内有机腐殖质受到扰动时散发出少量恶臭气体，主要成分为NH3和H2S，呈无组织状态释放，应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织厂界标准值要求。
2.运营期通过采用“垂直潜流湿地+表流湿地”工艺，使人工湿地内的水质指标达到《巴彦淖尔市城镇污水处理厂出水排入湿地要求及湿地建设指导意见》，湿地出水应符合或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，控制指标确定为pH、 溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、BOD5、COD七项，然后排入沙河分干渠。

3.运营期噪声主要来源于泵类运行时产生的机械噪声，采取减震、隔声等措施后噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.运营期固废主要为水生生物残骸，捞出后委托环卫部门清运。
5.项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。
 五原县环境保护局
                               2021年5月8日
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