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关于《五原县盛鑫商贸有限公司年产8000吨

出口级籽仁加工生产线项目环境

影响报告表》的批复
五原县盛鑫商贸有限公司：

你单位报送的《五原县盛鑫商贸有限公司年产8000吨出口级籽仁加工生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、五原县盛鑫商贸有限公司拟在五原县工业园区小微创业园扩建五原县盛鑫商贸有限公司年产8000吨出口级籽仁加工生产线项目。主要建设内容为由原有年产500吨籽仁加工生产线扩建为年产8000吨出口级籽仁加工生产线。总投资1000万元，环保投资69万元，根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

（1）本项目废气主要为运营期间剥壳、去石、比重筛选、色选、二次烘干产生的粉尘以及一次烘干过程产生的SO2、NOX、烟尘等。一次烘干产生的废气通过水膜除尘器、布袋除尘器处理后由1#15m高排气筒排放。二次烘干废气经布袋除尘器处理后由1#15m高排气筒排放。1#色选生产线剥壳、去石、色选产生的废气经布袋除尘器处理后由1#15m高排气筒排放（1#排气筒中各项污染物从严执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放浓度限值）。2#色选生产线、3#色选生产线产生的废气经布袋除尘器处理后由2#15m高排气筒排放。（2#排气筒粉尘浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放浓度限值）。
（2）本项目不涉及生产用水，生活污水经厂区内化粪池处理后排入园区管网。

（3）本项目运营期主要为设备运行噪声。对设备采取选用低噪声设备、消声器、基础减震，再经距离衰减，确保经处理后的厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

（4）本项目运营期固废主要包括除尘器收集尘、废滤袋、剥壳产生的废壳、去石、X光除杂质产生的碎石子、泥土、杂质，比重色选、一次筛选、色选产生的不合格物料和生活垃圾。剥壳产生的废壳在厂区内压制为颗粒状，为热风炉提供燃料。比重色选、一次筛选、色选产生的不合格物料集中收集，作为生物质燃料再利用。除尘器会产生废滤袋，由厂家回收。除尘器收集尘、去石、X光除杂质产生的碎石子、泥土、杂质、炉渣、生活垃圾集中收集后运往当地环卫部门指定的地点，委托环卫部门处理。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由五原县环境保护局委托监察大队负责。
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