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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五原县大丰粮油食品有限责任公司生产线及锅炉项目变更

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	赵飞云
	联系方式
	139****1950

	建设地点
	巴彦淖尔市五原县五原工业园区

	地理坐标
	E 108°16'32.83"，N 41°3'41.05"

	国民经济行业类别
	C1373 水果和坚果加工；
D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	十一、食品制造业14—24其他食品制造149*其他（单纯混合、分装的除外）

四十一、电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	14106.66
	环保投资（万元）
	89

	环保投资占比（%）
	0.63
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	64035m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则见下表1-1。
表1-1    专项评价设置原则表

专项评价类别

涉及项目类别

本项目专题设置情况

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

不需展开
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂

不需展开

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

不需展开

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不需展开

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不需展开



	规划情况
	2018年，五原工业园区管委会委托内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司编制了《五原工业园区控制性规划（2019-2035）》。2019年，内蒙古自治区土地调查规划院对《五原县工业园区控制性规划》出具技术审查意见。内蒙古城市规划市政设计研究院于2019年开展了《五原工业园区总体规划（2019-2035）》的编制工作，同年内蒙古自治区自然资源厅出具内自然资函[2019]620号文《内蒙古自治区自然资源厅关于五原工业园区总体规划（2019- 2035）的批复》对《总体规划(2019-2035)》进行了批复。

	规划环境影响评价情况
	2013年，五原县工业园区管理委员会委托内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制了《五原县工业园区总体规划环境影响报告书》，并取得了内蒙古自治区环境保护厅出具的审查意见（内环字[2013]198号）。 
2022年，五原县管理委员会委托内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制了《五原工业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，目前正在修改阶段，尚未取得环评批复。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与园区总体规划的符合性分析
根据《五原工业园区总体规划（2019-2035）》及《五原工业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，园区主导产业为农畜产品加工、装备制造、现代服务业。
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本项目为农副产品加工项目，根据上述内容，本项目符合园区产业布局规划。

2、与园区规划环境影响评价报告书的符合性分析
鉴于目前《五原工业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，正在评审阶段，暂未取得环评批复，且近期工业园区产业定位及产业布局基本未发生调整，本次评价对照2013年批复的《五原县工业园区总体规划环境影响报告书》中的相关内容进行规划符合性分析。
根据《五原县工业园区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（内环字[2013]198号）中的相关内容，园区产业定位包括：以农畜产品深加工产业为主，发展现代物流，适度发展装备制造、新能源和新材料产业。
根据《巴彦淖尔市五原县国土空间总体规划（2021—2035年）》第七节第30条：“构建‘一带四区、一核三心、三轴多点’的城乡空间发展格局

紧抓发展新机遇，强化城乡之间各类生产要素自由流动，构建‘一带四区、一核三心、三轴多点’的空间发展格局。

“一带”为以黄河沿线作为沿黄生态保护及高质量发展带。

“四区”为以塔尔湖镇、银定图镇镇域空间形成的农旅融合发展区，以新公中镇、和胜乡、复兴镇、巴彦套海镇北部、胜丰镇镇域空间形成的现代农业发展区，以天吉泰镇、巴彦套海镇南部形成的现代物流发展区，以隆兴昌镇镇域空间形成的城镇综合发展区。

“一核”为以五原县中心城区打造的三产融合发展核。

“三心”为以塔尔湖镇为主体的塔尔湖农旅融合中心、以天吉泰镇为主体的天吉泰临空物流中心以及以巴彦套海镇为主体的巴彦套海临铁物流中心。

“三轴”为以212省道为脉络的县域城镇发展轴、以110国道为脉络的县域综合发展轴和以S311省道为脉络的县域农业发展轴。

“多点”为胜丰镇、银定图镇、新公中镇、复兴镇以及和胜乡等农业服务型城镇。”
项目属于农畜产品加工业，属于园区规划环评中主要产业，符合园区产业定位，符合农业服务型城镇规划，符合《巴彦淖尔市五原县国土空间总体规划（2021—2035年）》。

综合以上分析，本项目的建设符合园区总体规划及规划环境影响评价及其审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目产品加工属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C1373 水果和坚果加工”，对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类。本项目锅炉为热力生产和供应业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目产品、工艺技术与设备均不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）第十三条规定：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。
因此本项目为允许类项目。项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定。根据《巴彦淖尔市人民政府关于印发巴彦淖尔市空气质量持续改善行动实施方案的通知》，本项目所在地区为五原县，不属于重点区域，本项目不属于铁合金行业，无需执行大气污染物特别排放限值要求。本项目不新建燃煤锅炉，符合《方案》要求。
2、选址及用地合理性

本项目选址位于巴彦淖尔五原工业园区五原县大丰粮油食品有限责任公司厂区内，项目用地性质为工业用地，本项目不新增用地。且项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、准水源保护地、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点，本项目的建设选址合理。

3、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

2023年12月26日，巴彦淖尔市人民政府发布了《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

①优先保护单元。“共计137个，面积为44688.28平方千米，占全市总面积的68.6%”更新为“共计145个，面积为42386.65平方千米，占全市总面积的65.07%”。

②重点管控单元。“共计111个，面积为20444.29平方千米，占全市总面积的31.39%”更新为“共计110个，面积为22746.59平方千米，占全市总面积的34.92%”。

③一般管控单元。“共计1个，面积为7.43平方千米，占全市总面积的0.01%”更新为“共计1个，面积为6.84平方千米，占全市总面积的0.01%”。本项目所处管控单元为五原县城镇空间（编码ZH15082120003），管控单元类别：重点管控单元，重点管控单元不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线

根据巴彦淖尔市生态环境局发布的2024年环境质量公告公报，项目评价区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目运营期会产生废水、废气、设备噪声以及固体废物，在采取相应的污染防治措施后，各类污染物均达标排放，不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

1、水资源利用上线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），项目区属于生态用水补给区，但该项目不涉及生产用水，其生活用水由厂区内原有的水源井供给，本项目新增用水量少，不会突破当地的水资源利用上线。
2、土地资源利用上线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），项目所在区域属于土地资源重点管控区。本次扩建项目在现有厂区内实施，不新增占地，不会突破当地土地资源利用上线。
3、能源利用上线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），项目所在区域不在巴彦淖尔市高污染燃料禁燃区范围内。
本次新增的锅炉采用生物质燃料，该项目不属于高耗能项目，其运行后年用电120万Kwh、用生物质燃料4103.6吨，不会突破当地的能源利用上线，符合能源利用上线的相关要求。
（4）生态环境准入清单

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔五原县工业园区，根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023年）》，项目用地区域管控单元名称为：巴彦淖尔五原工业园区，管控单元类别：重点管控单元。管控要求如下表：
表1-1  本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析

环境管控单元名称

管控要求

拟建项目情况

是否

符合

巴彦淖尔五原工业园区
重点管控单元

空间布局约束

1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、布局、规划环评等的项目一律不予批准。

2、新建、改建、扩建项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度。

3、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动。
4、新建、改建、扩建“两高一低”项目，须符合《内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅工业和信息化厅能源局关于印发< 内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）>的通知》（内发改环资字〔2023〕1080号）相关要求。
1、本园区为农畜产品加工、装备制造、现代服务业，本项目主要为农产品生产，新建项目农产品加工，符合园区定位。
2、本项目属于技术改造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目产品、工艺技术与设备均不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）第十三条规定：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，因此本项目为允许类项目。项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定。

3、本项目占地为工业用地，不占用基本农田。

4、本项目不属于“两高一低”项目。
符合

污染物排放管控

1、粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须配套抑尘设施。

2、禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。
3、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到城镇污水集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入城镇污水集中处理设施。

4、农畜产品加工、食品加工等行业应严格落实水污染物排放总量控制及排污许可要求。

5、加强挥发性有机物和恶臭气体防治。

1、本次技术改造项目不涉及粉状物料；
2、本项目非燃煤锅炉；

3、项目不产生生产废水，软化设备产生的废水、锅炉排污水循环利用不外排。
4、本项目不涉及。

符合

环境风险防控

1、加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，形成园区应急物资联动资源库，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。制定园区环境风险事故防范和应急预案并定期更新。
2、依法严查向滩涂、坑塘、废弃矿井、渗坑渗井等非法排污的环境违法行为。
3、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。
1、本园区已制定园区环境风险事故防范和应急预案；

2、本项目不涉及；

3、本项目不涉及，本项目不属于排污许可重点管理的企业。
符合

资源利用效率要求

1、新建、改建、扩建的工业项目，禁止擅自使用地下水；食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准；具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井；工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。
2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。
1、本项目不使用地下水；
2、本项目不涉及。
符合

综上，项目建设符合巴彦淖尔市总体准入要求的相关规定。

经查询内蒙古“三线一单”公众端应用平台，本项目位于“五原县工业园”控制单元（属于重点管控单元，环境管控单元代码：ZH15082120001）。
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图1-2  本项目与三线一单位置关系图
4、与《建筑设计防火规范》的符合性分析
对照《建筑设计防火规范》的相关规定，民用建筑与燃气锅炉的防火间距应符合规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定。锅炉房可视为使用明火的丁类厂房。
表1-3   与《建筑设计防火规范》的符合性分析

名称
甲类厂房
乙类厂房

（仓库）
丙、丁、戊类厂房

（仓库）
民用建筑
单、多层
单、多层
高层
单、多层
高层
裙房、单、多层
高层
一、二级
一、二级

三级
一、二级

一、二级

三级
四级
一、二级
一、二级
三级
四级
一类
二类
丁、戊类厂房
单、多层
一、二级
12
10
12
13
10
12
14
13
10
12
14
15
13
三级
14
12
14
15
12
14
16
15
12
14
16
18
15
四级
16
14
16
17
14
16
18
17
14
16
18
高层
一、二级
13
13
15
13
13
15
17
13
13
15
17
15
13
锅炉房距离原料库房距离为30m，距离宿舍楼距离为500m，均符合《建筑设计防火规范》建设。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
2020年3月五原县大丰粮油食品委托江苏久力环境科技股份有限公司编制《五原县大丰粮油食品有限责任公司外贸综合服务平台及标准化厂房、烘焙炒货、共享车间、生鲜果蔬建设项目环境影响报告表》，批复内容为建设完成后年产33000吨生葵花籽、8000吨生葵花籽仁、8000吨葵花籽炒货、10000吨生南瓜籽、10000吨生南瓜籽仁、7000吨南瓜籽炒货、2000吨南瓜籽仁炒货、5000吨油葵籽仁、8000万穗真空保鲜玉米项目年产17000吨精制葵花籽、8000吨葵花籽仁、8000吨南瓜籽仁。建设锅炉房1座，200m2，内设1台5吨生物质导热油锅炉（除生产旺季以外的其他时间使用）、1台20吨导热油炉（每年的12月和1月生产旺季使用）为瓜籽生产线供应蒸汽，2台锅炉分别配套建设1套陶瓷多管除尘器，除尘后的烟气合并经1套“布袋除尘器+单碱法脱硫除尘系统”处理，除尘后的烟气由45m高的排气筒排放。内设1台2吨生物质蒸汽锅炉为真空保鲜糯玉米生产线供应蒸汽，配套建设1套陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，除尘后的烟气经1根30m高排气筒排放。实际建设内容与环评建设一致。巴彦淖尔市生态环境局五原县分局以“五环审表[2020]7号）”对报告进行了批复。2025年11月10日取得了排污许可证，编号：9115082169009324X1001Q。由于受市场经济波动影响，项目处于半停工、间歇性生产状态，常年低负荷运行，不满足监测工况要求，尚未进行验收。

由于生产需要，五原县大丰粮油食品有限责任公司对生产线进行改造，改造后以本地南瓜籽、葵花籽、油葵、糯玉米为生产原料，在原有生产基础上，真空保鲜玉米由8000万穗增至10000万穗。原有1台5吨生物质导热油锅炉（除生产旺季以外的其他时间使用）、1台20吨导热油炉（每年的12月和1月生产旺季使用）为瓜籽生产线供应热源，1台2吨生物质蒸汽锅炉为真空保鲜糯玉米生产线供应蒸汽。根据现实需求，现已将2吨生物质蒸汽锅炉更改为6吨生物质锅炉，将20吨燃煤导热油锅炉拆除，新建为12吨燃生物质导热油锅炉并全年使用，保留1台5吨生物质导热油锅炉全年使用。具体锅炉建设情况如下表所示：
表2.1  锅炉建设情况
序号
变更前
变更后

1
1台5吨生物质导热油锅炉（为瓜籽生产线供应热源）
保留1台5吨生物质导热油锅炉（为瓜籽生产线供应热源）
2

1台20吨燃煤导热油炉常用（为瓜籽生产线供应热源）

拆除20吨燃煤导热油锅炉，新建12吨生物质导热油锅炉（为瓜籽生产线供应热源）

3

1台2吨生物质蒸汽锅炉（为玉米生产线供热）

更换为6吨生物质蒸汽锅炉（为未来玉米生产线扩建预留空间）

项目实际建设中，建设地点、生产工艺等均未发生重大变更；项目供气方案变更导致废气污染物总量增大（污染物排放量增加值大于10%），根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）等规范，判定为重大变更，进行重新报批。根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2018年12月29日第二次修正）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）的有关规定，本项目属于“十一、食品制造业14—24其他食品制造149*其他（单纯混合、分装的除外）”及“四十一：电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程”，因此，本项目需编制环境影响报告表。五原县大丰粮油食品有限责任公司委托巴彦淖尔市嘉境环保有限公司承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作（委托书见附件1）。巴彦淖尔市嘉境环保有限公司接受委托后，随即组织有关技术人员进行了实地踏勘，根据环境影响评价技术导则及有关规范编制完成了本项目的环境影响报告表，现上报审批。

表2-2项目变动情况对比一览表
序号

污染影响类建设项目重大变动清单规定

环评阶段

实际建设内容

变更情况

是否属于重大变更

1

性质

1.1

建设项目开发、使用功能发生变化的

新建

新建

未变更

否

2

规模

2.1

生产、处置或储存能力增大30%及以上的

年产33000吨生葵花籽、8000吨生葵花籽仁、8000吨葵花籽炒货、10000吨生南瓜籽、10000吨生南瓜籽仁、7000吨南瓜籽炒货、2000吨南瓜籽仁炒货、5000吨油葵籽仁、8000万穗真空保鲜玉米项目。
1台5吨生物质导热油锅炉（除生产旺季以外的其他时间使用）、1台20吨导热油炉（每年的12月和1月生产旺季使用）为瓜籽生产线供应热源，1台2吨生物质蒸汽锅炉为真空保鲜糯玉米生产线供应蒸汽
年产33000吨生葵花籽、8000吨生葵花籽仁、8000吨葵花籽炒货、10000吨生南瓜籽、10000吨生南瓜籽仁、7000吨南瓜籽炒货、2000吨南瓜籽仁炒货、5000吨油葵籽仁、10000万穗真空保鲜玉米项目。
将2吨生物质蒸汽锅炉更改为6吨生物质锅炉，将20吨燃煤导热油锅炉拆除，新建为12吨燃生物质导热油锅炉并全年使用，保留1台5吨生物质导热油锅炉全年使用。
真空保险玉米增产25%。
锅炉发生变动
否
2.2

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网；锅炉定期排水及软化设备排水用于炉灰拌湿和场地洒水抑尘

生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网；锅炉定期排水及软化设备排水用于炉灰拌湿和场地洒水抑尘

未变更

否

2.3

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

项目位于达标区；生物质燃料设计消耗量300/a，煤设计消耗量280t/a

项目位于达标区；生物质燃料实际消耗量4103.6t/a 

导致污染物排放量增加10%以上。颗粒物增加102%，SO2增加3%，NOX增加129%

是
3

地点

3.1

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的

巴彦淖尔市五原县五原工业园区，厂区中心坐标为：东经108°16'32.83"，北纬 41°3'41.05"

巴彦淖尔市五原县五原工业园区，厂区中心坐标为：东经108°16'32.83"，北纬 41°3'41.05"

未变更
否

4

生产工艺

4.1

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的

项目采用1台5吨生物质导热油锅炉（除生产旺季以外的其他时间使用）、1台20吨导热油炉（每年的12月和1月生产旺季使用）为瓜籽生产线供应热源，1台2吨生物质蒸汽锅炉为真空保鲜糯玉米生产线供应蒸汽；项目主要污染颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。生物质燃料设计消耗量300/a，煤设计消耗量280/a

项目将2吨生物质锅炉更改为6吨生物质锅炉，将20吨燃煤导热油锅炉拆除，新建为12吨燃生物质导热油锅炉并全年使用，保留1台5吨生物质导热油锅炉全年使用。项目主要污染颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。生物质燃料实际消耗量4103.6t/a

导致污染物排放量增加10%以上

是

4.2

物料运输、装卸、贮存方式变化

原料、产品均储存于生产车间内部。
原料、产品均储存于生产车间内部。
未变更

否

5

环境保护措施

5.1

废气、废水污染防治措施变化

废气：

5吨生物质导热油锅炉配套建设1套陶瓷多管除尘器，除尘后的烟气合并经1套“布袋除尘器+单碱法脱硫除尘系统”处理，烟气处理达标后由45m高的排气筒排放；2吨生物质蒸汽锅炉配套建设1套陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，除尘后的烟气经1根30m高排气筒排放
废水：

生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网；锅炉定期排水及软化设备排水用于炉灰拌湿和场地洒水抑尘

废气：

5吨生物质导热油锅炉、12吨燃生物质导热油锅炉、6吨生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧措施，除尘后的烟气合并经1套后经旋风除尘器+布袋除尘器进行处理，最后由 45m 高排气筒（DA001）排放
废水：

生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网；锅炉定期排水及软化设备排水用于炉灰拌湿和场地洒水抑尘

发生变更

否
5.2

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的

生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网；锅炉定期排水及软化设备排水用于炉灰拌湿和场地洒水抑尘

生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网；锅炉定期排水及软化设备排水用于炉灰拌湿和场地洒水抑尘

未变更

否

5.3

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的

无

无

无
否
5.4

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的

噪声：选用低噪声设备，并对设备加装减振装置；

地下水、土壤：设置简单防渗区、一般防渗区。

噪声：选用低噪声设备，并对设备加装减振装置；

地下水、土壤：设置简单防渗区、一般防渗区。

未变更

否

5.5

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的

未涉及
未涉及
未变更

否

5.6

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的

未涉及
未涉及
无

否

2、项目建设内容

项目建设完成后年产33000吨生葵花籽、8000吨生葵花籽仁、8000吨葵花籽炒货、10000吨生南瓜籽、10000吨生南瓜籽仁、7000吨南瓜籽炒货、2000吨南瓜籽仁炒货、5000吨油葵籽仁、10000万穗真空保鲜玉米项目，总占地面积为64035m2，建筑面积30985.9m2，总投资14106.66万元。
表2-3  项目组成表
类别

工程名称

变更前工程内容

变更后工程内容
备注

主体工程

葵花籽出口车间

占地面积2000m2，为二层彩钢结构，内设4条生产线，包括原料入罐、除杂、去湿、比重、色选、分级、成品打包工序
/

不变
葵花籽生货剥仁车间

内设葵花籽和油葵籽剥仁的烘烤生产线，占地面积2000m2，为二层彩钢结构，葵花籽的烘烤生产线主要包括比重除杂、去湿、剥仁、成品入罐、去湿、比重、色选、半成品打包、去湿、除杂、色选、定量打包等工序

不变

南瓜籽生货剥仁车间
内设南瓜籽生产线，占地面积为2000m2，为二层彩钢结构，南瓜籽剥壳生产线主要包括上料、入罐、除杂、去湿、色选等工序
/

不变

饲料加工车间
内设废南瓜籽、葵花籽、油葵籽皮加工饲料生产线，占地面积300m2，为二层彩钢结构，内设制粒、粉碎、包装等工序
/

不变

熟货车间
内设南瓜籽、葵花籽的烘烤工序和南瓜籽仁的炒制工序，占地面积5700m2，为二层彩钢结构，南瓜籽、葵花籽的烘烤生产线主要包括比重去杂、煮制、烘烤、冷却和自动包装工序；南瓜籽仁的炒制生产线主要包括比重去杂、煮制、炒制、冷却、色选和自动包装工序
/

不变

保鲜糯玉米加工车间 
内设真空保鲜糯玉米生产线，占地面积5700m2，为二层彩钢结构，内设验级、剥皮、分等级、切头、装袋、真空、检测、杀菌、抽样化验、风干等工序

/

不变

储运工程

原料库

依托现有2座原料库，并扩建4座原料库，其中1、3、4号原料库占地面积为300m2，2号原料库占地面积为600m2，均为一层彩钢结构

/
不变
冷库

新建2座冷库，其中1号冷库占地面积为680m2，2号冷库占地面积为936m2
/

不变

成品库

建成1座成品库，为一层彩钢结构，占地面积为2500m2
/

不变

辅助工程

办公生

活区

已建成办公楼1座，占地面积590.863m2，为二层砖混结构，主要用于员工的日常办公生活
/
不变
门房

已建成门房1座，占地面积120.032m2，为一层砖混结构
/
不变
锅炉房

新建1座锅炉房，为一层彩钢结构，占地面积200m2，内设1台5吨生物质导热油锅炉（除生产旺季以外的其他时间使用）、1台20吨导热油炉（每年的12月和1月生产旺季使用）为瓜籽生产线供应热源，2台锅炉分别配套建设1套陶瓷多管除尘器，除尘后的烟气合并经1套“布袋除尘器+单碱法脱硫除尘系统”处理，烟气处理达标后由45m高的排气筒排放；内设1台2吨生物质蒸汽锅炉为真空保鲜糯玉米生产线供应蒸汽，配套建设1套陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，除尘后的烟气经1根30m高排气筒排放
依托原有锅炉房，保留1台5吨生物质锅炉（全年使用），1台20吨导热油锅炉改为12吨导热油锅炉（燃生物质，全年使用），2吨生物质锅炉更改为6吨生物质锅炉（全年使用）。5吨生物质导热油锅炉、12吨燃生物质导热油锅炉、6吨生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧措施，除尘后的烟气合并经1套后经旋风除尘器+布袋除尘器进行处理，最后由45m 高排气筒（DA001）排放
锅炉改变、排气筒改变

灰渣库

新建1座全封闭灰渣库，占地面积30m2，底部硬化
/

不变
公用工程

供水

由园区自来水管网供给

依托现有项目
不变

供电

由园区供电线路供给

依托现有项目
不变

供暖及供热

瓜籽生产线由1台20吨燃煤导热油炉（每年的12月和1月生产旺季使用）及一台5吨生物质导热油锅炉（除生产旺季以外的其他时间使用）供给；真空保鲜糯玉米生产线由1台2吨生物质蒸汽锅炉供给
瓜籽、炒货生产线由1台12吨导热油及1台5吨生物质导热油锅炉供给（全年），真空保鲜糯玉米生产线由1台6吨生物质蒸汽锅炉供给（全年）

锅炉使用时间改变

排水

生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网

生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网；锅炉定期排水及软化设备排水回用
锅炉废水回用

环保工程

废水

处理

生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网；锅炉定期排水及软化设备排水用于炉灰拌湿和场地洒水抑尘

/
不变
废气

处理

锅炉烟气

5吨生物质导热油锅炉和20吨燃煤导热油锅炉分别配套建设1套陶瓷多管除尘器，除尘后的烟气合并经1套“布袋除尘器+单碱法脱硫除尘系统”处理，烟气处理达标后由45m高的排气筒排放；2吨生物质蒸汽锅炉配套建设1套陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，除尘后的烟气经1根30m高排气筒排放
5吨生物质导热油锅炉、12吨燃生物质导热油锅炉、6吨生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧措施，除尘后的烟气合并经1套后经旋风除尘器+布袋除尘器进行处理，最后由45m 高排气筒（DA001）排放
排气筒改变
生产工艺

废气

/
/

不变
噪声

处理

生产设备均设置在封闭厂房内部，定期对设备进行维护保养

设备均设置在封闭厂房内，选用低噪设备，高噪声设备设置减振设施

对高噪音设备进行减振
固体

废物

生活垃圾

厂区设垃圾箱，集中收集后，运往环卫部门指定地点

/
不变
废南瓜籽、葵花籽、油葵籽皮、不合格品、筛选后的杂质、除尘器截留粉尘

集中收集，运往环卫部门指定地点

厂内设置1座80m2一般固废暂存间，废南瓜籽、葵花籽、油葵籽皮加工成饲料外售饲料厂综合利用；不合格品外售养殖场综合利用；筛选后的杂质集中收集后委托环卫部门处理；除尘器截留粉尘集中收集后委托环卫部门处理

一般工业固废暂存
糯玉米皮、糯玉米头、不合格糯玉米
/
全部集中收集后全部外售附近养殖场，日产日销，不在厂区内存放

集中售卖

生物质锅炉炉灰、生物质锅炉除尘灰、导热油炉锅炉炉渣、导热油炉锅炉除尘灰、脱硫渣
/
厂内设置1座30m2灰渣库，生物质锅炉炉灰和除尘灰集中收集后作为肥料还田；导热油炉锅炉炉渣、除尘灰和脱硫渣外售用于制砖或生产水泥等建筑材料

设灰渣库，定期处理

3、生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表2-4 项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

备注
一、南瓜籽剥仁生产车间

1

储料罐

60m3
8

依托
2

打磨机

4

依托
3

筛选机

1

依托

4

磁力棒

1

依托
5

比重机

1

依托
6

磁力棒

1

依托

7

去石机（布勒）

2

依托
8

去石机（国产）

8

依托
9

5号罐

1

依托
10

风吸比重机

1

依托
11

提升机

1

依托
12

色选机

安达

2

依托
13

提升机

Z

8

依托

14

分级筛

1-6号

6

依托
15

储料箱

1

依托

16

输送带

若干

依托
二、葵花籽剥仁生产车间

1

螺旋提升机

1

依托
2

剥壳机

11

依托

3

除杂比重机

1

依托
4

烘箱
9

依托
5

斗式提升机

1

依托

6

籽仁储料罐

6

依托
7

提升机

Z

1

依托
8

去石机

1

依托
9

碎仁筛

1

依托
10

磁力棒

1

依托
11

风吸比重机

1

依托
12

斗式提升机

2

依托
13

色选机

安科

1

依托
14

色选机

安科
2

依托

15

提升机

Z

1

依托

16

储料箱

1

依托

17

金探
1

依托

18

X光机

1

依托

19

打包机

1

依托

20

输送带

若干

依托
三、南瓜籽仁炒制生产线

1

比重机

1
依托

2

煮锅

14
依托

3

炒锅

14
依托

4

比重机

1
依托

5

色选机

1
依托

6

打包机

1
依托

7

输送带

若干

依托
四、熟货车间

1

比重机

1
依托

2

煮锅

1
依托

3

烘箱

1
依托

4

打包机

1
依托

5

输送带

若干

依托
五、葵花籽出口车间
1

除杂筛

4
依托

2

去石机

4
依托

3

比重机

4
依托

4

色选机

4
依托

5

分级筛

8
依托

6

储料罐

8
依托

7

打包机

2
依托

8

输送带

2-

依托

六、饲料加工生产线

1

提升机

8
依托

2

剥壳机

2
依托

3

除杂机

2
依托

4

去石机

2
依托

5

比重机

2
依托

6

色选机

2
依托

7

分级筛

2
依托

8

打包机

1
依托

9

输送带

若干

依托
七、真空保鲜糯玉米生产线
1
扒皮机
4
依托

2
扒皮机辅助设备
2
依托

3
切头去尾机
7
依托

4
水槽式提升机
4
依托

5
全自动真空袋装一体机
8
依托

7
风干机
4
依托

8
全自动杀菌锅
4
依托

9
输送带
若干
依托

八、供热系统

1

生物质导热油锅炉

5吨
1

依托
2

生物质导热油锅炉

12吨
1

变更
3
生物质蒸汽锅炉
6吨
1
变更

九、其它

1

风机

5
变更

2

水泵

3

变更

4、原辅材料及能源消耗

本项目生产原料为光板南瓜籽、葵花籽、油葵、糯玉米等，均从项目区附近购入，原辅材料消耗情况见下表。

表2-5 主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

名称

数量

原辅料

1

光板南瓜籽

40000t/a

2

葵花籽

70000t/a

3

油葵

7200t/a
4

糯玉米

10000万穗
5
白糖

70t/a
6
红糖

50t/a
能源
1

水

60000m3/a

2

电

120万kw·h/a

3

生物质燃料

4103.6t/a

本项目生物质燃料消耗量为4103.6t/a，成分分析见表2-5：

表2-6 生物质燃料成分分析一览表

燃料组分

名称

水分（%）

收到基灰分（%）

挥发分（%）

固定碳

（%）

低位收到基发热量（MJ/kg）

碳

（%）

氢（%）

氧（%）

氮（%）

硫

（%）

汞含量（ug/g）

压块生物质

6.46

2.12

80.44

17.87

16.73

45.53

4.60

40.11

1.16

0.02

/

5、产品方案
本项目产品主要有光板南瓜籽仁、葵花籽仁、油葵仁、真空保鲜糯玉米等，产品方案见下表所示。
表2-7 项目产品方案一览表        
产品名称

年产数量

包装规格

厂区

存储位置

生葵花籽

33000t/a

纸塑袋20kg

成品库

生油葵籽仁

5000t/a

纸塑袋20kg

生葵花籽仁

8000t/a

真空加纸箱25kg

生南瓜籽

10000t/a

纸塑袋40kg

生南瓜籽仁

10000t/a

真空加纸箱25kg

葵花籽炒货

8000t/a

5kg/箱，10kg/箱

南瓜籽炒货

7000t/a

5kg/箱，10kg/箱

南瓜籽仁炒货

2000t/a

5kg/箱，10kg/箱

真空保鲜糯玉米

10000万穗
1穗/袋，20袋/箱
6、公用工程

项目公用工程利用原有设施，具体情况如下所示。
（1）供电

项目供电由市政供电设施提供，年用电量120万kW.h。

（2）给水

①生活用水

本项目劳动定员57人，年工作310天，生活用水按每人每天80L计，则日用水量4.56m3/d，年用水量1413.6m3/a，排水量按80%计，则日排水量3.648m3/d，年排水量1130.88m3/a。

②生产用水

A：南瓜籽、葵花籽剥仁生产线用水

主要为南瓜籽、葵花籽在破壳之前需要根据原料的干湿度加入适量的水搅拌，本项目需要加水搅拌的原料为18000吨/年，经类比同类项目实际用水情况（类比《杭锦后旗昌隆工贸有限责任公司新建年产10000吨葵花籽、10000吨无壳（光板）南瓜籽仁精深加工项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目与本项目加工工艺相同，产品一致，因此类比可行），1吨原料平均需加水0.2m3，根据建设单位提供资料需要剥壳的南瓜籽用量为18000m3/a，则年用水量为3600m3/a。用水全部被原料吸收，无废水排放。

B：炒制工序补水
炒制工序用水为煮制（葵花籽、南瓜籽、南瓜籽仁）工序补水，煮制过程中煮制用水一部分被瓜子带走，一部分通过蒸发损耗，剩余部分循环使用。根据建设单位提供资料本项目炒制工序的原料用量为葵花籽10000t/a、南瓜籽8750t/a，南瓜籽仁2500t/a，类比《巴彦淖尔燕山食品有限公司年产6000吨瓜子和300吨蚕豆生产线项目竣工环境保护验收监测报告》中炒货工序煮制用水量为0.5m3/t（原料），因此，葵花籽煮制用用水量5000m3/a；南瓜籽煮制用水量4375m3/a；南瓜籽仁煮制用水量1250m3/a，综上所述本项目煮制工序用水量为10625m3/a。
③蒸汽锅炉补水
锅炉用水即为锅炉补充水量，锅炉补水量即为锅炉排污水量和蒸汽水量（供热损耗量），锅炉排污水量按照锅炉吨位的3%计算，则排水量0.06m3/h（0.54m³/d，167.4m3/a）；锅炉蒸汽水量（供热损耗量）0.05 m3/h （0.45m3/d，112.5m³/a）；则锅炉补水量为0.11m3/h，计0.99m3/d（306.9m3/a）。

生物质蒸汽锅炉补水即为软化设备净化的软化水0.99m3/d（306.9m3/a），软化水处理设施的软化处理效率为75%，故用于锅炉补水的新鲜水为1.32m3/d（409.2m3/a），软水装置排污水量为0.33m3/d（102.3m3/a）。

（3）排水

生活污水年排放量1130.88m3/a，经化粪池沉淀处理后，排入园区污水管网；生物质蒸汽锅炉排水量为167.4m3/a，软化设备排水量为102.3m3/a，锅炉及软化设备排水主要污染物为盐类，属于清净下水，用于炉灰拌湿及场地洒水抑尘。煮制废水：煮制过程中煮制用水一部分被瓜子带走，一部分通过蒸发损耗，剩余部分循环使用，本项目无煮制废水排放。
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图2-1  本项目水平衡图（m3/d）

（3）供热
生产区无需供暖，办公生活区采暖为导热油锅炉供给，办公室供热面积较小，可满足供热需求。
7、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，依托原有，年工作310天，每天9小时。
8、周边环境概况
本项目位于巴彦淖尔五原工业园区五原县大丰粮油食品有限责任公司厂区内，项目西侧为万顺食品有限公司，项目南侧为内蒙古五源医药有限责任公司，东侧为内蒙古禄鸣元食品有限公司，北侧为步龙食品有限公司。

9、项目平面布置

办公生活区位于厂区东南侧；熟货、炒货、包装生产车间位于厂区南侧，鲜玉米生产车间位于厂区北侧，鲜玉米车间自西向东依次为真空车间、冷却车间、包材车间、包装车间、成品库房，北侧为蒸煮车间、半成品库房。锅炉房位于生产车间的西侧。

本项目实施后厂区平面图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	具体工艺流程及产排污分析如下：

（1）葵花籽出口生产线工艺
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图2-2 葵花籽出口生产线工艺流程图
    工艺简述：

①原料接收、贮存：收购原料，用汽车运达公司、储存；

    ②去石除杂：将原料中的石子、尘土等杂质去除；

③去湿：进入干燥箱对籽仁进行初步干燥，采用燃生物质锅炉提供热源；
④比重去杂：去除瓜籽中不成熟的瓜籽和杂质；

⑤色选机：剔除不合格成品；

⑥分级加工：把原料按不同规格区分开；

⑦储料罐：分选好的葵花籽进入储料罐储存，其中一部分作为产品进行计量包装、入库销售；一部分进入葵花籽烘烤工序，制作熟货；剩余部分进入下一道剥壳工序继续加工；

⑧计量包装：按照客户的数量要求计量包装；成品入库贮存。

（2）葵花籽剥仁生产线
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图2-3 葵花籽出口生产线工艺流程图

    工艺简述：

①原料接收、贮存：收购原料，用汽车运达公司、储存；

②除杂：去除杂质；

③去湿：进入干燥箱对籽仁进行初步干燥，采用燃生物质锅炉提供热源；
④剥根机：去根部进行切除；

⑤比重：去除瓜籽中不成熟的瓜籽和杂质；

⑥色选机：剔除不合格成品；

⑦入储料罐：分选好的原料进入储料罐储存，其中一部分作为产品进行计量包装、入库销售；一部分进入南瓜籽烘烤工序，制作熟货；剩余部分进入下一道剥壳工序继续加工；

⑧计量包装：按照客户的数量要求计量包装；

⑨成品入库：成品入库贮存。
（3）南瓜籽剥仁生产线工艺
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图2-4 南瓜籽剥仁生产线工艺流程图

工艺简述：

①入罐：原料入罐；

    ②除杂：去除瓜籽表皮；

③去湿：进入干燥箱对籽仁进行初步干燥，采用燃生物质锅炉提供热源；

④色选：剔除不合格成品；

⑤分级：对产品进行分类；

⑥拌水：增加湿度；
⑦烘干：加热、烘烤瓜籽中多余的水，采用燃生物质锅炉提供热源；

⑧比重：去除瓜籽中不成熟的瓜籽和杂质；

⑨去湿：去除多余水分；

⑩除杂：去除表皮杂质；
⑪色选：剔除不合格成品；

⑫烘干：加热、烘烤瓜籽中多余的水，采用燃生物质锅炉提供热源；

⑬X光机除杂质：剔除成品中存在的金属碎片等恶性杂质；

⑭入储料罐：剥仁筛选完成的南瓜籽仁一部分作为产品进行计量包装、入库销售；另一部分进入南瓜籽仁炒制工序，制作熟货；；

⑮计量包装：按照客户的数量要求计量包装，成品入库贮存。

（4）熟货车间生产线工艺
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图2-5 熟货生产线工艺流程图

工艺简述：

①色选：剔除不合格成品；

    ②煮制：南瓜籽在煮锅中进行煮制，煮制过程中加入白糖和红糖，大概煮制1h左右；

③烘烤：煮制完成的南瓜籽进入烘干机中进行烘烤，烘干大约1h左右，采用燃生物质锅炉提供热源；

④筛选：不同规格产品；
⑤色选：剔除不合格成品；

⑥计量包装：按照客户的数量要求计量包装；
⑦成品入库：成品入库贮存。

（5）真空保鲜糯玉米生产线工艺
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图2-6 真空保鲜糯玉米生产线工艺流程图
工艺简述：

①上料：将玉米运输至蒸煮锅；

②蒸煮：将玉米进行蒸煮；

    ③扒皮：扒皮机去除糯玉米皮；

④切头去尾：使用玉米切断机去除玉米的头和尾；
⑤清洗：对玉米进行清洗；
⑥真空：袋装的糯玉米进行真空处理；

⑦检测：检查包装是否完好；
⑧杀菌：包装好的产品采用杀菌机进行杀菌处理；
⑨抽检：抽检产品质量；
⑩打包：对成品进行装箱打包；
⑪入库：入库待售。

（6）饲料加工生产线工艺
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图2-7 饲料生产线工艺流程图
葫芦籽皮经烘干后与葵花籽、油葵籽皮进入筒仓，一部分进入制粒机制成颗粒状饲料打包外售，另一部分进入粉碎机粉碎成粉状饲料打包外售。
（7）锅炉
本项目生物质锅炉用水采用软水，软水由软水制备装置（离子交换树脂）制备。离子交换工艺过程一般包括过滤（工作交换）、反洗、再生阶段。①过滤（工作交换）阶段：当含有硬度离子的水通过树脂层时，水中的Ca2+、Mg2+与树脂上的功能离子Na+发生置换，树脂吸附了Ca2+、Mg2+而Na+进入水中，达到去除水垢（CaCO3、MgCO3）的目的，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。②反冲洗阶段：交换到达穿透点时，停止工作，再生前要进行反冲洗。其目的一是松动树脂层，使再生液能均匀渗入层中，与交换剂颗粒充分接触；二是把过滤过程中产生的破碎粒子和截留的污物冲走。项目软水制备装置（离子交换树脂）间隔一段时间使用新鲜水反冲洗一次。 ③再生阶段：随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置换达到饱和后就失去了交换功能，此时加盐罐提供一定浓度的NaCl 溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了Na+，恢复软化交换能力。项目软水制备装置（离子交换树脂）间隔一段时间使用新鲜水配置的盐水慢速流过的树脂层进行再生。

该工序废水主要为软水制备废水W1，主要污染物为pH、COD、溶解性总固体（全盐量），回收利用，不外排；该工序噪声主要为软水制备设备噪声N，采取基础减振，厂房隔声等措施； 
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图2-8  锅炉水循环流程图
生物质蒸汽锅炉
生物质燃料经专用管道进入锅炉内燃烧，使其转化为热能。本项目锅炉采用低氮燃烧技术，增加烟气内循环和外循环装置，配合特制炉膛控制火焰温度与过氧燃烧，后经旋风布袋除尘器+袋式除尘器进行处理，后烟气通过45m高排气筒排放。该工序废气主要为锅炉烟气（G1），主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、林格曼黑度；该工序废水主要为锅炉排污水（W2），主要污染物为pH、COD、溶解性总固体（全盐量），回收利用，不外排；该工序噪声主要为锅炉和风机噪声N，采取基础减振，厂房隔声，风机进出口软连接等措施。
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图2-9  生物质蒸汽锅炉工艺流程及产污节点图
导热油锅炉
本项目生物质导热油炉使用生物质成型颗粒作为燃料，生物质成型颗粒经炉内的低氮燃烧器燃烧放热，加热导热油炉内的导热油，导热油通过管道进入罐体为储罐加热，供热后的导热油再通过循环泵返回导热油炉继续加热，导热油在储罐和导热油炉间通过密闭管道循环使用。导热油炉内导热油循环使用，达到使用寿命后进行更换，以免因导热油变质引起炉管内壁积碳。
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图2-10  生物质导热油锅炉工艺流程及产污节点图


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续情况

公司于2017年委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《五原县大丰粮油食品有限责任公司年产2万吨出口级优质籽仁加工扩建项目环境影响报告表》，该报告表于2017年3月取得了巴彦淖尔市五原县环保局的批复（五环审表[2017]16号）。2020年3月公司委托江苏久力环境科技股份有限公司设计年产17000吨精制葵花籽、8000吨葵花籽仁、8000吨南瓜籽仁项目，建设过程中建设单位对建设内容、建设规模进行了调整。2020年5月，巴彦淖尔市生态环境局五原分局以【五环审表[2020]7号）】对报告进行了批复。公司于2025年11月10日取得了排污许可证，编号：9115082169009324X1001Q。

2、现有工程污染物排放情况

（1）废气

根据原环评可知，原有项目大气污染源主要是锅炉废气。其中颗粒物产生量为14.471t/a，SO2为1.105t/a、NOX为1.266t/a。 

（2）废水

项目不产生生产废水，锅炉排污水回收利用，不外排。
（3）固废

厂内设置1座80m2一般固废暂存间，废南瓜籽、葵花籽皮加工成饲料外售饲料厂综合利用；不合格品外售养殖场综合利用；筛选后的杂质集中收集后委托环卫部门处理；锅炉灰渣综合利用；厂区生活垃圾由环卫部门统一清运至五原县垃圾填埋场。现有一般固废暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设，分区防渗、防雨、围挡、标识标牌等配套设施齐全，现有暂存间剩余空余贮存可完全容纳新增固废，不存在库容不足、超堆存高度风险。
（4）噪声

根据2025年9月17日监测报告可知，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声昼间、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）区域环境质量达标情况判定

项目选址位于内蒙古巴彦淖尔市五原县，本次评价引用《巴彦淖尔市生态环境质量状况公报》(2025年)中隆兴昌镇的相关统计结果。经统计，基本污染物年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度见表3-1。

表3-1    基本污染物环境质量现状

污染物

评价指标

现状浓度(ug/m3)

标准值(ug/m3)

占标率(%)

达标情况

二氧化硫

年平均质量浓度

9

60

15.00

达标

二氧化氮

年平均质量浓度

18

40

45.00

达标

可吸入颗粒物

年平均质量浓度

51

70

72.85

达标

细颗粒物

年平均质量浓度

20

35

57.14

达标

一氧化碳

24h平均第95百分位数质量浓度

1.2mg/m3
4.0mg/m3
30.00

达标

臭氧

日最大8h平均第90百分位数质量浓度

133

160

83.13

达标

从上表可以看出，各基本污染物年评价指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单中的相关规定，同时满足《环境空气质量标准》(GB3095-2025)过渡期标准限值。项目所在区域的城市环境空气质量达标，判定为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状

为掌握评价区环境空气质量现状，引用《内蒙古煜冠食品加工有限责任公司年产5万吨葵花、南瓜子仁精深加工项目》（监测单位为内蒙古宏智检测技术有限公司）中的大气环境现状监测数据。监测日期为：2026年1月22日至2026年1月24日，监测点位于内蒙古煜冠食品加工有限责任公司，连续监测三天，本项目距内蒙古中能生物科技有限公司监测点1.2km处，符合引用要求。

监测结果显示，该监测点位处环境空气中TSP日均浓度最大值157ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2025）过渡期标准限值要求。

表3-2  引用环境空气质量现状监测布点情况一览表 

序号

名称

与本项目的地理位置关系

坐标

监测因子

执行标准

方位

距离

1

内蒙古煜冠食品加工有限责任公司
西南侧

1.2Km

东经108°16′16.65″

北纬41°3′05.02″

TSP

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

2、地表水环境质量现状

生产废水、软水制备废水及锅炉排污水不外排，且项目周边无地表水，因此，本次评价不进行地表水环境质量现状监测。

3、地下水、土壤环境质量现状

本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。本项目可能对地下水和土壤产生影响的区域为生产车间等，项目各区域均采取防渗地面，项目日常运行不存在对土壤、地下水的影响途径，故本报告不开展进行地下水和土壤现状环境质量评价。

4、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内无居民等敏感点，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。

5、生态环境

项目占地位于巴彦淖尔五原工业园区，项目区不在生态保护红线范围内，项目用地不处于环境敏感区内，因此，本次评价不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

项目厂界外500m范围内含村庄，厂区东侧为万顺食品有限公司，南侧为内蒙古五源医药有限责任公司，东侧为内蒙古禄鸣元食品有限公司。
2、声环境保护目标

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境保护目标

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

4、生态环境

项目原址内改造建设，不涉及新增占地，无生态环境保护目标。

表3-3  大气环境保护目标
环境类别

保护目标

坐标

方位

距离（m）

保护级别

环境空气

荣丰村

N:41°3′40.33"

E:108°16′46.76"

E
110
《环境空气质量标准》（GB3095-2025）

中的二级标准


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

锅炉房总装机容量为23t/h，锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、氮氧化物、汞及其化合物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉污染物排放浓度限值，详情见表3-4。

表3-4 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

二氧化硫

50

颗粒物

300

NOX
300

汞及其化合物

0.05

烟气黑度

1（无量纲）

排气筒高度（m）
≥45

厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2限值，详情见表3-5。

表3-5 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）
污染物名称

无组织排放

监控浓度限值

浓度（mg/m3）

颗粒物

1.0

2、噪声

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准具体限值见下表。

表3-6  《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

类别

等效声级Leq[ dB(A)]
昼间

夜间

3类

65
55
施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），噪声限值见下表。

表3-7  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
单位

昼间

夜间

dB(A)

70

55

3、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求。

	总量

控制

指标
	根据源强核算本项目原有锅炉排放总量为：颗粒物：14.4711t/a，二氧化硫：1.105t/a，氮氧化物：1.266t/a。

本次工程改建后锅炉排放总量为：颗粒物：0.154t/a，二氧化硫：1.14t/a，氮氧化物：2.9/a。
拟申请总量为：颗粒物：0.126t/a，二氧化硫：0.035t/a，氮氧化物：1.634/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工主要为锅炉拆除和安装，项目施工期间对周围环境造成影响的主要因素主要是施工过程中产生的废气、废水、噪声和固废。

一、施工废气环保措施

1、施工期对厂内运输车辆行驶路线定期清扫，洒水抑尘；

2、施工物料在场内堆放，遮盖苫布；

3、选用先进的施工设备，对施工设备进行定期维护。

二、施工废水环保措施

本项目施工期几乎无施工废水产生，生活污水进入旱厕，定期清掏。

三、施工噪声环保措施

本项目施工期主要对现有厂房内设备管道改造，施工活动主要在室内，施工期通过文明施工，合理安排施工进度，对周边声环境影响较小。

四、固体废物环保措施

施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要为包装材料及改造管材等，建设垃圾由施工单位分类收集后作为可回收利用材料出售；生活垃圾集中收集交由当地环卫部门统一处理。

五、拆除工程环保措施

本项目施工期主要拆除工程是锅炉一些管道及堵板

1、拆除期间选用低噪声设备和噪声小的设备，对施工区采取隔音材料进行封闭，减少噪音；

2、拆除之前必须将电线及管道等支线与拆除段的管道支线切断或者迁移；

3、拆除应从内向外拆出，拆除操作时，锅炉下方不得有人；

4、清理拆除的施工垃圾使用袋装，禁止乱丢。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响分析及治理措施

（1）废气源强分析
1）原料装卸粉尘

本项目原料装卸过程将产生粉尘，此部分粉尘以无组织形式排放难以量化，通过采用皮带输送，尽量降低皮带传输过程的落料高度，可有效减少无组织粉尘产生，同时将生产线安置在彩钢结构封闭厂房内可以有效减少粉尘向外环境排放。

2）烘干废气

本项目运营期对光板南瓜籽仁炒制、南瓜籽及葵花籽烘烤工序会产生烘干废气，由于原料均已经过筛分，含尘量较小。因此，废气中主要为水蒸气，在车间内无组织排空。

3）锅炉
本项目锅炉使用生物质作为燃料，年耗生物质量4103.6t/a。锅炉废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度、汞及其化合物，其产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”产污系数进行计算，废气量产污系数为6240标m3/吨-原料，颗粒物产污系数为37.6kg/吨-原料，二氧化硫产污系数为17Skg/吨-原料，氮氧化物产污系数为1.02kg/吨-原料。

表4-1  锅炉产排污系数

原料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产污系数

备注

生物质燃料

层燃炉

工业废气量

标立方米/吨-原料

6240

排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）

SO2
千克/吨-原料

17S

颗粒物

千克/吨-原料

37.6

NOX
千克/吨-原料

1.02

注：*产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.02%，则S=0.02。
汞及其化合物根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）要求采用物料衡算法计算，计算公式为：
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式中：
[image: image14.wmf]Hg

E

——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；


[image: image15.wmf]R

——核算时段内锅炉燃料耗量，4103.6t ；
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h

——汞的协同脱除效率，10%；


[image: image17.wmf]Hgar

m

——燃生物质燃料的汞含量，ug/g（10-6），设计生物质中汞含量为11.60ng/g。

查阅相关文献《中国农村地区生物质燃料燃烧的汞排放研究》，生物质燃料汞的平均含量为11.60ng/g。《<火电厂大气污染物排放标准>编制说明》中指出，当采用袋式除尘器对锅炉烟气进行净化时，对烟气中的汞也具有一定的脱除效率，本评价脱除汞及其化合物效率取25%。本项目生物质燃料使用量为4103.6t/a，则汞及其化合物产生量=4103.6t/a×11.60ng×10-3×（1-0.25）×10-6=35.7×10-6t/a。

本项目燃生物质锅炉采用低氮燃烧技术，废气设计采用1套旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后经1根45m高的排气筒排放（DA001）。根据《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》，布袋除尘器的除尘效率为99%，脱除汞及其化合物效率取25%，经采取上述措施后，锅炉废气产排污情况见表4-2所示。
表4-2  生物质锅炉废气产排污情况

污染

因子

产污系数

产生量t/a

产生浓度mg/Nm3
采取的措施

处理效率

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率

kg/h

烟气量

6240标m3

/t-原料

25.61×106Nm³/a

锅炉采用低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器+45m高排气筒（DA001）

/

25.61×106Nm³/a

颗粒物

37.6kg/t-原料

154.3

6024

99.9%
0.154

6.024
0.55
SO2
17Skg/t-原料
1.4

54.5
0%

1.14

54.5

0.4

NOx
1.02kg/t-原料
4.19

163.4
30%

2.9

114.38

1.04

汞及其化合物

/

47.6×10-6
/
25%

35.7×10-6
/

/
备注：本项目使用燃料S%=0.02%

（2）治理措施及影响分析

本项目燃气锅炉采用的采用低氮燃烧技术，经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由45m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

（3）废气治理设施可行性分析

本项目6t/h生物质锅炉及5t/h、12t/h导热油锅炉均采用低氮燃烧技术，经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过一根45m排气筒（DA001）排放。属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ820-2017）中锅炉烟气污染防治可行技术。
（4）废气污染源自行监测要求

本评价参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关要求提出本项目废气污染源自行监测要求见表4-5，废气有组织排放口基本情况见表4-6。

表4-5  废气污染源自行监测要求一览表

代号
名称
产生情况
监测频次

DA001

锅炉排气筒
颗粒物
月
SO2
月
NOX
月
林格曼黑度

月
表4-6  废气有组织排放口基本情况一览表

代号
名称
类型
高度（m）

内径（m）

地理位置

经度

维度
DA001

锅炉排气筒
一般排放口
45

0.4

108.275787

41.061402
2、废水环境影响分析及治理措施
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水量。本项目运营期废水主要为软水制备废水和锅炉排污水，项目软水制备产生的硬水、锅炉定期排水、收集后回用于洒水抑尘，不外排。

综上所述，本项目废水不外排。

3、噪声环境影响分析及治理措施
本项目运营期噪声主要来源于锅炉、软水制备及风机，产噪声级为70dB（A）～85dB（A），采取基础减振、厂房隔声，风机进出口软连接等降噪措施。各设备噪声源强见下表。
本项目室内噪声源及分布情况见表4-7。
表4-7 本项目噪声源源强调查清单（室内声源）

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑物外噪声

声功率级/dB（A）

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

锅炉房

6t/h生物质锅炉

80

基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接

22

-30

1

2

75.93

24h

15

49.93

2

12t/h导热油锅炉

80

21

-37

1

2

76.36

24h

15

50.94

2

风机

85

18

-30

1

2

80.96

24h

15

54.96

2

软水制备

70

19

-42

1

2

66.14

24h

15

40.14

2

（1）预测内容的确定

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。
（2）预测模式
进行噪声预测时，采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源分别计算。预测模式如下：

①室外声源

a. 计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

Lp( r )=Lw+Dc-(Adiv+Aatm +Abar +Agr+Amisc)

式中： Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Dl加上计到小于4π球面度(sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

b. 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

②室内声源

a.室内声源等效室外声源声功率级计算：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出：

Lp2= Lp1-（TL+6）

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

b.某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级；

r1—室内某个声源与靠近结构围护处的距离（m）；

R—房间常数；

Q—方向性因子。

c. 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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d. 计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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e. 将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw：
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式中：S—透声面积（m2）。

然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。

③计算噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为：
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式中：T—计算等效声级的时间；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

④预测值计算

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。

根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见下表。

表4-8 厂界噪声预测结果 单位: Leq [dB（A）]
昼间/夜间

厂界名称

现状值

贡献值
叠加值

标准值

昼间

东厂界

42.4
43.2

46
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准限值（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））
南厂界

42.7
42.6

46
西厂界

45.5
43.4

48
北厂界

45.7
42.1

47
夜间

东厂界

46.1
41.4

47
南厂界

46.3
41.5

48
西厂界

46.2
40.9

47
北厂界

46.9
41.6

48
本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声。建设单位采取以下降噪措施来减少运营期噪声对工作人员及周围环境的影响： 
噪声源：在满足生产工艺要求的前提下选用低噪声设备；对高噪声设备进行基础减震，使设备保持在最低噪声值范围内定期维护设备，使设备运行良好。 
传播途径：采取厂房隔声、距离衰减等措施。

声环境保护目标：本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点。
采取上述措施后，项目运营期噪声经厂房隔声、减振、距离衰减后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求，噪声对周围声环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析
（1）废南瓜籽皮、葵花籽皮、油葵籽皮

本项目光板南瓜籽、葵花籽、油葵籽去皮后会产生南瓜籽皮、葵花籽皮、油葵籽皮，根据物料平衡，南瓜籽皮产生量2700t/a、葵花籽皮产生量4500t/a、油葵籽皮产生量921.6t/a，全部加工成饲料外售饲料厂综合利用。

（2）不合格品

本项目原料加工过程中会产生少量品质较差的产品，根据物料平衡，不合格产品产生量约为1102t/a，外售养殖场综合利用。

（3）筛选后的杂质

本项目筛选过程中产生的杂质主要为石子、不成熟瓜籽、泥土、瓜瓤以及少量的金属等，根据物料平衡产生量约1102t/a，集中收集后委托环卫部门收集处理。

（4）保鲜糯玉米生产线固废

1）糯玉米皮
本项目糯玉米去皮工序产生的玉米皮约40t/a，集中收集后全部外售附近养殖场，日产日期，不在厂区内存放。
2）糯玉米头
本项目糯玉米去头工序产生的玉米头约18t/a，集中收集后全部外售附近养殖场，日产日期，不在厂区内存放。

3）不合格糯玉米
本项目糯玉米检验工序产生的糯玉米头约8000穗/a，集中收集后全部外售附近养殖场，日产日期，不在厂区内存放。

（5）炉渣
本项目锅炉运营期每年耗生物质量为4103.6t，锅炉炉渣产生量按下式计算：

    Glz=B×A×dlz/（1-Clz），式中

    Glz——炉渣产生量，t/a；

    B——耗生物质量，4103.6t/a；

    A——生物质的灰分1.5%；

    dlz——炉渣中的灰分占燃煤总灰分的百分数，取35%；

    Clz——炉渣可燃物含量，取20%。

经上式计算，锅炉炉渣产生量约为27t/a，炉渣主要成分为草木灰，含有丰富的钾、硅以及多种微量元素，在农业生产中可以用作土壤改良剂和制取多元复合肥料，因此，炉渣暂存于燃料库内使用硬质围挡隔出的专门区域内，并使用灰渣桶暂存，定期外售。

（6）除尘灰

本项目工艺废气中颗粒物产生量为125.9t/a，经脉冲布袋除尘器收集，除尘效率为99.9%，收尘灰产生量约为0.126t/a，收集后售卖
（7）生活垃圾

本项目劳动定员为57人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为28.5kg/d（8.835t/a），生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理。
（二）危险废物

（1）废导热油

本项目导热油炉使用的导热油需定期更换，根据现有项目实际运行情况，导热油更换周期约为5年，更换一次产生量约为2t。根据《国家危险废物名录》（2025年）废导热油属于危险废物（HW08 -900-249-08），每次更换时直接委托有资质单位拉运处置。

建设单位会根据导热油的导热性能判定是否需要更换，会提前计划更换事宜，提前通知处置单位，在更换当天安排专人登录内蒙古自治区危险废物动态管理信息系统申请危险废物转移电子联单，同时，危废处置单位安排专人登录内蒙古自治区危险废物动态管理信息系统点击确认接收，随即安排工作人员到厂收集、转运危险废物，整个过程可在当天全部完成。因此，本项目废导热油可以实现在当天全部转运出去，不在项目区暂存。由于导热油更换周期较长，厂内不设危废暂存间。

项目运营期固体废物产生及排放情况见表4-9。

表4-9 项目固体废物产生及排放情况一览表

产生环节

名称

固废

属性

产生量

（t/a）

贮存方式

处置措施及最终去向

生产
废南瓜籽、葵花籽、油葵籽皮
一般固废

8121.6
/
外售
不合格品
1102
/
筛选后的杂质
1102
/
糯玉米皮
40
/
糯玉米头
18t
/
不合格糯玉米

8000穗
/
锅炉

炉渣

一般固废
27

灰渣间

暂存于燃料库内使用硬质围挡隔出的专门区域内，并使用灰渣桶暂存，收集后售卖
工艺废气除尘器

除尘灰

0.126

固废储存间
袋装收集后暂存于垃圾桶，委托环卫部门清运处置

废导热油

导热油炉

危险废物900-249-08

2t/5a

不暂存

更换时直接委托有资质单位拉运处置

综上所述，本项目产生的固废均合理处置，不外排，对外环境影响较小。

5、地下水及土壤环境影响分析及防治措施

（1）地下水和土壤环境影响类型与影响途径识别。

本项目主要有机废气为锅炉烟气，主要污染物主要为颗粒物、SO2和NOX，经处理后能达标排放；软水制备废水、锅炉排污水，不外排。固废主要为生产过程中产生的固废、锅炉炉渣、除尘灰、员工生活垃圾和废导热油，固废均可妥善处置。项目废气、废水和固废均不会对地下水和土壤环境产生明显影响。

（2）地下水和土壤环境保护措施及防治对策

为防止对地下水、土壤环境的污染，本项目锅炉房按照一般防渗区进行防渗处理，防渗措施见表4-10。
表4-10  项目采取的防渗措施一览表

序号

类别

名称

防渗技术要求

1
一般防渗区

锅炉房

等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB 16889执行防渗处理

（3）跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录 A，本项目行业类别属于“142、热力生产和供应工程”，编制报告表的地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，不需开展地下水跟踪监测。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，本项目行业类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业”、“107、其他食品制造”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，不需开展土壤跟踪监测。

6、环境风险分析

（一）风险源调查

（1）风险源

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险源调查是分析建设项目物质与工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定环境风险评价等级。

通过调查本项目生产和存储过程中原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等，确定本项目涉及的风险物质为导热油。

（2）环境敏感目标

根据调查，厂区及其评价范围内无学校、医院、行政事业单位等敏感目标，无水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标；亦无铁路，无省级以上公路，无常年地表水系、无水库和国家珍稀动植物。拟建项目用地性质属于工业用地，未涉及农田。主要环境敏感目标见表11。

（二）风险评价等级及评价范围

（1）危险物质数量与临界量比值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

Q=q1/Q1＋q2/Q2……＋qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

q1，q2，…，qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，根据项目生产工艺和原辅材料的使用，全厂营运过程中涉及到的危险物质为管道及设备中的导热油。根据调查识别，对照建设项目，全厂运营期涉及到的危险物质数量和分布详见下表。

表4-11  风险物质情况表

序号

名称

主要成分

最大储存/在线量t

临界量t

全厂Q

备注

1

导热油

矿物油

2

2500

0.0008

导热油盘管

合计

Q=0.0008

由上表可知，Q=0.0008<1，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（2）评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中所规定的判定原则，本环境风险评价工作等级按下表进行确定。

表4-12  环境风险评价工作等级划分判据

环境风险潜势

Ⅵ、Ⅵ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表划分环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围，简单分析在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。

（三）风险识别

（1）风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B，本项目涉及的危险物质有毒有害毒理特性见表4-13。

表4-13   矿物油的主要理化和危险特性

中文名称

矿物油

CAS号

/

英文名称

lubricating oil ； Lube oil

分子式

/

外观与性状

油状液体, 淡黄色至褐色， 无气味或略带异味。

分子量

230～500

蒸汽压

密度

相对密度<1

溶解性

不溶于水

燃烧性

可燃

闪点（℃）

76

爆炸极限（％）

无资料

引燃温度（℃）

248

健康危害

侵入途径

吸入、食入。

毒性

LC50 无资料

健康危害

急性吸入， 可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

危险特性

其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

燃烧分解物

一氧化碳、二氧化碳。

泄露应急处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区， 并进行隔离， 严格限制出入。切断火源。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。 用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗， 就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

防护措施

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟。 避免长期反复接触。

储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。 配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时， 配装位置应远离卧室、 厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

（2）生产设施风险识别

生产设施风险识别范围包括:主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要生产设施的风险分析见表4-14。

表4-14  矿物油的主要理化和危险特性
序号

风险单元

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

锅炉房

导热油

泄漏/火灾爆炸

引发的次生/伴

生污染物排放

环境空气、地下水和土壤环境

产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下游地下水、土壤环境

根据上表，确定锅炉房为环境风险单元。

（四）环境风险类型及危害分析

（1）对大气环境的影响 

①本项目导热油为易燃物质，且存在爆炸极限。若易燃物料泄漏或大量聚集，在遇到明火或高温条件下，将发生火灾爆炸，将对周边环境造成不利影响。

②废气处理设施故障，废气超标排放。 

（2）对地下水、土壤环境的影响 

①泄漏影响分析 

若导热油发生泄漏，可能会对地下水和土壤环境产生影响。 

②火灾、爆炸次生环境影响分析 

若物料泄漏造成火灾、爆炸事故，将衍生出消防废水。消防废水如果未有效收集进入地下水和土壤环境，将对周边环境产生影响。

（五）风险防范及应急措施

企业采取的风险防范措施如下：

（1）强化风险意识、加强安全管理 

安全生产是企业立厂之本，对事故风险较大的企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，建设单位在生产中采取以下安全管理措施： 

①将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则； 

②定期组织进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施； 

③建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门；

④按《中华人民共和国劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 

（2）生产过程风险防范及应急措施 

1）应急管理措施

①锅炉房按照一般防渗区进行防渗，地面采取黏土铺底，再在上层铺设防渗混凝土，K≤1.0×10-7cm/s。

②本项目采购符合《导热油加热炉系统规范》（SY/T0524）的导热油炉并使用符合要求的导热油，导热油炉及附属导热油储罐、导热油输送泵等设备均应设有导热油泄漏应急设施，导热油管道进入生产设施处设置紧急切断阀，导热油炉系统安装安全泄放装置。导热油炉管道之间设置低压报警和低压联锁切断系统。导热油管道连接以焊接为主，适当辅以法兰连接，法兰连接采用耐油、耐压、耐高温的高强石墨制品作密封垫片。所有与导热油接触的附件全部采用35号钢。

③安排专人定期对导热油炉进行巡查，日常管理中要密切关注导热油炉事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 

④工作时严禁吸烟、携带火种，锅炉房配备灭火器、消防沙等，一旦发生火灾，立即利用灭火器、消防沙进行灭火。

⑤操作和维修等采用不发火工具，当必须进行动火作业时，必须按动火手续办理动火证，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。

⑥加强对生产车间、锅炉房、成品库地面防渗情况的巡查，发现有破损及时通知厂内进行维修，以免造成物料通过破损处进入地下水和土壤环境。 

2）应急处置措施

①锅炉房配备干粉灭火器、吸油毡、专用防渗漏油桶、堵漏材料等应急物资。

②导热油循环管线泄漏处置措施：导热油炉热油主循环管线位于管廊上，位置较高，当发生大量泄漏时，立即停炉，停转热油循环泵，立即开启主管线至低位储油槽的排油阀门，将管线的热油缓慢排至低位储油槽中。在距离泄漏点最近的排净阀处将泄漏段热油排空排净，收集至专用防渗漏油桶中。

立即用沙子对泄漏出来的导热油区域进行围堵，防止热油四处流淌，用油泵尽快收集至专用油桶中，并用吸油毡吸附干净。泄漏出来的热油区域控制明火源。

若管线泄漏量较小，当时不具备处理条件的，可采用压堵漏工具对其进行临时堵漏，防止热油意外喷溅，待具备维修条件时，立即进行维修。少量泄漏至地面的导热油用吸油毡吸附干净。

③导热油储槽泄漏处置措施：当导热油储槽泄漏时，立即对储罐内的热油通过储罐低点进行排净收集，转移至专用的油桶中。立即用沙子对泄漏出来的导热油区域进行围堵，防止热油四处流淌，泄漏的热油用油泵尽快收集至专用油桶中，并用吸油毡吸附干净。泄漏出来的热油区域控制明火源。

④应急过程中产生的沾染废导热油的吸油毡和收集的废导热油作为危险废物，当天委托内蒙古恒念环保有限责任公司依法安全处置，不得在厂区长时间贮存。

⑤一旦发生火灾立即利用干粉灭火器、消防沙进行灭火。

（3）末端处置过程风险防范 

①废气处理设施必须确保日常运行，如发现人为原因不运行废气处理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 

②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 

③建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放。这样便于相关部门应③急防范，防止出现超标排放。 

④废气处理设施应设置备用风机，废气处理设施一旦发生故障，应立即停止作业，并应及时检修，尽快使其恢复运行；定期对废气处理设施进行养护，保证良好的运行状态。

（4）运输过程风险防范 

①物料的装运要求做到定车、定人、定线和定时。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。 

② 装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物资标记，包括标记的粘贴要正确、牢固。同时具有易燃、有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的集中包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。

③ 每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。

（六）制定突发环境事件预案

本项目建成后建设单位应对企业突发环境事件应急预案进行修订，并到当地环保部门备案。企业突发环境事件应急预案内容主要包括：形成组织指挥体系，成立应急组织，确定应急成员，明确职责划分；建立预警和预防体系；规范应急救援程序，制定各种环境风险事故应急救援方案；设置固定的污染事故报警、通讯联络方式等。具体预案主要内容见表4-15  。

表4-15  矿物油的主要理化和危险特性

序号

项    目

内容及要求

1

危险源概况

详述危险源类型、数量及其分布

2

应急计划区

危险目标：锅炉房、废气处理设施

3

应急组织机构、人员

厂区、地区应急组织机构、人员

4

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

5

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

6

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

7

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

8

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

9

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

10

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

11

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

12

公众教育和信息

对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

（七）风险评价结论

本项目不涉及重大危险源，在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响围控制在较小程度之内，减小损失。因此本项目产生的风险对周围环境影响是可接受的。

（1）防范措施

加强职工人员安全教育、科学管理，提高防范风险的意识，严格按安全操作规程进行操作，尽量杜绝事故发生；日常运行中，加强对设备的维护检查，尤其关注阀门等一些易忽视的细节。
（2）应急措施

若发生火灾事故，利用灭火器和消防栓进行先期灭火。派专人对消防废水进行导流，尽量将事故水控制在可控范围内。若预见火势扩大无法控制时，立刻拨打火警电话请求支援。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，总结经验教训，落实防范措施

7、环保投资

本项目总投资200万元，其中环保投资为5万元，占总投资1.44%。

表4-16 环保投资概算表

序号

污染源

环保措施

金额（万元）

一、废气治理
1
锅炉废气

均配备低氮燃烧器，经旋风除尘器+布袋除尘器进行处理，由1根45m高排气筒排放

4.5

二、废水处理

1

生活污水

通过化粪池进入污水管网

/

2

软水制备废水、锅炉排污水
不外排
/
三、噪声治理
1

设备噪声

基础减振、建筑隔声、加强设备维护保养

0.5

四、固废处理
1

一般固废

依托厂区内原有一般固废暂存间
/
2

生活垃圾

依托厂区原有生活垃圾收集箱，由当地环卫部门定期清运

/

8、排污口规范化管理

对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。

一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GBT16157-1996），《排污单位污染物排放口监测监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。

①建设规范化排污口

建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。

②设立标志牌

表4-17 排放口图形标志

排放口
废水排放口
废气排放口
噪声源
图形符号
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背景颜色
绿色
图形颜色
白色
排放口
一般固废暂存间标识
图形符号
[image: image26.jpg]



背景颜色
黄色
图形颜色
黑色
9、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2019）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托地方环保监测站或第三方有相应检测资质的单位进行监测。本次评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：

本项目环境监测计划见下表。

表4-18 环境监测计划

类别

监测位置

监测因子

监测频率

废气

锅炉排气筒（DA001）
颗粒物
1次/月
SO2
1次/月

NOX
1次/月
林格曼黑度
1次/月
噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季度

10、建设项目环境保护“三同时”验收内容

建设项目环境保护“三同时”验收内容见下表。

表4-19 建设项目环境保护“三同时”验收一览表

类别

污染源

环保设施名称及治理内容

执行标准

验收内容

废气

DA001排气筒

锅炉废气
低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器+45m高排气筒
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃油锅炉

污染物排放浓度、排气筒高度

废水

生产废水、软化设备废水、锅炉排污水
不外排
/
/

固体废物

生产固废
废南瓜籽、葵花、油葵籽皮、不合格品、筛选后的杂质、糯玉米皮、糯玉米头、不合格糯玉米

统一收集后外售

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

/
一般工业固体废物

锅炉灰渣（草木灰）及除尘器除尘灰
综合利用

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求
一般工业固体废物暂存间；一般工业固体废物委托处理合同及备案情况等

危险废物
废导热油
委托资质单位拉运处置
《危险废物转移管理办法》（生态环境部第23号公布）中相关要求
/
噪声

设备噪声

隔声、消声等

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

降噪措施落实情况、厂界达标情况

11、污染物排放“三本账”变化情况

本项目实施建设项目污染物排放量“三本账”一览表见下表。

表4-20 建设项目污染物排放量“三本账”一览表

种类
污染物
名称
现有项目排放量
改建项目排放量
以新带老削减量
总排放量
排放增减量
废气

颗粒物

14.471
0.154

0.028
14.597
+0.126
SO2
1.105
1.14
0.952
1.293
+0.035
NOx
1.266
2.9

0.96
3.206
+1.634
废水
水量
0
0
0
0
0
固废
生活垃圾

0
0
0
0
0

废南瓜籽、葵花籽、油葵籽皮

0
0

0
0
0
不合格品

0
0

0
0
0
筛选后的杂质
0
0

0
0
0
糯玉米皮
0
0

0
0
0
糯玉米头
0
0

0
0
0
不合格糯玉米
0
0

0
0
0
炉渣
0
0

0
0
0
除尘灰
0
0

0
0
0



五、环境保护措施监督检查清单
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     内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	DA001
	锅炉废气
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	低氮燃烧计算+旋风除尘器+布袋除尘器+45m高排气筒
	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉

	地表水环境
	软化设备废水、锅炉排污水
	SS、盐类
	不外排
	/

	声环境
	生产设备、燃气锅炉及风机
	噪声
	采用低噪声设
备、隔声、基
础减震
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生产固废
	废南瓜籽、葵花、油葵籽皮、不合格品、筛选后的杂质、糯玉米皮、糯玉米头、不合格糯玉米
	统一收集后外售
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	锅炉及除尘器
	锅炉灰渣（草木灰）及除尘器除尘灰
	综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	锅炉
	废导热油
	委托资质单位拉运处置
	《危险废物转移管理办法》（生态环境部第23号公布）中相关要求

	土壤及地下水污染防治措施
	为防止对地下水、土壤环境的污染，锅炉房按照一般防渗区进行防渗处理，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB 16889执行防渗处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	(1)严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。

(2)按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定，配置相应类型和数量的灭火器(干粉灭火器等)，并在火灾危险场所设置报警装置。

(3)生物质颗粒的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。

(4)总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。

(5)电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008-2014)执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电站内，并采用密闭电器

	其他环境

管理要求
	（1）排污口规范化；

（2）按监测计划进行监测；

（3）按排污许可证相关管理要求进行排污许可管理。


六、结论

	该建设项目符合国家产业政策及用地规划的要求，选址合理，周边环境不存在对项目明显制约和影响因素；项目采取的“三废”及噪声治理措施经济技术可行；项目产生“三废”及噪声经治理后能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。只要建设单位切实做好本环评提出的各项环保治理措施，加强环保管理，确保各类污染物达标排放，并严格执行“三同时”制度，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	14.471
	/
	/
	0.154
	0.028
	14.597
	+0.126

	
	二氧化硫
	1.105
	/
	/
	1.14
	0.952
	1.293
	+0.035

	
	氮氧化物
	1.266
	/
	/
	2.9
	0.96
	3.2
	+1.634

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	锅炉灰渣
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	除尘器除尘灰
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书

委 托 书

巴彦淖尔市嘉境环保有限公司：
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国生态环境部公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，我单位五原县大丰粮油食品有限责任公司生产线及锅炉改造项目变更，需要编写环境影响报告表，现委托贵单位进行环境影响评价工作。

特此委托

 委托单位（公章）：五原县大丰粮油食品有限责任公司

2026年3月

附件2：用地手续
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图1 地理位置图
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附图2 项目四邻关系图
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附图3 平面布置图
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附图4  项目评价范围及保护目标分布图
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