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[bookmark: _Toc2747]1概述
[bookmark: _Toc512871513][bookmark: _Toc28614]1.1项目建设背景
养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪养殖，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。近年来，我国养猪业综合生产能力明显提升，但产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全等问题仍然突出，一些地方忽视甚至限制养猪业发展，猪肉市场供应阶段性偏紧和猪价大幅波动时有发生。非洲猪瘟疫情发生以来，生猪产业的短板和问题进一步暴露，能繁母猪和生猪存栏下降较多，产能明显下滑，稳产保供压力较大。为稳定生猪生产，促进转型升级，增强猪肉供应保障能力，2019年《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发【2019】44号）、《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》（农牧发【2019】39号）等政策措施相继出台，习近平总书记也多次作出重要指示批示。为了适应市场发展要求，满足人民日益增长的物质需求，巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司决定投资2100万元，在巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组建设巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目。
本项目于2021年4月8日取得五原县发展和改革委员会出具的《巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目》的项目备案告知书，项目代码：2104-150821-04-01-742338。项目总占地面积为约86.28亩，主要建设8栋1100头育肥猪舍，每栋建筑面积1200m2，共计建筑面积9600m2；仓库、构筑物、宿舍及办公室，总建筑面积1000m2；围墙（围栏)990m；硬化地面10000m2；水电暖安装配套、给排水、采暖、外管网1600m；16个检查井；1个化粪池（容积为1000m3），2个深井泵房，1座蓄水池（容积为400m3），1座晾粪台（1000m2），2座氧化塘（总容积为17000m3）；并进行相应的给排水、供电、供暖、通风、消防、通讯工程及部分道路及地面硬化、绿化等配套设施建设。养殖规模为年存栏猪8800头，年出栏20000头育肥猪。
[bookmark: _Toc512871514][bookmark: _Toc29264]1.2建设项目特点
（1）本项目为规模化育肥猪养殖项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订）中“A0313猪的饲养”；
（2）本次评价关注的主要环境问题为项目建成后产生的恶臭污染物采取措施后能否达标排放；粪污作为有机肥能否合理还田，对满足资源化利用的可行性进行分析论证。
[bookmark: _Toc512871515][bookmark: _Toc30180]1.3环境影响评价的工作过程
为保证建设项目与环境保护的协调发展，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院颁发的《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司于2021年3月委托北京华夏国润环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。本项目为规模化育肥猪养殖项目，年出栏20000头育肥猪，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号），本项目属于“二、畜牧业--牲畜饲养--年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书。
接收委托后，我公司组织工程技术人员进行了现场调研、实地踏勘及进行资料收集，并依据工程有关的技术资料及《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ2.4-2009、HJ610-2016和HJ169-2018）中的有关要求，编制完成了《巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目环境影响报告书》。
本次环境影响评价工作分为三个阶段，第一个阶段为调查分析和工作方案制定阶段，主要工作为研究有关设计资料等与项目相关的文件，进行初步的工程分析和环境现状调查，筛选重点评价因子，确定各环境要素环境影响评价的工作等级；第二阶段为分析论证和预测评价阶段，其主要工作为进一步做工程分析和环境现状调查，并进行环境影响预测和评价环境影响；第三阶段为报告书编制阶段，其主要工作为汇总、分析第二阶段工作所行的各种资料、数据，给出结论，完成环境影响报告书的编制。具体流程如图1.3-1所示。
[image: 图片1]

















图1.3-1    本项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc512871516][bookmark: _Toc10499]1.4项目可行性判定
[bookmark: _Toc30656]1.4.1产业政策符合性分析
项目为规模化育肥猪养殖项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2019年第29号），项目属于“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。
项目于2021年4月8日取得五原县发展和改革委员会出具的《巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目》的项目备案告知书，项目代码：2104-150821-04-01-742338，符合产业政策和市场准入标准。
[bookmark: _Toc11818]1.4.2项目选址合理性分析
《促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》中明确指出：“规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。积极推行标准化规模养殖，合理确定用地标准节约集约用地。
本项目的建设地点位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组，不属于五原县禁养区范围内；根据天吉泰镇土地利用总体规划图可知，本项目用地性质为沙地和内陆滩涂，符合五原县土地利用总体规划。
根据调查，项目周边主要为沙地、林地、农田和建设用地等，常年主导下风向1000m范围内无学校、医院、部队及农牧民居民区等敏感目标。项目选址符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》国务院令第643号、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ-T81-2001）、《畜禽场场区设计技术规范》（NY-T682-2003）等法律法规和行业规范的选址要求。
[bookmark: _Toc21046][bookmark: _Toc521342110]1.4.3“三线一单”符合性分析
根据实际情况，本项目“三线一单”分析如下：
[bookmark: _Toc512871517]（1）生态保护红线
根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发[2020]24号）分区管控体系要求：全区共划分环境管控单元1135个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，本项目位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组，所属用地为沙地和内陆滩涂，评价范围内生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区，属于一般管控单元，项目投产后落实报告提出的各项防治措施及风险防治措施后不会对生态环境造成影响，满足生态保护红线要求。
（2）环境质量底线
区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；地下水环境功能属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。
本项目生产期间在严格落实本次评价中提出的各项环保措施后，对各环境要素的影响较小，不会改变各环境要素的环境质量现状级别/类别，因此本项目符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目不属于高能耗、高污染、资源性项目，用水来源为地下井水，主要用水环节为职工生活用水、猪饮用水、猪舍降温水帘系统用水、猪舍粪污管道冲洗用水、洗消中心清洗及消毒用水、锅炉用水等，能够满足本项目的新鲜水使用要求。本项目用电由市政电网供应，能够满足本项目的用电要求。项目产生的养殖废水经氧化塘处理后全部用于场区周边配套的农田施肥，粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
项目建设和营运过程中采用节能材料和节能设备，能源消耗较低，符合资源利用上线不能突破的原则。
（4）环境准入负面清单
查阅相关资料，目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，根据《产业结构调整目录（2019年本）》（国家发改委令2019年第29号）符合国家产业政策，项目为鼓励类项目，且项目不属于《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。
因此，本项目的建设符合“生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。
[bookmark: _Toc17062]1.5重点关注环境问题及环境影响
根据项目的产排污特点，本次评价重点关注的主要环境问题及环境影响：
1、猪尿液、猪舍粪污管道冲洗废水等养殖废水可能对区域地下水环境及土壤环境的影响，拟采取的治理措施在技术及经济上的可行性，特别是项目粪污废水经处理后实现资源化利用的可靠性。
2、项目运营过程中养殖区、晾粪台、氧化塘产生的恶臭气体（主要成分为NH3和H2S）对周围环境空气的影响。
3、公众对本项目的了解及支持程度等。
通过上述工作，论证项目在环境方面的可行性，提出环境影响评价结论，为管理部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。
[bookmark: _Toc1101]1.6环境影响评价主要结论
项目为规模化育肥猪养殖项目，采用农业循环经济发展模式进行猪养殖并配套消纳土地实现粪污资源化利用，符合国家当前产业政策及内蒙古自治区发展规划要求，其选址不属于禁养区和限养区范围内，场址选址可行，具有良好的社会经济效益。
项目建设符合国家“三线一单”的管控原则，拟定的各项环保措施有效、可行，各类污染物可实现稳定达标排放及资源化利用，对周边环境影响较小；项目发生环境风险事故的概率较低，其潜在的风险水平可以接受；公众参与调查阶段，未收到对项目反对意见。因此，只要该项目在下一步的建设和运行中，认真落实本报告提出的各项环保措施，并严格执行环保“三同时”制度，本次评价认为：从环境保护角度分析，项目建设是可行的。


[bookmark: _Toc19550]2总则
[bookmark: _Toc15179]2.1编制依据
[bookmark: _Toc3737]2.1.1环境保护法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订并施行；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订并施行；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1施行；
（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2020.9.1修订并施行；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订并施行；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》2019.1.1日施行；
（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017.10.1施行；
（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26修订并施行；
（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26修订并施行；
（11）《中华人民共和国畜牧法》，2015.4.24修正；
（12）《中华人民共和国农业法》2013.1.1施行；
（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号），2021.1.1起施行；
（14）《国家危险废物名录》，2021.1.1实施；
（15）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号），2001.12.17实施；
（16）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环境保护部，环办环评[2017]84号），2017年11月15日实施；
（17）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局5号令）；
（18）《关于进一步加强危险废物管理防范事故风险的紧急通知》（环办[2009]51号）；
（19）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）；
（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；
（21）《土壤污染防治行动计划》（国务院，国发[2016]31号）；
（22）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；
（23）《全国主体功能区规划》（国发[2010]46号）；
（24）《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）；
（25）《国土资源部、国家发改委关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地目录（2012年本）>的通知》；
（26）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）；
（27）《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发[2014]47号）；
（28）《国务院关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）；
（29）《环境保护部农业部关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体[2016]144号）；
（30）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；
（31）《农业部关于印发<畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）>》（农牧发[2017]11号）；
（32）《农业部办公厅关于印发<畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）>的通知》（农办牧[2018]2号）；
（33）《病死及病害动物无害化处理技术规范的通知》（农医发〔2017〕25号）；
（34）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；
（35）《种养结合循环农业示范工程建设规划（2017—2020年）》（原农业部）；
（36）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发【2007】220号）；
（37）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农业农村部、生态环境部，农办牧〔2020〕23号）。
[bookmark: _Toc5154]2.1.2相关产业政策
（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2019年第29号），2020.1.1施行；
[bookmark: _Toc9755]2.1.3地方性法规及规范性文件
（1）《内蒙古自治区限制开发区域限制类和禁止类产业指导目录（2016年本）》（内政办发〔2016〕127号），2016.9.14；
（2）《内蒙古自治区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》（内蒙古自治区人民政府），2016.3.18；
（3）《内蒙古自治区生态环境保护“十三五”规划》（内政办发〔2017〕95号，内蒙古自治区人民政府办公厅），2017.5.27；
（4）《内蒙古自治区贯彻国务院〈建设项目环境保护管理条例〉实施意见》，2009.11.10；
（5）《内蒙古自治区环境保护条例》（2018年修正）；
（6）内蒙古自治区人民政府办公厅关于转发自治区环境保护厅《环境影响评价（非辐射类）分级审批及验收意见》的通知，内政办字［2015］61号）
（7）《关于规范“十三五”期间建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理工作的通知》（内蒙古自治区环境保护厅内环办［2016］389号）；
（8）《内蒙古自治区水污染防治三年攻坚计划》（内政办发〔2018〕96号），2018.12.29；
（9）《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号），2018.3.12。
（10）《内蒙古自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（内政发〔2018〕37号），2018.09.29；
（11）《内蒙古自治区土壤污染防治三年攻坚计划》（内政办发〔2018〕97号）；
（12）《内蒙古自治区农牧业现代化第十三个五年发展规划》（内政办发〔2017〕10号）
（13）《内蒙古畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020年）》（内农牧畜发﹝2017﹞17号）
（14）《关于进一步贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》促进养殖废弃物综合利用加强污染防治的通知》（内农牧畜发﹝2016﹞228号）；
（15）《关于病死畜禽无害化处理工作的实施意见》（内政办发〔2015〕54号）；
（16）《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排工程项目建设技术指南（试行）》（内环发〔2014〕83号）；
（17）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发畜禽粪污资源化利用工作方案（2017—2020年）的通知》（内政办字〔2017〕179号）；
（18）《巴彦淖尔市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》及《巴彦淖尔市2018年度大气污染防治工作实施计划》（巴政发〔2018〕160号），2018年12月20日；
（19）《巴彦淖尔市土壤污染防治三年攻坚计划（2018-2020年）》（巴政办字［2019］20号）；
（20）《巴彦淖尔市大气污染防治条例》，2019年10月1日；
（21）《巴彦淖尔市水污染防治三年攻坚计划》（巴政办字［2019］14号）；
（22）《五原县土壤污染方式工作实施方案》（五原县人民政府，2017年6月23日）；
（23）《五原县蓝天保卫战专项工作方案》（五原县人民政府，2018年8月1日）；
（24）《五原县畜禽粪污资源化利用实施办法》（五政办发［2020］23号，2020年8月10日）。
[bookmark: _Toc26017][bookmark: _Toc512871522]2.1.4技术导则和规范
[bookmark: _Toc512871523]（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）；
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019)；
（10）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（12）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；
（13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；
（14）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；
（15）《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（农业部2004.11.14）；
（16）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；
（17）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；
（18）《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；
（19）《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011）；
（20）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）；
（21）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；
（22）《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；
（23）《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）；
（24）《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部，2010年第7号令）；
（25）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；
（26）《畜禽规模化养殖场资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）；
（27）《内蒙古自治区行业用水定额（2019年版）》（内水资﹝2019﹞165号）。
[bookmark: _Toc28465]2.1.5其他相关文件
（1）《巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目环境影响评价委托书》，2021年4月；
（2）建设单位提供的其他技术资料。
[bookmark: _Toc16587]2.2评价目的及评价重点
[bookmark: _Toc27919]2.2.1评价目的
（1）从本项目的养殖工艺、养殖规模、环保设施、厂址选择及污染物排放控制等方面进行分析，并对照国家、自治区相关产业政策，以及当地环境质量底线、资源利用上线、生态保护红线及环境准入负面清单，明确回答本项目是否符合国家、自治区及当地相关产业政策要求。
（2）通过实地调查，搞清项目所处地区环境特征、环境现状以及污染源分布状况和特征，结合工程排污特点、环境保护措施和污染物排放状况，回答工程建设污染物排放是否超出环境质量底线，分析对当地环境质量的影响程度。
（3）本次评价将根据产业政策、评价区域环境质量底线要求、生态保护红线、区域城市建设规划管理部门要求等情况进行综合分析，明确回答厂址选择可行性。
（4）综合产业政策、当地社会经济发展规划、环境质量底线、生态保护红线、资源利用上线、环境准入负面清单等部分的分析结论，从环保角度明确回答本项目建设可行性，为项目建设审批、环境保护、工程设计、建设管理、生产运行等提供科学依据。
[bookmark: _Toc318]2.2.2评价重点
本项目关注的主要环境问题为项目选址的合理性，建成后产生的恶臭气体采取措施后能否达标排放，养殖废水经处理后作为有机肥能否合理还田，对满足资源化利用的可行性进行分析论证。
[bookmark: _Toc512871524][bookmark: _Toc17709]2.3环境影响识别
[bookmark: _Toc158435276][bookmark: _Toc295196530][bookmark: _Toc258943957][bookmark: _Toc143066313][bookmark: _Toc512871525][bookmark: _Toc494206271][bookmark: _Toc21916]2.3.1环境影响因素识别
评价根据该工程建设特征、项目区域环境现状，识别本工程项目建设的环境影响因素及环境影响效果见表2.3-1、2.3-2。
表2.3-1    工程建设的环境影响要素分析
	环境影响要素
	施工期
	营运期

	自然环境
	环境空气
	-1
	-1

	
	地表水水质
	0
	0

	
	环境噪声
	-1
	-1

	
	土壤
	-1
	-1

	生态环境
	植被
	-1
	0

	
	水土流失
	-1
	+1

	社会环境
	交通
	-1
	-1

	
	就业
	+1
	+1

	
	社会经济
	+1
	+1

	注：“-”表示不利影响，“+”表示有利影响，数字大小表示影响程度；1—轻度影响；2—中度影响；3—重度影响。


表2.3-2    各环境要素影响类型及程度
	要素
	影响程度
	类型
	可逆性
	范围
	时限

	营运期
	环境空气
	明显
	有后续影响
	基本可逆
	局部
	长期

	
	水环境
	不明显
	有后续影响
	基本可逆
	局部
	长期

	
	土壤环境
	不明显
	有后续影响
	基本可逆
	局部
	长期

	
	声环境
	较明显
	与声源同时存在
	可逆
	局部
	长期

	
	固废
	不明显
	/
	基本可逆
	局部
	短期

	
	环境风险
	不明显
	有后续影响
	基本可逆
	局部
	短期


[bookmark: _Toc13962]2.3.2环境影响评价因子识别
根据项目建设内容，主要环境问题为恶臭污染防治问题。工程建设对环境的影响要素及因子见表2.3-3。
表2.3-3    环境要素及污染因子分析
	主要产生环节
环境要素
	畜禽养殖
	办公、生活

	大气
	NH3、H2S、臭气浓度
	/

	水环境
	COD、BOD5、氨氮、SS
	COD、BOD5、氨氮、SS

	土壤环境
	COD、氨氮
	/

	噪声
	等效连续A声级
	/

	固体废物
	一般工业固废、危险废物
	生活垃圾

	环境风险
	/
	/


[bookmark: _Toc512871526][bookmark: _Toc494206272][bookmark: _Toc10308]2.3.3评价因子
[bookmark: _Toc100136974][bookmark: _Toc99515320][bookmark: _Toc99462105][bookmark: _Toc99525759][bookmark: _Toc99502178][bookmark: _Toc99464213][bookmark: _Toc107018065][bookmark: _Toc107017650][bookmark: _Toc99528910][bookmark: _Toc107017967][bookmark: _Toc137911603][bookmark: _Toc138133774][bookmark: _Toc108866877][bookmark: _Toc108232570][bookmark: _Toc107198790][bookmark: _Toc107018164][bookmark: _Toc107994824][bookmark: _Toc99522804][bookmark: _Toc130886257][bookmark: _Toc99464344][bookmark: _Toc99521441][bookmark: _Toc130883552][bookmark: _Toc99463834][bookmark: _Toc100371799][bookmark: _Toc130812435][bookmark: _Toc107623018][bookmark: _Toc107017772][bookmark: _Toc100021404][bookmark: _Toc99463669][bookmark: _Toc107198581][bookmark: _Toc99522956][bookmark: _Toc99515895][bookmark: _Toc99521747][bookmark: _Toc99464074][bookmark: _Toc140304616][bookmark: _Toc100387936]根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次评价因子包括现状评价因子、环境影响评价因子，评价因子见表2.3-4。
表2.3-4    评价因子一览表
	阶段
	环境要素
	评价类别
	评价因子

	施工期
	大气环境
	影响分析
	施工扬尘

	
	声环境
	
	施工场界噪声（LAeq）

	
	水环境
	
	施工废水、生活废水

	
	固体废物
	
	建筑垃圾、生活垃圾

	[bookmark: _Toc108232574][bookmark: _Toc130812439][bookmark: _Toc130883558][bookmark: _Toc137911609][bookmark: _Toc107018069][bookmark: _Toc130886263][bookmark: _Toc138133780][bookmark: _Toc140304622][bookmark: _Toc107198585][bookmark: _Toc107623022][bookmark: _Toc107017971][bookmark: _Toc108866881][bookmark: _Toc107018168][bookmark: _Toc107198794][bookmark: _Toc107994828][bookmark: _Toc107017654][bookmark: _Toc107017776]运营期
	大气环境
	现状评价
	基本污染物：NO2、SO2、CO、O3、PM10、PM2.5；
其他污染物：H2S、NH3、臭气浓度。

	
	
	影响评价
	H2S、NH3、臭气浓度

	
	地下水环境
	现状评价
	pH、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、六价铬、总硬度、砷、汞、铅、镉、铁、锰、Cl-、SO42-、氟化物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、总大肠菌群数、细菌总数

	
	
	预测评价
	/

	
	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	
	影响评价
	等效连续A声级

	
	生态环境
	现状评价
	土地利用、动植物资源及种类

	
	
	影响预测
	土地利用、动植物资源

	
	风险环境
	影响评价
	/

	
	固体废物
	影响评价
	固体废物产生及处置情况


[bookmark: _Toc29687]2.4环境功能区划及评价标准
[bookmark: _Toc21225]2.4.1环境功能区划
根据评价区功能区划和环境保护目标的要求，环境空气为二类功能区；地下水为农业及生活用水区，为Ⅲ类水质要求；声环境为2类功能区。
[bookmark: _Toc16864]2.4.2环境质量标准
2.4.2.1环境空气
项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，详见下表。
表2.4-1    环境空气质量标准
	序号
	污染物
	浓度限值（单位：μg/Nm3）
	标准来源

	
	
	年平均
	日平均
	小时平均
	

	1
	SO2
	60
	150
	500
	GB3095-2012二级标准

	2
	NO2
	40
	80
	200
	

	3
	PM10
	70
	150
	\
	

	4
	PM2.5
	35
	75
	\
	

	5
	O3
	\
	160(日最大8小时平均)
	200
	

	6
	CO
	\
	4(mg/m3)
	10(mg/m3)
	

	7
	NH3
	\
	\
	200
	HJ2.2-2018表D.1

	8
	H2S
	\
	\
	10
	


2.4.4.2地下水环境
项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)III类标准，各污染物浓度限值详见下表。
表2.4-2    地下水质量标准
	序号
	监测项目
	Ⅲ类

	感官性状及一般化学指标

	1
	pH
	6.5≤pH≤8.5

	2
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	≤450

	3
	溶解性总固体
	≤1000

	4
	硫酸盐/（mg/L）
	≤250

	5
	氯化物/（mg/L）
	≤250

	6
	铁/（mg/L）
	≤0.3

	7
	锰/（mg/L）
	≤0.10

	8
	铜/（mg/L）
	≤1.00

	9
	锌/（mg/L）
	≤1.00

	10
	钼/（mg/L）
	≤0.20

	11
	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）
	≤0.002

	12
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	≤0.3

	13
	耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L）
	≤3.0

	14
	氨氮（以N计）/（mg/L）
	≤0.50

	15
	硫化物/（mg/L）
	≤0.02

	16
	钠/（mg/L）
	≤200

	微生物指标

	17
	总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100mL）
	≤3.0

	18
	菌落总数/（CFU/mL）
	≤100

	毒理学指标

	19
	亚硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤1.00

	20
	硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤20.0

	21
	氰化物/（mg/L）
	≤0.05

	22
	氟化物/（mg/L）
	≤1.0

	23
	碘化物/（mg/L）
	≤0.08

	24
	汞/（mg/L）
	≤0.001

	25
	砷/（mg/L）
	≤0.01

	26
	硒/（mg/L）
	≤0.01

	27
	镉/（mg/L）
	≤0.005

	28
	铬（六价）/（mg/L）
	≤0.05

	29
	铅/（mg/L）
	≤0.01


2.4.4.3声环境
项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见下表。
表2.4-3    声环境质量标准
	功能区
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	村庄
	2
	60dB(A)
	50dB(A)
	GB3096-2008


[bookmark: _Toc7110]2.4.3污染物排放标准
2.4.3.1废水
根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第26次常务会议，2014年1月1日实施）中的“第十六条 国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”。同时依据《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）中的还田利用标准规范。
本项目运行期养殖产生的养殖废水经“化粪池+固液分离+氧化塘”进行无害化处理，经处理后作为液体肥料还田利用。其各项指标参照执行《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中相关要求，具体要求见下表。
表2.4-4    粪污农肥综合利用标准节选表
	标准名称
	项目
	卫生学要求
	备注

	《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2 液体畜禽粪便厌氧处理卫生学要求
	蛔虫卵
	死亡率≥95%
	无害化处理后还田利用

	
	钩虫卵
	在使用的粪液中不应检出活的钩虫卵
	

	
	粪大肠菌群数
	常温沼气发酵小于等于105个/L
	

	
	蚊子、苍蝇
	有效的控制蚊蝇孽生，粪液中不应有蚊蝇幼虫，池的周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇
	


2.4.3.2废气
本项目运营期臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），H2S、NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建要求，详见下表。
表2.4-5   大气污染物排放标准
	序号
	标准来源
	污染物
	无组织排放限值

	
	
	
	监控点
	浓度(mg/m3)

	1
	GB14554-1993
	NH3
	厂界
	1.5

	2
	
	H2S
	厂界
	0.06

	3
	GB18596-2001
	臭气浓度
（无量纲）
	厂界
	70


2.4.3.3噪声
（1）施工期
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。
（2）运营期
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。厂界噪声标准见下表。
表2.4-6    厂界噪声标准值表
	厂界
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	
	2类
	60dB(A)
	50dB(A)
	GB12348-2008


2.4.3.4固体废物
一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）；
医疗废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）；
病疫死猪参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）以及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中的相关规定进行处置。
[bookmark: _Toc512871528][bookmark: _Toc31527]2.5评价等级及评价范围
[bookmark: _Toc453603066][bookmark: _Toc452567811][bookmark: _Toc13714][bookmark: _Toc512871529][bookmark: _Toc12666]2.5.1大气环境
（1）评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式。


式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
      Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；
      C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。
评价工作等级按表2.5-1的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按上公式计算，如污染物i大于1，取P值中的最大者Pmax。
表2.5-1    评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%


本评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式（AERSCREEN）分别计算各源各污染物的短期浓度最大值及对应距离，用以分析最大影响程度和最远影响范围。
（2）估算模型参数
估算模型参数见表2.5-2。
表2.5-2    估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选型时）
	/

	最高环境温度/℃
	38.1

	最低环境温度/℃
	-29.0

	土地利用类型
	农用地

	区域湿度条件
	干旱地区

	是否考虑地形
	考虑地形
	是   □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是   否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


本项目地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）90m分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。地形数据范围为srtm58-04。项目区域地形图如图2.5-1所示。
[image: ]
图2.5-1    项目地形数据图
项目所在地经估算模式（AERSCREEN）判断为复杂地形，地形点经纬度坐标（107.6504，40.8920，1035）高源距离2004m，高程1028m。
项目运营过程中产生的恶臭污染物的无组织排放见表2.5-3。
表2.5-3    主要污染源强参数（矩形面源）一览表
	污染源名称
	右上角坐标(o)
	与正
北方
向逆
时针
夹角（°）
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物
	排放
速率
	单位

	
	经度
	经度
	
	
	长度
(m)
	宽度
(m)
	有效高度
(m)
	
	
	

	猪舍
	40.89259°
	107.65551°
	0
	1028
	250
	150
	3.0
	NH3
	0.022
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.007
	

	晾粪台
	40.89155°
	107.65550°
	0
	1028
	100
	50
	1.0
	NH3
	0.006
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.001
	

	氧化塘
	40.89145°
	107.65611°
	0
	1028
	100
	60
	1.0
	NH3
	0.010
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.0003
	


（4）估算模型计算结果
采用导则推荐的估算模式计算最大落地浓度和占标率，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果详见下表。
表2.5-4    主要污染源估算模型计算结果表
	污染源
	因子
	源强（kg/h）
	最大质量浓度
（μg/m3）
	最大质量浓度占标率（%）
	D10%最远距离（m）

	猪舍
	NH3
	0.3051
	0.009683
	4.84
	未出现

	
	H2S
	0.0803
	0.000887
	8.87
	未出现

	晾粪台
	NH3
	0.0117
	0.001524
	0.76
	未出现

	
	H2S
	0.00285
	0.0002858
	2.86
	未出现

	氧化塘
	NH3
	0.0068
	0.00008642
	0.04
	未出现

	
	H2S
	0.00023
	0.000002469
	0.02
	未出现


据估算模式计算结果可知，猪舍无组织排放的硫化氢最大地面空气质量浓度占标率为8.87%，污染物最大地面浓度占标率1%≤Pmax＜10%，确定本项目的大气环境评价工作等级为二级。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价范围根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围，本项目D10%未出现，当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。因此，本次评价大气环境影响评价范围边长取5km的矩形区域。
[bookmark: _GoBack]项目大气环境评价范围如2.6-1所示。
[bookmark: _Toc32271][bookmark: _Toc23971][bookmark: _Toc512871531][bookmark: _Toc453603068][bookmark: _Toc452567813]2.5.2地表水环境
本项目为水污染影响型建设项目，猪尿液、猪舍粪污管道冲洗废水和生活污水经氧化塘无害化处理后，进行资源化还田利用；洗消中心洗车废水、消毒废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）进行评价等级判定，见下表。
表2.5-5    水污染影响型建设项目评价等级判定表
	评级等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥2100或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价


因此，本项目地表水评价等级为三级B。
[bookmark: _Toc17114]2.5.3地下水环境
（1）项目类别
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016)）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为畜禽养殖场、养殖小区类，确定项目地下水环境影响评价分类中的Ⅲ类项目。
（2）地下水环境敏感程度类别
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），依据表2.5-6判别本区地下水环境敏感程度。
表2.5-6    地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外其他地区a

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


本项目不属于集中式、分散式饮用水源地准保护区、特殊地下水资源保护区、补给径流区和特殊地下水资源保护区，存在分散式饮用水水源井，因此，地下水环境敏感程度为“较敏感”。
（3）评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据地下水环境敏感程度、项目地下水环境影响评价类别依据下表确定评价等级。
表2.5-7    地下水评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


依据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分中的要求，项目为Ⅲ类项目环境敏感程度为“较敏感”，确定本项目地下水评价工作等级为三级。
（4）地下水评价范围
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式法、查表法和自定义法确定。本次评价采用查表法确定地下水评价范围。地下水环境现状调查评价范围参照表见下表。
表2.5-8    地下水环境现状调查评价范围参照表
	评价等级
	调查评价范围（km2）
	备注

	一级
	≥20
	应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。

	二级
	6~20
	

	三级
	≤6
	


本项目下游无集中式地下水源地，地下水流向为由西南向东北；本次调查评价范围：上游西南侧扩展1.5km为界，西北侧和东南侧向外扩展1.0km为界，东北侧至场区下游1.5km为界，面积约为6.0km2，如图2.6-1所示。
[bookmark: _Toc18761]2.5.4土壤环境
（1）项目类别
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目为畜禽养殖场、养殖小区类，年出栏20000头育肥猪，确定土壤环境影响评价项目分类中的III类项目。
（2）评价等级
依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.5-9。
表2.5-9    污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目周边50m范围内为沙地和内陆滩涂，敏感程度属于不敏感，本项目占地规模大5hm2＜5.75hm2（86.28亩）＜50hm2，占地规模为中型；项目为污染影响型建设项目，评价工作等级划分见下表。
表2.5-10    污染影响型评价工作等级划分表
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


对照上表确定项目土壤评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。
（2）评价范围
不设置土壤环境影响评价范围。
[bookmark: _Toc31289]2.5.5声环境
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级的划分，“建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”
本项目所处区域为（GB3096-2008）规定的2类区，项目建成后噪声增加值小于3dB（A），且受项目噪声影响人口数量较小，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定，确定噪声评价等级为二级。
（2）评价范围
根据项目特点，声环境评价范围确定为项目拟建厂边界外200m范围。
项目声环境评价范围如图2.6-1所示。
[bookmark: _Toc14069][bookmark: _Toc512871534][bookmark: _Toc4769]2.5.6环境风险
[bookmark: _Toc453603070][bookmark: _Toc452567815][bookmark: _Toc13748][bookmark: _Toc512871533]项目为规模化猪养殖项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1“突发环境事件风险物质及临界量”，本次项目不存在重点关注的突发环境事件风险物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 2.2-2018)中附录C中规定，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。
表2.5-11   环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明


由上表可知，本项目环境风险潜势为I，本次环境风险评价等级为简单分析，不设评价范围。
[bookmark: _Toc8175]2.5.7生态环境
（1）评价等级
本次项目占地面积5.75hm2（86.28亩），根据现场调查，项目周围无珍贵野生动植物存在，生态服务功能一般，属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区以外的一般区域。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），项目生态环境影响评价等级判据见下表。
表2.5-12    生态环境影响评价等级判据
	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2~20km2
或长度50km~100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


项目占地面积≤2km2，且厂址范围为一般区域，生态影响评价等级划定为三级。
（2）评价范围
确定评价范围为工程占地范围及周边1000m范围内。
[bookmark: _Toc512871538][bookmark: _Toc11232]2.6环境保护目标
经调查在评价范围内无国家、省、市、县重点保护文物、自然保护区，珍稀动、植物和风景名胜区等环境敏感保护对象。项目周边200m范围内无医院、学校、住宅、自然保护区等声环境敏感目标。
本次评价与环境保护目标的关系及其保护目标见表2.6-1，项目大气环境、地下水环境、声环境评价范围如图2.6-1所示。

表2.6-1    环境保护目标一览表
	环境要素
	坐标
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对厂界
距离（km）
	环境功能区

	
	X
	Y
	
	内容
	户数
	人数
	
	
	

	大气环境
	N40°53'48"
	E107°39'39"
	二合永村
	居民
	67
	182
	东北
	0.86
	GB3095-2012二类功能区标准

	
	N40°53'49"
	E107°40'27"
	新永二社
	居民
	31
	69
	东
	1.905
	

	
	N40°52'49"
	E107°40'32"
	农丰五社
	居民
	55
	160
	东南
	2.36
	

	
	N40°52'31"
	E107°39'23"
	张子高圪旦
	居民
	39
	75
	南
	1.8
	

	
	N40°52'13"
	E107°39'59"
	白二圪旦
	居民
	35
	72
	南
	2.64
	

	
	N40°52'26"
	E107°38'27"
	郝二银圪旦
	居民
	83
	204
	西南
	2.09
	

	
	N40°53'3"
	E107°38'28"
	新道五社
	居民
	23
	60
	西南
	1.14
	

	
	N40°53'37"
	E107°37'28"
	新义十社
	居民
	20
	53
	西
	2.28
	

	
	N40°54'45"
	E107°37'54"
	新义六社
	居民
	29
	67
	西北
	2.67
	

	地下水
	评价区范围内第四系松散岩类孔隙水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	生态
	周边1000m范围内的植物、动物
	/

	声环境
	厂界200m范围内无敏感目标
	GB3096-2008中2类标准
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图2.6-1    项目环境保护目标及评价范围图
[image: ][image: 屏幕截图]











图例
项目场区
声环境评价范围
[image: 1622705605(1)]



图2.6-1续    项目环境保护目标及评价范围图
[image: 土地利用类型图]
















图2.6-1续    项目环境保护目标及评价范围图
[bookmark: _Toc1582]2.7项目符合性分析
[bookmark: _Toc28628]2.7.1《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性
项目为规模化育肥猪养殖项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2019年第29号），项目属于“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。
对照《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》，该项目也不属于限制及禁止用地项目目录的范畴，且不占用耕地资源，用地符合国家产业政策。
因此，本项目的实施符合国家现行产业政策要求。
[bookmark: _Toc12385]2.7.2相关法律、法规的符合性
本项目与目前我国有关畜禽养殖污染物防治的法律法规符合性分析见表2.7-1。
[bookmark: _Toc171]2.7.3相关规范符合性分析
本项目与目前我国有关畜禽养殖污染物防治的相关规范符合性分析见表2.7-2。
[bookmark: _Toc31405]2.7.4相关政策符合性分析
本项目的建设与目前我国有关畜禽养殖污染物防治的政策符合性分析见表2.7-3。
[bookmark: _Toc10745]2.7.5相关规划符合性分析
本项目与相关规划的符合性分析见表2.7-4。


表2.7-1    本项目建设与畜禽养殖污染防治的相关法律法规符合性分析
	政策法规
	相关条款及规定
	符合性分析
	符合
情况

	《中华人民共和国水污染防治法》（2017）
	国家支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。
畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转，保证污水达标排放，防止污染水环境。
	项目产生的养殖废水（猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、员工生活污水）经氧化塘处理后，全部用于场区周边配套的农田施肥；
猪粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
	符合

	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020）
	从事畜禽规模养殖应按照国家有关规定收集、贮存、利用或者处理养殖过程中产生的粪便，防止污染环境。
	项目猪粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
	符合

	《中华人民共和国畜牧法》（2015）
	畜禽养殖场、养殖小区应当保证畜禽粪便、废水及其他固体废弃物综合利用或者无害化处理设施的正常运转，保证污染物达标排放，防止污染环境。
禁止在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；法律法规规定的其他禁养区域内建设畜禽养殖场、养殖小区。
省级人民政府根据本行政区域畜牧业发展状况制定畜禽养殖场、养殖小区的规模标准和备案程序。
	项目产生的养殖废水（猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、员工生活污水）经氧化塘发酵处理后，全部用于场区周边配套的农田施肥；猪粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用；
项目选址不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，法律法规规定的其他禁养区域内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	符合

	《中华人民共和国农业法》（2013修正）
	从事畜禽规模养殖的单位和个人应对粪便、废水及废弃物进行无害化处理或者综合利用。
	项目产生的养殖废水（猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、员工生活污水）经氧化塘发酵处理后，全部用于场区周边配套的农田施肥；
猪粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用；均进行无害化处理还田，符合要求。
	符合

	《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）
	第十一条禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	（一）项目建设区域不在饮用水水源保护区，风景名胜区范围内
（二）项目建设区域不在自然保护区的核心区和缓冲区内；（三）项目位于农村地区，也不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
（四）项目建设区域不在五原县禁养区范围内。
	符合

	
	第十三条畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。
	项目全场采取雨污分流，设置晾粪台、氧化塘等粪污处理设施。
	符合

	
	第十五条国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。
	项目产生的养殖废水（猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、员工生活污水）经氧化塘发酵处理后，全部用于场区周边配套的农田施肥；
猪粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
	符合

	
	第十六条国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。
	项目产生的养殖废水（猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、员工生活污水）经氧化塘发酵处理后，全部用于场区周边配套的农田施肥；
猪粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
	符合


根据上表的分析可知，本项目的建设可满足养殖类相关法律、法规及相关政策的要求。


表2.7-2    本项目建设与畜禽养殖污染防治的相关规范符合性分析
	类别
	相关规定
	本项目情况
	符合情况

	《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）
	场区布局与清粪工艺
	4.1新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	项目生产区、生活管理区采用围墙进行隔离；
化粪池、晾粪台和氧化塘位于生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向。
	符合

	
	
	4.2养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。
	项目场区的排水系统实施雨污分流；
养殖废水输送采用管道输送。
	符合

	
	畜禽粪便的贮存
	①畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。②贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体(距离不得小于400m)，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。③对于种养结合的养殖场，畜禽粪便，贮存设施的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内本养殖场所产生粪便的总量。④贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。
	①项目设置化粪池、晾粪台和氧化塘等粪便、污水收集贮存设施，恶臭污染物排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》要求；
②化粪池、晾粪台和氧化塘周边500m无地表水体，化粪池和氧化塘位于生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向；
③项目设置2座氧化塘，每座氧化塘可满足6个月的还田间隔要求及存储容积要求。
④氧化塘四周设置挡水墙及导流渠，可防止降雨(水)的进入。
	符合

	
	污水的处理
	畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。
	项目产生的养殖废水（猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、员工生活污水）经氧化塘发酵处理后，全部用于场区周边配套的农田施肥，实现污水资源化利用。
	符合

	
	固体粪肥的处理利用
	①畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。②经过处理的粪便作为土地的肥料或土壤调节剂来满足作物生长的需要，其用量不能超过作物当年生长所需养分的需求量。在确定粪肥的最佳使用量时需要对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并应符合当地环境容量的要求。③对高降雨区、坡地及沙质容易产生径流和渗透性较强的土壤，不适宜施用粪肥或粪肥使用量过高易使粪肥流失引起地表水或地下水污染时，应禁止或暂停使用粪肥。
	①项目猪尿经氧化塘发酵6个月后，符合《粪便无害化卫生标准》全部用于场区周边配套的农田施肥；粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用；
②猪尿液经无害化处理后还田，用量不超过作物当年生长所需养分的需求量，并符合当地环境容量的要求；
③项目周边消纳土地不属于高降雨区、坡地及沙质容易产生径流的土壤。
	符合

	
	饲料和饲养管理
	①畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。②提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。③养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施(包括紫外线、臭氧、双氧水等方法)，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。
	①项目采取科学的饲养方式，饲料中添加EM制剂，减少氮的排放量和粪的生产量，减少污染物排放和恶臭气体的产生。
②本项目进入养殖场采用紫外线消毒，消毒剂主要有戊二醛等，不会产生氯代有机物及其它的二次污染物。
	符合

	
	病死畜禽尸体的处理和处置
	①病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。②病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。③不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
	项目病死畜禽尸体不随意丢弃，不出售或作为饲料再利用，产生后及时采用安全填埋进行无害化处理。
	符合

	
	其他
	养殖场防疫、化验等产生的危险废水和固体废弃物应按国家的有关规定进行处理。
	项目场址内设危废暂存间，产生的医疗废物暂存后有资质单位处理，养殖场不单独处理该类固体废物。
	符合

	《畜禽规模化养殖场资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）
	畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。
	项目产生的养殖废水（猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、员工生活污水）经氧化塘处理后，全部用于场区周边配套的农田施肥；
猪粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用，项目粪污综合利用率100%。
	符合

	
	畜禽规模养殖场应根据养殖污染防治要求，建设与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行。
	本项目建设了与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，主要是晾粪台、氧化塘等，并能正常运行；项目产生的养殖废水经处理后全部用于场区周边配套的农田施肥，猪粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
	符合

	
	畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。
	本项目按规范要求实行雨污分流，粪污输送采用地下管道输送。
	符合

	
	畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。固体粪便暂存池（场）的设计按照GB/T27622执行。污水暂存池的设计按照GB/T26624执行。
	本项目建设的化粪池、晾粪台和氧化塘，均采用了防雨、防渗、防溢流措施，设计均符合GB/T27622和GB/T26624相关要求。
	符合




表2.7-3    本项目与相关政策的符合性分析
	相关政策
	相关条款及规定
	符合性分析
	符合
情况

	《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）
	项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。
	项目化粪池、晾粪台和氧化塘位于生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向，离最近敏感点860m。
	符合

	
	采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。
	项目产生的养殖废水经处理后全部用于场区周边配套的农田施肥，粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
	符合

	
	畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。
	项目未建设沼气工程。
	符合

	
	依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
	本项目产生的病死猪尸体采用安全填埋进行无害化处理；
养殖场拟采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、定期喷洒除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
	符合

	《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排工程项目建设技术指南（试行）》(2014)
	种养结合原则，养殖产生的污染物全部得到综合利用和土地利用；牧场需要采区雨污分流制度；粪便和污水/尿液土地利用可采用农田利用、林地利用或土地改造利用，但必须保证有足够土地面积消纳，消纳土地面积要求每头猪不少于0.1亩土地；粪便采取干清粪工艺，粪便进行堆肥发酵后土地消纳，粪便堆放场可有使用容积要求每头猪不低于0.05m3。粪污处理区需采取防雨防渗措施”。
	本项目产生的养殖废水经处理后全部用于场区周边配套的农田施肥，粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用；
场区实施了雨污分流制度；
项目配套消纳土地1000亩，满足土地消纳要求，项目晾粪台面积为1500m2，满足粪便堆放场的要求。
因此，本项目运营期产生液肥可完全消纳。
	符合





表2.7-4    本项目与相关规划、方案的符合性分析
	相关规划
	相关条款及规定
	符合性分析
	符合
情况

	内蒙古自治区《畜禽粪污资源化利用工作方案》（2017—2020年）
	根据我区现阶段畜禽养殖现状和资源环境特点，以源头减量、过程控制、末端利用为核心，重点推广经济适用的通用技术模式。
一是源头减量。推广使用微生物制剂、酶制剂等饲料添加剂和低氮低磷低矿物质饲料配方，提高饲料转化效率，促进兽药和铜、锌饲料添加剂减量使用，降低养殖业排放。推动生猪、奶牛规模养殖场改水冲粪为干清粪，采用节水型饮水器或饮水分流装置，实行雨污分离、回收污水循环清粪等有效措施，从源头上控制养殖污水产生量。
二是过程控制。规模养殖场根据土地承载能力确定适宜养殖规模，建设粪污处理设施，使用堆肥发酵菌剂、粪水处理菌剂和臭气控制菌剂等，加速粪污无害化处理过程，减少氮磷和臭气排放。三是末端利用。生猪和奶牛等规模化养殖场鼓励采用粪污全量收集还田利用和“固体粪便堆肥+污水肥料化利用”等技术模式，推广快速低排放的固体粪便堆肥技术和水肥一体化施用技术，促进畜禽粪污就近就地还田利用。
	一项目采取科学的饲养方式，饲料中添加EM制剂，减少氮的排放量和粪的生产量，减少污染物排放和恶臭气体的产生。
二项目配套消纳土地1000亩，满足土地消纳要求；养殖场拟采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、定期喷洒除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
三项目产生的养殖废水经处理后全部用于场区周边配套的农田施肥，粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用，实现粪污全还田。
	符合

	
	我区土地面积大、冬季气温低，环境承载力和土地消纳能力相对较高，在此基础上，东、中、西各区域应因地制宜，根据区域特征、饲养工艺和环境承载力的不同，分别推广以下模式：
一是“粪污全量收集还田利用”模式。对于养殖密集区或大型规模养殖场，依托专业化粪污处理利用企业，集中收集并通过氧化塘贮存对粪污进行无害化处理，在作物收割后或播种前利用专业化施肥机械施用到农田，减少化肥施用量。
二是“污水肥料化利用”模式。对于有配套农田的规模养殖场，养殖污水通过氧化塘贮存或沼气工程进行无害化处理，在作物收获后或播种前作为底肥施用。
三是“粪污专业化能源利用”模式。依托大规模养殖场或第三方粪污处理企业，对一定区域内的粪污进行集中收集，通过大型沼气工程或生物天然气工程，沼气发电上网或提纯生物天然气，沼渣生产有机肥，沼液通过农田利用或浓缩使用。
四是“粪便垫料回用”模式。规模奶猪场粪污进行固液分离，固体粪便经过高温快速发酵和杀菌处理后作为牛床垫料，养殖污水进行厌氧、好氧深度处理，达标排放或消毒回用。
五是“异位发酵床”模式。粪污通过漏缝地板进入底层或转移到舍外，利用垫料和微生物菌进行发酵分解。采用“公司+农户”模式的家庭农场宜采用舍外发酵床模式，规模生猪养殖场宜采用高架发酵床模式。
	本项目选用模式一，产生的养殖废水经处理后全部用于场区周边配套的农田施肥，粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用
	符合



2017年6月12日，国务院办公厅下发《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，这是畜牧业史上第一个专门针对粪污处理的指导性文件。《意见》特别强调“保供给和保生态并重”、“生产发展和环境保护协同推进”。2017年9月30日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》，再次将农业绿色发展摆在生态文明建设全局的突出位置，明确了“秸秆、畜禽粪污、农膜等农业废弃物全利用”。
综上，本项目属于规模化、标准化养殖项目，项目产生的养殖废水经处理后全部用于场区周边配套的农田施肥，粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用，畜禽粪便综合利用率达100%；本项目的建设符合相关规划及政策的导向要求。
[bookmark: _Toc27211]2.7.6选址合理性分析
（1）用地符合性分析
《促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》中明确指出：“规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。积极推行标准化规模养殖，合理确定用地标准，节约集约用地。”
本项目的建设地点位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组，不属于五原县禁养区范围内；根据天吉泰镇土地利用总体规划图可知，本项目用地性质为沙地和内陆滩涂，符合五原县土地利用总体规划。
（2）场址选择合理性分析
项目与《畜禽养殖业污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》等法律法规和行业规范要求中规定符合性分析见下表。
表2.7-5   项目选址合理性对照表
	名称
	相关条文
	项目情况
	符合
情况

	《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日施行）
	第十一条禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：
（一）饮用水水源保护区、风景名胜区；
（二）自然保护区的核心区和缓冲区；
（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	（一）项目建设区域不在饮用水水源保护区，风景名胜区范围内；
（二）项目建设区域不在自然保护区的核心区和缓冲区内；
（三）项目位于农村地区，也不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
（四）项目建设区域不在五原县禁养区范围内。
	符合

	《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）
	3选址要求
3.1禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：
3.1.1生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
3.1.2城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；
3.1.3县级人民政府划定的禁养区域；
3.1.4国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。
3.2新建、扩建、改建的畜禽养殖场应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。
5畜禽粪便的贮存
5.2贮存设施的位置必须远离各种功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在其下风向或侧风向处。
	①项目不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区；
②项目位于农村地区，不在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区等人口集中地区；
③项目所在区域无县级人民政府划定的禁养区域；
④项目所在区域无国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
⑤化粪池、晾粪台和氧化塘周边500m无地表水体。
	符合

	《畜禽场区设计技术规范》（NY/T682-2003）
	4.1场址选择
4.1.1选择场址应符合本地区农牧业生产发展总体规划、土地利用发展规划、城乡建设发展规划和环境保护规划的要求。
4.1.2新建场址周围应具备就地无害化处理粪尿、污水的足够场地和排污条件，并通过畜禽场建设环境影响评价。
4.1.3选择场址应遵守十分珍惜和合理利用土地的原则，不应占用基本农田，尽量利用荒地建场，分期建设时，选址应按总体规划需要次完成，土地随用随征，预留远期工程建设用地。
4.1.4场址应水源充足，水质应符合NY5027要求，排水通畅，供电可靠，交通便利，地质条件能满足工程建设要求。
4.1.5以下地区或地段不应建场。
4.1.1规定的自然保护区、水源保护区、风景旅游区。
4.1.5.2受洪水或山洪威胁及泥石流、滑坡等自然灾害多发地带。
4.1.5.3自然环境污染严重的地区。
	①项目建设符合五原县农牧业生产发展总体规划、土地利用发展规划、城乡建设发展规划和环境保护规划的要求；
②项目场地具备就地无害化处理粪尿、污水的足够场地和排污条件；
③项目建设利用沙地和内陆滩涂，不占用基本农田；
④项目厂址不在洪水或山洪威胁及泥石流、滑坡等自然灾害多发地带以及自然环境污染严重的地区。
	符合

	《畜禽粪便无害化处理技术规范》
（NY/T1168-2006）
	5处理场地的要求
5.1新建、扩建和改建畜禽养殖场或养殖小区必须配置畜禽粪便处理设施或畜禽粪便处理场。已建的畜禽场没有设施或处理场的，应及时补上。畜禽养殖场的选址禁止在下列区域内建设畜禽粪便处理场：
5.1.1生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲
区。
5.1.2城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区游
览区等人口集中地区。
5.1.3县级人民政府依法划定的禁养区域。
5.1.4国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。
5.2在禁建区域附近建设畜禽粪便处理设施和单独建设的畜禽粪便处理处，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m
8.2畜禽养殖场、养殖小区或畜禽粪便处理场应分别设置液体和固体废弃物贮存设施，畜禽粪便贮存设施位置必须距离地表水体400m以上。
	①项目配套建设化粪池、晾粪台和氧化塘；
②项目不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
③项目位于农村地区，不在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区等人口集中地区；
④项目不在县级人民政府划定的禁养区域；
⑤项目所在区域无国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域；
⑥项目畜禽粪便处与禁建区(城市及城镇居民区)的距离均大于500m，符合粪便处理设施与禁建区边界的最小距离不得小于500m的要求；
⑦化粪池、晾粪台和氧化塘周边500m无地表水体。
	符合

	[bookmark: _Hlk48159452]《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）
	项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。
	项目建设区域风景名胜区、世界文化和自然遗产地，也不在饮用水水源保护区以及自然保护区范围内。本项目位于农村地区，也不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不在五原县禁养区范围内。
	符合


[bookmark: _Toc19560908]
综上，本项目选址符合相关法律、法规及相关行业规范要求，项目选址合理。
（3）其他相关符合性分析
本项目各产污环节污染物排放在采取评价中提出的防治措施后对环境影响在可接受范围内，在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目排放的各种污染物满足达标排放和总量控制的要求，预测结果表明，工程建成后不会对当地大气、地表水、地下水、声环境、生态环境带来明显危害，项目对环境的影响可以接受。
公众参与调查结果表明，未收到反对项目建设的意见。综上，本项目在严格执行环评规定的各项措施并确保其正常稳定运行且在严格管理的情况下，项目场址从环境角度分析是可行的。
[bookmark: _Toc3110]2.8环境功能区符合性分析
[bookmark: _Toc21966]2.8.1环境容量
项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；区域声环境为2类功能区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；区域地下水质为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目所在区域空气环境质量、地表水环境质量、地下水及声环境质量良好，有一定的环境容量。
本项目建成后，废气污染物可达标排放，对环境空气影响较小。项目无废水和固废直接排放，各噪声源通过采取降噪措施和距离衰减，厂界噪声可满足相应标准要求。根据环境影响预测评价，本项目正常生产时所排放的污染物经治理达标后，对周围环境不会产生明显影响，环境质量基本维持现有水平。不会加大对环境的不利影响，环境可以接受。
[bookmark: _Toc9242]2.8.2周边环境情况
2.8.2.1项目周围环境
本项目拟建厂址位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组，项目用地符合五原县总体规划，未在国家法律、法规、行政规章及规划确定或旗县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。
综上，周边无工业企业，对周边环境无特殊要求，因此，与项目不存在相互制约。
2.8.2.2项目周边敏感点
厂址周围无名胜古迹、自然保护区及重要文物保护单位，500m范围内无学校、医院等环境敏感目标。
对照《内蒙古自治区主体功能区规划》（内政发【2012】85号，2012.7.27）及《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》（内政发【2015】18号，2015.1.29）及《内蒙古自治区限制开发区域限制类和禁止类产业指导目录（2016年本）》，项目所在地位于五原县，不属于农产品主产区及重点生态功能区（阴山北麓草原生态功能区），属于自治区重点开发区，因此项目不属于自治区限制开发区域限制类和禁止类产业。
综上所述，项目选址合理。

[bookmark: _Toc19613]3工程分析
[bookmark: _Toc6484]3.1项目基本情况
[bookmark: _Toc18206][bookmark: _Toc416447544][bookmark: _Toc344087173][bookmark: _Toc420051509][bookmark: _Toc7966]3.1.1项目基本概况
项目基本情况见表3.1-1。
表3.1-1    项目基本情况表
	项目名称
	巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目

	建设单位
	巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司

	建设性质
	新建

	建设地点
	巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组，
场区中心坐标N40°53'31"、E107°39'2"

	占地面积
	86.28亩

	工程投资
	总投资2100万元，环保投资171.8万元，占总投资比例为8.18%

	项目规模
	年存栏猪8800头，年出栏20000头育肥猪

	行业类别
	A0313猪的饲养

	劳动定员
	劳动定员50人

	工作制度
	全年有效生产天数为365天，实行三班制，每班8小时工作制度；


建设地点：巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组，本次用地为86.28亩，场区中心坐标N40°53'31"、E107°39'2"，项目界址点坐标成果表见表3.1-2，具体地理位置如图3.1-1。项目建设利用沙地和内陆滩涂，不占用基本农田，项目用地规划如图3.1-2。
表3.1-2    项目界址点坐标成果表
	2000国家大地坐标系
	X
	Y

	1
	4528799.494
	36470447.488

	2
	4528799.955
	36470465.732

	3
	4528794.533
	36470501.977

	4
	4528781.314
	36470552.534

	5
	4528770.383
	36470560.980

	6
	4528759.685
	36470579.558

	7
	4528746.135
	36470591.427

	8
	4528739.021
	36470610.075

	9
	4528729.388
	36470643.171

	10
	4528719.290
	36470666.540

	11
	4528719.274
	36470683.372

	12
	4528717.689
	36470691.475

	13
	4528692.725
	36470710.262

	14
	4528610.624
	36470654.889

	15
	4528586.188
	36470676.408

	16
	4528564.054
	36470655.976

	17
	4528539.852
	36470636.950

	18
	4528467.741
	36470574.650

	19
	4528464.697
	36470571.882

	20
	4528440.224
	36470604.815

	21
	4528391.517
	36470574.695

	22
	4528414.568
	36470541.664

	23
	4528439.471
	36470542.088

	24
	4528516.765
	36470553.008

	25
	4528562.838
	36470568.198

	26
	4528576.242
	36470508.537

	27
	4528573.745
	36470483.306

	28
	4528575.848
	36470461.028

	29
	4528580.311
	36470449.539

	30
	4528588.260
	36470442.801

	31
	4528620.219
	36470430.692

	32
	4528675.906
	36470431.161

	33
	4528718.707
	36470430.325

	34
	4528763.432
	36470430.156

	35
	4528768.164
	36470437.983

	36
	4528774.404
	36470448.300


项目厂址四邻关系为：项目四周均为空地，东侧为内陆滩涂、西南北侧均为沙地等。项目环境现状如图3.1-3。
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图3.1-1    项目地理位置图
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图3.1-2    项目地规划图
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图3.1-3    项目四邻关系图

[bookmark: _Toc494206284][bookmark: _Toc512871542][bookmark: _Toc19935]3.1.2项目组成及建设内容
项目总占地面积为86.28亩（5.75hm2），土地性质为沙地和内陆滩涂；主要建设8栋1100头育肥猪舍，每栋建筑面积1200m2，共计建筑面积9600m2；仓库、构筑物、宿舍及办公室，总建筑面积1000m2；围墙（围栏)990m；硬化地面10000m2；水电暖安装配套、给排水、采暖、外管网1600m；16个检查井；1个化粪池（容积为1000m3），2个深井泵房，1座蓄水池（容积为400m3），1座晾粪台（1000m2），2座氧化塘（总容积为17000m3）；并进行相应的给排水、供电、供暖、通风、消防、通讯工程及部分道路及地面硬化、绿化等配套设施建设。养殖规模为年存栏猪8800头，年出栏20000头育肥猪。项目组成见表3.1-3。
表3.1-3    项目组成及建设内容一览表
	类别
	项目名称
	建设内容

	主体工程
	育肥猪舍
	在场区中部新建8栋育肥猪舍，单座猪舍建筑面积为1200m2（80m×15m），总建筑面积9600m2，每座育肥猪舍可容纳1100头育肥猪。
猪舍采用封闭有窗式结构，保温墙体，主体骨架采用轻钢结构，双坡式屋顶，屋顶覆盖应做好隔热防寒，以最大限度降低辐射热。
猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿依靠重力作用落到猪舍粪污管道内，通过坡度自流到化粪池内；粪污管道和化粪池均位于地下。

	辅助
工程
	生活区
	在场区北侧新建生活区，单层砖混结构，占地面积890.4m2，建筑面积890.4m2，设有办公室、会议室、餐厅、职工宿舍楼等。

	
	洗消中心
	洗消中心内设置洗车房1座、沉淀池1座。

	
	门卫室
	人流出入口新建门卫室1座，单层砖混结构，建筑面积100m2。

	
	饲料塔
	新建8座封闭式饲料塔，位于8栋猪舍东侧，用于饲料成品暂存，为猪提供饲料。

	
	深井泵房
	新建2个深井泵房，为项目运营提供用水。

	
	蓄水池
	新建1座400m3的蓄水池，主要用于猪饲喂水的储存。

	
	化粪池
	新建1座1000m3的化粪池，位于育肥猪舍南侧，埋地密闭设置，深5m，并配套设置1台固液分离器；
池底和池壁渗透系数≤10-7cm/s的要求。

	
	晾粪台
	新建1座1000m2的晾粪台，位于育肥猪舍南侧，露天布置，四周设置0.5m高的挡水墙；
地面渗透系数≤10-7cm/s的要求。

	




	氧化塘
	新建2座8500m3的氧化塘，位于场区南侧，深4m，四周设置1m高的围堰，防治雨水流入氧化塘；
池底和池壁渗透系数≤10-7cm/s的要求。

	公用
工程
	供水
	项目用水由场区内深水井供给。

	
	供电
	当地供电网络提供电源，在场区内设变配电室1座

	
	供暖
	项目新建锅炉房2座，1F，内部安装4台电锅炉供暖，每台额定热功率150KW。

	
	排水
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿由猪舍内的地漏落到猪舍粪污管道内，通过坡度自流到化粪池内，化粪池内粪水经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；
猪舍粪污管道冲洗废水通过粪污管道坡度自流到化粪池内，化粪池内粪水经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；
猪舍降温水帘系统用水循环使用，无废水排放；
生活污水排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；
洗消中心洗车废水、消毒废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排；
电锅炉定期排水用于道路抑尘。

	环保
工程
	废气
	猪舍恶臭
	场区内采取控制饲养密度、加强舍内通风、调控喂食量、喷洒化学+生物除臭剂等措施降低臭气浓度；

	
	
	晾粪台恶臭
	晾粪台定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化；

	
	
	氧化塘恶臭
	 氧化塘定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化；

	
	废水
	猪舍废水
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿由猪舍内的地漏落到猪舍粪污管道内，通过坡度自流到化粪池内，化粪池内粪水经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；

	
	
	猪舍粪污管道冲洗废水
	猪舍粪污管道冲洗废水通过粪污管道坡度自流到化粪池内，化粪池内粪水经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田猪舍地面采用漏缝地板，猪舍粪污管道冲洗废水由猪舍内的地漏落到化粪池内，排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；

	
	
	猪舍降温水帘系统用水
	循环使用，无废水排放；

	
	
	生活废水
	生活污水排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；

	
	
	洗消中心洗车废水、消毒废水
	洗消中心洗车废水、消毒废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排；

	
	
	锅炉排水
	电锅炉定期排水用于道路抑尘；

	
	固体废物
	猪粪
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿依靠重力作用落到化粪池内，经固液分离器将猪粪分离后，猪粪储存于晾粪台，出售有机肥生产厂家进行资源化利用；

	
	
	病死猪
	将病死猪填埋于2个安全填埋井（每个规格为3.4m×3.3m×3m），填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入猪尸体后，覆盖一层厚度10cm的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口；

	
	
	危险废物
	项目运营过程产生的医疗垃圾为危险废物，封闭包装后分区存放危险废物暂存间后交由有资质单位处理；
新建1座危险废物暂存间（建筑面积10m2），内部分隔为医疗废物暂存间及其他暂存间；

	
	
	废离子树脂
	场区设置垃圾桶分类收集，由厂家回收；

	
	
	生活垃圾
	场区设置垃圾桶分类收集，清运到环卫部门指定的地点集中处理；

	
	噪声
	采取减振、隔声、合理布局等降噪措施；

	
	地下水
	地下水监控井
	养殖场北侧设置1个地下水监控井（E107°39'3.32'',N40°53'33.28''）；

	
	
	重点防渗区
	危险废物暂存间等重点防渗区铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，或可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行防渗，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；

	
	
	一般防渗区
	粪污通道、化粪池、晾粪台和氧化塘等构筑物，均参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求进行防渗，渗透系数≤1.0×10 -7cm/s；

	
	生态
	绿化面积1000m2，占用地总面积的1.74%。


[bookmark: _Toc13678]3.1.3产品方案
项目产品方案见下表。
表3.1-4    项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	单位
	产量
	备注

	1
	育肥猪
	头/a
	20000
	外售


[bookmark: _Toc18108]3.1.4主要原辅料、能源消耗
本项目所用饲料全部来自于外购成品配合饲料，场内不涉及饲料搅拌加工，按照常年存栏量计算项目饲料年消耗量为13067.04t/a，饲料由内蒙古正大公司提供养殖袋装饲料（饲料已配置好组分无需再次加工），汽运进场，直接储存于各猪舍旁饲料塔内，并装备斜槽定时下放饲料饲养生猪，能够满足生产需要。
表3.1-5   饲料消耗表
	序号
	类型
	名称
	单位
	消耗量
	来源

	1
	饲料
	551
	t/a
	4983.16
	内蒙古正大公司供应

	2
	
	552
	t/a
	8083.88
	内蒙古正大公司供应


表3.1-6   消毒药及疫苗年用量
	消毒药名称
	年用量(t/a)
	用途

	疫苗
	0.500
	防疫

	消毒剂
	3.400
	猪场消毒

	兽药
	1.100
	治疗

	注：本项目使用的消毒液较少，自然挥发、降解，不外排。


项目动力消耗情况见下表。
表3.1-7    动力消耗一览表
	名称
	单位
	消耗量
	来源

	新鲜水
	m3/a
	27144
	深井水

	电
	万kwh/a
	55
	外供


[bookmark: _Toc4244]3.1.5主要设备
项目主要生产设备、设施见表3.1-8。
表3.1-8   主要生产设备、设施一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	料线系统
	套
	8

	2
	水线系统
	套
	8

	3
	猪舍栏位
	个
	若干

	4
	污水泵
	套
	10

	5
	化粪池
	座
	1

	6
	固液分离器
	台
	1

	7
	通风系统
	套
	8

	8
	降温水帘系统
	套
	8

	9
	氧化塘
	座
	2

	10
	抽粪车
	台
	2

	11
	铲车
	辆
	2


[bookmark: _Toc30898]3.1.6公用工程
3.1.6.1给排水
1、水源
生产用水采用地下水供水，水质可满足养殖用水需求。项目运营期用水主要为猪饮用水、猪舍降温用水、猪舍粪污管道冲洗用水、锅炉用水、洗消中心清洗及消毒用水等。
2、水平衡分析
（1）猪饮用水
根据企业提供资料以及参考《生猪健康养殖技术规程》（DB34/T 1133-2010），育肥猪饮水量按照6L/头•日计算，本项目年存栏总量为8800头，故项目育肥猪饮用水水量为52.8m3/d（19272m3/a）。
（2）猪舍降温用水
夏季猪舍采用水帘系统对猪舍进行降温处理，场区共计8个猪舍，配套设置8套降温水帘设备，降温期大约60d（夏季），运行时间约每天5小时，根据企业提供数据，每套循环水规模为1.2m3/h，水循环利用约90%，一套降温水帘系统新鲜水补水量为0.6m3/d，8套为4.8m3/d，年降温用水量为288m3/a。
（3）猪舍粪污管道冲洗用水
本项目育肥猪舍下方粪污管道每天冲洗一次，单座猪舍粪污管道冲洗水用量为2m3/d，则8座猪舍粪污管道冲洗用水量为5840m3/a。
（4）锅炉用水
本项目安装4台150KW电热水锅炉供暖，供暖热水锅炉每天运行时间为10h，锅炉排水有锅炉排污水和软化系统排污水，热水锅炉排污量按照吨位数5%计算，热水损失按1%计。锅炉排污水量2.0m3/d，热水损失量0.4m3/d，供暖季锅炉补水量为2.4m3/d，软化制备系统制水率为75%。据此计算出供暖热水锅炉补充新鲜水量为3.2m3/d（576t/a）。
（5）洗消中心用水
主要是进入场区内拉猪车、饲料运输车辆清洗消毒，车辆清洗冲洗水量按0.1m3/辆·次，每天进入猪场配套洗消中心的车辆按10车次计算，全天合计1m3/d，循环利用系数按0.8计算，新鲜水补水量为0.2m3/d，年用水量为73m3/a。
（6）生活用水
职工生活用水按60L/人·d计，劳动定员50人，生活用水3.0m3/d（1095.0m3/a）。
3.1.6.2排水
（1）猪粪尿：猪尿液产生量参考《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），该指南中猪的排尿量按Yu=0.205+0.438W计算（Yu：尿排泄量 kg、W：饮水量 kg），育肥猪饮水量按照6L/头•日计算，故育肥猪的排尿量为2.833kg/（头•d）。本项目年存栏量为8800头育肥猪，故项目育肥猪尿产生量为24.93m3/d（9099.45m3/a），排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（2）猪舍降温废水：降温水帘系统用水循环使用，无废水排放。
（3）猪舍粪污管道冲洗废水：8座猪舍粪污管道冲洗用水量为16m3/d（5840m3/a），冲洗过程中约有10%蒸发，剩余90%冲洗废水排到化粪池内，废水产生量为14.4m3/d（5256m3/a），排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（4）洗消中心洗车废水、消毒废水：洗消中心洗车废水、消毒废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排。
（5）生活污水：施工生活污水排放按用水量的80%计，则生活污水产生量2.4m3/d（876m3/a）。排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（6）锅炉排水：锅炉排污水量2.0m3/d，软化系统排污水0.8m3/d，合计2.8m3/d，用于场区道路抑尘。
项目水平衡如图3.1-4、图3.1-5所示。

表3.1-9    项目用排水情况统计表
	序号
	用水项目
	规模
	用水量
标准
	日用水量
（m3/d）
	年用水量
（m3/a）
	折减
系数
	日排水量
（m3/d）
	年排水量
（m3/a）
	备注

	1
	猪饮用水
	8800头
	6L/头•日
	52.8
	19272
	/
	24.93
	9099.45
	使用新鲜水

	2
	猪舍粪污管道冲洗用水
	8座
	2m3/d
	16
	5840
	0.9
	14.4
	5256
	使用新鲜水

	3
	猪舍降温用水
	8套
	0.6m3/d
	4.8
	288
	/
	/
	/
	循环使用

	4
	冬季电锅炉补水
	4台
	/
	3.2
	576
	/
	2.8
	504
	使用新鲜水

	5
	洗消中心用水
	1座
	/
	0.2
	73
	/
	/
	/
	循环使用

	6
	生活用水
	50人
	60L/人·d
	3.0
	1095.0
	0.80
	2.4
	876
	使用新鲜水

	新鲜水合计
	80
	27144
	/
	44.53
	15735.45
	/
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图3.1-4   夏季水平衡图
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图3.1-5   冬季水平衡图


3.1.6.3供电
本项目用电由当地供电网络提供电源，本项目设变配电室1座，安装容量为315KVA变压器1台，年用电量为55万KW·h。
配电线路采用放射式方式敷设。场区内的电缆采用电缆架空、穿管埋地敷设和直埋敷设相结合的方式。照明导线敷设方式为穿阻燃PVC管暗配或明配。
3.1.6.4供热
项目新建锅炉房2座，1F，内部安装4台电锅炉供暖，单台额定热功率150KW，为猪舍和生活区供暖。
3.1.6.5猪舍保暖和通风
车间内通风以自然通风为主，辅以机械通风。各猪舍均设置有通风系统，保证猪舍的空气流通。进风由外窗及外门补风，排风由屋脊通风器排风，在发热较大的工作岗位设置屋顶风机局部通风。
[bookmark: _Toc46421088][bookmark: _Toc494206290][bookmark: _Toc523322290][bookmark: _Toc29331]3.1.7储运工程
项目进场的原材料和出厂的商品猪全部采用公路运输的方式，场区道路在设计时将人流、物流分开，防止交叉污染，并严格限制进厂的车辆。车辆进入养殖区前，需经过门口的消毒通道。
[bookmark: _Toc46421089][bookmark: _Toc9393]3.1.8总平面布置
本项目分为养殖区、生活区、粪污处置区三个功能区。其中养殖区位于厂址中部、生活区布置位于场区北侧、粪污处置区位于场区南侧；见图3.1-5所示。
（1）本工程养殖区、生活管理区相互分开，位于项目粪污处理区20年主导风向上风向处，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。
（2）本工程排水系统实行雨污分流，雨水沿着场区净水管网排出场区汇入排水沟，养殖废水经厌氧发酵达到无害化后资源化还田利用。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定。
（3）项目晾粪台、化粪池、氧化塘等采取防渗等措施，氧化塘容积完全满足当地农作物生产用肥的最大间隔时间的养殖场所产生的粪便总量贮存要求，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。
（4）项目养殖场场址选择地势高燥、排水良好、空气流畅、非污染区域，并且避开城镇和村民居住区的水源地；地面应相对平坦，坡度不宜过大，背风向阳，未建在低凹、风口处，符合养殖场的选址要求。
（5）项目建成投产后，养殖废气经处理达标后外排对周边环境的影响较小，区域环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。虽然项目所产生的恶臭气体对周围环境有一定的影响，养殖场距离最近的村庄超过500m，能满足卫生防护距离（500m）的要求。
（6）项目周边主要为沙地、内陆滩涂，植被为自然植被，项目产生的三废经处理后对周边环境影响较小。
综上所述，本工程总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程，总体上按由北往南方向布置，生活区和养殖区分开，并用绿化树木和草地建立隔离带，粪污处理系统位于场地的南侧。场内道路和各种运输管线闭合成环线，规划合理，饲养道和运粪道不交叉。从整体布局和环境影响上看，工程总平面布置较合理。



[image: ]
图3.1-6    项目平面布置图
[bookmark: _Toc46421090][bookmark: _Toc19399]3.2项目污染影响因素分析
本项目主要进行育肥猪饲养，主要产污节点包括饲养和排泄物处理过程，项目采用《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）（内环发【2014】83号）》的鼓励模式⑤：（粪便堆放+污水厌氧处理或储存+消纳土地）生猪规模化养殖场建设废弃物储存设施的方式处理养殖废物。


图3.2-1    养殖工艺流程及产污环节
[bookmark: _Toc46421091][bookmark: _Toc2082][bookmark: _Hlk44173656]3.2.1饲养流程简述
传统养猪长期依靠农村分散粗放的喂养方式，缺乏统一的饲养管理，难以适应先进的科学技术，为适应养猪业的发展，本项目由内蒙古正大公司负责运营，选用优良仔猪、标准猪舍、标准饲养管理技术和疾病防治方案进行标准化的养猪生产，从而实现养猪生产圈舍标准化、品种标准化、营养标准化、猪群保健标准化、生产管理技术标准化，具有冬暖夏凉的饲养环境，降低饲养劳动强度，减少舍内氨气浓度，仔猪存活率高，料肉比低，饲养周期短等优点，达到养猪业“高效率、高效益”的目的。全部生产过程实行电脑控制、自动化饲养方式，配合正大标准化免疫程序和严格的消毒防疫制度及猪舍环境控制标准，实行温度、湿度、通风、空气质量等综合环境自动化控制。
本项目购买内蒙古正大公司仔猪进行育肥，育肥时间为6个月，体重达到100kg后即出售。
（1）饮水系统
舍内饮水管道采用镀锌钢管，舍内连接PVC管，每栏配四个饮水器和两个鸭嘴饮水器，水压以饮水器每分钟流量500ml为宜.
（2）喂料、清粪系统
本项目采用饲料塔的方式进行喂料，通过电脑中控自动控制；猪场均采用双列式（两排）养殖栏，每列均分为上下两层，上层为养殖栏（高2m），下层为集粪池，上层全部采用地板+漏缝地板，使猪粪、尿漏入集粪池，收集至化粪池内，先经固液分离，液体用泵打至氧化塘内，固体清运至晾粪台。
[bookmark: _Toc46421092][bookmark: _Toc16496]3.2.2粪污处理工艺简述
项目猪粪便、猪舍粪污管道冲洗废水采用化粪池+固液分离+氧化塘（厌氧发酵）+还田模式，猪舍地面设置漏缝板，猪排泄的粪尿通过漏粪板落入漏缝地板下部深坑集粪池内，通过化粪池内进行固液分离，排入氧化塘发酵6个月后，在春秋施肥前用底部设置的搅拌器把池底沉淀物与上清液混合均匀，然后把液体肥泵送至罐车内，池底不会沉淀，也不需要清理池底。 
生活污水经化粪池沉降后，同猪粪尿一同发酵后于春秋两季还田。
本项目场区内共设置2座氧化塘，每座氧化塘收集6个月养殖废水后，轮替使用另一座氧化塘收集养殖废水，与此同时，第1座氧化塘可发酵养殖废水6个月。本项目单座氧化塘容积为8500m3，根据表3.1-10项目用排水情况统计表可知，排入2座氧化塘的养殖废水总量为15231.45m3/a，每6个月养殖废水产生量为7615.725m3，小于单座氧化塘容积（8500m3），因此，每座氧化塘均可满足6个月养殖废水量收集。
综上，本项目设置2座氧化塘可满足本项目养殖废水的使用。
[bookmark: _Toc46421093][bookmark: _Toc2263]3.2.3洗消中心工艺简述
洗消中心主要用于进出饲养区的车辆消毒和清洗。
洗车：将需要清洗的车辆分类停在清洗区，使用高压水枪对卡车、轿车等进行全部或局部的清洗，清洗后的车辆自然干燥，对于主要含砂砾等SS污染物的废水经收集后进行沉淀处理后回用。
消毒：洗消中心消毒剂为戊二醛，消毒30分钟，车辆驶出，洗车及消毒废水收集至外部圆形沉淀池内沉淀处理后循环利用，不外排。
[bookmark: _Toc28509]3.2.4病死猪处理简述
生猪养殖过程中产生的病死猪尸体，包括发生猪瘟时病死猪尸体均通过由场区内设置的2个安全填埋井无害化处理。
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），第9章“病死禽畜尸体的处理与处置”。
1、病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。
2、病死禽畜尸体处理采用设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，进口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后须用粘土填埋压实并封口。
本项目设置2个安全填埋井，每个安全填埋井规格为长3.4m、宽3.3m、深2.5m，井口加盖密封，能满足病死猪填埋要求。安全填埋井进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，基础防渗，渗透系数≤10-10cm/s，井底和井壁采取混凝土浇筑硬化，并铺设HDPE防渗膜（或其他防渗防腐材料）。
填埋时池底要铺2cm厚生石灰，填土要实，进行填埋时，在每次投入猪尸体后，覆盖一层厚度10cm的熟石灰，用生石灰销毁、杀菌，井填满后，用粘土填埋压实并封口，确保安全干净。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），第9章“病死禽畜尸体的处理与处置”的相关要求。
病死猪处理规范要符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）中“4.4深埋法”的相关规定。
（1）深埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品确定；
（2）深埋坑底应高出地下水位1.5m以上，要防渗、防漏；
（3）坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药；
（4）将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上；
（5）生石灰或漂白粉等消毒药消毒；
（6）覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土。
根据项目流程及建设内容可知，项目主要污染物见下表。
表3.2-1    项目排污环节分析一览表
	类别
	编号
	污染工序
	主要污染物
	处理措施/去向

	废气
	G1
	猪舍
	硫化氢、氨气、臭气浓度
	场区内采取控制饲养密度、加强舍内通风、调控喂食量、喷洒化学+生物除臭剂等措施降低臭气浓度；

	
	G2
	晾粪台
	硫化氢、氨气、臭气浓度
	晾粪台定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化；

	
	G3
	氧化塘
	硫化氢、氨气、臭气浓度
	 氧化塘定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化；

	废水
	W1
	猪粪尿
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿由猪舍内的地漏落到猪舍粪污管道内，通过坡度自流到化粪池内，化粪池内粪水经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；

	
	W2
	猪舍粪污管道冲洗废水
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	通过粪污管道坡度自流到化粪池内，化粪池内粪水经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；

	
	W3
	猪舍降温水帘系统废水
	/
	循环使用，无废水排放；

	
	W4
	生活废水
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	生活污水排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；

	
	W5
	洗消中心洗车废水、消毒废水
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	洗消中心洗车废水、消毒废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排；

	
	W6
	锅炉排水
	SS、Ca2+、Mg2+
	电锅炉定期排水用于道路抑尘；

	固废
	S1
	猪粪
	猪粪
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿依靠重力作用落到化粪池内，经固液分离器将猪粪分离后，猪粪储存于晾粪台，出售有机肥生产厂家进行资源化利用；

	
	S2
	医疗废物
	医疗废物
	项目运营过程产生的医疗垃圾为危险废物，封闭包装后分区存放危险废物暂存间后交由有资质单位处理；
新建1座危险废物暂存间（建筑面积10m2），内部分隔为医疗废物暂存间及其他暂存间；

	
	S3
	病死猪
	病死猪
	将病死猪填埋于2个安全填埋井（每个规格为3.4m×3.3m×2.5m），填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入猪尸体后，覆盖一层厚度10cm的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口；

	
	S4
	电锅炉
	废离子树脂
	由厂家回收；

	
	S5
	职工
	生活垃圾
	场区设置垃圾桶分类收集，清运到环卫部门指定的地点集中处理；

	噪声
	N
	各工段
	噪声
	采取减振、隔声、合理布局等降噪措施；


[bookmark: _Toc46421098][bookmark: _Toc523322300][bookmark: _Toc389]3.3项目污染源源强核算
根据工艺流程，通过产排污分析、物料平衡分析，本工程污染物产排情况按工序分别进行论述。
[bookmark: _Toc46421099][bookmark: _Toc11022]3.3.1大气污染物
（1）各猪舍臭气源强分析（G1）
根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青、张潞、李万庆，天津市环境影响评价中心，2010年）的研究资料及类比调查，养猪场猪舍NH3、H2S浓度分布特征是：场区内地点浓度差异显著，生产区中心部位高于下风向；不同季节的氨气浓度则表现为，春季显著高于冬、夏两季。猪舍的NH3、H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等中有关数据；本次环评报告结合项目建设区域气候特性、工艺特点及建设单位所提供的资料，得知本项目猪舍中产生的恶臭系数见下表：
表3.3-1   猪舍NH3、H2S排放强度统计
	猪舍
	数量
	NH3产生强度（g/（头·d））
	NH3产生量（kg/d）
	H2S产生强度（g/（头·d））
	H2S产生量（kg/d）

	仔猪
	8800
	0.6
	5.28
	0.2
	1.76


项目通过通过日粮设计、在饲料中添加EM菌剂和并采用低氮饲料喂养猪只的方法从源头减臭产生量。EM菌剂以添加剂的形式加到饲料中，以增加饲料蛋白的消化吸收以及减少臭气排放，在投入有用菌后，肠道内有用菌占优势的厂内细菌丛，将脂肪、碳水合物、蛋白质发酵、分解、合成各种营养成分的能力显著增强，肠道内腐败物质的产生量显著减少，排出的粪便无臭味。
1）日粮设计与恶臭控制
家畜禽场恶臭的控制从日粮设计和日粮供给开始。饲料在消化过程中，未消化吸收的部分进入后段肠道，因微生物作用产生臭气，排出体外继续经微生物作用产生更多的臭气。提高口粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量是减少恶臭来源的有效措施。据测定，日粮粗纤维每增加1%，蛋白质消化率就降低 1.4%；减少日粮蛋白质2%，粪便排泄量可降低20%。
2）添加EM菌剂
根据参照2004年11月第25卷第4期的《家禽生态》中于桂阳、郑春芳写的《EM菌料饲喂生长育肥猪的试验效果》一文可知，在畜禽日粮中加入EM菌剂等有益微生物，能提高了饲料消化吸收利用率，有效降解NH3、H2S等有害气体，NH3的降解率＞36%，硫化氢的降解率＞65%。
3）播撒微生物除臭剂
猪舍内播撒微生物除臭剂，根据《微生物除臭剂的研究进展》（荣达德、杨琼、刘吉升、刑东旭、李庆荣编制），采用微生物除臭剂可使猪舍内的NH3浓度降低78.4%、H2S浓度降低66.7%。
综上，猪舍恶臭废气经以上措施处理后，本次环评认为猪舍污染物NH3、H2S处理效率为90%以上，本项目猪舍恶臭气体产生及排放情况见表3.3-2。
表3.3-2   猪舍恶臭气体产生及排放情况
	污染源
	项目
	产生量kg/d
	产生量t/a
	处理措施及处理效率
	排放量t/a
	排放量速率（kg/h）
	排放标准

	
	
	
	
	
	
	
	排放标准
	标准限值
mg/m³

	猪舍
	NH3
	5.28
	1.927
	削减恶臭污染源强90%
	0.193
	0.022
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织浓度
	1.5

	
	H2S
	1.76
	0.642
	
	0.064
	0.007
	
	0.06


（2）晾粪台恶臭源强分析（G2）
跟据中国环境科学学会学术年会论文集《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中数据，堆粪产污堆存区NH3产生量按0.9g/（m2·d）计、H2S的产生量按0.09g/（m2·d）计。本项目晾粪台面积为1000m2，则NH3的产生量为0.9kg/d，H2S的产生量为0.09kg/d。
本项目晾粪台覆盖篷布、喷洒微生物除臭剂等环保措施，根据《微生物除臭剂的研究进展》（荣达德、杨琼、刘吉升、刑东旭、李庆荣编制），采用微生物除臭剂可使猪粪堆场内的NH3浓度降低84.4%、H2S浓度降低62.1%。
本工程晾粪台臭气产生及排放情况见表3.3-3。
表3.3-3   晾粪台臭气产生及排放一览表
	项目
	产生速率（kg/d）
	产生量t/a
	处理措施及处理效率
	排放量t/a
	排放速率（kg/h）
	排放标准

	
	
	
	
	
	
	排放标准
	标准限值
mg/m³

	NH3
	0.9
	0.329
	84.4%
	0.051
	0.006
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织浓度）
	1.5

	H2S
	0.09
	0.033
	62.1%
	0.012
	0.001
	
	0.06


（3）氧化塘恶臭源强分析（G3）
氧化塘排放的恶臭气体主要包括NH3、H2S等。项目氧化塘排放的恶臭与水流速度、温度、含污染物的浓度及水处理设施的几何尺寸、密闭方式、当时的气温、日照、气压等多种因素有关。本项目恶臭物质中主要含有NH3、H2S等，恶臭在水底大部分转化为氨盐，只有少数通过液面排溢出来。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。氧化塘BOD5（降解率30%）处理量为27.4t/a，则本项目污水处理站产生的NH3和H2S产生量分别为0.085t/a（0.010kg/h）、0.003t/a（0.0003kg/h）。
[bookmark: _Toc46421100][bookmark: _Toc15075]3.3.2水污染物
（1）猪粪尿：猪尿液产生量参考《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），该指南中猪的排尿量按Yu=0.205+0.438W计算（Yu：尿排泄量 kg、W：饮水量 kg），育肥猪饮水量按照6L/头•日计算，故育肥猪的排尿量为2.833kg/（头•d）。本项目年存栏量为8800头育肥猪，故项目育肥猪尿产生量为24.93m3/d（9099.45m3/a），排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（2）猪舍降温废水：降温水帘系统用水循环使用，无废水排放。
（3）猪舍粪污管道冲洗废水：8座猪舍粪污管道冲洗用水量为16m3/d（5840m3/a），冲洗过程中约有10%蒸发，剩余90%冲洗废水排到化粪池内，废水产生量为14.4m3/d（5256m3/a），排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（4）洗消中心洗车废水、消毒废水：洗消中心洗车废水、消毒废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排。
（5）生活污水：施工生活污水排放按用水量的80%计，则生活污水产生量2.4m3/d（876m3/a）。排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（6）锅炉排水：锅炉排污水量2.0m3/d，软化系统排污水0.8m3/d，合计2.8m3/d，用于厂区道路抑尘。
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）》（2011年5月），畜禽养殖废水中主要污染物浓度见下表。
表3.3-4    污染物产生浓度统计表（mg/L）
	项目
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷
	蛔虫卵（个/L）

	产生浓度
	10000
	6000
	12000
	600
	805
	127
	7


由表3.3-7可知，畜禽养殖废水产生浓度较高，如不合理处理，不仅会造成大量蚊虫孳生，而且还会成为传染源，造成疫病传播，影响人类和畜禽健康。
[bookmark: _Toc46421101][bookmark: _Toc8391]3.3.3噪声
本项目噪声源主要为降温风扇、水泵、搅拌泵、固液分离器等。噪声声级在50~85dB（A）。本项目的噪声产生源强情况见下表。
表3.3-5    噪声产生源强一览表
	序号
	噪声源
	数量
	治理措施
	源强dB(A)
	排放强度dB(A)

	1
	猪舍
	降温风扇
	40
	置于室内
	50
	40

	2
	深井泵房
	水泵
	2
	基础减振、建筑隔声
	85
	65

	3
	粪污处理
	搅拌泵
	2
	基础减振、建筑隔声
	85
	65

	4
	
	水泵
	4
	基础减振、建筑隔声
	85
	65

	5
	
	固液分离器
	1
	基础减振、建筑隔声
	85
	65


本项目在选用低噪声新型设备基础上，将生产设备安置在厂房内，并对设备进行基础减振、封闭门窗等，可使噪声排放减少20~25dB(A)。
[bookmark: _Toc46421102][bookmark: _Toc16098]3.3.4固体废弃物
项目产生的固体废弃物主要包括猪粪、病死猪、医疗废弃物、废离子交换树脂、生活垃圾等。
3.3.4.1一般固废
（1）猪粪
猪粪便产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），育肥猪粪便产生量按1.4kg/（头•d），本期年存栏量为8800头育肥猪，故育肥猪粪便产生量为12.32t/d（4496.8t/a）。
猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿依靠重力作用落到化粪池内，经固液分离器将猪粪分离后，猪粪储存于晾粪台，出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
（2）病死猪
一般而言，哺乳期后的猪抗病、抗寒能力比哺乳期的猪仔要强得多，因此死亡的猪主要来自处于哺乳期的猪仔，猪仔的死亡率约5～6%，且主要死于出生后的前两周，第一周死亡的猪仔占82%，第二周占12%。年存栏量为8800头育肥猪，死亡率按5%计，则年死亡的猪仔有440头，平均体重为6kg，则年病死猪只为2.64t/a。根据《国家危险废物名录》，病死猪尸体属于HW01非特定行业中“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”（废物代码：900-001-01）。
根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中的规定进行无害化处理，建设单位设置有隔离猪舍及填埋井，病猪先进行隔离观察治疗，无法治疗的病死猪在专业技术人员的指导下，在场区内设置的2个填埋井进行无害化处理。
（3）废离子交换树脂
电锅炉软化水采用离子交换树脂，每三年更换一次，产生量约0.3t/a；根据查阅《国家危险废物名录》（2021年），锅炉软化水制备中产生的离子交换树脂不属于危险废物，属于一般固废，由厂家回收。
3.3.4.2危险废物
（1）医疗垃圾
项目配套设置兽医室，负责日常保健及疾病治疗，运营期在检疫、治疗过程中会产生废弃医疗试剂、废纱布等医疗垃圾，根据《国家危险废物名录》（2021年）的规定，危废类别为HW01医疗废物，编号为900-001-01，通过类比同类型项目的医疗垃圾产生情况，产生量约40kg/月（0.48t/a）。
医疗垃圾主要为一次性医疗用品及一次性医疗器械，携带有病原微生物，易引发感染性疾病的传播，属于感染性医疗废物，集中收集单独定点存放，根据《医疗废物管理条例》中的要求，本项目设置医疗废物临时储存间，医疗废物经临时储存后交由有医疗废物处理资质的单位进行集中清运、处理。
项目危险废物暂存间面积设置为10m2，内部分隔为医疗废物暂存间及其他暂存间，危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的要求设置。暂存间地面铺HDPE膜防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。常温下贮存期不得超过1天，于5℃以下冷藏的，不得超过7天。危险废物垃圾集中收集暂存、转移委外处理过程中，建设单位须按照相关规定填报转移联单，做好台账。
3.3.4.3生活垃圾
生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目劳动定员50人，产生量9.125t/a（25kg/d）。生活垃圾清运到环卫部门指定的地点集中处理。
[bookmark: _Toc46421103][bookmark: _Toc1390]3.4粪污资源化利用综述
[bookmark: _Toc46421104][bookmark: _Toc24226]3.4.1有机肥产生量
通过工程分析，项目产生的猪粪量为4496.8t/a，粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
粪污水量15231.45m3/a，进入氧化塘厌氧发酵，上述污染物发酵后均进行还田处理，进行资源化利用。
[bookmark: _Toc46421105][bookmark: _Toc24108]3.4.2土地消纳能力
项目粪污水量15231.45m3/a，考虑本项目液肥采用罐车输送方式配肥，且每年仅有2个月能够还田，分别为春耕前和秋收后，因此，单座氧化塘容积应满足项目6个月废水存储要求，即单座氧化塘容积不得小于7615.725m3。项目设置2座氧化塘（单座氧化塘容积为8500m3）。同时，氧化塘容积能够满足《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中“污水/尿液储存池容积应能容纳2个月以上的污水/尿液”和6个月发酵时间的要求。
项目配套粪污消纳土地1000亩，满足《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排工程项目建设技术指南（试行）》（内环发【2014】83号）和《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号），消纳土地面积要求每头猪不少于0.1亩土地。
[bookmark: _Toc18702]3.5污染物排放清单

表3.5-1    污染物排放清单（排放浓度，大气mg/m3，废水mg/L）
	[bookmark: _Hlk46688799]类别
	编号
	污染源
	排放参数
	新增总量指标
t/a
	执行环境标准
	达标
情况

	
	
	名称
	污染物
	环保措施
	排放浓度
	排放量
t/a
	H/Φ
（m）
	温度/℃
	工作时间
	
	
	

	废气
	1
	猪舍
	NH3
	场区内采取控制饲养密度、加强舍内通风、调控喂食量、喷洒化学+ 生物除臭剂等措施降低臭气浓度
	/
	0.193
	250m×150m
	连续
8760
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准
	达标

	
	
	
	H2S
	
	/
	0.064
	
	
	
	
	达标

	
	2
	晾粪台
	NH3
	晾粪台定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身 繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化
	/
	0.051
	100m×50m
	连续
8760
	
	
	达标

	
	
	
	H2S
	
	/
	0.012
	
	
	
	
	达标

	
	3
	氧化塘
	NH3
	氧化塘定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身 繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化
	/
	0.085
	100m×40m
	连续
8760
	
	
	达标

	
	
	
	H2S
	
	/
	0.003
	
	
	
	
	达标

	废水
	W1
	猪尿
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿依靠重力作用落到化粪池内，经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田
	/
	9099.45
	/
	常温
	间断
	/
	不外排
	合规
利用

	
	W2
	猪舍粪污管道冲洗废水
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	猪舍地面采用漏缝地板，猪舍粪污管道冲洗废水由猪舍内的地漏落到化粪池内，排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田
	/
	5256
	
	
	
	
	
	

	
	W3
	猪舍降温废水
	/
	降温水帘系统用水循环使用，无废水排放
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	
	W4
	洗消中心洗车废水、消毒废水
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	
	W5
	生活污水
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田
	/
	876
	
	
	
	
	
	

	
	W6
	锅炉排水
	SS、Ca2+、Mg2+
	电锅炉定期排水用于道路抑尘
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	噪声
	/
	设备运转
机械运输
	噪声
	车间密闭+基础减振
	/
	/
	厂界监控
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	达标

	固废
	S1
	危险废物
	医疗废物
	医疗废物密闭包装暂存于危险废物暂存间。
	/
	0.48
	交有资质单位处理
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单
	达标

	
	S2
	一般固废
	猪粪
	出售有机肥生产厂家进行资源化利用
	/
	4496.8
	资源化利用
	/
	《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）
	合规
利用

	
	S3
	
	病死猪
	设置2个填埋井进行无害化处理
	/
	2.64
	无害化处置
	/
	《病死及病害动物无害化处理技术规范的通知》（农医发〔2017〕25号）等
	达标

	
	S4
	
	废离子交换树脂
	清运到环卫部门指定的地点集中处理
	/
	0.3
	厂家回收
	/
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单
	/

	
	S5
	生活垃圾
	场区垃圾桶分类收集
	/
	9.125
	设垃圾桶
	/
	/
	






[bookmark: _Toc27421]4环境现状调查及评价
[bookmark: _Toc16189]4.1自然环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc11426]4.1.1地理位置
五原县位于内蒙古自治区巴彦淖尔市河套平原腹地，县域南临黄河（属黄河最北端），与鄂尔多斯市隔河相望，北有阴山横亘，和乌拉特中旗相连，东临包头和乌拉特前旗，西与临河区接壤。地理坐标为东经107°36′10″～108°37′50″，北纬40°46"30′～41°16″45′。县境东西最长82公里，均长62.3公里，南北最宽55.5公里，均宽40公里。总面积2492.9平方公里。
[bookmark: _Toc7444]4.1.2地形地貌
五原县在大地构造单元上，属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。砂层层理清晰，厚度10～70米。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。土质膏腴肥美，适于农作物及各种植被的生长。虽然有的土地呈盐碱化，但并不影响耐碱作物，如葵花、枸杞等作物的生长。
[bookmark: _Toc9]4.1.3气候特征
[bookmark: _Toc27598546]五原县地处中温带大陆性气候与季风气候的交界处，四季分明，冬季漫长寒冷，春季多风干燥，夏季炎热短促。降水集中，雨热同季，日照充足，年平均气温8.2℃，极端最高气温38.1℃（1999年7月26日），极端最低气温-29℃（2008年1月24日）。年平均日照时数3047.4小时，全年无霜期为127～213天，年平均风速1.9米/秒。降水量偏少，蒸发量大，年平均降水量177mm，年蒸发量2093.2mm，降水量由西向东逐渐增多。降水主要集中在6～9月，占全年降水量的75～80%，日最大降水量92mm。主要气象灾害有冰雹、霜冻、寒潮、大风、洪涝、沙尘暴等。
[bookmark: _Toc12566][bookmark: _Toc22427][bookmark: _Toc7386][bookmark: _Toc528328470][bookmark: _Toc10451][bookmark: _Toc11014][bookmark: _Toc24507]4.1.4水文条件
五原境内因黄河冲积层在长期风蚀作用下形成许多风蚀洼地和黄河改道时冲刷的天然壕沟。这些洼地与壕沟长年积水，形成大小不同的海子（湖泊，俗称泊尔洞）。全县有面积三亩以上的海子171个，总面积5.45万亩；其中千亩以上的海子5个，总面积1.06万亩；百亩以上的海子37个，总面积1.33万亩。海子水深大于1.5米的116个，面积2.71万亩。1986年已被利用的水面3.8万亩，占70%。这些海子大多分布在县境西部的塔尔湖镇、银定图乡、海子堰乡、什巴乡，以及县境南部的套海镇、东部的胜丰镇。城南、美林、隆镇也有零星分布。
[bookmark: _Toc4241][bookmark: _Toc18365][bookmark: _Toc276105879][bookmark: _Toc3373][bookmark: _Toc276333587][bookmark: _Toc28193][bookmark: _Toc4343][bookmark: _Toc528328471][bookmark: _Toc30372]4.1.5土壤
[bookmark: _Toc148690295]五原县土壤类型可划分为灌淤土、盐土、碱土、风沙土、草甸土5个土类、8个亚类、26个土属、268个土种。灌淤土在全县分布广、面积大，是本县耕地的主要土类；盐土在本县面积较大，是荒地的主要土类，只生长一些红柳、碱蓬、盐蒿、猪尾巴等盐生植物；碱土在本县面积较少，土壤的物理性状差，结构不良，难以改造利用；草甸土全县面积较少，是天然的牧场；风沙土在全县分布较少，是发展林业生产和基地和天然牧草场。
[bookmark: _Toc4954][bookmark: _Toc8422][bookmark: _Toc18023][bookmark: _Toc528328472][bookmark: _Toc5035][bookmark: _Toc11981][bookmark: _Toc24794]4.1.7动植物资源
全县天然野生植物约200余种，分属于15科99个属，其中药用植物有蒲公英、锁阳、甘草、车前草、蒲黄、艾、苍耳等60余种，纤维植物包括芨芨、芦苇、蒲草等，淀粉植物主要有灰菜、沙蓬、沙蒿、野豌豆等。野生动物资源主要有狐狸、兔、黄鼠狼、田鼠等。
[bookmark: _Toc25235]4.2环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc29895]4.2.1环境空气质量现状
4.2.1.1区域空气环境达标区判定
[bookmark: _Toc326843504][bookmark: _Toc300647740][bookmark: _Toc312653499][bookmark: _Toc304627265][bookmark: _Toc346715577]本项目所在区域达标判定引用2019年巴彦淖尔市大气公报中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，经统计，引用点位基本污染物年均质量浓度和相应百分位数日平均或8h平均浓度，见表4.2-1。
表4.2-1    区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	20
	60
	33.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	20
	40
	50.0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	72
	70
	1.03
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	33
	35
	94.29
	达标

	O3
	第90百分位数8小时平均
	156
	160
	97.5
	达标

	CO
	第95百分位数日平均
	1.7mg/m3
	4mg/m3
	42.5
	达标


[bookmark: _Hlk55122717]除PM10外，其他各污染物浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，因此，项目所在地为不达标区；可吸入颗粒物超标，主要原因为当地气候干燥、风沙大所致。
4.2.1.2其他污染物补充监测
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.3条要求，本次评价对其他污染物HN3、H2S、臭气浓度进行监测，监测点位选择在厂址。
1、监测点位
根据建设项目所在的具体位置、当地气象、地形和环境功能等因素，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，主要考虑建设项目厂址对周围敏感区域大气环境质量的影响，本次大气环境质量现状监测设置1个监测点，详见表4.2-2，如图4.2-1所示。
表4.2-2    环境空气质量现状补充监测布点表
	编号
	监测点位名称
	监测因子
	位置坐标
	相对于厂址

	
	
	
	
	方位
	距离（km）

	G1
	项目厂址
	HN3、H2S、臭气浓度
	E107°39′10.148″，N40°53′28.29″
	/
	/


2、监测项目
其他污染物：HN3、H2S、臭气浓度
同步观测风速、风向、气温、气压等常规气象参数。
3、监测时间和监测频率
H2S、NH3、臭气浓度测小时均值，每天监测4次，每小时至少有45min的采样时间。2021年4月16日至22日连续监测7天，监测单位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司。
4、分析方法
[bookmark: _Toc346715579]采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2和《空气和废气监测分析方法》进行。具体监测方法及检出限见下表。
表4.2-3    环境空气监测分析方法
	序号
	检测项目
	分析方法及来源
	检出限
	仪器设备名称/型号
	仪器管理编号

	1
	氨气
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 533-2009 ）
	0.01
mg/m3 
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	2
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）硫化氢  第三篇第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法（B）
	 0.001
mg/m3
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	3
	臭气浓度
	《空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-93）
	/
	/
	/


5、环境空气质量现状评价
（1）评价标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，HN3、H2S执行《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。
（2）评价方法
大气环境现状评价采用单因子指数法。单因子指数法公式如下：
Pi=Ci/C0i
式中：
Pi—i污染物的单因子指数；
Ci—i污染物的浓度，mg/m3；
C0i—i污染物的评价标准，mg/m3。
6、监测结果及评价结果
（1）气象条件
监测期间气象条件见下表。
表4.2-4    监测期间气象条件
	采样日期
	采样时间
	平均气温(℃)
	大气压（kPa）
	风向（度）
	风速(m/s)
	天气状况

	2021-04-16
	02:00-03:00
	2.4
	89.41
	西北风315°
	3.6
	晴

	
	08:00-09:00
	3.9
	89.20
	西北风315°
	3.9
	晴

	
	14:00-15:00
	9.5
	88.88
	西北风325°
	3.8
	晴

	
	20:00-21:00
	7.0
	89.56
	西北风320°
	3.7
	晴

	2021-04-17
	02:00-03:00
	3.0
	89.52
	西南风215°
	3.2
	晴

	
	08:00-09:00
	4.9
	89.03
	西南风220°
	3.4
	晴

	
	14:00-15:00
	15.2
	88.86
	西南风215°
	3.1
	晴

	
	20:00-21:00
	12.0
	88.99
	西南风225°
	3.0
	晴

	2021-04-18
	02:00-03:00
	7.9
	89.23
	西南风215°
	3.1
	晴转多云

	
	08:00-09:00
	8.5
	88.67
	西南风220°
	3.2
	晴转多云

	
	14:00-15:00
	19.5
	88.73
	西南风225°
	3.3
	晴转多云

	
	20:00-21:00
	16.8
	88.95
	西南风230°
	3.2
	晴转多云

	2021-04-19
	02:00-03:00
	8.5
	89.33
	西南风225°
	3.4
	阴转多云

	
	08:00-09:00
	12.8
	89.10
	西南风230°
	3.5
	阴转多云

	
	14:00-15:00
	23.9
	88.98
	西南风210°
	3.4
	阴转多云

	
	20:00-21:00
	16.5
	89.30
	西南风215°
	3.3
	阴转多云

	2021-04-20
	02:00-03:00
	11.8
	89.58
	西南风215°
	2.6
	阴转多云

	
	08:00-09:00
	14.6
	89.04
	西南风220°
	2.7
	阴转多云

	
	14:00-15:00
	22.8
	88.83
	西南风210°
	2.8
	阴转多云

	
	20:00-21:00
	17.7
	89.21
	西南风215°
	2.4
	阴转多云

	2021-04-21
	02:00-03:00
	10.6
	89.55
	西南风220°
	3.0
	阴转多云

	
	08:00-09:00
	13.0
	89.04
	西南风215°
	3.1
	阴转多云

	
	14:00-15:00
	19.8
	88.79
	西南风215°
	3.0
	阴转多云

	
	20:00-21:00
	15.4
	89.18
	西南风220°
	2.9
	阴转多云

	2021-04-22
	02:00-03:00
	12.5
	89.40
	东南风135°
	3.2
	晴转多云

	
	08:00-09:00
	15.8
	88.91
	东南风130°
	2.9
	晴转多云

	
	14:00-15:00
	21.5
	88.77
	东南风145°
	3.0
	晴转多云

	
	20:00-21:00
	17.4
	89.09
	东南风140°
	3.1
	晴转多云


（2）环境空气质量现状
项目其他污染物环境空气质量现状，见下表。
表4.2-5    项目其他污染物环境质量现状表
	污染物
	有效天数
	浓度范围
	标准
	最大占标率
	超标率
	最大超标倍数

	NH3
	7
	10～40ug/m3
	一次
	200µg/m3
	20%
	0%
	0%

	H2S
	7
	ND～2µg/m3
	一次
	10µg/m3
	20%
	0%
	0%

	臭气浓度
	7
	<10（无量纲）
	小时
	/
	/
	/
	/


由结果可知，当地的H2S、NH3浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。
[bookmark: _Toc11969][bookmark: _Toc494206317][bookmark: _Toc521342155]4.2.2地下水质量现状调查与评价
4.2.2.1水位现状监测
[bookmark: _Hlk46689585][bookmark: _Hlk46338805]本次评价共布设水位监测点6个，布设3个地下水水质监测点，监测时间为2021年4月16日，监测单位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司，水质水位位置布点见下表，如图4.2-1所示。
表4.2-6    地下水水位监测布点图
	序号
	坐标
	地下水流向
	相对位置
	距离m
	性质

	1#☆
	E107°39'3.32'',N40°53'33.28''
	场区
	场区
	--
	养殖水井

	2#☆
	E107°38'54.02'',N40°53'2.4''
	两侧
	场区南侧
	890
	灌溉井

	3#☆
	E107°38'21.39'',N40°53'6.93''
	上游
	场区西南侧
	920
	生产用水井

	4#☆
	E107°39'2.77'',N40°53'29.83''
	场区
	场区
	--
	养殖水井

	5#☆
	E107°37'59.62'',N40°53'17.11''
	上游
	场区西侧
	1330
	灌溉井

	6#☆
	E107°39'36.11'',N40°53'51.26''
	下游
	场区东北侧
	1280
	饮用水井


4.2.2.2水质现状监测
1、水质监测因子
监测项目：Ka+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氨氮、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟、溶解性总固体、六价铬、砷、汞、铅、镉、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群。
[bookmark: _Toc439163209][bookmark: _Toc346129902][bookmark: _Toc386049604][bookmark: _Toc346129691][bookmark: _Toc439163832][bookmark: _Toc436308534][bookmark: _Toc346615958]2、监测时间及频次
监测时间为2021年4月16日，共监测1次。
3、监测分析方法
样品的采集、保存及分析均按照相关的标准及规范进行，各水质监测项目的分析方法见下表。
表4.2-7    地下水监测分析方法及依据
	序号
	检测项目
	方法名称及来源
	检出限
	仪器设备名称/型号
	仪器管理编号

	1
	pH
	《水质 pH值的测定玻璃电极法》
（GB 6920-86）
	无量纲
	pH计/PHS-3C
	HZD-009-B

	2
	总硬度
	《水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法》（GB 7477-1987）
	5mg/L
	滴定管
	/

	3
	溶解性总固体
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指》(GB/T5750.4-2006) （8.1 溶解性总固体 称重法）
	/
	电子天平（万分之一）/FA2004B
	HZD-011-A

	4
	氨氮
	《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
	0.025
mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	5
	六价铬
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467-87）
	0.004
mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	6
	亚硝酸盐氮
	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》（GB/T 7493-87）
	0.003
mg/L                                               
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	7
	硝酸盐氮
	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ/T 346-2007）
	0.08
mg/L
	紫外分光光度/UV-5100
	HZD-021-A

	8
	氟化物
	《水质氟化物的测定  离子选择电极法》（GB 7484-87）
	0.05
mg/L
	pH计/PHSJ-4F
	HZD-009-A

	9
	耗氧量
	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2006)
（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）
	0.05
mg/L
	滴定管
	/

	10
	挥发酚
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503—2009）（方法1 萃取分光光度法）
	0.0003
mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	11
	氰化物
	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）》（HJ 484-2009）
	0.004
mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	12
	可溶性阳离子K+
	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ812-2016）
	0.02
mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	13
	可溶性阳离子Na+
	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ812-2016）
	0.02
mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	14
	可溶性阳离子Ca2+
	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ812-2016）
	0.03
mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	15
	可溶性阳离子Mg2+
	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ812-2016）
	0.02
mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	16
	无机阴离子Cl-
	《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》（HJ 84-2016）
	0.007
mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	17
	无机阴离子SO42-
	《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》（HJ 84-2016）
	0.018
mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	18
	铅
	《水和废水检测分析方法（第四版）》国家环境保护总局（2002年） 第三篇 第四章 十六、铅 （五）石墨炉原子吸收法（B）
	1μg/L
	原子吸收光谱仪/ICE-3500
	HZD-020-A

	19
	镉
	《水和废水检测分析方法（第四版）》国家环境保护总局（2002年）第三篇 第四章七、镉石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B）
	0.1μg/L
	原子吸收光谱仪/ICE-3500
	HZD-020-A

	20
	铁
	《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB 11911-89）
	0.03
mg/L
	原子吸收光谱仪/ICE-3500
	HZD-020-A

	21
	锰
	《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB 11911-89）
	0.01
mg/L
	原子吸收光谱仪/ICE-3500
	HZD-020-A

	22
	砷
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）
	0.3
μg/L
	原子荧光光度计/AFS-8220
	HZD-003-A

	23
	汞
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）
	0.04
μg/L
	原子荧光光度计/AFS-8220
	HZD-003-A

	24
	重碳酸盐
	《水和废水检测分析方法（第四版）国家环境保护总局》（2002年） 第三篇 第一章 十二、碱度 （一）酸碱指示剂滴定法（B）
	/
	滴定管
	/

	25
	碳酸盐
	《水和废水检测分析方法（第四版）国家环境保护总局》（2002年） 第三篇 第一章 十二、碱度 （一）酸碱指示剂滴定法（B）
	/
	滴定管
	/

	26
	氯化物
	《水质 氯化物的测定硝酸银滴定法》 
（GB 11896-89）
	10mg/L
	滴定管
	/

	27
	硫酸盐
	《水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行）》（HJ/T 342-2007）
	8mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	28
	总大肠菌群
	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》
（HJ 1001-2018）
	10
MPN/L
	干燥/培养两用箱/PH-070A型
	HZD-006-B

	29
	细菌总数
	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》
（HJ 1000-2018）
	/
	干燥/培养两用箱/PH-070A型
	HZD-006-A


5、监测结果
地下水水位监测结果见表4.2-8，地下水水质监测结果见表4.2-9。
表4.2-8    各地下水环境现状监测点井深水位一览表
	点位
	点位坐标
	井深（m）
	水深（m）
	海拔（m）
	水位（m）
	埋深（m）

	1#☆
	E107°39'3.32'',N40°53'33.28''
	17
	12
	1026
	1021
	5

	2#☆
	E107°38'54.02'',N40°53'2.4''
	20
	12
	1032
	1024
	8

	3#☆
	E107°38'21.39'',N40°53'6.93''
	11
	5
	1034
	1028
	6

	4#☆
	E107°39'2.77'',N40°53'29.83''
	20
	14
	1030
	1024
	6

	5#☆
	E107°37'59.62'',N40°53'17.11''
	16
	8
	1028
	1020
	8

	6#☆
	E107°39'36.11'',N40°53'51.26''
	10
	5
	1029
	1024
	5


表4.2-9    评价区水质现状监测统计结果
	序
号
	检测
项目
	单位
	检测点位与分析日期
（2021年04月17日~2021年04月23日）

	
	
	
	采样日期：2021年04月16日

	
	
	
	2#☆
	4#☆
	6#☆
	标准限值

	1
	pH
	无量纲
	7.38
	7.54
	7.46
	6.5~8.5

	2
	硝酸盐氮
	mg/L
	6.63
	6.84
	6.52
	≤20

	3
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.112
	0.089
	0.102
	≤1.0

	4
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	5
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	6
	溶解性总固体
	mg/L
	676
	919
	1238
	≤1000

	7
	耗氧量
	mg/L
	2.84
	2.32
	2.54
	≤3.0

	8
	氨氮
	mg/L
	0.251
	0.120
	0.145
	≤0.5

	9
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	10
	总硬度
	mg/L
	425
	573
	712
	≤450

	11
	砷
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.01

	12
	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.001

	13
	铅
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.01

	14
	镉
	mg/L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	15
	铁
	mg/L
	0.031
	0.031
	0.032
	≤0.3

	16
	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.10

	17
	无机阴离子Cl-
	mg/L
	139
	131
	241
	/

	18
	无机阴离子SO42-
	mg/L
	115
	283
	345
	/

	19
	氟化物
	mg/L
	0.78
	0.69
	0.85
	≤1.0

	20
	可溶性阳离子K+
	mg/L
	8.85
	12.7
	9.87
	/

	21
	可溶性阳离子Na+
	mg/L
	98.4
	121
	175
	/

	22
	可溶性阳离子Ca2+
	mg/L
	88.6
	98.2
	145
	/

	23
	可溶性阳离子Mg2+
	mg/L
	45.8
	75.4
	79.1
	/

	24
	碳酸盐
	mg/L
	0
	0
	0
	/

	25
	重碳酸盐
	mg/L
	297
	314
	329
	/

	26
	氯化物
	mg/L
	128
	125
	221
	≤250

	27
	硫酸盐
	mg/L
	97.9
	268
	319
	≤250

	28
	总大肠菌群数
	MPN/
100mL
	2
	2
	2
	≤3

	29
	细菌总数
	CFU/
mL
	35
	30
	41
	≤100

	备注
	①执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；
②“L”表示未检出或低于检出限，检出限详见分析方法一览表；执行标准由委托方提供；


[bookmark: _Toc346129694][bookmark: _Toc491351852][bookmark: _Toc386049607][bookmark: _Toc346615961][bookmark: _Toc491351713][bookmark: _Toc346129905][bookmark: _Toc439163213][bookmark: _Toc436308537][bookmark: _Toc439163836]6、现状评价
（1）评价标准
[bookmark: _Ref432775268]本次地下水水质现状评价，检测项目均执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848－2017）的III类标准。
（2）评价方法
采用单因子标准指数法进行评价。当水质参数的标准指数大于1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的使用要求。标准指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：
1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式如下：


式中：
—第i个水质因子的标准指数，量纲为1；
—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式如下：



式中：
—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH监测值；
—标准中pH的上限值；
—标准中pH的下限值。
地下水现状水质评价见下表。
表4.2-10    地下水水质评价结果
	检测项目
	标准指数
	达标情况
	超标率

	
	2#☆
	4#☆
	6#☆
	
	

	pH
	/
	/
	/
	达标
	--

	硝酸盐氮
	0.33
	0.34
	0.33
	达标
	--

	亚硝酸盐氮
	0.11
	0.09
	0.10
	达标
	--

	挥发酚
	0.15
	0.15
	0.15
	达标
	--

	氰化物
	0.08
	0.08
	0.08
	达标
	--

	溶解性总固体
	0.68
	0.92
	1.24
	超标
	0.24

	耗氧量
	0.95
	0.77
	0.85
	达标
	--

	氨氮
	0.50
	0.24
	0.29
	达标
	--

	六价铬
	0.08
	0.08
	0.08
	达标
	--

	总硬度
	0.94
	1.27
	1.58
	超标
	0.58

	砷
	0.03
	0.03
	0.03
	达标
	--

	汞
	0.04
	0.04
	0.04
	达标
	--

	铅
	0.10
	0.10
	0.10
	达标
	--

	镉
	0.02
	0.02
	0.02
	达标
	--

	铁
	0.10
	0.10
	0.11
	达标
	--

	锰
	0.10
	0.10
	0.10
	达标
	--

	无机阴离子Cl-
	/
	/
	/
	达标
	--

	无机阴离子SO42-
	/
	/
	/
	达标
	--

	氟化物
	0.78
	0.69
	0.85
	达标
	--

	可溶性阳离子K+
	/
	/
	/
	达标
	--

	可溶性阳离子Na+
	/
	/
	/
	达标
	--

	可溶性阳离子Ca2+
	/
	/
	/
	达标
	

	可溶性阳离子Mg2+
	/
	/
	/
	达标
	--

	碳酸盐
	/
	/
	/
	达标
	--

	重碳酸盐
	/
	/
	/
	达标
	--

	氯化物
	0.51
	0.50
	0.88
	达标
	--

	硫酸盐
	0.39
	1.07
	1.28
	超标
	0.28

	总大肠菌群数
	0.67
	0.67
	0.67
	达标
	--

	细菌总数
	0.35
	0.30
	0.41
	达标
	--


由上表可知：评价区各监测点除溶解性总固体、总硬度和硫酸盐超标，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，地下水环境质量现状较好。
[bookmark: _Toc494206318][bookmark: _Toc521342156][bookmark: _Toc19202]4.2.3声环境质量现状调查与评价
本次评价对声环境质量现状进行实测，监测单位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司，监测时间为2021年4月9日。
4.2.3.1监测布点
在建设项目东、南、西、北厂界外1m各布设1个噪声现状监测点如图4.2-1所示，噪声监测点的编号依次为1﹟-4﹟。
4.2.3.2监测时间及频次
监测频次：监测时间选择昼间（6：00～22：00）和夜间（22：00～6：00）两个时段分别测1天，每次测量10分钟的连续等效A声级。
4.2.3.3监测方法
监测方法采用《声环境质量标准》（GB3096－2008）中要求的监测方法，采用的测试仪器为AWA5688型噪声分析仪。
4.2.3.4监测结果
噪声监测数据统计结果见下表。
表4.2-11    噪声监测结果统计表
	编号
	检测点位置
	昼间Leq dB(A)
	夜间Leq dB(A)

	1#
	厂址东侧
	51
	42

	2#
	厂址南侧
	53
	45

	3#
	厂址西侧
	50
	41

	4#
	厂址北侧
	51
	41

	限值
	60
	50

	执行标准
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准


4.2.3.5声环境质量现状评价
1）评价标准
根据项目区域的环境特征，声环境现状评价依据《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）
2）评价结果
根据监测结果厂界昼间等效声级值在50~53dB(A)、夜间在41~45dB(A)，四周厂界监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求。
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图4.2-1    地下水环境现状监测布点图
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图4.2-2    环境空气和声环境现状监测布点图图例
大气监测点位  
地下水监测点位  ☆
噪声监测点位  △
土壤监测点位  

[bookmark: _Toc46421122][bookmark: _Toc997]4.2.4生态环境现状调查与评价
4.2.4.1土地利用现状
本次遥感信息解译使用的信息源为Landsat 8 OLI卫星遥感影像，空间分辨率为30m，成像时间为2020年7月26日。
本项目占地5.75hm2（86.28亩），项目区域土地利用类型主要为沙地及内陆滩涂，项目土地利用现状图如图4.2-3所示。
表4.2-12   评价区土地利用类型统计表
	土地利用类型
	斑块数（个）
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	水浇地
	14
	170.71 
	39.78 

	乔木林地
	3
	2.74 
	0.64 

	其他林地
	10
	52.13 
	12.15 

	城镇住宅用地
	2
	7.35 
	1.71 

	农村宅基地
	13
	12.08 
	2.82 

	风景名胜设施用地
	2
	1.16 
	0.27 

	公路用地
	2
	9.66 
	2.25 

	农村道路
	5
	4.31 
	1.00 

	坑塘水面
	3
	3.30 
	0.77 

	内陆滩涂
	1
	2.55 
	0.59 

	盐碱地
	9
	23.62 
	5.50 

	沙地
	8
	139.56 
	32.52 

	总计
	72
	429.16 
	100.00 


表4.2-13   项目场区土地利用类型统计表
	[bookmark: RANGE!A1:C5]土地利用类型
	斑块数（个）
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	沙地
	1
	5.66
	98.44

	内陆滩涂
	1
	0.09
	1.56

	总计
	3
	5.75
	100.00 


4.2.4.2生态系统功能区划
根据《内蒙古主体功能区规划》，项目所在区域属于自治区级重点开发区。根据《内蒙古生态功能区划》，该功能区的主要生态问题是土地荒漠化、水土流失等。主要生态功能是以适度造林以及防风固沙治理为主。经过现场踏勘，评价范围内无国家级和地方重点保护野生动植物集中分布区或栖息地、国家级和自治区级自然保护区、生态功能保护区以及其它类型的保护区域。
项目在巴彦淖尔市的生态功能区划位置如图4.2-3所示。
4.2.4.3植被类型
植被类型以沙生、旱生、盐生类灌木和小灌木为主，并伴生有少量的沼泽植被和人工林地。林地植被以松树为主。乔木物种单一，分布范围较为集中，多为落叶乔木种类，种类少。草本层种类少，受当地气候的影响，草本植物更趋旱生和中旱生。草种主要有蒿类、禾草杂类、隐子草等。
4.2.5.4动物类型
项目所在地栖息的动物资源较为稀少。根据现场调查及资料记载，但近年来由于人为活动的干扰和草原生态系统的破坏，所在区域野生动物的种类和数量较少，常见的哺乳类动物有蒙古兔、狐狸、獾、刺猬、荒漠猫、兔狲等；爬行动物有蜥蜴类、蛇类等；鸟类有苍鹰、雉鸡、石鸡、沙鸡；啮齿类动物有黄鼠、松鼠等。优势动物为中小型哺乳类动物和啮齿类动物，如蒙古兔、狐狸、獾、刺猬、黄鼠等。
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图4.2-3    项目土地利用现状图
[image: ]图4.2-4    巴彦淖尔生态功能图项目所在地

[bookmark: _Toc11188]5环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc2705]5.1施工期环境影响分析
由于建筑施工的每个施工阶段所进行的项目内容和采用的机械设备不同，对周围环境要素在不同程度上将产生一定影响。建筑施工对周围环境的影响主要表现在生态破坏、水土流失、扬尘、噪声、固体废物及废水等方面，其中以扬尘和噪声对环境的影响较为显著。施工期的环境影响属短期的、可恢复和局部的。
施工期间应加强管理，严格执行国家的有关规定，减少对周围环境的影响。下面将结合本工程的特征和当地的环境状况，就项目施工过程中对环境的影响进行分析，并在此基础上提出减少影响的措施和建议。
[bookmark: _Toc16911]5.1.1大气环境影响分析
5.1.1.1施工扬尘的影响
施工场区扬尘的主要来源是施工场地清理及平整、施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落引起的扬尘，施工现场道路扬尘。另外运输汽车、施工机械等燃油会排放少量尾气，对空气环境也有一定的影响。
（1）施工场区扬尘
施工场区扬尘的主要来源是工程建设产生的扬尘，主要集中在土建施工阶段，土地平整、表土剥离、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与风速与粒径和含水率有关，因此减小露天堆场和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀散与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表。
表5.1-1    不同粒径尘粒的沉降速度一览表
	粉尘粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0108
	0.147

	粉尘粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


从上表中可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。
根据有关资料，施工扬尘的影响范围一般在下风向50m范围内为重污染带、50m～100m为中污染带、100m～150m为轻污染带、150m以外基本不受影响。施工扬尘对周边人群聚集点的影响很小。
通常施工扬尘中粒径大于10μm的颗粒物（降尘）会降落在植物叶片上，使植物叶片表面积尘成层而抑制植物的光合作用、呼吸作用和蒸腾作用，不利于植物的生长。根据类比，施工扬尘对周围植物的影响范围为扬尘点下风向100m范围内，但在施工场地采取勤洒水等防尘抑尘措施后，施工扬尘对周围植物的影响范围可以被控制在20～50m范围内，且施工对植物造成的这种影响是局部和暂时的，施工结束，这些影响也随即消失。
如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（4～5次/天），可以使空气中扬尘产生量减少70%左右，收到很好的降尘效果，施工扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。施工阶段洒水的试验资料见下表。
表5.1-2    施工阶段使用洒水降尘试验结果一览表
	距路边距离（m）
	0
	20
	50
	100
	200

	TSP浓度
	不洒水
	11.03
	2.89
	1.15
	0.86
	0.56

	
	洒水
	2.11
	1.40
	0.68
	0.60
	0.29

	降尘效果（%）
	80.2
	51.6
	41.7
	30.2
	48.2


从上表可知，洒水抑尘可以使扬尘在20~50m的距离内达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求的1.0mg/m3（周界外浓度最高点）。
（2）车辆行驶扬尘
根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。
车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：


式中：
Q—汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆；
V—汽车速度，km/h；
W—汽车载重量，T；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
下表为一辆10t卡车，通过一段长为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表5.1-3    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量    单位：kg/km·辆
	          P（kg/m2）
车速（km/h）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341
	0.574

	15
	0.153
	0.257
	0.349
	0.433
	0.512
	0.861

	20
	0.255
	0.429
	0.582
	0.722
	0.853
	1.435


从上表可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。
项目在施工过程中对车辆加盖苫布及减速慢行之后，对运输道路两侧环境空气影响较小。
5.1.1.2施工期焊接烟尘的影响
本项目施工在进行设备固定、辅助设施建设过程会采取焊接工艺，焊接过程中会有少量焊接烟尘和烟气产生。焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的，其成分主要取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂）成分及其蒸发的难易，焊接烟尘的产生量主要取决于焊料的材质和焊接方式。项目焊接工艺主要为二氧化碳焊，对焊接场所加强通风，产生的焊接烟尘对大气环境影响较小。
5.1.1.3施工机械废气
施工机械设备（如柴油机等）和运输及施工车辆的尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及运行的工况有关。项目在建设过程中，随着各类机动车辆和施工机械进入施工地区，必然造成车辆尾气排放量的相应增加，释放出一定量的NOx、CO、CmHn等大气污染物，且随着车辆行驶形成流动污染源，对区域环境空气造成污染。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。
根据同类工程的施工资料，燃油废气对大气影响很小，施工对环境空气质量的影响是临时的，只限于施工期内，施工结束后，影响随之消失。
机械尾气防治措施：
（1）禁止使用尾气污染物超标排放机动车；
（2）加强机动车的检测与维修，使在用车经常保持在良好的状态，以减少尾气污染物的排放；
（3）施工车辆采用清洁柴油或汽油。
[bookmark: _Toc23174]5.1.2水环境影响分析
项目施工期排水主要为生活污水和生产废水。
5.1.2.1生活污水
项目在施工期的水环境影响包括施工人员的生活污水。经估算施工期施工人员最多可达30人。按每人每天排放污水0.01m3计算，施工人员每天共排放生活污水3.0m3。
类比同类型生活污水排放浓度，生活污水中污染物浓度为：COD350mg/L，BOD5250mg/L，SS300mg/L，NH3-N30mg/L。本项目施工期排放生活污水中主要污染物的排放量见表5.1-4。
表5.1-4    施工期生活污水排放的污染物高峰负荷
	项目
	污水量（m3/d）
	污染物污染负荷（kg/d）

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	场区
	1.0
	0.35
	0.25
	0.3
	0.03


施工人员的生活污水中各污染物负荷量较小，依托二合永村一组当地旱厕进行收集排放，施工结束后其影响也就随之消除，对水环境影响很小。
5.1.2.2施工废水
施工期生产废水包括砂石料加工冲洗水、机械维修养护废水。
砂石料加工废水污染物以SS为主，浓度预计约10000mg/L，经集中收集并沉淀处理后可重新回用作为砂石料加工冲洗水。项目施工场地不设置机械、车辆维修点，不产生机械维修养护废水，车辆和设备冲洗在专有场地进行冲洗，并建临时处理系统，产生的废水经隔油、沉淀处理后回用。
因此，施工期生产废水均在施工场地循环利用，不外排，对水环境影响较小。
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施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通运输噪声两类。
在施工过程中，各种施工机械设备的运转以及各类车辆的运行将不可避免地产生噪声污染，各种施工机械、运输车辆等均属噪声源。常使用的施工机械有挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、振捣棒、吊车、电锯、运输车辆等设备，在正常情况下这些设备产生的声压级在80～95dB(A)的之间，且施工期间噪声源都处于露天状态，按声源距离衰减公式计算，以不利状态95dB(A)施工噪声计算，施工期间噪声影响范围见表5.1-5。
表5.1-5    施工噪声影响范围单位：dB(A)
	预测点
	30m
	50m
	60m
	70m
	80m
	100m
	120m
	140m
	180m

	预测值
	65.5
	61.0
	59.4
	58.1
	56.9
	55
	53.4
	52.1
	49.9


由表可见，在距源50m以外即低于昼间65dB(A)的标准限值，距源120m即可低于夜间55dB(A)的标准限值。本工程建设施工过程中噪声的影响主要在厂界内，对外环境造成影响比较小，属于可以接受水平。
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施工期的固体废物包括开挖弃土、建筑废料以及施工人员生活垃圾。项目开挖弃土部分用于回填，不产生弃土。建筑弃渣尽量回收利用，不可利用的少量建筑垃圾往政府指定的渣场处理；生活垃圾经垃圾桶收集后定期自行运送至垃圾填埋场填埋处置。
针对施工期固废，本次评价要求采取如下污染防治措施：
①根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，不可利用的及时清运，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生；
②车辆运输散体物料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；
③生活垃圾与建筑垃圾分开，将生活垃圾收集后，应及时送至垃圾填埋场填埋处理；
④在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。
⑤生活垃圾按照30人估算，生活垃圾按每人每天1kg计，施工期每天生活垃圾发生量约为0.03t，施工期按120天计，整个施工期生活垃圾发生量约为3.6t。施工现场应设垃圾回收箱，将产生的生活垃圾和施工垃圾分别收集，并委托环卫部门定期清运。
采取以上措施后，施工期固废均能得到合理处置，对周围环境的影响较小。
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施工期生态影响主要是占地影响，植被破坏影响，现场水土流失影响，景观影响。
该区域植被稀疏，群落结构简单，生态环境景观以自然生态为主。项目所在植被以天然草地为主，主要植物有沙蒿、沙柳等，均为乡间土种，无国家保护的珍稀濒危植物，动物有少量哺乳动物主要有黄鼠、野兔等；爬行动物主要为麻蜥、壁虎等；鸟类主要有喜鹊、啄木鸟、麻雀等，还有种类和数量众多的昆虫。
5.1.5.1占地影响
项目建设用地面积86.28亩，占用土地类型为天然草地、林地、沙地等，项目建设将会改变土地的利用性质。
施工过程中各种机具车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对该区域植被造成较为严重的破坏和影响。管沟、道路两侧5m范围外由于车辆和人员活动较少，对植被的破坏程度较轻。
保护生态环境降低项目建设对场地产生产干扰影响，本次评价要求建设单位做到如下几点：
①避免高填深挖，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。
②在项目建设充分利用地块内原有的地形地貌，依山就势进行规划设计，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的园区环境。
5.1.5.2植被破坏影响
本工程所在地的植被结构以野生草丛为主，无国家重点保护的野生植物物种及古树名木；施工期对植被的影响主要有占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，道路施工带两侧的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。
工程填挖方均占压和清除一定数量的地表植物，使填挖区被生土覆盖或出露生土，植物恢复须经过较长时间。此外，石材、水泥的堆放也需占压一定的植物，尤其是水泥的抛撒，可造成附近土壤板结，影响植物生长。
由于项目区域沿线群落植物种类均为区域常见和广布种，因此工程施工对沿线生物多样性的影响相对较小。
项目所在地无自然保护区、风景名胜区等。项目在此建设，会使场地植被覆盖率降低，动物栖息地受到破坏，在被占土地上生长的陆生生物也将受到不可逆影响。由于该区域内受影响的植被中无珍稀濒危种类，受影响的植被为评价区域内常见的植被，因此，本项目工程占地对植被的影响较小。
5.1.5.3水土流失影响分析
项目建设土石方工程量较小，施工过程中通过设临时排洪沟等必要的防护措施，可以有效减少水土流失量，并且随着施工后期各类建筑物的竣工，地面硬化，植被的恢复，各类建筑物的竣工，裸露地面将大大减少，水土流失量较建设前将大为减轻。因此，只要在施工过程中切实落实绿化等环保措施，该项目水土流失的影响很轻。
5.1.5.4对陆生动物的影响
施工期间，对两栖动物和爬行动物的活动有一定的影响，但它们会迁移到非施工区，但对其生存不会造成威胁。施工期间，临时征地区域的鸟类和兽类将被迫离开原来的领域，邻近领域的鸟类和兽类，由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地，当临时占地的植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。
本项目施工范围大多选择在永久占地范围内，在周围区域是同一个植被类型，因此，在永久占地范围外上有许多动物的替代生境，动物比较容易找到新的栖息场所。由于项目施工范围小，工程建设对野生动物影响的范围不大且影响时间较短，因此对动物不会造成大的影响。同时可随植被的恢复而缓解、消失。拟建管线经过的区域，当植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。
5.1.5.5景观影响
施工过程中将有会存在裸露地表，造成原有自然地形破坏、杂乱，造成裸露山坡和凌乱的土堆；施工中尚未竣工部分和工地内运转的建筑机械、无序堆放的建筑材料和建筑垃圾，也将造成杂乱现象，有些还会持续到运营初期；项目在施工期内将增加周围地区的扬尘量，给人空气污浊的感觉，也会严重影响美感。环评要求建设单位尽量规范建筑施工材料的堆放，避开植被密集区，保护好现有环境。
施工结束后，永久占用土地的植被破坏是不可逆的，使其原自然生态系统的所有功能完全损失，但本项目所在地为低覆盖度的草本植物，因此在施工期导致的生物量损失较少，同时在本项目建成后场区内还要进行绿化，可使生物量有所补偿。而周边受施工影响的区域的植被在自然状态下，2～3年可以恢复，因此本项目在施工期对生态环境的影响是不大的。另外，从植物种类来看，施工破坏和影响的植物中没有国家重点保护珍稀植物，都是广布种和常见种，且分布也均匀，因此，工程施工不会引起某一植物种的消失。
总体而言，项目建设对其所在的区域生物多样性的影响甚微，本项目对生态环境影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc9003]5.2运营期大气环境影响分析
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5.2.1.1气象特征
[bookmark: _Toc169061048]（1）地面气象观察资料 
地面气象历史资料来源于临河气象站近三十年的地面常规气象资料。 
该地属中温带大陆性季风气候区。由于其地理位置及特殊的地理环境使得该地的气候特征主要表现为：冬季寒冷、雨雪较少，春季干旱风大，夏季炎热、降水偏少且相对集中，秋季气温剧降。近三十年(1988～2018)的气象资料显示：年平均气温为8.7℃，极端最高气温为39.4℃，极端最低气温为-27.2℃；年平均气压为898.4hPa；年平均相对湿度为46%；年降水量为151.5mm，年极端最高降水量为267.7mm；年蒸发量为2265.6mm；年日照时数3076.0h；年平均风速为1.9m/s，年主导风向为 WSW风和ENE风，出现频率均为8.4%，NE风的出现频率也较高，为7.3%，静风的年出现频率为21.4%。全年以WNW方向的风平均风速最大，为3.0m/s。 
（2）地面气象要素 
临河气象站近三十年各气象要素的统计见表5.2-1。临河年平均气温为8.7℃；年平均气压为 898.4hPa；年平均相对湿度为 46%；年降水量为 151.5mm；年蒸发量为2265.6mm；年日照时数3076.0h；年平均风速为 1.9m/s，年最大风速为15.0m/s,最大风速对应风向为 NE；年最大冻土深度为144cm，年最大积雪深度为10cm，年沙尘暴日数为3.2 天，年扬沙日数为16.2天，年雷暴日数15.6天，年冰雹日数0.6天。 

表5.2-1    临河气象站近 30 年气象要素特征表
	项 目
	数 值
	项 目
	数 值

	年平均气温
	8.7℃
	年平均降水量
	151.5mm

	年极端最高气温
	39.4℃
	年极端最高降水量
	267.7mm

	年极端最低气温
	-27.2℃
	年最大风速，风向
	15.0m/s,NE

	年平均气压
	898.4hPa
	年最大冻土深度
	144cm

	年平均相对湿度
	46%
	年最大积雪深度
	10cm

	年平均水汽压
	6.4hPa
	年沙尘暴日数
	3.2 天

	年平均蒸发量
	2265.6mm
	年扬沙日数
	16.2 天

	年平均风速
	1.9m/s
	年雷暴日数
	15.6 天

	年日照时数
	3076.0h
	年冰雹日数
	0.6 天


（3）地面气温的变化特征
临河气象站近30年各月平均气温的统计值见表5.2-2，临河近30年逐月平均气温变化曲线见图5.2-1，由图、表可知，临河近 30 年的年平均气温为 8.7℃，全年最冷月为一月份，平均气温为-9.3℃，最热月出现在七月份，平均气温为 24.6℃。
表5.2-2    临河气象站近 30 年各月、年平均气温数值 ℃
	年
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年

	平均气温
	-9.3
	-5.0
	2.1
	10.7
	17.9
	22.6
	24.6
	22.3
	16.6
	8.9
	-0.1
	-7.0
	8.7
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图5.2-1   临河近30年逐月平均气温变化曲线
（4）地面风向、风速的统计特征
地面风向、风速的统计分析是污染气象中最基本的方面，其风况不但受季节变化的制约，而且还明显地受地形及地表状况的影响。虽然其风况具有较大的年际变化，但仍然具有较好的统计特征。
临河气象站地处内蒙古中西部，该地地面风的变化规律：春季由于冷暖气团交绥，气旋活动频繁，地表覆盖度较差，故多风沙天气；夏季由于降水相对集中，当锋面过境可伴有雷雨和大风天气，瞬时风速较大；秋季虽为冷暖气团的交替时期，但此时气团活动远不如春季活动频繁，因此风沙天气较少；冬季常处于稳定的大气层结，风速较小。
1）地面风向的基本特征
由临河气象站近三十年的地面平均风向频率及各风向下平均风速统计(见表5.2-3)可知，该地区年主导风向为WSW风和ENE风，出现频率均为8.4%，NE风的出现频率也较高，为7.3%，静风的年出现频率为21.4%。全年以WNW方向的风平均风速最大，为3.0m/s，W方向的风平均风速也较大，为2.8 m/s。临河全年风向频率玫瑰图见图5.2-2，临河全年风速玫瑰图见图5.2-3。
表5.2-3    临河近30年地面风向频率及各风向下平均风速统计表
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S

	风向频率（%）
	3.8
	6.1
	7.3
	8.4
	4.8
	4.3
	3.4
	3.7
	2.4

	评价风速（m/s）
	2.3
	2.3
	2.2
	2.2
	2.0
	2.1
	2.0
	2.0
	1.9

	风向
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C
	

	风向频率（%）
	3.7
	5.9
	8.4
	6.1
	5.0
	3.3
	2.3
	21.4
	

	评价风速（m/s）
	2.1
	2.3
	2.7
	2.8
	3.0
	2.4
	2.4
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图5.2-2 近 30 年全年风向频率玫瑰图   图5.2-3 近 30 年全年风速玫瑰图
2）地面风速变化
从临河气象站近30年平均风速的统计(见表5.2-4)可以看出：该地区年平均风速为1.9m/s。全年以春季风速最大(如四月份风速为2.4m/s)，平均风速最小出现在一月份，平均风速均为1.6m/s；风速的年较差为0.8 m/s(逐月平均风速变化曲线见图5.2-4)。 
表5.2-4 临河气象站近 30 年各月、年平均风速数值
	年
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年

	平均风速（m/s）
	1.6
	1.8
	2.1
	2.5
	2.3
	2.1
	2.0
	1.8
	1.6
	1.8
	1.7
	1.7
	1.9
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图5.2-4   临河近30年逐月平均风速变化曲线
3）地面风速的日变化
表5.2-5   临河气象站各季平均风速日变化统计表 m/s
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	春季
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3
	1.2
	1.4
	1.4
	1.7
	2.1
	2.2

	夏季
	1.3
	1.1
	1.1
	1.1
	1.2
	1.2
	1.1
	1.2
	1.3
	1.6
	1.8
	2.0

	秋季
	1.2
	1.3
	1.1
	1.1
	1.2
	1.1
	1.2
	1.2
	1.3
	1.5
	1.7
	1.8

	冬季
	1.2
	1.3
	1.2
	1.2
	1.0
	1.1
	1.2
	1.1
	1.1
	1.1
	1.4
	1.7

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	春季
	2.4
	2.2
	2.6
	2.5
	2.7
	2.6
	2.5
	2.0
	1.7
	1.7
	1.5
	1.5

	夏季
	1.9
	2.1
	2.2
	2.2
	2.3
	2.3
	2.1
	1.9
	1.5
	1.3
	1.3
	1.3

	秋季
	2.1
	2.1
	2.1
	2.1
	2.0
	2.0
	1.7
	1.4
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3

	冬季
	1.8
	2.1
	2.2
	2.2
	2.2
	1.9
	1.5
	1.3
	1.3
	1.4
	1.3
	1.4
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图 4.1-5 临河各季平均风速的日变化曲线
临河各季平均风速日变化统计见表4.1-5，临河各季平均风速的日变化曲线见图5.2-5。平均风速的日变化统计结果显示：无论哪个季节平均风速均以凌晨较小(平均风速最小常出现在05时左右)，日出后随太阳高度角的增加，风速明显增大，14～16时达到一日中的最大值，此后随太阳高度角的降低平均风速逐渐减小，到夜间至凌晨达到最小。
4）地面风频的月变化
表5.2-6   临河气象站近30年各月风向频率统计表
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1月
	2.6
	4.9
	6.6
	7.1
	3.7
	3.1
	2.7
	2.0
	1.0
	2.4
	5.4
	10.9
	7.2
	5.0
	3.1
	2.2
	30.0

	2月
	3.4
	6.8
	7.7
	9.1
	4.8
	3.8
	3.0
	2.9
	1.8
	2.9
	5.0
	8.3
	6.2
	4.9
	3.4
	2.2
	4.7

	3月
	4.1
	7.3
	8.9
	9.4
	4.9
	3.5
	2.9
	3.7
	2.2
	3.2
	5.0
	7.6
	6.8
	6.2
	3.7
	2.1
	18.2

	4月
	3.9
	7.8
	6.5
	7.4
	4.1
	3.7
	3.5
	3.6
	2.6
	5.0
	6.8
	9.5
	8.0
	7.2
	3.8
	3.8
	4.3

	5月
	4.7
	5.9
	7.6
	7.5
	4.0
	4.2
	3.4
	4.3
	3.1
	4.5
	6.3
	8.7
	7.3
	6.6
	3.6
	2.6
	5.2

	6月
	4.4
	6.8
	7.9
	8.5
	6.3
	5.5
	4.9
	5.4
	3.5
	5.4
	7.0
	6.6
	5.4
	4.4
	3.3
	2.6
	5.0

	7月
	5.0
	6.4
	8.2
	10.7
	6.2
	7.5
	5.0
	4.8
	3.2
	4.2
	5.9
	5.9
	4.1
	2.8
	2.6
	2.3
	4.6

	8月
	3.6
	5.8
	8.4
	1.6
	6.9
	7.2
	4.7
	5.1
	3.0
	3.6
	4.4
	4.7
	3.0
	2.9
	3.0
	2.8
	9.3

	9月
	3.7
	6.2
	7.9
	8.6
	5.1
	4.4
	4.8
	4.5
	3.2
	4.3
	5.1
	5.9
	4.3
	3.3
	2.9
	2.0
	6.0

	10月
	3.0
	4.2
	6.7
	6.5
	4.1
	2.9
	2.9
	2.9
	2.4
	3.9
	6.2
	9.1
	6.5
	5.2
	3.2
	2.2
	8.4

	11月
	3.8
	5.8
	5.3
	6.5
	3.1
	3.0
	2.5
	2.6
	1.8
	3.2
	7.4
	1.4
	8.3
	6.2
	3.5
	2.0
	5.4

	12月
	3.0
	4.4
	5.3
	6.7
	3.9
	2.9
	2.6
	2.4
	1.6
	3.2
	6.2
	2.0
	8.0
	5.8
	3.7
	2.1
	6.2


临河近30年各月风向频率统计见表5.2-6，临河近30年各月风向频率玫瑰见图5.2-6。由图表可知：临河一月份主导风向为WSW风，出现频率为10.7%，次主导风向为W风，出现频率为7.2%；二月份主导风向为ENE风，出现频率为9.1%，三月份主导风向为ENE风，出现频率为9.4%，四月份主导风向为WSW风，出现频率为9.5%，五月份主导风向为WSW风，出现频率为8.7%，六月份主导风向为 ENE 风，出现频率为8.5%，七月份主导风向为ENE风，出现频率为10.7%，八月份主导风向为ENE风，出现频率为11.6%，九月份主导风向为ENE风，出现频率为8.6%，十月份主导风向为WSW风，出现频率为9.1%，十一月份主导风向为WSW风，出现频率为11.4%，十二月份主导风向为WSW 风，出现频率为12.0%。
由此可见：临河地区4～5月份及10月～次年1份主导风向均为WSW风，其它各月份主导风向均为ENE风，出现频率在10%左右。
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图5.2-6   临河近30年各月风向频率玫瑰图
(5)地面风频的季变化
表5.2-7    临河气象站近30年各季风向频率统计表
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	4.2
	7.0
	7.7
	8.1
	4.3
	3.8
	3.3
	3.9
	2.6
	4.2
	6.0
	8.6
	7.4
	6.7
	3.7
	2.8
	15.9

	夏季
	4.3
	6.3
	8.1
	10.2
	6.5
	6.7
	4.9
	5.1
	3.2
	4.4
	5.8
	5.7
	3.8
	3.4
	3.0
	2.6
	16.3

	秋季
	3.5
	5.4
	6.6
	7.2
	4.1
	3.4
	3.4
	3.3
	2.5
	3.8
	6.2
	3.8
	6.4
	4.9
	3.2
	2.0
	26.6

	冬季
	3.0
	5.4
	6.5
	7.6
	4.1
	3.3
	2.8
	2.4
	1.5
	2.8
	5.5
	10.4
	7.1
	5.3
	3.4
	2.1
	27.0

	全年
	3.8
	5.6
	6.7
	7.6
	4.5
	4.1
	3.4
	3.5
	2.3
	3.5
	5.4
	7.6
	5.6
	5.1
	3.3
	2.4
	21.4


在表5.2-7中统计了临河近30年各季的风向频率，图5.2-7为临河近30年各季及全年风向频率玫瑰图。临河地区春季主导风向为WSW风，出现频率为8.6%，次主导风向为ENE风，出现频率为8.1%，静风在春季的出现频率为15.9%；临河地区夏季主导风向为ENE风，出现频率为10.2%，次主导风向为NE风，出现频率为8.1%，静风在夏季的出现频率为16.3%；临河地区秋季主导风向为WSW风，出现频率为8.8%，次主导风向为ENE风，出现频率为7.2%，静风在秋季的出现频率为26.6%；临河地区冬季主导风向为WSW风，出现频率为10.4%，次主导风向为ENE风，出现频率为7.6%，静风在冬季的出现频率为27.0%；临河地区全年年主导风向为WSW风和ENE风，出现频率均为8.4%，NE风的出现频率也较高，为7.3%，静风的年出现频率为21.4%。
[image: ]
[image: ]
[image: ]
图5.2-7 临河近 30 年各季及全年风向频率玫瑰图
[bookmark: _Toc15967]5.2.2大气环境影响预测
5.2.2.1评价等级及评价范围
本项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围为以项目场区为中心，边长5km的矩形为大气环境评价范围。项目各污染物最大落地浓度及最大占标率见表2.5-6。
表5.2-6    污染源估算模型计算结果列表
	离源
距离
(m)
	猪舍恶臭
	晾粪台恶臭
	氧化塘恶臭

	
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S

	
	浓度
（ug/m3）
	占标率
（%）
	浓度
（ug/m3）
	占标率
（%）
	浓度
（ug/m3）
	占标率
（%）
	浓度
（ug/m3）
	占标率
（%）
	浓度
（ug/m3）
	占标率
（%）
	浓度
（ug/m3）
	占标率
（%）

	10
	0.003654
	1.83
	0.0003348
	3.25
	0.0002087
	0.1
	0.00003913
	0.39
	0.0000
	0.00
	0.0000
	0.00

	100
	0.005441
	2.72
	0.0004984
	4.98
	0.001512
	0.76
	0.0002835
	2.83
	0.00004251
	0.02
	0.000001215
	0.01

	200
	0.007314
	3.66
	0.00067
	6.7
	0.001423
	0.71
	0.0002669
	2.67
	0.00005671
	0.03
	0.00000162
	0.02

	300
	0.009117
	4.56
	0.0008351
	8.35
	0.001226
	0.61
	0.0002299
	2.3
	0.00006004
	0.03
	0.000001715
	0.02

	400
	0.009604
	4.8
	0.0008798
	8.8
	0.0009355
	0.47
	0.0001754
	1.75
	0.00005737
	0.03
	0.000001639
	0.02

	500
	0.009555
	4.78
	0.0008753
	8.75
	0.0007168
	0.36
	0.0001344
	1.34
	0.00005363
	0.03
	0.000001532
	0.02

	600
	0.009013
	4.51
	0.0008257
	8.26
	0.0005621
	0.28
	0.0001054
	1.05
	0.00006678
	0.03
	0.000001908
	0.02

	700
	0.008323
	4.16
	0.0007624
	7.62
	0.0004523
	0.23
	0.00008481
	0.85
	0.00007807
	0.04
	0.000002231
	0.02

	800
	0.007618
	3.81
	0.0006978
	6.98
	0.0003749
	0.19
	0.0000703
	0.7
	0.00008414
	0.04
	0.000002404
	0.02

	900
	0.006953
	3.48
	0.000637
	6.37
	0.0003166
	0.16
	0.00005936
	0.59
	0.00008633
	0.04
	0.000002466
	0.02

	1000
	0.006346
	3.17
	0.0005813
	5.81
	0.0002715
	0.14
	0.00005091
	0.51
	0.0000859
	0.04
	0.000002454
	0.02

	2000
	0.002904
	1.45
	0.000266
	2.66
	0.00009863
	0.05
	0.00001849
	0.18
	0.00007111
	0.04
	0.000002032
	0.02

	2500
	0.002188
	1.09
	0.0002004
	2
	0.00007193
	0.04
	0.00001349
	0.13
	0.00006251
	0.03
	0.000001786
	0.02

	下风向最大质量浓度及占标率%
	0.009683
	4.84
	0.000887
	8.87
	0.001524
	0.76
	0.0002858
	2.86
	0.00008642
	0.04
	0.000002469
	0.02

	下风向最大浓度落地距离
	440
	93
	929

	D10%最远距离/m
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


本次评价大气环境为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，本次评价对污染物排放量进行核算。
5.2.2.1污染物排放量核算
项目无有组织排口，本次评价核算无组织排放量，项目无组织排放量见下表。
表5.2-7    大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染
防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量
（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
（µg/m3）
	

	1
	1
	猪舍恶臭
	NH3
	场区内采取控制饲养密度、加强舍内通风、调控喂食量、喷洒化学+ 生物除臭剂等措施降低臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准
	1500
	0.193

	
	
	
	H2S
	
	
	60
	0.064

	2
	2
	晾粪台恶臭
	NH3
	晾粪台定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身 繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化
	
	1500
	0.051

	
	
	
	H2S
	
	
	60
	0.012

	3
	3
	氧化塘恶臭
	NH3
	 氧化塘定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身 繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化
	
	1500
	0.085

	
	
	
	H2S
	
	
	60
	0.003

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	氨气（NH3）
	0.329

	
	硫化氢（H2S）
	0.079


项目大气污染物年排放量核算见下表。
表5.2-8    大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	氨气（NH3）
	0.329

	2
	硫化氢（H2S）
	0.079


5.2.2.2大气环境防护距离
本项目场区通过在饲料中加入EM添加剂以及添加除臭剂，减少粪便中氨氮的排放、减轻恶臭；猪舍设置通风口，同时用植物处理液喷洒猪舍、晾粪台等除臭；根据估算模式预测结果，大气环境影响评价等级为二级，厂界外无超标点，且敏感点预测值能够满足环境功能区划要求，因此无需设置大气环境防护距离。
[bookmark: _Toc46421133][bookmark: _Toc32226]5.2.3大气环境影响评价结论与建议
（1）达标区环境可接受性
项目采取的污染防治措施有效、可行，排放的大气污染物对环境影响较小，根据估算模式预测结果，大气环境影响评价等级为二级，厂界外无超标点，且敏感点预测值能够满足环境功能区划要求。项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受。
（2）污染物排放量核算结果
本项目不需总量申请。
（3）大气环境影响评价自查
本次评价对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，自查结果见下表。

表5.2-9    建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5~50km□
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NOX、O3、CO、PM10、PM2.5）
其他污染物（氨气、硫化氢）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D
	其他标准

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据□
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源□
原批复污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（氨气、硫化氢）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长（ ）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（氨气、硫化氢、臭气浓度）
	有组织废气监测□
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受            不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（    )厂界最远（    ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:( )t/a
	NOx:( )t/a
	颗粒物:()t/a
	VOCs:( )t/a

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项






[bookmark: _Toc9169]5.3运营期地表水环境影响分析
[bookmark: _Toc46421135][bookmark: _Toc2322]5.3.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
（1）猪粪尿：猪尿液产生量参考《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），该指南中猪的排尿量按Yu=0.205+0.438W计算（Yu：尿排泄量 kg、W：饮水量 kg），育肥猪饮水量按照6L/头•日计算，故育肥猪的排尿量为2.833kg/（头•d）。本项目年存栏量为8800头育肥猪，故项目育肥猪尿产生量为24.93m3/d（9099.45m3/a），排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（2）猪舍降温废水：降温水帘系统用水循环使用，无废水排放。
（3）猪舍粪污管道冲洗废水：8座猪舍粪污管道冲洗用水量为16m3/d（5840m3/a），冲洗过程中约有10%蒸发，剩余90%冲洗废水排到化粪池内，废水产生量为14.4m3/d（5256m3/a），排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（4）洗消中心洗车废水、消毒废水：洗消中心洗车废水、消毒废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排。
（5）生活污水：施工生活污水排放按用水量的80%计，则生活污水产生量2.4m3/d（876m3/a）。排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（6）锅炉排水：锅炉排污水量2.0m3/d，软化系统排污水0.8m3/d，合计2.8m3/d，用于厂区道路抑尘。
[bookmark: _Toc46421136][bookmark: _Toc1752]5.3.2粪污资源化利用的环境可行性评价
项目养殖废水排入氧化塘进行微生物降解处理的废水量合计为15231.45t/a。根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第26次常务会议，2014年1月1日实施）中的“第十六条国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”。本项目粪污水经氧化塘微生物降解处理后作为液肥定期还田。同时，《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中指出，“液态畜禽粪便可以选用沼气发酵、高效厌氧、好氧、自然生物处理等技术进行无害化处理。处理后的上清液和沉淀物应实现农业综合利用，避免产生二次污染”。另外，经处理的上清液、沉淀物作为肥料进行农业利用时，其卫生学指标应满足“规范中表2”的要求，详见表5.3-1。
表5.3-1    《畜禽粪便无害化处理技术规范》表2液态粪便卫生要求
	项目
	卫生标准

	寄生虫卵
	死亡率≥95%

	血吸虫卵
	在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵

	蚊子、苍蝇
	有效的控制蚊蝇孽生，粪液中不应有蚊蝇幼虫，池的周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇


本项目养殖废水中的污染物主要为CODcr、NH3-N、TN和TP，经氧化塘内6个月的微生物降解处理后，可满足液态粪便无害化卫生要求。同时，废水因含有氮、磷元素，具有良好的肥效，氧化塘出水可作为液肥全部还田施肥，可达到零排放，因此对区域地表水环境影响很小。
根据企业提供的资料，项目配套消纳土地1000亩，具有足够的消纳容量，可满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ/497-2009）及《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排工程项目建设技术指南（试行）》（内环发【2014】83号）要求。
肥水在施肥季节用于农田施肥，非施肥季节储存在氧化塘内，本项目还田肥水量共计为15231.45t/a，每六个月还田一次，本项目氧化塘设计存储量为17000m3（共2座），具备所需的存储容量。
由于氧化塘液肥施用的田地距离本项目较近，因此，项目产生的液肥采用罐车拉运至周边农田施肥。
综上，本项目产生的污废水可全部还田消纳，对周围水环境的影响极其微小。
[bookmark: _Toc11481]5.4运营期地下水环境影响
[bookmark: _Toc9480]5.4.1环境水文地质条件
5.4.1.1区域水文地质条件
经查阅本项目所在区域水文地质资料，按地下水的赋存条件和含水介质可划分主要为第四系松散岩类孔隙潜水。主要分布于整个项目区域内。潜水含水层埋深在100m深度内，水位埋深较潜一般在0.5～2.5m，含水层岩性以粉砂、细砂为主，厚度50～80m，单井涌水量：5～10m3/h·m。属较富水区。水质南部较好，为矿化度小于1g/L的HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca·Mg·Na型水。北部水质较差，矿化度大于3g/L。
项目所在区域在45m钻探深度范围内，除表层分布有厚度不等的耕质土外，场地天然地层均为第四系冲洪积地层，根据地层岩性及成因的不同，可分为五层：
第①层粉土：该层主要由粉土夹粉质粘土组成，局部为粉砂夹层或透镜体；粉土呈灰黄色～褐黄色，含有云母及氧化铁，天然状态下呈湿～很湿，稍密～中密状态，摇震反应轻微，无光泽反应，韧性及干强度低。厚度变化在0.30～4.30米之间，层底标高变化在1018.84～1021.98米之间；
第①-1层粉质粘土：黄褐色～灰黄色，含有云母及氧化铁。天然状态下呈很湿～饱和，软塑～可塑状态，无摇震反应，光泽反应一般，韧性及干强度中等。该层以夹层的形式分布于第①层粉土中，厚度变化在0.30～2.00米之间；
第①-2层粉砂：黄褐色～灰黄色，均粒结构，以夹层和透镜体的形式分布。天然状态下呈很湿～饱和，松散～稍密状态；
第②层粉质粘土：该层主要由粉质粘土组成（局部为粘土），上部局部为粉砂夹层；粉质粘土呈黄褐色～灰黄色，含有氧化铁及云母，天然状态下呈饱和，可塑状态，无摇震反应，光泽反应一般，韧性及干强度中等。厚度变化在0.40～6.80米之间，层底标高变化在1015.14～1019.94米之间；
第③层粉土：该层主要由粉土组成，局部为粉质粘土夹层，粉土呈灰黄色，含有云母及氧化铁，天然状态下呈很湿，中密状态，摇震反应轻微，无光泽反应，韧性及干强度低。厚度变化在0.60～3.80米之间，层底标高变化在1013.24～1017.04米之间；第③-1层粉质粘土：褐黄色～灰黄色，含有云母及氧化铁。天然状态下呈饱和，可塑状态，无摇震反应，光泽反应一般，韧性及干强度中等。该层以夹层的形式分布于第③层粉土中，厚度变化在0.70～3.70米之间；
第④层粉细砂：灰色～灰黄色，均粒结构，矿物成份主要为长石、石英，含云母，天然状态下呈饱和，松散～稍密状态。本次勘察中仅有部分钻孔揭穿该层；
第⑤层细砂：灰色，均粒结构，矿物成份主要为长石、石英，含云母，天然状态下呈饱和，中密～密实状态。本次勘察中未揭穿该层。
[bookmark: _Toc25938]5.4.2地下水环境影响分析
污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染与土壤的渗透性密切相关，一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大而松散，渗透性能良好则污染重。
5.4.2.1地下水污染途径
根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：
①各粪污收集管线和氧化塘等粪污处置场地的防渗、防水措施不完善，而导致废水、渗滤液、淋溶水渗入地下造成对地下水的污染；
②因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；
③粪污非正常情况下超标排放，在还田途径上形成渗漏而污染地下水环境。
5.4.2.2地下水保护措施
畜禽养殖废水中富含氮、磷等物质。运营期对地下水环境的影响主要是畜禽养殖场废水事故性排放渗入地下可造成地下水中的硝酸盐含量过高。对此，本环评要求建设单位必须采取以下防范措施：
①加强环保设施的维护和管理，定期检查装置及装置间的连接状况，防止粪污的跑冒滴漏和事故排水；设备维修时采取收集措施，避免物料进入地下；
②根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》、《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）等的要求实施防渗。
③整个养殖场粪污收集、输送、处理与利用设施设计的施工中应严格执行高标准防渗、防腐要求，防止废水沿途泄漏；
④提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程；
⑤加强管理，猪舍产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净；
⑥在养殖场内地下水下游设置1口地下水跟踪观测井，便于发现地下水污染。根据项目平面布置情况，本次环评要求对观测井水质进行跟踪监测，及时掌握场区地下水水质变化情况，水质指标异常时应立即开展调查，查找水质指标异常的原因，对损坏防渗膜及时采取措施进行修复。
5.4.2.3采取防渗措施后对地下水影响分析
根据本项目防渗措施，防渗工程渗透系数小于1.0×10-7cm/s，厚度不低于0.5m，则污染质穿透防渗层的时间按下列公式计算：
渗水通道：q=k（d+h）/d
穿越时间：T=d/q；
其中：
T为污染质穿过防渗层的时间；
d为防渗层的厚度；
k为防渗层的渗透系数；
h为渗层上面的积水高度。
假定防渗层积水高度为0.10m，防渗层厚度为0.5m，防渗层渗透系数为1.0×10-7cm/s，则计算防渗层的穿透时间为13.21年，即在防渗层上的持续积水0.10m的情况下，经过13.21年的污水才可穿过防渗层。而且污染物穿透防渗层进入包气带中，包气带对污染物有吸附和降解作用，因此，在采取铺设防渗层措施下，事故工况下渗出液进入地下水系统后对区域地下水影响程度和范围均较小。
企业只要加强管理，在生产中严格按照操作规程，避免废水的事故性排放，运营期对地下水的影响很小。
[bookmark: _Toc233][bookmark: _Toc3537290]5.4.2.4资源化利用对农田的影响分析
在猪场内做好防护措施，不对地下水产生污染的同时，氧化塘处理后的液体肥料用于农田的施肥是否会污染地下水，为本次评价应该关注的一个重点。
本项目液肥均降解陈化后在春秋两季排放，在非施肥季节，液肥在氧化塘内进行厌氧发酵，根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南》（试行）中“污水/尿液储存池容积根据储存期（储存时间）确定，总容积不得低于土地利用的最大间隔时间内本养殖场所产生污水/尿液的总量，确保不外溢造成污染。一般情况下，污水/尿液储存池容积应能容纳2个月以上的污水/尿液量，氧化塘的容积至少应大于15500m3。本项目年产生废水约为15231.45m3/a，氧化塘容积合计约为17000m3（2座），满负荷运行时可容纳本项目6个月产生的废水量；因此氧化塘的容积可以满足各部分废水暂存半年的要求，可保证在不能施肥期间也可有足够的储存空间，且能保证发酵时间，粪污能够充分发酵，经处理后的肥料各项指标满足相关限值要求，用于区域内农田的肥料还田，实现资源化利用。
项目粪污经氧化塘进行贮存自然降解陈化后作为液肥施用于农田，对于土壤来说，其机理类似于对污水土地处理系统，其净化机理包含了物理过滤、物理吸附、物理沉积、物理化学吸附、化学反应和化学沉淀、微生物对有机物的降解等过程，污水在土地处理系统中的净化是一个综合净化过程。
主要污染物的去除途径如下：
[bookmark: _Toc23465]（1）BOD的去除
BOD大部分是在土壤表层土中去除的。土壤中含有大量的种类繁多的异养型微生物，它们能对被过滤、截留在土壤颗粒空隙间的悬浮有机物和溶解有机物进行生物降解，并合成微生物新细胞。当处理水的BOD负荷超过土壤微生物分解BOD的生物氧化能力时，会引起厌氧状态或土壤堵塞。
[bookmark: _Toc32210][bookmark: _Toc3537292]（2）磷和氮的去除
在土地处理中，磷主要是通过植物吸收，化学反应和沉淀(与土壤中的钙、铝、铁等离子形成难溶的磷酸盐)，物理吸附和沉积(土壤中的黏土矿物对磷酸盐的吸附和沉积)，物理化学吸附(离子交换、络合吸附)等方式被去除。其去除效果受土壤结构、阳离子交换容量、铁铝氧化物和植物对磷的吸收等因素影响。氮主要是通过植物吸收，微生物脱氮(氨化、硝化、反硝化)，挥发、渗出(氨在碱性条件下逸出、硝酸盐的渗出)等方式被去除。其去除率受作物的类型、生长期、对氮的吸收能力，以及土地处理系统的工艺等因素影响。
[bookmark: _Toc30342][bookmark: _Toc3537293]（3）悬浮物质的去除
污水中的悬浮物质是依靠作物和土壤颗粒间的孔隙截留、过滤去除的。土壤颗粒的大小、颗粒间孔隙的形状、大小、分布和水流通道，以及悬浮物的性质、大小和浓度等都影响对悬浮物的截留过滤效果。若悬浮物浓度太高、颗粒太大会引起土壤堵塞。
[bookmark: _Toc3537294][bookmark: _Toc19341]（4）病原体的去除
污水经土壤过滤后，水中大部分的病菌和病毒可被去除，去除率可达92％～97％。其去除率与选用的土地处理系统工艺有关，其中地表漫流的去除率略低，但若有较长的漫流距离和停留时间，也可达到较高的去除效率。
[bookmark: _Toc14594][bookmark: _Toc3537295]（5）重金属的去除
重金属的去除主要是通过物理化学吸附，化学反应与沉淀等途径被去除的。重金属离子在土壤胶体表面进行阳离子交换而被置换、吸附，并生成难溶性化合物被固定于矿物晶格中；重金属与某些有机物生成可吸性螯合物被固定于矿物晶格中；重金属离子与土壤的某些组分进行化学反应，生成金属磷酸盐和有机重金属等沉积于土壤中。
在废水的下渗过程中，通过土壤的过滤、吸附、离子交换、化学反应等作用，可使水质有所改善，因此越向下渗，水质将越好。因此只要氧化塘处理后的出水的施用量适度，就不会造成土壤和地下水的污染。
[bookmark: _Toc491351861][bookmark: _Toc490143552][bookmark: _Toc491351727][bookmark: _Toc486320556][bookmark: _Toc13217]5.4.3预测结果分析评价
综合地下水评价结果可知：正常状况，企业严格按照防渗等级对各区设置防渗，本项目各区不会发生泄漏，不会对地下水造成污染。非正常泄漏状况，根据预测结果可以发现，在防渗层上的持续积水0.10m的情况下，经过13.21年的污水才可穿过防渗层，本次要求企业加强日常巡视防渗措施和跟踪监测，发现泄漏及时切断污染物向含水层的迁移途径，减少泄露量和泄露时间，可将泄漏引起的地下水污染控制在可接受的范围内；并在农田施用时不超过土壤可以承受的负荷量的情况下，本项目不会对地下水产生污染。
[bookmark: _Toc15903][bookmark: _Toc494206331][bookmark: _Toc530642955]5.5资源化利用土壤环境影响分析
本项目产生的粪污经处理后部分作为配套农田的有机肥使用，有机肥含有丰富的养分，除了含有丰富的氮、磷、钾等元素外，还含有对植物生长起有重要作用的硼、铜、铁、锰、钙、锌等微量元素，以及大量的氨基酸、B族维生素、各种水解酶、某些植物激素，是一种高效性的优质肥料。有机肥具有改良土壤的作用，含有丰富的腐殖酸。腐殖酸能够促进微生物和酶系的活性，改善土壤水、肥、气、热状况收到培肥地力的功效。根据相关实践证明，有机肥用于果树，可提高座果率5%以上，增产幅度10%～30%，果实甜度提高0.5～1度。
施用土壤中的磷除部分被植被吸收利用和因化学反应产生难溶性磷酸盐外，其他磷则被土壤团粒和胶粒所吸附。这些被吸附磷与土壤溶液中磷处于吸附磷素施入土壤后，土壤胶体对无机磷有强列的吸附和固定作用。在pH小于6的酸性土壤中，磷素和土壤中的铁、铝化合物生成难溶性的磷酸铁、磷酸铝；在pH大于7.5的碱性土壤中，磷和钙易结合成难溶性磷酸钙。而施入有机肥，由于有机肥中含有腐植酸，能够提高土壤的缓冲性能（即维持土壤酸碱反应的相对稳定的能力）维持土壤pH在6~7.5，可以降低土壤对磷的吸附量，从而减少对磷的固定，提高施肥的有效性。
施用有机肥常被作为控制和改良土壤重金属污染的控制措施，因为可能通过改变重金属污染物在土壤中的形态分布而降低其生物有效性，还可以提高土壤的肥力。根据刘瑞伟等《有机肥料对土壤重金属净化的影响》，试验表明，施用化肥或机肥料都降低了土壤的pH值，且随着时间的延长，施用有机肥料的土壤pH值降低幅度更大，并通过络合土壤重金属，降低土壤重金属的有效态含量。
另外，有机肥料的施用，增加土壤的微生物量，提高土壤的生态肥力，可通过微生物的吸附、转化作用，降低土壤的pH值等，降低重金属的生物有效性，对土壤的重金属具有一定的解毒作用。
综合以上分析可知，只要建设单位能够综合考虑有机肥的组成成分，N、P、K养分的有效性和在土壤中的迁移规律、作物对有机肥的吸收能力，做到合理施肥，则采用有机肥施肥，能改善土壤的理化性质，增强土壤的保肥性，提高土壤的生态肥力，改良土壤重金属污染，预防病虫害，从而提高作物的品质和产量。由此分析可知，本项目实施后当地土壤环境影响较小。
[bookmark: _Toc5522]5.6运营期声环境影响分析
[bookmark: _Toc25830]5.6.1主要声源源强
本项目噪声源主要为降温风扇、水泵、搅拌泵、固液分离器等。噪声声级在50~85dB（A）。本项目的噪声产生源强情况见下表。
表5.6-1   噪声产生源强一览表
	序号
	噪声源
	数量
	治理措施
	源强dB(A)
	排放强度dB(A)

	1
	猪舍
	降温风扇
	40
	置于室内
	50
	40

	2
	深井泵房
	水泵
	2
	基础减振、建筑隔声
	85
	65

	3
	粪污处理
	搅拌泵
	2
	基础减振、建筑隔声
	85
	65

	4
	
	水泵
	4
	基础减振、建筑隔声
	85
	65

	5
	
	固液分离器
	1
	基础减振、建筑隔声
	85
	65


[bookmark: _Toc1684]5.6.2声环境预测方法
[bookmark: _Toc255298748][bookmark: _Toc241406780][bookmark: _Toc253320781]本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下：
1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式
相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：




式中：
Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB；
A—倍频带衰减，dB；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
室外的倍频带声压级


式中：
TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级


式中：
Q—指向性因数；
R—房间常数；
r—声源在靠近围护结构某点处的距离，m。
室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


式中：
[bookmark: _Toc471227766]Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
3）噪声贡献值计算
拟建项目声源对预测点产生的贡献值为：


式中：
tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
4）预测值计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


式中：
[bookmark: _Toc471227767]Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T—预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s。
预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：


式中：
[bookmark: _Toc471227768]Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
[bookmark: _Toc286164661][bookmark: _Toc305308424][bookmark: _Toc255298766][bookmark: _Toc259614279][bookmark: _Toc347089996][bookmark: _Toc414022975][bookmark: _Toc439090908][bookmark: _Toc265744683][bookmark: _Toc289249108][bookmark: _Toc282785319][bookmark: _Toc304736413][bookmark: _Toc303002840][bookmark: _Toc259614486][bookmark: _Toc282796700][bookmark: _Toc138493289][bookmark: _Toc259456491][bookmark: _Toc304537901][bookmark: _Toc137236015][bookmark: _Toc305323632][bookmark: _Toc414022750][bookmark: _Toc307566446][bookmark: _Toc307561327][bookmark: _Toc41476807][bookmark: _Toc121]5.6.3声环境预测结果及结论
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）规定，本项目为新建项目，预测厂界噪声时直接以工程噪声贡献值为评价量，不在叠加现状噪声背景值。
结合项目场区平面布置图，经噪声衰减和叠加公式计算，工程运营期主要噪声源对厂界的影响结果见表5.6-2。
表5.6-2    设备噪声预测结果      单位：dB（A）
	项目名称
	预测内容
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	生产车间
	距离
	60
	55
	100
	176

	
	贡献值
	38.63
	41.52
	39.89
	38.34

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	昼间：65
	夜间：55


由上表可以看出，建设项目投产后，项目噪声经隔声及距离衰减后，项目运营期四周厂界的噪声预测值为38.34~41.52dB（A），项目厂界均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，拟建项目声环境评价范围内（200m）无声环境敏感点，不会产生声环境产生影响。
[bookmark: _Toc494206332][bookmark: _Toc530642956][bookmark: _Toc3116]5.7运营期固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc31327]5.7.1固体废物环境影响特点
固体废弃物除直接占用土地和空间外，其对环境的影响将会通过水、气或土壤污染周围环境，因此，固体废弃物既是造成水、大气、土壤污染的“源头”，又是废水、废气处理的“终态物”。
[bookmark: _Toc17292]5.7.2固体废物污染途径
运营过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成影响，本工程主要是猪粪对周围环境的影响，主要表现在以下方面：
（1）氮磷的污染
猪粪中含有大量的氮磷化合物，未经处理的粪便中的一部分氮以氨的形式挥发到大气中，增加了大气中氨的含量，氨可转化为氮氧化物，使空气质量下降，严重时导致酸雨，危害环境。
畜禽粪便中的氮磷流失量大于化肥氮磷流失量，是造成农村污染的主要原因之一。若不及时清理，就会通过地表径流，汇入地表水体，大量的氮、磷流入会导致水体富营养化。
畜禽粪便长期堆放，粪便中所含大量含氮化合物在土壤微生物的作用下，通过氨化、硝化等生物化学反应过程，导致土壤中硝酸盐含量增高，间接影响人体健康。
（2）有害病原微生物的污染
粪便是微生物的主要载体。大量实践表明，由于畜禽粪便的随意堆放，最终会导致畜禽传染病和寄生虫病的蔓延。
[bookmark: _Toc5541]5.7.3固废影响分析
根据工程分析，项目养殖过程由于疾病等原因产生的病死畜设置安全填埋井进行无害化处理；运营过程产生的医疗废弃物暂存于危险废物暂存间内，交由有资质单位处理；猪粪出售有机肥生产厂家进行资源化利用；生活垃圾和废离子交换树脂统一收集后清运到环卫部门指定的地点集中处理。
综合以上分析，拟建项目投产后，产生的固体废物均得到综合利用和有效处置和利用，拟建项目固体废物对周围环境产生的影响较小。
[bookmark: _Toc7084]5.8运营期生态环境影响分析
运营期对生态环境产生的影响主要表现为对土地利用格局的改变，对动植物的影响，对土壤污染影响。
[bookmark: _Toc17683]5.8.1土地利用影响评价
项目的建设使土地利用格局发生了变化，这一变化将使区域内局部地块的功能彻底发生改变。项目的建设占用项目所在地大部分为牧草地，使得生态景观更加破碎化，项目区域内生态环境生产能力下降。
[bookmark: _Toc17690]5.8.2对动植物的影响分析
本项目的建设对部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等受到一定的限制。但评价区内无野生动物保护区、无国家级、省级保护动物，也不是动物迁徙地带，本项目的建设不会对连通性造成影响，基本不会对动物的生存、迁徙、生育、繁殖产生影响。
[bookmark: _Toc1088]5.8.3对土壤的污染影响分析
本项目为养猪场，其畜禽粪便、尿液等产生的固液废物，全部以肥料的方式处理。氧化塘发酵产生的农肥还田使用在提高当地农灌区土壤有机养分之外，会对当地土壤的理化性质机构发生变化，若堆肥工艺管理不当会使残留的重金属，抗生素类等污染物进入土壤，进而被农作物吸收，间接对人体产生影响。
本项目对生态环境可能造成的影响分析，建设单位主要采取在养猪场周围及场内道路两侧种植对硫化氢等有害气体吸收能力较强的树木，如：杨树等乔木树种，以吸收有害气体，杀灭细菌，降低其在周围环境中的浓度。
随着工程投入生产，项目提出的绿化工程实施，通过对各区域绿化和植被恢复工作，项目区域植被覆盖率明显增加，这将改善区域生态环境和局地小气候，减少风力，提高土壤蓄水保肥能力，有利于自然植被恢复和防止水土流失及土地沙漠化加剧，对区域生态环境产生一定的有利影响。项目排放污染物类型较少，同时均采取相应的防治措施，能够达标排放，对周边农作物影响较小。
项目通过对区域生猪养殖实施集约化管理，并对生猪养殖产生的粪污进行减量化、无害化、资源化综合利用，构建生猪养殖→肥料→还田还林，对改善项目区域农业生态环境将产生积极作用。



[bookmark: _Toc530642958][bookmark: _Toc11596]6环境风险评价
[bookmark: _Toc530642959][bookmark: _Toc21021]6.1风险评价目的
环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和营运期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可以接受水平。
[bookmark: _Toc4787456][bookmark: _Toc530642963]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该导则适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运的建设项目可能发生的突发性事故（不包括认为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。通过分析本工程主要物料的危险特性、毒理毒性及生产设施的特点进行风险识别，分析事故源项和发生概率，提出有针对性的、操作性较强的防范措施，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到规避风险，减少危害的目的。
[bookmark: _Toc18810]6.2风险调查
[bookmark: _Toc17106557][bookmark: _Toc32201][bookmark: _Toc8423]6.2.1建设项目风险源调查
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目运营期场内不涉及附录B内重点关注的危险物质。
生猪养殖过程中，产生的粪污如果处理不当，渗入地下，对区域土壤、地下水环境造成污染隐患，具有一定的环境风险。
[bookmark: _Toc21830]6.2.2环境敏感目标调查
[bookmark: _Toc19973][bookmark: _Toc17106559]按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D环境敏感程度（E）分级原则中要求调查5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数以及500m范围内人口总数。
项目选址于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组，周边以沙地、林地、农田为主，5km范围内的环境敏感目标主要为村庄及散户居民，人口总数小于1万人；500m范围内人口数小于500人。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D表D.6地下水功能敏感性分区，本项目2.5km范围内无集中式饮用水水源准保护区及补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；6km2范围内分布有居民饮用水井，因此项目地下水环境敏感程度为较敏感区域。
[bookmark: _Toc28325][bookmark: _Toc16112][bookmark: _Toc17106560]6.3评价等级划分及评价范围
[bookmark: _Toc3013]6.3.1危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与附录B 中对应临界量的比值情况。
涉及多种危险物质，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
[image: ]
式中：
q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境风险物质，Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
[bookmark: _Toc6648][bookmark: _Toc405365980][bookmark: _Toc492626842][bookmark: _Toc17106563][bookmark: _Toc489892353][bookmark: _Toc4765]6.3.2环境影响评价等级及评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。
表6.3-1    环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明


由上表可知，本项目环境风险潜势I级，本次环境风险评价等级为简单分析，不设评价范围。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）“简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
[bookmark: _Toc21921]6.4环境风险分析
[bookmark: _Toc405365975][bookmark: _Toc489892348][bookmark: _Toc492626837][bookmark: _Toc919][bookmark: _Toc17106565][bookmark: _Toc28514]6.4.1物质危险性识别
根据工程分析，项目所使用的原辅材料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内重点关注的危险物质。
本项目所排放氨气、硫化氢的主要理化性质及毒性效应见下表。
表6.4-1    三废物质的主要理化性质及毒性效应一览表
	序号
	名称
	主（次）危险性类别
	危险特性

	1
	H2S
	易燃气体
（有毒）
	具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。
人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入
LC50:5700ug/kg。
大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:634ppm/1H。
接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。

	2
	NH3
	有毒气体
	对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。
人吸入LC10:5000ppm/5M。
大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。
小鼠吸入LC50:4230ppm/1H。
人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1-25分钟；3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。
短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。


[bookmark: _Toc32103][bookmark: _Toc17106568][bookmark: _Toc19642]6.4.2生产系统危险性识别
[bookmark: _Toc18033]污染单元氧化塘的硬化地面、防渗设置出现破损，出现污水渗漏的情况。
针对养殖企业的一些养殖区、晾粪台、氧化塘等场地发生硬化面破损，即使物料或污水等泄漏，对地下水造成潜在危害这一现象，按照目前的管理规范，必须及时采取措施，防止物料或污水漫流渗漏，且在建设中，应针对不同区域采取相应的防治措施。对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会通过挖出进行处置，以免其渗入地下水。
在项目氧化塘等污染单元等这些半地下水非可视部位发生渗漏时，才可能有污染物通过漏点，逐步渗入包气带并可能进入地下水。
由地下水预测结果可知，在发生意外泄漏事故的情况下，在非正常情况下，污染物泄漏量增加，但只要防渗措施不出现问题，对地下水造成污染的风险较低，如果叠加出现防渗层破损情况，则对氧化塘附近地下水造成影响，污染风险较大。由预测结果可知，增加防渗设施后能有效地降低对地下水环境的影响。因此，应对场区内实施严格的防渗、建立完善的地下水监测系统，强化地下水应急排水措施。当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，参照预测结果，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水送污水处理场集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。根据建设项目的生产特征，结合物质危险性识别，对项目功能系统划分功能单元，确定潜在的危险单元及重点风险源。
[bookmark: _Toc30316]6.5风险事故情形分析
本项目污水事故排放是指粪污水未经处理，直接排放的情况。废水直接外排会对地表水、地下水、土壤、大气环境等产生不利影响。
（1）土壤
废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量恶化。当粪污水直接外排量超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完成和厌氧腐化，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，大面积地腐坏。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且容易造成生物污染和疫病传播。
（2）大气
废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量下降，污浊度上升，轻则降低空气质量，产生异味妨碍人畜健康生长，重则引起呼吸系统疾病，造成人畜死亡。未经任何处理的养殖废水含有大量的微生物，在风的作用下，极易扩散在空气中，可能引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌孢子等引起的疫病传播，危害人畜健康。
（3）地表水
养殖场高浓度污水通过泄洪渠进入自然水体后，使水中有机物、固体悬浮物和微生物等含量增高，改变水体的物理、化学和生物组成群落，使水质变差。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中大量的有机物生物降解和水生生物的大量繁殖，消耗水体中的溶解氧，使水体变黑发臭，最终造成水生生物大量死亡，产生水体富营养化，失去水体原有功能。
（4）地下水
养殖场高浓度污水直接排入土壤，废水中的氮、磷以及其他有毒有害成分渗入地下污染地下水，导致地下水水质下降，严重时，造成地下水发黑发臭，一旦造成地下水污染，极难治理恢复，从而造成持久性污染。
[bookmark: _Toc17226]6.6环境风险管理
[bookmark: _Toc4444]6.6.1环境风险防范措施
6.6.1.1废水风险防范措施
（1）设备、管道设计按有关规定留有满足要求的安全系数，均按规范进行强度实验、严密性测试和防腐措施检验；工程抗震设防烈度8度。采取符合要求的静电、雷击防护措施；
（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入废水收集系统中；氧化塘周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。
（3）本项目医疗垃圾暂存间按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求应取防渗措施。具体防渗措施要求如下：
危险废物暂存间等重点防渗区铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，或可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行防渗，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s
晾粪台、化粪池、粪污通道、氧化塘等构筑物，均参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求进行防渗，渗透系数≤1.0×10 -7cm/s；
（4）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水为三级评价，根据当地水文地质资料，地下水流向为西南向东北，本项目在场区北方向设置1口地下水监测井（E107°39'3.32'',N40°53'33.28''）。
（5）加强事故监控。企业内部人员应定期巡检，对于管道、氧化塘要定期进行维护。及时发现各种可能引起养殖废水事故排放的异常情形，并在相关人员的配合下消除事故隐患。
6.6.1.2管理措施
①制定安全管理制度及建立有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高；
②在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，避免因严重操作失误而造成的事故； 
③加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核；
④制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响；
⑤对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全；
⑥站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。
[bookmark: _Toc13268]6.6.2突发环境事件应急预案编制要求
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照国家、地方和相关部门要求，本次评价提出企业突发环境事件应急预案编制的原则要求：
建设单位按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。
应急预案明确企业、区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。
[bookmark: _Toc26191]6.7结论与建议
[bookmark: _Toc358]6.7.1结论
项目运营期场内不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内重点关注的危险物质；根据2.6.5.1风险评价等级判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析。
项目环境风险简单分析内容见表6.7-1。
表6.7-1    建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目

	建设地点
	（内蒙古）自治区
	（巴彦淖尔）市
	（五原）县
	天吉泰镇二合永村一组

	地理坐标
	经度
	107°39'2"
	纬度
	40°53'31"

	主要危险物质及分布
	氨气、硫化氢

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	本项目环境风险主要为氧化塘的硬化地面、防渗设置出现破损，出现污水渗漏的情况

	风险防范措施要求
	从技术、工艺和管理三个方面入手，采取综合措施，预防泄漏事故，详见6.6环境风险防范措施及应急要求


[bookmark: _Toc22519]6.7.2建议
（1）要求建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练。
（2）建立企业环境风险应急机制，加强养殖区、粪污处理区的巡查，监视力度，强化风险管理。
（3）建设单位须采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理，降低事故发生的可能性，使危险等级降低到可接受水平。

[bookmark: _Toc523322383]
[bookmark: _Toc523322368][bookmark: _Toc24183]7环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc523322369][bookmark: _Toc26448]7.1施工期环境保护措施
[bookmark: _Toc7299][bookmark: _Toc523322370][bookmark: _Toc1767]7.1.1施工期大气环境保护措施
根据施工期大气环境影响分析结果、根据相关法律法规确定本项目施工期大气环境保护措施，具体措施如下：
（1）整体防治措施：
①建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
②施工单位应当在施工工地洒水抑尘、车辆等有效防尘降尘措施，对施工场地及施工道路每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右。
③加强施工现场运输车辆管理，注重车辆的维护保养，严禁使用冒黑烟车辆，限制车速，严禁超高、超载运输；保证所运物品无撒漏、扬散，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢，有效抑制粉尘和二次扬尘污染；驶出工地的车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路。
④施工场区不使用油耗高、效率低、废气排放严重的施工机械，对燃油设备合理配置，加强管理，工程运输车辆尾气达标。
⑤加快施工进度，尽量缩短工期。
（2）扬尘防治措施
①料场集中堆放的采取覆盖并保持其表面湿润或固化处理，并在堆场表面用防尘网进行遮盖，以防止风蚀防尘措施。
②对开挖等施工作业面（点）进行封闭施工或者采取洒水等控尘降尘措施。
③采取分段施工，分段回填、分段恢复，减少裸露地面面积和土方堆置。
④当出现4级及以上风力天气情况时，禁止土方施工，并作好遮掩、洒水抑尘工作。
⑤施工完成后，及时进行表土覆盖和植被恢复，防止基础裸露。
⑥运输车辆严禁超限运输并在运输物料及土方上覆盖苫布，严禁物料散落和起尘；运输车辆速慢行，固定行车路线，干燥大风天气对途径敏感点路段运输道路洒水抑尘。
⑦对临时占地采取严格处理措施，取土过程中及时对取土面加盖，防止生成新尘源；对于临时堆土场及时洒水，并加盖，防止形成新尘源。
⑧施工垃圾应及时清运，集中堆放的采取覆盖并保持其表面湿润或固化处理，并在土堆表面用防尘网进行遮盖，以防止风蚀。
⑨可能产生扬尘污染的建筑材料在库房存放，避免露天堆放，或者严密遮盖或采用洒水、遮盖物或喷洒遮盖剂等措施防止扬尘。
通过上述各项措施，可基本控制建筑施工扬尘的产生，降低施工扬尘对周围环境的影响。
施工期间大气污染防治措施目前较成熟，实践表明只要管理和工程措施到位，完全能够满足环保要求。
[bookmark: _Toc6972][bookmark: _Toc523322371][bookmark: _Toc3117]7.1.2施工期水环境保护措施
（1）加强施工机械管理，防止油的跑、冒、滴、漏。
（2）项目施工期生活污水依托二合永村一组旱厕进行。
施工过程中贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量。施工期间废水污染防治措施可行，能够满足环保要求。
[bookmark: _Toc523322372][bookmark: _Toc29520][bookmark: _Toc22763]7.1.3施工期声环境保护措施
[bookmark: _Toc14156]（1）在满足施工需要的前提下，尽可能选择低噪先进设备，并严格控制高噪声设备的施工时间。
（2）加强设备的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象。
（3）施工单位应高度重视噪声影响，合理安排作业时间。
（4）加快施工进度，尽量缩短工期。
（5）加强环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工。
工程施工期噪声污染防治措施较为成熟，技术经济可行。
[bookmark: _Toc523322373][bookmark: _Toc750]7.1.4施工期固体废物处理措施
（1）废包装物、建筑垃圾
工程建筑垃圾及时运至指定渣场规范处置。采用密闭车辆运输，并对进出工程场地的运输车辆轮胎进行清洗，避免将泥土带入道路。
（2）生活垃圾
生活垃圾集中收集后清运到环卫部门指定的地点集中处理。
采取上述污染防治措施，施工期固体废物对环境的影响很小。
[bookmark: _Toc8797]7.1.5施工期生态环境保护措施
7.1.5.1主体工程施工期生态保护措施
本项目施工期对生态环境的影响较小，但仍需采取如下措施：
（1）为消减施工队伍对植被的影响，在工程施工区设置警示牌，标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，非施工区严禁烟火等破坏性活动。
（2）在施工期间对施工人员加强施工区生态保护的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式，教育施工人员，通过制度化禁止施工人员捕食蛙类、鸟类、兽类，以减轻施工对当地陆生动植物的影响。
（3）工程施工结束后，场区内施工临时占地应采取绿化措施，进行植被恢复；同时对养殖场也尽可能进行绿化。
加强场区的绿化工作、对改善场区内小环境有重要意义。绿化可以吸尘灭菌、降低噪声、净化空气、防疫隔离、防暑防寒。如按冬季主风的上风向设防风林、在养殖场的周围设隔离林、生活区和养殖区之间设隔离林、道路两旁进行遮荫绿化、场区裸露地面上种植花草。同时还应科学的选择园艺花卉品种，充分利用植物的环境修复功能。经研究发现，绿色植物对空气污染具有很好的净化作用，不光是叶子，植物的根以及土壤里的细菌都能有效清除有害气体。建议在养猪场周围栽种当地常见的较高大绿色植物，形成绿色屏障。
7.1.5.2水土流失保护措施
本工程的建设对项目涉及区域水土保持的影响主要发生在施工期，由于表土的开挖、植被的破坏，使抵抗流失力强的表层土壤受到影响；遇到下雨天，将造成严重的水土流失。环评要求建设单位采取以下措施控制水土流失情况：
①进一步优化主体工程设计，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求。
②规范施工程序，优化施工组织和施工工艺。合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开雨季施工，适时开挖，减轻施工期造成的水土流失。增加土石方移动过程中临时处理措施，完善边坡挡土工程、护坡工程。修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目场区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。
③增加临时排水措施和沉沙池工程。本工程全面扰动地表，施工建设期土体裸露面积大、裸露时间较长，雨季易产生严重水土流失，因此在采取永久性防治措施之前，应采取临时性措施，控制施工期水土流失。
④划定表土临时堆置区。为了保护和充分利用不可再生的表土资源，提高工程绿化时的造林成活率，减少工程绿化的造林成本，须设置表土临时堆置区，并对其采取临时性水土保持措施防止水土流失。在项目场地平整前，剥离场内部分表层腐殖土并集中堆置，并采取必要的防护，待工程基本建成后将腐殖土覆盖在绿化区域。
⑤工程各处开挖裸露被建筑物、道路占用外，尽可能全部恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过采用乔、灌、草立体绿化、美化等措施防治水土流失，美化项目场区环境，使景观得到优化，环境得到改善。
⑥项目建设应满足消防及交通要求，项目道路及给排水管网一次敷设到位，避免改沟改路，尤其应防止沟渠受截而使水流冲刷改道，造成水土流失。
[bookmark: _Toc523322375][bookmark: _Toc16667]7.1.6小结
施工期的环境影响是随着施工活动而产生的，因此施工期环境影响具有暂时性的特点，施工活动结束影响逐渐消失，不会对区域产生长远的影响。施工期环境保护工作是一项管理和措施并重的工作，施工单位若能强化管理，很多潜在的污染问题便不会出现；对于出现的环境影响采取必要的措施来消减其影响，使其降至最低。本次评价要求建设单位和施工单位在施工委托时明确施工期的环境保护工作内容和目标，明确责任，在施工过程中加强施工管理和环境保护工作。
[bookmark: _Toc530642990][bookmark: _Toc11630]7.2运营期大气污染防治措施及可行性
本项目运营后产生的废气主要有猪舍、晾粪台及氧化塘臭气等污染源，为了减少废气对周围环境的影响，需采取如下措施。
[bookmark: _Toc4033]7.2.1恶臭污染防治措施
7.2.1.1猪舍恶臭防治措施
养殖场有味气体来源于多个方面，例如动物呼吸、饲料、动物粪便及粪污处理系统等，其中以猪的粪便的味道为主，会挥发出氨、硫化氢等恶臭物质。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，恶臭强度分级见下表。
表7.2-1    恶臭强度分级法
	强度
	指标

	0
	无味

	1
	勉强能感觉到气味

	2
	气味很弱但能分辨其性质

	3
	很容易感觉到气味

	4
	强烈的气味

	5
	无法忍受的极强气味


据初步统计，与养殖场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出七种主要与养殖场有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见下表。
表7.2-2     恶臭物质浓度与臭气强度的关系         mg/m3
	臭气强度
	氨
	硫醇
	硫化氢
	甲基硫
	二甲硫
	三甲胺
	乙醛

	1
	0.1
	0.0001
	0.0005
	0.0001
	0.0003
	0.0001
	0.002

	2
	0.5
	0.0007
	0.006
	0.002
	0.003
	0.001
	0.01

	2.5
	1.0
	0.002
	0.02
	0.01
	0.009
	0.005
	0.05

	3
	2
	0.004
	0.06
	0.05
	0.03
	0.02
	0.1

	3.5
	5
	0.01
	0.2
	0.2
	0.1
	0.07
	0.5

	4
	10
	0.03
	0.7
	0.8
	0.3
	0.2
	1

	5
	40
	0.2
	8
	2
	3
	3
	10

	臭气特征
	刺激臭
	刺激臭
	蛋味
	刺激臭
	刺激臭
	臭鱼味
	刺激臭


在不采用任何措施的情况下，大型养殖场的恶臭气体氨的浓度一般在15~30mg/m3之间，H2S的浓度在1.0~8.0mg/m3之间。由上表可知，其臭气强度为4~5级，属于无法忍受的强烈臭味。
养猪项目控制恶臭气体的主要措施是从饲料喂饲着手，合理调节饲料中的蛋白质含量，可以减少因蛋白质过剩而产生过多的恶臭气体，同时针对猪舍进行规范管理，并采用了相应的除臭措施，具体措施如下：
（1）合理设计猪舍
有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。项目夏季加强了猪舍的通风，加速粪便干燥，可减少臭气产生。
（2）合理选用猪饲料
猪排泄物中的恶臭组分复杂，但基本上可分为含硫化合物、酚类化合物、挥发性脂肪酸、氨和胺等四类。通过控制或使用饲料（全价饲料或添加生物抑制剂），粪便中粗蛋白的含量可显著地降低，有效减少未消化蛋白质的分解物排放，提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量是减少恶臭来源的有效措施。
本项目的所有饲料采用某些添加剂，除可以提高畜禽生产性能外，还可以控制恶臭。①酶制剂，加入饲料中可以提高营养利用率；②EM液，是由光合细菌、乳酸菌群、酵母菌群等多种微生物组成的，饲料中长期添加益生菌原液或益生菌原液发酵料，有益微生物在大肠中产生氨基酸、氧化酶及硫化物分解酶，将产生臭气的吲哚类化合物完全氧化，将硫化氢氧化成无臭无毒的物质，可使养殖臭气、氨气含量显著下降；③酸化剂，低pH值可以使畜禽排泄的粪便中的氨处于非挥发性的NH4+状态，这样就减少了空气中的氨。饲料在消化过程中，未消化吸收的部分进入后段肠道，因微生物作用产生臭气，粪便被排出体外后，继续经微生物作用产生更多的臭气，因此减少饲料中的蛋白质含量是减少恶臭来源的有效措施。以满足其实际需要为原则，通过调控喂食量将不会导致因营养成分的富余而使猪排泄的粪尿量增加，同时也会使粪便中的氨有效降低，从源头减少恶臭的产生。
EM微生物是有效微生物群的英文缩写，它是光合细菌、乳酸菌群、酵母菌群、放线菌群、丝状菌群等5种10属80余种微生物组成的。向饲料中添加EM微生物菌群，不仅可以提高猪的免疫力，促进猪的生长，而且可以减少猪舍粪便恶臭。有关资料显示，使用EM微生物后，圈舍臭味明显减少，夏天苍蝇数量减少60%以上，氨气浓度降低了69.7%。根据北京环境监测中心对EM微生物除臭效果进行检测的结果，在生猪的饲料中添加EM微生物１个月后，恶臭浓度下降了90%，臭气强度下降到2.5级以下。
（3）猪粪日产日清
有资料表明，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积越大，发酵率越高，因此应及时将粪便从猪舍中排出，并加强猪舍内的通风效果，减少臭气在猪舍的停留时间，降低臭气的排放浓度，能较好的减少臭气污染。
在夏、秋季节，建议使用掩臭剂、氧化剂处理未及时清运的粪便。在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，每天应增加1~2次粪便的收集次数，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。
7.2.1.2粪污处理区恶臭防治措施
本项目粪污处理区的晾粪台以及氧化塘的恶臭主要来自粪便及尿液产生的NH3、H2S等恶臭有害气体，首先是在饲喂过程中合理配制日粮，减少恶臭物质的产生，即从源头减少；及时将粪便清运，避免长时间放置，可有效减少臭气的产生量。
根据《中国论文科技在线》中的文章《复合发酵剂在猪粪无害化处理中的应用效果》，在晾粪台过程中使用复合发酵剂时的臭味变化动态情况如下表：
表7.2-3   晾粪过程中使用复合发酵剂时的臭味变化动态情况列表
	臭味
	1d
	2d
	3d
	4d
	5d
	6d
	7d
	8d
	9d
	10d
	11d
	12d

	对照
	Ms5
	Ms5
	Ms5
	Ms5
	Ms4
	Ms4
	Ms4
	Ms4
	Ms4
	Ms4
	Ms3
	Ms3

	处理
	Ms5
	Ms3
	Ms1
	Ms0
	Ms0
	Ms0
	Ms0
	Ms0
	Ms0
	Ms0
	Ms0
	Ms0

	注：Ms0无臭味；Ms1勉强感觉到臭味；Ms2微弱的臭味；Ms3明显的臭味；Ms4很强的臭味；Ms5难以忍受的臭味。


从上表可以看出，在使用复合发酵剂后，粪污处理区产生的臭气可大幅减少，是可行的。
通过以上措施可减少养殖区的臭味产生，通过考察周边各猪场的实际运行情况，也的确取得了较好的效果，场界氨气和硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新扩改建标准、臭气浓度排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中表7标准，因此本项目采取的废气治理措施是可行的。
[bookmark: _Toc12303]7.3运营期水污染防治措施及可行性
[bookmark: _Toc46421190]（1）猪粪尿：猪尿液产生量参考《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），该指南中猪的排尿量按Yu=0.205+0.438W计算（Yu：尿排泄量 kg、W：饮水量 kg），育肥猪饮水量按照6L/头•日计算，故育肥猪的排尿量为2.833kg/（头•d）。本项目年存栏量为8800头育肥猪，故项目育肥猪尿产生量为24.93m3/d（9099.45m3/a），排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（2）猪舍降温废水：降温水帘系统用水循环使用，无废水排放。
（3）猪舍粪污管道冲洗废水：8座猪舍粪污管道冲洗用水量为16m3/d（5840m3/a），冲洗过程中约有10%蒸发，剩余90%冲洗废水排到化粪池内，废水产生量为14.4m3/d（5256m3/a），排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（4）洗消中心洗车废水、消毒废水：洗消中心洗车废水、消毒废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排。
（5）生活污水：施工生活污水排放按用水量的80%计，则生活污水产生量2.4m3/d（876m3/a）。排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田。
（6）锅炉排水：锅炉排污水量2.0m3/d，软化系统排污水0.8m3/d，合计2.8m3/d，用于厂区道路抑尘。
[bookmark: _Toc447]7.3.1最高允许排水量
符合《禽畜养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）对集约化禽畜养殖业最高允许排水量的要求。
[bookmark: _Toc46421191][bookmark: _Toc7059]7.3.2雨污分流措施
项目采用雨污分流，猪舍屋面设置合适坡度，以利雨水的排出；猪舍屋面雨水、道路雨水采用自流式排水，经过雨水管道排入场区排水沟，沿道路排水沟排出，最终排放至场区外。本次评价对因降雨而产生可能产生二次污染提出如下要求：
（1）猪舍屋面设置合适坡度并在屋檐设置导流槽，将雨水导出不排入猪舍内，屋面雨水采用自流式排水，经过雨水管道排入场区排水沟排出。
（2）猪舍四周设置挡水坡道，防止雨水进入猪舍；
（3）氧化塘四周设置挡水墙以及雨水导流渠，可有效防止雨水倒灌，避免存储塘因雨水进入而溢流。
项目清净雨水，通过场区雨水管道自流式排出。
综上，采用上述措施是可行的。
[bookmark: _Toc530642992][bookmark: _Toc28001]7.4运营期地下水防治措施可行性
[bookmark: _Toc41476842][bookmark: _Toc30283]7.4.1防治原则
地下水及土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
（1）主动控制，即从源头控制措施，主要包括在危废暂存间、晾粪台、氧化塘、沉淀池采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
（2）被动控制，即末端控制措施，主要包括场内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，按规范妥善处置。
（3）实施重点区域地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。
（4）应急响应措施，包括一旦发现地下水污、土壤染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水、土壤污染，并使污染得到治理。
[bookmark: _Toc41476843][bookmark: _Toc3072]7.4.2污染物控制对策
按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，按照分区防控原则，拟建项目所在地分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。为了防止地下水和土壤受到污染，采取的主要地下水防治措施如下：
7.4.2.1源头控制措施
项目运营后应加强管理，主要包括在晾粪台、氧化塘等区域，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，把工程分析中提到的各项废水利用措施落实到位，避免事故排放对地下水造成污染。
本次评价提出如下要求：
1）场区任何废水皆禁止排入地下水中。
2）将场区采取分区防渗，全厂根据不同区域潜在地下水污染风险性大小划分为：重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
3）在场区可能发生泄漏的装置下游布置1口地下水跟踪监测井，进行地下水污染监测，发现泄漏及时切断泄漏源，减小向地下水中的泄漏量。
4）场区液体输送管道尽量采用管道敷设。
5）采用雨污分流自流式排水，道路雨水采用自流式排水，经过雨水管道排入养殖场排水沟，沿道路排水沟排出，最终排放至场区外。
7.4.2.2分区防渗措施
根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄漏特殊的性质将项目场区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。为防止运营过程对地下水造成污染，在工程设计中，将分区对场区内防渗漏设施进行建设。主要考虑重点污染防治区和一般污染防治区，分别采取不同等级防渗方案：
（1）重点防渗区
重点污染防治区指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现或处理的区域/部位，该区域采取严格的防腐、防渗措施，重点污染防治区包括危险废物暂存间、安全填埋井等，避免泄露对地下水造成污染，防渗技术要求为渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
（2）一般防渗区
一般防渗区包括化粪池、猪舍粪污通道、晾粪台、氧化塘等，渗透系数按照小于1.0×10-7cm/s建设。
（3）简单防渗区
主要为消毒室、场区道路、猪舍饲料通道、运输道路单元，采取水泥硬化处理，采用粘土铺底，再在上层铺15～20cm厚抗渗水泥硬化的要求建设。
（4）非防渗区
非污染防治区指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要包括场区内绿化带、办公区域等。
根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型的防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。本次评价所涉及的设计防渗分区的具体防渗要求如下，见表7.4-1。
[bookmark: _Hlk46587433]表7.4-1    本项目地下水分区防渗表
	序号
	防渗项目
	具体做法及要求
	参照标准

	1
	重点防渗区
	危险废物暂存间
安全填埋井
	防渗层为敷设不小于2mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，并铺设不小于250mm的混凝土保护层避免人畜对土工膜的破坏。混凝土抗渗系数不应低于P8，或其他材料可满足渗透系数小于1.0×10-10cm/s。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

	2
	一般防渗区
	化粪池
晾粪台
粪污通道
	防渗层为敷设不小于2mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，并铺设不小于100mm的混凝土保护层，或其他材料可满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
	具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施，畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、通风、防雨的三防措施；雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求；
参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

	3
	
	氧化塘
	池底及坡道采用粘土找平，底部素土夯实，夯实层以上设20mm厚1:3水泥砂浆找平层，防渗层为敷设不小于2mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，并铺设不小于100mm的混凝土保护层，或其他材料可满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
	

	4
	简单防渗区
	场区道路
	采取水泥硬化处理，采用粘土铺底，再在上层铺15～20cm厚抗渗水泥硬化的要求
	--


本项目的防渗要求如下：
（1）重点防渗区
危险废物暂存间、安全填埋井的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的要求设置，暂存间地面及裙角必须防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。
建设要求：
1）贮存场所地面须作硬化处理，以混凝土、砖、或经过防止腐化处理的钢材料进行建设，地面敷设2mm厚HDPE膜进行防渗处理，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井。场所需要密闭且有通风口。
2）危险废物暂存间内四周如果不是水泥墙（主要指彩钢房搭建的危废贮存库）时，四周要做高50cm，宽12cm的围堰，并用水泥抹好。危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
3）建筑材料必须与危险废物相容，防止鸟类和昆虫进入，照明和通风效果好；不得建在食堂或准备食物区域附近或宿舍楼附近。
4）必须设置防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏、泄露液体收集等。
（2）一般防渗区
1）对化粪池、粪污通道、晾粪台底部基础防渗具体做法为：防渗层为敷设不小于2mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，并铺设不小于100mm的混凝土保护层，或其他材料可满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
2）对氧化塘采取以下防渗措施：
池底及坡道采用粘土找平，底部素土夯实，夯实层以上设20mm厚1:3水泥砂浆找平层，防渗层为敷设不小于2mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，并铺设不小于100mm的混凝土保护层，或其他材料可满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
3、简单防渗区
对于消毒室、场区道路、猪舍饲料通道等生产区，铺设防渗混凝土地面进行防渗。
7.4.2.3地下水环境监测管理体系
建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。
通过对场区防渗规范施工、加强管理可使发生废水渗漏的可能性降到最低，为将本场区建设对地下水环境造成的影响降到最低；对场区所在地周围的地下水水质进行监测，在场区周边布设污染监控井，定期监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况。当监测出水质异常时，应当立即采取相关检修措施，对渗漏发生区域进行防渗修补，确保污染物不进入到地下水系统中，可有效降低渗漏产生的影响。
1）地下水监测原则
①重点污染企业下游加密监测原则；
②以浅层地下水及有开发利用价值的含水层监测为主的原则；
③上、下游同步对比监测原则；
④水质检测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定。
2）跟踪监测
1、监测点的布设：本项目设置地下水监控1眼，位于场区内，观测井设置遵循溶质迁移的水流路径，兼顾考虑粪污处理单元位置，以便一旦发生泄漏，可第一时间观测到地下水污染情况，并进行抽水，最大程度地减少地下水污染范围。地下水监测井布置功能及监测计划见表7.4-2。
表7.4-2    地下水监测孔相关参数
	编号
	经度
	纬度
	井深（m）
	监测层位
	监测功能
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	J1
	E107°39'3.32''
	N40°53'33.28''
	20
	潜水含水层
	污染扩散监测点
	监测可能产生的泄漏对下游潜水的污染


2、监测层位及井深：监测潜水含水层，设计监测井深度为20m，实际井深以现场施工为准。
3、监测频率：投入使用前监测一次本底值，投入使用后，在正常工况下，每年监测1次，全年共监测1次。发生事故后应加密监测，每周监测1次，直到污染消除。
4、监测因子：根据场内污染物分析，污染源产生的污水特征，确定地下水监测项目为：pH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氨氮、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟、溶解性总固体、六价铬、砷、汞、铅、镉、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群共21项目，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
上述监测的结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送生态环境主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。
7.4.2.4应急响应措施
一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
1）在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：
2）立即启动应急预案；
3）查明并切断污染源。
4）查明地下水污染深度、范围和程度；
5）依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；
6）依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；
7）将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；
8）监测孔中的主要污染物浓度满足《地下水质量标准（GB/T14848-93）》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。
应急管理建议：
1）由于地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此地下水污染防控应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测和事故应急处理的主动和被动防渗相结合的原则进行。
2）地下水污染状况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位以水文地质工作为基础开展地下水污染勘察工作。
3）在具体的地下水污染治理中，往往需要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集污水，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。
4）地下水污染修复的同时还须进行受污染岩土的修复。地下水接受包气带的入渗补给，赋存与含水层岩土的孔隙中，地下水中的物质受岩土的控制，因此避免地下水与岩土的交叉污染，使地下水的治理行之有效，需要进行污染岩土的修复。
[bookmark: _Toc41476844][bookmark: _Toc30519]7.4.3措施可行性
本报告中涉及到的地下水环境保护管理措施有构建地下水监测网、局部防渗等，其中：
（1）地下水监测孔及地下防渗措施的建设，可以依据国家相关标准实施，如《危险废物填埋污染控制标准》和《地下水环境监测技术规范》等。
（2）监测孔的建设费、维护费和水质测试费、防渗材料的购置与铺设等费用是环境保护措施中的预算之一，建设单位应按预算执行。
上述分析可知，项目对地下水污染进行了严格的预防措施，不会造成污染物下渗到地下水中造成污染，本次评价提出的地下水环境保护管理措施具有可行性。
[bookmark: _Toc14211]7.5运营期土壤环境防治措施
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施。
[bookmark: _Toc7162]7.5.1源头控制措施
本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施：
（1）做好雨污分流工作。建设单位在运营过程中定期对化粪池、晾粪台、氧化塘等进行检查，确保正常运行，从源头上减少污染物的非正常排放量。
（2）企业应加强对粪污治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废水污染物通过沉降进入土壤的量。
（3）企业应采用先进的养殖工艺，减少固废的产生量，并提高固废的综合利用率，减少固废的堆存量。
[bookmark: _Toc15598]7.5.2过程控制措施
项目针对土壤污染的途径提出相应的过程控制措施：
企业应在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，加大对废气污染物的吸附量，减少最终进入土壤的污染物量，从而减小对土壤的污染。
[bookmark: _Toc29621]7.5.3末端控制措施
末端控制采取分区防渗原则，主要包括对重点防渗区（包括危险废物暂存间、安全填埋井）场底及周围进行防渗措施，使其渗透系数小于1.0×10-10cm/s，防止渗滤液污染物渗入地下。
[bookmark: _Toc13413]7.5.4应急响应措施
一旦发现土壤污染事故，立即采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。
[bookmark: _Toc530642993][bookmark: _Toc494206376][bookmark: _Toc28023]7.6运营期声环境防治措施
本项目实施后，产生噪声源主要来源于猪舍排气扇以及固液分离机、水泵、出入场区车辆产生的噪声等。为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，因此本项目应加强噪声的治理工作，主要从设备选型、阻隔传播途径和受声者保护三方面入手。
①优先选用低噪声设备，对强噪声设备如水泵和风机等采取减振、隔声措施。风机的排风口做消声处理，水泵和风机等均放单独的房间内，采用隔声门窗或双层玻璃。
②猪舍内安装的降温排风扇应安装牢固，并加减震圈（垫），减轻噪声对操作人员及生猪的危害和影响。
③养殖场场界设围墙，建隔离带，降噪林，经过生态林降噪和距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值。
④根据生产实际情况，合理调度汽车运输；优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域较开阔的地段。
⑤货物运输车辆在村庄、猪场门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对外环境的影响。货物运输车辆夜间在途经村庄或在场界内时禁止鸣笛。
在采取上述有效的防治措施后，项目养殖场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，产噪设备对周围声环境影响较小。
[bookmark: _Toc530642994][bookmark: _Toc4684]7.7运营期固体废物污染防治措施
本项目固体废物的处理将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物“减量化、资源化、无害化及生态化”的原则进行，有效的解决集约化养殖场的环境污染问题，达到变废为宝、化害为利、综合利用的目的。
[bookmark: _Toc12126]7.7.1固体废物处置合理性分析
（1）猪粪
猪粪便产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），育肥猪粪便产生量按1.4kg/（头•d），本期年存栏量为8800头育肥猪，故育肥猪粪便产生量为12.32t/d（4496.8t/a）。
猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿依靠重力作用落到化粪池内，经固液分离器将猪粪分离后，猪粪储存于晾粪台，出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
（2）病死猪
一般而言，哺乳期后的猪抗病、抗寒能力比哺乳期的猪仔要强得多，因此死亡的猪主要来自处于哺乳期的猪仔，猪仔的死亡率约5～6%，且主要死于出生后的前两周，第一周死亡的猪仔占82%，第二周占12%。年存栏量为8800头育肥猪，死亡率按5%计，则年死亡的猪仔有440头，平均体重为6kg，则年病死猪只为2.64t/a。根据《国家危险废物名录》，病死猪尸体属于HW01非特定行业中“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”（废物代码：900-001-01）。
根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中的规定进行无害化处理，建设单位设置有隔离猪舍及填埋井，病猪先进行隔离观察治疗，无法治疗的病死猪在专业技术人员的指导下，在场区内设置的2个填埋井进行无害化处理。
（3）废离子交换树脂
电锅炉软化水采用离子交换树脂，每三年更换一次；根据查阅《国家危险废物名录》（2021年），锅炉软化水制备中产生的离子交换树脂不属于危险废物，属于一般固废，由厂家回收。
（4）医疗垃圾
项目配套设置兽医室，负责日常保健及疾病治疗，运营期在检疫、治疗过程中会产生废弃医疗试剂、废纱布等医疗垃圾，根据《国家危险废物名录》（2021年）的规定，危废类别为HW01医疗废物，编号为900-001-01，通过类比同类型项目的医疗垃圾产生情况，产生量约40kg/月（0.48t/a）。
医疗垃圾主要为一次性医疗用品及一次性医疗器械，携带有病原微生物，易引发感染性疾病的传播，属于感染性医疗废物，集中收集单独定点存放，根据《医疗废物管理条例》中的要求，本项目设置医疗废物临时储存间，医疗废物经临时储存后交由有医疗废物处理资质的单位进行集中清运、处理。
项目危险废物暂存间面积设置为10m2，内部分隔为医疗废物暂存间及其他暂存间，危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的要求设置。暂存间地面铺HDPE膜防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。常温下贮存期不得超过1天，于5℃以下冷藏的，不得超过7天。危险废物垃圾集中收集暂存、转移委外处理过程中，建设单位须按照相关规定填报转移联单，做好台账。
（5）生活垃圾
生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目劳动定员50人，产生量9.125t/a（25kg/d）。生活垃圾清运到环卫部门指定的地点集中处理。
根据以上的分析可知，本项目所采取的固体废物污染物防治措施是可行的。
[bookmark: _Toc621]7.7.2危险废物管理
1）危险废物环境管理相关规定
危险废物环境管理应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染防治技术政策》等相关规定执行，对危险废物的产生、收集、运输、分类、检测、包装、综合利用、贮存和处理等进行全过程控制，使危险废物减量化、资源化和无害化。
项目建设单位必须执行国家的有关法律、法规，自觉接受环保部门的监督和日常检查，在危险废物管理工作中应做到：
①在项目审批登记时应填写《危险废物申报单》，正式投产后，应输理危险废物申报登记手续，填写《危险废物申报登记》，当生产或废物产生情况与申报登记发生较大变化时应及时办理登记手续。
②必须按照有关危险废物包装、标识及贮存技术规范的要求建设危险废物污染防治设施。收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
③制定危险废物管理计划：内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰：报环保部门备案。
④应建立危险废物岗位操作管理制度。
⑤必须将其危险废物交给有“危险废物经营许可证”的单位进行运输、利用、处理、处置，严禁擅自倾倒、混入生活垃圾中处置。
⑥与危险废物处理处置单位签订废物处理合同。
⑦转移危险废物时需严格按照要求填写《危险废物转移联单》、《危险废物管理手册》季报表。制定培训计划，并开展相关培训。
根据上述分析可知，项目产生的危险废物经过合理的处理后，不外排，实现了固体废物零排放。
本项目在采取有效的措施后，能利用的废物均被有效利用，不能利用的固废也均能得到妥善处置，实现了固体废物零排放，因此本项目排放的固体废物经上述处理后不会对周围环境产生影响。
[bookmark: _Toc471227807][bookmark: _Toc25506]7.8粪污资源化利用措施可行性分析
根据《畜禽养殖污染防治管理办法》(国家环境保护总局9号令)、《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)、《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81－2001)、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）等的相关要求，畜禽养殖业的污染防治应优先考虑综合利用和资源化的技术路线，以“资源化利用、容量化控制、减量化处置、无害化处理、生态化发展、低廉化治理”为原则，以管促制，化害为利，变废为宝，将畜禽养殖产生的废物转化为种植业可利用的资源，最终实现种养结合、互为促进的良性生态农业生产链，促进农业生产和生态环境的协调发展。
本次评价的环境保护措施主要从“资源化利用、容量化控制、减量化处置、无害化处理、生态化发展、低廉化治理”等方面进行经济、技术论证。
[bookmark: _Toc25932]7.8.1粪污资源化利用可行性
项目产生的养殖废水（猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、员工生活污水）经氧化塘处理后，全部用于场区周边配套的农田施肥；
猪粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
[bookmark: _Toc4899]7.8.2粪污农肥还田利用合规性分析
根据相关管理办法、排放标准、技术规范及防治政策要求，项目粪便农肥还田利用合规性分析，见下表。
表7.8-2    粪便农肥还田利用合规性分析
	政策法规
	相关条款及规定
	符合性分析

	《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)
	畜禽养殖业应积极通过废水和粪便的还田或其他措施对所排放的污染物进行综合利用，实现污染物的资源化。
	项目采用“（液）厌氧发酵+土地消纳”的种养结合的粪便农肥资源化利用处理模式，每半年还田一次，实现粪便的资源化综合利用，化害为利，变废为宝，符合相关要求

	《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）
	国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。
将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。
	项目采用“（液）厌氧发酵+土地消纳”的种养结合的粪便农肥资源化利用处理模式，每半年还田一次，周边配套有1000亩消纳土地，土地消纳能力与粪污产生量相适应，符合相关要求

	《关于进一步贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》促进养殖废弃物综合利用加强污染防治的通知》
（内农牧畜发（2016）228号）
	按照生态文明建设的总体要求，全面贯彻落实《条例》和“水十条”要求，坚持源头减量、过程控制、综合利用相结合，以提高畜禽养殖废弃物综合利用水平为核心，以农牧结合、种养平衡、生态循环为基本要求，加强规划引导、优化区域布局、健全政策体系、加强科技运用、规范行业管理、强化指导服务。加强试点示范和典型引领，大力推广废弃物产生减量化、处理无害化、利用资源化。
因地制宜发展多种形式的畜禽生态养殖，大力推行种养结合，打通种养业协调发展通道，促进循环利用、变废为宝。
	项目采用“（液）厌氧发酵+土地消纳”的种养结合的粪便农肥资源化利用处理模式，每半年还田一次，配套消纳土地1000亩，土地消纳能力与粪污产生量相适应，种养平衡；
实现粪便的资源化综合利用，化害为利，变废为宝，符合相关要求

	畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ497－2009）
	经无害化处理后进行还田综合利用的，粪肥用量不能超过作物当年生长所需的养分量。在确定粪肥的最佳施用量时，应对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求。同时应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。
	项目每半年还田一次，粪肥用量不超过作物当年生长所需的养分量，配套消纳土地1000亩，实现粪便的资源化综合利用，化害为利，变废为宝，符合相关要求


项目种养结合的养猪模式符合《畜禽规模养殖污染防治条例》精神和要求，积极推进种养结合、种养平衡，发展养殖业＋种植业复合型产业模式，拉长产业链条，提高粪便等废弃物资源的综合利用水平，增加盈利点，提升产业综合效益。
[bookmark: _Toc18701]7.8.3粪污资源化工艺可行性分析
7.8.3.1液体厌氧发酵工艺可行分析
1、畜禽养殖废水处理后作为液态肥料的政策可行性
环保部、农业部2016年10月联合印发的《畜禽养殖禁养区划定技术指南》明确指出，养殖场将畜禽粪便等废弃物依法合规进行还田等利用不造成环境污染的，不属于排放污染物。畜禽粪便、养殖废水、沼渣沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规以及国家和地方相关标准规范的要求，不造成环境污染的，不属于排放污染物。
国务院办公厅2017年6月出具的《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》明确表明：畜禽粪污处理原则为因地制宜、多元利用，根据不同区域、不同畜种、不同规模，肥料化利用为基础，采取经济高效适用的处理规模，宜肥则肥、宜气则气，宜电则电，实现粪污就地就近利用；新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施；根据不同资源条件、不同畜种、不同规模，推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵床、粪便回用、污水肥料利用、污水达标排放等经济实用技术模式。
2017年6月农业部、财政部发布的《关于做好畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》指出，要坚持种养结合，统筹考虑资源环境承载能力、畜产品供给保障能力、畜禽粪污资源化利用能力，科学规划农牧业发展布局，推进种养结合、循环发展，实现区域内种养基本平衡，畜禽粪污就地就近消纳；以种养结合为路径，建设相对完善的规模养殖场粪污处理、畜禽粪污集中处理、农用有机肥生产、沼液储运等配套设施，打通粪污肥料化、能源化利用通道，实现畜禽粪污就地就近消纳。
本项目养殖规模存栏8800头育肥猪，属于规模化养殖场，养殖废水经氧化塘厌氧发酵后作为肥料还田，因此不属于污染物排放。
2、项目工艺方案的可行性分析
依据《关于印发<内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）>的通知》（内环发[2014]83号）中的要求，本项目为规模较大的养殖场，鼓励选用模式⑤（防雨防渗+粪便堆放+污水厌氧处理或储存+消纳土地），但结合目前内蒙古地区已采用厌氧处理及沼气工程的粪污处理工艺的大型养殖场，该模式不适用于北方地区，厌氧及沼气工程在北方地区冬季气温低无法运行，还需采用采暖锅炉对反应系统进行加热，使粪污处理变的复杂，同时增加了投资，因此本项目废水采用“化粪池+氧化塘（厌氧发酵）+消纳土地”模式进行农业利用。本项目处理工艺采用“厌氧发酵+消纳土地”的模式，经氧化塘厌氧发酵后作为液肥施用于周边居民种植的农田。
3、本项目污水处理工艺可行性分析
本次项目建成后，场区污水处理工艺为“防雨防渗+粪便堆放+污水厌氧处理或储存+消纳土地”工艺。
养殖粪便中的氮、磷进入水环境就是水体的主要污染物，但对于种植业来说，氮、磷是肥料，是农作物生长不可缺少的营养源，应通过种植和养殖相结合，粪水还田。本项目处理养殖废水采用氧化塘自然处理方法，其基本原理是利用生物降解有机物。污水处理流程为：进水→氧化塘厌氧发酵→出水。氧化塘设计水深约4m，氧化塘的停留时间为6个月，污水在塘内停留时间长，而水中的微生物可代谢降解有机污染物，随着停留时间的增加，污水厌氧环境对粪大肠菌群等具有杀灭作用，项目粪水经微生物降解后满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》表2液态粪便卫生要求，详见表5.3-1。
综上，总体来说，肥水作为液肥还田是可行的。
[bookmark: _Toc8496]7.8.4还田利用可行性分析
粪便作为农肥施用于农田，对于土壤来说，其机理类似于粪污土地处理系统，其净化机理包含了物理过滤、物理吸附、物理沉积、物理化学吸附、化学反应和化学沉淀、微生物对有机物的降解等过程，粪污在土地处理系统中的净化是一个综合净化过程。主要污染物的去除途径如下：
[bookmark: _Toc471227811]1、BOD的去除
BOD大部分是在土壤表层土中去除的。土壤中含有大量的种类繁多的异养型微生物，它们能对被过滤、截留在土壤颗粒空隙间的悬浮有机物和溶解有机物进行生物降解，并合成微生物新细胞。当处理水的BOD负荷超过土壤微生物分解BOD的生物氧化能力时，会引起好氧状态或土壤堵塞。
[bookmark: _Toc471227812]2、磷和氮的去除
在土地处理中，磷主要是通过植物吸收，化学反应和沉淀(与土壤中的钙、铝、铁等离子形成难溶的磷酸盐)，物理吸附和沉积(土壤中的黏土矿物对磷酸盐的吸附和沉积)，物理化学吸附(离子交换、络合吸附)等方式被去除。其去除效果受土壤结构、阳离子交换容量、铁铝氧化物和植物对磷的吸收等因素影响。氮主要是通过植物吸收，微生物脱氮(氨化、硝化、反硝化)，挥发、渗出(氨在碱性条件下逸出、硝酸盐的渗出)等方式被去除。其去除率受作物的类型、生长期、对氮的吸收能力，以及土地处理系统的工艺等因素影响。
[bookmark: _Toc471227813]3、病原体的去除
农肥经土壤过滤后，水中大部分的病菌和病毒可被去除，去除率可达92％～97％。其去除率与选用的土地处理系统工艺有关，其中地表漫流的去除率略低，但若有较长的漫流距离和停留时间，也可达到较高的去除效率。
[bookmark: _Toc471227814]4、重金属的去除
重金属的去除主要是通过物理化学吸附，化学反应与沉淀等途径被去除的。重金属离子在土壤胶体表面进行阳离子交换而被置换、吸附，并生成难溶性化合物被固定于矿物晶格中；重金属与某些有机物生成可吸性螯合物被固定于矿物晶格中；重金属离子与土壤的某些组分进行化学反应，生成金属磷酸盐和有机重金属等沉积于土壤中。
农肥中的废水的在下渗过程中，通过土壤的过滤、吸附、离子交换、化学反应等作用，可使水质有所改善，因此越向下渗，水质将越好。因此只要粪便经好氧发酵处理后的农肥施用量适度，就不会造成土壤和地下水的污染。
由于氧化塘长期储存粪污，每年仅需排出2次，比较适合农田作物的施肥节奏。经过发酵后的粪便农肥，在还田前，需要进行以下几个工作：
1、利用时必须对粪便农肥成分进行科学的测定。满足《畜禽规模养殖污染防治条例》（第643号）有关畜禽粪便综合利用与治理相关要求及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准关于无害化的要求后，进行还田，避免污染食物链。
2、对农肥的所含物质进行检测。主要检测N、P、K、微量元素、有机物质以及PH值等。
3、对土壤进行土化检测，测定所含N、P、K、有机物的含量。
4、测定耕种作物的营养需求和粪便农肥养分，并对区域内作物的养分需求进行核算，平衡粪肥养分供给量和作物粪肥养分需求量，根据超载或者不足情况决定粪肥施用量。
通过以上措施，项目粪便农肥资源化还田利用是可行的。
[bookmark: _Toc17049]7.8.5氧化塘贮存措施及其可行性分析
本项目处理养殖废水采用氧化塘自然处理方法。氧化塘污水处理流程为：进水→氧化塘厌氧发酵→还田。氧化塘设计水深约4.0m，有效总容积17000m3。液肥在冬季及不还田的时候，在氧化塘进行储存，根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南》（试行）中污水/尿液氧化塘容积根据储存期（储存时间）确定，总容积不得低于土地利用的最大间隔时间内本养殖场所产生污水尿液的总量，确保不外溢造成污染。一般情况下，污水尿液氧化塘容积应能容纳2个月以上的污水尿液量，每头猪不少于0.15m3的规定。
本项目废水液体产生量为15231.45t/a，按环保要求并结合当地还田规律，氧化塘容积需满足6个月的废水暂存需求，同时考虑在暂存期间约有20%的水量蒸发损耗，氧化塘容积计算如下：
氧化塘计算容积：
V计=15231.45/12个月
=1269.2875m3/月×6个月
=7615.725m3。
氧化塘安全余量按照5%考虑，并按最小取整，氧化塘容积不得低于7700m3。
项目设置2座氧化塘（总容积为17000m³），在冬季存储量的基础上。具备所需的存储容量，可以保证在非施肥季节也可有足够的储存空间，在开春后施用于农田。液肥每年分两次进行还田，分别在春季和秋季实施，每次还田量约为7615.725m3。通过以上资料，项目氧化塘可完全满足项目所产生液体农肥的收集与存放。
[bookmark: _Toc23189]7.8.6土地承载力分析
根据《畜禽规模养殖污染防治条例》第十八条规定：“将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病”。项目产生的生猪粪便经好氧降解无害化处理施于农田并不超过土地养分需求，不造成环境污染，即属于粪肥还田，而不是向环境排污。
《畜禽养殖业污染防治技术规范》提出了原则性规定：畜禽养殖场的建设应坚持“农牧结合、种养平衡”的原则，根据本项目区域土地（包括与其他土地经营者签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。对于无相应消纳土地的养殖场，必须配套建立具有相应加工（处理）能力的粪便污水处理设施或处理（处置）机制。
[bookmark: _Toc307566463][bookmark: _Toc303002857][bookmark: _Toc307561344][bookmark: _Toc304736430][bookmark: _Toc347090031][bookmark: _Toc305308441][bookmark: _Toc304537918][bookmark: _Toc439090937][bookmark: _Toc305323649]综上，项目粪便及粪水经处理后达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB／T36195-2018）要求后还田利用，同时消纳土地满足《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排工程项目建设技术指南（试行）》（内环发【2014】83号），消纳土地面积要求每头猪不少于0.1亩土地的要求，项目配套消纳土地1000亩。项目产生的粪便完全可以得以消纳，不会有超过农田负荷的情况出现，因此目养殖粪便有机肥及液肥作为肥料用于还田资源化利用的方案可行。
[bookmark: _Toc28905]7.9运营期生态环境保护措施
营运期生态环境保护措施，主要为在养殖场四周及场内道路两侧种植对硫化氢、氨气等有害气体吸收能力较强的树木，如：杨树等乔木树种，以吸收有害气体，杀灭细菌，降低其在周围环境中的浓度。
绿色植物，特别是树木，对粉尘也有明显的阻挡、过滤和吸附作用。树木的枝冠能降低风速，使灰尘下降，叶子表面不平，还分泌粘性的油汁和汁浆，能吸附空气中的尘埃。一般情况下，绿化树木能使降尘量减少23-25%；而飘尘量减少37-60%，落叶阔叶树比常绿阔叶树滞尘能力要强。
因此，为了减噪和净化空气，减少异味，保护环境，应在园区根据不同地段的要求，合理搭配各种植物。在绿化的同时，充分发挥植物净化、防尘、隔噪等效应。例如废气污染源与其它建筑物之间应设置高大阔叶乔木林带，并选择降尘、吸收效果好的树种；而在发生噪声的车间周围则应选择降噪效果明显的树种，设置较宽的防护林带。达到既发展生产，又改善和保护环境的目的。
猪场绿化对于吸收有害气体，补充新鲜空气，阻隔噪声，保护生态环境，改善工作环境，美化劳动环境，改善小气候等均有着十分重要的作用。项目建成后，场区内栽种适合当地耐寒的植物及树种，场区绿化面积约为1000平方米。
①场区林带
在场界周边种植乔木和灌木混合林带，并栽种刺笆。乔木类的大叶杨、早柳、钻天杨、榆树及常绿针叶树等；灌木类的河柳、紫穗槐、侧柏等起到防风阻沙等作用。
②绿化隔离带
在各个分区之间设置绿化隔离带，一般可用杨树、榆树或灌木，以起到隔离作用；场址边缘地带种植适应当地的高大树种形成多层防护林带，建设单位规划沿猪场四周栽植模式为2米×2行模式，形成防护林。
③道路绿化
主干道两侧用适合当地气候的槐树、榆树等四季常青树种，进行绿化。
④管理中心绿化
生活管理区及场区大门周围种花种草进行绿化，净化空气，美化环境。
采取以上措施后，建设项目对区域生态环境影响很小。
[bookmark: _Toc23109]7.10营运期人群健康保护措施
运行期为保护场区人员不受生猪病疫情传染，项目在场区大门口设消毒室，配备消毒设备和消毒池，所有车辆及有关用具等均须进行彻底消毒后方准进入园区。严格控制外来人员进出猪场养殖区，特别情况下，外来人员经淋浴后穿戴消毒过的工作服经过消毒间后方可进入，要同时做好来访记录。本场人员进场前，要遵守生物防疫程序，经洗澡淋浴，更换干净的工作服（鞋）后方可进入养殖区。在养殖区内，工作人员和来访人员进出猪舍时，必须清洗消毒双手和鞋靴等。猪场内要分设净道和污道，人员、动物和相关物品运转应采取单一流向，防止发生污染和疫病传播。饲养管理人员每年要定期进行健康检查，取得《健康证》后上岗。
[bookmark: _Toc494206378][bookmark: _Toc530642995][bookmark: _Toc922]7.11运营期污染防治对策和措施及环保投资汇总
本项目所有污染源均采取有效地的污染防治措施。环保投资项目主要有废气治理、废水治理、场区防渗、噪声治理等。总投资2100万元，其中环保投资171.8万元，占总投资比例为8.18%，污染防治措施及环保投资见表7.11-1。
表7.11-1    项目环境保护措施一览表
	类型
	产污点
	污染物
	治理措施
	治理效果
	环保投资

	废气
	猪舍恶臭
	氨气
硫化氢
臭气浓度
	场区内采取控制饲养密度、加强舍内通风、调控喂食量、喷洒化学+生物除臭剂等措施降低臭气浓度；
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中氨气和硫化氢的浓度标准限值；
《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度的限值要求
	15.8

	、、
	晾粪台恶臭
	
	晾粪台定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化；
	
	

	
	氧化塘恶臭
	
	 氧化塘定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化；
	
	

	废水
	猪尿
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿由猪舍内的地漏落到猪舍粪污管道内，通过坡度自流到化粪池内，化粪池内粪水经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；
	资源化利用，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）
	85

	
	猪舍粪污管道冲洗废水
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	猪舍粪污管道冲洗废水通过粪污管道坡度自流到化粪池内，化粪池内粪水经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田猪舍地面采用漏缝地板，猪舍冲洗废水由猪舍内的地漏落到化粪池内，排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田；
	
	

	
	生活污水
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	生活污水排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田
	
	

	
	锅炉排污水
	清净下水
	电锅炉排水用于场区洒水抑尘
	/
	/

	
	猪舍降温水帘系统用水
	清净下水
	循环使用，无废水排放
	/
	/

	
	洗消中心洗车废水、消毒废水
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排
	/
	5

	地下水
	地下水监控井
	/
	设置地下水监控井1眼，设置标示等
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准
	5

	
	工程防渗要求
	/
	1、重点防渗区涉及危险废物暂存间、安全填埋井渗透系数要求小于1.0×10-10cm/s；
2、一般防渗区：
1）对沉淀池、化粪池、猪舍粪污通道、晾粪台基础防渗具体做法为：防渗层为敷设不小于2mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，并铺设不小于100mm的混凝土保护层，或其他材料可满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
2）对氧化塘采取以下防渗措施：
池底及坡道采用粘土找平，底部素土夯实，夯实层以上设20mm厚1:3水泥砂浆找平层，防渗层为敷设不小于2mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，并铺设不小于100mm的混凝土保护层，或其他材料可满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
3、对于消毒室、场区道路、猪舍饲料通道等生产区，铺设防渗混凝土地面进行防渗。
	《畜禽养殖业污染物排放标（GB18596-2001）》，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）
	8

	固体废物
	危险废物
	/
	设危险废物暂存间1座，建筑面积10m2，暂存运营过程产生的医疗废弃物，暂存后交由有资质单位处理；
1）贮存场所地面须作硬化处理，以混凝土、砖、或经过防止腐化处理的钢材料进行建设，地面敷设2mm厚HDPE膜进行防渗处理，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井。场所需要密闭且有通风口。
2）危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
	3

	
	病死猪
	/
	设置2个填埋井进行无害化处理。
	《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）
	6

	
	猪粪
	/
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿依靠重力作用落到化粪池内，经固液分离器将猪粪分离后，猪粪储存于晾粪台，出售有机肥生产厂家进行资源化利用
	资源化利用，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）
	20

	
	电锅炉
	废离子交换树脂
	由厂家回收
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单
	1

	
	人员
	生活垃圾
	场区设置垃圾桶分类收集，清运到环卫部门指定的地点集中处理
	/
	

	噪声
	风机和泵类
	噪声
	基础减振、全封闭厂房等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值
	/

	农肥
	农肥
	/
	液体有机肥采用罐车进行还田，对农肥的无害化程度进行检测，主要检测蛔虫卵、粪大肠菌群数等，满足相关法规及规范关于无害化的要求。
	满足《畜禽规模养殖污染防治条例》（第643号）有关畜禽粪便综合利用与治理相关要求及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准关于无害化的要求，
进行资源化还田
	1

	
	消纳土地
	/
	项目运营时配套有效消纳土地不少于1000亩，消纳项目所产生的尿液降解发酵形成的粪便农肥。
	
	15

	绿化
	绿化工程
	在场区四周、建筑物及道路两侧要种植乔灌相间的常青树，尤其应对猪场进行重点绿化，选择适宜的树种和草本植物，结合地区气候条件进行绿化美化工作环境，绿化面积为1000m2。
	/
	2

	环境监测
	委托有资质的监测单位每年进行例行监测。
	按相关操作规程进行
	5

	合计
	
	171.8





[bookmark: _Toc22544]8环境影响经济损益分析
环境经济损益分析主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。
然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，目前环境影响经济定量化分析难度较大，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。
[bookmark: _Toc487188665][bookmark: _Toc494206391][bookmark: _Toc523322384][bookmark: _Toc10044]8.1经济效益分析
项目总投资2100万元，资金来源企业自筹。项目的投产运营，经济效益主要通过产品销售获得。根据项目可研，项目年运行成本及利润估算见表8.1-1。
表8.1-1    运行成本及利润估算表
	序号
	项目
	单位（万元/年）

	1
	总投资
	2100

	2
	总成本费用
	1268.86

	3
	年销售收入
	5191.7

	4
	年均利润总额
	3884.73


从表8.1-1可见，本项目财务生存能力良好，工程财务指标较好，具有较强的清偿能力和抗风险能力，因而从经济方面考虑本项目可行。
[bookmark: _Toc494206392][bookmark: _Toc523322385][bookmark: _Toc487188666][bookmark: _Toc23108]8.2社会效益分析
本项目建成投产后，不仅可以增加国家和地方财税收入，同时可以增加新的就业岗位，带动相关产业的发展，增加间接的就业机会，对促进区域经济和社会发展具有重要意义。
[bookmark: _Toc494206393][bookmark: _Toc487188667][bookmark: _Toc523322386][bookmark: _Toc3318]8.3环境效益分析
[bookmark: _Toc523322387][bookmark: _Toc487188668][bookmark: _Toc494206394][bookmark: _Toc18738]8.3.1环保投资费用
环保投资主要包括废气处理工程、地下水防治工程、噪声处理工程和其它不可预见费用等。本工程总投资2100万元，其中环保投资171.8万元，占总投资比例为8.18%，投资分配情况见下表。
[bookmark: _Toc523322388][bookmark: _Toc487188669][bookmark: _Toc494206395][bookmark: _Toc12407]8.3.2环保设施运行费用
（1）设备运行费用
①环保设施折旧费C1
本项目环保设施投资折旧费由下式计算：
C1=a×C0/n
式中：
a——固定资产形成率，取环保投资的85%；
C0——环保总投资（万元）
n——折旧年限，取10年
环保设施投资折旧费计算结果为14.60万元/年。
②环保设施运行费用C2
参照国内外企业环保设施运行费的相关资料，环保设施的年运行得用可按环保投资的5%计算。
C2=C0×5%=8.59（万元/年）
③环保管理费用C3
环保管理费用包括管理部门的办公费、检测费、技术咨询、学术交流和科研等费用，按环保投资的1.0%计算。
C3=C0×1.0%=1.72（万元/年）
④环保设施经营支出C
环保设施经营支出费用为折旧费、运行费和管理费之和，即：
C=C1+C2+C3=24.91（万元/年）
项目完成后，环保投资171.8万元，各项治理措施的运行每年还需投入经营费用（即负效益）24.91万元。
[bookmark: _Toc523322389][bookmark: _Toc7142]8.3.3环保效益估算
环保效益即环保设施的环境经济效益，包括直接经济效益和间接经济效益。
（1）直接经济效益
直接经济效益是指实施污染治理措施后，循环利用及回收资源所产生的经济效益。对拟建项目而言，生产过程中的废水进行了循环利用，既节约能源，又减少了污染物的排放。类比同类项目，资源能源循环利用后产生的直接经济效益约为200万元。
（2）间接经济效益
间接经济效益主要指环保设施带来的社会效益，包括环境污染损失的减少，人体健康的保护费用的减少，控制污染物达标排放免交或少交排污费、罚款和赔偿费等。
就本项目而言，可量化的间接经济效益表现为因污染治理达标而免交的排污费。根据排污费收取办法，本项目污染物治理全部达标排放后，预计达标排放的废气每年可免交排污费约15万元。因此，拟建项目可挽回的经济损失共计约215万元/年。
[bookmark: _Toc471227877][bookmark: _Toc523322390][bookmark: _Toc22099]8.3.4经济效益分析
[bookmark: _Toc494206396][bookmark: _Toc487188670]经济损益（Zj）值的计算采用因采取有效的环保措施而挽回的经济损失（产生的效益）与年环保费用之比的方法来确定，即：
[image: 1531128282(1)]
式中：
Sij——由于防止（或减少）损失而挽回的经济价值；
Hi——年环保费用。
根据以上分析，计算出拟建项目的经济损益值为2.79，大于1，表明拟建项目投入的环保治理经济效益较理想。
[bookmark: _Toc523322391][bookmark: _Toc20370]8.4小结
本项目建成投产后，不仅可以增加国家和地方财税收入，同时可以增加新的就业岗位，带动相关产业的发展，增加间接的就业机会，对促进区域经济和社会发展具有重要意义。
综上所述，从保护环境的角度出发，项目的效益是显著的、可行的。


[bookmark: _Toc523322392][bookmark: _Toc20012]9环境管理与监测计划
环境管理及监测计划的制定和执行，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，可以及时发现环保措施出现的问题并进行修正和改进。因此企业建立相应的环境管理计划与监测计划，才能确保企业环境设施正常运行和达标排放，预防风险事故并减低事故损失，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。
[bookmark: _Toc10121]9.1污染物总量控制分析
[bookmark: _Toc530643017][bookmark: _Toc8036]9.1.1原则和目标
对建设项目产生的污染物实行总量控制是推行可持续发展战略的需要，是一种为使某一时空环境领域达到一定环境质量目标时，将污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围之内的规划管理措施。
[bookmark: _Toc25007]9.1.2总量核算
1）废气
无。
2）废水
[bookmark: _Toc530643020]项目生活污水、猪舍粪污管道冲洗废水、猪尿业处理工艺采用“厌氧发酵+土地消纳”的种养结合的粪便农肥资源化利用处理模式，每半年还田一次，实现粪便的资源化综合利用，不排入地表水环境中。因此本项目COD、氨氮无需申请总量。
[bookmark: _Toc15403]9.1.3污染物总量控制指标
无。
[bookmark: _Toc494206398][bookmark: _Toc487188672][bookmark: _Toc523322393][bookmark: _Toc11211]9.2环境管理
[bookmark: _Toc523322394][bookmark: _Toc30242]9.2.1环境管理制度及组织机构
9.2.1.1环境管理制度
企业应建立环境保护责任制度，设立安全环保部门，配备专职环境保护管理人员协调、落实各部门的环保工作。制定企业《环境保护管理制度》、《项目建设环境保护管理制度》、《环保节能设施管理制度》、《环保会议制度》、《环保统计制度》、《环保现场检查与“红黄牌”挂牌制度》、《环保标准化管理制度》等一系列环保管理制度。
9.2.1.2环境管理机构
根据国家有关建设项目环境保护的规定和该项目的建设，建议该项目从施工期开始，就在该项目管理组中设置环境保护管理岗位，配置1~2名环保专业人员；在项目营运期，配备1~2名环保专业人员。该项目的环境管理监督机构为各级生态环境主管部门，该项目的环境保护管理工作应接受各级生态环境主管部门的监督和指导，同时还应接受项目主管部门及公众的监督。
9.2.1.3环境管理职责
1）认真贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。
2）建立和健全以清洁生产技术为核心的各项环境保护规章制度（岗位责任制、操作规程、安全制度、绿化管理规定等），并实施、落实环境监测制度。
3）加强“三废”治理设施监督管理，确保“三废”处理设施正常并高效运行。
4）建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。
5）搞好环境保护工作宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。协同当地环保部门处理与项目有关的环境问题，维护好公众的利益。
6）为全面掌握企业环境保护工作情况，进一步了解管理体系中可能存在的问题，建议公司内部每年应举行一次内部评审，检查环境管理工作的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。
[bookmark: _Toc523322397][bookmark: _Toc18471]9.2.2排污许可证申领
根据《排污许可管理办法（试行）》，项目在取得环境影响评价批复文件后，应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前向许可证核发机关提交申请材料，申领排污许可证。
企业申请排污许可证，应当在信息平台填报统一的《排污许可证申请表》，签署《守法承诺书》，并同时向许可证核发机关提交排污许可证申请表、经生态环境主管部门批复的建设项目环境影响评价文件或排污单位经过整改并通过地方人民政府确认满足有关规定的证明材料等。许可申请文件内容由生态环境部统一制定的《排污许可证申请表》确定。
[bookmark: _Toc523322396][bookmark: _Toc2283]9.2.3环保竣工验收
按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）中要求实施环保竣工验收。
竣工验收以现场调查与监测相结合的方式对工程“三同时”建设情况进行验收，环境保护验收的主要内容包括以下几个方面：
（1）通过现场调查项目“三同时”建设情况，主要环保设施的建设与环评批复文件的符合性检查及验收；
（2）环保设施建设及运行情况，包括：废气、废水、噪声污染防治设施的建设及运行情况及运行处理效果，生态保护措施的落实情况；防止固废废物污染环境的措施；场区绿化等；
（3）主要节能措施及清洁生产措施；环保投资及环境管理机构的设置情况。
验收范围：与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等；环境影响报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取环保措施。
[bookmark: _Toc1112]9.2.4排污口规范化管理
根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理措施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。本评价对场区排污口建设提出以下要求：
1）工程应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。
2）建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标识登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。
《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》（环监[1996]463号）中规定的各类排放口环境保护图形标志牌的要求如图9.2-1。
图9.2-1    项目污染源排放口图形标志
	序号
	标志名称及
标示位置
	提示图形符号
	警告图形符合
	功能说明

	1
	噪声排放源
产噪设备
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1527145873(1).png]
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1527145873(1).png]
	表示噪声向外环境排放

	2
	一般固废
一般固废暂存场所
	[image: https://ss3.bdstatic.com/70cFv8Sh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=3971714203,1921564374&fm=26&gp=0.jpg]
	[image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1591874896138&di=ba4f2acdc68a5e94a0eb94acf06f5553&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fwww.mk-hk.com%2Ftp%2Fimage%2F20190818%2F20190818080525682568.jpg]
	表示一般固体废物贮存、处置场

	3
	危险废物
危险废物暂存间
	
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1527145873(1).png]
	表示危险废物贮存、处置场


本工程排污口使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
根据排污口管理内容要求，本工程建成投产后，应将主要污染物种类、数量、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。
[bookmark: _Toc41476878][bookmark: _Toc29273]9.2.5环境风险应急
企业必须建立风险事故应急方案，包括：
（1）制定风险应急预案。
（2）建立异常事件预警系统。
（3）设立报告制度。
（4）提出消除事故影响的措施。
（5）建立事故环境影响消除的审核制度。
[bookmark: _Toc41476879][bookmark: _Toc31530]9.2.6向生态环境主管部门报告制度
建设单位应制定向生态环境主管部门报告制度，定期向生态环境部门报告防治地下水、大气污染等方面的信息。
报告应由企业环保管理部门草拟，经总经理或环保工作领导小组确认后，以书面形式向生态环境主管部门报告。报告的频次建议为至少每半年一次。
报告的内容应包括：所在场地及其影响区地下水环境、大气环境等监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度，以及排放设施、治理措施运行状况和运行效果等。
[bookmark: _Toc41476880][bookmark: _Toc19755]9.2.7企业环境信息公开
建设单位按照《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》（环发[2013]74号）及《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的要求，在重点排污单位名录公布后九十日内，对以下内容进行公开：
1）建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
2）污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
3）防治污染设施的建设和运行情况；
4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
5）突发环境事件应急预案。
公开方式：
1）企业网站及当地政府网站；
2）企业办公楼显示屏；
3）企业公告栏、公示栏。
同时，建设单位按照《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发[2015]161号）的要求，定期在政府网站公布自身污染物监测数据以及区域环境质量现状监测数据。
[bookmark: _Toc41476881][bookmark: _Toc8960]9.2.8日常环境管理台账
企业需建立环境管理台账制度，定期记录汇总生产报表、原燃料报表、监测数据、环保设施台账、固定污染源排放量核算报表等信息。企业应设置专职人员进行台帐的记录、整理、维护和管理，并在排污许可证管理信息平台实时记录。企业应对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。
[bookmark: _Toc523322399][bookmark: _Toc19047]9.3监测计划
本次评价按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）以及各环境要素导则、相关标准要求制定项目运营期监测计划。
排污单位应在生产运行阶段对其排放的废水、废气、噪声以及对周边环境质量影响开展监测，本工程的环境监测计划应包括二部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测。
竣工验收监测：本工程投入试生产后，建设单位应按规定对本工程环保“三同时”设施组织竣工验收监测。
营运期的常规监测：主要是对工程的污染源进行监测，为掌握工程环保设施的运行状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。
[bookmark: _Toc523322400][bookmark: _Toc29741]9.3.1废气监测计划
9.3.1.1环境空气质量监测计划
根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，需筛选按评价等级要求计算的项目排放污染物Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子，本次评价筛选的因子为氨气、硫化氢作为环境质量监测因子，在项目厂界设置监测点，各监测因子每年监测一次。
9.3.1.2污染源监测计划
无组织排放监测按照HJ/T55、HJ733等标准设置无组织排放监测点位，本项目在厂家下风向设3个监控点，同时在场区上风向设1个对照点。监测因子为氨气、硫化氢、臭气浓度。
[bookmark: _Toc41476884][bookmark: _Toc3853]9.3.2地下水监测计划
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中相关要求，提出本次项目的地下水监测计划。
建立场地区地下水污染监控制度，本次评价要求地下水监控井沿地下水流向布设1口地下水监控井。
[bookmark: _Hlk39779341]监测频率和监测因子要求如下：
①监测频率：投入使用前监测一次本底值，投入使用后，每半年监测1次，全年共监测2次。
②监测因子为：pH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氨氮、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟、溶解性总固体、六价铬、砷、汞、铅、镉、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群等共21项。
按照有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。
[bookmark: _Toc41476886][bookmark: _Toc9536]9.3.3噪声监测计划
（1）监测点位
厂界外1m，场界四周共布置4个监测点位。
（2）监测指标
连续等效噪声A声级
（3）监测频次
每季度至少开展一次监测。
[bookmark: _Toc18403]9.3.4农肥监测计划
（1）监测点位
还田利用前氧化塘取肥口，取样点不少于1处。
（2）监测指标
蛔虫卵、粪大肠菌群数。
（3）监测频次
每次施肥还田前，2次/年。
综上，本次项目运营期环境监测计划及内容见表9.3-1。
[bookmark: _Toc523322409][bookmark: _Toc471227906][bookmark: _Toc6962]9.4环保设施“三同时”竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护验收管理办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定，本项目的环保设施“三同时”竣工验收内容见表9.4-1。

表9.3-1    本次项目环境监测计划一览表
	阶段
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准
	实施单位

	运营期
	环境质量监测
	地下水
	1口地下水监控井水质
	pH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氨氮、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟、溶解性总固体、六价铬、砷、汞、铅、镉、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群等共21项
	1次/半年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准
	委托有资质单位

	
	污染源监测
	废气
	厂界
	氨气、硫化氢
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中氨气和硫化氢的浓度标准限值
	委托有资质单位

	
	
	
	
	臭气浓度
	1次/半年
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度的限值要求
	

	
	
	噪声
	厂界
	等效噪声A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值
	委托有资质单位

	
	
	氧化塘
	取肥口
	蛔虫卵、粪大肠菌群数
	2次/年
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准
	委托有资质单位





[bookmark: _Hlk46587142]表9.4-1    项目“三同时”环保验收一览表
	类型
	产污点
	监测点位
	污染物
	治理措施
	治理效果
	完成时间

	废气
	猪舍恶臭
	厂界四周
	氨气
硫化氢
臭气浓度
	场区内采取控制饲养密度、加强舍内通风、调控喂食量、喷洒化学+生物除臭剂等措施降低臭气浓度；
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中氨气和硫化氢的浓度标准限值；
《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度的限值要求
	“三同时”

	
	晾粪台恶臭
	
	
	晾粪台定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化；
	
	

	
	氧化塘恶臭
	
	
	 氧化塘定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，通过菌类自身繁殖达到去除臭气的目的，同时场区内加强绿化；
	
	

	废水
	猪尿
	氧化塘出肥口
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿依靠重力作用落到化粪池内，经固液分离器将猪粪分离后，猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田
	项目设置2座氧化塘，总容积17000m3，满足6个月的存储要求，2座氧化塘独立轮换运作。
	资源化利用，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）
	“三同时”

	
	猪舍粪污管道冲洗废水
	
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	猪舍地面采用漏缝地板，猪舍粪污管道冲洗废水由猪舍内的地漏落到化粪池内，排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田
	
	
	“三同时”

	
	生活污水
	
	COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、PH
	排入化粪池，经固液分离器分离后，与猪尿排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田
	
	
	“三同时”

	
	锅炉排污水
	/
	清净下水
	电锅炉排水用于场区洒水抑尘，不外排。
	/
	“三同时”

	
	猪舍降温水帘系统用水
	/
	/
	循环使用，无废水排放；
	/
	“三同时”

	
	洗消中心洗车废水、消毒废水
	/
	SS
	经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排
	/
	“三同时”

	
	场区雨水
	/
	/
	①猪舍屋面设置合适坡度并在屋檐设置导流槽，将雨水导出不排入运动场内，屋面雨水采用自流式排水，经过雨水管道排入场区排水沟排出。
②氧化塘四周设置挡水墙以及雨水导流渠，可有效防止雨水倒灌，避免存储塘因雨水进入而溢流.
	/
	“三同时”

	土壤
	运营过程
	/
	/
	对通过垂直下渗可能造成土壤污染的污染物建设单位应严格落实本次评价提出的地下水防治措施，并加强土壤环境的监测和管理。
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）
	“三同时”

	地下水
	地下水质量
	地下水监控井
	/
	场区内设置地下水监控井1眼，设置标示等
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准
	“三同时”

	
	工程防渗要求
	/
	/
	1、重点防渗区包括危险废物暂存间、安全填埋井渗透系数要求小于1.0×10-10cm/s；
2、一般防渗区：
1）对沉淀池、化粪池、猪舍粪污通道、晾粪台底部基础防渗具体做法为：防渗层为敷设不小于2mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，并铺设不小于100mm的混凝土保护层，或其他材料可满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s；
2）对氧化塘采取以下防渗措施：
池底及坡道采用粘土找平，底部素土夯实，夯实层以上设20mm厚1:3水泥砂浆找平层，防渗层为敷设不小于2mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，并铺设不小于100mm的混凝土保护层，或其他材料可满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
3、对于消毒室、场区道路、猪舍饲料通道等生产区，铺设防渗混凝土地面进行防渗。
	《畜禽养殖业污染物排放标（GB18596-2001）》，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）
	“三同时”

	固体废物
	危险废物
	/
	/
	设危险废物暂存间1座，建筑面积10m2，暂存运营过程产生的医疗废弃物，暂存后交由有资质单位处理；
1）贮存场所地面须作硬化处理，以混凝土、砖、或经过防止腐化处理的钢材料进行建设，地面敷设2mm厚HDPE膜进行防渗处理，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井，场所需要密闭且有通风口。
2）危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
	“三同时”

	
	猪粪
	/
	/
	猪舍地面采用漏缝地板，猪粪和猪尿依靠重力作用落到化粪池内，经固液分离器将猪粪分离后，猪粪储存于晾粪台，出售有机肥生产厂家进行资源化利用。
	资源化利用，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）
	“三同时”

	
	病死猪
	/
	/
	设置2个填埋井进行无害化处理。
	《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）
	“三同时”

	
	锅炉
	/
	废离子交换树脂
	由厂家回收
	/
	“三同时”

	
	人员
	/
	生活垃圾
	场区设置垃圾桶分类收集，交由环卫部门处理
	/
	“三同时”

	噪声
	风机和泵类
	厂界四周
	等效噪声A声级
	基础减振、全封闭厂房等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值
	“三同时”

	农肥
	猪粪
	/
	/
	粪储存于晾粪台，出售有机肥生产厂家进行资源化利用
	满足《畜禽规模养殖污染防治条例》（第643号）有关畜禽粪便综合利用与治理相关要求及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准关于无害化的要求，
进行资源化还田
	“三同时”

	
	猪尿
	/
	/
	排入氧化塘内发酵6个月，处理后的液肥用于还田，配套有效消纳土地不少于1000亩。
	
	“三同时”

	绿化
	
	绿化工程
	在场区四周、建筑物及道路两侧要种植乔灌相间的常青树，尤其应对猪场进行重点绿化，选择适宜的树种和草本植物，结合地区气候条件进行绿化美化工作环境，绿化面积为1000m2。
	/
	“三同时”

	管理
	环境监测
	/
	委托有资质的监测单位每年进行例行监测。
	按相关操作规程进行
	“三同时”

	
	环境管理
	/
	设置环保机构，建立健全各项环境管理制度，制定工作计划，提出管理要求。
	
	




[bookmark: _Toc523322410][bookmark: _Toc28371]10结论及建议
[bookmark: _Toc494206411][bookmark: _Toc487188689][bookmark: _Toc523322411][bookmark: _Toc19894]10.1建设项目概况
巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组，项目总投资2100万元，占地面积86.28亩，主要建设8栋1100头育肥猪舍并配相应的公辅工程、环保工程，项目投产后年存栏猪8800头，年出栏20000头育肥猪。
[bookmark: _Toc371696638][bookmark: _Toc7273][bookmark: _Toc487188690][bookmark: _Toc523322412][bookmark: _Toc494206412]10.2环境可行性结论
[bookmark: _Toc17451]10.2.1产业政策符合性分析
项目为规模化养猪场项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2019年第29号），项目属于“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。
项目于2021年4月8日取得五原县发展和改革委员会出具的《巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目》的项目备案告知书，项目代码：2104-150821-04-01-742338，符合产业政策和市场准入标准。
[bookmark: _Toc20360]10.2.2选址与相关规划符合性分析结论
《促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》中明确指出：“规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。积极推行标准化规模养殖，合理确定用地标准节约集约用地。
本项目的建设地点位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇二合永村一组，不属于五原县禁养区范围内；根据天吉泰镇土地利用总体规划图可知，本项目用地性质为沙地和内陆滩涂，符合五原县土地利用总体规划。
根据调查，项目周边主要为沙地和内陆滩涂，常年主导下风向500m范围内无学校、医院、部队及农牧民居民区等敏感目标。项目选址符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》国务院令第643号、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ-T81-2001）、《畜禽场场区设计技术规范》（NY-T682-2003）等法律法规和行业规范的选址要求。
[bookmark: _Toc11000]10.2.3平面布局合理性分析结论
本项目养殖区和生活办公区功能分区布置相对独立，通过合理组织功能分区，合理布置养殖区及粪污处理单元，合理组织交通运输使物料运输方便快捷；保证生产工艺流程畅通。场界四周及养殖区四周种植高大乔木，尽可能减轻恶臭气体对居民的影响因素。保证场区平面布置符合环境保护、安全生产、卫生防疫、绿化与工业企业卫生要求。
[bookmark: _Toc487188694][bookmark: _Toc494206416][bookmark: _Toc523322413][bookmark: _Toc20417]10.3环境质量现状
[bookmark: _Toc487188695][bookmark: _Toc494206417]（1）环境空气
根据2019年巴彦淖尔市大气公报，2019年五原县隆兴昌镇SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO（第95百分位浓度）、O3（日最大8小时，第90百分位浓度）分别为20μg/m3、20μg/m3、72μg/m3、33μg/m3、1.7mg/m3、156μg/m3，除PM10外，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此项目所在地为不达标区；H2S、NH3检测浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。
（2）地下水环境
根据检测结果，由上表可知：评价区各监测点除溶解性总固体、总硬度和硫酸盐超标，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，地下水环境质量现状较好。
（3）声环境
根据本次噪声现状监测结果，项目场区周围厂界各监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量较好。
[bookmark: _Toc523322414][bookmark: _Toc8022]10.4环境影响分析结论
[bookmark: _Toc471227933][bookmark: _Toc523322415][bookmark: _Toc8792]10.4.1施工期环境影响
在项目施工期间各项施工活动产生噪声、废水、扬尘和固体废弃物，有可能对周围环境产生短期的、局部的影响。项目方对产生噪声的机械设备采取减振、隔声措施，施工期生活废水依托旱厕，施工场地及运输道路定期洒水抑尘，材料堆放及运输粉状材料是采取遮盖等措施，产生建筑垃圾部分全部利用，生活垃圾运至环卫部门指定地点等措施后，本项目施工期对周围环境的影响可以接受。
[bookmark: _Toc523322416][bookmark: _Toc25217]10.4.2运营期环境影响
[bookmark: _Toc371696644][bookmark: _Toc487188701][bookmark: _Toc494206423]（1）大气环境影响评价
[bookmark: _Toc487188702][bookmark: _Toc494206424][bookmark: _Toc371696645]根据估算模式计算可知，本项目所产生的污染物的最大落地浓度的占标率均未超过10%，其中占标率相对较大的H2S、NH3占标率分别为8.87%、4.84%，其它的均相对较低，因此本项目产生的污染对周围环境产生的影响不大。
（2）地表水环境影响评价
项目运营期产生的废水主要有猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、职工生活污水。场区运营期实行严格的雨污分流制度；以上废水排入氧化塘内进行厌氧发酵处理后，作为液肥还田。废水零排放，因此对区域水环境影响很小。
[bookmark: _Toc494206425][bookmark: _Toc487188703][bookmark: _Toc371696646]（3）地下水环境影响评价
危险废物暂存间等场区重点防渗区渗透系数要求小于1.0×10-10cm/s；沉淀池、化粪池、猪舍粪污通道、晾粪台、氧化塘等一般防渗区渗透系数要求小于1.0×10-7cm/s，对于消毒室、场区道路、猪舍饲料通道等生产区，铺设防渗混凝土地面进行防渗。经防渗措施处理后该项目不会对附近地下水造成不良影响。
综上所述，项目在采用相应的措施后，对区域地下水产生的影响较小。
[bookmark: _Toc371696647][bookmark: _Toc487188704][bookmark: _Toc494206426]（4）声环境影响评价
由预测结果可见，采取措施后，本项目厂界噪声昼夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类区标准限值，对周围声环境影响较小。
[bookmark: _Toc487188705][bookmark: _Toc494206427]（5）固体废物影响评价
项目产生的养殖过程由于疾病等原因产生的病死猪等应按照当地兽医局的相关文件规定处理，设置安全填埋井进行无害化处理；运营过程产生的医疗废弃物，暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处理；猪粪清运至晾粪台，粪便出售有机肥生产厂家进行资源化利用；生活垃圾和废离子交换树脂统一收集后清运到环卫部门指定的地点集中处理。
[bookmark: _Toc371696648][bookmark: _Toc523322418][bookmark: _Toc494206429][bookmark: _Toc487188707]本项目根据固体废物的不同性质采取了不同的处理措施，能利用的废物均被有效利用，不能利用的固废也均能得到妥善处置，因此本项目固体废物处置合理，基本不会对周围环境产生影响。
[bookmark: _Toc17002]10.5污染防治措施
[bookmark: _Toc371696649][bookmark: _Toc494206430][bookmark: _Toc487188708][bookmark: _Toc523322419]（1）大气污染防治措施
本项目对养殖过程产生的无组织恶臭采用科学喂养、通风换气、粪污日产日清、控制圈养密度、饲料添加EM剂益生菌等治理措施；氧化塘内添加生物除臭菌等措施抑制恶臭污染物扩散，并对场区进行绿化，使企业厂界无组织硫化氢和氨气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准、臭气浓度排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度的限值要求。
（2）废水污染防治措施
猪尿、猪舍粪污管道冲洗废水、员工生活污水实现资源化利用，场区严格实行雨污分流制度，粪污废水采用“厌氧发酵处理+农肥还田利用”的处理方式，经处理后全部用于周边农田施肥，不外排。同时项目设置严格的分区防渗措施并在场地内设置1眼地下水监控井，综上项目水污染防治措施是可行的。
（3）噪声污染防治措施
主要通过合理布局、优先选择低噪声设备，将设备置于室内，并进行基础减振；对于水泵，在水泵底部安装减震垫、使用软性接头，设置于独立的泵房内；将噪声大的噪声源远离厂界和敏感点，通过距离衰减降噪。同时可在猪场周围种植高大树木，起到吸声降噪的效果。
（4）固体废物污染防治措施
固废按照“无害化、资源化、减量化”原则实行管理，1000经好氧堆肥后用于农肥；病死猪设置安全填埋井进行无害化处理；危险废物委托有资质单位进行处理。本项目根据固体废物的性质采取了不同的处理措施，能利用的废物均被有效利用，不能利用的固废也均能得到妥善处置，不会产生二次污染。
[bookmark: _Toc3503]10.6总量控制指标
[bookmark: _Toc523322420]无。
[bookmark: _Toc18001]10.7环境影响经济损益分析
本项目总投资2100万元，其中环保投资171.8万元，占总投资比例为8.18%。项目建设具有良好的经济效益和社会效益，但对环境的损害是存在的。建设单位要加强污染防治的投资与环境管理，把污染控制在最低限度，保证项目经济效益、社会效益和环境效益的同步发展。
[bookmark: _Toc523322422][bookmark: _Toc31436]10.8环境管理和监测计划
企业应配置环保管理机构、监测人员等。按环境影响报告书的要求严格落实环保要求，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测、验收工作，保证环保设施的正常运行，规范各排污口。
[bookmark: _Toc31015]10.9公众参与情况
[bookmark: _Toc371696657][bookmark: _Toc494206436][bookmark: _Toc523322423][bookmark: _Toc487188715]建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在本项目环境影响评价报告书编制阶段开展了公众参与工作，根据建设单位提供的公众参与调查说明，2021年4月12日巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司在五原县人民政府网进行了第一次公众参与公告，2021年5月12日在五原县人民政府网进行了环境影响评价征求意见稿网上公示，公示时间为公布之日起起十个工作日，同期进行了登报公示，并在项目区域附近张贴了公示信息。
对于本项目的建设，无公众不赞同项目建设，无公众提出文字性意见和建议。建设单位已编制公众参与说明书，其相关内容详见说明书。
[bookmark: _Toc17889]10.10总结论
（1）结论
巴彦淖尔市亨泰农牧业有限责任公司育肥猪养殖产业化项目采用农业循环经济发展模式进行生猪养殖并配套消纳土地实现粪污资源化利用，符合国家当前产业政策及内蒙古自治区农业发展规划的要求，其选址符合五原县农业发展规划，不属于禁养区和限养区范围内，场址选址可行，具有良好的社会经济效益。
项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则，拟定的各项环保措施可行有效，项目所产生的污染物均能合规利用或达标排放并满足总量控制要求，对周边环境影响较小；项目发生环境风险事故的概率较低，其潜在的风险水平可以接受。因此，只要该项目在下一步的建设和运行中，认真落实本报告提出的各项环保措施，并严格执行环保“三同时”制度，本次评价认为：从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc19199707]（2）建议
1）污染防治措施必须与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目运行期间，需加强环保设施的维护及管理，保证环保设施的正常运行，提高其运行效率，确保污染物达标排放或合规利用，减少对环境的影响。
2）全面实施场区除臭方案，加强场区边界恶臭污染因子浓度监测，保证项目场区边界及周围各敏感点恶臭污染因子浓度达标。
3）企业应建立健全的环保规章制度，配备专职环保人员，加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏。加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。做好病死畜、危险废物管理制度。
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