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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	五原县海元木材加工厂建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	刘海元
	联系方式
	18648419015

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县原沙河乡

	地理坐标
	北纬 41°5'50.715"东经108°10'28.792"

	国民经济
行业类别
	C2021  胶合板制造
	建设项目
行业类别
	十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业--34人造板制造--其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	150.00
	环保投资（万元）
	32.60

	环保投资占比（%）
	21.73
	施工工期
	2021年6月~2021年7月

	是否开工建设
	否
是： 
	用地（用海）面积（m2）
	10950

	专项评价设置情况
	本次评价设置大气专项评价，设置原则见表1-1。
表1-1   专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目废气排放方式

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目运营期排放甲醛，且北侧10m为原沙河乡民居




	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许项目，符合国家产业政策。
2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
表1-2   本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关要求
	本项目实际建设内容
	相符性

	VOCs物料储存无组织排放控制要求
	VOCs物料应储存与密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中
	本项目脲醛树胶储存于密闭包装桶内，并储存于原料库内。
	符合

	
	盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目脲醛树胶密闭包装桶储存于原料库内。
盛装脲醛树胶的密闭包装桶在非取用状态时加盖，保持密闭。
	符合

	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送
	本项目脲醛树胶采用密闭管道输送。
	符合

	工艺过程VOCs无组织排放控制要求
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统
	本项目有机废气经收集后采用1台UV光氧催化装置处理。
	符合


3、《巴彦淖尔市挥发性有机物综合整治行动方案》符合性分析
本项目属于《巴彦淖尔市挥发性有机物综合整治行动方案》中“5.加快其他工业行业综合治理。”中木材加工行业，方案要求“木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、冷压、热压过程VOCs排放治理。”
本项目运营期间涂胶、冷压、热压过程有机废气由集气罩收集后送入UV光氧催化装置处理后通过高度为15m的排气筒排放，集气罩收集效率80%，符合方案中主要任务“加强无组织废气收集，对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。”要求。因此，本项目建设符合《巴彦淖尔市挥发性有机物综合整治行动方案》要求。
4、建设项目选址合理性
本项目位于五原县原沙河乡，利用原沙河乡明裕木业厂现有生产厂房进行建设，土地性质为建设用地，建设地点水、电等设施齐全，社会依托条件较好。拟建厂区周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、准水源保护地、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点。项目厂区北侧居民位于区域常年主导风向侧风向。
本项目实施后，产生的废气可以达标排放，对周围敏感点影响较小；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不向外环境直接排放；根据预测，项目运营期北侧居民点噪声预测值满足标准限值，对周围敏感点影响较小；固废全部妥善处置。因此，本项目运营期对周围环境影响较小。
综上所述，本项目选址较为合理。
5、与“三线一单”符合性分析 
（1）生态保护红线
根据《全国主体功能区规划》及《全国生态功能区划》等文件，本项目不属于重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护的区域内，拟建项目位于五原县原沙河乡，评价范围内无珍稀保护的动植物，无饮用水源地保护区，不属生态敏感与脆弱区，不涉及自然保护区等特殊环境敏感区，不在拟划定的生态红线范围内。
（2）环境质量底线
项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；地下水环境功能属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类功能区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。
本项目实施后，产生的废气可以达标排放，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不向外环境直接排放，运营期产生的噪声预测值满足标准限值，固废全部妥善处置。项目三废及噪声均得到有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。
（3）资源利用上线
本项目为胶合板制造生产企业，能耗较低，建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电、气等资源不会突破区域的资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
查阅相关资料，目前内蒙古自治区尚未公开发布五原县建设项目环境准入负面清单，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合国家产业政策，项目为允许项目，对照《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，五原县不属于国家重点生态功能区，未被列入负面清单，项目建设不违背环境准入负面清单的原则要求。
因此，本项目的建设符合“生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设项目概况
项目名称：五原县海元木材加工厂建设项目
建设性质：新建
建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县原沙河乡
建设单位：五原县海元木材加工厂
建设规模：项目拟建设一条胶合板生产线，采用板皮分拣、涂胶、成型的工艺生产胶合板，年产1万m³胶合板。
项目投资：项目总投资150万元，全部由企业自筹解决。
建设地点及四邻关系：项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县原沙河乡，项目中心地理坐标为：北纬 41°5'50.715"东经108°10'28.792"，项目东侧5m、西侧30m、南侧5m为农田；北侧10m为原沙河乡民居。项目地理位置见附图1，项目四邻关系见附图2。
2、项目组成
项目拟租用原沙河乡明裕木业厂，已有厂房及部分设备，建设一条胶合板生产线，采用板皮分拣、涂胶、成型的工艺生产胶合板，年产1万m³胶合板。详见下表。
表2-1   项目组成一览表
	工程类别
	工程内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	位于厂区北侧，占地面积1000m2，单层彩钢结构，新建1条胶合板生产线。
厂房内西侧布置1台斜磨机、厂房内北侧布置1台涂胶机、厂房内东侧布置2台压板机。
生产车间地面进行硬化，防渗系数≤10-7cm/s。
	依托原有厂房+新增生产设备

	辅助工程
	导热油炉
	位于生产车间北侧，露天布置1台1t/h的导热油炉，燃料为生物质燃料，为距离5m的压板机提供热量。
导热油炉区域防渗系数≤1.0×10-10cm/s。
	新建

	
	生活区
	位于厂区东南侧，占地面积221m2，用于工作人员办公休息。
	依托原有

	储运工程
	原料库
	位于厂区南侧，占地面积为1800m2，单层彩钢结构，分区储存原料和生物质燃料。
地面进行硬化处理。
	依托原有厂房

	
	成品库
	位于原料库南侧，占地面积为630m2，单层彩钢结构，用于储存成品。
地面进行硬化处理。
	依托原有厂房

	
	灰渣库
	位于生产车间东侧，占地面积为50m2，一层砖混结构，用于储存导热油炉产生的炉渣和水膜除尘器污泥。地面进行防渗，采用混凝土+渗透结晶型防水剂铺设，属于一般防渗区，渗透系数≤10-7cm/s。
	新建

	
	一般固废暂存间
	位于生产车间北侧，占地面积120m2，用于暂时存放边角料。地面进行防渗，采用混凝土+渗透结晶型防水剂铺设，属于一般防渗区，渗透系数≤10-7cm/s。
	依托原有厂房

	公用工程
	供水
	水源为五原县自来水管网。
	依托原有

	
	排水
	生活污水排入新建化粪池（渗透系数≤10-7cm/s）内，定期清掏。
	新建

	
	供电
	由五原县供电线路供给。
	依托原有

	
	供热
	车间不需供热，生活区面积较小采用电暖气供热。
	新建

	环保工程
	废气治理
	①导热油炉生物质燃料产生的烟气经水膜除尘器处理后，由1根25m高烟囱排放：
②项目斜磨、修板工段各设置1个集气罩，颗粒物经同1台布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放；
③和胶、涂胶、冷压、热压工序会产生挥发性有机物，其主要成分为甲醛和非甲烷总烃，分别在和胶、涂胶、冷压、热压工序上方各设置1个集气罩，废气经收集后送入同1套UV光氧催化装置处理后，由1根15m高排气筒排放。
	新建

	
	废水治理
	生活污水排入新建化粪池内，定期清掏。
	新建

	
	噪声治理
	设备噪声采取厂房隔声及基础减震处理
	依托原有厂房+新建

	
	固废治理
	①布袋除尘器收集的除尘灰、锯木车间降尘、采用塑料袋收集后密封保存，暂存于全封闭的一般固废暂存间，外售给颗粒板生产企业。
②切割过程中产生的下脚料，暂存于全封闭的一般固废暂存间，外售给颗粒板生产企业。
③水膜除尘器污泥定期清掏，暂存于全封闭的灰渣库，最终作为农田肥料外售。
④导热油炉产生的炉渣，暂存于全封闭的灰渣库，最终作为农田肥料外售。
⑤生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门清运。
⑥导热油炉内导热油定期更换，更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存。
⑦UV光氧催化装置每年更换3次灯管，更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存。
	新建

	
	防渗
	生产车间地面进行硬化，防渗系数≤10-7cm/s；
库房地面进行硬化处理；
导热油炉区域防渗系数≤1.0×10-10cm/s；
化粪池采用玻璃钢防渗化粪池，防渗系数≤10-7cm/s。
	新建


3、主要设备
表2-2   项目设备列表
	序号
	设备
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	斜磨机
	4m³/h
	台
	1
	保留现有厂房内设备

	2
	布袋除尘器
	风机风量5000m³/h
	台
	1
	新建

	3
	涂胶机
	4m³/h
	台
	1
	保留现有厂房内设备

	4
	压板机
	4m³/h
	台
	2
	一备一用（保留现有厂房内一台设备并新购置一台设备）

	5
	UV光氧催化装置
	4-68-4A
	台
	1
	新建

	6
	燃生物质导热油炉
	1t/h
	台
	1
	新建

	7
	水膜除尘器
	循环水0.5m³/h
	台
	1
	新建


4、主要原辅材料
项目主要原辅材料下表。
表2-3     主要原辅材料列表
	类别
	名称
	单位
	年消耗量
	备注

	原料
	杨树单板
	t/a
	7004.156
	原料库内储存

	辅料
	脲醛树胶
	t/a
	22.5
	环保E1级；原料库内单独设房间储存（甲醛含量0.2%）

	燃料
	生物质燃料
	t/a
	300
	原料库内储存


表2-4      脲醛树胶理化性质列表
	化学品中文名称
	脲醛树胶
尿素甲醛树脂
	CAS No
	9011-05-6

	健康危害
	粉尘是过敏原，摄入可引起肺过敏反应

	皮肤接触
	脱去并隔离被污染的衣服和鞋。用肥皂和清水清洗皮肤。注意患者保暖并且保持安静

	眼睛接触
	如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少20min

	吸入
	移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧

	食入
	吸入、食入或皮肤接触该物质引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护只是，注意自身防护

	危险特性
	与氧化剂和腐蚀剂发生反应，粉尘与空气形成爆炸性混合物。某些尿素—甲醛物质能形成不稳定的过氧化物，能发生聚合。受热、密封容器内的压力会增加。接触硝酸纤维素会引发燃烧，与丙烯醛、丙烯腈、叔丁基硝基乙炔、环氧乙烷、异丙基氯甲酸酯、马来酸酐、三异丁基铝不能配伍。粉尘与空气形成爆炸性混合物


表2-5    生物质燃料分析列表
	硫
	灰
	挥发分
	热量

	
	
	
	高位
	低位

	0.02
	3.5
	83.75
	4714
	4266


表2-6      物料平衡列表     单位t/a
	投入
	产出

	物料
	量
	物料
	量

	杨树单板
	7004.156
	胶合板
	7000

	脲醛树胶
	22.5
	废下脚料
	5

	
	
	排放粉尘
	0.842

	
	
	除尘灰、降尘
	20.758

	
	
	光氧催化装置反应甲醛、非甲烷总烃总量
	0.022

	
	
	排放甲醛
	0.016

	
	
	排放非甲烷总烃
	0.018

	合计
	7026.656
	
	7026.656


5、经济技术指标
项目经济技术指标见下表。
表2-7  经济技术指标列表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	产品规模
	m³/a
	10000
	

	2
	杨树单板
	t/a
	7004.156
	

	3
	劳动定员
	人
	6
	

	4
	工作制度
	/
	/
	年工作330d，8h/d


6、劳动定员及生产制度
本项目运营期劳动定员6人，年工作天数为330天，日工作8小时。
7、公用工程
7.1供水
本工程生活水源为五原县自来水管网，主要为生活用水、水膜除尘器用水及灰渣库抑尘用水。
（1）生活用水
本项目劳动定员6人，根据《内蒙古自治区行业用水定额（2019年版）》，每人每天生活用水量按60L/d，年工作日为 330天，则生活用水量为0.36m3/d（118.8m3/a）。
（2）水膜除尘器用水
本项目水膜除尘器运行过程中会自然蒸发少量水，水膜除尘器循环水10m³/d，按循环量的5%计算，补水量为165m³/a（0.5m³/d）。水膜除尘器用水循环使用，通过蒸发损失，不外排。
（3）灰渣库抑尘用水
本项目灰渣库占地50m2，根据《内蒙古自治区行业用水定额（2019年版）》，场地洒水量按1.3L/（m2·d），则灰渣库抑尘用水量为0.065m3/d（21.45m3/a）。通过蒸发损失，不外排。
7.2排水
项目所排废水主要为生活污水。
生活污水排放系数按80%计算，则工作人员生活污水产生量为0.288m3/d（95.04m3/a），生活污水排入防渗化粪池，定期清掏。







图2-1    水平衡图   单位m3/d
7.3供电
项目由五原县供电线路供给。
7.4供热
生产供热采用燃生物质导热油炉供热，车间无需供暖，生活区采用电暖气供暖。
8、站区平面布置
项目占地为长方形，东西长。锯材车间布置于项目北侧，生产车间位于项目南侧，生活区位于项目东侧，厂区入口位于厂区东北侧。详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
本项目租用已建成的生产厂房进行生产，不再新建建筑物，施工期主要是生产设备的安装和厂房内部结构施工，施工期时间较短，施工污染随施工的结束而结束。
本项目施工期约为2个月，施工期间施工人数平均每天约为10人，施工人员不在本项目区食宿。
施工期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。
2、运营期
本项目生产工艺流程主要为先将采购单板分选、涂胶后拼合组坯，经拼版后的木板送至冷压工序冷压，然后进行锯边修整，最后通过热压工序热压为成品，经检验合格后成品入库。
①人工入库：原材料采用人工入库，原材料为已初步加工过的杨树单板。
②板皮分拣：采用板皮分拣机对杨树单板进行板皮分拣，该工段产生下脚料。
③斜磨：按尺寸要求对板皮进行剪切、斜磨生产合适的板皮，该工段产生下脚料及粉尘，剪切、斜磨工段分别设置集气罩收集后导入一套布袋除尘器除尘后由一根15m高排气筒排放。
④涂胶：涂胶机将一定数量胶粘剂均匀涂于单板正反表面，该工段将产生有机废气，由涂胶机上方的1个集气罩收集，经1套UV光氧催化装置处理后，由1根15m高排气筒排放。
⑤铺板：将板皮按照需求进行铺板。
⑥冷压：采用冷压机进行冷压成型，由冷压机上方的1个集气罩收集，经1套UV光氧催化装置处理后，由1根15m高排气筒排放。
⑦修板：对有缺陷的木板进行修补，该工段产生废料（废下脚料）。
⑧热压：通过热压机通过一定温度和压力牢固胶合起来，该工段会产生有机废气，由热压机上方的1个集气罩收集，经1套UV光氧催化装置处理后，由1根15m高排气筒排放。热压工段由一台1t/h的导热油炉进行供热，锅炉以导热油作为传热介质，导热油系统密闭无挥发，导热油炉燃料为生物质燃料，年消耗300t/a，硫份0.02%，烟气经水膜除尘器除尘后由25m高烟囱排放。
⑨检验、入库：成品经检验合格后入库待售。
项目工艺流程见下图。

图2-2   工艺流程及产污环节示意图

	与项目有关的原有环境污染问题
	一、原有污染情况
本项目属于新建项目，故没有与本项目有关的原有污染源。
二、主要环境问题
本项目租用租用原沙河乡明裕木业厂现有厂房进行建设，根据现场踏勘，明裕木业厂3年前已停止生产，无遗留污染物存在，故本次租用的厂房不存在历史遗留环境问题，无遗留污染，没有环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
（1）项目所在区域达标判断
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
本次环评设定的评价基准年为2019年，环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报》中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，基本污染物环境质量现状数据见表3-1。
表3-1   基本污染物环境质量一览表
	评价因子
	平均时段
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/％
	达标情况

	SO2
	年平均
	20
	60
	33.33
	达标

	NO2
	年平均
	20
	40
	50.0
	达标

	PM10
	年平均
	72
	70
	102.86
	超标

	PM2.5
	年平均
	33
	35
	94.29
	达标

	O3
	90百分位日平均
	156
	160
	97.5
	达标

	CO
	95百分位日平均
	1.7（mg/m3）
	4（mg/m3）
	42.5
	达标


从上表可以看出，巴彦淖尔市五原县2019年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，由此可判断五原县为不达标区。
PM10的超标的主要原因为：本项目所在区域为风沙大，降水少，气候干旱，会造成PM10的监测结果超标。
（2）其他污染物环境质量现状
本项目特征污染物为非甲烷总烃、甲醛，委托内蒙古乾源环保科技有限公司对本项目甲醛环境质量现状进行监测。2020年3月2日-8日对项目厂区和厂区北侧10m处居民点进行了甲醛的检测，2020年8月22日-28日对项目厂区非甲烷总烃进行了非甲烷总烃的检测。监测结果见下表。
表3-2     项目区甲醛环境质量现状监测结果列表   单位mg/m³
	检测项目
	检测时间
	检测点位
	检测频次
	检测结果
	最大值
	标准值

	甲醛（mg/m3）
	3月2日
	项目厂区
	第一次
	0.02
	0.02
	0.05

	
	
	
	第二次
	0.02
	
	

	
	
	
	第三次
	0.02
	
	

	
	
	
	第四次
	0.02
	
	

	
	
	厂区北侧10m处居民点
	第一次
	0.01
	0.01
	

	
	
	
	第二次
	0.01
	
	

	
	
	
	第三次
	0.01
	
	

	
	
	
	第四次
	0.01
	
	

	
	3月3日
	项目厂区

	第一次
	0.02
	0.02
	

	
	
	
	第二次
	0.02
	
	

	
	
	
	第三次
	0.02
	
	

	
	
	
	第四次
	0.02
	
	

	
	
	厂区北侧10m处居民点
	第一次
	0.01
	0.01
	

	
	
	
	第二次
	0.01
	
	

	
	
	
	第三次
	0.01L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.01L
	
	

	
	3月4日
	项目厂区

	第一次
	0.02
	0.03
	

	
	
	
	第二次
	0.02
	
	

	
	
	
	第三次
	0.03
	
	

	
	
	
	第四次
	0.03
	
	

	
	
	厂区北侧10m处居民点
	第一次
	0.01L
	0.01L
	

	
	
	
	第二次
	0.01L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.01L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.01L
	
	

	
	3月5日
	项目厂区

	第一次
	0.02
	0.02
	

	
	
	
	第二次
	0.02
	
	

	
	
	
	第三次
	0.02
	
	

	
	
	
	第四次
	0.02
	
	

	
	
	厂区北侧10m处居民点
	第一次
	0.01L
	0.01L
	

	
	
	
	第二次
	0.01L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.01L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.01L
	
	

	
	3月6日
	项目厂区

	第一次
	0.02
	0.02
	

	
	
	
	第二次
	0.02
	
	

	
	
	
	第三次
	0.02
	
	

	
	
	
	第四次
	0.02
	
	

	
	
	厂区北侧10m处居民点
	第一次
	0.01
	0.01
	

	
	
	
	第二次
	0.01
	
	

	
	
	
	第三次
	0.01L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.01L
	
	

	
	3月7日
	项目厂区

	第一次
	0.02
	0.02
	

	
	
	
	第二次
	0.02
	
	

	
	
	
	第三次
	0.02
	
	

	
	
	
	第四次
	0.02
	
	

	
	
	厂区北侧10m处居民点
	第一次
	0.01L
	0.01
	

	
	
	
	第二次
	0.01L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.01
	
	

	
	
	
	第四次
	0.01L
	
	

	
	3月8日
	项目厂区

	第一次
	0.02
	0.02
	

	
	
	
	第二次
	0.02
	
	

	
	
	
	第三次
	0.02
	
	

	
	
	
	第四次
	0.02
	
	

	
	
	厂区北侧10m处居民点
	第一次
	0.01L
	0.01L
	

	
	
	
	第二次
	0.01L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.01L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.01L
	
	


表3-2   项目区非甲烷总烃环境质量现状监测结果列表   单位mg/m³
	分析项目
	采样日期
	点位
	频次
	测定值
	最大值
	标准值

	非甲烷总烃（mg/m3)
	8月22日
	项目厂区
	第一次
	0.07L
	0.07L
	2.0

	
	
	
	第二次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.07L
	
	

	
	8月23日
	项目厂区
	第一次
	0.07L
	0.07L
	

	
	
	
	第二次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.07L
	
	

	
	8月24日
	项目厂区
	第一次
	0.07L
	0.07L
	

	
	
	
	第二次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.07L
	
	

	
	8月25日
	项目厂区
	第一次
	0.07L
	0.07L
	

	
	
	
	第二次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.07L
	
	

	
	8月26日
	项目厂区
	第一次
	0.07L
	0.07L
	

	
	
	
	第二次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.07L
	
	

	
	8月27日
	项目厂区
	第一次
	0.07L
	0.07L
	

	
	
	
	第二次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.07L
	
	

	
	8月28日
	项目厂区
	第一次
	0.07L
	0.07L
	

	
	
	
	第二次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第三次
	0.07L
	
	

	
	
	
	第四次
	0.07L
	
	


监测结果显示：项目厂区和厂区北侧10m处居民点的甲醛小时监测结果符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中甲醛小时平均浓度参考值（50μg/m3）限值要求；项目厂区的非甲烷总烃小时监测结果符合河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。
2、声环境质量现状
为本次评价委托内蒙古乾源环保科技有限公司对项目周围声环境进行监测，于厂界四周及项目北侧原沙河乡民居各布设1个监测点位，于2020年3月3日、4日进行了昼间和夜间噪声监测。监测结果如下表，监测结果见表3-4。
表3-4   厂界噪声现状监测结果  单位:dB(A)
	分析项目
	检测日期
	检测点位
	等效声级dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间

	噪声
	3月3日
	厂界东A点
	50
	40

	
	
	厂界南B点
	52
	44

	
	
	厂界西C点
	52
	44

	
	
	厂界北D点
	52
	42

	
	
	原沙河乡民居
	48
	40

	
	3月4日
	厂界东A点
	51
	43

	
	
	厂界南B点
	55
	42

	
	
	厂界西C点
	52
	42

	
	
	厂界北D点
	52
	41

	
	
	原沙河乡民居
	49
	38


由上表可知，项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。
3、地下水环境质量现状
依据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A-地下水环境影响评价行业分类表之划分，本项目属于N轻工——110、人造板制造，属地下水IV类项目。因此无需进行地下水监测及评价。
4、土壤环境现状
本项目不属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）(HJ 964-2018)附录A 土壤环境影响评价项目类别中项目。因此判断本项目不进行土壤环境影响评价。
5、生态环境现状
本项目利用原沙河乡明裕木业厂现有生产厂房进行建设，土地性质为建设用地，厂区内土地现状为空地，为自然植被覆盖，无生态环境保护目标。

	环境保护目标
	根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下：
表3-5   具体保护目标
	环境要素
	保护目标名称
	坐标
	保护对象
	人数
	相对厂址方向
	相对厂界距离/m
	环境功能区

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	原沙河乡
	40°5'52.381"
	108°10'28.032"
	居民
	160户，310人
	北侧
	10m
	《环境空气质量标准》( GB3095－2012)中二级标准

	声环境
	北侧居民
	40°5'52.381"
	108°10'28.032"
	居民
	3户，11人
	北侧
	10m
	《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类的标准限值




	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准
项目运营期排放的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中规定的“新污染源、二级标准”，见表3-6。
表3-6   污染物最高允许排放浓度
	污染物
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	最高允许排放速率(kg/h)
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排放筒高度(m)
	二级
	监控点
	浓度(mg/m3)

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周围外浓度最高点
	1.0

	甲醛
	25
	15
	0.26
	
	0.2

	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	
	4.0


厂区内无组织非甲烷总烃：厂区内无组织非甲烷总烃排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求，见表3-7。
表3-7  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（摘录）
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


生物质锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃煤锅炉）以及表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度。
表3-8   《锅炉大气污染物排放标准》
	污染物名称
	新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值mg/m3
	烟囱高度

	颗粒物
	50
	1~＜2t/h锅炉烟囱最低允许高度为25m

	二氧化硫
	300
	

	氮氧化物
	300
	

	汞及其化合物
	0.05
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	


3、噪声排放
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即表1工业企业厂界环境噪声排放限值，见表3-9。
表3-9   工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
	厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固体废物
执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单；
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（环保部2013年 第36号公告修改）。

	总量控制指标
	本项目运营期排放的SO2量为0.102t/a、排放的NOX量为0.306t/a。
生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，无需申请控制总量。
因此，本项目应申请SO2总量指标0.102t/a、NOX总量指标0.306t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项租赁现有厂房进行改造建设，不涉及基础工程，施工期主要为厂房内部的装修及设备安装。施工期时间较短，对周围环境不会造成太大影响。
1、废气影响分析
（1）道路扬尘影响分析
本项目在运输道路选择上，尽量利用现有公路，确保运输扬尘不影响周边环境。同时要求施工单位必须按要求在限制运输车辆行驶路线和运输时段的同时，采取及时对周围运输道路进行清扫和洒水，以减少道路扬尘对周围环境的污染影响。
（2）施工机械废气和运输车辆尾气
本项目施工过程使用的施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气；施工运输车辆燃烧柴油会排放一定量的尾气。施工机械废气和大型运输车辆尾气中含有CO、NOx、SO2等污染物，此部分废气排放量不大，间歇排放，且场地扩散条件较好，影响范围有限，其环境影响较小。
2、废水影响分析
（1）施工生产废水
本项目施工期生产废水含有泥沙等悬浮物及矿物油成分。施工废水经过容积为2m3的临时沉淀池（渗透系数≤10-7cm/s）处理后回用于施工生产，不外排。
（2）施工生活污水
施工期施工人员产生的生活废水量为24m3，排入化粪池暂存，定期清掏。
因此施工期污水对环境影响较小。
3、噪声影响分析
施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。项目主要施工设备有装载机、电焊机、切割机以及运输车辆等，噪声强度均在75-89dB(A)之间。这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。
为最大限度地减小噪声对环境的影响，施工期采取以下噪声防治措施：
①合理安排工作时间，制定施工计划，尽可能避免午间和夜间施工，减少对周边居民声环境影响。
②合理布置施工现场，将动力机械设备安排到远离北侧居民的位置，减少对周边居民声环境影响；
③降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强；同时加强检查，维护和保养机械设备减少运行噪声。
④采取个人防护措施，合理安排工作人员轮流操作施工机械，减少接触时间并按要求规范操作，对高噪声设备的工作人员，应配戴耳套等防护用具，以减轻噪声的危害。
⑤要求施工车辆在居民附近减速慢行，禁止鸣笛。
4、固体废物影响分析
本项目施工期固废包括装修垃圾和施工人员的生活垃圾。
（1）装修垃圾
本项目施工期厂房内部结构施工过程中会产生装修垃圾，装修垃圾按照当地环卫部门要求进行处置，日产日清。
（2）生活垃圾
本项目施工期施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，生活垃圾集中收集后由园区环卫部门收集。
综上所述，本项目施工期间产生的固废废物均得到妥善处置，不会因处置不当产生二次污染，因此施工固废对周边环境产生的影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气产排情况及治理措施可行性分析
1.1 废气产排情况
项目产生的废气主要为导热油炉燃生物质产生的锅炉烟气，板皮斜磨、修板产生的粉尘，涂胶、冷压、热压产生的废气。
1.1.1导热油炉燃生物质产生的锅炉烟气
项目设置一台1t/h的导热油炉进行供热，锅炉以导热油作为传热介质，导热油系统密闭无挥发，导热油炉燃料为生物质燃料，年消耗300t/a，硫份0.02%，烟气经水膜除尘器除尘后由25m高烟囱排放。
生物质锅炉烟气中主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx，参考《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》中生物质锅炉的废气产排污系数，产排情况见表4-1。
表4-1   燃料燃烧污染物产生情况
	项目
	污染物
	产生系数
	产生量t/a
	备注

	生物质锅炉
	二氧化硫
	17Skg/t（原料）
	0.102
	本项目生物质燃料含硫量取0.02%，则S取0.02

	
	颗粒物（成型）
	0.5kg/t（原料）
	0.15
	

	
	氮氧化物
	1.02kg/t（原料）
	0.306
	


根据核算项目大气污染物产排情况，锅炉烟气颗粒物排放量0.03t/a、SO2排放量0.102t/a、氮氧化物排放量0.306t/a，详见表4-2。
表4-2     锅炉废气污染源源强核算结果及相关参数列表
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h/a

	
	
	
	烟气量m³/h
	产生浓度mg/m³
	产生速率
kg/h
	工艺
	效率
/%
	烟气量m³/h
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	

	导热油炉
	锅炉烟囱
	颗粒物
	745
	76.5
	0.057
	水膜除尘器
	80
	745
	14.8
	0.011
	2640

	
	
	SO2
	745
	52.3
	0.039
	—
	0
	745
	52.3
	0.039
	2640

	
	
	NOx
	745
	155.7
	0.116
	—
	0
	745
	155.7
	0.116
	2640


经核算项目1t/h导热油炉锅炉污染物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（ GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值、表4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度。
1.1.2粉尘
项目斜磨、修板产生的木屑粉尘。项目斜磨、修板工段各安装一个集气罩收集共同导入一台布袋除尘器除尘，产生的废气主要为集尘器未收集的粉尘以及布袋除尘器排放的粉尘。
粉尘产生情况根据《第二次全国污染源普查工业源产排污系数手册》202人造板制造行业系数手册中胶合板的产排污系数进行核算污染物产生情况产排污系数见下表。
表4-3     产排污系数列表
	核算环节
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	产生量

	下料
	木质
	刨片
	所有规模
	颗粒物
	kg/m³—产品
	0.45
	袋式除尘
	4.5t/a

	铺装
	刨花
	成型
	所有规模
	颗粒物
	kg/m³—产品
	0.173
	袋式除尘
	1.73t/a


项目集气罩收集效率80%，风机风量5000m³/h，布袋除尘器除尘效率99%。项目污染物产排情况见下表。
表4-4   颗粒物排放情况表
	污染物
	产生量
	排放速率
	产生浓度
	处理措施
	排放浓度
	排放速率
	排放量

	有组织粉尘
	4.984t/a
	1.888kg/h
	377.6mg/m³
	布袋除尘器
	3.8mg/m³
	0.019kg/h
	0.050t/a

	无组织粉尘
	1.246t/a
	0.472kg/h
	--
	封闭车间
	--
	0.142kg/h
	0.374t/a


根据核算项目有组织粉尘排放量0.05t/a，排放浓度3.8mg/m³，排放速率0.019kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中规定的“新污染源、二级标准”限值要求。
1.1.3涂胶、冷压、热压产生的废气
本项目生产过程中使用E1级环保型脲醛树胶，脲醛树胶是尿素与甲醛在催化剂(碱性催化剂或酸性催化剂)作用下缩聚制成。涂胶、冷压、热压过程会有废气产生，其主要成分为甲醛和非甲烷总烃，分别在和胶、涂胶、冷压、热压工序上方各设置1个集气罩，废气经收集后送入同1套UV光氧催化装置处理后，由1根15m高排气筒排放。
本项目年使用脲醛树胶约为22.5t/a。根据GBT14732-2006《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》，脲醛树脂胶游离甲醛含量≤0.3%，本项目采用环保型脲醛树脂胶，游离甲醛含量按0.2%计算，甲醛产生总量为0.045t/a。
非甲烷总烃产生情况根据《第二次全国污染源普查工业源产排污系数手册》202人造板制造行业系数手册中胶合板的产排污系数进行核算污染物产生情况产排污系数见下表。
表4-5   产排污系数列表
	核算环节
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	产生量

	施胶
	胶粘剂
	拌胶、涂胶
	所有规模
	挥发性有机物
	g/m³—产品
	22.2
	UV光氧催化装置
	0.222t/a

	热压、胶压、压贴
	胶粘剂
	定型
	所有规模
	挥发性有机物
	g/m³—产品
	24.6
	UV光氧催化装置
	0.246t/a


项目集气罩收集效率80%，风机风量5000m³/h，于涂胶机、热压机、冷压机工段置集气罩收集，分别在和胶、涂胶、冷压、热压工序上方各设置1个集气罩，废气经收集后送入同1套UV光氧催化装置处理后，由1根15m高排气筒排放。参照《第二次全国污染源普查工业源产排污系数手册》202人造板制造行业系数手册中光解治理技术效率为20%。计算涂胶、冷压、热压工段产生排放的甲醛、非甲烷总烃情况见下表。
表4-6  有机废气排放情况表
	污染物
	产生量
	排放速率
	产生浓度
	处理措施
	排放浓度
	排放速率
	排放量

	甲醛
	有组织
	0.036t/a
	0.014kg/h
	2.8mg/m³
	UV光氧催化装置
	2.2mg/m³
	0.011kg/h
	0.029t/a

	
	无组织
	0.009t/a
	0.003kg/h
	--
	--
	--
	0.003kg/h
	0.009t/a

	非甲烷总烃
	有组织
	0.374t/a
	0.142kg/h
	28.4mg/m³
	UV光氧催化装置
	22.7mg/m³
	0.113kg/h
	0.299t/a

	
	无组织
	0.094t/a
	0.036kg/h
	--
	--
	--
	0.036kg/h
	0.094t/a


根据核算项目有组织甲醛排放量0.029t/a，排放浓度2.2mg/m³，排放速率0.011kg/h；有组织非甲烷总烃排放量0.299t/a，排放浓度22.7mg/m³，排放速率0.113kg/h；符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中规定的“新污染源、二级标准”限值要求。
1.2环境空气影响分析
按国家环境保护行业标准《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中的规定，估算模式采用AERSCREEN模型。
1.2.1大气环境影响评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境评价等级的划分原则，计算其最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义见下列公式：


式中：Pi-第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci-采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i-第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
评价工作等级按下表的分级判据进行划分。
表4-7   评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


本项目排放的大气污染物对周界外监控点的影响值最大占标率为8.24%，1%≤Pmax=8.24%＜10%，因此本项目大气评价等级为二级。
1.2.2预测因子
本项目的环境影响评价因子为甲醛、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
表4-8    评价因子和评价标准表
	评价因子
	平均时段
	标准值/（μg/m3）
	标准来源

	颗粒物
	24小时平均
	150×3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	二氧化硫
	1小时平均
	500
	

	氮氧化物
	1小时平均
	250
	

	非甲烷总烃
	1小时平均
	2000
	《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）

	甲醛
	1小时平均
	50
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D


1.2.3预测内容
本次环评预测的内容为污染物下风向最大地面落地浓度及其占标率。
1.2.4估算模型参数
根据拟建项目地区的地貌特征及气象条件，对大气环境影响预测工作进行分析，直接采用估算模式（AERSCREEN模型）的计算结果作为预测与分析依据。
表4-9    估算模式所需参数选取一览表
	参数
	取值
	取值来源

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村
	周边3km半径范围内一半以上面积为农村地区

	
	人口数（城市选项时）
	--
	规划人口数

	最高环境温度/℃
	40.1
	近20年气象统计数据

	最低环境温度/℃
	-27.9
	

	土地利用类型
	耕地
	周边3km范围内土地利用主要为耕地

	区域湿度条件
	干燥
	中国干湿状况分布图

	是否考虑地形
	考虑地形
	  是          √否
	报告表不考虑地形

	
	地形数据分辨率/m
	
	

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	  是           √否
	污染源附近3km范围内没有大型水体

	
	岸线距离/km
	
	

	
	岸线方向/°
	
	


1.2.5有组织大气污染源计算清单
表4-10  点源参数表
	名称
	排气筒底部中心坐标/经纬度坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m3/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	排放速率/（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	非甲烷总烃
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	导热油炉（T1）
	 41° 5'49.53"
	108°10'28.35"
	1027
	25
	0.5
	0.21
	50
	2640
	正常
	/
	/
	0.011
	0.039
	0.116

	斜磨、修板（T2）
	 41° 5'50.20"
	108°10'27.96"
	1027
	15
	0.3
	1.39
	25
	2640
	正常
	/
	/
	0.019
	/
	/

	涂胶、冷压、热压（T3）
	 41° 5'50.20"
	108°10'27.96"
	1027
	15
	0.3
	1.39
	50
	2640
	正常
	0.011
	0.113
	/
	/
	/


有组织废气估算模式预测结果见表4-11~4-13。
表4-11  导热油炉有组织废气估算模式预测结果
	距源中心下风向距离D（m）
	导热油炉燃烧废气（T1）

	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	下风向预测质量浓度Ci（μg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测质量浓度Ci（μg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测质量浓度Ci（μg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	 0.010254
	2.27867E-003
	 0.037598
	7.51960E-003
	 0.109376
	4.37504E-002

	100
	 0.71513
	1.58918E-001
	 2.62214
	5.24428E-001
	 7.62805
	3.05122E+000

	200
	 0.47811
	1.06247E-001
	 1.75307
	3.50614E-001
	 5.09984
	2.03994E+000

	300
	 0.36096
	8.02133E-002
	 1.32352
	2.64704E-001
	 3.85024
	1.54010E+000

	400
	 0.29376
	6.52800E-002
	 1.07712
	2.15424E-001
	 3.13344
	1.25338E+000

	500
	 0.2497
	5.54889E-002
	 0.915567
	1.83113E-001
	 2.66347
	1.06539E+000

	600
	 0.21914
	4.86978E-002
	 0.803513
	1.60703E-001
	 2.33749
	9.34996E-001

	700
	 0.21239
	4.71978E-002
	 0.778763
	1.55753E-001
	 2.26549
	9.06196E-001

	800
	 0.20117
	4.47044E-002
	 0.737623
	1.47525E-001
	 2.14581
	8.58324E-001

	900
	 0.18847
	4.18822E-002
	 0.691057
	1.38211E-001
	 2.01035
	8.04140E-001

	1000
	 0.17574
	3.90533E-002
	 0.64438
	1.28876E-001
	 1.87456
	7.49824E-001

	2000
	 0.10987
	2.44156E-002
	 0.402857
	8.05714E-002
	 1.17195
	4.68780E-001

	2500
	 0.094784
	2.10631E-002
	 0.347541
	6.95082E-002
	 1.01103
	4.04412E-001

	下风向最大质量浓度及占标率%
	 0.72227
	1.60504E-001
	 2.64832
	5.29664E-001
	 7.70421
	3.08168E+000

	最大浓度出现的距离（m）
	92
	92
	92


根据估算模式结果，在正常排放情况下，本项目导热油炉燃烧废气（T1）的颗粒物最大落地浓度为0.72227μg/m3，出现在距源中心下风向距离92m处，最大占标率为0.16%；二氧化硫最大落地浓度为2.64832μg/m3，出现在距源中心下风向距离92m处，最大占标率为0.53%；氮氧化物最大落地浓度为7.70421μg/m3，出现在距源中心下风向距离92m处，最大占标率为3.08%。因此，本项目排污的大气污染物对周围环境的贡献浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对周围环境影响较小。
表4-12  斜磨、修板有组织废气估算模式预测结果
	距源中心下风向距离D（m）
	斜磨、修板过程产生的粉尘（T2）

	
	下风向预测质量浓度Ci（μg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	 0.10581
	2.35133E-002

	100
	 5.1799
	1.15109E+000

	200
	 5.943
	1.32067E+000

	300
	 5.149
	1.14422E+000

	400
	 4.1019
	9.11533E-001

	500
	 3.2948
	7.32178E-001

	600
	 3.1337
	6.96378E-001

	700
	 3.0012
	6.66933E-001

	800
	 2.8239
	6.27533E-001

	900
	 2.6358
	5.85733E-001

	1000
	 2.4527
	5.45044E-001

	2000
	 1.5341
	3.40911E-001

	2500
	 1.319
	2.93111E-001

	下风向最大质量浓度及占标率%
	 5.9434
	1.32076E+000

	最大浓度出现的距离（m）
	201


根据估算模式结果，在正常排放情况下，本项目斜磨、修板过程排放的颗粒物的最大落地浓度为5.9434μg/m3，出现在距源中心下风向距离201m处，最大占标率为1.32%，对周围环境的贡献浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对周围环境影响较小。
表4-13   涂胶、冷压、热压有组织废气估算模式预测结果
	距源中心下风向距离D（m）
	涂胶、冷压、热压过程产生的废气（T3）

	
	非甲烷总烃
	甲醛

	
	下风向预测质量浓度Ci（μg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测质量浓度Ci（μg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	 1.8457
	9.22850E-002
	 0.0176341
	3.52682E-002

	100
	 90.361
	4.51805E+000
	 0.863322
	1.72664E+000

	200
	 103.67
	5.18350E+000
	 0.990478
	1.98096E+000

	300
	 89.822
	4.49110E+000
	 0.858172
	1.71634E+000

	400
	 71.556
	3.57780E+000
	 0.683656
	1.36731E+000

	500
	 57.475
	2.87375E+000
	 0.549124
	1.09825E+000

	600
	 54.666
	2.73330E+000
	 0.522287
	1.04457E+000

	700
	 52.354
	2.61770E+000
	 0.500197
	1.00039E+000

	800
	 49.261
	2.46305E+000
	 0.470646
	9.41292E-001

	900
	 45.98
	2.29900E+000
	 0.439299
	8.78598E-001

	1000
	 42.785
	2.13925E+000
	 0.408774
	8.17548E-001

	2000
	 26.762
	1.33810E+000
	 0.255688
	5.11376E-001

	2500
	 23.01
	1.15050E+000
	 0.219841
	4.39682E-001

	下风向最大质量浓度及占标率%
	 103.68
	5.18400E+000
	 0.990573
	1.98115E+000

	最大浓度出现的距离（m）
	201
	201


根据估算模式结果，在正常排放情况下，本项目涂胶、冷压、热压过程产生的废气（T3）的非甲烷总烃的最大落地浓度为 103.68μg/m3，出现在距源中心下风向距离201m处，最大占标率为5.18%，对周围环境的贡献浓度值均满足《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准；甲醛最大落地浓度为0.990573μg/m3，出现在距源中心下风向距离201m处，最大占标率为1.98%，对周围环境的贡献浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，对周围环境影响较小。
1.2.6无组织大气污染源计算清单
表4-14   矩形面源参数选取一览表
	名称
	面源起点坐标/经纬度
	面源海拔高度/m
	面源长度
（m）
	面源宽度
（m）
	与正北向夹角/（°）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	非甲烷总烃
	甲醛

	斜磨、修板、涂胶、冷压、热压
	 41° 5'50.20"
	108°10'27.96"
	1027
	100
	50
	0
	10
	2640
	正常
	0.142
	0.036
	0.003


表4-15  斜磨、修板无组织废气估算模式预测结果
	距源中心下风向距离D（m）
	斜磨、修板过程产生的粉尘

	
	下风向预测质量浓度Ci（μg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	 36.461
	4.05122E+000

	100
	 71.668
	7.96311E+000

	200
	 45.176
	5.01956E+000

	300
	 34.733
	3.85922E+000

	400
	 29.421
	3.26900E+000

	500
	 25.122
	2.79133E+000

	600
	 22.085
	2.45389E+000

	700
	 19.809
	2.20100E+000

	800
	 18.03
	2.00333E+000

	900
	 16.595
	1.84389E+000

	1000
	 15.409
	1.71211E+000

	2000
	 13.446
	1.49400E+000

	2500
	 12.234
	1.35933E+000

	下风向最大质量浓度及占标率%
	 74.177
	8.24189E+000

	最大浓度出现的距离（m）
	86


根据估算模式结果，在正常排放情况下，本项目斜磨、修板过程排放的颗粒物的最大落地浓度为74.177μg/m3，出现在距源中心下风向距离86m处，最大占标率为8.24%，对周围环境的贡献浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对周围环境影响较小。
表4-16   涂胶、冷压、热压无组织废气估算模式预测结果
	距源中心下风向距离D（m）
	涂胶、冷压、热压过程产生的废气

	
	非甲烷总烃
	甲醛

	
	下风向预测质量浓度Ci（μg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测质量浓度Ci（μg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	 9.34897
	4.67449E-001
	 0.747918
	1.49584E+000

	100
	 18.3764
	9.18820E-001
	 1.47011
	2.94022E+000

	200
	 11.5836
	5.79180E-001
	 0.926687
	1.85337E+000

	300
	 8.9059
	4.45295E-001
	 0.712472
	1.42494E+000

	400
	 7.54385
	3.77193E-001
	 0.603508
	1.20702E+000

	500
	 6.44154
	3.22077E-001
	 0.515323
	1.03065E+000

	600
	 5.66282
	2.83141E-001
	 0.453026
	9.06052E-001

	700
	 5.07923
	2.53962E-001
	 0.406338
	8.12676E-001

	800
	 4.62308
	2.31154E-001
	 0.369846
	7.39692E-001

	900
	 4.25513
	2.12757E-001
	 0.34041
	6.80820E-001

	1000
	 3.95103
	1.97552E-001
	 0.316082
	6.32164E-001

	2000
	 3.44769
	1.72385E-001
	 0.275815
	5.51630E-001

	2500
	 3.13692
	1.56846E-001
	 0.250954
	5.01908E-001

	下风向最大质量浓度及占标率%
	 19.0197
	9.50985E-001
	 1.52158
	3.04316E+000

	最大浓度出现的距离（m）
	86
	86


根据估算模式结果，在正常排放情况下，本项目涂胶、冷压、热压过程产生的废气的非甲烷总烃的最大落地浓度为19.0197μg/m3，出现在距源中心下风向距离86m处，最大占标率为0.95%，对周围环境的贡献浓度值均满足《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准；甲醛最大落地浓度为1.52158μg/m3，出现在距源中心下风向距离86m处，最大占标率为3.04%，对周围环境的贡献浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，对周围环境影响较小。
1.2.7大气污染物排放量核算
本项目生产运营过程中，大气污染物有组织排放量核算表见表4-17，大气污染物无组织排放量核算表见表4-18，大气污染物年排放量核算表见表4-19。
表4-17   大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	

	一般排放口

	1
	导热油炉（T1）
	颗粒物
	14.8
	0.011
	0.03

	
	
	二氧化硫
	52.3
	0.039
	0.102

	
	
	氮氧化物
	155.7
	0.116
	0.306

	2
	斜磨、修板（T2）
	颗粒物
	3.8
	0.019
	0.050

	3
	涂胶、冷压、热压（T3）
	甲醛
	2.2
	0.011
	0.029

	
	
	非甲烷总烃
	22.7
	0.113
	0.299

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.08

	
	二氧化硫
	0.102

	
	氮氧化物
	0.306

	
	甲醛
	0.029

	
	非甲烷总烃
	0.299


表4-18   大气污染物无组织排放量核算表
	排放口编号
	产污
环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	斜磨、修板
	颗粒物
	封闭厂房
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2新污染源大气污染物排放限值
	1
	0.374

	2
	涂胶、冷压、热压
	甲醛
	--
	
	4
	0.009

	
	
	非甲烷总烃
	--
	
	0.2
	0.094

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.374

	
	甲醛
	0.009

	
	非甲烷总烃
	0.094


表4-19   大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	0.454

	2
	二氧化硫
	0.102

	3
	氮氧化物
	0.306

	4
	甲醛
	0.038

	5
	非甲烷总烃
	0.393


1.3大气环境影响评价结论
①本项目环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报》中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，巴彦淖尔市五原县2019年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，由此可判断五原县为不达标区。
②根据污染物核算，项目1t/h导热油炉锅炉污染物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（ GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值、表4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度；斜磨、修板排放的颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中规定的“新污染源、二级标准”限值要求；涂胶、冷压、热压排放的有组织甲醛排放量0.029t/a，排放浓度2.2mg/m³，排放速率0.011kg/h；有组织非甲烷总烃排放量0.299t/a，排放浓度22.7mg/m³，排放速率0.113kg/h；符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中规定的“新污染源、二级标准”限值要求，因此，本项目采取的环保措施均属于可行技术措施。
③本项目大气污染物排放浓度均满足相关排放标准，排放量较小，对周围环境空气质量的贡献比较小，不会改变当地大气环境功能，对当地大气环境影响不大。
1.4大气环境影响评价自查表
建设项目大气环境影响评价自查表内容见表4-20。
表4-20    建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级 
	二级 
	三级 

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5～50km
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a
	500～2000t/a
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3）
其他污染物（非甲烷总烃、甲醛）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5


	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有排放源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

	ADMS

	AUSTAL2000

	EDMS/AEDT

	CALPUFF

	网络模型

	其他


	
	预测范围

	边长≥50km
	边长5～50km
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（非甲烷总烃、甲醛、SO2、NO2、PM10）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%
	C本项目最大占标率＞10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率＞30%

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%
	C非正常占标率＞100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（非甲烷总烃、甲醛、SO2、NO2、PM10）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子：（甲醛）
	监测点位数（厂区北侧原沙河乡民居）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受        不可以接受

	
	大气环境防护距离
	距（）厂界最远（）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（0.102）t/a
	NOx：（0.306）t/a
	颗粒物：（0.454）t/a
	VOCs：（0.393）t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。



2、废水产排情况及治理措施可行性分析
2.1废水产排情况
项目木材不进行蒸煮，无生产废水产生；设备不清洗，车间地面只进行清扫不冲洗，无清洗废水产生；水膜除尘器用水循环使用，通过蒸发损失，不外排；灰渣库抑尘用水通过蒸发损失，不外排；产生废水主要为生活污水。
本项目劳动定员6人，根据《内蒙古自治区行业用水定额（2019年版）》，每人每天生活用水量按60L/d，则生活用水量为0.36m3/d（118.8m3/a）。
生活污水排放系数按80%计算，则工作人员生活污水产生量为0.288m3/d（95.04m3/a），生活污水排入防渗化粪池，定期清掏。
废水水质及排污见表4-21。
表4-21     废水水质及排污一览表
	项  目
	污染物
	pH
	COD
	SS
	BOD5
	NH3-N

	生活污水废水量95.04m3/a
	排放浓度mg/l
	6.0~9.0
	400.0
	250.0
	180.0
	30.0

	排放标准限值mg/l
	6～9
	500
	400
	300
	/


根据表4-21生活污水排放浓度可知，生活污水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中三级标准的要求，定期清掏，对周围水环境影响较小。
4、噪声环境影响分析及防治措施
4.1噪声源强分析
项目噪声主要为斜磨机、涂胶机、预压机、热压机等各类设备产生的噪声，详见下表。
表4-22    项目设备主要噪声声压级
	设备名称
	数量
	声级值dB（A）

	斜磨机
	1
	80

	涂胶机
	2
	65

	预压机
	1
	70

	热压机
	1
	75

	导热油炉
	1
	85


4.2预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。
1）声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；
T  — 预测计算的时间段，s；
ti  — i 声源在T 时段内的运行时间，s。
2）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式


[bookmark: _Toc270691827][bookmark: _Toc269024991][bookmark: _Toc269025278]式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb — 预测点的背景值，dB(A)
3）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：
[image: ]
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
4.3预测结果
根据模式预测结果，厂界外四周噪声影响预测结果见表4-23。
表4-23   厂界噪声预测结果（单位：dB(A)）
	预测点位
	昼间

	
	贡献值

	1
	项目东侧
	45.1

	2
	项目南侧
	46.8

	3
	项目西侧
	45.3

	4
	项目北侧
	45.9


由上表可知：项目建成运行后，仅在昼间生产，不在夜间生产，在采取相应的隔声降噪措施后，四厂界昼间贡献值满足GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》的2类区标，厂界噪声能够达标排放。
根据模式预测结果，北侧10m处原沙河乡民居噪声影响预测结果见表4-24。
表4-24   厂界噪声预测结果（单位：dB(A)）
	预测点位
	昼间

	
	贡献值
	现状值
	预测值

	1
	北侧10m处原沙河乡民居
	41.5
	49
	49.71


由上表可知：项目建成运行后，仅在昼间生产，不在夜间生产，在采取相应的隔声降噪措施后，北侧10m处原沙河乡民居昼间噪声预测值为49.71dB(A)，低于《声环境质量标准》中2类标准限值（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）；因此，本项目对周围敏感点处声环境影响较小。
4.4噪声防治措施
（1）在选型上尽可能选用性能稳定的低噪声设备；
（2）对噪声较大的设备采用橡胶垫、减震器等措施，尽可能对其进行隔离。
在采取上述降噪措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值，对周围环境的影响较小。
5、固体废物产生及处置情况
本项目运营期固体废物主要为生产过程中产生的废下脚料、布袋除尘器收集的除尘灰和锯木车间降尘、水膜除尘器污泥、导热油炉灰渣、UV光氧催化装置灯管以及生活垃圾。
（1）废下脚料
项目废下脚料可回收的尽量回收利用，不能回收的外售给颗粒板企业，年产生量5t/a。
（2）除尘灰、降尘
布袋除尘器收集的除尘灰、生产车间降尘产生量5.806t/a，由塑料袋收集后密封保存，外售给颗粒板生产企业。
（3）水膜除尘器污泥及导热油炉炉渣
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991—2018)采用物料衡算法对灰渣进行核算。
1）燃生物质燃料锅炉灰渣产生量计算公式：
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式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，300t；
Aar—收到基灰分的质量分数，3.5%；
Dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，15%；
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，8%（附录B表B.6）
Qnet,ar—飞灰中的可燃物含量，7%。
2）固体废弃物核算结果
[bookmark: _GoBack]根据核算项目固体废弃物产生情况，生物质燃料燃烧产生污泥和炉渣产生量19t/a，主要成分为K 、SiO2等，属于有机肥料，在场内密封包装好作为农田肥料外售。
（4）导热油炉更换产生的废导热油
导热油炉每3个月更换一次油，废导热油产生量0.6t/a，根据查阅《国家危险废物名录》，危废类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08，更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存。
（5） UV光氧催化装置灯管
本项目UV光氧催化装置灯管每年更换3次，由UV光氧催化装置厂家进行更换直接运走，产生量约0.01t/a，危废类别为HW49其他废物，危废代码900-041-49，更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存。
（6）生活垃圾
项目建成后劳动定员6人，垃圾产生量按0.5kg/人，年工作日为330天，则职工生活垃圾产生量为0.99t/a，生活垃圾设置垃圾箱，由环卫部门定期清运。
生产固废产生及处理措施见表4-25。
表4-25   固废产生及处理措施一览表
	序号
	固废名称
	属性
	形态
	产生量
	处理措施

	1
	生活垃圾
	--
	固体
	0.99t/a
	经过垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运

	2
	废下脚料
	一般固废
	固体
	5t/a
	外售给颗粒板生产企业

	3
	除尘灰、降尘
	一般固废
	固体
	5.806t/a
	外售给颗粒板生产企业

	4
	水膜除尘器污泥及导热油炉炉渣
	一般固废
	固体
	19t/a
	作为农田肥料外售

	5
	废导热油
	危险废物
	液体
	0.6t/a
	更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存

	6
	废灯管
	危险废物
	固体
	0.01t/a
	更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存


6、地下水和土壤防治措施
[bookmark: _Toc324927482][bookmark: _Toc294126805][bookmark: _Toc309848672][bookmark: _Toc334631474]6.1污染源
正常工况下，本项目不会对区域地下水环境和土壤环境造成影响。
若本项目化粪池、导热油炉、一般固废间等防渗层遭到人为破坏、陈旧破裂或地震等自然灾害引起的破裂，废水污染物、矿物油等可通过包气带或通过构造裂隙等直接污染到松散岩类孔隙含水层。若发生废水污染物、矿物油渗漏事故，会造成突发性或持久性的地下水污染事故。除非突发性自然灾害，一般情况下，其污染具有一定的隐蔽性和持续性。
根据本工程生产中产生的污染物，分析本项目对地下水可能造成的污染途径有：
（1）一般固体废物、危险废物等储存场所处置不当，储存场所防渗层损坏，通过淋滤作用污染浅层水；
（2）化粪池以及管道等设施渗漏污染浅层水。
（3）导热油容器发生泄漏，渗漏污染浅层水。
本项目运营期间有可能发生废水跑冒滴漏现象；一般固体废物、危险废物等处置不妥当；矿物油发生泄漏事故。污染物将首先进入包气带，在包气带中污染物的运移以垂向为主，所发生的过程主要包括对流、弥散、吸附/解吸、生物降解、挥发等。当污染物穿透了包气带后就会到达地下水位面处，并随着地下水的流向开始水平方向的扩展。在这个过程中，污染物会不断地向下溶解到地下水中。一旦污染物进入到饱和地下水中，就会较快地在地下水体中迁移，从而威胁地下水的质量。
6.2地下水污染防治措施
针对项目可能造成的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
（1）源头控制
①本项目构筑物均采用钢筋混凝土结构。生产车间、化粪池、导热油锅炉区域、一般固废暂存间等地面采取防腐防渗防漏措施。
②产生污染的可能性包括通过土壤下渗的方式对地下水环境造成污染。为防止泄漏物料对地下水可能产生的污染，通过对生产车间、化粪池、导热油锅炉区域、一般固废暂存间进行地面水泥硬化、防渗防腐，可以在很大程度上防止泄漏物料对地下水造成污染。
（2）分区防治措施
①污染防治分区
对厂区可能产生污染的地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的废水收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的废水与潜在污染物渗入地下。
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）地下水分区防渗要求，场地包气带防污性能为弱；综合考虑污染物控制难易程度，本项目涉及的区域区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。
a）重点防渗区
主要包括导热油锅炉区域。
b）一般防渗区
主要包括化粪池、一般固废暂存间、生产车间、库房。
c）简单防渗区
重点防渗和一般防渗之外的其他地面。
②分区防治措施
根据防渗参照的标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下。具体设计时可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。
工程防渗的设计标准应符合下列规定：设备、建构筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限；针对不同的防渗区域采用不同的防渗措施。重点防渗区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598—2001），重点防治区防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s；一般防治区参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008），一般防治区防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。
a）重点防渗区
本次环评要求导热油锅炉区域围堰防渗混凝土垫层上方铺设HDPE膜防渗层，确保其渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，四周设置10cm的围堰，满足事故状态下导热油的泄露量，渗透系数≤10-10cm/s。
b）一般防渗区
本项目化粪池、一般固废暂存间、生产车间、库房防渗系数小于1×10-7cm/s，在生产设备安装过程中需重新对设备附近的地面进行建设，采用混凝土+环氧地坪漆铺设，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。
投产后，加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况，若发现问题，及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水环境的风险降到最低。
综上所述，通过切实有效的地面防渗工程及运行管理，本项目对地下水环境、土壤环境的影响很小。
[bookmark: _Toc14559]7、环境影响风险分析与评价
7.1评价依据
7.1.1风险调查
本项目运营期使用、储存和生产过程中潜在的危险物质主要为导热油。
7.1.2风险潜势初判
本项目运营期导热油最大储存量为0.6t/a。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”临界量为2500t。
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
Q=q1/Q1
式中：按q1—危险物质的最大存在总量，t；
Q1—危险物质的临界量，t；
Q=q1/Q1=0.9t/2500t=0.00036＜1。
综上，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）本项目环境风险潜势为I。
7.1.3评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。建设项目评价工作等级划分见表4-26。
表4-26  风险评价级别划分标准
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。


因此，本项目风险评价等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
7.2环境敏感目标概况
评价范围为以项目厂址为中心半径3km范围的区域。项目厂址周围3km范围内主要环境敏感点情况见表4-27。
表4-27  项目厂址周围敏感点情况一览表
	名称
	方位
	距厂界最近距离（m）
	人数
	环境功能

	原沙河乡
	N
	10
	310人
	风险值达到可接受水平


7.3环境风险识别
7.3.1主要危险物质及分布情况
（1）物质危险性识别
通过对企业的现场调研和资料整理，识别出企业各系统主要涉及的辅材料，分析出各化学品的理化性质和危险特征。
[bookmark: _Hlk509760542]根据项目工程分析，本项目涉及的危险性物质为导热油。
（2）生产系统危险性识别
本项目运营期不涉及工艺系统危险。
7.3.2可能影响环境的途径
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2004），建设项目在实施过程中，由于自然或人为的原因所引起的火灾、爆炸和中毒等后果十分严重的、造成人身伤害或财产损失属风险事故。因此，本项目风险因素归纳如下：
（1）化学品储运风险识别
导热油如储存及运输不当，极易发生事故。本项目物料贮存系统事故隐患主要是事故性泄漏，运输车因交通事故致使容器破损，危险品大量溢出而对环境造成污染或人员伤害；危险化学品储存容器破损引起泄漏造成人员伤害、环境污染和厂房设备破损。
2）生产过程中潜在的事故风险
火灾、爆炸和泄漏是本项目生产过程中的主要风险事故，生产工艺过程异常导致的潜在风险事故指的是生产中使用这些危险化学品原料时，由于使用不当而发生泄漏，或致使其与其他物质接触形成易燃易爆或有毒物质，从而影响环境空气质量，或危害人体健康，造成损失。
导热油炉出现导热油渗漏，遇到明火会引起火灾。
7.4环境风险分析
7.4.1大气环境危害后果：
本项目导热油发生泄露、火灾事故时对周围大气环境影响较小。
7.4.2地表水环境危害后果：
本项目拟建区域无地表水，对地表水环境无影响。
7.4.3地下水环境危害后果：
本项目导热油泄露后会经污染地下水、土壤，建设单位对导热油储存场所进行了防渗处理，不会对地下水环境造成影响。
7.5环境风险防范措施及应急要求
7.5.1风险防范措施
项目安全设施设计符合国家相关法律、法规、标准、规范的要求。本次环境影响评价工作中引用安全设施设计的部分内容作为项目的风险事故防范措施。 
7.5.1.1工艺技术设计安全防范措施
（1）在工艺、设备材质方面：设计符合国家标准的储运工艺、设备及设施等，管道、阀门等材质必须符合相关物料储运的要求。
（2）为加强人身防护，车间和各工段操作岗位都设置防护用品专柜，配备防毒面具、胶靴、胶手套和防护眼镜等以供急需。
（3）在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。
（4）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。
（5）管道的管材采用无缝钢管，阀门采用球阀、截止阀；管道的连接，采用焊接。与设备、阀门的连接，采用法兰或锥管螺纹连接。螺纹连接处，采用聚四氟乙烯薄膜作为填料。
（6）在生产岗位设置急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。
（7）车间设完善的消防措施，包括移动式灭火器。
（8）作业人员应经过岗位培训、考试合格后持证上岗。上岗时应穿符合规定要求的阻燃、防静电工作服和防静电鞋。严禁在车间内吸烟、使用明火。车间周边10m内不得有明火。
7.5.1.2生产过程风险防范与管理
（1）对各类管道管线进行维护保养，定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验，必须按有关规定定期进行测厚检查及安全检查。
（2）在设备管理上，应重视对设备、管道制造质量、材质和施工安装质量的检查验收，杜绝使用劣质材料，加强设备运行检查，最大限度的减少生产管道管线破损造成危险化学品的泄漏引起污染事故的发生。
（3）严格执行操作规程，坚守岗位，密切注视各设备的工艺参数变化，发现异常应及时报告，并采取行之有效的措施。
（4）加强巡回检查，对出现的泄漏，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。
7.5.2环境风险应急预案
通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等，其内容列于表4-28。
表4-28  突发事故应急预案
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	对应急方案工作内容总体说明

	2
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	生产装置区、原料产品储存区、附近敏感点

	4
	应急组织
	工厂：厂指挥部负责全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理。
地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援。

	5
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施、设备与材料
	生产装置及储存区：防火灾、爆炸事故应急设施，设备与材料主要为消防器材；防有毒有害物质外泄、扩散设施。

	7
	应急通讯、通知和交通
	应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	8
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备
邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护
邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


7.6评价结论与建议
该项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行各行业有关规范中的安全卫生条款，对影响环境安全的因素均采取了措施予以防范，正常情况下能够保证安全生产要求，通过采取安全防范措施，该项目在建成后能够有效防止芳烃油泄漏事故发生，一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，对环境的影响是可以可以接受的。
表4-29   建设项目环境风险简单分析内容表   
	建设项目名称
	五原县海元木材加工厂建设项目

	建设地点
	（内蒙古）省
	（巴彦淖尔）市
	（）区
	（五原）县
	（）园区

	地理坐标
	经度
	108°10'28.792"
	纬度
	 41°5'50.715"

	主要危险物质及分布
	主要为导热油炉产生的导热油。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	导热油因泄露，废气产生量较小，会对周围大气环境影响较小；
导热油因泄露，发生下渗，会污染储存区下方土壤、地下水；会对周围土壤、地下水环境影响较小。

	风险防范措施要求
	储存区应经常派人巡视，导热油炉应定期检修，以尽早发现泄漏点；对于电气检修回路均加漏电保护装置；应配备各类灭火器材；如发生火灾时，及时报警。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	建设项目环境风险可控，在严格执行风险防范措施后发生事故的概率极小，发生事故后对周围环境影响较小。


8、环保投资估算
项目总投资150万元，其中环保投资32.6万元，占总投资的21.73%。环境保护措施及投资一览表见下表。
表4-30     环保措施及投资估算一览表
	序号
	项目名称
	内容
	投资
（万元）

	1
	废气治理
	导热油炉烟气经水膜除尘器除尘后经25m高烟囱排放
	5

	
	
	项目斜磨、修板工段各设置1个集气罩，颗粒物经同1台布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放
	5

	
	
	和胶、涂胶、冷压、热压工序会产生挥发性有机物，其主要成分为甲醛和非甲烷总烃，分别在和胶、涂胶、冷压、热压工序上方各设置1个集气罩，废气经收集后送入同1套UV光氧催化装置处理后，由1根15m高排气筒排放
	10

	2
	废水治理
	生活污水排入化粪池（新建），定期清掏
	0.6

	3
	固废治理
	一般固废暂存间
	3

	
	
	灰渣库
	3

	
	
	导热油炉内导热油定期更换，更换后直接由厂家运走，不在厂区内暂存
	2

	4
	噪声治理
	减震垫降振
	1

	5
	防渗措施
	导热油炉区域防渗系数不大于1.0×10-10cm/s；
车间、库房等地面采用混凝土硬化；
采用玻璃钢化粪池，防渗系数不大于1.0×10-7cm/s
	3

	合计
	/
	32.6


9、监测计划
项目按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019）以及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)制定监测计划，详见下表。
表4-31         环境监控计划
	项目
	项目
	监测点位
	监测项目
	监测周期

	废气
	导热油炉烟气
	25m烟囱（T1）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度
	每年1次

	
	斜磨、修板
	15m排气口（T2）
	颗粒物
	每年1次

	
	涂胶、冷压、热压
	15m排气口（T3）
	甲醛、非甲烷总烃
	每年1次

	
	厂界废气
	上风向1个点位、下风向3个点位
	颗粒物、非甲烷总烃、甲醛
	每年1次

	噪声
	噪声
	厂界
	等效A声级
	每季1次


10、“三同时”验收清单
本项目运营期环境保护“三同时”验收一览表见下表。
表4-32       工程“三同时”环保验收一览表
	类别
	污染源
	环保设施名称
	监测点位
	监测项目
	验收标准

	废气
	导热油炉烟气
	水膜除尘器
	25m烟囱（T1）
	SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度
	《锅炉大气污染物排放标准》（ GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值以及表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度

	
	斜磨、修板
	布袋除尘器
	15m排气口（T2）
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	涂胶、冷压、热压
	UV光氧催化装置
	15m排气口（T3）
	甲醛、非甲烷总烃
	

	
	厂界废气
	--
	上风向1个点位、下风向3个点位
	颗粒物、非甲烷总烃、甲醛
	《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	脲醛树胶存放
	购置成品脲醛树胶，成品脲醛树胶采用密闭塑料桶存放于库房内设置的单独设房间内，房间密闭，设置一处通风扇
	—
	—
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)VOCs物料存放要求

	废水
	生活污水
	生活污水排入化粪池，定期清掏
	—
	COD、BOD、氨氮等
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

	噪声
	设备
	厂房隔声、减震垫降振
	厂界
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固废
	生活垃圾
	经过垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运
	—
	—
	—

	
	废下脚料
	外售给颗粒板生产企业
	—
	—
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单

	
	除尘灰、降尘
	外售给颗粒板生产企业
	—
	—
	

	
	水膜除尘器污泥及导热油炉炉渣
	作为农田肥料外售
	—
	—
	

	
	UV光氧催化装置灯管
	更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存
	—
	—
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（环保部2013年 第36号公告修改）

	
	废导热油
	更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存
	—
	—
	

	防渗
	生产车间地面进行硬化，防渗系数≤10-7cm/s；
库房地面进行硬化处理；
导热油炉区域防渗系数≤1.0×10-10cm/s；
化粪池采用玻璃钢防渗化粪池，防渗系数≤10-7cm/s
	《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）
《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）







五、环境保护措施监督检查清单
	

要素
内容
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	导热油炉
	颗粒物
	水膜除尘器
	《锅炉大气污染物排放标准》（ GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值以及表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度

	
	
	SO2
	—
	

	
	
	NOx
	—
	

	
	斜磨、修板
	颗粒物
	布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	涂胶、冷压、热压
	非甲烷总烃、甲醛
	UV光氧催化装置
	

	地表水环境
	生活过程
	生活污水
	排入防渗化粪池，定期清掏
	--

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减震措施、隔声
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活办公
	生活垃圾
	经过垃圾箱收集后
	由环卫部门定期清运

	
	斜磨、修板
	废下脚料
	外售给颗粒板生产企业
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单

	
	
	除尘灰、降尘
	外售给颗粒板生产企业
	

	
	导热油炉
	水膜除尘器污泥及导热油炉炉渣
	作为农田肥料外售
	

	
	UV光氧催化装置
		废灯管
	更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（环保部2013年 第36号公告修改）

	
	导热油炉
	废导热油
	更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存
	

	土壤及地下水污染防治措施
	生产车间地面进行硬化，防渗系数≤10-7cm/s；
库房地面进行硬化处理；
导热油炉区域防渗系数≤1.0×10-10cm/s；
化粪池采用玻璃钢防渗化粪池，防渗系数≤10-7cm/s。

	生态保护措施
	对厂区四周进行绿化。

	环境风险
防范措施
	配置灭火设备；
进行防渗处理；
制定《突发环境事件应急预案》并在当地环保主管部门备案，定期开展应急演练。

	其他环境
管理要求
	无




六、结论
	











综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，选址合理，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。























附表      建设项目污染物排放量汇总表
	

分类
项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.454t/a
	/
	0.454t/a
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.102t/a
	/
	0.102t/a
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.306t/a
	/
	0.306t/a
	/

	
	甲醛
	/
	/
	/
	0.038t/a
	/
	0.038t/a
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.393t/a
	/
	0.393t/a
	/

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	废下脚料
	/
	/
	/
	5t/a
	/
	5t/a
	/

	
	除尘灰、降尘
	/
	/
	/
	5.806t/a
	/
	5.806t/a
	/

	
	水膜除尘器污泥及导热油炉炉渣
	/
	/
	/
	19t/a
	/
	19t/a
	/

	危险废物
	废导热油
	/
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	/

	
	废灯管
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/
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