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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	五原县侯记钣金喷漆建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	侯叶
	联系方式
	13948781837

	建设地点
	五原县工业园区康安物流院内

	地理坐标
	北纬41° 3'32.525"；东经108°17'0.131"

	国民经济
行业类别
	C3360 金属表面处理及热处理加工
	建设项目
行业类别
	三十、金属制品业--67、金属表面处理及热处理加工--其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	65.00
	环保投资（万元）
	10.20

	环保投资占比（%）
	15.69
	施工工期
	2021年6月~2021年7月

	是否开工建设
	否
是： 
	用地（用海）面积（m2）
	450

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类之列。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，凡未列入鼓励类、限制类和淘汰类范围的，为允许类。因此，本项目符合国家产业政策的要求。
2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
表1-1  本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关要求
	本项目实际建设内容
	相符性

	VOCs物料储存无组织排放控制要求
	VOCs物料应储存与密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中
	本项目油性漆和稀释剂未使用前，均储存于密闭包装桶内；储存于封闭的原料库房内。
	符合

	
	盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目油性漆和稀释剂包装桶储存于封闭原料库房内。
盛装油性漆和稀释剂的密闭包装桶在非取用状态时应加盖，保持密闭。
	符合

	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送
	本项目油性漆和稀释剂采用密闭管道输送。
	符合

	工艺过程VOCs无组织排放控制要求
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统
	本项目有机废气经收集后采用1台活性炭吸附装置+UV光氧化装置处理。
	符合


3、《巴彦淖尔市挥发性有机物综合整治行动方案》符合性分析
本项目属于《巴彦淖尔市挥发性有机物综合整治行动方案》中“5.加快其他工业行业综合治理。”中汽车钣金喷涂企业。
本项目运营期间调漆、喷漆和晾干工序产生的有机废气由集气罩收集后，送入1台活性炭吸附装置+UV光氧化装置处理后，通过高度为15m的排气筒排放，集气罩收集效率80%，处理效率可达88%，符合方案中主要任务“加强无组织废气收集，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。”要求。因此，本项目建设符合《巴彦淖尔市挥发性有机物综合整治行动方案》要求。
4、建设项目选址合理性
本项目建设地点水、电等设施齐全，社会依托条件较好。拟建厂区周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、准水源保护地、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点。
本项目实施后，产生的废气可以达标排放，生活污水经化粪池排入城镇污水管网，噪声预测值满足标准限值，固废全部妥善处置。因此，本项目运营期对周围环境影响较小。
综上所述，本项目的建设符合产业政策且选址较为合理。
5、与“三线一单”符合性分析 
（1）生态保护红线
根据《全国主体功能区规划》及《全国生态功能区划》等文件，本项目不属于重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护的区域内，拟建项目位于五原县工业园区康安物流院内，评价范围内无珍稀保护的动植物，无饮用水源地保护区，不属生态敏感与脆弱区，不涉及自然保护区等特殊环境敏感区，不在拟划定的生态红线范围内。
（2）环境质量底线
项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；地下水环境功能属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类功能区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。
本项目实施后，产生的废气可以达标排放，生活污水经化粪池排入城镇污水管网，噪声预测值满足标准限值，固废全部妥善处置。项目三废及噪声均得到有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。
（3）资源利用上线
本项目为喷漆房建设项目，能耗较低，建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电、气等资源不会突破区域的资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
查阅相关资料，目前内蒙古自治区尚未公开发布五原县建设项目环境准入负面清单，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合国家产业政策，项目为鼓励类项目，对照《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，五原县不属于国家重点生态功能区，未被列入负面清单，项目建设不违背环境准入负面清单的原则要求。
因此，本项目的建设符合“生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。 
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设项目概况
项目名称：五原县侯记钣金喷漆建设项目。
建设性质：新建。
建设单位：五原县侯记钣金喷漆。
建设地点：本项目位于五原县工业园区康安物流院内，坐标：北纬41° 3'32.525"；东经108°17'0.131"。地理位置图见附图1。
四周关系：本项目东侧和南侧均为康安物流院停车场、西侧为五原县梁山东岳车辆有限责任公司、北侧为汽修厂。
占地面积：本项目占地面积为450m2。
建设总投资：总投资65.00万；环保投资10.2万元，占总投资的15.69%。
建设内容：本项目租用五原县康安物流园区已建成的办公室，作为本项目的原料库和办公室；在办公室东侧新建1座彩钢结构的喷漆房，喷漆房占地面积300㎡，原料库建筑面积75㎡，办公室建筑面积75㎡。
本项目工程组成见表2-1。
表2-1    项目工程组成表
	工程类别
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	喷漆房
	位于项目建设区域东侧，建筑面积为300㎡，封闭彩钢结构，内设一条喷漆生产线对半挂车进行喷漆。调漆、打磨、喷漆和晾干工序均由人工在喷漆房内进行，采用手持式喷枪，喷漆后的半挂车在喷漆房内自然晾干。
	新建

	储运工程
	原料库房
	位于项目建设区域西侧，建筑面积为75㎡，砖混结构，用于油性漆和稀释剂的储存。
	租用现有

	
	危险废物暂存间
	位于原料库房内，建筑面积为10m2，砖混结构，用于暂存漆渣、废油漆桶（含稀释剂桶）、废过滤棉、废活性炭和废UV灯管等危险废物。堆存高度不得高于1m。
危险废物贮存间选址和设计按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）的要求进行，贮存间为密闭式，采取防防雨、防晒、防渗以及防风措施；重点防渗区，地面采用钢筋混凝土+2mm厚HDPE膜铺设，渗透系数≤10-10cm/s。
	新建

	辅助工程
	办公室
	位于项目建设区域西侧，建筑面积为75m2，砖混结构，用于本项目工作人员办公休息。
	租用现有

	公用工程
	水源
	本项目水源依托康安物流院内现有供水管网。
运营期无生产用水，仅有生活用水。
	依托现有

	
	排水
	本项目运营期无生产废水产生；
生活污水排入康安物流院现有化粪池内，经市政污水管网排入城区污水处理厂。
	依托现有

	
	供电
	项目用电接入五原县市政供电网络。
	依托现有

	
	采暖
	冬季办公室和喷漆房采暖均采用电暖器。
	新建

	环保
工程
	废气治理
	半挂车打磨工序位于封闭喷漆房内，打磨产生的颗粒物经封闭厂房沉降后以无组织形式外排。
调漆、喷漆和晾干工序产生的废气经喷漆房顶部的集气罩收集后，采用过滤棉+活性炭吸附装置+UV光氧化装置处理，对漆雾（颗粒物）去除效率可达90%，对挥发性有机废气去除率可达88%，处理达标的废气通过15m高排气筒（P1）排放。
	新建

	
	废水治理
	本项目运营期无生产废水产生；
生活污水排入康安物流院现有化粪池内，经市政污水管网排入城区污水处理厂。
	

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，基础减振、建筑隔声。
	

	
	固废治理
	漆渣、废油漆桶（含稀释剂桶）、废过滤棉、废活性炭和废UV灯管等危险废物暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。
生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门清运。
	


2、主要设备
本项目主要设备表见表2-2。
表2-2   本项目主要设备
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	双柱举升机
	1
	台

	2
	托举架
	1
	台

	3
	整形机
	1
	台

	4
	烤漆喷枪
	1
	台

	5
	干磨机
	1
	台

	6
	打蜡膜抛光设备
	1
	台

	7
	空气压缩机
	1
	台


3、产品方案
本项目主要为半挂车进行喷漆，年喷漆500辆半挂车。
4、原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-3。
表2-3   主要原辅材料消耗情况一览表
	类别
	名称
	单位
	数量
	备注

	原辅材料
	半挂车
	台
	500
	每台重8t

	
	环氧树脂底漆
	t
	0.9
	

	
	环氧树脂面漆
	t
	2.2
	

	
	稀释剂
	t
	1.8
	

	
	固化剂
	t
	1.5
	

	能源
	电
	kWh/a
	56000
	

	
	水
	t/a
	108
	


5、劳动定员及工作制度
项目劳动定员5人，每天工作8小时，全年生产360天。
6、公用辅助工程
6.1给水
本项目水源依托康安物流院内现有供水管网，运营期无生产用水，仅有生活用水。
本项目工作人员5人，人均每天用水量为60L/d，工作时间360d/a，用水量为0.3m3/d（108m3/a）。
7.2排水
本项目运营期无生产废水产生；
生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量约为0.24m3/d（86.4m³/a），生活污水排入康安物流院现有化粪池内，经市政污水管网排入城区污水处理厂。





图2-1     本项目水平衡图   单位m3/d
7.3 供电
项目用电接入五原县市政供电网络。
7.4供暖
冬季办公室和喷漆房采暖均采用电暖器。
8、站区平面布置
项目占地面积为450㎡。办公室、原料库房位于西侧，生产车间位于东侧。项目平面布置图见图3。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
1.1施工期工艺流程
本项目租用现有原料库房和办公室，施工期主要工程为：建设一座单层彩钢结构的喷漆房以及生产设备和环保设施的安装。施工期约1个月，施工人数约10人。
1.2施工期产污节点分析
1.2.1施工期大气污染源
施工期废气主要为运输扬尘、施工扬尘和施工机械废气。
（1）运输扬尘
项目施工期主要运输建筑材料为彩钢材料，不会产生粉尘；主要是车辆经过带起的粉尘，为无组织排放，由于运输量较小，产生的道路扬尘较少。
（2）施工扬尘
本项目彩钢结构的喷漆房的基础开挖量较小，为进一步减少扬尘污染，本项目拟采取的治理措施为洒水抑尘、避免大风天作业、易扬尘物料进行物理遮盖等措施，产生扬尘对周围环境影响较小。
（3）施工机械废气
本项目施工过程中施工机械废气主要为机械运行产生的废气和运输车辆产生的尾气，以上废气均是动力燃烧柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物是烃类、CO、NOX，排放量较少，且排放较分散，对大气环境影响较小。
1.2.2施工期废水污染源
施工期废水主要是施工人员的生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等。
施工人员为10人，每日用水量较小，用水量按15L/d·人计算，施工期用水总量为4.5m3，污水产生量按用水量的80%计算，则施工期间的施工人员生活污水产生量为3.6m3。生活污水排入康安物流院现有化粪池内，经市政污水管网排入城区污水处理厂。
1.2.3施工期噪声污染源
施工期噪声主要为施工机械和运输车辆噪声。项目主要施工设备有电焊机以及运输车辆等，噪声强度均在75-80dB(A)之间。
表2-4   施工机械噪声强度表
	设备名称
	噪声级dB(A)

	装载机
	85-89

	电焊机
	75-80

	切割机
	85-89

	载重汽车
	79-85


1.2.4施工期固体废物
本项目施工期所产生的固体废弃物主要建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
（1）建筑垃圾
本项目主要建构筑物为彩钢结构，建设过程中产生建筑垃圾主要为钢材边角料，项目工程量不大，钢材边角料产生量较少，整个施工期钢材边角料产生量预计为0.1t，集中收集后出售给废品收购站。
（2）生活垃圾
施工人员10人，施工人员不在施工场地食宿，产生的生活垃圾按照0.5kg/d.人，施工期施工人员产生的生活垃圾量为0.15t，生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运。
2、运营期
2.1运营期工艺流程
项目主要原料为成品半挂车和油性漆，主要生产工艺是针对半挂车打磨、喷漆和晾干。 
（1）打磨：半挂车进入全封闭喷漆房后，工作人员手持移动式干磨机和抛光设备对半挂车进行除锈、表面打磨等工作，以提高涂装的质量。每批半挂车（2辆/批次）打磨时间约1小时。
该工序产生打磨废气（颗粒物）、噪声、表面废物。
（2）调漆：在全封闭喷漆房内按照一定比例将油漆和稀释剂混合并调和均匀，灌装到手持喷枪中待喷涂。
该工序产生调漆废气（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）、废油漆桶。
（3）喷漆：本项目采用无气压力喷涂，漆料加压的高压泵的动力源为压缩空气，将压缩空气管线连接至人工手持喷枪后在全封闭喷漆房对半挂车进行喷涂，每批半挂车（2辆/批次）喷涂时间约2小时。
该工序产生喷漆废气（漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）、漆渣、噪声。
（4）晾干：喷漆后的半挂车在喷漆房内自然晾干，不需其他热源，每批半挂车晾干时间约5小时，晾干后将半挂车移出全封闭喷漆房。
该工序产生晾干废气（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）。

图2-2   生产工艺流程图与产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、本项目属于新建项目，故没有与本项目有关的原有污染源。
2、根据现场踏勘，本项目租用的办公室为空置状态，喷漆房拟建位置为空地，均无遗留污染，没有环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
（1）项目所在区域达标判断
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
本次环评设定的评价基准年为2019年，环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报》中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，基本污染物环境质量现状数据见表3-1。
表3-1   基本污染物环境质量一览表
	评价因子
	平均时段
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/％
	达标情况

	SO2
	年平均
	20
	60
	33.33
	达标

	NO2
	年平均
	20
	40
	50.0
	达标

	PM10
	年平均
	72
	70
	102.86
	超标

	PM2.5
	年平均
	33
	35
	94.29
	达标

	O3
	90百分位日平均
	156
	160
	97.5
	达标

	CO
	95百分位日平均
	1.7（mg/m3）
	4（mg/m3）
	42.5
	达标


从上表可以看出，巴彦淖尔市五原县2019年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，由此可判断五原县为不达标区。
PM10的超标的主要原因为：本项目所在区域为风沙大，降水少，气候干旱，会造成PM10的监测结果超标。
（2）其他污染物环境质量现状
[bookmark: _GoBack]本项目特征污染物为甲苯、二甲苯、NMHC和TSP，为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本次评价委托巴彦淖尔市乾源环保科技有限公司对本项目进行监测。监测时间为2021年3月30日至2021年4月5日；监测点位情况见表3-2，监测结果统计见表3-3，环境空气监测点位示意图见附图4。
表3-2  监测点位
	序号
	监测点位坐标
	相对本项目厂区位置
	监测因子
	相对厂界距离

	
	X
	Y
	
	
	

	1#
	41.059066888
	108.28339666
	项目拟建位置
	甲苯、二甲苯、NMHC和TSP
	--


表3-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	采样点位
	采样日期
	检测时间
	评价标准
	监测浓度范围
	最大浓度占标率 
	超标率
	达标情况

	1#
	TSP
	24h平均
	300
	158-196
	65.3%
	0
	达标

	
	NMHC
	一次值
	2.0
	0.17-0.36
	18%
	0
	达标

	
	甲苯
	小时值
	300
	未检出
	/
	/
	达标

	
	二甲苯
	
	300
	未检出
	/
	/
	达标


由上表可知，本项目特征污染物NMHC满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018修改单中二级标准限值要求，甲苯和二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D要求。
2、声环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境进行监测。
3、地下水环境质量现状
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A-地下水环境影响评价行业分类表之划分，本项目为“I金属制品--51、表面处理及热处理加工--其他”，因此本项目地下水环境影响评价项目类别属IV类，因此本项目无需进行地下水评价及监测。
4、土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境影响评价行业分类表中的“制造业—金属制品”中“其他”，为III类项目；项目总占地面积为0.045hm2，属于小型规模（≤5hm2）；项目位于五原县工业园区康安物流院内，周围均为加工企业，土壤环境敏感程度为“不敏感”；综上本项目土壤环境评价工作等级为“ - ”，因此，本次环评无需进行土壤监测及评价。

	环境保护目标
	根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下：
表3-4   具体保护目标
	环境要素
	保护目标名称
	坐标
	保护内容
	户数、人数
	相对厂址方向
	相对厂界距离/m
	环境功能区

	环境空气
	荣丰村
	N：41.06106245°；E：108.28266978°
	居民
	133户、406人
	北侧
	220
	《环境空气质量标准》( GB3095－2012)中二




	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准
项目运营期废气污染因子为甲苯、二甲苯、NMHC和颗粒物，各污染因子排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的排放限值，见表3-5。
表3-5   《大气污染物综合排放标准》
	污染物项目
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率，kg/h
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度m
	二级
	监控点
	浓度mg/m3

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0

	甲苯
	40
	15
	3.1
	
	2.4

	二甲苯
	70
	15
	1.0
	
	1.2

	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	
	4.0


2、噪声排放标准
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，见表3-6。
表3-6   工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
	厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	执行2类
	60
	50


3、废水排放标准
项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。
表3-7     《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
	序号
	指标
	B等级标准（mg/l）

	1
	溶解性总固体
	2000

	2
	PH
	6.5-9.5

	3
	COD
	500

	4
	BOD
	350

	5
	SS
	400

	6
	氨氮
	45


4、固体废物
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（环保部2013年 第36号公告修改）。

	总量控制指标
	总量控制指标包括SO2、NOX、COD及氨氮。
本项目运营期无SO2、NOX产排；COD及氨氮已计入城区污水处理厂总量指标内。
因此，本项目不需要申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、施工期废水影响分析
本项目施工人员废水产生量较少，废水水质较为简单，生活污水排入康安物流院现有化粪池内，经市政污水管网排入城区污水处理厂。
2、施工期废气影响分析
施工期空气污染物主要来自施工机械燃油废气、施工扬尘和运输车产生的尾气以及运输过程产生的扬尘。
（1）运输扬尘
道路扬尘的产生量较小，为无组织排放，运输扬尘经过洒水降尘后对周边的大气环境影响较小，施工扬尘对当地环境空气质量的影响是暂时的，其随着施工期的结束而停止。
（2）施工扬尘
施工扬尘属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，而且主要对施工人员影响较大。
本项目挖方量较少，产尘量较小，对周围环境影响较小。
（3）施工机械废气和车辆尾气
本项目施工期机械废气和运输车辆尾气的产生量较小，施工场地扩散条件较好，对区域环境空气会有一定影响，但影响不大，随着施工期的结束，影响消失。
3、噪声影响分析
（1）噪声影响预测
本项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，施工期噪声一般为间歇性噪声。施工结束后，其噪声影响也将随之消失。
施工期施工机械有：运输车辆、电焊机等，其噪声级在75-80dB(A)。项目施工期主要为露天场地施工，在考虑距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：
[image: ]
对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表4-1。
表4-1   各种噪声源在不同距离处的噪声衰减值表
	施工设备
	1
	10
	30
	50
	100
	150
	200

	电焊机
	80
	50.5
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0
	32.1

	运输车辆
	80
	50.5
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0
	32.1


（2）施工噪声影响结果分析
本项目施工期间夜间不施工，项目施工机械距离厂界最近的距离在10m左右，项目施工机械在10m处的噪声贡献值为59.5dB（A），能够达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声限值75dB（A），对声环境质量的影响较小。
4、固体废弃物影响分析
本项目施工期产生的固体废弃物主要为钢材边角料以及生活垃圾。钢材边角料集中收集后出售给废品收购站；生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运。
综上所述，本项目施工期间产生的固废废物均得到妥善处置，不会因处置不当产生二次污染，因此施工固废对周边环境产生的影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气产排情况及治理措施可行性分析
1.1 废气产排情况
本项目废气主要为半挂车打磨产生的废气、喷漆过程中未附着至工件表面的漆雾以及调漆、喷漆和晾干过程中挥发的有机废气。
（1）半挂车打磨产生的废气
本工程半挂车打磨过程中会产生一定量的颗粒物粉尘。本项目工作人员工作人员手持移动式干磨机和抛光设备对半挂车的铁锈、污垢等进行简单处理，产生的粉尘以无组织形式排放，打磨工序时间约1h/d。
根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中表面清理-0.04kg/t，本项目需要除锈的半挂车总量为500辆，单台重量约8t，则除锈粉尘产生量为0.16t/a。在封闭车间以无组织逸散，沉降效率按70%计算，则除锈粉尘无组织排放量为0.048t/a，排放速率为0.133kg/h。
（2）喷漆过程中未附着至工件表面的漆雾
表4-2   项目所用漆料组分表
	原辅材料
	固体分%
	挥发分%

	
	
	甲苯
	二甲苯
	其他挥发性烃类

	环氧树脂底漆
	74
	4
	10
	12

	环氧树脂面漆
	74
	2
	15
	9

	稀释剂
	0
	5.7
	66
	28.3

	固化剂
	100
	0
	0
	0


参考《常用漆挥发成分调查》，本项目所用漆料和稀释剂的成分中主要的挥发性物质为非甲烷总烃，其中包括甲苯、二甲苯和其他挥发性烃类。一般情况下，在喷涂及晾干过程中，涂料、稀释剂中的有机溶剂基本都挥发，固体分附着率按67%计，未附着部分的80%以漆雾形式被吸走，剩余20%落在地面成为漆渣。
漆雾产生量=（底漆消耗量×固体分含量+面漆消耗量×固体分含量+固化剂消耗量）×未附着于工件物料×80%=（0.9t/a×74%+2.2t/a×74%+1.5）×（1-67%）×80%=1.002t/a。
漆渣产生量=（底漆消耗量×固体分含量+面漆消耗量×固体分含量+固化剂消耗量）×未附着于工件物料×20%=（0.9t/a×74%+2.2t/a×74%+1.5）×（1-67%）×20%=0.250t/a。
（3）调漆、喷漆和晾干过程中挥发的有机废气
甲苯产生量=底漆消耗量×甲苯含量+面漆消耗量×甲苯含量+稀释剂消耗量×甲苯含量=0.9t/a×4%+2.2t/a×2%+1.8t/a×5.7%=0.036+0.044+0.103=0.183t/a。
二甲苯产生量=底漆消耗量×二甲苯含量+面漆消耗量×二甲苯含量+稀释剂消耗量×二甲苯含量
=0.9t/a×10%+2.2t/a×15%+1.8t/a×66%=0.09+0.33+1.188=1.608t/a。
非甲烷总烃产生量=底漆消耗量×非甲烷总烃含量+面漆消耗量×非甲烷总烃含量+稀释剂消耗量×非甲烷总烃含量=0.9t/a×26%+2.2t/a×26%+1.8t/a×100%=0.234+0.572+1.8=2.606t/a。
本项目喷调漆、喷漆和晾干废气经引风机引至喷漆废气净化装置进行处理，集气效率按80%计，风量为5000m3/h，喷漆和晾干工序时间约7h/d，全年生产360天，生产线按2520小时/年。参考《第二次全国污染源普查工业源产排污系数手册》中涂装核算环节数据，过滤棉的颗粒物净化效率90%，活性炭吸附装置处理挥发性有机物净化效率60%，光氧催化处理挥发性有机物净化效率30%，处理后的废气经15m高排气筒（P1）排放。
经计算，本项目废气有组织排放情况见下表。
表4-3  大气污染物产生、排放、治理情况汇总表
	污染源
	排放方式
	污染因子
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	排放限值

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h

	半挂车打磨产生的废气
	无组织
	颗粒物
	/
	0.444
	0.16
	封闭生产车间（除尘效率70%）
	/
	0.133
	0.048
	1.0
	/

	喷漆过程中未附着至工件表面的漆雾
	有组织
	颗粒物
	222.7
	1.113
	0.8016
	过滤棉（除尘效率90%）
	22.3
	0.111
	0.0802
	120
	3.5

	
	无组织
	颗粒物
	/
	0.278
	0.2004
	封闭生产车间（除尘效率70%）
	/
	0.083
	0.0601
	1.0
	/

	调漆、喷漆和晾干过程中挥发的有机废气
	有组织
	甲苯
	11.6
	0.058
	0.1464
	活性炭吸附装置+UV光氧化装置（综合处理效率88%）
	1.4
	0.007
	0.0176
	40
	3.1

	
	
	二甲苯
	102.1
	0.510
	1.2864
	
	12.2
	0.061
	0.1544
	70
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	165.5
	0.827
	2.0848
	
	19.9
	0.099
	0.2502
	120
	10

	
	无组织
	甲苯
	/
	0.015
	0.0366
	/
	/
	0.015
	0.0366
	2.4
	/

	
	
	二甲苯
	/
	0.128
	0.3216
	
	/
	0.128
	0.3216
	1.2
	/

	
	
	非甲烷总烃
	/
	0.207
	0.5212
	
	/
	0.207
	0.5212
	4.0
	/


本项目运营期排放的甲苯、二甲苯、NMHC和颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的排放限值。
1.2废气污染物防治措施
本项目污染治理措施为“过滤棉+活性炭吸附装置+UV光氧化装置”，属于《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中汽车车身与挂车生产排污单位--涂装生产单元的可行技术。
①根据本项目环境空气质量现状可知，项目所在地甲苯、二甲苯、NMHC和TSP环境质量现状均满足相关标准，环境空气质量较好。
②本项目采取的废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中可行技术措施。
③本项目运营期废气污染物甲苯、二甲苯、NMHC和颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的排放限值。
综上，本项目运营期废气排放对当地大气环境影响不大。
2、废水产排情况及治理措施可行性分析
本项目工作人员5人，人均每天用水量为60L/d，工作时间360d/a，用水量为0.3m3/d（108m3/a）；生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量约为0.24m3/d（86.4m³/a），生活污水排入康安物流院现有化粪池内，经市政污水管网排入城区污水处理厂。
表4-4  生活污水中污染浓度及排放量表
	项目
	PH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	生活污水量
	86.4m3/a

	产生浓度
	6-9
	400mg/L
	250mg/L
	250mg/L
	30mg/L

	产生量
	6-9
	0.035t/a
	0.022t/a
	0.022t/a
	0.003t/a

	排放标准
	6.5~9.5
	500
	350
	400
	45


本项目生活污水排放水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。
3、噪声环境影响分析及防治措施
3.1噪声源强分析
本项目建成后，噪声主要来自喷枪、干磨机、举升机等设备运行时产生的噪声，噪声值在70～90dB(A)之间。为使项目运营期噪声影响降到最低，生产设备进行减振处理，降噪值可达20dB（A）以上。
表4-5  设备噪声源值表
	序号
	名称及型号
	数量
	噪声值dB(A)
	防护措施
	减噪数值dB(A)
	采取环保措施的噪声值dB(A)

	1
	双柱举升机
	1
	80
	减振、隔声
	20
	60

	2
	整形机
	1
	85
	减振、隔声
	20
	65

	3
	烤漆喷枪
	1
	80
	减振、隔声
	20
	60

	4
	干磨机
	1
	80
	减振、隔声
	20
	60

	5
	打蜡膜抛光设备
	1
	85
	减振、隔声
	20
	65

	6
	空气压缩机
	1
	90
	减振、隔声
	20
	70


[bookmark: _Toc146798707]3.2预测方法
本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下：
1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式
相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：




式中：
Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB；
A—倍频带衰减，dB；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8BA8.tmp.png]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T——预测计算的时间段；s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8BA9.tmp.png]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb——预测点的背景值，dB（A）。
3.3噪声影响预测结果
由于本项目采用综合工时制，昼夜作业，因此本评价昼间厂界噪声，各噪声源对厂界噪声影响结果见下表。
表4-6    本项目厂界噪声预测结果单位：dB(A)
	预测点位
	预测时段
	贡献值
	标准值
	评价结果

	东厂界
	昼间
	41.54
	60
	达标

	
	夜间
	/
	50
	达标

	南厂界
	昼间
	40.61
	60
	达标

	
	夜间
	/
	50
	达标

	西厂界
	昼间
	41.95
	60
	达标

	
	夜间
	/
	50
	达标

	北厂界
	昼间
	41.18
	60
	达标

	
	夜间
	/
	50
	达标


由上表结果可知，本项目达产后，设备运行噪声对厂界噪声的贡献值在40.61~41.95dB(A)之间，基本不改变原声环境现状；噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。不会对周围声环境产生明显影响。项目50m范围内无声环境敏感点，项目噪声对周围声环境影响不大。
4、固体废物产生及处置情况
本项目运营期产生的固废主要是漆渣、废油漆桶（含稀释剂桶）、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管和生活垃圾。
（1）漆渣产生量为0.25t/a。
（2）根据建设单位提供的数据，废油漆桶（含废稀释剂桶）产生量为350个/a，折算为成重量为0.65t/a。
（3）根据喷漆工序废气源强分析，喷漆工序经过滤去除的颗粒物量为0.8116t/a，过滤棉安装量为250kg，每2个月更换一次，则废过滤棉和颗粒物产生量共计为2.3116t/a。
（4）活性炭吸附装置中2层活性炭，共15kg，每1个月更换一次，废活性炭产生量约为15kg/次，年产生量为0.18t/a。
（5）UV光氧催化废气净化器每年更换3次灯管，产生量为0.01t/a。
（6）本项目职工人数为5人，职工生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为2.5kg/d、0.9t/a。
生产固废产生及处理措施见表4-7。
表4-7   固废产生及处理措施一览表
	序号
	产生工序及装置
	固废名称
	固废属性
	危废类别
	危废代码
	形态
	产生量
	处理措施

	1
	喷漆房
	漆渣
	危险废物
	HW12
	900-252-12
	固体
	0.25t/a
	暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置

	2
	喷漆房
	废油漆桶（含稀释剂桶）
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	固体
	0.65t/a
	

	3
	废气处理装置
	废过滤棉
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	固体
	2.3116
t/a
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	废活性炭
	危险废物
	HW49
	900-039-49
	固体
	0.18t/a
	

	5
	
	废灯管
	危险废物
	HW49
	900-039-49
	固体
	0.01t/a
	

	6
	工作人员
	生活垃圾
	--
	--
	--
	固体
	0.9t/a
	定期由环卫部门进行清运


5、地下水和土壤防治措施
5.1地下水污染源及污染途径
本项目可能对地下水造成污染的途径主要为油漆或者危险废物暂存期间液体泄漏或渗滤液泄露，经土壤渗入地下水。
5.2土壤污染源及污染途径
本项目对评价范围内的土壤环境影响主要为大气沉降影响。大气沉降影响途径为调漆、喷漆过程中产生的挥发性有机物，特征因子为甲苯、二甲苯，经排气筒排放，排放的污染物经大气沉降至评价范围内的土壤环境，从而对土壤环境造成污染影响。
5.3防治措施
喷漆废气经1台活性炭吸附装置+UV光氧化装置处理后，污染物排放量减少，对周围土壤环境影响较小。
对油漆区和危废暂存间进行防渗处理，安排人员定期巡检，发现泄露及时收集处理，将风险降低到最低。
6、环境风险评价
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大，影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 
6.1风险调查及风险识别 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）“附录 B.危险物质突发环境事件风险物质及临界量表”查得，本项目风险物质主要为油漆和稀释剂，风险源为调漆房和喷漆房，风险物质存在火灾和泄漏风险。 
6.2风险潜势 
将设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV＋。单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的总量与其临界量比值即为Q；单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q。 
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 
式中 q1，q2…，qn 为每种危险物质最大存在总量，t。 
Q1，Q2，…，Qn 为与各危险物质的临界量，t。 
根据“危险物质突发环境事件风险物质及临界量表”查得，油漆、稀释剂临界量均为10t， 
本项目油漆、稀释剂贮存于原料库房内，最大贮存量为1t，得Q=0.1﹤1，无其他生产系统，则该项目环境风险潜势为I。 
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量没有超过临界量，不设置环境风险专项评价。 
6.3环境风险影响分析 
由于储存不当，油漆、稀释剂包装桶破损、员工操作不当等原因发生稀释剂或油漆泄漏，并由于明火或高热等引发火灾、泄漏事故。 
6.4风险防范措施 
为了进一步减小事故的发生，建设项目应严格执行《危险化学品安全管理条例》及健全安全生产管理制度，制定安全操作规程，配备必要的专兼职管理人员对原料库房及桶装原料进行维护管理。桶装原料在入库前，应对其外观、标志标识、产品合格证、使用说明书等进行检查核对，保证外观完好；桶装原料要存放在通风良好的阴凉处，搬运和存放时要轻拿轻放。应加强原料库房及桶装原料维护检查，切实做好稀释剂或油漆泄漏突发性泄漏事故的应急处置。 
6.5事故防范措施： 
（1）按照设计规范保证喷漆房具备通风设施，一旦发生泄漏事故能够及时扩散； 
（2）喷漆房地面必须做好防渗措施，防渗层的渗透系数不低于为1.0×10-7cm/s，地面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，防止稀释剂或油漆泄漏对下水产生影响；防爆区内严禁有地下空间，以免可燃蒸汽集聚； 
（3）喷漆房内的电器设备及仪表按防爆等级选用； 
（4）喷漆房内设有安全防护系统，包括消防系统、防雷防静电系统、报警装置、应急器材等；
（5）喷漆房内划定为禁火区域，禁绝一切火源； 
（6）配置消防器材，加强防爆电器设备日常巡视和检查工作，禁止使用易产生火花的机械和工具。 
6.6管理措施： 
（1）管理方面有详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的管理规定能在各个环节上得到充分落实； 
（2）喷漆房内醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语、标牌和防火安全制度。 
（3）制定正常、异常和紧急状态下的操作手册及维修手册，并对操作、维修人员进行培训、持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； 
（4）加强职工技能培训和安全教育，提高风险防范的意识，定期进行模拟事故演习，定期组织安全技术考试考核，严格按操作规程办事，杜绝因责任心不强而造成事故发生； 
（5）制定严密的管理制度，强化环境管理，制定应急操作规程，说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响，对重要仪器设备有完善的检查项目，维护方法，按计划进行定期维护，有专门的档案文件。 
6.7应急预案 
对可能发生的事故，建设单位应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降至最低。事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案。事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组及相关部门，进行必要的救援与监控。发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，做好撤离疏散工作。 
6.8风险分析结论 
由以上分析可以看出，建设项目涉及的危险物质为油漆、稀释剂，虽然有泄漏的危险，但只要加强生产安全和环境管理，落实风险防范措施和应急预案，完全可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将危害降到最低程度，其环境风险是可以接受的。
7、环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）提出本项目的污染源监测计划如下表。
表4-8   环境监测计划一览表
	监测要素
	监测点位
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	废气
	P1排气筒
	NMHC
	P1 排气筒
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准

	
	
	甲苯、二甲苯、颗粒物
	
	1次/年
	

	
	无组织废气
	甲苯、二甲苯、颗粒物、NMHC
	上风向1个点位、下风向3个点位
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值

	噪声
	厂界噪声测点
	连续等效A声级
	厂址四周
	每季度1次，连续监测2天
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


8、环保措施投资
本项目总投资65万元，其中环保投资10.2万元，环保投资占总投资的15.69%。环保措施投资详见表4-9。
表4-9   环保投资一览表
	序号
	类别
	污染源
	污染物
	环保设备名称
	数量
	投资（万元）

	1
	废气治理
	调漆
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	集气罩+活性炭吸附装置+UV光氧化装置
	1套
	6.5

	
	
	喷漆
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	
	
	

	
	
	晾干
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	
	
	

	2
	噪声
	生产过程
	连续等效A声级
	低噪声设备、减振基础、建筑隔声
	—
	0.5

	3
	固废
	喷漆房
	漆渣
	危险废物暂存间
	1座
	3.0

	
	
	喷漆房
	废油漆桶（含稀释剂桶）
	
	
	

	
	
	废气处理装置
	废活性炭
	
	
	

	
	
	
	废过滤棉
	
	
	

	
	
	
	废UV灯管
	
	
	

	
	
	工作人员
	生活垃圾
	垃圾桶
	—
	0.2

	合计
	
	
	
	
	10.2


9、“三同时”验收一览表
本项目竣工环保验收见表4-10。
表4-10   环境保护“三同时”验收一览表
	类别
	污染源
名  称
	环保设施
名  称
	监测因子
	监测点位
	预期
效果
	验收标准

	有组织废气
	调漆、喷漆、晾干工序
	集气罩+活性炭吸附装置+UV光氧化装置
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	P1 排气筒
	达标排放
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准

	无组织废气
	
	--
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	上风向1个点位、下风向3个点位
	达标排放
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值

	噪声
	生产过程
	低噪声设备、减振基础、建 筑隔声
	连续等效A声级
	厂址四周
	厂界达标
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	废水
	生活污水
	化粪池
	--
	--
	达标排放
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）中B级标准

	固废
	漆渣
	暂存于危险废物暂存间内
	--
	--
	定期交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单

	
	废油漆桶（含稀释剂桶）
	
	--
	--
	
	

	
	废过滤棉
	
	--
	--
	
	

	
	废活性炭
	
	--
	--
	
	

	
	废UV灯管
	
	--
	--
	
	

	
	生活垃圾
	垃圾桶
	--
	--
	定期由环卫部门清运
	--







五、环境保护措施监督检查清单
	

要素
内容
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	调漆
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	集气罩+活性炭吸附装置+UV光氧化装置
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	喷漆
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	
	

	
	晾干
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	化粪池
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）中B级标准

	声环境
	喷枪、干磨机、举升机等设备
	连续等效A声级
	低噪声设备、减振基础、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	喷漆房
	漆渣
	暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（环保部2013年 第36号公告修改）

	
	喷漆房
	废油漆桶（含稀释剂桶）
	
	

	
	废气处理装置
	废过滤棉
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	废灯管
	
	

	
	工作人员
	生活垃圾
	定期由环卫部门进行清运
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	喷漆废气经1台活性炭吸附装置+UV光氧化装置处理后，污染物排放量减少，对周围土壤环境影响较小。
对油漆区和危废暂存间进行防渗处理，安排人员定期巡检，发现泄露及时收集处理，将风险降低到最低。

	生态保护措施
	--

	环境风险
防范措施
	为了进一步减小事故的发生，建设项目应严格执行《危险化学品安全管理条例》及健全安全生产管理制度，制定安全操作规程，配备必要的专兼职管理人员对原料库及桶装原料进行维护管理。桶装原料在入库前，应对其外观、标志标识、产品合格证、使用说明书等进行检查核对，保证外观完好；桶装原料要存放在通风良好的阴凉处，搬运和存放时要轻拿轻放。应加强原料库及桶装原料维护检查，切实做好稀释剂或油漆泄漏突发性泄漏事故的应急处置；
制定《突发环境事件应急预案》并在当地环保主管部门备案，定期开展应急演练。

	其他环境
管理要求
	无




六、结论
	











综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。























附表      建设项目污染物排放量汇总表
	

分类
项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.1683t/a
	/
	0.1683t/a
	/

	
	甲苯
	/
	/
	/
	0.0381t/a
	/
	0.0381t/a
	/

	
	二甲苯
	/
	/
	/
	0.3345t/a
	/
	0.3345t/a
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.542t/a
	/
	0.542t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.035t/a
	/
	0.035t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.003t/a
	/
	0.003t/a
	/

	一般工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	漆渣
	/
	/
	/
	0.25t/a
	/
	0.25t/a
	/

	
	废油漆桶（含稀释剂桶）
	/
	/
	/
	0.65t/a
	/
	0.65t/a
	/

	
	废过滤棉
	/
	/
	/
	2.3116/a
	/
	2.3116/a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.18t/a
	/
	0.18t/a
	/

	
	废灯管
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/
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