建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 五原县佰达建材厂锅炉改建项目   

建设单位（盖章）： 五原县佰达建材厂                
编制日期：         2021年4月                         

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五原县佰达建材厂锅炉改

建项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	张平昇
	联系方式
	13904781388

	建设地点
	内蒙古（自治区）巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社

	地理坐标
	（ 108 度 17 分 17.5 秒， 41 度 7 分 41.43 秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	91热力生产和供应工程

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	30
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	66.7%


	施工工期
	2021年6月~2021年7月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增占地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（1）产业政策合理性分析

本项目主要属于D4430热力生产和供应，对照《产业结构调整指导目录》(2019），本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许类。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。

（2）选址及用地合理性分析
   项目在内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社五原县佰达建材厂院内建设，厂址相邻S212国道，项目位置交通便利，且水、电供应有保障；周边无自然保护区、地下水保护区、风景名胜区等。运营过程中产生的污染物采取有效的污染防治措施后可实现达标排放，对周围环境影响较小，满足环境管理要求；项目占地为浩丰一社的建设土地，不占用耕地，因此，项目选址及用地合理。
（3）“三线一单”符合性分析
①生态保护红线：建设项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社，根据五原县自然资源局《关于五原县佰达建材厂项目不在生态保护红线范围内的审核意见》（附件六），项目区不在五原县拟划定的生态保护红线范围内，且项目不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线的要求。


②环境质量底线：项目区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，项目在运营期会产生一定的污染物，如废水、废气、设备噪声以及固体废物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，既不会改变区域环境功能区质量要求，又能维持环境功能区质量现状，符合环境质量底线要求。
③资源利用上线：项目采用清洁能源电能，运营过程中消耗一定的电能、水，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，可以有效的利用资源和能源，符合资源利用上线的要求。
④环境准入负面清单：根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发[2018]11号），本项目所在地五原县不属于重点生态功能区。项目采取各项环保措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
五原县佰达建材厂位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社，总占地面积为9629.20m2，主要从事生产销售加气混凝土砌块、水泥制品、沥清混凝土拌合料、砂石料等。公司现年产5万m3加气混凝土砌块，2016年12月由山东海特环保科技有限公司编制了《五原县佰达建材厂年产5万m3加气混凝土砌块生产线项目环境影响报告表》；2016年12月30日，巴彦淖尔市五原县环境保护局以“五环表审［2016］70号”予以批复；2019年3月1日由五原县环境保护局以“五环验[2019]16号”文通过验收。为了节能减排，验收期间，将原环评批复的1台6t/h的生物质蒸汽锅炉改建为1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉。
实际运行过程中发现，甲醇蒸汽锅炉无法满足生产负荷，因此，五原县佰达建材厂拟投资30万元，在现有锅炉房的基础上将现有的1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉改建为1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，同时，新建生物质燃料储存库，将现有的8m高烟囱加高至35m。由于此次改建只针对锅炉，公司的生产规模、经营范围、生产工艺、原有生产设备、占地面积、建筑面积、员工人数和工作制度均无变化，本环评只对此次锅炉改建工程进行评价，不再对生产过程中涉及的污染物进行评价。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保法规，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2020）中“四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程-使用其他高污染燃料的”需编制环境影响评价报告表的类别。为此，五原县佰达建材厂于2021年3月委托我公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，评价单位结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过实地调查、现场踏勘及资料收集，并依据有关资料和在同类工程分析、类比的基础上，按照环评技术导则的要求，编制完成了《五原县佰达建材厂锅炉改建项目环境影响报告表》，呈请
审查。
二、现有项目概况

1、现有项目简介

项目名称：五原县佰达建材厂年产5万m3加气混凝土砌块生产线项目
建设性质：新建；

建设单位：五原县佰达建材厂；

建设地点：现有项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社，中心地理坐标为N41°07′40.43″，E108°17′16.75″，项目东侧为耕地；西侧为农机市场；南侧为空置废弃的厂房；北侧为自然水塘，项目地理位置图见附图一，四邻图见附图二。
占地面积：总占地面积为9629.20m2。
建设规模：5万m3加气混凝土砌块。
总投资：现有项目总投资470万元，环保投资55万元，环保投资占总投资的11.7%；
劳动定员及工作制度：现有项目劳动人员50人，年工作200天，每天两班，每班8小时制（共计3200小时）。
2、现有项目建设内容

现有项目建设情况如下表所示：

表1现有项目建设情况
名称

生产系统

现有项目建设情况
主体工程

原材料存储区
位于厂区东北角，建筑面积约30㎡，全封闭彩钢结构，存储石膏，石灰、粉煤灰、水泥采用罐车运输进厂，直接输送至存储罐内；铝粉为袋装入场，存储在浇注区
浇注区
占地面积161.28m2，浇注工序是把前道配料工序经计量及必要的调节后投入搅拌机的物料进行搅拌，制成达到工艺规定的时间、温度、稠度要求的料浆，通过浇注搅拌机浇注入模。
静养室
面积为720.09m2，静停工序主要是促使浇注后的料浆继续完成稠化、硬化的过程
切割区
占地229.82m2，切割工序是对加气混凝土坯体进行分割和外形加工，规格：10cm*20cm*60cm、20cm*20cm*60cm、20cm*30cm*60cm。
蒸养区
占地面积273.19m2，是对加气混凝土坯体进行高压蒸汽养护
成品堆放区
占地面积1528.43m2，露天堆放
锅炉房
建成1座锅炉房，占地面积127.76m2，安装一台6t/h的甲醇为燃料的锅炉，为生产供气；配套安装1套软水处理设备
公用工程

供电工程
五原县电力公司供电，年用电量65万kW.h/a
供暖工程
本项目无需供热，年生产天数为200天，生产周期在每年的4-10月，基本在非供暖期。

供水工程
由市政管网给水系统供给
供气工程
由一台6t/h的甲醇蒸汽锅炉为生产供气 
环保工程

废气

原料在厂房内卸料过程中产生的粉尘经5个喷头喷洒降尘，喷头安装在8m高车间顶部，水压强劲能够满足抑尘需求。粉磨过程产生的粉尘经强轴流风机引至生产车间外2个高度约4m的向下白铁皮排气筒，排气筒连接有布袋收尘设施。甲醇属于清洁型锅炉，烟气经高度为8m烟囱排放
废水

项目不产生生产废水，仅产生员工生活污水。现有生活污水经化粪池存储后定期清掏外运于周边村民施肥
固废

切割成型产生的边角料，厂房阻隔下来的粉尘，均回用。蒸压养护产生的残次品砖，外售。设备更换产生的废矿物油由危废暂存间内存储，定期由东阳能源有限公司回收
噪声

选用低噪声设备，通过加强设备密闭性、安装减震垫、厂房隔声等措施降噪

3、现有项目原辅材料、能源消耗
现有项目生产过程中消耗的原辅材料主要为水泥、粉煤灰等，能源主要有新鲜水、电等，消耗量见表2所示。

表2   能源消耗情况表

种类
名称
规格
用量
单位产品消耗量
原料
水泥
325#或425#
1400t/a
0.028t/m3
粉煤灰
Ⅱ级
14650 t/a
0.293t/m3
石灰
Ca0>75%
238t/a
0.069t/m3
石膏
块状
500t/a
0.01t/m3
铝粉
粉状
20t/a
0.0004t/m3
合计
16808t/a
0.40t/m3
能源
甲醇
/
1920t/a
0.6t/h
电

/

650000kW.h/a

13kWh/m3
水
/
14560m3/a
0.29m3/m3
4、公用工程

（1）给排水

现有项目生产用水由市政管网给水系统供给，主要用于搅拌、锅炉蒸汽循环等，用水量为14260m3/a，不会产生生产废水；本项目劳动定员50人，员工均为当地居民，均不在厂区内住宿，现有生活污水利用化粪池存储后，定期清掏外运于周边村民施肥。
（2）供电

现有项目供电由五原县电力公司供电，能够保证供电安全，年用电量65万kW.h/a。

（3）供气
现有项目建成1座锅炉房，占地面积127.76m2，锅炉房内安装1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉为生产供气，同时配套安装1套软水处理设备。

现有项目产排污情况

（1）废气

废气主要来源为甲醇锅炉废气、粉磨及配料过程中产生的粉尘、物料卸料、输送、堆存过程会产生无组织粉尘，将对大气环境有一定影响。
甲醇锅炉为清洁型环保锅炉，产生的废气对环境影响较小，烟气经高度为8m烟囱排放。原料在厂房内卸料过程中产生的粉尘经5个喷头喷洒降尘，喷头安装在8m高车间顶部，水压强劲能够满足抑尘需求。粉磨过程产生的粉尘经强轴流风机引至生产车间外2个高度约4m的向下白铁皮排气筒，排气筒连接有布袋收尘设施，根据《五原县佰达建材厂年产5万m3加气混凝土砌块生产线项目环境影响报告表》，原料卸料粉尘及粉磨粉尘排放量为0.825t/a。
（2）废水

现有项目不产生生产废水；现有生活废水排放量1.2m3/d、240m3/a，利用化粪池存储后，定期清掏外运于周边村民施肥。
（3）噪声

现有项目选用低噪声设备，各设备采用建筑隔声，设置减振垫。

（4）固体废物

现有项目生产过程中产生的固废主要为除尘灰，切割成型和蒸压养护产生的残次品砖、设备更换机油产生的废矿物油以及员工生活垃圾。

除尘灰产生量为6.5t/a，收集后作为原料回用于生产。切割成型过程中产生的边角料约1000t/a，经收集后重新加水搅拌，作为原料回用于生产，蒸压养护过程产生的残次品约500t/a，作为副产品外售给其他单位，经破碎后作为屋顶保温材料。本项目生产人员50人，生活垃圾产生量为5t/a。厂区设置有垃圾桶，定期集中收集后送往垃圾中转站，运往垃圾处理厂处置。本项目生产设备需定期更换润滑油，更换周期为3年一次，根据《国家危险废物名录》，本项目产生的废矿物油产生量约64kg/a，属危险废物，废物类别属“HW08，废矿物油”，收集后利用带盖容器密闭存放于危废暂存间，交由东阳能源有限公司处理。

三、改建项目概况
1、改建项目简介

项目名称：五原县佰达建材厂锅炉改建项目
建设性质：改建；

建设单位：五原县佰达建材厂；

建设地点：拟建项目在内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社五原县佰达建材厂院内建设，地理坐标为108°17′18.61428″，41°7′40.87025″，锅炉房东侧为耕地、南侧为空置废弃的厂房、西侧为成品区、北侧静养室；具体见附图三厂区总平面布置图。
占地面积：在五原县佰达建材厂院内建设，不新增占地。
总投资：本项目总投资30万元，环保投资20万元，环保投资占总投资的66.7%；

劳动定员及工作制度：本项目不增加劳动人员，年工作200天，每天两班，每班8小时制（共计3200小时）。
建设内容：

在现有锅炉房的基础上将现有的1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉改建为1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，配套安装1套多管旋风除尘器和湿式碱法脱硫除尘设施；新建1座生物质燃料储存库，将现有的8m高烟囱加高至35m。改建项目组成见表3，锅炉参数见表4。

表3   改建项目组成一览表
名称

生产系统

现有项目建设情况
改建项目建设内容
备注
主体工程
锅炉房
建成1座锅炉房，占地面积127.76m2，安装一台6t/h的甲醇为燃料的锅炉，为生产供气；配套安装1套软水处理设备
在现有锅炉房的基础上将现有的1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉改建为1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，配套安装1套多管旋风除尘器和湿式碱法脱硫除尘设施；现有软水处理设备可以满足本项目需求
改建
生物质燃料储存库

/
在锅炉房南侧新建1座半封闭生物质燃料棚，占地面积93.18m2，用于放置外购的生物质燃料
新建
公用工程

供电工程
五原县电力公司供电，年用电量65万kW.h/a
五原县电力公司供电，年用电量65万kW.h/a
依托
供暖工程
本项目无需供热，年生产天数为200天，生产周期在每年的4-10月，基本在非供暖期。

本项目无需供热，年生产天数为200天，生产周期在每年的4-10月，基本在非供暖期。

依托
供水工程
由市政管网给水系统供给
由市政管网给水系统供给

依托
供气工程
由一台6t/h的甲醇蒸汽锅炉为生产供气
由1台6t/h的生物质蒸汽锅炉为生产供气
改建
环保工程

废气

甲醇属于清洁型锅炉，烟气经高度为8m烟囱排放
锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器处理后经35m高烟囱排放；

生物质燃料存放在半封闭的燃料棚内，燃料为成型颗粒，燃料储存、装卸粉尘不做定量分析
改建
废水

现有项目未提及锅炉排水去向
现有软水处理设备是安装6t/h锅炉配备，本次改建锅炉吨位依然是6t/h，可以满足本项目需求；锅炉及软水设备排水主要污染物为无机盐，属于清净下水，可直接用于生产搅拌用水

利旧
固废

甲醇属于清洁型锅炉，不产生炉灰等固废
锅炉炉灰经出渣机排出炉外，用手推车运往生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用；除尘灰用编织袋打包装好运至生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用。脱硫渣回用于生产工序，即产即用
改建
噪声

选用低噪声设备，通过加强设备密闭性、安装减震等措施降噪

选用低噪声设备，通过加强设备密闭性、安装减震等措施降噪
依托
表4  锅炉设计参数一览表
序号
参数
具体情况
1
型号
DZL6-1.25-M

2
额定产能
6t/h
3
额定压力
1.25MPa
4
工作压力
0.6MPa

5
额定蒸汽温度
194℃
6
出口温度
164.96℃

7
给水温度
常温
2、主要生产设备
本项目设备清单见下表。
表5 设备清单
序号
设备名称
型号
数量
1
生物质蒸汽锅炉
DZL6-1.25-M 
1台
2
脱硫除尘系统(多管旋风除尘+湿式碱法脱硫除尘）
/
1套
3
软水设备
/
1套
4
引风机
/
1台
原辅材料及能源消耗
本项目原辅材料及能源消耗： 

表6 原辅材料及能源消耗情况表

序号
名称
单位
改建前消耗量
改建后消耗量
备注

1
生物质燃料

t/a

0

1480

外购

2
氢氧化钠

t/a

0

2.2
外购
3
甲醇
t/a
1920
0
外购
4
水

t/a

14560
14560
由市政管网给水系统供给
5
电

kW.h/a

650000
650000
五原县电力公司供电
本项目使用生物质燃料确保燃料的热值和供应的充足性，燃料类型为成型燃料，工业分析成分、元素组成分析低位热值一览表见表7。
表7  生物质燃料成分一览表

工业成分分析
元素组成%
低位热值KJ/kg
水

灰

挥

固

H

C

S

N

7.88
1.5
68.10
22.42
6.7
54.9
0.1
1.37
21417
4、劳动定员及工作制度

   本项目不新增劳动定员，员工在现有项目员工中调配。
表8 项目劳动定员与制度情况一览表
内容
本项目
工作制度
全年工作天数
200天
每天班次
2班
每班时间
8h
劳动定员
员工人数
2名（依托现有项目员工）
食宿情况
员工均为当地居民，均不在厂区内住宿
5、公用工程
（1）给排水
锅炉用水由市政管网给水系统供给，锅炉用水量包括蒸汽用水量、锅炉排水量和锅炉损耗量。

①锅炉蒸汽用水量   

根据建设单位提供资料，锅炉蒸汽用水量为23t/d（4600t/a）；
②锅炉排水量

根据《第二次全国污染源普查工业源排污系数手册(试用版)》（2019）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃生物质燃料锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水为），本项目成型生物质燃料年用量为1480t/a，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为527t/a（2.635t/d）；锅炉及软水设备排水主要污染物为无机盐，属于清净下水，可直接用于生产搅拌用水。
③锅炉损耗量
锅炉损耗量按照锅炉吨位的5%计算（6t/h锅炉），则锅炉的损耗量0.3m3/h（4.8m³/d，960t/a）。

综上所述，锅炉用水量为①+②+③=23t/d（4600t/a）+2.635t/d（527t/a）+4.8t/d（960t/a）=30.435t/d（6087t/a）；
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图1  水平衡图（m3/d）
（2）供电
五原县电力公司供电，年用电量65万kW.h/a，项目电量未增加。

供暖及供气

本项目冬天不生产，无需供热；生产供汽由1台6t/h的生物质蒸汽锅炉供给。

6、总平面布置

本次改建在原有锅炉房基础上进行改建，不新增占地，现有的生产车间、设施、设备布置情况均不变，全厂平面布置图见附图三。

	工艺流程和产排污环节
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图2 工艺流程图及产污节点图
一、工艺流程简述及污染工序：

燃料运输与储存：生物质成型燃料用汽车从产地运至本工程生物质燃料库。

燃烧过程：生物质锅炉以生物质成型颗粒为燃料，该燃料粒径为10~13mm的成型颗粒；生物质链条炉排上的燃料根据燃烧情况大致分为两段：炉排前段上多是刚进入炉膛内未点燃或未充分燃烧的燃料，炉排后段上多是燃烧后的炉灰混合着未完全燃烧的燃料，本锅炉的链条炉排可根据燃料的燃烧情况将一次风分两段送风，使一次风符合燃料沿炉排送料方向的燃烧情况，利于燃料在炉排上充分燃烧。

烟气除尘与排放：锅炉烟气治理采用“陶瓷多管除尘器+湿式碱法脱硫除尘"进行处理。

炉渣清理：燃烧后生成的灰渣由炉排尾部刮板出渣机排出炉外，用手推车运往生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用。大部分灰分随烟气排出，经除尘器收集后，经卸灰阀排出，用编织袋打包装好运至生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用。
锅炉用水软化、再生：为维护锅炉及热力系统安全、稳定、经济运行，避免水对设备、管道的腐蚀。项目设有锅炉水处理器(水处理系统)将锅炉水软化后再循环使用。该项目锅炉用水由市政管网给水系统供给，经软化设备除去钙、镁等硬度离子后供锅炉加热。

本项目以生物质成型颗粒为燃料，该燃料粒径为10~13mm的成型颗粒，且均为袋装，因此，燃料在储存运输过程粉尘产生量很小，本次评价不做定量分析。
产污节点
项目产污工序见下表所示：

表9 项目产污工序
污染类别

污染源名称

产生工序
主要污染因子

废气
锅炉烟气
锅炉燃烧过程
SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度、汞及其化合物
生物质燃料棚
储存、装卸过程
TSP
废水
锅炉排水及软化处理设备排水
锅炉及软水设备
无机盐
噪声

设备运行噪声

锅炉运行过程
机械噪声
固废
炉灰
锅炉
硅酸盐
除尘灰
除尘
粉尘

脱硫渣
脱硫除尘
NaHSO3


	与项目有关的原有环境污染问题
	根据《五原县佰达建材厂年产5万m3加气混凝土砌块生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有锅炉污染物排放情况如下：

废气

现有项目有1台1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉为生产供气，属于清洁型锅炉，烟气经高度为8m烟囱排放，未进行监测，因此现有锅炉没有产排污数据。

现有项目原料库为全封闭彩钢结构，粉状物料存放在原料筒仓内；原料在厂房内卸料过程中产生的粉尘经5个喷头喷洒降尘，喷头安装在8m高车间顶部，水压强劲能够满足抑尘需求。
废水
现有项目不产生生产废水；现有生活污水利用化粪池存储后，定期清掏外运于周边村民施肥；
固废
现有项目废矿物油产生量约64kg/a，属危险废物，废物类别属“HW08，废矿物油”，收集后利用带盖容器密闭存放于危废暂存间，近几年交由东阳能源有限公司处理；目前，由于东阳能源有限公司停产，不能继续接纳现有项目产生的废矿物油，因此，建议建设单位尽快委托有资质的单位处置废矿物油。
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原料筒仓                               原料厂房及喷淋设施
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危废暂存间 
现有环境问题及整改措施

根据现场勘查，了解到现有项目生产过程有如下几个环境问题，并提出相应的及整改措施：
生产使用的甲醇锅炉无法满足生产负荷，因此，将现有的1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉改建为1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，配套安装1套多管旋风除尘器和湿式碱法脱硫除尘设施。

现有的锅炉烟囱高度达不到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4中锅炉房的烟囱最低允许高度，因此，本次环评要求，将现有的8m高的烟囱加高至35m。

（3）现有项目验收时未提及锅炉及软水设备的排水去向，本次环评要求，锅炉及软水设备排水主要污染物为无机盐，属于清净下水，可直接用于生产搅拌用水。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境现状

（1）区域环境质量现状评价
根据环境影响分析，本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1项规定基本污染物环境质量现状数据“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公共或环境质量报告中的数据或结论”。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对项目所在区域进行达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用巴彦淖尔市生态环境局颁布的《巴彦淖尔市环境质量状况 公报》（2019年）中五原县隆兴昌镇的环境空气质量数据。
表10  2019年隆兴昌镇基本污染物环境质量现状   
污染物

年评价指标

浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均

20µg/m3
60

33.33

达标

NO2
年平均

20µg/m3
40

50.0

达标

PM10
年平均

72µg/m3
70

102.9

不达标

PM2.5
年平均

33µg/m3
35

94.3

达标

CO

95%日平均

1.7mg/m3
4

42.5

达标

O3
90% 8h平均

156µg/m3
160

97.5

达标

由上表可知，PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，主要原因为区域风速较高，地表扬尘所致。因此，本项目所在区域大气环境为不达标区。
2、噪声环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中关于评价等级划分的规定，“5.2.3 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，按二级评价”，本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，故声环境评价等级确定为二级评价，评价范围为周边50m范围内。
本项目声环境质量现状委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司进行监测，根据项目平面布置图和噪声污染特点，在项目四界外共设4个噪声监测点，监测点位于厂界外1m处且高出地面1.2m。监测时间为2021年4月9日—10日，监测日无大风、无降水、符合噪声监测的气象条件。声环境监测结果见表11。
                   表11  噪声监测结果        单位：dB（A）
检测点位

2021年3月24日

2021年3月25日

时间
昼间
时间
夜间

时间
昼间
时间
夜间

东厂界

E:108°17′19.07″；

N: 41°7′41.217″
09:31-09:41
50
22:01-22:11
41
10:42-10:52
51
22:35-22:45
40
南厂界

E:108°17′19.56″；N: 41°7′38.34″
09:49-09:59
50
22:15-22:25
42
10:55-11:05
50
22:52-23:02
41
西厂界

E:108°17′16.08″；N: 41°7′42.36″
10:08-10:18
53
22:31-22:41
42
11:20-11:30
50
23:10-23:20
42
北厂界

E:108°17′16.84″；N: 41°7′39.61″
10:29-10:39
52
22:48-22:58
42
11:44-11:54
52
23:27-23:37
41
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

60

50

60

50

根据监测结果，厂界声环境昼间噪声值为47.1~49.7dB（A），夜间噪声值为39.6~41.2dB（A），昼间及夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

3、地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于142、热力生产和供应工程中的其他”类别，环评报告表属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。
4、土壤

（1）评价等级

本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型项目环境影响评价工作等级应根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和项目所在地周边的土壤环境敏感程度确定。

2）行业分类

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附表 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于导则附录中附录A中的“电力热力燃气及水生产和供应业中的其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

	环境

保护

目标
	（1）大气环境
本项目厂界外 500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区，南侧212m处有1处村庄。
（2）声环境
本项目厂界外 50米范围内无声环境保护目标。
表12 环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离（m）

大气环境

N:41°7′31.26057″

E:108°17′24.31744″
王明武圪旦
居民

，17户
环境功能区二类
S
212
声环境
项目区周边50m范围内


	污染

物排
放控

制标
准
	1、废气排放标准

运营期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉的燃煤锅炉排放标准，燃料棚粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限制，具体标准见下表。

表13  大气污染物排放标准

污染物
二氧化硫
颗粒物

氮氧化物
烟气黑度（林格曼黑度，级）
汞及其化合物
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
300mg/m3
50mg/m3
300mg/m3
≤1
0.05
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
/
周界外浓度最高点1.0
/
/
/
2、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

                       表14 噪声排放标准           单位：dB(A)
《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011
昼间
夜间

70

55

工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

60
50
3、固体废物排放
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

	总量

控制

指标
	根据我国环保“十三五”期间对总量控制的有关要求，本项目实施总量控制指标为SO2、NOx；

原环评批复的总量为，SO2：0.45 t/a，NOx：1.5t/a。
本项目锅炉以生物质为燃料，年生产200d，每天运行16h。根据建设单位提供资料，生物质消耗量为1480t/a，燃料燃烧废气中主要污染因子为烟尘、SO2、NOx，根据《第二次全国污染源普查工业源排污系数手册(试用版)》（2019）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”中的数据，其中废气量为6240Nm3/t燃料计算，SO2按17Skg/t燃料计算，1.02kg/t燃料计算；则本项目NOx产生量为1.51t/a；SO2产生量为2.516t/a；锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器处理后经35m高烟囱排放，NOx排放量为1.51t/a；SO2排放量为0.7548t/a。
本项目较原环评增加量为：SO2 0.3048t/a、NOx0.01t/a。
综上所述，本项目建议申请总量控制指标为：SO2 0.3048t/a、NOx0.01t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环
境保

护措
施
	施工期工艺流程及排污节点图

本项目在原有锅炉房基础上进行改建，施工期环境影响主要为设备安装产生的噪声、废弃包装物，汽车行驶产生的道路扬尘、尾气，施工人员产生的生活污水和生活垃圾。本项目施工期约为1个月。施工工艺流程及产污工序见图2。
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图2施工期工艺流程及排污节点图

1、大气环境影响分析及保护措施
本项目施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m内。施工单位应加强施工车辆管理，要求对进出场地的施工车辆勤冲洗，对车辆途经路段勤洒水、清扫。运输路线尽量选择既有的道路，所有临时道路均需清洁、湿润，运输车辆尽可能减缓行驶速度，可将汽车行驶产生的道路扬尘影响降到最低。施工机械和运输车辆排放的大气污染物，通过加强施工管理，定期维修养护施工机械和车辆，使设备和车辆处于良好的运行工况，并使用符合相关标准的燃料，可减少尾气的排放，将对周围环境影响降到最低。
（2）废水环境影响分析及保护措施
主要由建筑施工废水和施工人员生活污水两部分组成。

（1）施工废水
项目建设期施工废水包括混凝土保养废水和机械设备清洗产生的废水，废水中主要含有的污染物为SS，工程拟设置沉淀池集中收集废水。废水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不随意排放。

（2）生活污水

该项目设备安装期为1个月，根据建设单位介绍，该项目施工期平均每天工人10人，按施工人员人均日用水量约80L，其中80%成为污水排出，则平均日生活污水排放量达0.64m3，施工期生活污水排放总量共计19.2m3，主要污染物为BOD5、CODcr、SS、NH3-N。污水排入化粪池收集后定期清掏外运于周边村民施肥。

废水均合理处置，不外排，对周围环境影响较小。
（3）固体废物环境影响分析及保护措施
根据该项目建设内容，其施工期固体废弃物主要包括：施工人员的生活垃圾和设备安装产生的废弃包装材料。生活垃圾主要为残剩食物、塑料、废纸等。

①生活垃圾

项目施工场地平均每天有各类施工人员10人，按每人每天产生0.5kg垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量为0.15t。生活垃圾包括残剩食物、塑料、废纸等，由施工区设置的垃圾箱统一收集后，定期清运至环卫部门指定地点处置。
②废弃包装材料
施工产生的废弃包装材料集中收集后外售废品收购站；
固废均合理处置，对周围环境影响较小。

（4）噪声环境影响分析

噪声扰民是施工工地最为严重的污染因素，主要有设备安装过程中使用吊车、卷扬机、电焊机等设备时产生设备噪声以及汽车运输噪声。其声源值见表15。

表15 施工期主要机械设备噪声源强度

施工阶段

噪声特点

主要噪声源

声功率级dB(A)

设备安装阶段

施工期短

局部声源强度大

但位于室内影响面相对较小

吊车

105~115

电动卷扬机

85~90

电焊机

95

运输车辆

90~95

从表15可以看出，设备安装阶段的施工机械大多数声功率较低，一般在90dB(A)左右，个别声功率较高的机械使用时间短，部分主要在室内使用，对施工厂界外的声环境影响较小。施工单位通过采取合理安排施工时间、选择低噪声设备、定期维修养护施工机械、设置隔声屏障、合理布局施工区、控制汽车鸣笛等降噪减震措施进一步降低施工噪声对周围声环境的影响，采取上述措施后，施工期噪声符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。综上所述，施工期噪声对环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	项目建成后主要污染源为锅炉烟气、软化设备排水、锅炉运行过程产生的炉灰、除尘灰及脱硫渣；本项目不新增劳动定员，因此未新增生活污水及生活垃圾排放。
一、废气
本项目运营期主要的大气污染源为锅炉烟气。

源强核算

1）热风炉废气
本项目锅炉以生物质为燃料，年生产200d，每天运行16h。生物质消耗量为1480t/a，燃料燃烧废气中主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx，因此，根据《第二次全国污染源普查工业源排污系数手册(试用版)》（2019）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”中的数据，生物质锅炉颗粒物、SO2、NOX产排污系数见下表。
表16   生物质锅炉产污系数表

污染物

烟气量

二氧化硫

颗粒物
氮氧化物

产污系数

6240Nm3/t

17Skg/t燃料

0.5kg/t燃料

1.02kg/t燃料

注：表中SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，本项目生物质燃料的含硫量计为S%=0.1%。

表17    生物质锅炉烟气产排情况
污染物

废气量

二氧化硫
颗粒物
氮氧化物

产污系数

6240Nm3/t
17Skg/t燃料
0.5kg/t燃料
1.02kg/t燃料
产生量（t/a）
9.235×106Nm3/a
2.516
0.74
1.51
产生浓度mg/m3
272.4
80.13


163.5
治理措施
锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器处理后经35m高烟囱排放（多管旋风除尘器除尘效率为70%，湿式碱法脱硫除尘器除尘效率为87%，总的除尘效率为96.1%；湿式碱法脱硫效率为70%）
浓度mg/m3
9.235×106Nm3/a

81.73
3.14
163.5
排放量（t/a）
0.7548
0.029
1.51
产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指燃煤收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量(S%)为3%，则S=3。烟尘的产污系数是以含灰量(A%)的形式表示的，其中含灰量(A%)是指燃煤收到基灰分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中灰分含量为15%，则A＝15；本项目S=0.1，A=1.5。
由上表可知，锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器（除尘效率为96.1%、脱硫效率为70%）处理后经35m高烟囱排放，锅炉废气量为9.235×106m3/a，颗粒物排放量为0.029t/a、SO2排放量为0.7548t/a，NOx排放量为1.51t/a；颗粒物排放浓度为3.14mg/m3，SO2排放浓度为81.73mg/m3，NOx排放浓度为163.5mg/m3，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

2）燃料储存、装卸粉尘
生物质燃料存放在半封闭的燃料棚内，燃料为成型颗粒，燃料储存、装卸粉尘不做定量分析。
大气环境影响分析

（1）大气环境影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中关于评价项目分级判据的规定及工程设计单位提供的技术资料，结合初步工程分析，本项目排放的大气污染物主要有颗粒物、SO2、NOx。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

         Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

         Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级按下表分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上公式计算。
表18 评价工作级别

评价工作等级

评价工作等级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定的预测模式计算每种污染物的最大影响程度和最远影响范围。

    经估算模式计算得出，工程排放的废气中，Pmax=1.44%＜10%，因此评价等级为二级

，评价范围为以本项目为中心5km×5km的矩形区域。
（2）大气环境影响预测与分析

本项目运营期主要的大气污染源为锅炉烟气。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本评价采用其推荐的估算模式AERSCREEN进行预测计算。预测模式主要参数见表19，主要污染源排放清单见表20，预测结果见表21。
表19 估算模式参数表

城市/农村

最高环境温度℃

最低环境温度℃

最小风速m/s

风速计高度m

土地利用类型
区域湿度条件

是否考虑地形

是否考虑海岸线熏烟

农村

37.1

-26.8

0.5

10

设施农用地
干燥

否

否

表20 项目有组织大气污染源参数清单
序号
污染源
名称
坐标
排气筒底部海拔高度(m)
排气筒高度(m)
排气筒出口内径(m)
烟气流速（m3/h）
烟气温度(℃)
排放
工况
排放因子
排放
量(t/a)
X
Y
1
锅炉烟气
41°7′41.21″
108°17′18.86″
1023
35
1
2885.9
50
正常
颗粒物
0.029
SO2
0.7548
NOX
1.51
表21  锅炉烟气估算模式预测结果
距离（m）
SO2
NOX
颗粒物
浓度mg/m3
占标率

浓度mg/m3
占标率

浓度mg/m3
占标率

10
4.36E-06
0
8.73E-06
0
1.67E-07
0
25
3.84E-04
0.08
7.68E-04
0.31
1.47E-05
0
50
1.43E-03
0.29
2.87E-03
1.15
5.50E-05
0.01
75
1.06E-03
0.21
2.13E-03
0.85
4.08E-05
0.01
100
1.41E-03
0.28
2.82E-03
1.13
5.41E-05
0.01
125
1.64E-03
0.33
3.28E-03
1.31
6.28E-05
0.01
150
1.79E-03
0.36
3.58E-03
1.43
6.85E-05
0.02
161
1.80E-03
0.36
3.60E-03
1.44
6.90E-05
0.02
175
1.79E-03
0.36
3.59E-03
1.44
6.88E-05
0.02
200
1.75E-03
0.35
3.50E-03
1.4
6.70E-05
0.01
300
1.79E-03
0.36
3.57E-03
1.43
6.84E-05
0.02
400
1.69E-03
0.34
3.37E-03
1.35
6.46E-05
0.01
500
1.52E-03
0.3
3.04E-03
1.22
5.82E-05
0.01
600
1.36E-03
0.27
2.73E-03
1.09
5.23E-05
0.01
700
1.27E-03
0.25
2.53E-03
1.01
4.85E-05
0.01
800
1.24E-03
0.25
2.47E-03
0.99
4.74E-05
0.01
900
1.19E-03
0.24
2.37E-03
0.95
4.55E-05
0.01
1000
1.13E-03
0.23
2.26E-03
0.9
4.33E-05
0.01
1100
1.07E-03
0.21
2.14E-03
0.86
4.11E-05
0.01
1200
1.02E-03
0.2
2.03E-03
0.81
3.89E-05
0.01
1300
9.65E-04
0.19
1.93E-03
0.77
3.70E-05
0.01
1400
9.19E-04
0.18
1.84E-03
0.73
3.52E-05
0.01
1500
8.76E-04
0.18
1.75E-03
0.7
3.36E-05
0.01
1600
8.36E-04
0.17
1.67E-03
0.67
3.20E-05
0.01
1700
7.99E-04
0.16
1.60E-03
0.64
3.06E-05
0.01
1800
7.65E-04
0.15
1.53E-03
0.61
2.93E-05
0.01
1900

7.33E-04

0.15

1.47E-03

0.59

2.81E-05

0.01

2000

7.04E-04

0.14

1.41E-03

0.56

2.70E-05

0.01

2100

6.78E-04

0.14

1.36E-03

0.54

2.60E-05

0.01

2200

6.53E-04

0.13

1.31E-03

0.52

2.50E-05

0.01

2300

6.30E-04

0.13

1.26E-03

0.5

2.41E-05

0.01

2400

6.08E-04

0.12

1.22E-03

0.49

2.33E-05

0.01

2500

5.88E-04

0.12

1.18E-03

0.47

2.25E-05

0.01

最大值161m处
1.80E-03
0.36
3.60E-03
1.44
6.90E-05
0.02
D10％
未出现
由估算模式计算结果可知：

锅炉烟气预测结果：最大落地浓度出现在下风向161m处，SO2最大落地浓度为1.80E-03mg/m3，占标率为0.36%，NOx最大落地浓度为3.60E-03mg/m3，占标率为1.44%，颗粒物最大落地浓度为6.90E-05mg/m3，占标率为0.02%，预测因子预测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

经计算排放源大气环境防护距离，计算结果无超标点，因此本工程不需设置大气环境防护距离。

（4）大气污染物有组织排放量核算

表22 大气污染物排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度mg/m³

核算年排放量t/a

主要排放口

1

烟囱
颗粒物
3.14
0.029
SO2
81.73
0.7548
NOX
163.5
1.51
达标可行性分析

本项目运营期主要的大气污染源为锅炉烟气。

①除尘
本项目采用多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器对烟气进行除尘。旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。它属于中效除尘器，且可用于高温烟气的净化，是应用广泛的一种除尘器，多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。碱法脱硫除尘器是一种成熟高效除尘脱硫装置。该除尘系统可净化烟气中的小颗粒物，当引风机启动以后除尘器内空气迅速排出，与此同时含尘气体受大气压的作用、进入除尘器内部，与反射喷淋装置喷出的洗涤水雾充分混合，烟气中的细微尘粒凝并成粗大的聚合体，在导向器的作用下，气流高速冲进水斗的洗涤液中，液面产生大量的泡沫并形成水膜，使含尘烟气与洗涤液有充分时间相互作用捕捉烟气中的粉尘颗粒。本次项目所安装的多管旋风除尘器，除尘效率可达70%。碱法脱硫除尘设备除尘效率87%以上，可使颗粒物浓度达标排放。
②脱硫
本项目采用碱法脱硫（氢氧化钠），氢氧化钠作为吸收剂，脱硫效率可达到70%。
脱硫工艺原理

钠碱法脱硫工艺是用NaOH吸收烟气中的二氧化硫，脱硫后烟气中的污染物达到排放标准后经烟囱排放。

吸收过程：

烟气中的SO2与碱吸收接触后，发生如下反应：

      2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O        （1）

      Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3       （2）

以上两式总反应为：NaOH+SO2→NaHSO3      （3）

反应（2）表明，反应（1）生成的Na2SO3仍具有脱除SO2的能力，但反应（2）和反应（3）生成的NaHSO3（亚硫酸氢钠）则不再具有脱除SO2的能力，也就是说，对烟气中SO2进行脱除的主要物质是 Na2SO3（亚硫酸钠）。

中和过程：

吸收烟气中SO2的脱硫液 Na2SO3溶液要进行中和处理。中和处理的目的是将吸收液中的NaHSO3 中和为 Na2SO3，即：

NaHSO3+NaOH →Na2SO3+H2O    （4）

根据以上原理，设计的脱硫系统用NaOH脱除SO2后，将主要以NaHSO3（亚硫酸氢钠）的形式排放。
综上所述，锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器处理后经35m高烟囱排放，颗粒物排放浓度为3.14mg/m3，SO2排放浓度为81.73mg/m3，NOx排放浓度为163.5mg/m3，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，本项目采取的脱硫除尘措施可行。
表23 建设项目大气环境影响评价自查表
工作内容

自查项目
评价等级与范围

评价等级

一级(
二级(
三级(
评价范围

边长=50km(
边长5~50km(
边长=5km(
评价因子

SO2+NOx排放量
≧2000t/a(
500~2000t/a(
<500t/a(
评价因子

基本污染物（ PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）

其他污染物（ ）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准
国家标准(
地方标准(
附录D(
其他标准(
现状评价

环境功能区

一类区(
二类区(
一类区和二类区(
评价基准年

（2019）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据(
现状补充监测(
现状评价

达标区(
不达标区(
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
拟替代的污染源(
其他在建、拟建项目污染源(
区域污染源(
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD(
ADMS(
AUSTAL2000(
EDMS/AEDT(
CALPUFF(
网络模型(
其他(
预测范围

边长≧50km(
边长5~50km(
边长=5km(
预测因子

预测因子（颗粒物、SO2、NOX）
包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≦100%(
C本项目最大占标率>100%(
正常排放年均浓度贡献值
一类区

C本项目最大占标率≦10%(
C本项目最大占标率>10%(
二类区

C本项目最大占标率≦30%(
C本项目最大占标率>30%(
非正常排放1h浓度贡献值
非正常持续时长（/）h

C非正常占标率≦100%(
C非正常占标率>100%(
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标(
C叠加不达标(
区域环境质量的整体变化情况

k≦-20%(
k>-20%(
环境监测计划

污染源监测

监测因子：（颗粒物、SO2、NOx）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测(
环境质量监测

监测因子：（）
监测点位数（）

无监测(
评价结论

环境影响

可以接受(      不可以接受(
大气环境防护距离

距（）厂界最远（）m

污染源年排放量

SO2:（0.7548）t/a

NOx:（1.51）t/a
颗粒物:（0.029）t/a

VOCs:（ ）t/a

注：

“(”为勾选项，填“√”；“（    ）”为内容填写项
二、废水

本项目不新增劳动定员，没有生活污水产生，废水主要为锅炉及软水设备排水。

根据《第二次全国污染源普查工业源排污系数手册(试用版)》（2019）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃生物质燃料锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目成型生物质燃料年用量为1480t/a，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为527t/a（2.635t/d）；锅炉及软水设备排水主要污染物为无机盐，属于清净下水，可直接用于生产搅拌用水。现有项目搅拌用水量为46.3m3/d，锅炉及软化设备的排水量为2.635m³/d，因此，搅拌工序可完全消纳锅炉排水，故锅炉排水用于生产搅拌用水可行。
噪声

本项目噪声主要为锅炉在运行的过程中，使用风机、水泵等产生的噪声，具体见表24，本次评价主要对设备厂房噪声进行预测分析。

表24  本项目噪声源强一览表

序号

设备名称
单位
数量
噪声源（dB (A)）
措施
备足
1
锅炉
台
1
80~85
基座减震、墙体隔声
连续
2
引风机
台

1
90~95
基座减震

连续
3
水泵
台

1
80~85
基座减震

间断
（1）噪声值预测值计算

本次环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下：

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：
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式中：

Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室外的倍频带声压级


[image: image9.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：

    TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级
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式中：

    Q—指向性因数；

    R—房间常数；

    r —声源在靠近围护结构某点处的距离，m。

室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：

     Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

     Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

     N—室内声源总数。

③噪声贡献值计算

拟建项目声源对预测点产生的贡献值为：
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式中：

    tj—在T时间内j声源工作时间，s；

    ti—在T时间内i声源工作时间，s；

    T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

④预测值计算
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式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb—预测点的背景值，dB（A）。
为了说明拟建项目对周围声环境的影响程度，以两次现状监测点最大值做为评价点，预测工程投产后厂界噪声预测值，见表25。

表25 项目厂界噪声预测结果       单位：dB（A）

位置

昼间
夜间
超标情况
贡献值

背景值

预测值

贡献值

背景值

预测值

厂界东侧

25.3
51
51.12
25.3
41
41.12
未超标
厂界南侧

22.8
50
50.01
22.8
42
42.01
厂界西侧

24.9
53
50.08
24.9
42
42.08
厂界北侧

24.1
52
50.05
24.1
42
42.05
正常运行情况下，本项目厂界昼间噪声预测值在50.01~50.12dB(A)之间，夜间噪声预测值在41.12~42.08dB(A)之间，各厂界噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

为进一步减小本项目的噪声对周边声环境的影响，保证本项目所在区域不因本项目的建设而降低声环境现状质量，建设单位采取以下防治措施：

（1）加强噪声设备的维护管理，对高噪声源强设备加装基础减振装置；

（2）选用低噪声设备。

四、固体废弃物

本项目固体废物主要为锅炉运行过程产生的炉灰、除尘灰及脱硫渣。
（1）炉灰 

本项目生物质锅炉产生的炉灰量的计算参照同类项目采用下式估算：

G=W×A×（1-B）

式中：G——炉渣产生量，t/a；

A——灰分含量，%；本项目生物质燃料的灰分按1.5%计；

W——燃料耗量，t/a；

B——飞灰占生物质燃料中总灰分的百分比，%。根据查阅资料一般小于3%，本项目取3%。

则本项目的炉灰产生量为21.534t/a，锅炉炉灰经出渣机排出炉外，用手推车运往生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用。炉灰主要成分为硅酸盐(含量为20. 93%)、钾盐以及铁的化合物(含量为1. 62%)。此外，灰分中还含有锰、镁、锌、钙、硼等对作物有益的元素，本项目生产使用的粉煤灰主要成分也是硅酸盐，故回用于生产工序可行。
（2）除尘灰 

本项目除尘灰产生量为0.518t/a，除尘灰用编织袋打包装好运至生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用。生物质锅炉除尘灰的成分与炉灰相近，故回用于生产工序可行。
（3）脱硫渣 

本项目脱硫渣产生量为2.7t/a，回用于生产工序，即产即用。脱硫渣一般用于砖厂制砖，现有项目是砌块砖项目，故脱硫渣可回用于现有项目生产工序。
五、污染物排放清单
表26 废气污染物排放清单
序号

废气来源

主要污染物

污染控制措施

污染物

产生

污染物排放

排放标准限值mg/m3
执行

标准

G1

锅炉烟气
颗粒物
锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器处理后经35m高烟囱排放（多管旋风除尘器除尘效率为70%，湿式碱法脱硫除尘器除尘效率为87%，总的除尘效率为96.1%；湿式碱法脱硫效率为70%）
80.13mg/m3，0.74t/a
3.14mg/m3，0.029t/a
50
颗粒物、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值
SO2
272.4mg/m3，2.516t/a
81.73mg/m3，0.7548t/a
300
NOx
163.5mg/m3，1.51t/a
163.5mg/m3，1.51t/a
300
G2
燃料储存装卸粉尘
颗粒物
生物质燃料存放在半封闭的燃料棚内，燃料为成型颗粒
少量
少量
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值
表27废水污染物排放清单

废水污染源

废水及污染物排放量

废水处理措施

污染物

污染物排放总量（t/a）

排放方向

锅炉及软化设备排水
527t/a
用于生产搅拌用水
/
0
不外排
表28 固体废物排放清单

序号

废渣来源

及名称

污染物组成(wt)
固废

性质

排放量

（t/a)
排放

规律

执行

标准

排放方式及方向

S1
除尘灰
粉尘
I 类一般固废
0.518
间断

《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（公告2013年第36号）中的标准

回用于生产工序，即产即用
S2
炉灰
硅酸盐
I 类一般固废
21.534
间断
S3
脱硫渣
NaHSO3
I 类一般固废
2.7
间断
总计

一般固废
15.789
六、污染物排放“三本账”
改建前后污染物排放情况统计见下表29：
              表29 改建前后全厂污染物排放“三本账”   （单位：t/a）

种类

污染物

名称

原有项目排放量（以新带老削减量）（t/a）
改建项目

建成后全厂排放增减量（t/a）
最终排放量（t/a）
产生量

削减量（t/a）

排放量（t/a）
废气

锅炉废气
烟气量

/
923.5万m³/a

0

923.5万m³/a

+923.56万m³/a
923.5万m³/a

颗粒物

/

0.74
0.711
0.029
+0.029
0.029
SO2
/
2.516
1.761a
0.7548
+0.7548
0.7548
NOx
/
1.51
0

1.51
+1.51
1.51
生产粉尘
0.825
/
/
/
/
0.825
废水

锅炉及软化设备排水
0
527t
527
0
0
0
生活污水
0
/

/

/

/

0
固废
生产过程除尘灰
0
/

/

/

/

0
边角料
0
/

/

/

/

0
残次品
500
/

/

/

/

500
生活垃圾
5
/

/

/

/

5
废矿物油
0.064
/

/

/

/

0.064
炉灰
0
21.534
21.534
0
0

0

锅炉收尘灰
0
0.518
0.518
0
0

0
脱硫渣
0
2.7
2.7
0
0

0
七、环保投资

本项目总投资30万元，其中环保投资为20万元，占总投资66.7%。

表30 环保投资概算表
序号
类别
治理对象
治理方案
投资
（万元）
1

废气治理
锅炉烟气
将现有的1台6t/h甲醇蒸汽锅炉改建为1台6t/h的生物质蒸汽锅炉；烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器处理后经35m高烟囱排放；同时将现有烟囱加高至35m


17
在锅炉房南侧新建1座1座半封闭生物质燃料棚，占地面积93.18m2
2

废水治理
锅炉及软化设备排水
锅炉及软水设备排水主要污染物为无机盐，属于清净下水，可直接用于生产搅拌用水。

0
3

固废治理
炉灰
锅炉炉灰经出渣机排出炉外，用手推车运往生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用

0
除尘灰
除尘灰用编织袋打包装好运至生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用

脱硫渣
回用于生产工序，即产即用

4
声环境治理
设备
选用低噪声设备，通过加强设备密闭性、安装减振等措施
3
总计
20
八、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托地方环保监测站或第三方有相应检测资质的单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）以及拟建项目废气、废水和噪声等污染源的产、排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：

本工程环境监测计划见表31。

表31环境监测工作计划

类别

监测位置

监测因子

监测频率

废气

锅炉烟尘
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、汞及其化合物
1次/每年
厂界
颗粒物
1次/每年

噪声

厂界

等效连续A声级

1次/每年
九、建设项目环境保护“三同时”验收内容

建设项目环境保护“三同时”验收内容见表32。
表32建设项目环境保护“三同时”验收一览表

分类

污染源

监测因子

监测点位及频次
污染防治措施

预期效果

废气

锅炉烟气
SO2、颗粒物、氮氧化物、烟气黑度、汞及其化合物
烟囱，连续监测2天，每天至少监测3次
锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器处理后经35m高烟囱排放（多管旋风除尘器除尘效率为70%，湿式碱法脱硫除尘器除尘效率为87%，总的除尘效率为96.1%；湿式碱法脱硫效率为70%
颗粒物、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；
燃料储存装卸废气
颗粒物
厂界，连续监测2天，每天至少监测3次
生物质燃料存放在半封闭的燃料棚内，燃料为成型颗粒
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值
废水
锅炉及软化设备排水
无机盐

/
锅炉及软水设备排水主要污染物为无机盐，属于清净下水，可直接用于生产搅拌用水。

不外排
噪声
设备噪声

等效 A 声级

厂界四周，昼间、夜间各1次，连续2天

选用低噪声设备，采取减振等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求

固废
炉灰


硅酸盐
/
锅炉炉灰经出渣机排出炉外，用手推车运往生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用
不外排
除尘灰
粉尘
/
除尘灰用编织袋打包装好运至生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用
脱硫渣
NaHSO3
/
回用于生产工序，即产即用



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟囱
	颗粒物
	锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器处理后经35m高烟囱排放
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	燃料储存、装卸粉尘
	颗粒物
	生物质燃料存放在半封闭的燃料棚内，燃料为成型颗粒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值

	地表水环境
	锅炉及软化设备排水
	无机盐
	锅炉及软水设备排水主要污染物为无机盐，属于清净下水，可直接用于生产搅拌用水。
	不外排

	声环境
	设备噪声
	等效 A 声级
	选用低噪声设备，通过加强设备密闭性、安装减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	锅炉炉灰经出渣机排出炉外，用手推车运往生产工序的原料库，回用于生产工序，即产即用；除尘灰用编织袋打包装好运至生产工序的原料库

，回用于生产工序，即产即用；脱硫渣回用于生产工序，即产即用

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	无

	其他环境
管理要求
	无


六、结论
	（1）产业政策合理性分析

本项目主要属于D4430热力生产和供应，对照《产业结构调整指导目录》(2019），本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许类。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。

（2）选址及用地合理性分析
   项目在内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社五原县佰达建材厂院内建设，厂址相邻S212国道，项目位置交通便利，且水、电供应有保障；周边无自然保护区、地下水保护区、风景名胜区等。运营过程中产生的污染物采取有效的污染防治措施后可实现达标排放，对周围环境影响较小，满足环境管理要求；项目占地为浩丰一社的建设土地，不占用耕地，因此，项目选址及用地合理。
（3）“三线一单”符合性分析
①生态保护红线：建设项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社，根据五原县自然资源局《关于五原县佰达建材厂项目不在生态保护红线范围内的审核意见》（附件六），项目区不在五原县拟划定的生态保护红线范围内，且项目不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线的要求。
②环境质量底线：项目区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，项目在运营期会产生一定的污染物，如废水、废气、设备噪声以及固体废物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，既不会改变区域环境功能区质量要求，又能维持环境功能区质量现状，符合环境质量底线要求。
③资源利用上线：项目采用清洁能源电能，运营过程中消耗一定的电能、水，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，可以有效的利用资源和能源，符合资源利用上线的要求。
④环境准入负面清单：根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发[2018]11号），本项目所在地五原县不属于重点生态功能区。项目采取各项环保措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各 项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。




建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	锅炉烟气
	颗粒物
	
	
	
	0.029t/a
	
	0.029t/a
	+0.029t/a

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	0.7548t/a
	
	0.7548t/a
	+0.7548t/a

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	1.51t/a
	
	1.51t/a
	+1.51t/a

	
	生产粉尘
	0.825t/a
	0.825t/a
	
	
	
	0.825t/a
	0

	废水
	锅炉及软化设备排水
	
	
	
	0
	
	0
	0

	
	生活污水
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	一般工业

固体废物
	生产过程除尘灰
	6.5t/a
	0
	
	
	
	6.5t/a
	0

	
	边角料
	1000t/a
	0
	
	
	
	1000t/a
	0

	
	残次品
	500
	0
	
	
	
	500t/a
	0

	
	生活垃圾
	5
	0
	
	
	
	5t/a
	0

	
	炉灰
	
	
	
	21.534t/a
	
	21.534t/a
	+21.534t/a

	
	锅炉收尘灰
	
	
	
	0.518t/a
	
	0.518t/a
	+0.518t/a

	
	脱硫渣
	
	
	
	2.7t/a
	
	2.7t/a
	+2.7t/a

	危险废物
	废矿物油
	0.064t/a
	0
	
	
	
	0.064t/a
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件三  《五原县佰达建材厂年产5万m3加气混凝土砌块生产线项目竣工环境保护验收意见》
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附件五 营业执照 
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附件六  关于五原县佰达建材厂项目不在生态保护红线范围内的审核意见
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附图一 地理位置图
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附图二 厂区四邻图
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附图三 厂区平面布置图
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附图五 评价范围及敏感点分布图
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[image: image27.emf]建设项目环评审批基础信息表

建设单位（盖章）：

填表人（签字）： 建设单位联系人（签字）：

建设

项目

建设

单位

评价

单位

污

染

物

排

放

量

污染物

废水

废气

项目涉及保护区

与风景名胜区的

情况

五原县佰达建材厂

五原县佰达建材厂锅炉改建项目

在现有锅炉房的基础上将现有的1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉改建为1台6t/h的生物质蒸汽锅

炉，配套安装1套多管旋风除尘器和湿式碱法脱硫除尘设施；新建1座生物质燃料储存

库，将现有的8m高烟囱加高至35m。

内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社五原县佰达建材厂院内建设

91热力生产和供应工程

   

 

 

 

 

项目名称

建设内容、规模

项目代码

建设地点

项目建设周期（月） 计划开工时间

环境影响评价行业类别 预计投产时间

建设性质

国民经济行业类型

现有工程排污许可证编号

（改、扩建项目）

项目申请类别

规划环评开展情况 规划环评文件名

规划环评审查机关 规划环评审查意见文号

建设地点中心坐标

（非线性工程）

经度 纬度 环境影响评价文件类别 环境影响报告表

建设地点坐标（线性工程） 起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度 工程长度（千米）

总投资（万元） 环保投资（万元） 环保投资比例

单位名称 法人代表 单位名称 证书编号

统一社会信用代码

（组织机构代码）

技术负责人 环评文件项目负责人 联系电话

通讯地址 联系电话 通讯地址

现有工程

（已建在建）

本工程

（拟建或调整变更）

排放方式

①实际排放量

（吨年）

②许可排放量

（吨年）

③预测排放量

（吨年）

④以新带老削减

量（吨年）

⑤区域

削减量（吨年）

⑥预测排放总量

（吨年）

⑦排放增减量

（吨年）

废水量万吨年

氨氮

总磷

总氮

废气量（万标立方米年）

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

挥发性有机物

级别

主要保护对象

（目标）

工程影响情况 是否占用

占用面积

（公顷）

1

2

3

4 5 5

1.0  2021 6

2021 7

       

92150821MA0N4XY14N 18804890664

13904781388

         

                

      

                

                                 

/                                  

/                                  

/                                  

年月

年月

改、扩建

新申项目

不需开展

D4430

热力生产和供应

无

无

无 无

五原县佰达建材厂 张志强 内蒙古海渊环保科技有限公司

张平昇 万立

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆镇

东绕城浩丰一社

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗大杨公寓519室

不排放

间接排放： 市政管网

集中式工业污水处理厂

直接排放： 受纳水体_______________________________

避让 减缓 补偿 重建（多选）

避让 减缓 补偿 重建（多选）

避让 减缓 补偿 重建（多选）

避让 减缓 补偿 重建（多选）

108.288127  41.129099 

+

/ / /

“ ”

/ / / /

( / )

COD

/

30.00  20.00  66.67%

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

923.500 

0.755 

1.510 

0.029 

0.000 

总体工程

（已建在建拟建或调整变更）

平衡替代本工

程

影响及主要措施

生态保护目标

名称 生态防护措施

自然保护区

饮用水水源保护区（地表）

饮用水水源保护区（地下）

风景名胜区

+ +

                                               

0.000  0.000  0.000 

0.000  0.000 

0.000  0.000 

0.000  0.000 

0.000  0.000 

923.500  923.500 

0.755  0.755 

1.510  1.510 

0.029  0.029 

0.000  0.000 

/

/

/

/

/

注：、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

、分类依据：国民经济行业分类

、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

、指该项目所在区域通过区域平衡专为本工程替代削减的量

、⑦＝③－④－⑤；⑥＝②－④＋③，当② 时，⑥＝①－④＋③

1

2 (GB/T 4754-2017)

3

4 “ ”

5 =  0


项目所在地





自然水塘





农机市场





耕地





废弃厂房








改建是否更为合适？


已修改


将锅炉的污染防治设施计入环保投资


已修改


要明确在不在拟定的生态红线范围内


已补充


人数


已补充


已补充


明确现在的排放情况、改造后的排放情况、增加量，原环评批复的总量，


已补充


未突破原环评批复的总量无需申请总量指标


已修改


核实颗粒物产生浓度，不符合实际情况


已核实


确定评价范围


已补充


细化，仅为污染物防治设施的投资


已修改


可行性？


已补充在上文


生物质锅炉炉灰除尘灰均为草木灰，核实是否能生产工段


已于企业核实，能回用


补充政策、规划符合性分析


已补充
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Sheet1

		建设项目环评审批基础信息表

		建设单位（盖章）：						五原县佰达建材厂								 填表人（签字）：						 建设单位联系人（签字）：

		建 设
项 目		项目名称				五原县佰达建材厂锅炉改建项目								建设内容、规模				在现有锅炉房的基础上将现有的1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉改建为1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，配套安装1套多管旋风除尘器和湿式碱法脱硫除尘设施；新建1座生物质燃料储存库，将现有的8m高烟囱加高至35m。

				项目代码1

				建设地点				内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社五原县佰达建材厂院内建设

				项目建设周期（月）				1.0								计划开工时间				2021"年"6"月"

				环境影响评价行业类别				91热力生产和供应工程								预计投产时间				2021"年"7"月"

				建设性质				改 、 扩 建 								国民经济行业类型2				D4430热力生产和供应

				现有工程排污许可证编号
（改、扩建项目）				无								项目申请类别				新申项目

				规划环评开展情况				不需开展								规划环评文件名				无

				规划环评审查机关				无								规划环评审查意见文号				无

				建设地点中心坐标3
（非线性工程）				经度		108.288127		纬度		41.129099		环境影响评价文件类别				环境影响报告表

				建设地点坐标（线性工程）				起点经度				起点纬度				终点经度				终点纬度				工程长度（千米）

				总投资（万元）				30.00								环保投资（万元）				20.00				环保投资比例		66.67%

		建 设
单 位		单位名称				五原县佰达建材厂				法人代表		张志强		评价
单位		单位名称		内蒙古海渊环保科技有限公司				证书编号

				统一社会信用代码
（组织机构代码）				92150821MA0N4XY14N				技术负责人		张平昇				环评文件项目负责人		万立				联系电话		18804890664

				通讯地址				内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆镇东绕城浩丰一社				联系电话		13904781388				通讯地址		内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗大杨公寓519室

		污
染
物
排
放
量		污染物				现有工程
（已建+在建）				本工程
（拟建或调整变更）		总体工程
（已建+在建+拟建或调整变更）								排放方式

								①实际排放量
（吨/年）		②许可排放量
（吨/年）		③预测排放量
（吨/年）		④“以新带老”削减量（吨/年）		⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年）		⑥预测排放总量
（吨/年）5		⑦排放增减量
（吨/年）5

				废水		废水量(万吨/年)						0.000						0.000		0.000		         不排放

						COD						0.000						0.000		0.000		         间接排放：		      市政管网

						氨氮						0.000						0.000		0.000				      集中式工业污水处理厂

						总磷						0.000						0.000		0.000		         直接排放：		受纳水体_______________________________      

						总氮						0.000						0.000		0.000

				废气		废气量（万标立方米/年）						923.500						923.500		923.500		/

						二氧化硫						0.755						0.755		0.755		/

						氮氧化物						1.510						1.510		1.510		/

						颗粒物						0.029						0.029		0.029		/

						挥发性有机物						0.000						0.000		0.000		/

		项目涉及保护区与风景名胜区的情况				                                               影响及主要措施
生态保护目标				名称				级别		主要保护对象
（目标）		工程影响情况		是否占用		占用面积
（公顷）		生态防护措施

						自然保护区																		      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						饮用水水源保护区（地表）										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						饮用水水源保护区（地下）										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						风景名胜区										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

		注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

		2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)

		3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

		4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

		5、⑦＝③－④－⑤；⑥＝②－④＋③，当②= 0 时，⑥＝①－④＋③





Sheet2

		建设性质		项目申请类别		级别		是否		自然保护区		饮用水		风景名胜区		规划环评开展情况		环评文件类别		生态保护措施



		新 建（迁 建）		新申项目		国家级		是		核心区		一级保护区		核心景区		不需开展		环境影响报告书

		改 、 扩 建 		不予批准后再次申报项目		省级		否		缓冲区		二级保护区		其他景区		已开展并通过审查		环境影响报告表

		技 术 改 造		超5年重新申报项目               		市级				实验区		准保护区				已开展未经过审查

				变动项目		县级										未开展

				其他
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