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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古河鼎公路工程建设有限责任公司沥青混凝土拌合站项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	高计光
	联系方式
	13947808888

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路宏珠电厂西侧联鑫元砂石料场

	地理坐标
	（ 108  度 13 分 21.57 秒， 41 度 7 分 24.90 秒）

	国民经济

行业类别
	C3039其他建筑材料制造
C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	55石膏、水泥制品及类似制品制造302
56砖瓦、石材等建筑材料制造 303

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	30
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	19980

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、 “三线一单”符合性分析
“三线一单”指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单。本项目与“三线一单”的符合性分析如下：

（1）生态保护红线：项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇宏珠电厂西侧联鑫元砂石料场院内，本项目厂址不在五原县生态保护红线范围内（见附件3），不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，符合生态保护红线的要求。
（2）环境质量底线：项目区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，项目在运营期会产生一定的污染物，如废水、废气、设备噪声以及固体废物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，能维持环境质量现状，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线：项目采用清洁能源电能、生物质燃料，运营过程中消耗一定的电能、水和生物质燃料，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，可以有效的利用资源能源，符合资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单：根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发[2018]11号），五原县不属于重点生态功能区。项目采取各项环保措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染，符合环境准入负面清单。

本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。

2、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的规定，本项目既不属于鼓励类项目、也不属于限制类和淘汰类项目，符合国家法律和产业政策的要求。
3、选址合理性分析

依据五原县人民政府“关于城区及周边砂石料场划行归市有关事宜的会议纪要” 要求（见附件4），内蒙古河鼎公路工程建设有限责任公司租用联鑫元砂石料场院内西北边地块建设本项目，土地性质为建设用地，基础设施较完善，交通便利。项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区等特殊敏感区域，同时周边村庄较少，“三废”处理及处置去向有保障，建厂条件相对优越，本项目选址是合理可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程概括
工程名称：内蒙古河鼎公路工程建设有限责任公司沥青混凝土拌合站项目；

建设单位：内蒙古河鼎公路工程建设有限责任公司；

建设性质：新建
占地面积：19980m2；

总投资：100万元。
建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路宏珠电厂西侧联鑫元砂石料场院内，厂区东面为五原县龙飞砂石厂；西面为空地；南面为鑫泰基业；北面为水稳站。中心地理坐标：东经108°13'21.57"，北纬41°7'24.90"。项目地理位置见附图1；厂区四邻关系见附图2。
建设内容与规模：建设内容为沥青搅拌站、水稳料拌合站、原料库、办公室等基辅设施。建设规模为：年产沥青混凝土10000t/a，水稳料拌合10000t/a。

2、项目组成

项目总用地面积19980m2，总建筑面积2800m2。建设内容为沥青搅拌站、水稳料拌合站、原料库、办公室等基础附属设施。项目具体工程见表2-1。

表2-1 项目组成一览表
工程类别

项目内容

项目规模

备注

主体工程

沥青搅拌站
占地面积：1200 m2，设置 1 条沥青混凝土搅拌生产线，内设有沥青料生产设备，内部有骨料烘干加热系统含烘干滚筒、主燃烧器，将冷骨料在烘干滚筒内热处理;同时内部还有导热油炉系统，含输送泵、导热油加热器，使用导热油炉将石油沥青加热至150~180℃ 
新建
水稳料拌合站

占地面积：800 m2，设置 1 条沥水稳料拌合生产线，主要包括：配料系统、原料输送装置、称量系统、搅拌器、水泥筒仓1座

新建
储运工程

原料库

占地面积为500m2，全封闭彩钢结构，混凝土硬化地面，用于堆放原材料分区堆放，包括：砂料区、石料区、生物质燃料存储区等。

新建
运输

采用公路运输方式，利用社会运输公司车辆运输

新建
辅助工程

办公室

1座，彩钢结构，建筑面积300m2
新建
公用工程

供水

市政管网。

新建
排水

项目生活污水排入化粪池，定期进行清掏，无生产废水排放。
新建
供暖

本项目冬季不生产，无需供暖

新建
供电

本项目供电由五原变电站提供。
新建
环保工程

废气处理设施

车辆运输扬尘通过对道路硬化、定期对道路进行清扫及洒水抑尘处理；

/
原料堆存区地面进行硬化处理，设置全封闭彩钢房，雾炮降尘处理；

/
烘干炉废气采用布袋除尘器处理后由15m排气筒排空；

/
搅拌工序配备集气罩+布袋除尘器处理措施，水泥筒仓、矿粉筒仓顶部配有除尘滤芯。
/
导热油炉废气布袋除尘器处理后由30m排气筒排空；

/
沥青储罐、沥青搅拌废气经活性炭吸附装置处理后15m排气筒

/
废水处理设施

建设1座化粪池，定期清掏。

/
噪声防治措施

基础减振、隔声措施

/
固废处理

生活垃圾

厂内设置垃圾桶收集生活垃圾，委托环卫部门统一清运

/
一般固废

暂存间

废料存储区位于原料库内，占地面积40m2。

新建
危险废物暂存间

危废暂存区位于原料库内，占地面积10m2，地面进行防渗，防渗系数≤10-7cm/s
新建
3、主要设备

本项目主要设备情况见下表。

表2-2 主要设备一览表

序号

名称
规格及技术参数
单位

数量

备注

1

搅拌器
LQB3000型
台

1

2

沥青储存罐
58m 3
个
1

3

烘干滚筒
φ2.7 m×12 m

台

1

4

主燃烧器
MFR-2500
台
1
5

冷料给料机
裙边皮带输送式，能力：0~50t/h
个

3

6

提升机

斗式单板链、离心卸料式， 能力：200t/h,电机功率:22kw

台

1

7

手动闸阀

型号：Φ300

台

1

8

冷骨料斗

容积:10m3
台

3

9

水泥筒仓

φ2.5×4.7m

个

2

10

矿粉筒仓

φ2.5×4.7m

个

1

11

螺旋输送机

XL260×3.5m

台

2

12

沥青称重计量装置

称重能力：300kg

套

1

13

骨料称重计量装置

称重能力：2000kg

套

1

14

电子传感器

1T×3+2T×3

套

1

15

空压机

SA-18.5

台

1

16

沥青输送泵

三寸保温型，电机功率：N=7.5kw

台

3

17

搅拌机

直径：500×550mm、容积：V=0.052m3
台

2

18

配料控制系统

套

1

19

料浆搅拌中心系统

台

1

20

水泵

7.5kw

台

1

21

稳定土拌合站

WCZ型卧式双轴连续式

套

1

22

生物质导热油加热器

YYW-900Y(Q) 额定功率0.9MW

台

1

23

布袋式除尘器
台

2

24

雾化喷淋机
移动式雾化喷淋除尘装置

台

2

4、主要原辅料消耗

本项目主要生产沥青混凝土、水稳料。主要原辅料有沥青、碎石，石屑，矿粉，水泥、砂、石子等。具体产品方案见表2-3，原辅材料用量见表2-4。

表2-3 产品方案一览表
产品

产量

单位
备注

沥青混凝土

10000

t/a
产品质量执行《城镇道路工程施工与质量验 收规范》（CJJ1-2008）和《公路沥青路面施 工技术规范》（JTG F40-2004）

原料配比：沥青5%、碎石66%、石屑27%、矿粉2%
水稳料拌合

10000

t/a
原料配比：石子70%、砂20%、水泥5%、水5%
表2-4原辅料及能源消耗情况
序号

材料名称

用量

单位

储存方式

1

沥青
500
t/a

沥青罐车运输至厂区内沥青储罐
2

碎石

6600
t/a

全封闭原料库

3
石屑
2700
t/a

全封闭原料库

4
矿粉

200
t/a

罐车运输至厂区内矿粉筒仓
5
石子

7000
t/a

全封闭原料库

6
砂

2000

t/a

全封闭原料库

7
水泥

500
t/a

罐车运输至厂区内水泥筒仓
8
水

500
t/a

/

9
电

12800
kWh/a
/

10
生物质燃料

700
t/a

存于原料库内

主要原辅材料理化性质：

沥青：本项目采用的沥青为石油沥青，石油沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于氯仿的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质。还含2%~3%的沥青碳和似碳物，还含有蜡。沥青中的油分和树脂能浸润沥青质。沥青的结构以地沥青质为核心，吸附部分树脂和油分，构成胶团。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来，这些物质或多或少对人体健康是有害的。沥青属于憎水性材料，它不透水，也几乎不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠等，沥青质不溶于低沸点烷烃，棕至黑色；树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性抗水性和防腐蚀性良好。软化点低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青。

健康危害：沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐－ saxs深褐－褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。燃爆危险：本品可燃，具刺激性。危险特性：遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。运输时注意应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车公路运输时要按规定路线行驶。

碎石：主要成分为石灰岩石质，是沥青拌合站的主要骨料，经采购后由汽车直接运至料场。沥青拌合站选用碎石规格有0.5-1cm、1-1.5cm、1-2cm。

矿粉：矿粉即石灰石粉末，质白细，项目所需矿粉采用槽罐车运输入场，通过气力输送至矿粉筒仓内，厂区内不存放。

水泥：本项目生产原料所用水泥为普通硅酸盐水泥，质量应符合《通用硅酸盐水泥》GB175-2007的规定要求。其氧化钙>58％，游离氧化钙<3％，氧化镁<4.5％。正常年消耗500吨，由当地水泥厂供給。
5、劳动定员及工作制度

本项目建成投产后劳动定员20名，每天工作8小时，年工作180天；水稳料拌合生产线年工作180天（5月~11月），沥青搅拌生产线年工作90天（6月~8月）。

6、公用工程

（1）供水

项目用水主要为员工生活用水、生产用水、绿化用水以及降尘用水。

本项目生活、生产用水由市政管网供应本项目实施后劳动定员总计20人，根据内蒙古自治区地方标准（DB15/T385-2015）表14中行业用水定额按50L/（人·d）计算，则生活用水量为1m3/d（180m3/a）；项目产品在生产过程中需要加水进行配浆搅拌，根据项目水泥、砂、石子和水用量的比例，得出项目生产用水量为3.3m3/d（600t/a），全部进入产品，无废水对外排放；降尘用水量为3m3/d（540m3/a）；车辆清洗水用量为1m3/d（180m3/a）。

（2）排水

本项目无生产废水排放，生活用水量为1m3/d，生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d（144m3/a）。生活污水经化粪池收集后定期清掏，不外排。

本项目用排水情况见表2-5，水平衡图见图1-1。
表2-5  项目全厂供排水情况一览表
用水项目名称

用水规模

用水定额

日用水量(m3/d)
日排水量(m3/d)
年用水量(m3/a)

损耗

(m3/d)
年排水量(m3/a)

生活用水

20人

50(L/人·d)
1
0.8
180
0.2
144
配料用水

/

/

3.3
0

600

3.3
0

降尘用水

/

/

3

0

540
3

0

车辆清洗水

/
/
1

0

180
1

0
小计

8.3
0.8
1500
7.5
144
注：① 生活污水产生量按用水量的80%计；② 年运行天数180d。
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图1-1 水平衡图  单位：t/d

（3）供电：厂区电源由五原县变电站供给，电源充足可靠，可以满足本工程的用电需求。
（4）采暖：本项目冬天不生产，无需供暖。
7、厂区平面布置

本项目厂区位于联鑫元砂石料场院内的中心位置（见附图2），厂区北侧布置办公室、车棚等办公生活区；生产区在厂区东侧，分别布置水稳料拌合站和沥青搅拌站等生产车间；原料库位于厂区南侧。

本项目生产线的布置保证工艺物料流向合理，道路、管网连接顺畅、运输消防通道畅通的原则，结合生产工艺流程、项目内地形情况，合理进行布局和功能分区，节约用地，最大可能的保证对外环境的影响最小化。

厂址四周及生活区内和周围进行环境绿化，种植符合卫生要求和适宜当地生长的花草树木。

本项目在厂区临近厂房生活区附近设置消防救援场地，场地内设置消火栓，消防场地占地面积应满足消防车辆及消防作业条件。

综上，项目平面布置基本合理，具体情况可见图1-2。

[image: image2.emf]沥青搅拌站

办公室

北

水泥稳定土搅拌站

地磅

停车场

原料库

进场道路

危废库

固废库

大

门


图1-2平面布置图

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程

施工期建筑施工过程按作业性质分为下列几个阶段：清理场地阶段、基础工程阶段、主体工程阶段、装饰工程阶段、安装工程阶段等。

2、工艺流程简述（图示）：
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图1-3 工艺流程及产污节点图

沥青混凝土工艺流程简述:

沥青混凝土由石油沥青和骨料(砂、碎石)混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理，而后进入搅拌锅拌合后即成为成品。

（1）矿粉通过粉罐车输送至筒仓内，再通过螺旋输送机输送至称量斗内进行称量后，再由螺旋输送机输送至搅拌机内进行搅拌。

（2）碎石、石屑经全封闭车辆运输至厂区原料库储存，原料库内用铲车将以上物料铲装至冷料斗内，后经全封闭皮带输送机送入干燥筒内烘干；烘干后物料通过提升机提升至热料仓内；经石料称称量后，由皮带输送机送至搅拌机搅拌。 

（3）沥青通过沥青罐车运输至场内，与场内沥青罐连接，车上有空压机，运到指定地点后接上接头，用气压把沥青送上沥青罐内，经导热油进行加热，后由沥青泵输送到全封闭搅拌机里进行搅拌。

（4）导热油炉的工作原理是利用生物质燃料燃烧产生的热量加热导热油，热导热油送入沥青罐中的加热盘管和管线夹套，来熔化罐中和管内凝固的沥青，冷导热油返回导热油炉。
（5）通过搅拌机搅拌后得到沥青混凝土产品，通过沥青罐车外运。厂区不设成品贮仓，成品从拌缸卸料后由汽车直接运出。
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图1-4水稳料搅拌工艺流程及产污节点图  
水稳料搅拌工艺流程简述：

（1）将在原料库暂存的原料石子（粒径0.5~1cm、1~2cm、2~3cm）、砂（粒径0.02~0.5cm）由铲车运至配料仓进行配料，共设有4个配料仓，分别储存不同粒径的石子和砂；水泥由水泥罐车拉运至项目水泥筒仓，利用罐车自带的空压设备将散装水泥泵入水泥筒仓。

（2）本项目设有操作室，配料采用计算机控制计量，实现自动控制投料。配好的骨料（砂、石子）经皮带机送到上部的骨料中间仓计量后倒入搅拌机，同时，通过自动控制设备将水泥和水按比例泵入搅拌机，原料加料过程搅拌机缓慢转动。

（3）原料送入搅拌机后，搅拌机由缓而急不断旋转，使水泥、砂、石子及水均匀的混合在一起得到合格水稳料产品。同时主机的除尘器按设定的程序自动工作，收集的粉尘加入搅拌主机中。

（4）原料经搅拌机混合后，合格产品通过斜皮带输送至成品料仓，待运料车到来后，由气缸控制的斗门开启，装入车后斗门关闭，成品料外运。

主要污染工序：

3、施工期主要污染

（1）大气污染源分析

施工期环境空气污染源主要有施工扬尘、燃油机械及运输车辆尾气。

①施工扬尘：施工期间，扬尘来自于基础开挖、回填、土地平整、出渣装卸、原材料运输、建筑封顶等过程；同时由于施工需要，施工点表层土壤需人工开挖、堆放，也会产生施工扬尘。施工扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。

②燃油机械及运输车辆尾气：施工期间废气为各类燃油机械进行场地清理平整、运输、建筑结构等施工作业时排出的各类燃油废气，其主要污染物为CO、NOx以及交通运输产生的汽车尾气VOCs。
（2）水污染源分析

施工期废水包括施工人员的生活污水和施工废水。

①生活污水：施工人员预计最多时有10人，生活用水量按50L/人·d计算，污水产生系数取0.8，则生活污水排放量0.4m3/d。本项目施工人员均为当地居民，施工场地不设施工生活区，生活污水依托厂区化粪池。

②施工废水：施工废水主要来源于墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，主要污染物为泥沙、悬浮物等，施工废水经临时沉淀后回用。
（3）固体废物分析

施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。项目施工人员约10人生活垃圾产生系数按0.5kg/d•人计，则施工人员生活垃圾排放量为0.005t/d，生活垃圾分类收集后由环卫部门定期运送至垃圾处理厂。建筑垃圾主要为废沙石、废建材等，废沙石做到挖填方平衡、尽量回用，废建材尽量综合利用，不能回用的废弃部分运送至城建部门指定地点处理，不得随意倾倒。施工期机械维修、保养均在修理厂进行，施工场地不产生维修垃圾。
（4）噪声污染源分析

施工期噪声主要来自不同施工阶段不同施工机械产生的噪声和交通运输产生的噪声。具体设备噪声值见下表。下表中的设备均产生噪声，其噪声源强达到73～85 dB（A），施工机械的噪声影响随着距离的增加递减。

表2-6 主要施工机械和车辆噪声源强
施工阶段

机械设备

噪声级[dB（A）]

距声源距离（m）

土石方阶段

推土机

76

15

运输机械

75

5

建材运输车

73

5

混凝土运输车

85

5

翻斗车

73

5

4、营运期主要污染
（1）大气污染源分析

本项目营运期产生的大气污染物主要来自生物质导热油炉、烘干炉、水泥筒仓、搅拌机、原料库、沥青罐及沥青搅拌。
①生物质导热油炉烟气
项目设有1台1.5t/h生物质导热油炉，采用成型生物质颗粒，生物质颗粒的成分见表2-7。
表2-7 生物质颗粒检测结果
项目

全水分（%）
灰分（%）
挥发分（%）
固定碳（%）
全硫（%）
高位发热量（Kcal/kg）
低位发热量（Kcal/kg）
指标

6.32
2.83
79.31
17.86
0.036
4687
4236
本项目消耗生物质燃料总量为300t/a（沥青搅拌站生产期90d，每天8h）。根据《第二次全国污染源普查产工业污染源排污系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉本项目污染物产排放量见表2-8。

表2-8  生物质燃料设施排污系数及本项目污染物产生量
污染物名称

工业废气量

颗粒物

SO2
NOx

产污系数

6240m3/吨－原料

0.5kg/吨－原料
17Skg/吨－原料
1.02kg/吨－原料
产生量

187.2万m3/a

0.15t/a

0.18t/a

0.306t/a

产生浓度

—

80.1mg/m3
98.07mg/m3
163.5mg/m3
排放量

187.2万m3/a

0.0015t/a

0.18t/a

0.306t/a

排放浓度

—

0.8mg/m3
98.07mg/m3
163.5mg/m3
注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表现。本项目生物质颗粒含硫量取S=0.036.

由表2-8可知，生物质成型燃料导热油炉烟气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经30m高烟囱排放。各污染物的排放量及排放浓度分别为：颗粒物0.0015t/a，0.8mg/m3；SO20.18t/a，98.07mg/m3；NOx0.306t/a，163.5mg/m3，颗粒物、SO2及NOx的排放均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉房大气污染物排放浓度限值要求。

②烘干废气
烘干废气包括生物质燃料燃烧产生的废气和骨料（碎石、石屑）在烘干炉内烘干加热产生的粉尘两部分。烘干废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m高烟囱排放。
a生物质燃料燃烧产生的废气

本项目设有1台生物质燃料烘干机，根据项目能源消耗估算，预计年使用生物质燃料400t（沥青搅拌站生产期90d，每天8h）。废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m高烟囱排放。

参考《第二次全国污染源普查产工业污染源排污系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，本项目烘干机燃烧废气污染物产排放量见表2-9。

表2-9  生物质燃料设施排污系数及本项目污染物产生量
污染物名称

工业废气量

颗粒物

SO2
NOx

产污系数

6240m3/吨－原料

0.5kg/吨－原料
17Skg/吨－原料
1.02kg/吨－原料
产生量

249.6万m3/a

0.2t/a

0.245t/a

0.408kg/a

产生浓度

—

80.1mg/m3
98.07mg/m3
163.5mg/m3
排放量

249.6万m3/a

0.002t/a

0.245t/a

0.408kg/a

排放浓度

—

0.8mg/m3
98.07mg/m3
163.5mg/m3
注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表现。本项目生物质颗粒含硫量取S=0.036.

 b骨料烘干粉尘
骨料（碎石）在烘干炉内烘干加热，干燥筒在不停的转动过程中使骨料间接受热均匀。烘干炉一端鼓风，另一端用引风机，使项目的除尘系统在负压环境下运行，从而项目沥青混凝土生产工序各粉尘产生节点产生的粉尘经负压管道引至布袋除尘器中。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂逸散尘源排放因子0.03-0.06kg/t，本项目取0.05kg/t，骨料用量为9300t/a，则粉尘产生量0.47t/a，产生的粉尘通过引风机（总风量3500m3/h）引入布袋除尘器（除尘效率达99 %）中进行处理后经15m高烟囱排放。

综上，项目烘干废气各污染物的产生量及产生浓度分别为：颗粒物0.67t/a，266.6mg/m3；SO20.245t/a，98.07mg/m3；NOx0.408t/a，163.5mg/m3，排放量及排放浓度分别为：颗粒物0.0067t/a，2.666mg/m3；SO20.245t/a，98.07mg/m3；NOx0.408t/a，163.5mg/m3。
③沥青罐及沥青搅拌废气

本项目沥青用量为500t/a，沥青先通过导热油炉加热，再由沥青泵送入搅拌机中搅拌后出料，在加热、搅拌工段会产生沥青烟气。沥青烟气是沥青加热和含沥青物质燃烧产生的气溶胶和蒸气。沥青烟气一般夹杂着一定浓度的颗粒物，呈棕褐色或黑色，有强烈的刺激作用。沥青烟气中以烃类混合物为主要成分，其中含有环芳烃类物质尤多，主要是以苯并[a]芘、非甲烷总烃为代表。

根据《工业生产中有害物物质手册》(化学工业出版社)、金相灿主编的《有机化合物污染化学》(清华大学出版社) 及《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团）的有关资料，每吨石油沥青在加热(150℃~170℃)过程中可产生沥青烟56.25g/t、苯并[a]芘气体0.10g~0.15g（本项目取0.10g）、非甲烷总烃气体2.5g/t。本项目沥青用量为500t/a，沥青烟产生量为28.125kg/a，苯并[a]芘产生量为0.05kg/a，非甲烷总烃产生量为1.25kg/a。

沥青储罐呼吸口产生的沥青烟气及加热、搅拌产生的沥青烟废气经密闭收集后通过1套活性炭吸附装置处理（风量5000m3/h，沥青烟处理效率为95%，苯并[a]芘、非甲烷总烃净化效率为98%），处理后经1根15m高排气筒排放。沥青烟排放量约为1.41kg/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.4mg/m³；苯并[a]芘排放量约为0.001kg/a，排放速率为1.38×10-6kg/h，排放浓度为0.00028mg/m³；非甲烷总烃排放量约为0.025kg/a，排放速率为3.47×10-5kg/h，排放浓度为0.007mg/m³；

④筒仓进出物料粉尘

本项目共设置2座水泥筒仓（用于水稳料搅拌站），每座筒仓顶部排气孔处均安装有仓顶除尘滤芯，共配置2套。除尘滤芯主要采用滤芯过滤器吸附水泥粉尘，过滤器内部设置振动装置，底部设置粉尘收集板，当粉尘重量达到一定重量时，振动器自动启动将粉尘抖落至水泥仓内，滤芯定期每3个月更换一次，筒仓、输送过程均封闭。参考《逸散性工业粉尘控制技术》P332页表22-1混凝土搅拌厂的逸散尘的排放因子中，“4.贮仓排气”排放因子0.12kg/t（卸料），本项目筒仓卸料量为500t/a，粉尘产生量为0.06t/a。查阅资料表明，采用除尘滤芯后，其水泥筒仓排放孔除尘效率按99%计。本项目水稳料搅拌站年生产180天，每天生产8 小时，各筒仓均相同，其风机风量为1000m3/h×2，除尘效率按99%计，粉尘经处理后在除尘滤芯顶部排放（高度为15m），则粉尘排放量为0.0006t/a，排放速率为0.00042kg/h，排放浓度为0.21mg/m3。

⑤搅拌粉尘

本项目设有1个搅拌站（水稳料），原料（砂、石子、水泥）加入时，搅拌机缓慢旋转并按配比注入新鲜水和外加剂，新鲜水的加入可有效的抑制原料粉尘的产生，但在原料（砂石、水泥）落料的过程中，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。本项目搅拌主机安装1套集尘罩，当搅拌主机加料时，含粉尘的空气在负压作用下经集尘罩收集后通过布袋除尘器过滤后排放；除尘器收集粉尘回用于生产。参考《第二次全国污染源普查产工业污染源排污系数手册》3021水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造），颗粒物产生量为0.166kg/t产品。本项目产品水稳料10000t/a，则搅拌机搅拌过程粉尘产生量为1.66t/a。所产生的粉尘经集气罩收集后由一台布袋除尘处理后15m高排气筒排放，风机风量均为8000m3/h，其除尘效率按99%计。经估算，本项目搅拌工序粉尘排放量为0.017t/a，排放速率为0.0118kg/h，排放浓度为1.48mg/m3。本项目搅拌主机为封闭式，未收集到粉尘沉降在搅拌机内，不外排。

⑥原料库粉尘

原料（砂子和石子）堆场粉尘包括原料卸料的粉尘和堆场扬尘。

本项目原料砂子、石子等经汽车运输至厂区后卸至原料库堆存，卸料过程会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》P332页表22-1混凝土搅拌厂的逸散尘的排放因子中，卸料排放因子0.02kg/t。本项目原料卸料量为18300t/a（碎石6600t/a、石屑2700 t/a、石子7000 t/a、砂2000 t/a），粉尘产生量为0.366t/a，产生速率为0.254kg/h。采取洒水降尘可抑制粉尘90%，原料堆场粉尘排放量为0.0366t/a，排放速率为0.0254kg/h。
⑦车辆运输扬尘

本项目通过汽车对原料和成品进行运输，汽车进出厂区时，会产生一定量的扬尘，厂区内车辆行驶控制车速、道路洒水、车辆遮盖篷布等措施后，运输车辆产生的扬尘对周围大气环境影响较小。
综上，本项目大气污染物排放情况见下表2-10。

表2-10  项目主要废气污染源汇总表
排放源（点源）

污染因子

排放量

(t/a)

排放浓度

(mg/m3)

排放速率(kg/h)

排气筒参数
高度(m)

内径(m)

温度(℃)

流量(m3/h)

生物质导热油炉

颗粒物

0.0015
0.8

0.00208
30

0.6

110

1248

SO2
0.18
98.07

0.25
30

0.6

110

1248

NOX
0.306
163.5

0.425
30

0.6

110

1248

烘干炉

颗粒物

0.0067
2.666
0.0093
15

0.6

110

3500

SO2
0.245

98.07

0.34

15

0.6

110

3500

NOX
0.408

163.5

0.57

15

0.6

110

3500

沥青罐及沥青搅拌机

沥青烟
0.00141
0.4
0.002
15

0.4

常温

5000

苯并[a]芘
0.000001
0.00028
1.38×10-6
15

0.4

常温

5000

非甲烷总烃

0.000025
0.007
3.47×10-5
15

0.4

常温

5000

筒仓

颗粒物
0.0006
0.21
0.00042
15

0.4

常温

2000

搅拌机

颗粒物
0.017
1.48
0.0118
15

0.6

常温

8000

排放源（面源）

污染因子

排放量

(t/a)

排放速率(kg/h)

有效高度（m）

长度

（m）

宽度（m）

原料库

颗粒物

0.0366
0.0254
5

25
20
（2）水污染源分析

本项目运行期间产生的废水主要为生活污水，无生产废水排放。

项目工作人员共20人，年运营天数180天，厂区内不设食宿，根据《环评影响评价从业人员实用手册》，生活用水按50L/人·d计，排水量按用水量80%计，经计算，生活用水量为1m3/d（180m3/a），排水量为0.8m3/d（144m3/a）。类比典型的生活污水，本项目生活污水中污染物产生浓度为COD400mg/L、BOD5250mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L。生活污水经化粪池处理后，定期清掏。
（3）噪声污染源分析

本项目噪声主要来源于装载机、搅拌楼、运输车辆、水泵、风机、物料传输装置生产过程中生产的噪声。搅拌机机型先进，噪声较小；皮带输送机、水泵噪声相对较小；螺旋输送机正常运行时的噪声较小。所用设备噪声级如下。
表2-11 本项目设备噪声一览表
声源分类

设备名称

声级值

dB(A)

目前采取的降噪措施

采取措施后源强

固定声源

搅拌机

92

隔声、减振，设备置于搅拌楼内

72

空压机

93

隔声、减振，置于彩钢板箱中

74

风机

85

隔声、减振，置于彩钢板箱中

70

带式输送机驱动装置

88

减震

69

螺旋输送机

70

减震

60

流动声源

装载机

92

原料库进行封闭，同时设置围墙进行阻隔

62

混凝土运输车

91

设置围墙进行阻隔

61

骨料运输车

90

设置围墙进行阻隔

60

（4）固废产生分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括一般固废：导热油炉灰渣、烘干炉灰渣，除尘器收集的粉尘、筒仓粉尘及职工生活产生的生活垃圾等。

危险废物：废导热油、活性炭吸附装置产生的废活性炭。 

①生活垃圾：本项目定员20人，根据《环境影响评价从业人员实用手册》规定分析，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10kg/d（1.8t/a），生活垃圾经厂区设置垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一清运。

②导热油炉灰渣

项目设有一台生物质导热油炉，生物质锅炉消耗生物质紧压块约300t/a，平均灰份含量为2.83%，依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991-2018)，灰渣产生量为8.49t/a。灰渣成分为草木灰，收集后袋装暂存，出售给当地农户用于农田施肥。

③烘干炉灰渣
烘干炉年消耗生物质燃料400t/a, 灰渣产生量为11.5t/a。灰渣成分为草木灰，收集后袋装暂存，出售给当地农户用于农田施肥。

④除尘器收集的粉尘

根据工程分析布袋除尘器收集的粉尘约1.643t/a，集中收集后返回生产线做原材料。

⑤水泥筒仓仓顶收集的粉尘

本项目水泥筒仓仓顶除尘器收集到的粉尘由于振动的原因落回筒仓内，回用于生产，产生量约为0.06t/a。

⑥废除尘滤芯

废除尘滤芯定期交由环卫部门统一清运处理。

⑦废导热油

导热油经不断加热循环使用后会变质，每2年更换一次，1次更换量为20桶（约3.4t），产生废导热油3.4t/次，则废导热油产生量为1.7t/a。废导热油属于危险废物（HW08废矿物油和含矿物油废物，危废代码：900-218-08），委托有处理资质的单位处理。

⑧废活性炭

本项目设置1套活性炭吸附装置用于沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃的处理，根据企业提供的活性炭吸附装置设计方案，每级活性炭吸附装置中活性炭填充量约为0.25t，活性炭每年更换四次，则项目废活性炭产生量约为1t/a。废活性炭属于危险废物（HW49 其他废物，危废代码：900-041-49），委托有处理资质的单位收集处置。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状
（1）空气质量达标区判断

为了解评价区大气环境现状，并为影响评价提供基础资料和数据，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价引用2019年《巴彦淖尔市环境质量状况公报2019》中五原县隆兴昌镇的监测数据，2019年隆兴昌镇总体空气质量不达标，全年共完成空气质量日报365天，优良天数322天，优良率为0.4%。各项污染物年均浓度分别为：二氧化硫20μg/m3，二氧化氮20μg/m3，一氧化碳1.7mg/m3，臭氧156μg/m3，可吸入颗粒物72μg/m3（超标），细颗粒物33μg/m3。

经统计，基本污染物：二氧化硫SO2、二氧化氮NO2、可吸入颗粒物颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、臭氧O3、一氧化碳CO，年平均质量浓度和环境空气质量监测结果见下表。

3-1 空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

标准值（μg/m3）

现状浓度（μg/m3）

超标倍数

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60

20

/

达标

NO2
40

20

/

达标

PM10
70

72

/

超标

PM2.5
35

33

/

达标

CO

24小时浓度均值

4

1.7

/

达标

O3

日最大8小时浓度均值

160

156

/

达标

（2） 其他污染物环境质量现状数据

本项目其他污染物为苯并[a]芘、TSP，引用了《内蒙古鑫泰基业建设有限责任公司五原县分公司沥青搅拌站、水稳料拌合站、混凝土搅拌站项目》中监测的数据，监测时间为2020年10月27至~11月2日。

表3-2区域环境空气质量补充监测数据
检测点位

1#○项目厂区址

备注

检测项目

TSP

苯并[a]芘

单位

µg/m3 

μg/m3
执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

采样时间

24小时值

24小时值

采样时间及结果

10月27日

163

0.0013L
10月28日

155

0.0013L
10月29日

161

0.0013L
10月30日

159

0.0013L
10月31日

177

0.0013L
11月1日

171

0.0013L
11月2日

166

0.0013L

执行标准

　

300

0.0025

由上表可知，项目评价区TSP、苯并[a]芘现状数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2、声环境质量现状

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，目前，拟建工程区域声环境质量现状较好。

	环境

保护

目标
	通过现场踏勘，本项目周围的环境保护目标见下表，环境保护目标图见图1-5。
表3-3主要环境保护目标表
环境

要素
名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离km

备注

X

Y

大气环境

魏家圪旦

108°12′40.94″
41°7′25.61″
居民

56户180人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

W

0.45
周边敏感目标

声环境

厂界外50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准
[image: image7.png]S8 (=215%)
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图1-5 项目环境保护目标图

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
项目沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值，导热油炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准；烘干炉废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放标准限值；水泥仓粉尘及搅拌粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中水泥制品生产排放标准。 

表3-4   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新源二级标准
污染物

最高允许排放浓度（mg/Nm3)

最高允许排放速率

（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

二级

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

120

15

3.5

周界外浓度最高点

1.0

NOX
240

15

0.77

周界外浓度最高点

0.12

苯并[a]芘

0.30×10-3
15

0.05×10-3
周界外浓度最高点

0.008（μg/m3)

非甲烷总烃

120

15

10

周界外浓度最高点

4.0

沥青烟

75

15

0.18

生产设备不得有明显的无组织排放

导热油炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，具体标准见表3-5。
表3-5   《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）
污染物

颗粒物

SO2
NOX
烟气黑度

限值（mg/m3）

50

300

300

≤1

烘干炉废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2二级标准和表4二级标准限值，具体标准值见表3-6。
表3-6  《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
炉窑类别

标准级别

颗粒物

SO2
烟气黑度

干燥炉、窑

限值（mg/m3）

二级

200 mg/m3
850 mg/m3
≤1（林格曼级）

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1、表3水泥制品生产排放标准限值，有关污染物标准限值见表3-7。

表3-7 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
污染物项目

无组织排放监控浓度限值mg/m3
最高允许排放浓度mg/m3
颗粒物

0.5（监测点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1小时浓度值的差值）

20

2、噪声
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表；
表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)
                 时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

2

60

50

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值详见下表。

表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值(GB12523-2011)   单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

3、固体废物
固体废物贮存、处理/处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订。

	总量

控制

指标
	根据本项目特点以及项目所在地区的相关规定，确定SO2、NOx为总量控制因子。

总量申请指标为：SO20.425t/a、NOx0.714t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工
期环
境保
护措
施
	1、大气环境影响分析

施工期施工材料的装卸和堆放，运输车辆的往来等过程均会产生扬尘，施工扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。施工期应严格执行以下扬尘控制措施：禁止大风天气作业、减少建材的露天堆放；施工场地洒水抑尘、配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘；对于场地内易起尘的物料要采取袋装、设置工棚、覆盖等遮挡措施，最大限度地减少施工扬尘对环境的影响；减少施工工地周边必须设置硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业；定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周边环境整洁，采取以上措施后，产生的污染对大气环境影响较小。

2、水环境影响分析

施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水，排入临时防渗卫生厕所，定期清掏；施工废水主要产生于墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，主要污染物为泥沙、悬浮物等，施工废水经临时沉淀后回用，同时，应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。采取以上措施后，对周围环境影响较小。
3、固体废物影响分析

施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。生活垃圾分类收集后由环卫部门定期运送至垃圾处理厂，建筑垃圾主要为废沙石、废建材等，废沙石做到挖填方平衡、尽量回用，废建材尽量综合利用，不能回用的废弃部分运送至指定城建部门指定地点处理，不得随意倾倒。
4、噪声环境影响分析

施工期环境噪声影响主要来源于施工现场机械噪声，噪声源为推土机、平地机等施工机械，其噪声源强达73～85dB（A）。施工期间应采取有效措施，减少噪声对周围环境的影响。具体措施如下：

⑴合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在午间（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工；

⑵建筑施工工地进行围档封闭，施工厂界修建围墙作为声屏障；

⑶合理布置施工现场出入口，设备运输车辆作业应安排在白天，控制车速；

⑷尽量选用噪声较低的施工设备。

采取以上措施，施工期的噪声对周围环境影响较小且随着施工结束其影响也随之消失。


城

	/农村选项

	城市/农村

	农村


		人口数（城市选项时）

	/

	最高环境温度/ ℃
	33.3


	最低环境温度/ ℃
	-19.8


	土地利用类型

	农田


	区域湿度条件

	干燥气候


	是否考虑地形

	考虑地形

	(是  (否


		地形数据分辨率 / m

	/

	是否考虑岸线熏烟

	考虑岸线熏烟

	(是  (否


		岸线距离/ km

	/

		岸线方向/ °

	/


	③预测结果及分析

表4-3  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
排放方式

污染源名称

评价因子

Cmax  (μg/m3)

Pmax (%)

Pmax
点距离（m）

D10%
(m)

点源

生物质导热油炉

颗粒物

0.0232

0.01

184

/

SO2
2.83

0.57

184

/

NOX
4.72

1.89

184

/

烘干炉

颗粒物

0.154

0.03

28

/

SO2
11.13

2.23

28

/

NOX
18.66

7.46

28

/

沥青罐及沥青搅拌机

苯并[a]芘
2.09×10-5
0.28

100

/

非甲烷总烃

5.22×10-4
0.00

100

/

筒仓

颗粒物
0.3024

0.07

47

/

搅拌机

颗粒物
17.11

3.80

29

/

面源

原料库

颗粒物
12.3

1.37

52

/
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价工作分级原则， Pmax=7.46%＜10%，因此判定本项目环境空气影响评价等级为二级。
（2）生物质导热油炉烟气

项目设有1台1.5t/h生物质导热油炉，烟气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经30m高烟囱排放。各污染物的排放量及排放浓度分别为：颗粒物0.0015t/a，0.8mg/m3；SO20.18t/a，98.07mg/m3；NOx0.306t/a，163.5mg/m3，颗粒物、SO2及NOx的排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉房大气污染物排放浓度限值要求，对周围环境影响较小。
（3）烘干废气

本项目设有1台生物质燃料烘干机，生物质燃料消耗量为400t/a。废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m高烟囱排放。各污染物的排放量及排放浓度分别为：颗粒物0.0067t/a，2.666mg/m3；SO20.245t/a，98.07mg/m3；NOx0.408t/a，163.5mg/m3。颗粒物、SO2排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）表 2 中干燥炉烟（粉）尘标准限值：200mg/m³及表4；SO2标准限值：850mg/m³；NOX浓度和排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）对周围环境影响较小。

（4）沥青罐及沥青搅拌废气

本项目沥青用量为500t/a，沥青先通过导热油炉加热，再由沥青泵送入搅拌机中搅拌后出料，在加热、搅拌工段会产生沥青烟气、苯并[a]芘、非甲烷总烃。废气经密闭收集后通过1套活性炭吸附装置处理（风量5000m3/h，沥青烟处理效率为95%，苯并[a]芘、非甲烷总烃净化效率为98%），处理后经1根15m高排气筒排放。沥青烟排放量约为0.00141t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.4mg/m³；苯并[a]芘排放量约为0.000001t/a，排放速率为1.38×10-6kg/h，排放浓度为0.00028mg/m³；非甲烷总烃排放量约为0.000025t/a，排放速率为3.47×10-5kg/h，排放浓度为0.007mg/m³。各污染物浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，对周围环境影响较小。

（5）筒仓粉尘

本项目共设置2座水泥筒仓，每座筒仓顶部排气孔处均安装有仓顶除尘滤芯，共配置2套。除尘滤芯主要采用滤芯过滤器吸附水泥粉尘，过滤器内部设置振动装置，底部设置粉尘收集板，当粉尘重量达到一定重量时，振动器自动启动将粉尘抖落至水泥仓内。处理后的废气经除尘滤芯顶部排放（高度为15m），颗粒物排放浓度为0.21mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）“水泥制品生产”颗粒物最高允许排放浓度限值20mg/m3的要求，对周围环境影响较小。

（6）搅拌粉尘

本项目设有1个搅拌站（水稳料），搅拌主机安装1套集尘罩，粉尘在负压作用下经集尘罩收集后通过布袋除尘器过滤后排放，颗粒物排放浓度为1.48mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）“水泥制品生产”颗粒物最高允许排放浓度限值20mg/m3的要求，对周围环境影响较小。

（7）原料库粉尘

本项目原料库面积500m2，全封闭彩钢结构，地面进行硬化处理，原料堆存和装卸过程中采取雾化喷淋抑尘。原料库颗粒物排放量为0.017t/a，排放速率为0.0118kg/h。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式对原料库颗粒物无组织排放进行估算，颗粒物无组织排放厂界最大浓度值为0.0123mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放浓度限值（颗粒物0.5 mg/m3），对周围大气环境影响较小。

（8）车辆运输扬尘

本项目通过汽车对原料和成品进行运输，汽车进出厂区时，会产生一定量的扬尘，厂区内车辆行驶控制车速、道路洒水、车辆遮盖篷布等措施后，运输车辆产生的扬尘对周围大气环境影响较小。
2、水环境影响分析

本项目运行期间产生的废水主要为生活污水，无生产废水排放。生活污水产生量为0.8m3/d（144m3/a），生活污水中污染物产生浓度为COD400mg/L、BOD5250mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L，生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清掏，用作农田肥料，对周围水环境影响较小。

3、固体废物环境影响分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括导热油炉灰渣、烘干炉灰渣，除尘器收集的粉尘、筒仓粉尘及职工生活产生的生活垃圾等一般固废，废导热油、废活性炭

生活垃圾产生量为1kg/d（1.8t/a），生活垃圾经厂区设置垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一清运；导热油炉灰渣为8.49t/a，烘干炉灰渣为11.5t/a，主要成分为草木灰，收集后袋装暂存，出售给当地农户用于农田施肥；除尘器收集的粉尘约1.643t/a，水泥筒仓仓顶收集的粉尘为0.06t/a，收集后返回生产线做原材料。废导热油属于危险废物，产生量为1.7t/a，委托有处理资质的单位集中处理；废活性炭属于危险废物，产生量约为1t/a，委托有处理资质的单位集中处理。

通过以上措施，可使本项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环 境造成大的污染影响。

4、 噪声环境影响分析

本项目的噪声源主要为搅拌机、运输车辆、铲车、输送机、风机、各种泵类等，其噪声源强在 75dB（A）~90dB（A）之间。运营期应采取以下措施后，降低噪声对周围环境的影响：

①设备安装减振装置；

②做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响；

③日常生产需加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象；

④加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声；

⑤项目还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩。

通过采取以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求，对周围环境的影响较小。

5、环境管理和监测计划

环境管理：本项目施工期即清理场地、基础工程、主体工程等建设工序期间，妥善处置施工污染物，认真落实、做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”；运营期设置环境管理机构，明确环境管理制度，制定环境管理计划，对环保设施定期进行检查，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展。

环境监测：项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。主要包括废气、噪声监测。

表4-4  污染源与环境监测计划表
污染源

监测项目

监测点位

监测频率

备注

废气

导热油炉

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
排气筒出口

1次/年
污染源监测

烘干炉

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
排气筒出口

1次/年
污染源监测

搅拌除尘器

颗粒物

排气筒出口

1次/年
污染源监测

活性炭吸附装置排气筒

沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
排气筒出口

1次/年
污染源监测
厂界

颗粒物、沥青烟、 苯并[a]芘、非甲烷总烃

厂界无组织监测点

（厂界上风向1 个参照点；厂界下风向 2 监控点）
1次/年
无组织废气厂界监测

噪声

Leq（A）

东厂界外1m

1次/年

厂界噪声监测

南厂界外1m

西厂界外1m

北厂界外1m

6、环保投资

项目运营期总投资为100万元人民币，其中环保投资30万元，占总投资金额的30%。
表4-5  环境保护投资费用一览表
类别

治理对象

环保投资项目

投资额（万元）

运营期

废气

搅拌粉尘

1套集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒

5

烘干炉废气

1套布袋除尘器+1根15m高排气筒

2

导热油炉废气

1套布袋除尘器+1根30m高排气筒

2

筒仓除尘器

2套仓顶除尘器，设备自带

/

原料库

全封闭彩钢结构

6

沥青罐、沥青搅拌机
2套水雾喷淋设施

1
1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒

10

废水

生活污水

1座化粪池

0.5

噪声

设备噪声

隔声、降噪、减震、消声措施

1

固废

生活垃圾

垃圾桶

0.5

一般固体废物

固废暂存间

1

危险废物

危废暂存间

1

合计

30

7、“三同时”验收一览表

做好项目竣工环保验收工作，验收一览表见表4-6。

4-6 环境保护“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

环保工程/措施

验收标准

废气

搅拌除尘器

颗粒物

集气罩+布袋除尘器（除尘效率为99%）+ 15m高排气筒

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

原料库无组织粉尘

颗粒物

全封闭彩钢结构、喷淋设施

导热油炉

颗粒物、SO2、NOX 

布袋除尘器（除尘效率为99%）+30m排气筒
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉房大气污染物排放浓度限值

烘干炉

颗粒物、SO2、NOX、

布袋除尘器（除尘效率为99%）+15m排气筒
《工业窑炉大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

沥青罐、沥青搅拌机

沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
活性炭吸附装置+15m排气筒

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

厂界无组 织废气

颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
-------

《大气污染物综合排放标准》 （GB16297－ 1996）表 2 二级标准周界外浓度最高点限值

废水

职工

生活污水

1座防渗化粪池

/

噪声
生产设备

设备噪声

①设备选型尽量选用低噪音设备；②设备基础减振

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

固废
职工
生活垃圾

厂内设置垃圾桶收集生活垃圾，委托环卫部门统一清运

得到妥善处置，无害化

筒仓

废筒仓滤芯

委托环卫部门统一清运处理

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单

筒仓

收集的粉尘

作为原料回用于生产

搅拌除尘器

收集的粉尘

导热油炉

灰渣

用于农田施肥

烘干炉

灰渣

导热油炉

废导热油

委托有资质的单位处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

活性炭吸附装置

废活性炭


	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	搅拌除尘器
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器（除尘效率为99%）+ 15m高排气筒
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

	
	原料库无组织粉尘
	颗粒物
	全封闭彩钢结构、喷淋设施
	

	
	筒仓
	颗粒物
	2套除尘器（除尘效率为99%）
	

	
	导热油炉
	颗粒物、SO2、NOX
	布袋除尘器（除尘效率为99%）+30m排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉房大气污染物排放浓度限值

	
	烘干炉
	颗粒物、SO2、NOX
	布袋除尘器（除尘效率为99%）+15m排气筒
	《工业窑炉大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	沥青罐、沥青搅拌机
	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	活性炭吸附装置+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	职工
	生活污水
	1座化粪池
	定期清掏

	声环境
	厂界
	噪声
	采用低噪声设备、基础减振，并将设备置于隔声间内降噪，进出站的车辆采取限速、禁鸣等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求：除尘器收集粉尘、筒仓粉尘作为原料回用于生产；导热油炉、烘干炉灰渣用于农田施肥；生活垃圾日产日清，暂存于垃圾桶中，定点收集、定期清运。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求：废导热油、废活性炭委托有资质单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	厂区地面硬化

	生态保护措施
	建设项目实施时应合理布置绿地，项目施工完毕后，尽快种植适宜当地气候环境的植物，厂区内道路两次及围墙内侧种植一定面积的乔木植物，增加一定绿化面积。除绿化外，厂区道路及空地均采取硬化措施，不留裸露地面，避免地面扬尘产生。

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	本项目符合国家产业政策和相关规划要求，该项目在建设和运营中严格按照相应的治理措施和建议进行管理，在坚持“三同时”制度的基础上，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、污水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0624t/a
	/
	0.0624t/a
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.425t/a
	/
	0.425t/a
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.714t/a
	/
	0.714t/a
	/

	
	沥青烟
	/
	/
	/
	0.00141t/a
	/
	0.00141t/a
	/

	
	苯并[a]芘
	/
	/
	/
	0.000001t/a
	/
	0.000001t/a
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.000025t/a
	/
	0.000025t/a
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	灰渣
	/
	/
	/
	19.99t/a
	/
	19.99t/a
	/

	
	粉尘
	/
	/
	/
	1.703 t/a
	/
	1.703 t/a
	/

	危险废物
	废导热油
	/
	/
	/
	1.7t/a
	/
	1.7t/a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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冷料斗
生物质
烘干筒
热料仓
搅拌
矿粉筒仓
沥青罐
生物质
导热油炉
产品出料

沥青
碎石
矿粉

导热油
加热
颗粒物、SO2、NOX
沥青烟、
苯并[a]芘、
VOCs
颗粒物、SO2、
NOX、噪声
沥青烟、
苯并[a]芘、
VOCs 、噪声
颗粒物



沥青搅拌站
办公室
北
水泥稳定土搅拌站
地磅
停车场
原料库
进场道路
危废库
固废库
大门



原料库
搅拌
水泥筒仓
产品出料

水泥
石子、砂
水

颗粒物
颗粒物 、噪声
颗粒物



