建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：五原县100吨粮食烘干设备仓储项目
建设单位（盖章）：五原县塔尔湖镇为农乐供销农民专业合作社
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中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五原县100吨粮食烘干设备仓储项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	井贵鱼
	联系方式
	15048835558

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日中心校后院

	地理坐标
	（107度57分45.961秒，41度3分57.105秒）

	国民经济

行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	19.5

	环保投资占比（%）
	19.5
	施工工期
	2021年11月-2022年1月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地面积（m2）
	2450

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目属于农产品初加工，并配套建设燃煤热风炉，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。符合国家的产业政策及要求。

结合《内蒙古自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（内环办[2019]295号）等相关法律法规，项目配套建设的热风炉符合相关法律法规要求。
综上，项目的建设符合国家产业政策。
2、选址合理性

项目选址位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日中心校后院，乃日中心校已停止办学，现已改建为幸福互助院，为无居住场所的老人提供临时住所，但因幸福互助院设施建设不全，且红光村老人均有所居，尚未有人居住。该片土地权属于五原县塔尔湖镇红光村所有，2015年5月，因发展新型农业项目的需要，针对当地近年来农产品种植面积的增长，农民迫切需要建立统一的农贸交易市场，为了更好利用闲置资源，五原县塔尔湖镇三级政府以支持“三农”为原则，与红光村村委会共同协商后，同意在该片土地进行项目建设。

2015年9月五原县塔尔湖镇为农乐供销专业合作社租赁该场地并建设了厂房及办公生活区，租赁期为30年。
项目选址紧邻玉米产地，方便农户转运，周边无自然保护区、风景名胜区、基本农田等敏感点。

项目运营后，主要以燃煤热风炉烟气、工艺粉尘和噪声影响为主，工艺粉尘及热风炉烟气均采取相应的治理措施，可以达标排放；噪声经有效治理后可以做到厂界达标排放，不会对周边环境产生明显影响。同时，经现场调查，周边无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。因此，本项目建设不存在重大环境制约因素。
综上所述，从项目所处地理位置和周围环境分析，本项目选址是合理可行的。
3、项目与《内蒙古自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（内环办[2019]295号）符合性分析

项目与《内蒙古自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（内环办[2019]295号）符合性分析分析见表1-1。

表1-1         符合性分析一览表

序号

内环办[2019]295号要求摘选
本项目情况

符合性分析

1
禁止在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等敏感区域内新建、扩建、改建工业炉窑。各盟市应制定计划，对位于城市建成区范围内涉及工业炉窑的钢铁、石化、化工、有色、水泥等高耗能、高排放企业完成搬迁、改造。
本项目选址不涉及前述环境敏感区，且不位于城市建成区。
符合

2
加快淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉；加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。推进燃料清洁化替代，重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
本项目选址范围内无供热管网覆盖。
符合

3
根据国家已颁布的行业排放标准（见附表4），配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附表5），实施工业炉窑深度治理，推进我区工业炉窑全面达标排放。
依据附表4，本项目执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)；依据附表5，本项目行业类别不在该表范围内，无需实施深度治理。
符合

4
我区重点区域内有色金属冶炼、钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、石化和化工行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物从2020年1月1日起全面执行大气污染物特别排放限值。
本项目建设地点位于巴彦淖尔市五原县，不属于重点区域。
符合

5
严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附表6），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟尘外溢。生产工艺产尘点应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存、输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等封闭措施进行储存；粒状物料采用密闭、封闭等方式输送，块状物料应当采取有效抑尘措施进行输送。
本项目燃料库、灰渣库均为全封闭结构，并采取洒水抑尘措施，可有效抑制燃料、灰渣储存过程无组织粉尘排放；原料玉米临时储存采取苫盖措施，产品输送采用密闭皮带输送；工艺产尘点采用布袋除尘器处理。
符合

4、“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

巴彦淖尔市“三线一单”工作尚未发布实施。根据生态红线划定原则，本项目属于农村经济，且不属于大规模、高强度的工业开发项目，不在生态红线划定范围内。
本项目建设地点位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日中心校后院，主要进行玉米烘干及仓储，不属于大规模、高强度的工业开发，同时项目各污染源均配套建设了环保设施，可确保污染物达标排放；本项目厂址不在自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、饮用水源保护区等生态目标保护范围内，本项目建设满足生态保护红线相关要求。
②资源利用上线

本项目营运过程中能源消耗主要为电能、煤炭资源和少量的水资源，其资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。

③环境质量底线

根据环境保护主管部门发布的环境质量公告及环境质量现状监测结果表明，项目评价区域环境质量较好，有一定的环境容量；同时项目建设完成后针对产生的污染物采取相应的环保治理措施后，污染物均能实现达标排放，且污染物排放量小，因此，项目建设符合环境质量底线的要求。
④生态环境准入清单
根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发[2018]11号），五原县不在该准入清单内。
项目不在该通知中的环境准入负面清单内。因此，项目符合生态环境准入清单要求。
综上所述，项目的建设符合“三线一单”的相关要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程建设内容

1.1项目由来

2015年5月，因发展新型农业项目的需要，针对当地近年来农产品种植面积的增长，农民迫切需要建立统一的农贸交易市场，为了更好利用闲置资源，五原县塔尔湖镇三级政府以支持“三农”为原则，与红光村村委会共同协商后，同意在该片土地进行项目建设。

五原县塔尔湖镇为农乐供销专业合作社主要经营农副产品购销及储存，于2015年9月租赁该片闲置土地并建设了厂房及办公生活区，建筑面积约2300m2，租赁期为30年。厂房及办公生活区建成后由于资金问题导致厂房等闲置。为盘活经济及充分利用现有厂房，于2020年8月将部分厂房（面积为1500m2）租用于内蒙古井公农牧科技有限公司，用于生产糯玉米真空加工、原味果干加工。

五原县塔尔湖镇为农乐供销专业合作社为充分利用剩余闲置厂房及厂区空地拟投资100万元建设“五原县100吨粮食烘干设备仓储项目”，项目建设规模为日烘干玉米100吨。通过项目的建设，可以有效解决当地农户玉米无法直接入库的难题。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的”，本项目属于报告表类别。本项目建设前须进行环境影响评价工作。受建设单位委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在分析工程项目特点及现场勘察的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，现上报审批。
1.2建设内容

项目建设内容主要包括进厂玉米临时堆场、烘干成套设施、产品库（烘干后的玉米），同时配套建设相关公辅工程及环保工程。项目组成表见表2-1，主要技术经济指标见表2-2。

表2-1        项目组成一览表
工程
类别

单项工程

主要工程内容

备注

主体
工程

玉米临时堆场
进厂玉米临时堆场占地面积为650m2，紧邻烘干设施，地面采用混凝土硬化地面结构，主要用于收购的湿玉米的临时贮存。

利用现有空地

烘干成套设施

烘干成套设施（含初清设备）占地面积150m2，主要用于原料玉米的烘干，内设1套日产100t的烘干设备（包括热风炉（2t/h）、烘干塔）。热风炉配套建设1座50m2的燃料储库，为全封闭式结构，贮存燃料周期为16天，储量约30t；配套建设1座20m2的灰渣库，为全封闭式结构，用于贮存热风炉灰渣，最大储量可储存20t，贮存周期80天。

新建

产品库

共建设1座产品库，全封闭式单层构筑物，建筑面积为650m2，地面采用混凝土硬化地面结构，主要用于储存烘干后的玉米。

利用现有厂房

辅助

工程
厂区出入口
厂区设出入口，用于车辆及办公人员通道。

利用现有

质检、地磅

位于厂区出入口，主要用于进厂原料、出厂产品过磅质检。

利用现有

办公生活区
为单层构筑物，建筑面积300m2，主要功能为办公及生活，设有食堂、宿舍。

利用现有

厂区道路

厂内设环厂通道，供各类运输车辆通行，兼做消防通道。道路宽度15m，路面结构为混凝土结构。

利用现有

公用

工程
供水
本项目用水由厂区内现有供水管网供给。
利用现有

供电
本项目用电由厂区内现有供电系统供给。
利用现有

排水
生活污水采用化粪池处理及收集，定期委托塔尔湖镇环卫部门清运，不外排。
利用现有
供暖
办公生活区冬季供暖采用电暖气供暖。
利用现有
环保

工程
废气
初清、玉米烘干工序粉尘
初清筛及烘干塔为全封闭结构，转运过程均位于封闭式廊道内，初清、烘干过程会产生一定量的粉尘，主要为少量细土及自身携带的毛屑，在烘干塔出料口设布袋除尘器处理后由烘干塔塔顶排气口排放。
新建

热风炉废气
热风炉燃料燃烧废气经布袋除尘器+湿法脱硫塔处理后，由15m高排气筒排放。

新建

无组织粉尘

燃料库、灰渣库，均设为全封闭储库，储库定期洒水抑尘，可有效无组织粉尘的产生及排放；进厂玉米卸料过程由于玉米含有一定的水分，且颗粒较大，粉尘产生量较少，不设防尘措施；进厂玉米临时堆场采取苫盖措施；烘干玉米经封闭式皮带输送至全封闭产品库内储存，可有效抑制无组织粉尘的产生及排放。

新建

食堂油烟
食堂油烟采用油烟净化器处理，处理后由屋顶排放。

利用现有

废水
生活污水采用化粪池处理及收集，定期委托塔尔湖镇环卫部门清运，不外排；脱硫废水经再生池、沉淀池处理后循环利用，不外排；再生池、沉淀池、化粪池做防渗处理，防渗系数≤10-7cm/s。
新建、依托
噪声
采取基础减振、隔声等措施。
新建

固废
初清筛废渣（不合格品及碎屑）暂存于产品库内，作为饲料外售，不外排；热风炉灰渣、脱硫石膏及除尘灰送灰渣库贮存，定期外售综合利用，不外排；生活垃圾分类收集，日产日清，由环卫部门统一处置。
新建

防渗

化粪池、灰渣库、脱硫塔配套沉淀池、再生池采取防渗措施，设置等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
新建

表2-2        项目主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
1
主要原辅料

1.1

玉米

吨/年

8000

2

劳动定员
人
8
2.1
生产工人
人
6
2.2
管理技术人员
人
2
3

动力消耗

3.1

新鲜水

m3/a
52
3.2

电

万kWh/a
1
3.3

燃料煤
t/a

150

4

厂区占地面积
m2
2450
4.1

烘干成套设施

m2
150

4.2

产品库
m2
650
4.3

办公生活区

m2
300
4.4
进厂玉米临时堆场

m2
650
5

项目总投资
万元
100
2、建设规模及产品方案
（1）建设规模

日烘干玉米100吨，年烘干玉米8000吨。

（2）产品方案

项目产品方案见表2-3。

表2-3       项目产品方案一览表

序号

产品名称

单位

产品产量

备注

1

烘干玉米

t/a

7015.82
产品含水率14.5%

3、主要生产单元及生产设施
项目主要生产单元及生产设施见表2-4。
表2-4    项目主要生产单元、生产设施及设施参数一览表

序号
生产单元名称

生产设施名称
单位
型号及设施参数
数量

1
原料预处理单元

筛前斗式提升机
套
5T/H
1
2
圆筒初清筛
套
5T/H
1

3
烘干塔单元

塔前斗式提升机
套
5T/H
1

4
烘干塔
mm
/
1

5
引风机
套
全压2157pa
1

6
热风炉
套
日烘干100t，间接换热
1

7
皮带输送机
条
TDSL-600，50吨/小时 长度：10米
/
4、原辅材料及能源消耗

项目原料主要为玉米、燃料煤，本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-5；燃料煤成分分析见表2-6；物料平衡见表2-7。
表2-5      主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

物料

来源

用量

备注
1

玉米
周边农户
8000t/a
平均含水量25%，汽车运输
2
燃料煤
市场购买

150t/a

汽车运输
3

片碱

市场购买

0.2

脱硫用

4

石灰

市场购买

0.2

脱硫用

5

水

供水管网
74.4m3/a
/
6

电

周边电网
1×104kwh
/
表2-6            煤质成分分析一览表
序号

检验项目

符号

单位

分析结果

1
全水分

Mt
%
6.9
2
空干基水分

Mad
%
2.26
3
空干基灰分
Aad
%
10.16
4
空干基挥发分

Vad
%
35.06
5
空干基全硫

Stad
%
0.31

6
干基全硫

Std

%

0.32
7
收到基低位发热量

Qnet,ar

MJ/kg

25.84

Cal/g
6179
8
空干基高位发热量

Qgr.ad
MJ/kg

28.35
Cal/g
6780

表 2-7        项目物料平衡表
输入

输出

名称

数量（吨/年）

名称

数量（吨/年）

玉米

8000
产品石英砂压裂剂
7015.82
初清不合格料

0.8
粉尘
0.096
烘干水分损失
982.5
除尘灰

0.784
合计

8000
合计

8000
5、热量平衡

项目年烘干玉米量为8000t，进厂玉米平均含水率为25%，玉米经烘干塔烘干后，水分含量为14.5%，根据核算，项目需烘干水量约为982.5t。

根据设计，烘干1kg水分需消耗热量为2800KJ，则烘干982.5t水分需要热量为2.751×109KJ。

项目年耗煤量为150t，以低位热值（25.84MJ /Kg）核算，产生热量为3.876×109KJ。

燃料产生的热量大于烘干水分所需热量，热风炉及烘干塔效率为80%，则热量平衡，可以满足玉米烘干水分降幅要求。
6、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员8人，年工作80天（每年10月到12月），每天工作24小时，实行2班制，每班12小时。
7、公用工程

1）供电

项目年用电量约为1×104kwh，用电由项目周边供电电网供给。

2）供水

本项目用水主要为生活用水、脱硫塔补水及煤库灰渣库洒水抑尘用水，用水由现有厂区供水管网供给，供水量可以满足项目需求。项目用水量为0.93m3/d，74.4m3/a。

（1）生活用水

项目劳动定员8人，用水量按50L/人.d计，则用水量为0.4m3/d（32m3/a）。

（2）洒水抑尘用水

燃料煤库及灰渣库洒水抑尘用水定额为2.0L/m2·次，储库面积为70m2，每天平均洒水抑尘2次，则本项目储库洒水抑尘用水量为0.28m3/d（22.4m3/a）。

（3）脱硫设施补水

脱硫设施由于高温烟气的原因及脱硫石膏带走的部分水分，在运行过程会造成一定的损耗量，根据设计单位设计，脱硫设施补水量为20m3/a（0.25m3/d）。

3）排水

项目工艺过程无废水产生及排放，脱硫废水经再生池、沉淀池处理后循环利用，不外排；项目产生的废水主要为生活污水。

本项目生活用水量为0.4m3/d（32m3/a），排水系数按0.8计，则生活污水排放量为0.32m3/d（25.6m3/a）。生活污水采用化粪池处理及收集，定期委托塔尔湖镇环卫部门清运，不外排。

项目水平衡图见图2-1。
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图2-1     项目水平衡图    单位：m3/d

4）供暖

本项目办公生活区冬季供暖采用电暖气供暖。

8、平面布置

项目厂区整体呈矩形，出入口设在厂区北侧，办公生活区布置于厂区西北角；项目设1座产品库，置于厂区西南侧；烘干塔紧邻原料临时堆场及产品库布置，方便物料转运。

厂区内剩余空地均采取硬化处理，用于临时贮存进厂玉米及厂区道路。
本项目总平面布置图具体见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	1、玉米烘干工艺流程及产排污分析：

（1）原料（玉米）装卸

原料玉米由汽车运输进厂，并临时卸料至临时堆场贮存待用。

（2）原料初清

原料玉米经装载机送到提升机料斗，玉米经提升机提升至封闭式初清筛进行杂质、不合格品等的初步清理，初清过程产生的不合格品、玉米屑等集中收集，定期外售做饲料。筛分后的玉米经封闭式提升机送到烘前仓。
（3）玉米烘干

烘前仓为封闭式料仓，料仓中的玉米经皮带输送机送到烘干塔进行烘干，烘干塔热源采用热风炉加热的热风（烟气不直接与玉米接触），烘干温度为120~160℃。玉米进厂平均水分约为25%，通过烘干工序后水分降至14.5%，达到烘干目的，可以满足长期贮存条件。
热风炉产生的热量通过换热器（换热管）加热循环空气，并将加热后的热风送入烘干塔内对玉米进行烘干。充分换热的燃料废气经布袋除尘器+脱硫塔处理后由15m高排气筒排放。
（4）入库贮存及外运

玉米经过烘干水分达到指标要求后经密闭皮带输送机送入产品库，暂存于产品库内，根据市场需求分批装车外售。
污染因素分析：
废气：原料装卸及产品库转运等过程会产生的微量粉尘G1-1、G1-5，属于无组织排放；原料初清、烘干过程会产生一定量的粉尘G1-2、G1-3、G1-4，产生的粉尘经布袋除尘器处理后由烘干塔塔顶排气口排放；热风炉中燃料燃烧过程产生的烟气G1-6，通过布袋除尘器+脱硫塔处理后由15m高排气筒排放；燃料及灰渣库会产生一定量的粉尘，属于无组织排放，通过全封闭储库抑制粉尘的产生及排放。
废水：脱硫废水经再生池、沉淀池处理后循环利用，工艺过程无废水产生及排放；员工办公生活产生一定量的生活污水；
噪声：各类设备产生的噪声；
固废：初清筛会产生一定量的不合格品及玉米屑S1-1，外售至饲料厂用作原料，不外排；热风炉除尘器定期清理及燃烧剩余物灰渣S1-2，暂存于灰渣库，定期外售于周边建材厂做原料；烘干塔除尘器定期清理的除尘灰S1-3产生量较少，与热风炉灰渣一并处理；员工办公生活产生一定量的生活垃圾。

本项目玉米烘干生产工艺流程及产污节点图见图2-2。
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图2-2   本项目玉米烘干生产工艺流程及产污环节图
2、烟气湿法脱硫工艺流程及产排污分析

本项目热风炉烟气采用双碱法湿法脱硫系统进行脱硫。

双碱法是先用可溶性的碱性清液作为吸收剂吸收SO2，然后再用石灰乳或石灰对吸收液进行再生，由于在吸收和吸收液处理中，使用了不同类型的碱，故称为双碱法。钠钙双碱法是以氢氧化钠溶液为第一碱吸收烟气中的SO2，然后再用石灰作为第二碱处理吸收液，再生后的吸收液送回吸收塔循环使用。

该法使用NaOH液吸收烟气中的SO2，生成HSO31-、SO32-与SO42-，反应方程式如下：

①脱硫过程  
2NaOH+SO2＝Na2SO3+H2O                            （1）

Na2SO3+SO2+H2O＝2NaHSO3                     （2）

其中：式（1）为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应；式（2）为溶液pH值较低（5-9）时的主反应。

②再生过程

2NaHSO3+Ca(OH)2=CaSO3+NaOH+H2O                    (3)

Na2SO3+Ca(OH)2=CaSO3+NaOH                         (4)

式（3）为第一步反应再生反应，式（4）为再生至pH＞9以后继续发生的主反应。  

本项目选择钠钙双碱法为脱硫工艺，由于在吸收过程中以钠碱为吸收液，脱硫系统不会出现结垢等问题，运行安全可靠。且由于钠碱吸收液和二氧化硫反应的速率比钙碱快很多，能在较小的液气比条件下，达到较高的二氧化硫脱除率。

③本工艺系统组成

a.烟气系统：热烟气自热风炉出来换热后进入吸收塔，向上流动穿过喷淋层，在此烟气被冷却到饱和温度，烟气中的SO2等污染物被脱硫液吸收。经过喷淋洗涤后的饱和烟气，经除雾器除去水雾后，通过烟道经引风机进入烟囱排空。

b.SO2吸收系统：在吸收塔内，脱硫液中的氢氧化钠与从烟气中捕获的SO2发生化学反应，生成亚硫酸钠和亚硫酸氢钠等物质。脱硫后的净烟气通过除雾器除去气流中夹带的雾滴后排出吸收塔。

c.脱硫液循环系统与脱硫渣处理系统：泵前池的脱硫液通过循环水泵泵送到脱硫塔内与烟气接触反应后，从脱硫装置底部排出，排出的含有CaSO4、CaSO3及少量粉尘渣的混合渣浆液体进入再生池、沉淀池，与从石灰浆液池过来的石灰浆液发生再生反应，并进行脱硫副产物的沉淀，上清液流经泵送往脱硫废水处理系统处理，处理沉淀后的池底渣浆由人工清出，清水返流回泵前池，由循环水泵抽送到脱硫装置进行脱硫循环利用。

污染因素分析：
废气：脱硫过程无废气产生及排放；
废水：脱硫废水经再生池、沉淀池处理后全部循环利用，不外排；
噪声：各类设备产生的噪声；
固废：沉淀池产生一定量的沉淀渣（脱硫石膏）S2-1。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
1)达标区域判断
本项目所在区域达标判定引用2020年巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇监测数据，基本污染物的年平均质量浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，项目所在区域为达标区。
2)基本污染物环境质量现状

基本污染物环境空气质量统计结果见表3-1。
表3-1  基本污染物环境质量现状数据统计一览表
污染物
年评价指标
现状浓度（µg/m3）
标准值（µg/m3）
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
17
60

28.33
达标
NO2
年平均质量浓度
21
40

52.50
达标
PM10
年平均质量浓度
56
70

80.00
达标
PM2.5
年平均质量浓度
34
35

97.14
达标
CO

24小时平均第95百分位数浓度
2200

4000
55.00
达标
O3
日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度
144

160

90.00
达标
由上表可知：SO2、NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数浓度、O3的日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准。
3）其它污染物环境空气质量现状评价
本次评价特征因子（TSP）环境空气质量现状评价委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司监测，监测时间为2021年9月10日-12日，连续监测3天。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次TSP现状监测布点位于主导风向下风向，连续监测3天，符合指南要求。

监测点位情况及监测结果见表3-2、表3-3。
表3-2  环境空气质量监测点位基本信息一览表

序号
相对本项目区位置
距离
坐标
备注
1
WN
60m
E107°57′43.74″
N41°3′58.73″
实测
表3-3     监测期间气象参数检测结果一览表

采样日期

采样时间

平均气温(℃)
大气压(kPa)
风向（度）
风速(m/s)

天气状况
2021-09-10
07:00-次日07:00 
21.0
89.31
西风275°

2.2
晴
2021-09-11
07:42-次日07:42
24.0
89.22
东南风135°

2.0
晴
2021-09-12
08:13-次日08:13
23.0
89.12
东南风130°

3.4
阴
表3-4  环境空气现状监测与评价结果统计表

检测点位

检测
项目

单位

检测
时间

检测日期（2021年09月11日~2021年09月14日）
标准限值
采样日期及检测结果（2021年）
09月10日

09月11日

09月12日

主导风下风向
总悬浮颗粒物
μg/m3
24小时均值
285
255
239
300
由上表评价结果可以看出，监测点TSP浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）标准限值，项目区环境空气质量较好，具有较好的环境承受力。

2、地表水环境质量现状
项目生活污水排入防渗化粪池处理及收集，定期委托塔尔湖镇环卫部门清运，不外排。且项目周边无地表水，因此，本次评价不进行地表水环境质量现状监测。

3、声环境质量现状
根据现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内有居民等敏感点，因此本次评价对厂界和评价范围内代表性敏感点噪声进行监测。

内蒙古华智鼎环保科技有限公司受建设单位委托，于2021年9月10日对本项目厂界四周及敏感点进行了声环境质量监测。

噪声监测结果见表3-5。

表3-5         项目监测结果一览表              单位：dB
检测类别

厂界噪声
检测性质

现状检测
气象参数
2021-09-10
天气
晴
风速
2.1m/s（昼）
2.5m/s（夜）
检测点位名称
检测日期
检测时间（昼）
结果值dB(A)
检测时间（夜）
结果值dB(A)
厂界东北侧▲1

2021-09-10
07:15-07:25
49
22:00-22:10
44
厂界西南侧▲2
07:55-08:05
50
22:22-22:32
44
厂界西侧▲3
08:19-08:29
48
22:36-22:46
43
厂界北侧▲4
08:42-08:52
49
22:59-23:09
43
敏感点△5
09:10-09:20
50
23:15-23:25
43
敏感点△6
09:39-09:49
51
23:32-23:42
45
敏感点△7
10:02-10:12
50
23:54-00:04
44
根据监测统计结果，各监测点噪声监测结果昼间、夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。
4、生态环境

项目占地位于现有厂区内，无新增占地，因此，本次评价不进行生态现状调查。

5、地下水、土壤环境

项目为玉米烘干项目，工艺过程不存在地下水、土壤环境污染途径，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。因此，本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日中心校后院，项目评价范围内敏感目标见表3-6，具体见附图3。
表3-6    环境保护目标及保护等级一览表
环境要素

保护目标

保护等级

方位

相对距离

保护范围
环境空气
刘有福村居民（200人）
符合GB3095-2012中二级标准
/
项目位于该村内
项目厂界外500m范围内
声环境
刘有福村居民（3户，9人）
符合GB3096-2008中2类标准

W 

18m 

项目厂界外50m范围内
刘有福村居民（1户，3人）

W

31m

刘有福村居民（1户，3人）

NW

49m

刘有福村居民（1户，3人）

NEE

33m

刘有福村居民（1户，3人）

NE

88m

幸福互助院（无人居住）
S

17m



	污染

物排

放控

制标

准
	1、项目施工扬尘及运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体见表3-7；热风炉烟气中的烟尘、二氧化硫、汞、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级新改扩标准（燃煤干燥炉窑）排放浓度限值；热风炉烟气中的氮氧化物排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放浓度限值；具体标准见表3-8。
表3-7   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度（m）

kg/h

监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
120

15
3.5
周界外浓度最高点
1.0

表3-8  《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）
备注
二氧化硫

850

/
GB9078-1996
烟尘

200

/
汞

0.010
/
烟气黑度（林格曼级）

1

/

氮氧化物
240
/
GB16297-1996
2、项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，具体标准限值见表3-9。
表3-9       《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

污染物
三级标准mg/L

污染物
三级标准mg/L

pH
6~9
COD

500
BOD5
300
NH3-N
-
动植物油
100
SS

400

3、项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值见表3-10。 
表3-10   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
声环境功能区类别
时    段

昼间
夜间
2类标准限值dB(A)
60
50
4、项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表3-11。
表3-11   《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 

单位

昼间
夜间

dB(A)
70

55

5、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。

	总量

控制

指标
	根据国家的相关规定，现阶段进行总量控制的指标为SO2、NOX和COD、NH3-N四项。

项目脱硫废水循环利用，不外排，无生产废水产生及排放；生活污水采用化粪池处理及收集，定期委托塔尔湖镇环卫部门清运，不外排；因此，无需申请总量；

项目热风炉以煤为燃料，煤燃烧废气主要为SO2和NOX。根据工程分析源强核算，项目SO2和NOX排放量分别为0.178t/a和0.534t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	施工期环境保护措施：
1、施工期大气污染防治措施
施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。

（1）施工期粉尘防治措施分析
①施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；

②基础开挖等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走；

④加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出，防止扬尘污染；
⑤施工单位必须加强施工区域的管理，建筑材料的堆场应定点定位，不宜设在居住区的上风向，根据风速，采取相应的防尘措施，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用蓬布遮盖散料堆；
⑥合理安排施工计划，大风等极端天气停止施工，减轻扬尘环境影响；
⑦挖掘土石方过程要遵守施工建筑规定及有关水土保持规定，尽力减轻植被破坏，减少扬尘，保护环境。
（2）施工机械及车辆废气防治措施分析

加强对施工机械及车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
2、施工期水污染防治措施
（1）场地设沉淀池，将场地施工废水收集沉淀处理后全部回用于砂石骨料加工、周围区域道路降尘用水，禁止排入地表水体系内污染水体。

（2）施工过程中产生的生活污水依托厂区内现有化粪池处理，处理后由塔尔湖镇环卫部门清运，不外排。

（3）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。骨料清洗废水经沉淀处理后循环使用，多余部分可用作低标号砂浆搅拌用水。

（4）加强施工期工地用水管理，节约用水。

3、施工期噪声污染防治措施
（1）合理布置施工场地，高噪声设施工棚布置于远离居民一侧；
（2）选用机械噪声较低的设备，减少高噪声设备的使用；
（3）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响；
（4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，将其设置在专门的工棚内并远离居民布置，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放；
（5）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响；
（6）禁止夜间施工；

（7）对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。
4、固体废物环境影响分析 
施工期的固体废弃物主要建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：
（1）地基处理、开挖产生土石方及其他建筑垃圾，包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、浇铸件等，首先对其中可回收利用部分进行回收，施工过程中产生的弃土用于回填、铺路、绿化等；多余部分弃土和建筑垃圾按照当地城建、环卫部门要求运往指定地点集中处置。
（2）施工生活区设置垃圾箱（桶），生活垃圾固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理。
（3）施工期建筑垃圾与生活垃圾分类堆放、分别处置。
（4）设置临时弃土堆场，强化运输和存放过程环境保护管理。
5、生态防护措施

应采取如下措施减小对植被的破坏：

①合理选择施工时间，避开雨季和大风天气。

②项目组应该制定详细的施工方案，项目施工负责人应做好施工队伍的思想教育工作，规范操作。

③采用不同的施工方案，尽量缩短施工时间；

④在施工过程中应严格控制施工作业范围。

⑤施工结束后，不得有裸露地面，均应采取硬化或绿化措施。
采取以上措施后，可很大程度上降低对植被的破坏，且占地面积较小，同时位于现有已建成厂区内，对生态环境影响不大。


	运营
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	1、大气污染源及影响分析
1）大气污染源源强核算
（1）卸料、入库、外运工序过程中产生的粉尘（G1-1、G1-5）

本项目在玉米装卸、转运、入库暂存、装车外运过程中均会产生极少量的粉尘，属于无组织排放。由于原粮已经过农户处理，其中大部分的轻质杂质已经被去除，同时原粮含水率为25%，且玉米颗粒较大，比表面积相对于小麦、稻谷等较小，因此，上述过程中产生的粉尘量很少。同时类比已建成的类似项目，上述过程粉尘产生量较少。因此上述工序粉尘产生量按玉米用量的0.01‰计算，则粉尘产生量为0.08t/a，本项目进厂玉米采取苫盖措施、烘干后的产品暂存于封闭产品库内，以此来减少粉尘抑散。通过苫盖、全封闭产品库抑尘后，粉尘排放量较小，颗粒物无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准污染物排放标准限值，可以做到达标排放。
（2）玉米初筛、输送、烘干等过程产生的粉尘（G1-2、G1-3、G1-4）

玉米初筛、输送、烘干过程会产生一定量的粉尘，粉尘主要为玉米粒上携带的少量细土及自身携带的毛屑，由于质轻，筛分、烘干后自动与玉米粒分离。该工序粉尘产生量按筛分、烘干玉米量的0.1‰计算，则粉尘产生量为0.8t/a，产生的粉尘采用布袋除尘器处理，处理后由烘干塔顶排气口排放；布袋除尘器除尘效率按98%计，则粉尘排放量为0.016t/a。

项目初筛、烘干粉尘产排情况见表4-1。

表4-1           初筛、烘干粉尘产排情况一览表

产污环节

污染物

风机
风量
m3/h

污染物产生

排放

形式
处理措施

污染物排放

产生
浓度mg/m3
产生
量

kg/h

有组织

工艺

效率%

是否为可行性技术

排放浓度

mg/m3
排放量

kg/h

初筛、烘干
颗粒物
1000

417
0.42
布袋除尘器
98
是

8.34
0.008
排放标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源中二级排放标准限值
120

3.5

达标情况
达标

达标

排放口情况

高度m

15
排气筒内径m

0.3
温度

℃

50
编号及名称

P1
排放口类型

一般排放口

地理坐标

E107.96267°
N41.06590°
监测要求

监测点位

排气口

监测因子

颗粒物

监测频次

1次/半年

根据表4-1，初筛、烘干粉尘经布袋除尘器处理后颗粒物排放浓度及排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，可以做到达标排放。
（3）热风炉烟气（G1-6）
本项目设置1台燃煤热风炉，年耗煤量150t/a（每天运行24h，每年生产80d）。燃料燃烧烟气采用布袋除尘器+双减法脱硫塔处理后，经过15m高烟囱排放。根据设计，布袋除尘器除尘效率99%，双减法脱硫塔脱硫效率75%。
热风炉烟气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物源强核算参照《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）中产排污系数核算污染物排放量。
①烟气量

根据设计，热风炉风机风量为1200m3/h。

②污染物产生及排放量

具体产污系数为：

SO2：16Skg/吨-燃料（S取0.32）、NOx：2.94kg/吨-燃料、颗粒物：1.25Akg/吨-燃料（A取10.16）。

根据《锅炉大气污染物排放标准编制说明》（征求意见稿）：“我国燃煤中汞的含量在0.03-0.52μg/g，平均含量为0.20μg/g，区域和煤质决定了汞含量的差异。燃料煤中的汞燃烧过程中56.3-69.7%随烟气排放，23.1-26.9%进入飞灰，仅有2%进入灰渣。烟气中的汞主要集中在亚微米级的细粉尘上，目前，汞的排放控制主要宜采取与脱硫除尘的协同控制。一般而言，布袋除尘器可脱除70%的汞，湿法脱硫装置可脱除90%的汞”。本项目燃煤汞含量取0.52μg/g，燃料煤中的汞燃烧过程中70%随烟气排放，布袋除尘器除汞效率取70%，湿法脱硫装置除汞效率取90%，协同综合去除效率为97%。
污染物核算过程如下：
a、颗粒物
颗粒物产生量的产污系数为1.25Akg/吨-燃料（A取10.16）=1.25×10.16×150×10-3=1.905t/a
则热风炉烟气中颗粒物的产生量为1.905t/a。

项目热风炉废气采用“布袋除尘器+双减法脱硫塔”工艺处理，布袋除尘器除尘效率为99%，则项目颗粒物排放量为：1.905t/a×（1-99%）=0.019t/a。
b、SO2：
SO2产生量的产污系数为16Skg/吨-燃料（S取0.32）=16×0.32×150×10-3=0.768t/a
则热风炉烟气中SO2的产生量为0.768t/a。

项目热风炉废气采用“布袋除尘器+双减法脱硫塔”工艺处理，脱硫塔脱硫效率为75%，则项目烟尘排放量为：0.768t/a×（1-75%）=0.192t/a。
c、氮氧化物：
NOX产生量的产污系数为2.94kg/吨-燃料=2.94×150×10-3=0.441t/a
则热风炉烟气中NOX的产生量为0.441t/a。
d、汞：
汞产生量的产污系数为0.52μg/g×150×10-6=0.000078t/a
则热风炉烟气中汞的产生量为0.000078t/a。

项目热风炉废气采用“布袋除尘器+双减法脱硫塔”工艺处理，协同去除汞的效率为97%，则项目汞排放量为：0.000078t/a×（1-97%）=0.00000234t/a。
根据产污系数计算，项目热风炉燃料燃烧废气产排情况见表4-2。

表4-2           热风炉废气产排情况一览表

产污环节

污染物

风机
风量
m3/h

污染物产生

排放

形式
处理措施

污染物排放

产生
浓度mg/m3
产生
量

kg/h

有组织

工艺

效率%

是否为可行性技术

排放浓度

mg/m3
排放量

kg/h

热风炉
颗粒物
1200
826.82
0.99
布袋除尘器
99
是

8.27
0.0099
SO2
333.33
0.4
双碱脱硫塔

75
是
166.67
0.1
NOx
191.4

0.229

/

/
/
191.4

0.229

汞

0.034

4.06×10-5
协同控制
97
是
0.001
1.22×10-6
排放标准
颗粒物、SO2、汞执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级新改扩标准（燃煤干燥炉窑）排放浓度限值（烟尘：200mg/m3，SO2：850mg/m3，汞：0.010mg/m3），NOx参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放浓度限值（NOX：240mg/m3）

达标情况
达标

达标

排放口情况

高度m

15
排气筒内径m

0.3
温度

℃

80
编号及名称

P2
排放口类型

一般排放口

地理坐标

E106.85139
N38.25644
监测要求

监测点位

排气口

监测因子

烟尘、SO2、NOx、汞、烟气黑度
监测频次

1次/半年

根据表4-2，热风炉废气经布袋除尘器、双碱脱硫塔处理后烟尘、SO2、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级新改扩标准（燃煤干燥炉窑）排放浓度限值，NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放浓度限值，可以做到达标排放。

（4）燃料、灰渣无组织粉尘
燃煤、灰渣均贮存于全封闭储库内，装卸、转运等过程会产生一定量的粉尘，封闭式储库可有效降低粉尘的产生。

根据环境保护部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，对本项目固体物料储存过程污染物排放量进行核算。

固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
      ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
      FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
      Nc指年物料运载车次（单位：车）；（本项目取16）
      D指单车平均运载量（单位：吨/车）；（本项目取10）
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，见附录2；（本项目a取0.0017，b取0.0054）
      Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米）；（本项目取31.1418）
      S指堆场占地面积（单位：平方米）。（本项目取70）
根据公式及各参数取值，项目燃料、灰渣无组织颗粒物产生量为4.41t/a。

固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；（本项目取4.41）
      Uc指颗粒物产生量（单位：吨）；

      Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；（本项目取74%）
      Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。（本项目取60%）      

根据公式及各参数取值，项目燃料、灰渣无组织颗粒物排放量为0.46t/a。

综上，项目储库燃料、灰渣装卸过程颗粒物产生量为4.41t/a，通过采用全封闭储库并采取洒水措施，储库无组织颗粒物排放量为0.46t/a，粉尘排放量较小。同时由于粉尘比重较大，逸散的粉尘大部分均落于储库地面，排放至原料库外的粉尘量很少，颗粒物无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准污染物排放标准限值，可以做到达标排放。

项目燃料库及灰渣库废气产排情况见表4-3。

表4-3        燃料及灰渣库废气产排情况一览表

产污环节

污染物

污染物产生

排放

形式
处理措施

污染物排放

产生
浓度mg/m3
产生
量

t/a
无组织

工艺

效率%

是否为可行性技术

排放浓度

mg/m3
排放量

t/a
贮存库
颗粒物
/
4.41
全封闭+洒水
89.57
是

≤1.0

0.46
排放标准
颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 
达标情况
达标

/
监测要求

监测点位

厂界
监测因子

颗粒物
监测频次

1次/年

（5）食堂废气

①油烟废气

根据类比调查，目前人均日食用油用量约30g/人·d，则本项目营运期耗油量为30×80×8=19.2kg/a。厨房使用1个灶头，属于小型规模，要求厨房内油烟净化器去除效率不得低于60%。

根据类比，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目取中值3%；则各厨房食用油消耗和油烟废气产生情况见表4-4。
表4-4   食用油消耗和油烟废气产生情况

类型
规模

耗油量（kg/a）

油烟挥发系数（%）

油烟排放量（kg/a）

食堂

8人
19.2
3
0.58
由表4-4可知，本项目年使用80d，食堂日平均工作时间3h，要求单个灶头油烟净化器排风量1000m3/h，则油烟排放浓度为1.81mg/m3。

综上所述，厨房油烟净化器去除效率≥60%，油烟排放浓度0.72mg/m3，油烟年排放量为0.23kg/a，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0 mg/m3的规定。

②天然气的燃烧废气
煮食燃料为液化罐装天然气。按照煮食人均耗0.6Nm3/d，劳动定员为8人，年工作80d，耗气量为384m3/a。燃气量较少，同时属于清洁能源，对环境基本不造成影响。
2）大气环境影响分析

项目玉米初筛、烘干工序产生的粉尘，采用布袋除尘器处理，处理后由烘干塔塔顶排气口排放（高度≥15m）；初筛、烘干工序粉尘经布袋除尘器处理后颗粒物排放浓度及排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，可以做到达标排放。
项目热风炉采用煤为燃料，燃料废气采用布袋除尘器+双减法脱硫塔处理后由15m高排气筒排放，处理后烟尘、SO2、汞、烟气黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级新改扩标准（燃煤干燥炉窑）排放浓度限值，NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放浓度限值，可以做到达标排放。
燃料库及灰渣库采用全封闭结构，且储存量较少，无组织排放的少量颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准限值要求。
食堂油烟设油烟净化器，可以做到达标排放。
项目所在区域大气环境质量较好，项目厂界外500m范围内无特殊敏感保护区；项目采取的大气污染防治措施均为技术可行性措施，可确保污染物长期稳定达标排放，对周边大气环境影响不大。
2、水污染源及影响分析

1）水污染源源强核算
项目工艺过程无废水排放，项目产生的废水主要为生活污水。

脱硫塔废水经再生池、沉淀池处理后循环用于脱硫塔用水，不外排。

本项目生活用水量为0.4m3/d（32m3/a），排水系数按0.8计，则生活污水排放量为0.32m3/d（25.6m3/a）。生活污水采用化粪池处理及收集，定期委托塔尔湖镇环卫部门清运，不直接外排。

类比典型生活污水水质，本项目污水中主要污染物产生量、排放量及其产生浓度、排放浓度见表4-5。

表4-5          生活污水污染物排放情况一览表

废水类别

生活污水

污染物

BOD5
COD

SS

氨氮

动植物油

产生浓度（mg/l）

250

400

250

30

100

产生量（t/a）

0.0064
0.010
0.0064
0.00077
0.0026
治理设施

化粪池

排放浓度（mg/l）

≤200

≤250

≤200

≤30

≤50

排放量(t/a)

0.0051
0.0064
0.0051
0.00077
0.0013
排放去向

委托塔尔湖镇环卫部门清运
排放方式

间接排放

排放口类型

一般排放口

污染防治设施

防渗化粪池

是否为可行性技术

是

排放标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
监测要求

监测点位

化粪池

监测因子

pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油
监测频次

/
2）水环境影响分析

本项目水污染源主要为生活污水，生活污水排放量为25.6m3/a，生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后定期委托塔尔湖镇环卫部门清运处理，不外排。

项目无废水直接外排，不会对周边环境造成影响。

3、噪声污染源及影响分析

1）噪声污染源
本项目主要噪声源如下：热风炉、干燥机、初清筛、皮带输送机等。设备噪声级在75—90dB（A）之间。主要设备噪声值见表4-6。

表4-6      主要噪声设备及声源源强表    噪声级单位：dB（A）
序号
设备名称
单位
数量
噪声源
措施
排放源强
1
热风炉
台
1
90
基础减振、隔声
65
2
烘干塔
台
1
90
基础减振、隔声、消声
70
3
初清筛等
台
1
80
基础减振、隔声
55
4
皮带输送机
台
4
75
基础减振、隔声
50
5
风机

台

2
90
基础减振、隔声、消声
65
6

装载机

台

1

80
加强管理，限值车速，禁止鸣笛
60
监测计划

监测点位

项目厂界四周及敏感点
监测项目

连续等效A声级
监测频次

每季1次

2）噪声影响分析

本项目实施后，主要从设备选型、阻隔传播途径两方面入手。

（1）在设备选型中选择可靠先进的低噪声设施。

（2）对于产生较大噪声的设备，如烘干塔、热风炉等空气动力噪声源，在进出口处安装消声器和设隔音操作间，以阻隔噪声的传播。

（3）振动转动设备安装时设置减振支座，包扎阻尼材料，并提高安装质量。

（4）高噪声设备均布置于封闭式厂房内，在减振等其他措施的基础上，进一步利用厂房进行隔声；
（5）在总图布置时应尽可能少地将噪声设备布设在厂界附近，以保证厂界噪声达标，确保工程不会对周围环境产生大的影响；
（6）强加装载机等运载车辆的管理、维护，控制车速、禁止鸣笛，加强保养维护。

采取以上措施后，再通过距离衰减等可保证厂界昼间、夜间噪声不会超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

另外，项目厂界外50m范围内有常驻居民住户7户，为避免项目对其造成影响，除加强厂区内设备管理外，还应加强厂界管理，通过厂界加强绿化等措施控制传播途径；还应考虑在必要时，为受影响住户免费更换隔声门窗。
综上，在采取噪声污染防治措施的前提下，项目对周边环境影响不大。

4、固体废物污染源及影响分析

本项目运营期产生的固体废弃物主要是筛分后不合格品和玉米皮屑、热风炉灰渣、除尘系统除尘灰及生活垃圾。
（1）筛分后不合格品和玉米皮屑

初清工序会产生一定量的不合格品和玉米皮屑，根据建设单位提供资料，产生量约为0.8t/a，集中收集于产品库内作为饲料外售。
（2）灰渣

①炉渣

参照环境保护部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》，对本项目热风炉炉渣产生量进行核算。

炉渣产生量为：9.24Akg/t-燃料。

项目年耗煤量为150t，空干基灰分为10.16%，则热风炉炉渣产生量=9.24×10.16×150×10-3t=14.08t。

②除尘灰

项目热风炉除尘灰产生量为0.05t/a。

综上，项目热风炉灰渣产生量为14.13t/a，产生的灰渣收集于全封闭灰渣库内，定期外售于建材厂做原料，不外排，对环境影响较小。

（3）脱硫石膏
脱硫石膏产生量为0.3t/a，收集至全封闭灰渣库内，与灰渣一并外售于建材厂做原料，不外排，对环境影响较小。
（4）除尘灰
本项目工艺过程布袋除尘器及热风炉布袋除尘器收集的除尘灰0.79t/a，贮存于灰渣暂存库，定期外售于建材厂用作原料。
（5）生活垃圾

项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d，则本项目运营期生活垃圾产生量为0.32t/a，生活垃圾经垃圾分类收集装置集中收集后，由环卫部门处理。
项目固体废物产生及处理情况见表4-7。

表4-7   固体废物产生量一览表
产生环节
污染物

固废属性

产生量（t/a）

贮存措施及去向

筛分工序
玉米碎屑、不合格品等
一般固废

0.8
集中收集于产品库内，作为饲料定期外售。
热风炉

灰渣
一般固废

14.13
贮存于灰渣库，定期外售于建材厂

脱硫塔

脱硫石膏

一般固废

0.3

布袋除尘器

除尘灰
一般固废
0.79
办公生活
生活垃圾

生活垃圾
0.32
职工生活垃圾集中收集至封闭式垃圾箱中，定期交由环卫部门统一处理。
环境管理要求

建立固体废物处理处置台账记录

综上，本项目产生的固体废物均资源化循环利用及合理处置，不外排，不会对周围环境造成影响。
5、地下水、土壤环境影响分析

项目为玉米烘干项目，工艺过程不存在地下水、土壤环境污染途径，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标及土壤环境保护目标。
化粪池、灰渣库、脱硫塔配套的沉淀池、再生池采取防渗措施，防渗系数≤10-7cm/s。

项目不会对地下水、土壤环境造成影响。

6、生态环境影响分析
项目于现有厂区内建设，工程量较小，运营期不会对生态环境造成影响。
7、环境风险

项目原料主要为玉米，产品为烘干玉米，根据原辅料及产品情况，同时结合工艺过程，项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质及工艺危险性。

原料、产品及工艺过程不会发生突发性事故，因此，本次评价不涉及环境风险评价。

8、环保投资估算及“三同时”验收
本项目估算环保投资19.5万元，占总投资100万元的19.5%，本项目环保投资估算和“三同时”验收情况见表4-8。
表4-8           环保投资估算及“三同时”验收一览表
污染
类型
排污工艺装置及过程
污染物及监测项目
环保措施
监测点位
监测频率
验收标准
环保投资
（万元）
废气
初清、烘干
工序
颗粒物、设施效率
设置1套布袋除尘器处理，处理后由烘干塔塔顶排放（高度≥15m），除尘效率为98%。 

塔顶排气口
3次/天，连续2天

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准，颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3、15m高排气筒排放速率：3.5kg/h
3
热风炉

颗粒物

SO2
NOX

汞

烟气黑度、设施效率
热风炉烟气采用“布袋除尘器+双减法脱硫塔”处理，共设1套，处理后由15m高排气筒排放，除尘效率99%，脱硫效率75%
排气筒出口
烟尘、SO2、汞、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级新改扩标准（燃煤干燥炉窑）排放浓度限值（烟尘：200mg/m3，SO2：850mg/m3，汞：0.010mg/m3），NOx参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放浓度限值（NOX：240mg/m3）
10
原料临时堆场
颗粒物
极少量的粉尘采用苫布苫盖措施进行控制。
厂界
4次/天，连续2天
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准，无组织排放监控浓度限值为1 mg/m3
包含在主体投资中

燃料库、灰渣库

颗粒物
燃料库、灰渣库，均设为全封闭储库，灰渣库定期洒水抑尘，可有效无组织粉尘的产生及排放。
产品库

颗粒物
烘干玉米在全封闭产品库内储存，可有效抑制无组织粉尘的产生及排放。
废水
生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮等
生活污水经化粪池（依托厂区内现有）处理后，定期委托塔尔湖镇环卫部门清运；化粪池设置等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
/
噪声
车间
设备噪声
基础减震、隔声、消声、距离衰减
厂界东南西北外1米处及敏感点处
1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
5
固废
初筛玉米碎屑等
集中收集于产品库内，作为饲料定期外售。
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）
/
热风炉灰渣、脱硫石膏等
贮存于全封闭灰渣库，定期外售于建材厂。
1
生活垃圾
暂存在分类收集垃圾桶内，定期清运至环卫部门指定地点处置。
-
0.3
防渗
化粪池、灰渣库、脱硫塔配套沉淀池、再生池采取防渗措施，设置等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
-

包含在主体投资中

合计
-
-
19.5



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	初清、烘干
工序（P1）
	颗粒物
	布袋除尘器+塔顶排气口（高度≥15m）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	热风炉烟气（P2）
	烟尘

SO2
NOX
汞
	布袋除尘器+双减法脱硫塔+15m高排气筒
	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级新改扩标准（燃煤干燥炉窑）排放浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	燃料库
	颗粒物
	全封闭燃料库
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	灰渣库
	颗粒物
	全封闭灰渣库
	

	
	玉米临时堆场
	颗粒物
	苫布苫盖
	

	
	产品库
	颗粒物
	全封闭产品库
	

	地表水环境
	办公生活
	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油
	防渗化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	声环境
	各类设备
	噪声
	基础减振、隔声、消声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	初清工序产生的不合格品等暂存于产品库内，作为饲料外售；热风炉产生的灰渣、除尘灰、脱硫石膏暂存于灰渣库内，定期外售于建材厂综合利用，不外排；生活垃圾设垃圾收集装置，定期交由环卫部门处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	化粪池、灰渣库、脱硫塔再生池、沉淀池采取防渗措施，防渗系数≤10-7cm/s。

	生态保护措施
	建成后厂区内采取硬化及绿化措施。

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	1、环境管理
企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。
2、自行监测数据记录

污染物排放情况手工监测记录信息包括采样日期、样品数量、采样方法、采样人姓名等采样信息，并记录排放口编码、标况烟气量、排放口温度、污染因子、许可排放浓度、监测浓度、监测浓度（折标）、测定方法以及是否超标等信息。若监测结果超标，应说明超标原因。
3、企业环境信息公开
根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。
（1）排污单位应当公开下列信息内容
①基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、项目地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
③防治污染设施的建设和运行情况；
④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
⑤其他应当公开的环境信息。
（2）排污单位信息公开方式
排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时采取以下一种或者几种方式予以公开：
①公告或者公开发行的信息专刊；
②广播、电视等新闻媒体；
③信息公开服务、监督热线电话；
④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；
⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。




六、结论
	本项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.556t/a
	/
	0.556t/a
	/

	
	烟尘

SO2
NOX
汞
	/
	/
	/
	0.00053t/a

0.178t/a

0.534t/a

0.000078t/a
	/
	0.00053t/a

0.178t/a

0.534t/a

0.000078t/a
	/

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.58kg/a
	/
	0.58kg/a
	/

	废水
	化学需氧量
	/
	/
	/
	0.0064t/a
	/
	0.0064t/a
	/

	
	五日生化需氧量
	/
	/
	/
	0.0051t/a
	/
	0.0051t/a
	/

	
	悬浮物
	/
	/
	/
	0.0051t/a
	/
	0.0051t/a
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.00077t/a
	/
	0.00077t/a
	/

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.0013t/a
	/
	0.0013t/a
	/

	一般工业
固体废物
	初清杂质
	/
	/
	/
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	/

	
	热风炉灰渣
	/
	/
	/
	14.13t/a
	/
	14.13t/a
	/

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	0.79t/a
	/
	0.79t/a
	/

	
	脱硫石膏
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.32t/a
	/
	0.32t/a
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2  项目燃料煤煤质检验报告
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附件3  项目土地租赁合同
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附件4  项目区域环境质量现状监测报告
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附图
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附图1   项目地理位置示意图
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附图2   项目平面布置示意图
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附图3    项目敏感保护目标图
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附图4  项目四邻现状情况
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附图5  项目四邻关系图
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