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8000万只肉鸡项目（二期）

环境影响报告书》的批复

五原县润海源实业有限公司：

你公司报送的《五原县润海源实业有限公司年屠宰8000万只肉鸡项目（二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、五原县润海源实业有限公司拟新建年屠宰8000万只肉鸡项目，位于五原工业园区，建设内容主要包括肉鸡屠宰加工车间、待宰棚、餐厅、宿舍楼、制冷机房、速冻库、冷藏库、变配电室、锅炉房、羽毛粉车间、消防泵房、污水处理设施，以及其他相关辅助生产设备设施等，总建筑面积65000m2。项目总投资42000万元，环保投资1700万元，项目符合国家产业政策。依据《报告书》的结论，项目建设在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、工程在建设和生产运营中，重点做好以下方面的工作：

1.项目运营期废水主要有生产废水（屠宰废水、锅炉排水、羽毛粉车间废水）和生活污水。生产废水经厂区污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3三级标准要求，同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB T 31962-2015)C级标准，经园区管网排入五原县城镇生活污水处理厂；生活污水经化粪池处理后排入园区管网。

2.项目运营期废气主要为屠宰车间、污水处理站、羽毛粉车间废气。屠宰加工过程和污水处理站恶臭气体中主要物质为氨和硫化氢，收集后进入除臭装置进行净化处理，满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级新建标准要求；羽毛粉车间废气经“焚烧系统焚烧+碱洗涤塔”处理后由15m高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。
3.项目主要噪声源为鼓风机、冷冻机、泵和鸡叫声等，应采用低噪声设备、基础减振等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

4.项目产生的固废主要为粪便、羽毛、鸡血、污水处理站污泥、油脂、病死鸡、生活垃圾以及除臭装置的废活性炭。待宰棚粪便清理后直接装车运输至五原县沃丰生物科技有限责任公司有机肥厂做生产有机肥的原料；鸡毛加工成羽毛粉外售饲料厂；无害化车间处理病死鸡和屠宰固废（碎渣、不合格产品等）产生油脂和骨粉膏，油脂外售润滑油厂作为辅料利用，病死鸡骨粉膏可作为辅料掺入制作有机肥，屠宰固废产生骨粉膏送养殖场用作饲料；鸡血收集后直接外售；生活垃圾送由环卫部门统一处理；废活性炭由厂家接收处理（直接更换，不在厂区内储存）；污水处理站污泥经压滤后（含水率＜60%）满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，进入五原县生活垃圾填埋场进行填埋；包装废弃物外售废品收购站；废离子交换树脂由厂家技术人员直接更换运走处理，不在厂区内储存。

三、项目建成后，按照要求开展竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建设和运营期间的环境监管由我局委托环境监察大队负责。
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