
五环审表﹝2021﹞32号                   签发人: 李鹏飞 
关于《五原县振欣煤炭场年储煤30万吨封闭式储煤棚建设项目环境影响报告表》的批复

五原县振欣煤炭场：

你单位报送的《年储煤30万吨封闭式储煤棚建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、五原县振欣煤炭场年储煤30万吨封闭式储煤棚建设项目位于五原县隆兴昌镇美林路富源热力公司煤场南，占地面积为13932m2，其中封闭式储煤库占地面积为2716m2，项目总投资70万元，其中环保投资10.2万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套和完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况提出以下意见和要求：

1.运营期废气主要为汽车运输粉尘、装卸粉尘、堆存粉尘。建设单位应严禁汽车超载，汽车运输煤炭出厂前进行喷淋，要求对全厂以及运输路线路面定期进行洒水抑尘，并进行苫布覆盖，采用全封闭储煤棚+物料含水+喷淋措施，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求。

2.运营期废水主要为生产废水和生活废水。生活污水依托厂区附近公共厕所，进入五原县隆兴昌镇污水管网；生产废水主要为厂区及运输路线洒水抑尘用水，储煤棚内洒水抑尘用水及喷淋设备用水，生产用水全部自然蒸发，不外排。

3.运营期噪声源主要为装载机及洒水车运转噪声和碰撞摩擦噪声，通过隔声、减震等措施厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.运营期固废主要为生活垃圾，生活垃圾置于临时收集点定期清运。

5.项目建成后，按照要求开展竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。
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