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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年储煤30万吨封闭式储煤棚建设项目

	项目代码
	--

	建设单位联系人
	王二伟
	联系方式
	18147791263

	建设地点
	内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇美林路富源热力公司煤场南

	地理坐标
	北纬41°07'084"，东经108°14'433"

	国民经济

行业类别
	G5990其他仓储业
	建设项目

行业类别
	4-6其他煤炭采选069

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目             

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	--
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	70
	环保投资（万元）
	10.2

	环保投资占比（%）
	14.57
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	13932

	
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1规划符合性分析
本项目位于五原县规划局所确定的道路与交通设施用地中的综合用地内，本项目选址满足《五原县隆兴昌镇城市控制性详细规划》（2013-2030年）的要求；项目所在厂址未占用自然保护区，水源地、文物景观及其他环境敏感点，满足《五原县隆兴昌镇城市总体规划》（2011-2030年）的要求。
2选址合理性分析

本项目所在位置周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物古迹等敏感点。根据环境质量现状分析，本项目所在地环境质量状况良好，有一定的环境容量，且本项目建成后，废气、噪声、固废通过采取污染防治措施后均可达标排放，从环境影响角度分析，本项目选址是可行的。

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

本项目为煤炭储运项目，对照国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“三、煤炭15、大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造”。所以，项目符合国家现行产业政策。

“三线一单”符合性分析
（1）生态红线相符性

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇，不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内。依据《内蒙古自治区国家生态保护红线划定建议方案》，项目不在重要生态功能区红线、生态敏感区、脆弱区红线、和禁止开发区红线范围内，因此，项目的建设符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线相符性

项目区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，项目在运营期会产生一定的污染物，如废气、噪声以及固体废物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，既不会改变区域环境功能区质量要求，又能维持环境功能区质量现状，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线

本项目资源利用主要为水、电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择的选用和管理、废物回收利用及污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目的用电资源不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发[2018]11号），本项目所在地五原县不属于重点生态功能区。项目采取各项环保措施后，废气、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

与内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区生态环境保护“十三五”规划》的通知相符性分析

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇，根据内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区生态环境保护“十三五”规划》（内政办发【2017】95号）的通知中的规定，项目所在位置不在“十三五”期间国家重点生态功能区中的水源涵养区、水土保持区、防风固沙区内；不在“十三五”期间自然保护区、风景名胜区内，不在“十三五”期间生物多样性优先保护区内。符合内蒙古自治区生态环境保护“十三五”规划。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1项目概况

项目名称：年储煤30万吨封闭式储煤棚建设项目；

建设性质：新建；

建设单位：五原县振欣煤炭场；
建设地点：本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇美林路富源热力公司煤场南，厂区中心地理坐标为北纬41°07'084"，东经108°14'433"，项目区南侧为美林路，其余四周均为企业厂房，项目具体地理位置见附图1。

建设规模：本工程煤炭储售量为30万t/a。

占地面积：本项目占地面积为13932m2。
项目投资：总投资为70万元，环保投资约10.2万元，占总投资的14.57%。

劳动定员：本项目劳动定员共2人。

工作制度：全年生产时间为300天，一天工作9小时。
2 项目组成

五原县振欣煤炭场租用隆兴昌镇美林路401号（租赁合同及土地手续见附件），用地性质为工业用地，位于五原县隆兴昌镇美林路富源热力公司煤场南，建设年储煤30万吨封闭式储煤棚建设项目，煤炭堆存周转时间为7天，预留车辆装卸空间，项目总占地面积13932m2，其中封闭式储煤库占地面积为2716m2，生活办公区占地面积100m2，项目建设规模为年储煤30万吨。具体项目组成见表1-1。

表1-1  本项目组成一览表

工程类别

工程名称

工程建设内容

备注
主体工程

封闭式储煤库
封闭式储煤库长55m，宽50m，高12m（堆煤高度为9m），原煤容积约9000m3。采用轻钢结构，拱形顶，地面全部硬化并做好防渗处理。
新建
辅助工程

生活办公区
占地面积100m2，生活办公区为1层砖混结构，主要用于工作人员办公、就餐、休息等。
新建
公用工程

供电

项目用电依托五原县隆兴昌镇市政用电。
新建
供暖

生活办公区采用电暖气供暖，生产车间不考虑采暖。

新建
通风

生活办公区设有机械通风，生产车间采用自然通风。

新建
供水

本项目生活用水年用水量为82.2m3/a，生产用水年用水量600m3/a，用水水源均依托隆兴昌镇供水管网。
新建
排水

生活污水依托厂区附近公共厕所，最终进入污水管网。
新建
环保工程

废气治理
汽车运输粉尘
严禁汽车超载，汽车运输煤炭出厂前进行喷淋，要求对全厂以及运输路线路面定期进行洒水抑尘，并进行苫布覆盖，运输车量合理控制车速
新建

装卸粉尘
全封闭储煤棚+物料含水+洒水抑尘
新建

堆存粉尘
全封闭储煤棚+洒水抑尘
新建

废水治理
生活污水
生活污水排放量为65.76m3/a（0.2192m3/d），生活污水依托厂区附近公共厕所，最终进入五原县隆兴昌镇污水管网。
新建

生产污水
本项目生产用水全部自然蒸发，不外排。
新建

固废治理
生活垃圾
生活垃圾产生量为0.3t/a，生活垃圾置于临时收集点定期清运。
新建

噪声治理
厂房隔声、距离衰减。
新建

3 主要生产设备

项目主要生产设备见表1-2。

表1-2     主要生产设备一览表

序号

设备

型号

单位

数量

备注

1

装载机

50型
辆

1

新建
2

洒水车
/
辆

1

新建
4 原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料为煤炭，主要能源为水、电，项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表1-3。

表1-3  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

类别
名称

处理量

储存

来源

原辅材料
煤炭
30万t/a

储存于封闭式储煤库
收购
能源
生活用水
82.2 t/a
--
隆兴昌镇供水管网

生产用水
600 t/a
--
隆兴昌镇供水管网
电
1500kw·h/a
--
依托隆兴昌镇市政用电
5劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员共2人。

工作制度：全年生产时间为300天，一天工作9小时。
6本项目经济技术指标
本项目经济技术指标一览表见表1-4。

表1-4  本项目经济技术指标一览表

序号

名称

单位

数量

备注

一

处理规模

1

煤炭
t/a

300000
年储存量
二

生产天数

天/a
300
工作天数
三

主要原辅料用量

1
煤炭
t/a
300000
收购
四

公用工程消耗量

1

电
kw·h/a

1500
--

2

水
t/a

682.2
--

五

劳动定员

人

2
--

六

占地面积

m2
13932
--

七

项目投资

万元

70
--

7 公用工程

7.1 给排水工程

（1）给水

生活用水：本项目劳动定员2人，根据《生活源产排污核算方法和系数手册》，本项目生活用水量按137L/人·天，年工作天数300天，则生活用水量为82.2m3/a（0.274m3/d），生活用水水源依托隆兴昌镇供水管网。

生产用水：本项目生产用水主要为厂区及运输路线洒水抑尘用水及储煤棚内洒水抑尘用水，年用水量600m3/a（2m3/d），生产用水水源依托隆兴昌镇供水管网。
（2）排水

生活污水：本项目运营期劳动定员2人，生活用水量为82.2m3/a（0.274m3/d），生活污水排放量按用水量80%计，排放量为65.76m3/a（0.2192m3/d），生活污水依托厂区附近公共厕所，最终进入五原县隆兴昌镇污水管网。
生产污水：本项目生产用水全部自然蒸发，不外排。
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图1 本项目水平衡图（m3/a）
（3）供电

本项目年耗电量1500kw·h，本项目用电来源依托隆兴昌镇市政用电。

（4）供暖

本项目供暖面积为100m2，由电暖气供暖。
8本项目现状图

本项目现状图见下图。
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封闭式储煤库


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述及产污情况(图示)：

一、施工期工艺流程简述

本项目已建成，施工期造成的影响已结束，因此不对施工期进行分析。
二、运营期工艺流程及产污环节
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图3 生产工艺流程图

本项目主要从事煤炭的储运业务，工艺流程简述如下：

（1）煤炭来源

本项目原煤主要来源于周边煤矿，五原县振欣煤炭场与本地主要煤矿已形成多年的合作关系，能够充足保障发运需求。在储购原煤前，煤质已经过化验，不收储不符合煤炭产业政策的高硫煤、劣质煤等。

（2）储煤方案
本项目设置全封闭储煤场对原煤进行储存，不设置破碎筛分。原煤由汽车运至厂区内全封闭储煤场。

（3）装卸和运输工艺

运煤车通过公路将原煤运输到场，运输过程中采用苫布覆盖。原煤卸车采用自卸汽车卸入全封闭储煤场。煤炭堆存周转时间为7天，后经装载机运输由运煤车运出场区。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1环境空气质量现状

1.1项目所在区域达标判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

本次环评设定的评价基准年为2020年，环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报》中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，基本污染物环境质量现状数据见表3-1。

表3-1     基本污染物环境质量一览表
评价因子

平均时段

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均

17
60

28.3
达标

NO2
年平均

21

40

52.5
达标

PM10
年平均

56
70

80.0
达标
PM2.5
年平均

34
35

97.1
达标

O3
90百分位日平均

144
160

90.0
达标
CO

95百分位日平均

2.2（mg/m3）

4（mg/m3）

55.0
达标

从上表可以看出，巴彦淖尔市五原县2020年大气环境中6项污染物质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，由此可判断五原县隆兴昌镇为达标区。
1.2基本污染物环境质量现状

（1）基本污染物环境质量现状
根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报》中五原县2020年整年环境质量的监测可知，项目所在区域大气环境中6项污染物质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
1.3其他污染物环境质量现状
为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1-2个监测点。本次评价环境空气质量现状监测委托天津三方环科检测科技有限公司于2021年06月21日~2021年06月23日（共计3天）对本项目环境空气质量现状进行监测，监测因子主要是TSP，监测点位1个（E:108°14′44.03″；N:41°7′8.53″）。监测结果统计见表3-2，监测报告见附件。

表3-2  监测结果表
污染物

评价指标

现状浓度范围

（mg/m3）

标准值

（μg/m3）

达标情况

TSP
日均浓度
0.124-0.157
300
达标

由统计结果可知，本项目所在区域环境空气质量因子（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值，环境空气质量状况良好。
1.4声环境质量
为了解建设项目所处区域声环境质量，针对建设项目周围环境现状，本次评价厂界东、南、西、西北侧、东北侧外1米处共取了5个代表性的监测点，委托天津三方环科检测科技有限公司于2021年06月22日-2021年06月23日昼间、夜间进行了监测（见附件），噪声监测点位示意图见附图。监测仪器为AWA6228+多功能声级计，监测结果见表3-3。

表3-3  厂界噪声现状监测结果  单位:dB(A)
编号
06月22日

06月23日

昼间

夜间

昼间

夜间

1#厂界东侧外1m处
49
43
50
42
2#厂界南侧外1m处
54
44
53
43
3#厂界西侧外1m处
51
43
51
43
4#厂界西北侧外1m处
47
42
48
41
5#厂界东北侧外1m处
48
42
49
41
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类

2类：昼间：60夜间：50
从上表可知，项目区东侧、南侧、西侧、西北侧、东北侧声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量良好。


	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）可知，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1大气污染物

煤炭颗粒物无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求，标准限值见下表。

表3-4煤炭工业污染物排放标准

污染物
监控点
作业场所
煤炭工业所属装卸场所
煤炭贮存场所、煤矸石堆置场
无组织排放限制/（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值）
无组织排放限制/（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值）

颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
1.0
注：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。
2噪声排放标准
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-5  噪声排放标准一览表
项目
类别
单位
标准值
标准来源
等效A声级
运营期
dB(A)

昼间
夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
60
50
3固体废物排放

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目已建成，施工期造成的影响已结束，因此不对施工期进行分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1废气

（1）汽车运输粉尘
本项目汽车在运输过程中会产生道路扬尘，本项目年总运输量为30万吨，年工作天数为300天，每辆汽车煤炭拉运辆为20吨，则每天有50辆车运输煤炭，其扬尘产生量采用下述经验公式计算：

Qi = 0.0079 * V * W0.85 * P 0.72
式中：Qi-每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)；

      V-汽车速度(km/h)，取40km/h；

      W-汽车重量(T)，20t/辆；

      P-道路表面粉尘量(kg/m2)，0.2kg/m2。

经计算，煤炭运输进场、场内行驶过程中每辆汽车起尘量为1.266kg，则全年共产生粉尘18.99t/a，为减缓和预防运输过程的扬尘现象，建设单位严禁汽车超载，汽车运输煤炭出厂前进行喷淋，要求对全厂以及运输路线路面定期进行洒水抑尘，运输车量合理控制车速，并进行苫布覆盖，进场运输扬尘能够得到有效控制，对周围环境影响较小。采取以上措施抑尘效率可达85%，则煤炭运输进场、场内行驶过程中的扬尘可降至2.85t/a。到达场界浓度可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求。
（2）装卸粉尘
本项目原煤在卸车、装载过程中会产生扬尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）可知，本项目原煤在装卸过程中产生的粉尘量为0.02kg/t。本项目年储煤30万吨，则装卸粉尘产生量为6t/a。

本项目装卸工序在全封闭储煤棚内进行，本项目原煤含水率为15%（建设单位提供），并在装卸过程中进行洒水抑尘，采取以上措施抑尘效率可达80%，则煤炭装卸粉尘可降至1.2t/a。到达场界浓度可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求。
（3）堆存粉尘

本项目煤炭在储煤棚堆存过程中会产生扬尘，根据秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式计算本项目储煤棚堆存扬尘量，计算公式如下：
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式中：

Q-煤堆起尘量，kg/a；

U-煤场平均风速，m/s，4m/s；

U0-原煤的启动风速，3m/s；

K-足煤含水量的函数，取0.96；

W-储尘表面含水量，10%；

P-煤场年累计堆煤量，300000t/a；
经计算，煤堆起尘量为21.82kg/a（即0.022t/a）。煤炭在全封闭储煤棚堆存过程中采取定期洒水抑尘的方法降低扬尘的产生量，抑尘效率可达70%，则煤炭装卸粉尘可降至0.007t/a。到达场界浓度可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求。
2大气污染物产生及排放情况
本项目运营期大气污染源治理情况汇总见表4-1，大气污染物产生、削减、排放量汇总见表4-2。
表4-1  大气污染物产生、排放、治理情况汇总表

污染源

排放方式
污染因子

污染物产生情况

治理措施

污染物排放情况

运行时间h/a

达标情况

mg/m3
t/a

mg/m3
t/a

汽车运输粉尘
无组织排放

TSP
--

18.99
严禁汽车超载，汽车运输煤炭出厂前进行喷淋，要求对全厂以及运输路线路面定期进行洒水抑尘，并进行苫布覆盖，运输车量合理控制车速
--

2.85
2700
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求
装卸粉尘
无组织排放
TSP
--
6.0
全封闭储煤棚+物料含水+洒水抑尘
--
1.2
2700
堆存粉尘
无组织排放

TSP

--
0.022
全封闭储煤棚+洒水抑尘
--
0.007
7200
表4-2 本项目大气污染物产生、削减、排放量汇总

污染源
污染因子
产生量（t/a）
削减量（t/a）
排放量（t/a）
汽车运输粉尘
TSP
18.99
16.14
2.85
装卸粉尘
6.0
4.8
1.2
堆存粉尘

0.022
0.015
0.007
总计
25.012
20.955
4.057
3废水污染物分析

（1）生活污水
本项目劳动定员2人，根据《生活源产排污核算方法和系数手册》，本项目生活用水量按137L/人·天，年工作天数300天，则生活用水量为82.2m3/a（0.274m3/d），生活污水排放量按用水量80%计，排放量为65.76m3/a（0.2192m3/d），生活污水依托厂区附近公共厕所，最终进入五原县隆兴昌镇污水管网。
（2）生产污水
本项目生产用水主要为厂区及运输路线洒水抑尘用水及储煤棚内洒水抑尘用水，年用水量600m3/a（2m3/d），生产用水水源依托隆兴昌镇供水管网。本项目生产用水全部自然蒸发，不外排。
4噪声影响分析

本项目生产线产生的噪声主要来源于装载机及洒水车运转噪声和碰撞摩擦噪声。噪声值在65-80dB（A）之间。目前所有设备全部运行作业情况下，经过厂房隔声及距离衰减后厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。项目噪声源强及治理措施见表4-3。
表4-3  主要设备噪声一览表

序号

名称

数量

噪声值dB(A)

治理措施

治理后噪声值 dB(A)

1

装载机
1
80
隔声、距离衰减
60
2
洒水车
1
65
45
综上所述，本项目噪声治理措施合理有效，项目区东侧、南侧、西侧、北侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5固体废弃物影响分析

本项目产生的固体废弃物主要有生活垃圾。
本项目运营期劳动定员2人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，年生产时间为300天，则生活垃圾产生量为0.3t/a，生活垃圾置于临时收集点定期清运。
因此，本项目运营期产生的固体废物对周围环境影响较小。
本项目固体废物处置情况一览表见表4-4。
表4-4 本项目固体废物污染源处理排放情况一览表
序号
名称
污染源
危废代码
产生量
分类
治理措施及排放形式
1

生活垃圾
办公生活
--
0.3t/a
一般固废
生活垃圾置于临时收集点定期清运
综上，本项目采取以上措施后，本项目运营期固废对周边环境影响较小。
7环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目具体监测计划如下。

表4-5   污染源环境监测计划

监测要素

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

废气

厂界四周

粉尘（TSP）

每年1次

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求
噪声

厂界外1m
连续等效A声级

每季1次，连续监测2天

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

固体废物

固废量

统计厂内固体废弃物产生量、处理方式、去向等

每季1次

--

8环保措施投资

本项目总投资70万元，环保投资10.2万，占项目总投资的14.57%，环保投资措施详细见表4-6。

表4-6   建设项目环境保护投资一览表
项目

治理对象

主要内容

投资（万元）

废气治理
汽车运输粉尘
苫布覆盖+洒水抑尘
2
汽车运输粉尘、堆存粉尘
洒水车1辆
3
固废治理

生活垃圾

垃圾桶2个

0.2
噪声治理

设备噪声

采用低噪声设备

5

合计
10.2



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	汽车运输粉尘
	颗粒物
	严禁汽车超载，汽车运输煤炭出厂前进行喷淋，要求对全厂以及运输路线路面定期进行洒水抑尘，并进行苫布覆盖，运输车量合理控制车速
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求

	
	装卸粉尘
	颗粒物
	全封闭储煤棚+物料含水+洒水抑尘
	

	
	堆存粉尘
	颗粒物
	全封闭储煤棚+洒水抑尘
	

	地表水环境
	生活过程
	生活

污水
	生活污水依托厂区附近公共厕所，最终进入五原县隆兴昌镇污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中“三级标准”

	
	生产过程
	生产废水
	全部自然蒸发，不外排
	/

	声环境
	生产设备噪声
	噪声
	隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值要求

	电磁辐射
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	生活垃圾产生量为0.3t/a，生活垃圾置于临时收集点定期清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	本项目对区域的生态环境影响极小。

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	建设过程中认真落实“三同时”制度，针对项目完善相关环保管理措施，制定环保制度。


六、结论
	本项目的建设符合国家产业和环保政策，选址符合当地规划的要求。项目运营期产生的废水、废气、噪声、固废等在认真落实环评提出的各项环保措施后，可达到国家污染物排放标准，符合当地环境功能区划要求，环境风险可控，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固

体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	--
	--
	--
	4.057
	--
	4.057
	+4.057

	废水
	生活污水（t/a）
	--
	--
	--
	65.76
	--
	65.76
	+65.76

	一般工业

固体废物
	生活垃圾（t/a）
	--
	--
	--
	0.3
	--
	0.3
	+0.3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图一 项目地理位置图

[image: image9.png]



附图二 厂区平面布置图
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附图三 项目监测布点图
附件1委托书

环境影响评价报告委托书

内蒙古中昱环保咨询服务有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，“年储煤30万吨封闭式储煤棚建设项目”需进行环境影响评价。现委托贵公司承担该项工作，请贵公司尽快组织有关人员展开工作，编制该项目的环境影响报告表。
五原县振欣煤炭场

二〇二一年七月

附件2 营业执照
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附件3 土地手续
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附件4 租赁合同
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附件5 检测报告
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本项目区位置





办公生活区





全封闭储煤棚





本项目所在位置
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