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关于《内蒙古震宇机械租赁有限公司沥青

搅拌站、水稳料拌合站、混凝土搅拌站及

预制场项目环境影响报告表》的批复

内蒙古震宇机械租赁有限公司：

你单位报送的《内蒙古震宇机械租赁有限公司沥青搅拌站、水稳料拌合站、混凝土搅拌站及预制场项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、内蒙古震宇机械租赁有限公司沥青搅拌站、水稳料拌合站、混凝土搅拌站及预制场项目，位于五原县隆兴昌镇八里桥五原县昇大建材有限责任公司院内，建设规模为年产沥青混凝土 6000t/a，水稳料拌合 80000t/a， 商品混凝土 40000t/a、预制件 10000t/a。 项目总投资500万元，其中环保投资50万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套和完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况提出以下意见和要求：

1.运营期废气主要为有组织废气和无组织废气。有组织废气包括生物质烘干炉废气、沥青融化及沥青搅拌废气、骨料烘干粉尘、筒仓仓顶呼吸孔粉尘。无组织废气包括上料、搅拌、原料库粉尘。生物质烘干炉废气经 1 套布袋除尘器除后，通过 1 根 30m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度；沥青融化及沥青搅拌废气采用 1 套水冷装置+活性炭吸附装置处理，颗粒物通过布袋除尘处理，合并后经1根15m排气筒排放，沥青烟满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4要求；苯并芘、非甲烷总烃、颗粒物和骨料烘干粉尘满足《大气污染物综合排放标准（16297-1996)二级标准；筒仓呼吸孔分别设置1套布袋除尘器满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。无组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。

2.本项目运营期产生的废水为生活污水，无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后，由吸污车定期拉运至附近污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

3.运营期噪声主要来源于装载机、搅拌楼、运输车辆、水泵、风机、物料传输装置生产过程中生产的噪声，通过选用低噪声设备，设置基础减震等措施厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.运营期固废包括生活垃圾、一般固废（生物质烘干炉灰渣， 除尘器收集的粉尘、筒仓粉尘等）、危险废物（废导热油、废油桶、活性炭吸附装置产生的废活性炭）。生活垃圾和废除尘布袋经过垃圾箱收集后由委托环卫部门统一清运；生物质烘干炉灰渣收集后袋装暂存于原料库，交当地农户用于农田施肥；布袋除尘器除尘灰返回生产回用；危险废物定期委托有资质单位处置。
5.项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局
                             2021年7月23日
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