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关于《内蒙古蒙源兴禾种养殖一体化综合利用循环经济项目（年产有机肥30万吨）改扩建

项目环境影响报告表》的批复
内蒙古蒙源兴禾生物科技有限公司五原分公司：

你单位报送的《内蒙古蒙源兴禾种养殖一体化综合利用循环经济项目（年产有机肥30万吨）改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：
一、内蒙古蒙源兴禾生物科技有限公司五原分公司拟在五原县天吉泰复丰村改扩建有机肥项目,本次扩建项目为新建配方肥生产线，年生产液态配方肥5000吨，固态配方肥8000吨；新建高端有机肥生产线，年生产高端有机肥50000吨；新建颗粒有机肥生产线，年生产颗粒有机肥50000吨。（原30万吨粉状肥部分用于造粒，部分生产高端有机肥，部分作为粉状肥直接外售。）总投资800万元，其中环保投资33.5万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策和措施，配套和完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：
1.本项目运营期间废气主要为颗粒有机肥烘干冷却过程中产生的粉尘、热风炉烟气、无组织排放的粉尘、无组织排放的氨气和臭气浓度、生物质锅炉烟气。颗粒有机肥烘干冷却过程中产生的粉尘、热风炉烟气合并后采用1套多管旋风除尘器+湿式碱法水浴脱硫（单碱法）处理后经15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）从严。煤库、渣库采取全封闭措施，无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。发酵车间采取除臭措施，无组织排放的氨气、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值二级标准。生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理（除尘效率为90%）+水浴除尘（除尘效率为80%）+35米高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

2.本项目生产过程中无生产废水产生，主要为职工生活污水。生活污水排入化粪池（防渗系数不大于1×10-7cm/s），定期委托环卫部门清掏。

3.本项目运营期噪声主要为机械设备噪声和机动车辆噪声。通过设备均设置在封闭厂房内，选用低噪设备，高噪声设备设置减振设施；运输车辆应减速慢行，禁止鸣笛。同时加强厂区绿化可以进一步降低噪声对外环境影响。确保项目厂界噪声能够达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。
4.本项目的固体废物主要为实验室危废、废包装袋、生活垃圾、热风炉炉渣、脱硫渣、锅炉除尘灰、有机肥滤渣。废包装袋、生活垃圾集中收集后清运至环卫部门指定地点，委托环卫部门处置；实验室危废暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理；热风炉炉渣、脱硫渣外售至临河顺义水泥制品厂；锅炉产生的除尘灰及炉灰拉运至有机肥发酵池，在发酵池内与羊粪拌和发酵。有机肥滤渣作为有机肥外售。
5.发酵场、原料堆场地面硬化防渗，渗透系数小于10×10-7cm/s。危险废物暂存间铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，或可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行防渗，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

6.项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建设和运营期间的环境监管由我局委托环境监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局
                             2021年7月23日
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