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概述
一、建设项目由来

养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。近年来，我国养猪业综合生产能力明显提升，但产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全等问题仍然突出，猪肉市场供应阶段性偏紧和猪价大幅波动时有发生。非洲猪瘟疫情发生以来，生猪产业的短板和问题进一步暴露，能繁母猪和生猪存栏下降较多，产能明显下滑，稳产保供压力较大。

为稳定生猪生产，促进转型升级，增强猪肉供应保障能力，2019年《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发[2019[44号）、《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》（农牧发[2019]39 号）等政策措施相继出台，习近平总书记也多次作出重要指示批示。

在此背景下，巴彦淖尔市联象养殖有限公司拟投资22000万元在五原县和胜乡和义村三社建设生猪养殖项目，项目占地924亩，建成后设计年存栏种猪6000头，年出栏育肥猪115476头。

二、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于其中的“二、畜牧业03  3、牲畜饲养031  年出栏生猪5000头及以上的规模化畜禽养殖”项目，需编制环境影响报告书，2021年6月委托巴彦淖尔市嘉境环保有限公司编制《巴彦淖尔市联象养殖有限公司五原县和胜乡育肥猪养殖场建设项目》环境影响评价报告书，委托书见附件1。

环评单位接受委托后，组织专业技术人员现场踏勘、资料搜集与调研，进行初步的工程分析，委托有资质的环境监测机构完成了水、气、声、土壤环境现状监测，按照相关环评技术导则及畜禽养殖项目环评技术规范的相关要求，编制了《巴彦淖尔市联象养殖有限公司五原县和胜乡育肥猪养殖场建设项目环境影响报告书》。

三、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

本项目为养猪项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类中第一条“农林业”第5款“畜禽标准化规模技术开发与应用”，且项目已取得五原县发展和改革委员会出具的项目备案告知书（项目代码：2104-150821-04-01-570613），项目建设符合产业政策要求。

（2）与相关政策符合性分析

项目与相关政策符合性分析见表3-1，经分析，项目符合相关政策、法规要求。
表3-1    项目与相关政策符合性分析情况一览表

	政策法规
	相关条款规定
	本项目情况
	是否符合

	《中华人民共和国水污染防治法》
	国家支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。

畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转，保证污水达标排放，防止污染水环境
	本项目粪污经固液分离后，粪便、氧化塘底渣送堆肥场堆肥后还田，尿液等送氧化塘发酵后还田利用
	符合

	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	从事畜禽规模养殖应当及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物，避免造成环境污染
	本项目采用干清粪工艺，分离后粪便送至堆肥场堆肥后还田
	符合

	《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）
	禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：Ⅰ.生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；Ⅱ.城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；Ⅲ.县级人民政府依法划定的禁养区域；Ⅳ.国家或地方法律法规规定的禁养区域；Ⅴ.厂界与上述禁建区域边界的最小距离不得小于500m
	项目选址位于五原县和胜乡和义村三社，周边无水源地保护区、风景名胜区及自然保护区，也不在五原县禁养区内，距离最近的敏感点为项目选址西南1020m处的西五连村
	符合

	
	畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化管理
	本项目养殖废水、生活污水等送氧化塘发酵后还田利用，全部实现资源化利用
	符合

	内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《畜禽粪污资源化利用工作方案（2017-2020）》的通知
	生猪和奶牛等规模化养殖场鼓励采用粪污全量收集还田利用和“固体粪便堆肥+污水肥料化利用”等技术模式，推广快速低排放的固体粪便堆肥技术和水肥一体化施用技术，促进畜禽粪污就近还田利用
	本项目采用干清粪工艺，粪污经固液分离后，粪便、氧化塘底渣送堆肥场堆肥后还田，尿液等送氧化塘发酵后还田利用
	符合

	《畜禽规模养殖污染防治条例》
	国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用
	本项目运营期产生的粪便、污水等分别经堆肥、氧化塘发酵等处理后就近还田
	符合


（4）与“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发[2020]24号，2020年12月29日），全区共划分环境管控单元1135个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
其中，重点管控单元。共651个，面积占比为19.61%。主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
本项目位于巴彦淖尔市五原县和胜乡和义村三社，本项目选址不涉及饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，位于重点管控单元内。项目拟采取完善的环保治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，不会对区域环境造成大的影响。工程拟采取完善的建筑设计方案、供热节能、节电、节水等措施，并对重点用能部门和部位加强管理。选址所在区域不存在生态环境风险高的问题。综上所述，项目建设与生态环境分区管控中的重点管控单元要求是相符合的。
②环境质量底线

根据《2020年五原县环境空气质量报告》中的相关数据，项目所在区域为环境空气质量不达标区。补充监测结果表明，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，地下水环境质量现状满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农业用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中风险筛选值，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，总体环境现状符合环境功能区划要求。

根据工程分析可知，本项目运营期产生的恶臭气体、锅炉产生的烟气污染物均可达标排放，养殖废水、生活污水经氧化塘发酵后还田利用，厂区建设符合标准要求的危废暂存间，危险废物分类收集，使用合适的容器盛装、暂存，委托具有资质的单位进行处置。生活垃圾拉运至环卫部门指定地点处理，项目产生的固体废物全部妥善处理。

项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状，因此本项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击，符合环境质量底线标准。

③资源利用上线

本项目运营期间会消耗一定的水能、电能和生物质燃料。该项目生产区、办公生活房、职工宿舍、食堂、办公室采用生物质锅炉供暖。项目用水由自备水井提供。项目用电由当地电网提供保障，可以满足项目用电需求。故本项目资源利用合理，不会达到资源利用上线。

④环境准入负面清单

根据《内蒙古自治区政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发【2018】11号），负面清单将43个旗县(市)行政辖区不适宜继续发展的产业划分为限制和禁止两种类型，对应提出不同的管控要求。限制类产业是指在国家重点生态功能区内，市场主体应当依照一定管控条件发展的现有产业和规划产业；禁止类产业是指在国家重点生态功能区内，市场主体不得进入的产业。

本项目所在地五原县未列入该负面清单中，项目不属于国家重点生态功能区产业准入负面清单中限制类和禁止类产业，项目符合负面清单要求。

综上，项目符合“三线一单”管控要求。
（5）选址合理性分析
项目选址合理性分析情况如下：
表3-2    项目选址和理性分析一览表
	政策名称
	政策规定
	本项目情况
	是否符合

	《畜禽养殖页污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）
	禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：Ⅰ.生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；Ⅱ.城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；Ⅲ.县级人民政府依法划定的禁养区域；Ⅳ.国家或地方法律法规规定的禁养区域；Ⅴ.厂界与上述禁建区域边界的最小距离不得小于500m
	项目选址位于五原县和胜乡和义村三社，周边无水源地保护区、风景名胜区及自然保护区，也不在五原县禁养区内，距离最近的敏感点为项目选址西南1020m处的西五连村
	符合

	
	畜禽粪便的贮存设施位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设置在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处
	项目粪污处理区位于厂区西北角，属于当地常年主导风向（东北风）的侧风向，南距九支渠450m；本项目未设置集中的办公生活区，在每个养殖分区内配套建设办公、生活用房
	符合

	《促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》
	“规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。”
	本项目新增用地为耕地，不占用基本农田
	符合

	《动物防疫条件审查办法》
	动物饲养场、养殖小区选址应当符合下列条件：距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米
	项目周边1000m范围内无生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场、种畜禽场、动物诊疗场所、动物饲养场等
	符合

	
	距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上
	本项目3000m范围内无动物隔离场所、无害化处理场所
	

	
	距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上
	项目距离最近的居民区为选址西南1020m处的西五连村；距离项目选址最近的主要交通干线为选址南侧5.67km处的S311线，最近的铁路为选址东南5.8km处的西金铁路
	符合


综上所述，从环境角度分析，项目选址基本合理。

四、关注的主要环境问题及环境影响

本次评价工作在对项目进行工程分析的基础上，重点关注问题主要包括：

（1）施工期产生的施工扬尘、生活污水、生产废水、施工机械噪声、固体废物对周围环境的污染问题。

（2）运营期猪舍、堆肥场、氧化塘等排放的氨、硫化氢；生活污水、养殖废水等；风机、水泵等产生的噪声；猪粪、生活垃圾等固废对周围环境的污染问题。

五、环境影响评价的主要结论

本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》及“三线一单”管理相关要求，从国家产业政策符合性、选址以及对外环境的影响等方面分析，在按“三同时”要求严格落实各项污控措施对策条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针。

综上所述，项目建设从环境保护角度分析是可行的。

1 总论

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律、法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订实施）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订施行）；

（6）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年5月1日修订施行）；

（7）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订施行）；

（8）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订施行）；

（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日修订施行）；

（10）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号2014年1月1日施行）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日修订施行）；

（12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）（2019年1月1日起施行）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施）；

（14）《产业结构调整指导目录（2019年本）（2020年1月1日实施）；

（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（16）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号；

（17）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（18）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号），2018年10月12日；

（19）《国务院印发关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）2018年6月7日；

（20）中华人民共和国生态环境部办公厅《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函[2019]872号），2019年11月29号发布；
（21）《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农牧办[2020]23号），2020年6月19日。

1.1.2 环境保护法规及规章

（1）《内蒙古自治区农畜产品加工业“十三五”发展规划》（内农畜发[2017]17号）；

（2）内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区水污染防治三年攻坚计划》的通知（内政办发〔2018〕96号），2018年12月29日；

（3）内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区土壤污染防治三年攻坚计划》的通知（内政办发〔2018〕97号），2018年12月29日；

（4）《内蒙古自治区人民政府关于加强地下水生态保护和治理的指导意见》 （内政发〔2018〕52号），2019年1月3日；

（5）内蒙古自治区人民政府关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（内政发［2018］37号），2018年9月29日；
（6）《巴彦淖尔市大气污染防治条例》（2019年8月1日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过），2019年10月1日；

（7）巴彦淖尔市人民政府关于印发《巴彦淖尔市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（巴政发［2018］160号），2018年12月20日；

（8）巴彦淖尔市人民政府办公室关于印发《巴彦淖尔市土壤污染防治三年攻坚计划（2018-2020年）》的通知，巴政办字［2019］20号；

（9）巴彦淖尔市人民政府办公室关于印发《巴彦淖尔市水污染防治三年攻坚计划》的通知，巴政办字［2019］14号；
（10）《五原县蓝天保卫战专项工作方案》，2018年8月1日；
（11）《五原县畜禽粪污资源化利用实施办法》（五政办发［2020］23号），2020年8月10日。

1.1.3 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

（11）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（12）《畜禽场环境质量评价准则》（GB/T19525.2-2004）；

（13）《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167-2006）；

（14）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（15）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

（16）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（17）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（18）关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知(环发[2010]151号)

（19）《农业部关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）；

（20）《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（农医发[2005]25号）；

（21）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548－2006）；

（22）《内蒙古自治区家畜家禽防疫实施办法》。
1.1.4 技术文件

（1）项目环境影响评价委托书，2021年5月；

（2）与项目有关的其他资料。

1.2 评价目的

（1）本次评价将针对本项目的建设内容，从工程工艺技术、生产规模、环保设备配套及厂址选址等方面进行分析，确定其是否符合国家及自治区相关产业政策的要求。

（2）通过实地调查，了解所处地区环境特征、环境现状以及污染源分布状况；结合工程排污特点、环境保护措施和污染物排放状况，分析工程建设是否满足“达标排放”、“总量控制”的要求，分析对当地环境质量的影响程度。

（3）根据产业政策、评价区环境容量及总量控制要求、区域城市建设规划及管理部门要求等情况进行综合分析，明确回答其厂址选择的可行性。

（4）从节约水资源和废水综合利用的角度出发，综合分析工程排水情况及可能发生的事故状况，本着资源化利用的要求，对猪场废水、生活污水在采用兼性氧化塘工艺进行处理后，施用于猪场种植基地农田的可行性进行分析。

（5）从环保角度明确说明工程的可行性，为项目建设审批、环境保护、工程设计、建设管理、生产运行等提供科学的依据。

1.3 评价因子

1.3.1 项目排污特征分析

项目主要污染物分析见表1.3-1。

表1.3‑1    项目主要污染物种类

	污染类别
	污染源名称
	主要污染物

	废气
	猪舍、堆肥场及氧化塘臭气
	NH3、H2S

	
	锅炉废气
	烟尘、SO2、NOx

	
	养殖区无组织排放
	NH3、H2S

	废水
	猪舍冲洗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	猪粪分离出的尿液
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	清净下水
	盐类、SS

	固废
	粪便
	粪便等有机物

	
	固液分离渣
	粪便等

	
	氧化塘渣
	粪便等有机物

	
	病死畜及胎盘等
	尸体及胎盘等

	
	医疗垃圾
	针头、废弃手术器械、消毒棉纱

	
	灰渣场
	草木灰

	
	生活垃圾
	废纸、食物残渣等

	噪声
	鼓风机、引风机、水泵、猪叫声等
	噪音


1.3.2 环境影响因素识别

根据生产运行期对环境影响分析及区域环境制约因素分析结果，结合工程分析，给出本项目建设与生产运营期对环境影响的性质分析，见表1.3-2。
从表1.3-2中可知，项目运行期对环境的不利影响主要是废气的影响，其次为固废。运行期的影响为长期的直接影响，因此进行评价的主要时段是运行期，评价重点应为大气环境。

表1.3‑2    本项目建设期、生产运行期对环境影响性质分析

	项目阶段
	影响行动
	自然环境
	生态环境

	
	
	大气
	地表水
	地下水
	声环境
	植被
	土壤

	建设期
	清理场地
	-1S
	
	
	
	-1S
	

	
	开挖地面
	-1S
	
	
	-1S
	-1S
	-1S

	
	运输
	-1S
	
	
	-1S
	
	

	
	建设安装
	
	
	
	-1S
	
	

	
	材料堆存
	-1S
	
	-1S
	
	
	

	运行期
	废气
	-1L
	
	
	
	-1L
	

	
	废水
	
	
	-2L
	
	
	

	
	废渣
	
	-1L
	-1L
	
	
	-1L

	
	噪声
	
	
	
	-1L
	
	

	
	运输
	-1L
	
	
	-1L
	
	

	
	产品销售
	
	
	
	
	
	

	
	就业
	
	
	
	
	
	

	注：+有利影响     —不利影响     S短期影响      L长期影响      1、2、3影响程度由小到大


1.3.3 评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向以及周围地区环境质量现状，确定本项目环境影响评价因子见表1.3-3。

表1.3-3    环境影响评价因子一览表

	环境要素
	评价类别
	评价因子

	大气环境
	现状评价
	CO、O3、SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NH3、H2S

	
	影响预测
	NH3、H2S、SO2、NOx、TSP

	地下水
	现状评价
	pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、硫化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铁、锰、铜、锌、铅、镉、六价铬、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-

	
	影响预测
	COD、氨氮

	声环境
	现状及预测
	等效连续A声级LAeq

	固体废物
	影响分析
	生活垃圾、猪粪、氧化塘渣、病死猪、医疗废物、废脱硫剂等

	生态环境
	现状评价
	土地利用、植被、动物、土壤、水土流失

	
	影响分析
	土地利用、水土流失、植被破坏

	土壤环境
	现状评价
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、六六六总量、滴滴涕总量、苯并芘

	
	影响评价
	项目建设及建成后对所在地土壤环境的影响分析


1.4 评价标准

1.4.1 环境功能区划

根据评价区功能区划和环境保护目标的要求，本项目区域环境空气功能区划分为二类区，地下水为Ⅲ类，声环境功能区为2类区，土壤环境类别为Ⅵ类农用地。

1.4.2 执行标准

（1）环境质量标准

①环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，标准值见表1.4-1。
表1.4-1    环境空气质量标准
	环境要素
	污染物名称
	标准值
	单位
	标准来源

	环境空气
	PM10
	年平均
	70
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

及其修改单

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	
	PM2.5
	年平均
	35
	
	

	
	
	24小时平均
	75
	
	

	
	SO2
	年平均
	60
	
	

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	
	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	
	24小时平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	
	

	
	O3
	8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	TSP
	年平均
	200
	
	

	
	
	24小时平均
	300
	
	

	
	NH3
	1小时平均
	200
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值

	
	H2S
	1小时平均
	10
	
	


②地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表1.4-2所示。

表1.4-2    地下水环境质量标准
	污染物
	pH
	总硬度
	溶解性固体
	氰化物
	硫酸盐
	氟化物

	浓度值(mg/L)
	6.8~8.5
	≤450
	≤1000
	≤0.05
	≤250
	≤1.0

	污染物
	氨氮
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	挥发酚
	耗氧量
	砷

	浓度值(mg/L)
	≤0.5
	≤20
	≤1.0
	≤0.002
	≤3.0
	≤0.01

	污染物
	镉
	六价铬
	汞
	总大肠菌群
	铁
	铅

	浓度值(mg/L)
	≤0.005
	≤0.05
	≤0.001
	≤3.0个/L
	≤0.3
	≤0.01

	污染物
	锰
	氯化物
	细菌总数
	--

	浓度值(mg/L)
	≤0.1
	≤250
	≤100
	--


③声环境评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表1.4-3所示。

表1.4-3    声环境质量标准

	功能区
	单位
	昼间
	夜间

	2类区
	dB(A)
	60
	50


④项目土壤环境质量执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，标准见下表。

表1.4-4    土壤环境质量标准    单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


（2）污染物排放标准

①废气排放标准

生物质锅炉烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值”；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求；标准值分别见表1.4.5~7。

表1.4‑5    《恶臭污染物排放标准》

	控制项目
	厂界浓度（mg/m3）

	硫化氢
	0.06

	氨
	1.5


表1.4‑6    《畜禽养殖业污染物排放标准》

	控制目标
	标准值

	臭气浓度（无量纲）
	70


表1.4‑7    《锅炉大气污染物排放标准》
	污染物
	颗粒物（mg/m3）
	SO2（mg/m3）
	NOx（mg/m3）
	排放高度

	标准值
	50
	300
	300
	35m


②厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，分别见表1.4-8所示。

表1.4-8    《工业企业厂界环境噪声排放标准》

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60 dB(A)
	50dB(A)


④其它一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），医疗废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）。病死畜禽处置按《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《农业部关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发【2012】12号）中相关规定执行。项目养殖废渣排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6及相关规定，具体标准值见表1.4-9。

表1.4-9    《畜禽养殖业废渣无害化环境标准》

	控制项目
	指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠菌群数
	≤105个/kg


1.5 评价等级及评价范围

1.5.1 大气环境

1、判定依据

根据《环境影响评价技术导则环境空气》（HJ2.2-2018）有关规定，选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的环境空气评价工作进行分级。结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
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式中：

式中：Pi-—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境质量标准，μg/m3。

一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表1.5-1的分级数据进行划分，最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表1.5-1    评价工作等级表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax<1%


2、估算模型参数

表1.5-2    估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	--

	最高环境温度/℃
	38.1℃

	最低环境温度/℃
	-29℃

	土地利用类型
	耕地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是(否

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是(否

	
	岸线距离/km
	--

	
	岸线方向/°
	--
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图1.5-1    项目评价区域地形图

3、项目污染源排放参数

本项目废气污染源排放特征见如下。

表1.5-3    点源参数表

	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	SO2
	NOx

	1#
	生物质锅炉
	108.461999；41.149807
	1021
	35
	0.3
	28.79
	100
	4320
	连续
	0.036
	1.22
	0.73


表1.5-4    面源参数表

	编号
	名称
	面源顶点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	1#
	种猪区臭气
	108.468039；41.148316
	1021
	240
	20
	0
	3.1.
	8760
	连续
	0.081
	0.013

	2#
	育肥区臭气
	108.460411；41.147114
	1021
	450
	330
	0
	3.1
	8760
	连续
	0.059
	0.011

	3#
	废水处理区废气
	108.455819；41.148938
	1021
	150
	50
	0
	0.5
	8760
	连续
	0.014
	0.00051

	4#
	堆肥场臭气
	108.456044；41.148251
	1021
	50
	40
	0
	0.5
	8760
	连续
	0.0046
	0.00074


表1.5‑4    主要污染源排放估算模式计算结果

	污染源
	预测因子
	C0i（mg/m3）
	Pmax(%)
	下风向距离（m）

	种猪区臭气
	NH3
	0.01262
	6.31
	309

	
	H2S
	0.0007792
	7.79
	

	育肥区臭气
	NH3
	0.004957
	2.48
	408

	
	H2S
	0.000336
	3.36
	

	废水处理区废气
	NH3
	0.01637
	8.19
	114

	
	H2S
	0.0005965
	5.97
	

	堆肥场臭气
	NH3
	0.005096
	2.55
	81

	
	H2S
	0.0008599
	8.60
	

	生物质锅炉烟气
	SO2
	0.007903
	3.29
	288

	
	NOx
	0.01321
	2.64
	

	
	颗粒物
	0.0003897
	0.09
	


经估算模式计算得出，项目排放的各污染物最大地面落地浓度中堆肥场H2S浓度占标率最大，其中1%≤Pmax=8.60%＜10%，因此评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，本项目评价等级为二级，确定本次环境空气影响评价的范围以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

1.5.2 水环境

（1）地表水

本项目产生的废水主要猪舍冲洗废水、猪尿液、生活污水，全部废水经固液分离后进入发酵池处理，最终作为液肥用于项目周边农民农田施肥，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2中的规定，本项目属于水污染影响型建设项目，依据导则5.2.2表1中等级判定标准，确定建设项目地表水评价工作等级为三级B，仅对废水处理的可行性进行分析。
⑵地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于Ⅲ类建设项目。地下水环境敏感程度分级表见表1.5-4，等级划分依据详见表1.5-5。

表1.5-4    地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感
	上述地区之外的其它地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表1.5‑5    Ⅲ类建设项目地下水评价工作等级分级

	项目
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于B“农、林、木、鱼、海洋”中第14“畜禽养殖场、养殖小区”年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的项目，编制报告书应按Ⅲ类建设项目划分评价等级。

本项目地下水评价范围内无地下水源地及其他特殊地下水资源保护区，周边仅分布少量居民自用水井，因此地下水环境敏感程度分级为“较敏感”。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）6.2.2.1表2中等级判定标准（表1.5‑5）。确定按Ⅲ类建设项目评价工作等级划分为三级，评价范围为6km2矩形范围。

1.5.3 声环境

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，“建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”本建设项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，且建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量在3dB（A）以下，受噪声影响人口数量变化不大，因此将声环境影响评价工作级别确定为二级。声环境评价范围为场界外200m区域。

1.5.4 生态环境

《环境影响评价技术导则 生态环境》(HJ19-2011)中评价工作级别的划分见下表。

表1.5-6    生态影响评价工作等级划分表

	影响区域

生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2km2~20km2或长度50km~100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


本项目占地面积约为61.6hm2（合0.616km2），项目不涉及特殊及重要生态敏感区，无放牧作业，不占用基本草原及基本农田保护区，因此根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中的4.2.1的规定，本项目属于一般区域，并且其占地面积50km2~100km2，评价等级为三级，评价范围为边界外扩1000m范围。

1.5.5 土壤环境

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等”判定建设项目类别，按附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”为Ⅱ类项目，建设项目周边存在耕地等土壤敏感目标，建设项目敏感程度为敏感。建设项目占地面积61.6hm2，规模为中型。根据导则中污染影响型评价工作等级划分表，评价等级为二级。

表1.5-7    污染影响型敏感程度分级表

	项目
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或者居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土地土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


表1.5‑8    土壤环境污染影响型评价工作等级划分表

	敏感程度
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作


评价范围为场地内及厂界外0.2km范围内的区域。

1.5.6 环境风险评价

项目为规模化猪养殖项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1“突发环境事件风险物质及临界量”，本次项目不存在重点关注的突发环境事件风险物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 2.2-2018)中附录C中规定，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本次环评对环境风险进行简要分析。

表1.5-9    环境风险评价工作级别判定表

	环境风险潜势
	Ⅵ、Ⅵ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评级工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


1.6 评价重点

根据区域环境质量状况和项目的基本情况，在工程分析的基础上，确定本评价的评价重点是建设项目运营期恶臭气体对环境空气质量的影响，猪舍、堆肥场、氧化塘液贮存池对地下水质量的影响，以及水污染防治措施和猪粪、尿液综合利用措施的可行性。

1.7 环境保护目标

根据现场调查，本项目评价范围内无文物古迹，无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等敏感区。根据调查，本项目各环境要素评价范围内的环境保护目标如下。

表1.7-1    主要环境保护目标一览表

	环境要素
	保护对象
	坐标
	规模
	方位
	距离（km）
	标准

	大气环境
	五分场村
	108.489346；41.150879
	38户，133人
	E
	1.44
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	新丰村
	108.488960；41.123800
	32户，112人
	SE
	2.49
	

	
	西五连村
	108.449821；41.133069
	41户，144人
	S
	1.02
	

	
	和义村
	108.437247；41.145258
	45户，158人
	W
	1.20
	

	
	天瑞德村
	108.453641；41.161695
	48户，168人
	N
	1.05
	

	土壤
	场区边界外扩0.2km范围内耕地
	区域土壤环境不因本项目建设恶化

	声环境
	场区边界外200m范围内无敏感点
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	生态环境
	场区边界外扩1000m范围内区域
	维持区域生态环境整体性及稳定性

	地下水环境
	项目选址区域居民饮用水源井
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准


[image: image30.jpg]B e 5

1019-1022 1. 28E05
1022-1025 2. 53805
1025-1027 1. 65E03

51027 3.50E00

BAM: 1 02808+03





2 建设项目工程分析
2.1 项目概况
2.1.1 项目基本情况
项目名称：巴彦淖尔市联象养殖有限公司五原县和胜乡育肥猪养殖场建设项目。
建设性质：新建。

建设单位：巴彦淖尔市联象养殖有限公司。
建设地点：项目选址位于巴彦淖尔市五原县和胜乡和义村三社，中心坐标点为N41.148176°，E108.462653°，项目选址东侧及南侧紧邻九支渠，九支渠以东、以南均为农田，北侧紧邻机耕路，隔路为农田，西侧紧邻通村道路，隔路为农田。
建设内容及规模：项目总占地面积616000m2（合924亩），主要建设内容包括育肥舍8栋，单栋建筑面积7523m2（合计60184m2）；保育舍4栋，单栋建筑面积2882m2（合计11528m2）；后备舍2栋，单栋建筑面积584m2（合计1168m2）；妊娠舍16栋，单栋建筑面积961m2（合计13776m2）；分娩舍2栋，单栋建筑面积5403m2（合计10806m2）；待售棚1栋，建筑面积2030m2及配套建设锅炉房200m2、宿舍1958m2、门房1284m2、休息室2128m2，建成后设计年存栏种猪6000头，年出栏育肥猪115476头。

项目投资：22000万元，企业自筹。

工作制度：生产岗位实行连续工作制，项目劳动定员100人，全年工作365天，猪舍每天3班，每班8小时，年工作365天。

项目用地性质：本项目用地由五原县和胜乡和义村以土地承包流转的方式转让给建设单位巴彦淖尔市联象养殖有限公司，用地性质为耕地，总用地面积924亩。
项目建设情况及进度：本项目为新建项目，项目建设工期为12个月，从2021年8月-2022年8月。

2.1.2 项目组成

项目总体布局分育肥区、种猪区及粪污处理区，其中育肥区共设4个组成完全一致的养殖分区，种猪区共设置2个组成完全一致的养殖分区，各分区分别配套建设休息室、宿舍等公辅工程。项目工程组成见表2.1-1。项目构建筑物一览表见表2.1-2。

表2.1‑1    项目组成一览表

	工程内容
	建设规模

	主体工程
	育肥舍
	8栋，均为1层砖混结构，单栋建筑面积7523m2（120.92m×62.22m×3.1m），合计60184m2

	
	保育舍
	4栋，均为1层砖混结构，单栋建筑面积2882m2（89.8m×32.1m×3.1m），合计11528m2

	
	后备舍
	2栋，均为1层砖混结构，单栋建筑面积584m2（46.82m×12.48m×3.1m），合计1168m2

	
	妊娠舍
	16栋，均为1层砖混结构，单栋建筑面积961m2（46.82m×18.39m×3.1m），合计13776m2

	
	分娩舍
	2栋，均为1层砖混结构，单栋建筑面积5403m2（143.64m×37.62m×3.1m），合计10806m2

	
	待售棚
	1栋，1层砖混结构，建筑面积2030m2（61.48m×33.03m×3.1m）

	辅助工程
	锅炉房
	项目共设置锅炉房4栋（种猪区及育肥区各2台），单栋建筑面积50m2，各锅炉房内配置1台4t/h生物质锅炉为各区冬季采暖提供热源

	
	休息室
	项目计划于各分区分别设置休息室（包括办公区、餐厅、更衣室等），总建筑面积2128m2

	
	宿舍
	项目计划于各养殖分区分别设置宿舍，总建筑面积1958m2

	
	门房
	每个养殖分区各建设1栋门房（包括熏蒸室、更衣室、库房等），总建筑面积1284m2

	
	危废暂存间
	项目计划于厂区西北角建设1座危废暂存间，建筑面积20m2，基础进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，配套建设废气导排设施

	
	堆肥场
	项目计划于厂区西北角粪污处理区设置1处堆肥场，占地2000m2，堆高3m，设置0.5m高围堰、设置尿液收集渠、遮雨棚及雨水导排渠

	
	集粪池
	粪污经猪舍下方集污池经管道送至集粪池，集粪池4个，容积均为200m3

	
	污水池
	项目于场区西北角新建1座污水池，用于场内综合污水暂存，容积30000m3（100m×50m×6m）

	
	氧化塘
	项目于污水池东侧新建1座氧化塘（内部分为等体积2格），用于固液分离后的废水发酵，容积12000m3（50m×40m×6m），池体采用防渗设计，渗透系数≤10-7cm/s

	公用工程
	供水系统
	厂区自备井2口

	
	排水系统
	生活污水经化粪池处理后与固液分离后的养殖废水、锅炉系统排污水、软水装置排水一并送至氧化塘处理，最终作为液肥还田

	
	供电系统
	由当地供电网络提供电源

	
	供暖系统
	各养殖分区冬季供暖主要采用4台4t/h生物质锅炉，洗浴用热采用电热水器，对于刚出生的仔猪，由于其适应能力差，采用红外灯供暖

	环保工程
	废气
	猪舍恶臭
	合理设计日粮，粪污日产日清

	
	
	氧化塘臭气
	定期喷洒除臭剂，四周设置绿化带

	
	
	堆肥场臭气
	及时将猪舍内粪便进行好氧堆肥，投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，堆肥场四周进行绿化。并按夏季每天2次、冬季每天1次采用除臭剂和喷洒双氧水对周边产生的恶臭气体进行处理

	
	
	锅炉烟气
	设置布袋除尘器进行烟气除尘，除尘效率达90%以上，各锅炉烟气分别经各自配套的1根（共4根）35m高烟囱排放

	
	
	粉尘处理
	锅炉灰渣粉尘采用洒水抑尘措施

	
	废水
	生活污水经化粪池处理后与固液分离后的养殖废水、锅炉系统排污水、软水装置排水一并送至氧化塘处理，最终作为液肥还田

	
	噪声
	选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施

	
	固废
	猪粪
	猪舍粪便日产日清，生猪粪便经猪舍地面设置的漏粪板排入下方集污池内，并通过固液分离后的粪便运至堆肥场堆肥，用于配套农田施肥

	
	
	氧化塘渣
	脱水后，运至堆肥场堆肥，用于配套农田施肥

	
	
	病死猪、死胎等
	厂区自建2口填埋井（直径2m，深8m），填埋井井底及井壁采用防渗措施，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口”，要求渗透系数小于1×10-10cm/s；病死猪填埋处理，填埋井周围设围挡，设安全警示牌

	
	
	锅炉灰渣
	草木灰量少，与猪粪便一起做堆肥处理

	
	
	生活垃圾
	统一收集后送当地环卫部门处理

	
	
	医疗废物
	厂区设危废暂存间，分类包装置于专门的医疗垃圾暂存柜，必须密封，容器防雨淋防渗漏，放置在医疗废物暂存车间，暂存间裙角和地面采用防渗混凝土结构，防渗要求渗透系数小于1×10-10cm/s；由有资质公司清运处理，并做好转移联单登记


表2.1-2    建筑物与构筑物一览表

	序号
	工程名称
	建筑指标
	结构类型
	备注

	
	
	建（构）筑面积(m2)
	平均高度(m)
	
	

	1
	育肥区
	75012
	--
	--
	--

	1.1
	育肥舍
	60184
	3.1
	砖混
	8栋

	1.2
	保育舍
	11528
	3.1
	砖混
	4栋

	1.3
	休息室
	1008
	3.1
	砖混
	--

	1.4
	锅炉房
	100
	3.5
	砖混
	2栋

	1.5
	宿舍
	1336
	3.3
	砖混
	--

	1.6
	门房
	856
	3.3
	砖混
	4栋

	2
	种猪区
	28020
	--
	--
	--

	2.1
	后备舍
	1168
	3.1
	砖混
	2栋

	2.2
	妊娠舍
	13776
	3.1
	砖混
	16栋

	2.3
	分娩舍
	10806
	3.1
	砖混
	2栋

	2.4
	休息室
	1120
	3.3
	砖混
	--

	2.5
	宿舍
	622
	3.3
	砖混
	--

	2.6
	门房
	428
	3.3
	砖混
	2栋

	2.7
	锅炉房
	100
	3.5
	砖混
	2栋

	3
	待售棚
	2030
	3.1
	砖混
	1栋
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2.1.3 主要生产设备

本项目根据养猪生产的特点，需要购置猪舍设施、机械设备、生产设备、能源设备、供水系统、电力系统、粪污处理系统、兽医设备、办公宿舍设施及各种基础设施等。项目主要生产设备见表2.1‑3。

表2.1‑3    项目主要设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	哺乳母猪栏
	2200×2000×1000
	套
	1590

	2
	空怀母猪栏
	3300×3100×1000
	套
	530

	3
	妊娠母猪栏
	3300×3100×1000
	套
	850

	4
	后备母猪栏
	3000×2900×1000
	套
	370

	5
	成年种公猪栏
	3500×2700×1200
	套
	220

	6
	后备公猪栏
	3500×2700×1000
	套
	50

	7
	保育猪栏
	2000×1800×900
	套
	2700

	8
	生长猪栏
	3000×2900×900
	套
	6200

	9
	隔离栏
	3000×2900×1000
	套
	300

	10
	消毒机
	--
	套
	50

	11
	显微镜
	--
	台
	2

	12
	恒温箱
	--
	台
	4

	13
	恒温冰箱
	--
	台
	4

	14
	恒温水浴箱
	--
	台
	4

	15
	精子密度仪
	--
	台
	2

	16
	背膘测定仪
	--
	套
	2

	17
	人工授精设备
	--
	套
	30

	18
	种猪测定系统
	--
	套
	2

	19
	电子精密台秤
	--
	台
	2

	20
	精液运输箱
	14 升
	台
	10

	21
	双蒸馏水器
	DZ5C
	套
	1

	22
	选育辅助及B超
	--
	套
	2

	23
	干燥箱
	DGX-9143B-1
	套
	3

	24
	称猪设备
	--
	套
	2

	25
	防疫设备
	--
	套
	1

	26
	监控系统
	--
	套
	2

	27
	信息管理
	--
	套
	2

	28
	变压器及配套
	--
	套
	1

	29
	锅炉及配套
	4t/h生物质锅炉配套除尘设备
	套
	4

	30
	温控设备等
	--
	套
	1


2.1.4 猪群结构和产品方案

本项目采用自繁自育的生产方式，规划建设规模为年存栏基础母猪6000头，年出栏育肥猪115476头，场区母猪采用人工受精怀孕，场区不设公猪舍。项目设计养殖方案见表2.1-4。

表2.1-4    项目猪群结构及产品方案

	序号
	猪群结构
	规模（头）
	备注

	1
	年出栏商品猪
	115476
	--

	2
	基础母猪
	6000
	平均年产2.21胎

	2.1
	哺乳母猪
	987
	每胎产仔11头

	2.2
	空怀母猪
	690
	--

	2.3
	妊娠母猪
	3748
	窝产活仔率95%

	2.4
	后备母猪
	575
	--

	3
	哺乳仔猪
	10857
	断奶成活率95%

	4
	保育猪
	9798
	育成成活率98%

	5
	育肥猪
	9602
	育肥猪死亡率按1%计

	6
	后备公猪
	100
	年更新率50%

	7
	成年种公猪
	200
	人工授精1:30


注：项目猪群结构根据母猪繁育周期及育肥猪生长周期确定，其中基础母猪空怀期按21d计，妊娠期按114d计，哺乳期按30d计，保育期按30d计，育肥期按100d计，上表中所述猪群规模为养殖场常年在栏量。

2.1.5 主要原辅材料及能源消耗

本项目运营期主要消耗生猪饲料、新鲜水、电、除臭剂等，具体消耗情况如下表所示。

表2.1‑5    本项目原辅材料及能源消耗一览表

	序号
	名称
	单位
	消耗量
	来源

	1
	饲料
	t/a
	26250
	外购，汽车运入，料仓暂存

	2
	除臭剂
	t/a
	30
	外购，汽车运入，桶装

	3
	药品
	t/a
	1.2
	外购，汽车运入

	4
	水（新鲜）
	t/a
	43725.06
	自备水井

	5
	电
	万KW·h/a
	360
	当地电网引入

	6
	生物质燃料
	t/a
	12440
	外购


2.2 公用工程及产排污

2.2.1 供排水系统

（1）水源

由于本项目所处区域无市政管网，因此采用地下水作为水源。本项目新建2口自备水井（建设单位需按照当地水行政主管部门办理取水许可手续），井深100m，出水量均为50m3/h，可以满足项目需求。

（2）给水

1）生活用水

项目定员100人，根据生活用水参照《内蒙古自治区行业用水标准》（DB15/T385-2015），生活用水（含淋浴）量按80L/d•人计，则生活用水量8m3/d（2920m3/a）。

2）生猪饮用水

参照环境评价工程师实用手册（环境保护部环境工程评估中心编）及畜禽养殖业产污系数与排污系数手册中表2畜禽养殖产污系数等相关资料，同时结合已投产的其他地区本企业生猪养殖项目各阶段、各部分用水量给出（详见表2.8-1及表2.8-2）。

项目夏季猪只饮水量85.23m3/d（猪只夏季饮用水定额详见表2.2-2），夏季按185天计，夏季饮水量共15766.82m3/a；冬季猪只饮水量84.86m3/d（猪只冬季饮用水定额详见表2.2-1），冬季按180天计，冬季饮水量共15274.89m3/a，年猪只饮用水量31041.71m3。

3）猪舍冲洗消毒水

猪舍冲洗用水按3L/m2计算，本项目生产区面积99479.72m2；每月冲洗一次，则猪舍冲洗用水量298.49m3/次（3581.92m3/a，合9.81m3/d）。

4）水帘降温补充水

本项目夏季猪舍采用水帘降温系统，日循环水量36m3/d，新鲜水补加量按循环水量的2%计算，则水帘降温补充水量0.72m3/d（133.2m3/a）。

5）锅炉补水

项目设置4台4t/h生物质热水锅炉，总热水循环量16t/h，热水锅炉排污水按循环量2%计，损耗量按5%计，补水均为软水装置净化后的水，软水排污量按进水量的20%计。供暖锅炉水循环量384m3/d，排污水量7.68m3/d；损耗19.2m3/d；供暖锅炉系统补软水量26.88m3/d，软水系统新鲜水消耗量33.6m3/d（6048m3/a）。

锅炉排水及软化废水均为低含盐洁净下水，排入污水处理系统进入氧化塘处理。
综上所述，项目夏季总用新鲜水量为103.76m3/d，冬季总新鲜用水量136.27m3/d，年总用水量为43725.06m3。

（3）排水

1）养殖废水

项目养殖废水主要为养殖过程中产生猪尿、猪舍冲洗废水。

①猪尿

根据畜禽养殖业产污系数与排污系数手册中表2畜禽养殖产污系数等相关资料，同时结合已投产的其他地区本企业生猪养殖项目各阶段、各部分尿液量给出，其中：保育猪、仔猪尿液量按1.14 L/头·d，后备母猪、妊娠母猪、哺乳母猪、空怀母猪按4.06 L/头·d，育肥猪、成年种公猪、后备公猪按2.44 L/头·d。项目常年在栏后备母猪575头、空怀母猪690头、妊娠母猪3748头、哺乳母猪987头、哺乳仔猪10857头、保育猪9798头、育肥猪9602头、种公猪200头、后备公猪100头。根据上述内容可知，项目猪尿产生量72.07m3/d（26304.67m3/a）。
②猪舍冲洗水

本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒，污水产生系数按0.9计，则猪舍冲洗废水3223.73m3/a，合8.83m3/d。

2）生活区污水

项目生活污水产污系数取0.8，则生活区污水产生量为6.4m³/d（2336m³/a）。

项目生活污水经化粪池处理后排入氧化塘发酵后作为液肥还田。
3）锅炉排水

项目4台生物质锅炉系统循环水量16m3/h，损耗量按循环水量的5%计算，损耗量19.2m3/d；锅炉排水量按循环水量2%计算，锅炉排水量为7.68m3/d。软水系统废水率按20%考虑，进入软水系统的新鲜水量33.6m3/d，软水系统排水6.72 m3/d。

综上所述，项目运营期废水包括生活污水及养殖废水，其中生活污水、养殖区废水进入氧化塘发酵处理，粪便分离后运至厂区堆肥场堆肥发酵。项目采用“固液分离+氧化塘”，处理后作为液肥还田，氧化塘渣运至厂区堆肥场堆肥发酵。锅炉排水及软化废水污染物含量较低，排入氧化塘发酵后作为液肥还田。

本项目夏季猪舍降温主要利用水帘降温，循环水量为36m3/d，损失部分主要是蒸发损失和风吹损失，损失量为0.72m3/d，这部分水由新鲜水进行补充。
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图2.2-1    项目冬季（180d/a）水平衡图    单位：m3/a
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图2.2-1    项目夏季（185d/a）水平衡图    单位：m3/a
表2.2‑1    拟建项目用水定额和排水量一览表（冬季）

	用水项目
	用水量定额
	用水规模
	用水期
	用水量
	排放系数
	排放量
	去向

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	
	m3/d
	m3/a
	

	生活用水
	80L/人·d
	100人
	180 d
	8
	1440
	0.8
	6.4
	1152
	氧化塘发酵后还田

	软水装置（锅炉系统）用水
	浓水产生率按20%计，锅炉排污水按循环水量的2%计，损耗量按循环水量的5计
	循环水量16m3/h
	年运行4320h
	33.6
	6048
	浓水产生率按20%计，锅炉排污水按循环水量的2%计，损耗量按循环水量的5%计
	14.4
	2592
	

	后备母猪
	4.47L/d·头
	575头
	180 d
	2.57
	462.65
	4.06 L/d·头
	2.33
	420.21
	

	妊娠母猪
	4.47L/d·头
	3748头
	180 d
	16.75
	3015.64
	4.06 L/d·头
	15.22
	2739.04
	

	哺乳母猪
	4.47L/d·头
	987头
	180 d
	4.41
	794.41
	4.06 L/d·头
	4.01
	721.30
	

	空怀母猪
	4.47L/d·头
	690头
	180 d
	3.08
	555.17
	4.06 L/d·头
	2.80
	504.25
	

	哺乳仔猪
	1.53L/d·头
	10857头
	180 d
	16.61
	2990.02
	1.14 L/d·头
	12.38
	2227.86
	

	保育猪
	1.53L/d·头
	9798头
	180 d
	14.99
	2698.37
	1.14 L/d·头
	11.17
	2010.55
	

	育肥猪
	2.67L/d·头
	9602头
	180 d
	25.64
	4614.72
	2.44 L/d·头
	23.43
	4217.20
	

	后备公猪
	2.67L/d·头
	100头
	180 d
	0.27
	48.06
	2.44 L/d·头
	0.24
	43.92
	

	成年种公猪
	2.67L/d·头
	200头
	180 d
	0.53
	96.12
	2.44 L/d·头
	0.49
	87.84
	

	猪舍冲洗水
	3L/次·m2
	99497.72m2
	6次
	298.49m3/次
	1790.94
	0.9
	268.64m3/次
	1611.85
	

	合计
	--
	24554.1
	--
	--
	18328.02
	


表2.2‑2    拟建项目用水定额和排水量一览表（夏季）

	用水项目
	用水量定额
	用水规模
	用水期
	用水量
	排放系数
	排放量
	去向

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	
	m3/d
	m3/a
	

	生活用水
	80L/人·d
	100人
	185 d
	8
	1480
	0.8
	6.4
	1184
	氧化塘发酵后还田

	水帘降温补水
	新鲜水补加量按循环水量的2%计算
	36m3/d
	185
	0.72
	133.2
	自然损耗
	0
	0
	

	后备母猪
	4.48L/d·头
	575头
	185 d
	2.58
	476.56
	4.06 L/d·头
	2.33
	431.88
	

	妊娠母猪
	4.48L/d·头
	3748头
	185 d
	16.79
	3106.34
	4.06 L/d·头
	15.22
	2815.12
	

	哺乳母猪
	4.48L/d·头
	987头
	185 d
	4.42
	818.03
	4.06 L/d·头
	4.01
	741.34
	

	空怀母猪
	4.48L/d·头
	690头
	185 d
	3.09
	571.87
	4.06 L/d·头
	2.80
	518.26
	

	哺乳仔猪
	1.54L/d·头
	10857头
	185 d
	16.72
	3093.16
	1.14 L/d·头
	12.38
	2289.74
	

	保育猪
	1.54L/d·头
	9798头
	185 d
	15.09
	2791.45
	1.14 L/d·头
	11.17
	2066.40
	

	育肥猪
	2.68L/d·头
	9602头
	185 d
	25.73
	4760.67
	2.44 L/d·头
	23.43
	4334.34
	

	后备公猪
	2.68L/d·头
	100头
	185 d
	0.27
	49.58
	2.44 L/d·头
	0.24
	45.14
	

	成年种公猪
	2.68L/d·头
	200头
	185 d
	0.54
	99.16
	2.44 L/d·头
	0.49
	90.28
	

	猪舍冲洗水
	3L/次·m2
	99497.72m2
	6次
	298.49m3/次
	1790.94
	0.9
	268.64m3/次
	1611.85
	

	合计
	--
	19170.96
	--
	--
	16128.35
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2.2.2 供电系统

本项目供电引自当地电网，年用电量为360万KW·h。配电线路采用放射式方式敷设。场区内的电缆采用电缆架空、穿管埋地敷设和直埋敷设相结合的方式。照明导线敷设方式为穿阻燃PVC管暗配或明配。

2.2.3 供热系统

本项目新建锅炉房4座（种猪区2座、育肥区2座），每座锅炉房内设1台型号为SZL4-1.25- BMF(DM)的生物质热水锅炉，年运行180d，每天24h运行，年消耗生物质燃料12440t，用于生产区、办公生活区、生产辅助区等供暖，洗浴用热采用电热水器。
2.2.4 猪舍的保暖和通风

猪舍冬季采用厂区锅炉房供热的方式进行保暖，设供暖设施；以自然通风的方式进行猪舍换气；夏季则开启通风风扇对猪舍进行强制通风。

2.3 粪污处理工程

2.3.1 粪便清理方式

本项目猪舍清粪系统主要包括漏缝地板、位于漏缝地板下部的集污池和排污管道，排污管道与集粪池相连通。猪舍漏缝地板缝宽一般不大于3cm，缝长一般不大于20mm，猪只产生的粪便、尿液在同一时间即可通过缝隙依靠重力直接进入猪舍下方的集污池。集污池粪污经排污管道输送至集粪池暂存，集粪池与固液分离器相连，粪便通过脱水后，清运至堆肥场堆肥；干湿分离后的污水及其它废水进入氧化塘，处理后作为底肥还田。

本项目畜禽粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入集粪池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开集粪池即进行干湿分离，然后运至堆肥场堆肥，全部实现综合利用，没有混合排出。

根据环办函【2015】425号批复（见附件）内容“依据《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）等法规、标准，结合现场考察情况，环保部（现生态环境部）认为，你厅《请示》中所描述牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入暂存池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开暂存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。据此，我部认为，该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”因此本项目符合干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范要求。

2.3.2 有机肥生产工艺

1、猪粪预处理

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），本项目粪便处理采用比较成熟的好氧堆肥发酵制作有机肥工艺。处理流程为预处理、发酵等工段。猪只产生的粪便经固液分离后，含水率60%的固体运至堆肥场好氧堆肥发酵。

2、通气状况

好氧发酵是利用好氧微生物在有氧状态下对有机质进行的快速分解，因此，通气是保证好氧发酵顺利进行的重要因素之一。通风供氧起到三个作用，一是给微生物提供新陈代谢所需的氧气，二是带走部分水分，三是控制堆体温度。

3、pH值

pH值是影响微生物生长的重要因素之一，微生物的降解活动需要一个微酸性或中性的环境条件。pH值过高或过低都不利于微生物的繁殖和有机物的降解。在整个反应过程中，pH值随时间和温度的变化而变化，但一般情况下，堆肥的过程中有足够的缓冲作用，能使pH值稳定在可以保证好氧分解的酸碱度水平。

4、好氧发酵

将调整后的猪粪由铲车送入堆肥场进行条垛，将物料堆成宽高分别为2.0～4.0米和1.0～1.5米的垛条，垛条断面呈梯形，让其自然发酵、分解、腐熟。在垛条底部铺设通风管道为粪堆充气，以加快发酵速度。在前20天内应经常充气，堆内温度可升至60℃，此后自然堆放2～4个月即可完全腐熟。同时加入一定量的外源微生物“起爆剂”及减少氨释放和保氮的复合菌剂，以加快发酵速度和减少氨气的释放，并定期进行翻抛，促使有机质的降解和腐殖质的形成，本项目中通过添加外加剂，堆肥15天即可出场，并且达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中的相关要求后施用于周边农田。

好氧发酵分为三个阶段：升温阶段、高温阶段、降温或腐熟保温阶段。

（1）升温阶段

在发酵之前，物料中就存在着各种有害、无害的土著菌群，当C/N比、水分、温度适宜时，各类微生物菌群开始繁殖。当温度达到25℃以上时，中温性微生物菌群进入旺盛的繁殖期，开始活跃地对有机物进行分解和代谢，并产生大量的热。为了缩短堆肥时间，发酵初期在堆肥原料中加入“起爆剂”，即一些含碳量高的微生物易利用的物质，使微生物迅速增值，积累热量到高温阶段升温时间需8天左右。

（2）高温阶段

当发酵温度上升到45℃以上时，即进入高温阶段。除少部分残留下来的和新形成的水溶性有机物继续分解外，复杂的有机物如半纤维素、纤维素等开始强烈分解，同时腐殖质开始形成。此时嗜热真菌、好热放线菌、好热芽孢杆菌等微生物的活动占了优势。当温度升到70℃以上时，大量的嗜热菌类死亡或进入休眠状态，在各种酶的作用下，有机质仍在继续分解。随着微生物的死亡、酶的作用消退，热量逐渐降低，此时，休眠的好热微生物又重新活跃起来并产生新的热量，经过反复几次保持的高温水平，腐殖质基本形成，堆肥物质初步形成，该阶段24h翻堆一次。

（3）降温阶段

经过7天的高温堆肥后，进入内原呼吸后期，只剩下较难分解的有机物和新形成的腐殖质，发热量减少，温度开始下降，当下降到40℃以下，中温微生物重新开始繁殖，剩下的难分解的木质类及纤维素在真菌作用下，少量被降解。此时进入物料的腐熟阶段，将条形堆集中到一起形成大堆，进行发酵，该阶段需15天。在该阶段物料失重及产热量很小，木质素降解产物与死亡微生物中的蛋白质结合形成对植物生长极其重要的腐植酸，经过该阶段后堆肥完成。

（4）腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。
堆肥区占地面积约2000m2（50m×40m），堆肥发酵场底部为混凝土结构，深1.2m，四周设围堰，且围堰上方设置3.5m高的透明塑料板，顶部设有彩钢顶棚。好氧堆肥时间约为7-20天，本项目条垛式堆肥每个条垛按照宽1.8m，高1.6m，约容纳6912t，每次堆肥水量降到30%以下的均可装袋，由村民直接拉走用于农田施肥。本项目送堆肥区堆肥处理的粪便量和氧化塘渣为13293.76t/a，车间可容纳约半年的粪便量。

粪便好氧堆肥工艺流程示意图见图2.3-1。
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图2.3-1    粪便堆肥工艺流程示意图
2.3.3 污水处理系统
废水处理采用“固液分离+氧化塘”模式，夹带粪便的污水在固液分离器将固体物质去除，清液送至氧化塘中，同时进行BOD的去除和悬浮固体的分离作用，氧化塘渣的数量不断增加，使塘中液体体积减少，悬浮污泥量增多，当污泥的沉淀速率与污泥再悬浮速率相同时，塘中达到稳定状态。污水停留时间为4-8天时，BOD的去除率可达70-80%。经过氧化塘处理后的粪污水，成为底肥全部施用于附近农田。工艺基本流程见图2.3-2。


[image: image3.emf]集水

池

堆肥场

固液筛

分器

堆肥场

调节池

生活污水

导流槽、暗渠

猪场

氧化塘

适用于附近

农田

干粪

粪尿


图2.3-2    粪污处理工艺基本流程图

2.4 总图布置合理性分析

项目规划总用地面积616000m2（合924亩）。根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定各个新建生产车间均采用简单矩形平面。各车间均采用砖混结构，屋面均采用双坡屋顶，复合板覆盖。墙体采用保温隔热墙体，围栏全部采用金属围栏。生产区均采用封闭式猪舍、半漏缝地板、尿泡粪工艺、自动喂料、全自动温控方案设计，根据各阶段猪群不同的生产特点，配备相应的猪栏、保温、取暖等设备。

按现代生产方式进行养猪，实行流水线生产工艺，即配种—怀孕分娩—哺乳—育成—育肥—销售，形成一条连续流水式的生产线，有计划、有节奏地安排全年养猪生产。育肥区布设于产区中部，种猪区设置在厂区东部，粪污处置区设置在厂区西北角。
生活区和生产管理区与场外联系密切，为保障猪群防疫，设在猪场大门附近，门口分别设行人，车辆消毒池，两侧设值班室和更衣室。猪舍间距3~5H(H为猪舍屋檐高度)，场区道路宽4m。

在全场的西侧为配套消纳粪污水的氧化塘及堆肥区，设有堆肥场、氧化塘、填埋井。

依据五原县气象资料，常年的主导风向为NE，因此将管理生活区布置在粪污处理区上风向，粪污处理区布置在整个厂区的侧风向和下风向，场区平面布置合理。项目总平面布置图见图2.4-1。
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2.5 工程分析

2.5.1 生产技术路线

项目拟引入高生产性能、高度健康、高品质的加系杜洛克、长白、大白猪或PIC种猪为育种核心基础群，以数量遗传学和分子遗传学理论为指导，采用开放式的群体继代选育法，主要通过BLUP（最佳线性无偏预测）评估指数和现场综合评估来选育核心群种猪，然后进行合理的选配。通过参加全国、省内外育种协作组，确立场间联系，在保持一定的背膘厚和生长速度前提下，以提高瘦肉组织的生长效率、提高繁殖性能、改良肉质，提高抗逆性、产品的一致性和降低单位产品的生产成本为育种目标，建立具有世界先进水平的种猪育种体系。不断改进猪的生产性能，使猪质量保持国内领先水平。

猪场采用全进全出、分阶段饲养，全场养猪生产线以28天为生产节律，按猪的不同生理阶段，采用不同生产工艺，以固定的生产模式将整个生产环节有机的联合起来，形成一条完整的养猪生产线。根据防疫的要求，猪场布局采用两点式或多点式建筑方案，即种猪繁育区、保育区、培育区、育成区，每个区域相对独立，整个生长过程猪群只能单向流动，减少交叉感染和病原体在猪群内循环感染的机会，确保猪群健康和安全生产。

各生产阶段的猪群转群体重指标为：21日龄断奶仔猪6.5公斤；70日龄保育小猪27公斤；170日龄生长栏110公斤。项目建成后，全年销售合格育肥猪115476头。

2.5.2 标准化生产工艺流程

2.5.2.1 工艺流程设计

1、生产流程

本方案以“周”为生产节律，采用工厂化流水作业均衡生产方式，按下列工艺流程图示进行。本项目是拟购置加系杜洛克、长白、大白猪和PIC种猪为育种核心基础群，实施自繁自养，生产商品仔猪。以PIC种猪为例繁育流程如下：

（1）工艺简述

养殖大致可以分四个阶段，简述如下：

①配种妊娠阶段

配种妊娠阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。配种后生产母猪转移至配种妊娠舍，饲养114天（约16周）后转入分娩舍。

②分娩哺乳阶段

产仔哺乳阶段母猪要完成分娩和对仔猪的哺育，分娩舍30天（约4周）。仔猪的哺育期一般为28～35天，断奶后仔猪转入保育舍，母猪仍回到配种舍进入下一个繁殖周期的配种。

③仔猪培育阶段

仔猪在保育舍经30天左右，各育肥养猪场引入3周龄的断奶仔猪，进行育肥。第一阶段为仔猪保育，在这一阶段仔猪的营养来源由吃奶供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

（2）生产过程分析

公猪的饲养：根据公猪的膘情投喂饲料，专人饲养，给予适当运动和光照，公猪舍做到夏防暑，冬防寒，室温保持在 10℃-28℃，进行严格测定，选出最优秀的公猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的后备公猪和基础公猪均及时淘汰。

母猪的饲养：根据母猪的膘情投喂饲料，保持八成膘。产前或产后1d-3d要减料，保证饮水，80d后要适当加料，哺乳期根据仔猪的多少给母猪加料，每哺乳1头仔猪加料0.15kg，断奶前3d起要减料，把哺乳期增喂的那部分饲料全部减掉，膘情低于八成时不减。适当运动和给予光照，怀孕母猪产前7d进入产仔栏，临产前1d-2d在产仔栏内放入消毒后的软垫草，并准备好接产用器械、药品和其他用具。

初生仔猪的护理：在保温方面，要设置保温箱，放置垫料；卫生方面，要搞好猪舍和猪体卫生：洗净母猪乳房，及时清除舍内粪尿和污水，隔天对猪舍和猪体消毒1次，每3d对产仔舍周边环境消毒1次，做好养殖区的定期消毒工作。

哺乳仔猪的饲养：仔猪出生后用经消毒的毛巾擦干口、鼻和体表的粘液，然后在离脐部4cm－5cm处剪断脐带，断端涂上碘酒，编上耳号。仔猪出生后要保证能及早吃到初乳和固定奶头，10d后开始补料。断奶日龄一般为45d，断奶方法可采取一次性断奶或分次断奶。仔猪应供应充足的清洁饮水。在哺乳期间应注意控制仔猪黄白痢，具体做法是做好母猪体的消毒，产仔舍的空栏消毒。

保育仔猪的饲养：保育仔猪指断奶后至进入育肥期前的仔猪，保育期为30d-35d。饲料更换逐步过渡，少喂多餐。断奶后继续饲喂7d的乳猪料，在此期间逐渐增加小猪料比例，使饲料在7d-10d内逐渐转换过来。保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温。供给充足清洁的饮水。栏舍每7d消毒1次。

（3）猪群主要生产技术指标

母猪：

使用年限：4年；

受胎率≥95%；

怀胎分娩率≥96%；

年平均产仔窝数2.2窝，每窝平均产仔11只；

每窝平均活仔率为95%。

仔猪

初生重≥1.1kg；

断奶重≥10kg，提供给农户重15kg；

断奶成活率≥95%。

种公猪：

使用年限≤4年

优质精子率80%以上

（3）生产工艺流程
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通过观察母猪的发情期，选择正确的时机进行人工授精。母猪妊娠期约114天，妊娠母猪预产期前8天进入分娩舍。舍内铺上干净的麻袋，并保持产舍温度30℃。仔猪在约3周的时候断奶，体重8kg左右，断乳后的仔猪直接转移至建设单位产业链中的其他育肥养殖场或外售，不在厂区饲养，符合条件的留种作为后备母猪。具体流程如下：

①配种怀孕：当母猪出现发情症状时，对该母猪进行人工授精。配种受孕后的母猪在配种妊娠舍饲养15周，被转移到分娩舍，再饲养1周，即到临产。 

②分娩哺乳：怀孕母猪在分娩舍分娩后，饲养员对初生仔猪进行断脐、称重、注射铁剂和疫苗、打耳号、剪牙、断尾、阉割等处理，仔猪在分娩舍哺乳，饲养 3周，体重达到8kg左右断乳。断奶后的母猪被转移到配种妊娠舍，饲养7-10天，若出现发情症状，可再次选配，进入下一个生产周期。 

③断乳：断乳后的仔猪直接转移育肥场养殖至外售。 

4、养殖其他相关工艺说明

①上料系统工艺说明

为了更好地控制猪的食量，本项目保育舍和育肥舍采用全自动配送上料系统，场区内全部猪舍采用限位料槽，部分机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，一定程度上节约人力和饲料用量，降低生产成本。 

②饮水系统工艺说明

项目采用乳头式饮水器，乳头式猪用自动饮水器的最大特点是结构简单，由壳体、顶杆和钢簧三大件构成。猪饮水时，顶起顶杆，水从顶杆与壳体间隙流出至猪的口腔中；猪松嘴后，靠弹簧的作用力，顶杆落下与壳体密接，水停止流出。 

③控温系统工艺说明

项目采用墙体内隔热板、电加热自动地暖供暖系统、水帘风机、通风井相结合的方式进行猪舍内部温度控制。

猪舍墙体内隔热热板，可有效起到隔温作用，保持猪舍内温度相对稳定。猪舍安装水帘风机，夏季时猪舍使用水帘风机进行降温和通风，可有效保证猪舍内部空气流通顺畅，为猪只提供一个温度和湿度适宜的饲养小环境。 

④卫生防疫

在各阶段猪出栏后，先用清水把猪舍彻底冲洗干净，然后用烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，再用清水冲洗，发生特别疫情时首先隔离，再用聚维酮碘等刺激性较小的消毒药进行带猪进行消毒处理。

2.5.2.2 饲养管理

种猪管理：在正常情况下，母猪每隔18-23天就发情一次，平均为21天，发情持续期2-5天。初配月龄地方良种在生后6-8月龄，体重50-60公斤；培育品种和杂交种母猪在生后8-9月龄，体重达到80-110公斤时配种较为合适。母猪最适宜的配种时间，在允许公猪爬跨后半天到一天配种最好，正好处于用手按其背站立不动之时。一般掌握在发情开始后1-2天(24-48小时)，即在外阴户开始收缩，外阴肿胀，由红变为紫红时，配种最适宜。发情期配种两次的，间隔12小时配一次。母猪的妊娠期平均为114天，变动范围106-121天。

一般采用湿拌料(料水比为1.1-1.5)，定时定量，日喂2-3次，按不同体重投放精料，90-120公斤、120-150公斤、150公斤以上分别日喂精料1.5-2公斤、1.7-2.5公斤、2-3公斤。较瘦弱的种猪，在定量基础上增加10%-15%。

仔猪的饲养管理：

①初生保温

初生仔猪要在3天内全部吃上初乳，初生仔猪的适宜温度为 33-35℃，以后每周下降2℃，四周龄稳定在26-28℃之间，舍温过低时，要设置保育箱增温，仔猪 3 天内要锯掉尾巴和犬牙，并注射一针补铁剂。

②适时补料

一般在仔猪初生的35天就开始诱食，诱食料要适口性好，营养水平高。

③早期断奶

仔猪一般在35周龄实施断奶，早期断奶可以提高母猪的利用率，断奶时可以根据群势或个体，一次性断奶或逐步断奶，保证断奶仔猪有一个良好稳定的环境。

④合理分群

断奶成功后要按照仔猪个体大小，体制强弱合理分群，一般原则是要强弱分开。仔猪进入保育栏前，要将保育栏进行消毒，保育舍要保持干燥、温暖、通风，并对猪群进行免疫接种。

2.5.2.3 生产技术措施

标准化、规模化、生态化养猪科技含量较高，必须有一支熟悉猪种繁育、饲料加工、猪病防疫、环境控制、现代管理和市场营销的专业队伍，采用先进的科学技术措施。

（1）项目计划从外省种猪场等国内实力较强的原种场引进优质的猪种，在商品猪生产上，推广约克夏和长白猪等外来品种的杂交组合，以提高肥育猪的出栏率和瘦肉率。通过选种选配和加强饲养管理等综合措施，提高种猪性能、质量。 

要求符合种猪的种用特性，一般要求达如下技术性能指标：

种公猪使用年限3-5年，年淘汰率50%，后备期10个月，精子量200ml，精子密度及活力达到标准要求。

种母猪使用年限3-5年，年淘汰率35%，后备期8个月，受胎率90%，胎平产仔11头，年产27.4头，成活率95%，年产仔2.1胎。

种猪不携带猪瘟、五号病、生猪蓝耳病等严重危害猪群健康的传染病。

（2）实行仔猪21天断奶，增加母猪年产胎数。

（3）根据生猪空怀期、怀孕期、哺乳期、保育期等不同阶段的营养物质需求，给予相应的全价日粮和营养全面的全价配合饲料，增加生猪生长速度和体重。

（4）抓好防疫消毒工作，健全卫生消毒制度，落实防疫措施，严格、科学地按免疫程序接种疫苗，使各种管理走向制度化、规范化、科学化轨道。

（5）按生态模式抓好环境保护、落实防治措施。

（6）按科学要求建设好猪舍，合理配建配种舍、妊娠舍、分娩舍和育肥舍。

（7）按照生态养猪场建设标准的要求，猪场应满足生态环境良好、交通方便、水电供应可靠、便于排污的环境和条件。

2.5.2.4 消毒、防疫检疫措施

1、消毒

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

①猪舍消毒

每天对猪舍消毒，消毒方式为将消毒液喷洒于猪舍内。消毒液主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮溶液）、菌毒双杀（稀戊2醛溶液）。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

②猪的消毒防疫

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪喘气病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

③猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。

本工程猪舍每周消毒1次，使用0.3%~0.5%过氧乙酸喷雾，300mL/m2；出栏后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用灭菌灵喷洒消毒，500mL/m2，间隔1天后重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒，用3%~4%的火碱溶液喷洒地面；运输猪和饲料的车辆，装运前后必须用灭菌灵喷雾消毒。

④设置隔离舍

隔离舍远离生产猪舍，有条件的距离应在100m以上，且处于常年主导风向的下风向或侧风向。

本项目的消毒方式满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

2、防疫

建立完善的防疫检疫体系是规模化养猪的重要保障，该体系主要包括： 

（1）隔离消毒，限制出入

严格限制场内外人员进入生产区，工作人员进入生产区要经过严格的更衣、换鞋、消毒，外来人员参观必须进行消毒，无关车辆严禁进入生产区。猪舍每周、场区每月各消毒一次。

（2）种猪检疫，种源净化

凡从场外引进种猪（引进外血、更新换代等）必须严格把好检疫关，场内种猪做到定期检疫净化，及时淘汰病弱个体。 

（3）定期灭鼠、灭蝇、灭蚊。

（4）免疫接种，抗体检测 

项目需要配套设立兽医诊断室等兽医防疫设施，配备相关仪器、设备，开展抗体水平监测、实验室诊断，确定适合本场的免疫程序。做到定期观察，及时诊断和治疗。

（5）疫病防控要求

种猪成活率达98%，商品猪成活率达98%，仔猪成活率达95%。

预防接种工作。必须免疫猪瘟、蓝耳病、五号病、链球菌、仔猪副伤寒、丹毒一肺疫二联苗、伪狂犬病、气喘病、传染性胸膜肺炎，种猪还必须加免细小病毒、乙脑、传染性胃肠炎一流行性腹泻二联苗。

（6）疫病净化工作。主要净化免疫抑制性疾病，如气喘病、传染性胸膜肺炎、圆环病毒等。主要措施为免疫注射和淘汰带病猪相结合。

2.5.2.5 清粪模式

参考环境保护部2015年3月24日《关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函》描述的“清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。”本项目采用干清粪工艺，猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在过道上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，粪尿混合物通过重力作用排出猪舍进入收集管道，管道终端设置有固液分离装置，将猪粪和尿液分离。分离的猪粪在厂区暂存后外售制造有机肥；分离的废水进入污水处理站进一步处理。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用干清粪模式具有以下优点：

①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；③减少了劳动强度和人力资源消耗；④采用立体设计结构，种猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本项目采用“漏缝板+机械刮板”的干清粪工艺，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）、《畜禽养殖污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等法规、标准要求。
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图2.5-2    猪舍下部粪沟结构视图

2.5.2.6 水帘通风降温系统

水帘系统由风机、水帘、循环水部分等组成。水帘用特殊木浆经化学处理后压成结构强度好"吸水散热面大、湿强度高的蜂窝纸蒸发器；循环水部分由蓄水池、水泵、阀门等组成；风机由控制系统控制的多组轴流变转数风机。水帘不仅降温，也是净化空气和增加湿度的关键。

在封闭式的猪舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外抽风，猪舍内形成负压区，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着猪舍内的热量经风机排出室外，达到降温的目的。低噪音转速可调轴流风机是猪舍首选通风设备，配合水帘来蒸发降温。

2.5.2.7 病猪处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。 

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第 643 号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置；国家鼓励和支持对染疫畜禽、病死或者死因不明畜禽尸体进行集中无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、养殖损失给予适当补助。

本项目病死猪采取在病死猪场区安全填埋，场区设置填埋井。填埋井应为混凝土结构，井壁及底部进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，井口加盖密封，能够满足本项目需要。

2.5.2.8 秸秆燃料

本项目因地制宜，响应“炊事采暖炉+秸秆成型燃料”的燃料模式推广，燃料为以秸秆为主要原料制成的生物质燃料。将秸秆等可资源综合利用物料压缩成块状或颗粒状燃料，并配备专用生物质节能炉具，供本项目采暖。

2.5.3 工艺流程及产污环节分析

项目采用自繁自育饲养方式，主要产品为育肥猪，具体流程如下：

1、猪只养殖

通过观察母猪的发情期，选择正确的时机进行人工授精。母猪妊娠期约114天，妊娠母猪预产期前8天进入分娩舍。舍内铺上干净的麻袋，并保持产舍温度30℃。仔猪在约3周的时候断奶，体重8kg左右，断乳后的仔猪送入保育舍，保育期30天，期满后转入育肥舍进行育肥，育肥期一般在100天左右，待猪只体重达到110kg左右后作为商品猪外售，符合条件的留种作为后备母猪。具体流程如下：

①配种怀孕：当母猪出现发情症状时，对该母猪进行人工授精。配种受孕后的母猪在配种妊娠舍饲养15周，被转移到分娩舍，再饲养1周，即到临产。

②分娩哺乳：怀孕母猪在分娩舍分娩后，饲养员对初生仔猪进行断脐、称重、注射铁剂和疫苗、打耳号、剪牙、断尾、阉割等处理，仔猪在分娩舍哺乳，饲养3周，体重达到8kg左右断乳。断奶后的母猪被转移到配种妊娠舍，饲养7-10天，若出现发情症状，可再次选配，进入下一个生产周期。

③保育：断乳后的仔猪直接转移至保育舍，保育期30天，对保育阶段仔猪进行初选，入选者转入备用舍，补充淘汰母猪。落选者继续进行育肥，做商品猪外售。
④育肥：育肥阶段猪舍内保持清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18-22℃，夏季注意防暑降温，转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10-20头。每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况。及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。商品猪体重达约110kg时出栏上市。

本项目工艺流程及产污节点如图2.5-1。
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图2.5-1    项目工艺流程及产污节点图

2、养殖其他相关工艺说明

①上料系统工艺说明

为了更好地控制猪的食量，本项目保育舍和育肥舍采用全自动配送上料系统，场区内全部猪舍采用限位料槽，部分机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，一定程度上节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用乳头式饮水器，乳头式猪用自动饮水器的最大特点是结构简单，由壳体、顶杆和钢簧三大件构成。猪饮水时，顶起顶杆，水从顶杆与壳体间隙流出至猪的口腔中；猪松嘴后，靠弹簧的作用力，顶杆落下与壳体密接，水停止流出。

③控温系统工艺说明

项目采用墙体内隔热板、生物质锅炉暖供暖系统、水帘风机、通风井相结合的方式进行猪舍内部温度控制。

猪舍墙体内隔热热板，可有效起到隔温作用，保持猪舍内温度相对稳定。

猪舍安装水帘风机，夏季时猪舍使用水帘风机进行降温和通风，可有效保证猪舍内部空气流通顺畅，为猪只提供一个温度和湿度适宜的饲养小环境。

④卫生防疫

在各阶段猪出栏后，先用清水把猪舍彻底冲洗干净，然后用烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，再用清水冲洗，发生特别疫情时首先隔离，再用聚维酮碘等刺激性较小的消毒药进行带猪进行消毒处理。

3、养殖饲料

项目猪饲料全部外购，饲料在饲料间内暂存后进入各猪舍饲料分配系统，项目饲料间内只做简单分装，猪只饮水由场地自有深井供给。

4、清粪模式

参考环境保护部2015年3月24日《关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函》描述的“清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。”本项目采用干清粪工艺，猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在过道上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，粪尿混合物通过重力作用排出猪舍进入收集管道，管道终端设置有固液分离装置，将猪粪和尿液分离。分离的猪粪在厂区进行堆肥发酵用于配套土地施肥；分离的废水进入污水处理站进一步处理。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用干清粪模式具有以下优点：①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；③减少了劳动强度和人力资源消耗；④采用立体设计结构，种猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本项目干清粪工艺，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）、《畜禽养殖污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等法规、标准要求。

5、污水处理工艺

（1）工艺描述

本项目污水处理工艺按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐的模式Ⅱ设计并实施。

（2）氧化塘液储存

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“畜禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理，并应配套贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总值”。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得少于30天的排放总量”。

结合相关法规、巴彦淖尔市联象养殖有限公司种猪场产污水实际及当地农业施肥实际要求，本项目实际氧化塘液暂存池设计为能够容纳180天以上的氧化塘液量（冬季日产生量为101.82m3/d），据此估算，项目氧化塘液氧化塘液储存池有效容积不低于18328.02m3，另外考虑到预留雨水量，根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算。项目设一座容积12000m3氧化塘及1座容积为30000m3污水暂存池，位于场区西北角，能满足氧化塘液180天储存需求。

防渗措施：氧化塘、污水池底部首先进行清场夯实，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。其次，池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等。在此基础上铺设HDPE防渗膜，HDPE防渗膜的厚度不应小于1.5mm，HDPE膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

消毒、防疫

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

1）猪舍消毒。每隔15天对猪舍进行消毒。消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

2）猪的消毒防疫。用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

3）猪舍器具消毒：猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。

7、病猪处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置；国家鼓励和支持对染疫畜禽、病死或者死因不明畜禽尸体进行集中无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、养殖损失给予适当补助。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第9条病死畜禽尸体的处理与处置：

（1）病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（2）病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

（3）不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度8m，直径2m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

2.5.4 污染源分析

2.5.4.1 施工期

1、废水

施工期废水主要来自施工过程中的生产废水和施工人员的生活污水。

生产废水

生产废水产生于清洗设备、材料冲洗、混凝土搅拌与养护过程。其中，施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏以及施工中必要的机械油料的使用会产生含油废水；施工设备及车辆的冲洗产生冲洗废水。混凝土养护水多被吸收或蒸发，其余生产废水所含污染物主要是SS和石油类，项目的施工量不大，施工废水较少。另外，项目区的泥浆水、雨水冲刷场地所也产生废水。工地要设废水沉淀池，对生产废水经隔油沉淀处理后回用于施工场地及运输道路的酒水，不外排。

⑵生活污水

施工高峰期间施工人员可达20人，施工期为12个月，每天生活用水按50 L/人计，排放系数取0.8，则施工期生活污水最大排放量为0.8t/d。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等污染物，参考典型生活污水水质，主要污染物浓度为COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 220mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 3.5mg/L。施工期生活污水经防渗旱厕处理后定期清掏用作农肥。

2、废气

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、动力机械燃油燃烧时排放少量的SO2、NOx、CO、烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。

⑴施工扬尘
施工扬尘主要产生于土建施工阶段，按起尘原因分为风力起尘和动力起尘，风力起尘主要在建材的装卸、搅拌和道路建设等过程中，以及裸露地面车辆行驶而卷起的扬尘；动力起尘由于外力作用而产生的尘粒再悬浮而造成，其中道路建设及建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。

裸露施工场地的风力起尘

美国环境保护局编《工业污染源调查与研究》第二辑中给出，根据公寓房屋和商业中心建设工程中的悬浮尘埃排放量现场测定，建筑施工操作的近似排放因子为每个作业活动月每4046m2建设面积排放1.2t，参照此参数计算，则项目施工扬尘量约为11.26t/a。

车辆行驶的动力起尘

施工过程中，车辆行驶产生的扬尘土占总扬尘的60%以上。表2.5-1为一辆10T汽车，通过一段长为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。

表2.5‑1    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘(单位：kg/辆•km)
	地面清洁情况(kg/m2)
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1

	不同车速(km/h)
	5
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	
	10
	0.1021
	0.1717
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	
	15
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613

	
	25
	0.2553
	0.4293
	0.5819
	0.722
	0.8536
	1.4355


从上表可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘量越大，扬尘量越大，其产生量一般难以估计。

施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4次～5次，可使扬尘减少70%左右，表2.5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水4次～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20 m～50 m范围。

表2.5‑2    施工场地洒水抑尘试验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60

	注：数据源于《S340杨楼孜至阜阳段改建工程项目环境影响报告书》中的监测数据


③施工机械、运输车辆排放的废气

施工期使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO、THC等污染物，各种污染物的排放量不大，且为间断排放。

3、噪声

施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。项目施工期间施工设备噪声值见表2.5-3。

表2.5‑3    主要施工机械设备及加工系统噪声源强

	序号
	施工设备
	测点与设备距离 (m)
	最大声级 【dB(A)】

	1
	装载车
	5
	80

	2
	柴油空压机
	5
	88

	3
	挖掘机
	5
	79

	4
	搅拌机
	5
	78

	5
	起重机
	5
	80

	6
	振动棒
	5
	78

	7
	拉直切断机
	5
	78

	8
	冲击钻
	5
	81


施工期随着工程的展开，投入的施工设备也在变化。在施工初期，所选用的设备以推土机、挖掘机、打桩机和运输设备为主，之后使用较多的是发电机、压路机和运输设备等，后期使用的产噪设备主要为切割机、电焊机、电锯、电刨等。

施工中运输车辆虽然较多，但按时空分布后一般流量不大，由于载重量大，建设期路况一般不佳，产生的声级较大。固定声源一般功率大，运行时间较长，对周围敏感目标的影响较大，影响程度主要取决于施工点与敏感目标的距离。

4、固体废物

施工期的固体废物主要有挖掘土方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

挖方弃土

项目挖方0.6万m3，表土施工结束后用于植被恢复覆土，不产生弃方。

建筑垃圾

建筑垃圾的成分主要为碎砂石、砖、混凝土等，其产生量约为6t。

生活垃圾

施工期生活垃圾产生量约10 kg/d，施工期生活垃圾产生总量1.2t。

5、生态影响

项目建设占地的土地类型为其他草地，项目建设过程，将改变其土地使用功能，破坏现有植被。项目区土壤侵蚀类型为中度，在挖土及填土过程会导致地表土的松动和余土临时堆放，在降雨冲蚀、地表径流的作用下，不可避免地产生一定程度的水土流失。

2.5.4.2 运营期

本项目生产过程产生废气主要为大气污染物主要为养殖过程、粪污处理过程产生的恶臭气体、锅炉废气、食堂油烟；废水主要为养殖过程中产生猪尿、猪舍冲洗废水、锅炉排污水及生活污水等；主要噪声源有风机、猪叫声、污水处理设备等；固体废物主要为固体废物主要来源是猪粪、病死猪、医疗垃圾、生活垃圾和锅炉炉渣等。

本项目生产运行期主要污染源汇总于表2.5‑3。

表2.5-3    项目排污环节分析一览表

	污染类别
	污染源名称
	污染源代号
	产生原因
	主要污染物

	废气
	养殖区臭气
	G1
	主要为猪舍内，猪舍外的集粪池等产生的臭气
	H2S、NH3等

	
	废水处理区废气
	G2
	废水收集池等产生臭气
	H2S、NH3等

	
	堆肥场臭气
	G3
	粪便贮存池、堆肥过程中产生的恶臭气体
	H2S、NH3等

	
	生物质锅炉烟气
	G4
	燃料燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物
	SO2、NOx、颗粒物

	废水
	猪尿
	W1
	种猪饲养过程中，排放的尿液
	COD、BOD5、NH3-N等

	
	猪舍冲洗废水
	W2
	猪舍一个月冲洗1次产生的废水 
	pH、COD、BOD5、NH3-N等

	
	生活污水
	W3
	员工办公、生活产生的废水
	COD、BOD5、NH3-N等

	
	锅炉排水
	W4
	锅炉在运行过程定期排放的含盐废水
	SS、盐类

	
	氧化塘液出水
	W5
	经过氧化塘处理后的出水
	COD、BOD5、NH3-N等

	固体废物
	粪便
	S1
	猪饲养过程产生的粪便
	猪粪、尿液

	
	氧化塘渣
	S2
	污水处理系统产生的污泥等
	微生物等有机物

	
	病死畜
	S3
	养殖过程由于疾病等原因产生的病死畜及胎盘等
	有机物如蛋白质

	
	锅炉灰渣
	S4
	锅炉产生的草木灰
	灰渣

	
	生活垃圾
	S5
	猪场员工产生的垃圾
	纸张、食物残渣等

	
	医疗垃圾
	S6
	兽医室日常产生的针头、废弃手术器械、消毒棉纱等
	针头、废弃手术器械、消毒棉纱等

	噪声
	各产噪工段
	N1
	生产过程风机、猪叫声、污水处理设备等
	噪音

	生态
	粪便施用到农田
	/
	“过腹还田”增加了有机肥料，改善了土壤肥力
	土壤肥力（有利影响）


2.5.5 运营源强及排放达标分析

2.5.5.1 废气

本项目主要大气污染源是项目运行过程中产生的大气污染物主要为养殖过程、堆肥场、氧化塘产生的恶臭气体、锅炉废气。

（1）恶臭

恶臭主要来自猪舍、氧化塘及堆肥场等。

1）猪臭气G1

畜禽养殖恶臭来自于动物呼吸、动物皮肤、饲料霉变、粪便处理等。养殖臭气的成分比较复杂，主要包括NH3、H2S等无机物，以及挥发性脂肪酸、酸类、酚类、醇类、酯类、硫醇类及含氮杂环化合物等有机成分，在各种组分中主要以NH3、H2S为主，本次评价通过技术及文献资料对其进行定量分析。

根据《养殖场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青等著，中国环境科学学会学术年会论文集，2010），猪舍不同猪群结构和规模NH3、H2S的排放情况见表2.5-4。
表2.5-4    猪舍NH3、H2S排放强度统计一览表

	污染源
	猪群种类
	猪群规模（头）
	NH3产生源强（g/头·d）
	NH3产生量（t/a）
	H2S产生源强（g/头·d）
	H2S产生量（t/a）

	后备舍
	后备公猪
	100
	5.3
	0.19
	0.8
	0.03

	
	后备母猪
	575
	5.3
	1.11
	0.8
	0.17

	
	空怀母猪
	690
	5.3
	1.33
	0.8
	0.20

	妊娠舍
	种公猪
	200
	5.3
	0.39
	0.8
	0.06

	
	妊娠母猪
	3748
	5.3
	7.25
	0.8
	1.09

	分娩舍
	哺乳母猪
	987
	5.3
	1.91
	0.8
	0.29

	
	哺乳仔猪
	10857
	0.5
	1.98
	0.12
	0.48

	保育舍
	保育猪
	9798
	0.95
	3.40
	0.25
	0.89

	育肥舍
	育肥猪
	9602
	2.0
	7.01
	0.3
	1.05

	合计
	--
	24.58
	--
	4.26


通过采取选用科学配料、低氮喂养，加强通风、使用节水型饮水器，采用干清粪工艺并采用全漏缝地板、猪舍出风口处安装水帘除臭装置，及其清理，其他区域等恶臭气体采用喷洒除臭剂，场区四周及道路两侧设置绿化带等措施，养殖场各项臭气治理措施，臭气去除效率如下：

①采用环保型猪饲料，科学设计日粮，通过生物活性物质和合成氨基酸来降低氮和磷的排泄量，参考《养猪场除臭四招》（李巧云），可降低臭气50%左右；
②定期在猪舍喷洒环保型植物除臭剂，根据《植物提取液处理恶臭气体的研究进展》（袁为岭、黄传荣，华南理工大学 化工与能源学院，2005年）植物液除臭剂的除臭效率在70%以上；
③其他措施：采用干清粪工艺，粪便及时清运，可减少50%左右臭气排放；
④加强通风，保持猪舍干燥，场区周边及道路两侧绿化，根据《规模化养猪场中的恶臭及其控制措施》（黄雪泉，黄锦华，2001）中提到“合理植树绿化，绿化带可以阻留净化25%~40%的有害气体，恶臭强度下降50%，还可以阻止疫病传播”。
综上，本项目在采取上述措施后，猪舍区的臭气去除效率可达95%，养殖区NH3排放量1.23t/a，H2S排放量0.21t/a。

（2）氧化塘臭气G2

本项目采用“固液分离+氧化塘”工艺处理项目废水。氧化塘会向空气中散发少量的恶臭气味，主要成分是H2S、NH3等污染物。因对畜禽养殖行业配套的氧化塘恶臭产生量的研究很少，本项目为定量氧化塘臭气产生量，参照李长青、张颖杰、田彦峰、闫海霞等发表的《北方地区规模化养殖场无组织恶臭污染特征》一文中的相关研究内容，每处理1gBOD可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，经计算，本项目氧化塘BOD5去除量77.01t/a，NH3产生量为0.24t/a，H2S产生量为0.009t/a，氧化塘四周绿化，可一定程度减轻恶臭对周围环境的影响。

（3）堆肥场G3

本项目猪粪经干湿分离后运至堆肥场堆肥，粪便在暂存、堆肥过程中会产生一定的恶臭气体，臭气成份复杂，主要是氨、含硫化合物、胺类和一些低级脂肪酸类等化学物质，NH3和H2S是臭气中最主要的成份。
根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）和《第一次全国污染源普查  畜禽养殖业源产排污手册》（2009年2月），粪便含氮量为0.6%，含硫量0.1%，本项目进入堆肥场的粪便及氧化塘渣量合计13293.76t/a，则粪便中总含氮量79.76t/a，总含硫量为13.29t/a；有机肥发酵过程中约0.1%的氨和硫化氢释放出来，则粪便发酵过程中氨气产生量为0.080t/a，硫化氢产生量为0.013t/a。根据《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》（丁湘蓉、文章编号1005-8206（201606-0042-04）），本项目堆肥场喷洒环境友好型植物除臭剂对NH3、H2S的去除效率为50%。堆肥场恶臭污染物产排情况见表2.5-5。
表2.5-5    堆肥场恶臭气体产、排情况一览表

	污染源
	污染源特征
	污染物
	产生量t/a
	排放量t/a

	堆肥场
	无组织排放面源
	NH3
	0.080
	0.040

	
	
	H2S
	0.013
	0.0065


（4）锅炉烟气G4

本项目安装4台4t/h的生物质蒸汽锅炉，运行时间为180d/a，每天运行24h，单台生物质锅炉燃料消耗量3110t/a，4台锅炉合计消耗燃料12440t/a。外购的生物质暂存在锅炉房一侧库房内。
运营期生物质燃料由当地市场购买。锅炉设布袋除尘设施，锅炉烟气通过直径300mm、高35m排气筒（共计4根）排入大气。本项目生物质燃料组分见下表2.5-6。

表2.5-6    生物质燃料组分表

	组分

燃料名称
	分析水分

（%）
	收到基灰分

（%）
	挥发分

（%）
	固定碳

（%）
	低位收到基发热量（MJ/kg）
	碳

（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫

（%）

	压块生物质燃料
	6.46
	2.12
	80.44
	17.87
	16.73
	43.71
	4.60
	40.11
	1.16
	0.1


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中的相关内容，项目烟气量、颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物排放量的计算方式如下。

烟气量计算

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式估算法，燃生物质锅炉基准烟气量Vgy=(0.393Qnet+0.876)Nm3/kg，Qne燃料干燥无灰基挥发分（%），取值为16.73MJ/m3，经计算，本项目锅炉烟气产生量为7.45Nm3/kg。本项目单台生物质锅炉燃料消耗量3110t/a（720kg/h），4台锅炉合计消耗燃料12440t/a，则单台锅炉烟气量2.32×107m3/a（5363.31m3/h），4台锅炉总的标态干烟气量为9.27×107m3/a（21453.24m3/h）。

烟尘排放量及浓度
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)附录F.4，采取产污系数法进行核算，产污系数为0.5千克/吨-燃料，则项目单台锅炉烟尘产生量1.56t/a（合计6.22t/a），经布各自锅炉房配套布袋除尘器处理后由1根35m高排气筒（合计4根）排放，除尘器处理效率取90%，则单台锅炉系统烟尘排放量0.16t/a（合计0.62t/a），排放速率0.036kg/h（合计0.14kg/h），排放浓度6.71mg/m3。
二氧化硫排放量及浓度

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)附录F.4，采取产污系数法进行核算，产污系数为17S千克/吨-原料（本项目S取值0.1）。则项目单台锅炉SO2产生量5.29t/a（合计21.15t/a），项目未配备脱硫设施，则单台锅炉系统SO2排放量5.29t/a（合计21.15t/a），排放速率1.22kg/h（合计4.90kg/h），排放浓度228.19mg/m3。

④氮氧化物排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)附录F.4，采取产污系数法进行核算，产污系数为1.02千克/吨-原料。则项目单台锅炉NOX产生量3.17t/a（合计12.69t/a），项目未配备脱硫设施，则单台锅炉系统NOX排放量3.17t/a（合计12.69t/a），排放速率0.73kg/h（合计2.94kg/h），排放浓度136.91mg/m3。
经计算，生物质锅炉废气排放情况见下表。

表2.5-7    生物质锅炉废气排放情况

	污染源
	污染物
	单台产生量t/a
	总产生量t/a
	处理措施
	处理效率
	单台排放量t/a
	总排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	标准值mg/m3

	生物质锅炉
	烟气量
	2.32×107m3/a
	9.27×107m3/a
	布袋除尘器+35m高排气筒（共计4套）
	--
	2.32×107m3/a
	9.27×107m3/a
	--
	--

	
	烟尘
	1.56
	6.22
	
	90%
	0.16
	0.62
	6.71
	50

	
	SO2
	5.29
	21.15
	
	--
	5.29
	21.15
	228.19
	300

	
	NOX
	3.17
	12.69
	
	--
	3.17
	12.69
	136.91
	300


2.5.5.2 废水

本项目采用干清粪工艺，其生产废水根据2011年5月环境保护部印发的环境保护技术文件《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）》（征求意见稿）中明确说明畜禽养殖废水主要包括尿液、冲洗水及少量生活污水，污染物主要为COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN、大肠杆菌、蛔虫卵。本项目废水主要为猪尿液、猪舍地面清洗废水等养殖废水、生活污水及锅炉系统排污水（含软水站排水）。

项目养殖废水主要为养殖过程产生的猪尿、猪舍冲洗废水，总产生量为29528.37m3/a。根据集团其他养猪场废水实测资料，养殖废水中主要污染物产生浓度分别为CODcr7600mg/L、BOD3500mg/L、SS1350mg/L、NH3-N900mg/L。废水产生量及各污染物含量见表2.5-9。

表2.5-9    项目养殖区废水产量及各污染物含量

	废水产生量
	主要指标
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	29528.37m3/a
	产生浓度（mg/L）
	7600
	3500
	1350
	900

	
	产生量（t/a）
	221.68
	102.09
	39.38
	26.25


项目生活废水产生量为6.4m³/d（2336m³/a）。废水中主要污染物产生浓度为CODcr400mg/L、BOD5240mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油80mg/L。锅炉排水量为2592m³/a，锅炉排水及软化废水均为高浓度盐水，排入污水处理系统进行发酵处理。生活污水、锅炉系统排水中产生量及各污染物含量见表2.5-10。

表2.5-10    项目职工生活污水、锅炉系统排水产量及各污染物含量

	污水产生量
	主要指标
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	生活污水2336m3/a
	产生浓度（mg/m3）
	400
	240
	300
	30

	
	产生量（t/a）
	0.93
	0.56
	0.70
	0.07

	锅炉系统排水2592m3/a
	产生浓度（mg/m3）
	40
	30
	1000
	15

	
	产生量（t/a）
	0.1
	0.08
	2.59
	0.04


项目生活污水、冬季锅炉排污水、养殖区废水进入污水处理站处理，项目污水处理采用“固液分离+氧化塘””工艺，处理后的氧化塘液用于农田施肥，氧化塘渣用于生产有机肥。项目污水处理站主要污染物去除效率为CODcr60%、BOD575%、SS85%、NH3-N10%，项目废水主要污染物处理前后汇总表见表2.5-11。

表2.5-11    项目废水主要污染物产生及排放情况一览表
	来源
	水量（m3/a）
	指标
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	去向

	综合废水
	34456.37
	CODcr
	6532.02
	222.72
	2612.81
	89.09
	处理后的氧化塘液用于农田施肥；氧化塘渣堆肥还田

	
	
	BOD5
	3012.87
	102.73
	753.22
	25.68
	

	
	
	SS
	1251.46
	42.67
	187.72
	6.40
	

	
	
	NH3-N
	773.12
	26.36
	695.81
	23.72
	


本项目污水采用“固液分离+氧化塘”工艺，处理后作为底肥还田，无需进行达标分析。

根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南》（试行）“五、猪养殖主要污染物减排项目建设技术要求”中的相关规定，消纳土地面积要求每头猪不小于0.1亩土地，根据前述项目厂内猪群结构分析，项目猪只常年在栏量36557头，需配套消纳土地面积3655.7亩。

建设单位已经与项目周边居民签署了粪污接收协议，共计4000亩农田，满足规模养殖场配套土地面积需求。

综上，签署的农田面积可完全消纳本项目产生的粪污，且可保证有足量的土地轮作，不会有超过农田负荷的情况出现。
2.5.5.3 固体废物

本项目固体废物有猪舍内猪粪、氧化塘渣，病死猪、生活垃圾、医疗垃圾、锅炉灰渣等。

（1）猪粪

根据环境评价工程师实用手册（环境保护部环境工程评估中心编）、《第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源排污系数手册》与项目单位经验值，该厂区粪便产生情况见下表。
表3.5-10    猪场猪粪产生情况一览表

	猪群类别
	存栏量（头）
	夏季排粪量

kg/d·头
	夏季排粪量

t/d
	冬季排粪量

kg/d·头
	冬季排粪量

t/d

	后备母猪
	575
	1.04
	0.598
	0.94
	0.5405

	空怀母猪
	690
	1.04
	0.7176
	0.94
	0.6486

	妊娠母猪
	3748
	2.04
	7.64592
	1.84
	6.89632

	哺乳母猪
	987
	2.04
	2.01348
	1.84
	1.81608

	哺乳仔猪
	10857
	0.06
	0.65142
	0.05
	0.54285

	保育猪
	9798
	1.04
	10.18992
	0.94
	9.21012

	育肥猪
	9602
	1.81
	17.37962
	1.63
	15.65126

	种公猪
	200
	0.9
	0.18
	0.81
	0.162

	后备公猪
	100
	1.04
	0.104
	0.94
	0.094

	合计
	--
	39.48
	--
	35.56


全年共计产生粪量为13704.90t/a，其中90%的粪便经固液分离后进入堆肥场，剩余10%的粪便和尿液混合进入氧化塘。项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方的粪沟，进行固液分离，经固液分离设备分离后，干粪进入堆肥场进行好氧发酵，采用条垛堆肥工艺进行好氧堆肥处理后外售，固液分离产生的液体进入氧化塘处理。

（2）粪污处理区氧化塘渣

项目进入氧化塘的猪粪为1370.5t/a（含水率为80%），粪渣中的有机物质有30%转化，剩余70%为氧化塘渣，故氧化塘渣产生量为959.35t/a。氧化塘渣收集后运至厂区堆肥场进行堆肥发酵，最终外运还田。

（3）病死猪及胎盘

由于项目采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为初产小猪非正常死亡，根据目前规模化养殖场的管理水平，此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。类比现有规模化养殖场生产情况，评价按表2.5-12中死亡率及重量计。

表2.5-12    项目各类猪死亡率及平均重量一览表

	群别
	数量（头）
	平均体重
	死亡率
	病死头数（头）
	产生量（t/a）

	种公猪、种母猪
	6300
	70kg
	0.5%
	32
	2.24

	仔猪
	145860
	3.5kg
	9.75%
	14221
	49.77

	保育猪
	131639
	15kg
	2%
	2633
	39.50

	育肥猪
	129006
	40kg
	1%
	1290
	51.6

	胎盘
	145860个
	1kg
	--
	--
	145.86

	合计
	--
	--
	--
	--
	288.97


项目产生病死猪进行安全填埋。填埋井建设规格为直径2m、深度8m，采用混凝土结构，位于场区西北角，远离生活区。在进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。安全填埋井在填埋后，须用粘土填埋压实封口，并永久封存，再对掩埋周边喷洒消毒剂。
另外，评价要求填埋井采用混凝土结构并采用土工膜做好防渗措施，填埋井应为防渗混凝土结构，防渗层需为渗透系数≤10-10cm/s的1米厚的粘土层，或渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料。对填埋点、运输车辆、工具等进行严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，填埋井四周设围挡隔离，并对围挡上锁，防止周围居民进入。在填埋井四周进行绿化。

（4）锅炉灰渣

项目共配备生物质锅炉4台，年消耗生物质燃料12440t，锅炉炉渣产生量按燃料量的3.5%计，为435.4t/a，根据工程分析废气部分，布袋除尘器除尘灰产生量5.6t/a，为草木灰，产量少暂存锅炉房的推车内，后遮盖运到堆肥场进行堆肥后还田。

（5）生活垃圾

项目劳动定员100人，生活垃圾按0.5kg/人﹒d计，产生量18.25t/a（50kg/d）。生活垃圾由猪场内生活垃圾桶集中收集后定期由猪场专用车辆拉运至当地环卫部门指定地点。

（6）医疗废物

本项目配备兽医室，负责种猪保健及疾病治疗。兽医室日常产生的针头、废弃手术器械、消毒棉纱等，根据《国家危险废物名录》（2021年版）的规定，废物类别为医疗废物HW01，编号为841-001-01，为防治动物传染病而需要收集和处置的废物。经同类项目类比，每头猪防疫产生医疗垃圾量为0.005kg/a，本项目厂区总产生的医疗废物量约为0.21t/a。医疗垃圾主要为一次性医疗用品及一次性医疗器械，携带病原微生物，易引发感染性病的传播，属于感染性医疗废物，集中收集单独定点存放，根据《医疗废物管理条例》中的要求，本项目设置医疗废物暂存间。

项目医疗废物贮存间面积设置为1×20m2，医疗垃圾临时贮存间的建设应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的要求设置。贮存间地面必须防渗，防渗层需为渗透系数≤10-10cm/s的1米厚的粘土层，或渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料。临时贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。
根据《医疗废物管理条例》中的要求，本项目产生的医疗废物经临时储存后交由有资质公司进行集中清运处理。

本项目固体废物产生及处置情况见表2.5‑13。

表2.5‑13    本项目固体废物总产生及处置情况

	固废名称
	全厂
	主要成分
	性质
	处置措施

	猪粪
	12334.4
	猪粪
	一般固废
	运往堆肥场，进行好氧发酵，最终还田

	氧化塘渣
	959.35
	微生物等有机物
	一般固废
	与粪便等混合后用于堆肥

	病死猪及胎盘
	288.97
	病死畜及胎盘等
	危险废物

841-001-01
	卫生填埋

	锅炉灰渣
	441
	灰渣
	一般固废
	暂存在锅炉房推车内，后遮盖运到堆肥场

	生活垃圾
	18.25
	纸张、食物残渣等
	一般固废
	集中收集后交环卫部门处置

	医疗垃圾
	0.21
	兽医室日常产生的针头、废弃手术器械、消毒棉纱等
	医疗固废
	定期交由有资质公司进行集中清运、处理


2.5.5.4 噪声

生产运营过程中的主要噪声源有风机、猪叫声、污水处理设备等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约70～90dB（A）。具体见表2.5-14。

表2.5-14    主要产噪设备汇总表

	序号
	噪声源
	噪声级（dB(A)）
	噪声位置

	1
	风机
	75～80
	猪舍通风机

	2
	猪叫声
	70～75
	猪舍

	3
	各种泵类
	80～90
	污水处理工艺中的各类泵

	4
	运输车辆
	70～75
	场门口至出猪台


2.5.5.5 生态影响

项目于施工期对生态环境的影响主要表现为建设期间，挖、填土方作业带来一定的水土流失，对工程区域生态环境造成短暂破坏，但这种影响是短暂的，随着施工的结束而消失。经过现场踏勘，本项目评价范围内无国家级和地方重点保护野生动植物集中分布区或栖息地、国家级和自治区级自然保护区、生态功能保护区以及其它类型的保护区域，项目建设对区域生态环境影响较小。
2.5.6 项目污染物排放汇总

项目污染物排放汇总表见表2.5‑15。

表2.5‑15    项目污染物排放汇总表

	序号
	项目
	来源
	污染源
	污染物
	产生浓度/产生量
	处理措施及效率
	排放浓度/排放量
	排放去向

	1
	废水
	猪舍
	养殖废水
	废水
	29528.37m3/a
	经“固液分离+氧化塘”工艺处理后还田施肥
	--
	农田施肥

	
	
	
	
	COD
	7600mg/L；221.68t/a
	
	
	

	
	
	
	
	BOD
	3500mg/L；102.09t/a
	
	
	

	
	
	
	
	SS
	1350mg/L；39.38t/a
	
	
	

	
	
	
	
	氨氮
	900mg/L；26.25t/a
	
	
	

	
	
	办公生活设施
	生活污水
	废水
	2336m3/a
	氧化塘发酵后还田处置
	--
	

	
	
	
	
	COD
	400mg/L；0.93t/a
	
	
	

	
	
	
	
	BOD
	240mg/L；0.56t/a
	
	
	

	
	
	
	
	SS
	300mg/L；0.70t/a
	
	
	

	
	
	
	
	氨氮
	30mg/L；0.07t/a
	
	
	

	
	
	锅炉房
	软水装置及锅炉排水
	SS、盐类
	2592t/a
	
	--
	

	2
	废气
	猪舍养殖区
	猪舍臭气
	NH3
	0.358t/a
	加强舍内通风、及时清粪、喷洒除臭剂、合理设计日粮，去除率95%
	0.018t/a
	达标排放

	
	
	
	
	H2S
	0.0085t/a
	
	0.00425t/a
	

	
	
	氧化塘
	恶臭气体
	NH3
	0.24t/a
	氧化塘全封闭设计，四周设置绿化带，去除效率50%
	0.12t/a
	

	
	
	
	
	H2S
	0.009t/a
	
	0.0045t/a
	

	
	
	堆肥场
	恶臭气体
	NH3
	0.08t/a
	定期喷洒除臭剂，去除效率50%
	0.04t/a
	

	
	
	
	
	H2S
	0.013t/a
	
	0.0065t/a
	

	
	
	锅炉房
	锅炉烟气
	SO2
	228.19mg/m3、21.15t/a
	布袋除尘进行除尘，除尘效率为90%，通过35m高的烟囱（共4根）排放
	228.19mg/m3、21.15t/a
	

	
	
	
	
	NOx
	136.91mg/m3、12.69t/a
	
	136.91mg/m3、12.69t/a
	

	
	
	
	
	颗粒物
	67.10mg/m3、6.22t/a
	
	6.71mg/m3、0.62t/a
	

	3
	噪声
	水泵房、粪污处理
	风机、水泵
	噪声
	75～90dB
	减震、装消音器、置于地下
	60dB
	外环境

	
	
	猪舍
	猪叫声
	
	70～75dB
	避免猪因饥饿或口渴而发出叫声
	60dB
	外环境

	
	
	流动
	各类车辆
	
	70～75dB
	减速慢行，装消声器
	60
	间歇排放

	4
	固体废物
	猪舍
	粪便
	12334.4t/a
	堆肥后还田
	12334.4t/a
	还田

	
	
	氧化塘
	氧化塘渣
	959.35t/a
	
	959.35t/a
	还田

	
	
	猪舍
	病死猪及胎盘
	288.97t/a
	安全掩埋
	288.97t/a
	妥善处置

	
	
	锅炉系统
	草木灰
	441t/a
	送堆肥场堆肥后还田
	441t/a
	还田

	
	
	办公生活设施
	生活垃圾
	18.25t/a
	集中收集后交环卫部门处置
	18.25t/a
	妥善处置

	
	
	猪舍
	医疗垃圾
	0.21t/a
	定期交有资质公司处理
	0.21t/a
	妥善处置


2.6 总量控制

2.6.1 总量控制原则和目标

对建设项目产生的污染物实行总量控制是推行可持续发展战略的需要，是一种为使某一时空环境领域达到一定环境质量目标时，将污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围之内的规划管理措施。

2.6.2 总量控制区域

“巴彦淖尔市联象养殖有限公司五原县和胜乡育肥猪养殖场建设项目”位于巴彦淖尔市五原县和胜乡和义村三社。根据项目所在区域位置、当地社会经济现状和发展趋势，确定总量控制区范围在内蒙古巴彦淖尔市五原县。

2.6.3 总量控制因子

结合本项目排放污染物特征，总量控制项目为：

大气污染物：SO2、NOx

水污染物：COD、NH3-N

2.6.4 污染物总量控制指标

项目运营期废水经氧化塘发酵后还田，实现资源化利用，无需申请水污染物总量；运营期配备4台4t/h生物质锅炉作为供热热源，根据“上述2.5.5.1 运营期源强分析  废气部分计算结果”，项目总量控制指标如下：
废气：SO2 21.15t/a、NOX 12.69t/a；
废水：COD 0t/a、NH3-N 0t/a。
3 环境现状调查与评价

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

五原县位于内蒙古巴彦淖尔市河套平原腹地。县域南临黄河（属黄河最北端），与鄂尔多斯市隔河（黄河最北端）相望；北有阴山横亘，和乌拉特中旗相连；东临鹿城包头和乌拉特前旗，西与临河区接壤，是一颗有着两千多年文明历史的塞上明珠。地理坐标为东经107°35′70″－108°37′50″，北纬40°46′30"－41°16′45"。县境东西最长82km，均长62.3km，南北最宽55.5km，均宽40km。总面积2492.8km2。

项目选址位于巴彦淖尔市五原县和胜乡和义村三社，中心坐标点为N41.148176°，E108.462653°，项目选址东侧及南侧紧邻九支渠，九支渠以东、以南均为农田，北侧紧邻机耕路，隔路为农田，西侧紧邻通村道路，隔路为农田。
3.1.2地形地貌

五原县在大地构造单元上，属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。砂层层理清晰，厚度10-70 米。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。土质肥沃，适于农作物及各种植被的生长。虽然有的土地呈盐碱化，但并不影响耐碱作物，如葵花、枸杞等作物的生长。

五原境内因黄河冲积层在长期风蚀作用下形成许多风蚀洼地和黄河改道时冲刷的天然壕沟。这些洼地与壕沟长年积水，形成大小不同的海子（湖泊，俗称泊尔洞）。全县有面积三亩以上的海子171个，总面积5.45万亩；其中千亩以上的海子5个，总面积1.06万亩；百亩以上的海子37个，总面积1.33万亩。海子水深大于1.5m的116个，面积2.71万亩。
3.1.3 气候气象
五原县气候属于中温带大陆性气候，具有光能丰富、日照充足、干燥多风、降雨量少的特点。太阳年平均辐射总量153.44卡/平方厘米，仅次于西藏、青海。全年日照时数3263小时，平均气温6.1℃，积温3117.5℃；无霜期117-136天，相对较短，可避免农作物贪青恋长、推迟成熟而减产的弊端，使农作物长势集中，丰产丰收。年均降雨量170毫米，大多集中在夏秋两季，雨热同季，对农作物生长十分有利。
3.1.4 土壤
五原县土壤类型可划分为灌淤土、盐土、碱土、风沙土、草甸土5个土类、8个亚类、26个土属、268个土种。灌淤土在全县分布广、面积大，是本县耕地的主要土类；盐土在本县面积较大，是荒地的主要土类，只生长一些红柳、碱蓬、盐蒿、猪尾巴等盐生植物；碱土在本县面积较少，土壤的物理性状差，结构不良，难以改造利用；草甸土全县面积较少，是天然的牧场；风沙土在全县分布较少，是发展林业生产和基地和天然牧草场。
3.1.5 水文特征

五原县水资源丰富，黄河流经县境62.5公里，年过境水量315亿立方米，多年平均地表水资源量11亿立方米，地下水资源量4.1亿立方米。总干渠（俗称二黄河）与黄河并行，由西向东横穿县域南部，丰济、皂火、沙河、义和、通济5大干渠由西南向东北纵贯全境，支、斗、农、毛渠道纵横交错，年最高引水量12.3亿立方米，占河套灌区的1/4，灌溉总面积205万亩（黄河分水量按照168万亩分配我县）。排水有五排干、六排干、七排干、义通排干、皂沙排干等5条干沟，15条分干沟，年排水量1.3亿立方米以上。
3.2 环境质量现状

3.2.1环境空气

1、项目所在区域达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次区域环境质量现状采用五原县环境保护局2021年1月6日发布的《2020年五原县环境空气质量报告》中的相关数据，对项目所在区域环境空气达标情况作出判定，统计及达标判定结果见表3.2-1。

表3.2-1    区域基本污染物监测统计结果表

	污染物
	年评价指标
	标准值
	现状浓度
	单位
	占标率（%）

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	17.0
	ug/m3
	28.33

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	21.0
	ug/m3
	52.50

	PM10
	年平均质量浓度
	70
	63.0
	ug/m3
	90.00

	PM2.5
	年平均质量浓度
	35
	34.0
	ug/m3
	97.14

	CO
	24h平均第95百分位数
	4
	2.2
	mg/m3
	55.00

	O3
	日最大8h平均第90百分位数
	160
	144
	ug/m3
	90.00


《2020年五原县环境空气质量报告》中未给出五原县2020年SO2、NO2日平均第98百分位数浓度及PM10、PM2.5日均值第95百分位数浓度具体数值，但已说明SO2、NO2日均值达标率均为100%，PM10、PM2.5日均值达标率较2019年有所下降，据此判定SO2、NO2日均值第98百分位数浓度达标，并通过对比2019年五原县达标数据判定PM10、PM2.5第95百分位数质量浓度超标，因此项目所在区域环境空气质量不达标。
2、补充监测数据
本次评价期间委托巴彦淖尔市洁华环境检测有限公司于2021年6月9日~6月15日区域环境空气质量进行实测。

（1）监测点位和监测因子

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）其他污染物环境质量现状数据在没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，且没有评价范围内近3年与项目排放有关的历史监测数据，需进行补充监测，项目所在地全年主导风向为NE，本次评价期间在项目厂址下风向50m处设一个监测点，监测点位具体设置见表3.2‑2。

表3.2‑2    环境空气质量现状监测点位布设

	序号
	点位坐标
	监测因子

	1#（项目选址西南侧50m处）
	108.45360875°，41.14389002°
	TSP、PM10、PM2.5、NH3、H2S、臭气浓度


（2）监测项目

监测项目为TSP、PM10、PM2.5、氨、硫化氢、臭气浓度。

（3）监测频率

大气现状于2021年6月9日-6月15日进行，连续采样7天，TSP、PM10、PM2.5、H2S、NH3、臭气浓度连续监测7天，其中TSP、PM10、PM2.5每日应有24小时采样时间；H2S、NH3、臭气浓度监测小时浓度值，每日监测4次（02:00、08:00、14:00、20:00）。监测期间同步观测风速、风向、气温、气压等常规气象参数。

（4）采样和分析方法

按照《环境监测技术规范(大气部分)》和《空气和废气监测分析方法》(GB3095-1996)执行，并实施相应的质量控制措施。

采样监测分析方法按国家《环境监测技术规范》执行，分析方法按《环境空气质量标准》中有关规定进行。各监测因子检测方法及检出浓度见表3.2-3。
表3.2-3    监测分析方法及检测范围
	检测项目/参数
	检测标准（方法）名称及依据
	检测仪器及编号
	最低检测浓度

	1
	氨气
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009
	T6新悦可见分光光度计JHE-04-01
	0.01mg/m3

	2
	硫化氢
	《环境空气和废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法》《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）
	T6新世纪紫外分光光度计 JHE-03-01
	0.001mg/m3

	3
	臭气浓度
	《三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993
	--
	--

	4
	总悬浮颗粒物(TSP)
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T 15432-1995）及修改单
	电子天平JHE-05-01
	0.001mg/m3

	5
	PM10
	《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）及修改单
	电子天平JHE-05-01
	0.010 mg/m3

	6
	PM2.5
	《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ618-2011）及修改单
	电子天平JHE-05-01
	0.010 mg/m3


（5）评价方法
评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi——i污染物标准指数；

Ci——i污染物实测浓度，mg/m3；

C0i——i污染物评价标准值，mg/m3。
（6）评价结果
根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测期间气象参数见表3.2-4，监测及评价结果见表3.2-5。

表3.2-4    监测期间气象参数一览表
	检测日期
	时次
	风向
	风速（m/s）
	气温（℃）
	气压（hpa）

	2021.6.9
	02:00
	WS
	0.7
	15
	896.9

	
	08:00
	WS
	0.8
	13
	897.4

	
	14:00
	WS
	0.8
	25
	892.7

	
	20:00
	WS
	0.8
	23
	893.0

	2021.6.10
	02:00
	WS
	0.7
	16
	896.7

	
	08:00
	WS
	0.8
	18
	895.9

	
	14:00
	WS
	0.8
	28
	891.8

	
	20:00
	WS
	0.7
	25
	892.6

	2021.6.11
	02:00
	WS
	0.9
	20
	894.4

	
	08:00
	WS
	0.8
	18
	895.8

	
	14:00
	WS
	0.8
	31
	891.7

	
	20:00
	WS
	0.7
	27
	892.2

	2021.6.12
	02:00
	WS
	0.9
	20
	894.2

	
	08:00
	WS
	0.9
	19
	895.6

	
	14:00
	WS
	0.9
	30
	891.9

	
	20:00
	WS
	0.8
	27
	892.0

	2021.6.13
	02:00
	WS
	0.8
	13
	897.6

	
	08:00
	WS
	0.7
	17
	896.2

	
	14:00
	WS
	0.9
	29
	891.5

	
	20:00
	WS
	0.7
	26
	892.3

	2021.6.14
	02:00
	WS
	0.6
	18
	896.0

	
	08:00
	WS
	0.7
	20
	894.0

	
	14:00
	WS
	0.6
	32
	891.0

	
	20:00
	WS
	0.6
	28
	891.5

	2021.6.15
	02:00
	WS
	0.8
	15
	896.6

	
	08:00
	WS
	0.7
	17
	895.8

	
	14:00
	WS
	0.7
	26
	892.4

	
	20:00
	WS
	0.6
	24
	893.3


表3.3-5    补充监测及统计结果一览表    单位：mg/m3
	监测项目
	浓度范围
	标准值
	标准指数范围
	最大浓度占标率
	超标率(%)
	最大超标倍数

	NH3
	小时值
	0.07-0.12
	0.2
	0.35-0.60
	60%
	0
	/

	H2S
	小时值
	0.002-0.006
	0.01
	0.2-0.6
	60%
	0
	/

	TSP
	日均值
	0.070-0.076
	0.3
	0.23-0.25
	25.33%
	0
	/

	PM10
	日均值
	0.055-0.061
	0.15
	0.37-0.41
	40.67%
	0
	/

	PM2.5
	日均值
	0.015-0.019
	0.075
	0.20-0.25
	25.33%
	0
	/

	臭气浓度（无量纲）
	小时值
	<10
	/
	/
	/
	/
	/


监测结果表明，氨气、硫化氢均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值；总悬浮颗粒物(TSP)、PM10、PM2.5均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。
3.2.2 地下水

（1）监测点位布设

本次评价共布置3个地下水水质监测点，6个地下水水位监测点。项目具体监测点位见表3.2‑6。

表3.2‑6地下水现状监测点位布设

	序号
	监测点位
	坐标
	与本项目位置关系
	水井功能
	水位/m
	井深/m
	水位埋深/m
	监测项目

	1#
	天瑞德村
	108.45239639°，41.16147995°
	N，1.05km
	饮用水井
	1020.2
	7
	1.5
	水质、水位

	2#
	西五连村
	108.45007896°，41.13375664°
	S，1.02km
	饮用水井
	1021.6
	14
	1
	

	3#
	六分场村
	108.48853111°，41.15143776°
	SE，2.06km
	饮用水井
	1019.32
	20
	2
	

	4#
	和义村
	108.49316597°，41.13736153°
	W，1.02km
	饮用水井
	1021.9
	18
	1.5
	水位

	5#
	新丰村
	108.43591690°，41.14517212°
	SE，2.49km
	饮用水井
	1020.6
	20
	2
	

	6#
	五分场村
	108.48853111°，41.15143776°
	E，1.44km
	饮用水井
	1019.2
	19
	2
	


（2）监测因子
pH、溶解性总固体、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数。

（3）监测时间及频次
采样时间为2021年6月9日，监测1次。
（4）检测分析方法
表3.2-7    地下水监测分析方法
	检测项目/参数
	检测标准（方法）名称及依据
	检测仪器及编号
	最低检测浓度

	1
	pH
	《水质pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	pHS-3E酸度计JHE-07-01
	/

	2
	总硬度
	EDTA滴定法GB/T 7477—1987
	25mL滴定管
	5mg/L

	3
	硫酸盐
	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T342-2007
	T6新世纪分光光度计JHE-03-01
	8 mg/L

	4
	氯化物
	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法GB 11896-1989
	25ml酸式滴定管
	10mg/L

	5
	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989
	TAS-990原子吸收仪JHE-01-01
	0.03 mg/L

	6
	锰
	
	
	0.01mg/L

	7
	菌落总数（CFU/ml）
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 1.1平皿计数法
	恒温箱JHE-11-02
	/

	8
	溶解性总固体
	称量法«生活饮用水标准检验方法»GB5750.4-2006
	电子天平BSA124SJHE-05-01
	4 mg/L

	9
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林直接光度法HJ 503-2009
	T6新悦可见分光光度计JHE-04-01
	0.0003mg/L

	10
	耗氧量(CODMn法)
	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989
	25mL酸式滴定管
	0.5 mg/L

	 11
	硝酸盐氮
	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T346-2007
	T6新世纪分光光度计JHE-03-01
	0.08 mg/L

	12
	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定 N-（1-萘基）-乙二胺光度法GB/T 7493-1987
	T6新悦可见分光光度计JHE-04-01
	0.003 mg/L

	13
	氨氮
	水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	T6新悦可见分光光度计JHE-04-01
	0.025 mg/L

	14
	氟化物
	水质氟化物测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987
	pHS-3E型酸度计
JHE-07-02
	0.05 mg/L

	15
	氰化物
	水质 总氰化物的测定 容量与分光光度法HJ484-2009
	T6新世纪紫外分光光度计JHE-03-01
	0.001mg/L

	16
	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T7467-1987
	T6新悦分光光度计JHE-04-01
	0.004 mg/L

	17
	砷                                         
	水质汞、砷、硒、锑和铋的测定原子荧光法HJ694-2014
	AFS-933原子荧光光度计JHE-02-01
	0.3ug/L

	18
	汞
	
	
	0.04ug/L

	19
	总大肠菌群数（CFU/100mL）
	《总大肠菌群 多管发酵法》

《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年）
	生化培养箱JHE-11-02

干燥箱JHE-09-02
	/

	20
	铅
	《水质 水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局（2002年）
	TAS-990型石墨炉原子吸收分光光度计JHE-28-01
	0.001mg/L

	21
	镉
	
	
	0.0001mg/L

	22
	钾
	《水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法》 （HJ812-2016）
	离子色谱CIC-100

JHE-29-01
	0.02mg/L

	23
	钠
	《水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法》 （HJ812-2016）
	
	0.02mg/L

	24
	钙
	《水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法》（ HJ812-2016）
	
	0.03mg/L

	25
	镁
	《水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法》 （HJ812-2016）
	
	0.02mg/L

	26
	碳酸根
	酸碱指示剂滴定法

《水和废水监测分析方法》（第四版）

国家环境保护总局 （2002年）
	25ml酸式滴定管
	/

	27
	碳酸氢根
	
	
	


（5）地下水现状评价
①评价标准

本次评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准进行现状评价。

②评价方法

采用单因子指数法对地下水环境现状监测统计结果进行评价，评价公式为：
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式中：Pi—指污染物i的单因子指数；

Ci—指污染物i的监测结果；

Si—指污染物i的所执行的评价标准。

对pH值进行评价的公式为：

PpH=(7.0-pHi)/(7.0-pHsd)  pHi≤7.0

PpH=(pHi-7.0)/(pHsu-7.0)  pHi≥7.0

式中：PpH—指pH值的单因子指数；

pHi—指pH的监测结果；

pHsd—指水质标准中pH值的下限；

pHsu—指水质标准中pH值的上限。

（6）评价结果

地下水现状监测及评价结果列于下表。

表3.2‑8    地下水监测与评价结果表    单位：mg/L
	序号
	编号
	单位
	天瑞德村
	六分场村
	西五连村
	评价标准mg/L
	指数

	
	测点名称
	
	
	
	
	
	

	1
	pH
	无量纲
	7.21
	7.80
	7.13
	6.5～8.5
	/

	2
	溶解性总固体
	mg/L
	4404
	1208
	3112
	≤1000
	1.21~4.40

	3
	总硬度
	mg/L
	665
	131
	1239
	≤450
	0.29~2.75

	4
	耗氧量
	mg/L
	4.61
	7.10
	5.14
	≤3.0
	1.54~2.37

	5
	氟化物
	mg/L
	0.91
	1.96
	0.36
	≤1.0
	0.36~1.96

	6
	硝酸盐氮
	mg/L
	2.77
	0.89
	2.88
	≤20
	0.04~0.14

	7
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.008
	0.003L
	0.106
	≤1.0
	0.003~0.106

	8
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	/

	9
	氰化物
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	/

	10
	镉
	mg/L
	0.0024
	0.0029
	0.0020
	≤0.005
	0.4~0.58

	11
	氨氮
	mg/L
	0.322
	1.90
	1.74
	≤0.5
	0.64~3.80

	12
	砷
	mg/L
	0.0005
	0.0282
	0.0076
	≤0.01
	0.05~2.82

	13
	汞
	mg/L
	0.00013
	0.00005
	0.00007
	≤0.001
	0.05~0.13

	14
	铁
	mg/L
	0.52
	0.25
	2.35
	≤0.3
	0.83~7.83

	15
	铅
	mg/L
	0.006
	0.006
	0.004
	≤0.01
	0.4~0.6

	16
	锰
	mg/L
	0.04
	0.03
	0.76
	≤0.1
	0.3~7.6

	17
	六价铬
	mg/L
	0.008
	0.006
	0.007
	≤0.05
	0.12~0.16

	18
	总大肠菌群
	个/L
	＜2
	＜2
	＜2
	≤3.0个/L
	/

	19
	菌落总数
	CFU/mL
	8
	10
	13
	≤100个/L
	0.08~0.13

	20
	硫酸盐
	mg/L
	779
	96.4
	311
	≤250
	0.39~3.12

	21
	氯化物
	mg/L
	1202
	281
	1241
	≤250
	1.12~4.96

	22
	碳酸氢根
	mg/L
	648
	256
	870
	/
	/

	23
	碳酸根
	mg/L
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	/

	24
	K+
	mg/L
	2.15
	2.03
	2.07
	/
	/

	25
	Ca2+
	mg/L
	73.5
	10.4
	186
	/
	

	26
	Na+
	mg/L
	631
	383
	649
	/
	

	27
	Mg2+
	mg/L
	184
	20.4
	142
	/
	


监测结果显示，项目选址区域天瑞德村水源井溶解性总固体、总硬度、耗氧量、铁、硫酸盐、氯化物，六分场村溶解性总固体、耗氧量、氟化物、氨氮、砷、氯化物以及西五连村溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铁等因子不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，上述各点位其余监测因子均能达标，初步判断，上述各因子超标系当地地质原因所致。

3.2.3 声环境

（1）监测点位

根据《声环境质量标准》及《噪声监测技术规范》，在项目厂界四周布设声环境监测点，即项目东、南、西、北方向厂界各布共设1个测试点，共4个测试点。

表3.2‑9    噪声监测点位布置情况
	序号
	具体位置
	监测项目

	1#
	东侧场界外1m处
	噪声等效连续A声级Leq

	2#
	南侧场界外1m处
	噪声等效连续A声级Leq

	3#
	西侧场界外1m处
	噪声等效连续A声级Leq

	4#
	北侧场界外1m处
	噪声等效连续A声级Leq


（2）监测方法

按照国家噪声监测规范的有关规定进行监测分析。

（3）监测时间

噪声现状监测时间为2021年6月9日、10日，昼夜各1次，监测1天。

（4）监测结果及评价标准

噪声监测结果见下表。

表3.2‑10    声环境监测结果统计表    单位：dB(A)

	监测时间
	监测点位及结果（dB(A)）
	执行标准
	达标情况

	
	1#
	2#
	3#
	4#
	
	

	昼间（2021年6月9日）
	52.1
	54.4
	53.9
	51.1
	60
	达标

	夜间（2021年6月9日）
	42.6
	43.8
	43.3
	40.8
	50
	达标

	昼间（2021年6月10日）
	52.7
	55.2
	53.6
	52.7
	60
	达标

	夜间（2021年6月10日）
	42.3
	43.5
	43.0
	41.0
	50
	达标


由上表监测结果可以看出，监测结果昼夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。

3.2.4 土壤环境质量状况

（1）监测点位

本次评价在项目选址内共布设3个柱状点、1个表层点，选址外布设2个表层采样点，具体如下：
表3.2-11    土壤监测布点情况一览表

	编号
	名称
	地理位置
	备注

	1
	粪污区
	108.45597982°，41.14899158°
	柱状样：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、六六六总量、滴滴涕总量、苯并芘

	2
	育肥区
	108.46044302°，41.14800453°
	柱状样：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH

	3
	种猪区
	108.46750259°，41.14922762°
	

	4
	场内表层1
	108.46548557°，41.14901304°
	表层样：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、六六六总量、滴滴涕总量、苯并芘

	5
	场外表层1
	108.46093655°，41.15137339°
	表层样：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH

	6
	场外表层2
	108.46104383°，41.14399195°
	


（2）监测依据及分析方法

表3.2-12    土壤分析方法及方法来源
	检测项目/参数
	检测标准（方法）名称及依据
	检测仪器及编号
	最低检测浓度

	1
	汞
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1-2008）
	AFS-933原子荧光光度计JHE-02-01
	0.002mg/kg

	2
	砷
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	AFS-933原子荧光光度计JHE-02-01
	0.01 mg/kg

	3
	镉
	《土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997
	TAS-990型石墨炉原子吸收分光光度计JHE-28-01
	0.01 mg/kg

	4
	铅
	
	
	0.1mg/kg

	5
	铜
	土壤 铜的测定 火焰原子吸收分光光度法  HJ 491-2019
	TAS-990型火焰原子吸收分光光度计JHE-01-01
	1 mg/kg

	6
	锌
	土壤 锌的测定 火焰原子吸收分光光度法  HJ 491-2019
	
	1 mg/kg

	7
	镍
	土壤 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	
	3mg/kg

	8
	铬
	土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	TAS-990型火焰原子吸收分光光度计 JHE-01-01
	4mg/kg

	9
	pH
	pH 玻璃电极法

《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年）
	pHS-3E酸度计JHE-07-01
	/

	10
	六六六
	α-六六六
	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017
	气相色谱仪-质谱联用仪 6890N-5973N 、EF-98  电子天平、AL204 、EF-206
	0.07mg/kg

	
	
	β-六六六
	
	
	0.06mg/kg

	
	
	δ-六六六
	
	
	0.10mg/kg

	
	
	γ-六六六
	
	
	0.06mg/kg

	11
	滴滴涕
	O.P'-DDT
	
	
	0.08mg/kg

	
	
	P.P'-DDD
	
	
	0.08mg/kg

	
	
	P.P'-DDE
	
	
	0.04mg/kg

	
	
	P.P'-DDT
	
	
	0.09mg/kg

	12
	水分
	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》 HJ 613-2011
	电子天平、AL204 、EF-204
	—

	13
	苯并（a）芘
	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017
	气相色谱仪-质谱联用仪 6890N-5973N 、EF-98电子天平、AL204 、EF-206
	0.1mg/kg


（3）监测时间

2021年6月9日连续监测1天，每点采样1次。

（4）执行标准

执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中第二类用地筛选值的限值要求。

（5）监测结果

拟建项目厂址土壤环境现状监测结果见表3.2-13。

表3.2-13    项目厂址土壤环境现状监测结果表

	项目
	检测结果
	（GB15618-2018）中第二类用地筛选值6.5<pH≤7.5
	（GB15618-2018）中第二类用地筛选值pH>7.5

	
	拟建粪污处置区柱状点
	拟建育肥区柱状点
	
	

	样品编号
	(0~0.5m)
	(0.5~1.5m)
	(1.5~3m)
	(0~0.5m)
	(0.5~1.5m)
	(1.5~3m)
	
	

	汞
	0.038
	0.024
	0.028
	0.037
	0.024
	0.028
	≤2.4
	≤3.4

	砷
	1.46
	1.54
	1.18
	1.30
	1.19
	2.45
	≤30
	≤25

	镉
	0.06
	0.22
	0.19
	0.05
	0.08
	0.19
	≤0.3
	≤0.6

	铅
	6.5
	15.8
	16.2
	15.7
	15.0
	17.8
	≤120
	≤170

	铜
	14
	19
	21
	18
	18
	27
	≤100
	≤100

	锌
	26
	44
	58
	45
	35
	75
	≤250
	≤300

	镍
	25
	29
	35
	32
	27
	50
	≤100
	≤190

	铬
	5
	4L
	18
	6
	4L
	6
	≤200
	≤250

	pH
	7.31
	7.52
	7.27
	7.35
	7.41
	7.22
	/
	/

	项目
	检测结果
	（GB15618-2018）中第二类用地筛选值6.5< pH≤7.5
	（GB15618-2018）中第二类用地筛选值pH>7.5

	
	拟建种猪区柱状点
	场内表层点1
	场外表层点1
	场外表层点2
	
	

	样品编号
	(0~0.5m)
	(0.5~1.5m)
	(1.5~3m)
	--
	--
	--
	
	

	汞
	0.020
	0.025
	0.041
	0.033
	0.042
	0.033
	≤2.4
	≤3.4

	砷
	1.46
	1.57
	1.67
	1.73
	1.26
	1.35
	≤30
	≤25

	镉
	0.15
	0.51
	0.34
	0.14
	0.21
	0.24
	≤0.3
	≤0.6

	铅
	11.1
	14.6
	11.6
	2.6
	13.7
	12.2
	≤120
	≤170

	铜
	24
	31
	24
	24
	20
	20
	≤100
	≤100

	锌
	56
	63
	43
	48
	36
	41
	≤250
	≤300

	镍
	44
	43
	40
	41
	44
	27
	≤100
	≤190

	铬
	4L
	10
	5
	4
	8
	5
	≤200
	≤250

	pH
	7.63
	7.55
	7.68
	7.53
	7.73
	7.61
	/
	/

	序号
	编号
	点位
	分析项目
	结果
	单位
	标准限值

	1
	SRBTTR210480-001-001
	拟建粪污处置区柱状点表层样（0-50cm）
	六六六
	α-六六六
	0.07L
	mg/kg
	0.10

	2
	
	
	
	β-六六六
	0.06L
	mg/kg
	

	3
	
	
	
	δ-六六六
	0.10L
	mg/kg
	

	4
	
	
	
	γ-六六六
	0.06L
	mg/kg
	

	5
	
	
	滴滴涕
	O.P'-DDT
	0.08L
	mg/kg
	0.10

	6
	
	
	
	P.P'-DDD
	0.08L
	mg/kg
	

	7
	
	
	
	P.P'-DDE
	0.04L
	mg/kg
	

	8
	
	
	
	P.P'-DDT
	0.09L
	mg/kg
	

	9
	
	
	水分
	1.1
	%
	—

	10
	
	
	苯并（a）芘
	0.1L
	mg/kg
	0.55

	11
	SRBTTR210480-002-001
	场内表层点1#(0-20cm)）
	六六六
	α-六六六
	0.07L
	mg/kg
	0.10

	12
	
	
	
	β-六六六
	0.06L
	mg/kg
	

	13
	
	
	
	δ-六六六
	0.10L
	mg/kg
	

	14
	
	
	
	γ-六六六
	0.06L
	mg/kg
	

	15
	
	
	滴滴涕
	O.P'-DDT
	0.08L
	mg/kg
	0.10

	16
	
	
	
	P.P'-DDD
	0.08L
	mg/kg
	

	17
	
	
	
	P.P'-DDE
	0.04L
	mg/kg
	

	18
	
	
	
	P.P'-DDT
	0.09L
	mg/kg
	

	19
	
	
	水分
	1.2
	%
	—

	20
	
	
	苯并（a）芘
	0.1L
	mg/kg
	0.55

	参考评价标准
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》GB 15618-2018

	检测结论
	经检测，上述检测结果均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》GB 15618-2018表2标准限值要求，水分无标准限值要求。


由上表监测结果可以看出，各指标均满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值要求。
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3.2.5 生态现状调查与评价

本项目位于五原县境内，根据内蒙古自治区生态功能区划，五原县所在区域属于内蒙古自治区生态功能区中“Ⅳ-2-1 河套平原灌溉生态功能区”，详见图3.2-2。
根据现场调查，项目选址区域属于平原区域，系统生态类型以农田生态系统为主。

为进一步掌握区域生态现状，本次调查采用Landsat-8卫星影像，波段组合为RGB4、3、2类标准假彩色，时相为2020年5月，分辨率为15米（将Lansat-8卫星分辨率为15米的波段8的全色数据融合进分辨率为30m的其他波段所得）的遥感信息资料，充分利用现有的调查和普查、土地详查、资源遥感调查等资料，与实地调查相结合，并采用综合的解译法进行分析。项目沿线遥感影像见图3.2-3。
3.2.5.1 土地利用现状
根据调查，项目选址及周边土地利用类型统计如下：
表3.2-14    项目区域土地利用类型一览表
	一级类型
	二级类型
	评价范围
	项目范围

	
	
	斑块数（个）
	面积（平米）
	斑块数（个）
	面积（平米）

	林地
	乔木林地
	20
	300448.008
	1
	9843.76528

	草地
	天然草地
	34
	422892.0939
	6
	56316.37 

	耕地
	水浇地
	16
	6641722.245
	2
	555226.5158

	水域或水利设施
	河渠
	1
	76411.35603
	--
	--

	
	库塘
	3
	4020.948091
	--
	--

	工矿仓储用地
	工业用地
	7
	14355.67173
	--
	--

	交通建设用地
	乡镇村道路
	7
	246996.8444
	1
	1846.330443

	其他
	盐碱地
	5
	31075.58306
	--
	--

	合计
	7737923
	--
	616000


根据上表可知，项目区域土地利用类型主要以耕地为主，面积664.42hm2，占比85.83%，其余依次为草地、盐碱地、林地、河渠、库塘、乡村道路等。

3.2.5.2 植被类型
根据调查，项目选址及周边植被类型如下：
表3.2-15    项目区域植被类型一览表

	一级类型
	二级类型
	评价范围
	项目范围

	
	
	斑块数（个）
	面积（平米）
	斑块数（个）
	面积（平米）

	人工林
	杨树
	20
	300448.008
	1
	9843.76528

	田间杂类草
	籽蒿、禾草杂类
	22
	230309.6848
	5
	41440.89263

	
	隐子草、冷蒿
	13
	192582.4091
	1
	14875.47977

	低地盐化草
	碱茅、盐爪爪
	5
	31075.58306
	--
	--

	其他人工植被
	水浇地
	16
	6641722.245
	2
	555226.5158

	其他
	河渠
	1
	76411.35603
	--
	--

	
	库塘
	3
	4020.948091
	--
	--

	
	工业用地
	7
	14355.67173
	--
	--

	
	道路
	7
	246996.8444
	1
	1846.330443

	合计
	7737923
	--
	616000


根据上表可知，项目选址及周边主要以农田植被为主，其次包括杨树、田间杂类草等。

3.5.2.3 土壤侵蚀类型
项目区域土壤侵蚀类型如下：
表3.2-16    项目区域土壤侵蚀类型一览表

	一级类型
	二级类型
	评价范围
	项目范围

	
	
	斑块数（个）
	面积（平米）
	斑块数（个）
	面积（平米）

	水系、水体
	水系、水体
	4
	80432.30412
	--
	--

	水力侵蚀
	水力轻度侵蚀
	16
	6672797.828
	2
	555226.5158

	风力侵蚀
	风力轻度侵蚀
	40
	530757.6927
	6
	51284.66 

	
	风力中度侵蚀
	13
	192582.4091
	1
	14875.47977

	工程侵蚀
	工程侵蚀
	14
	261352.5161
	1
	1846.330443

	合计
	7737923
	--
	616000


根据上表可知，项目区域土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，并伴有一定程度的风力侵蚀及工程侵蚀。
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图3.2-2    本项目在内蒙古自治区生态功能区位置
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图3.2-3    项目区域遥感影像图
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图3.2-4    项目区域土地利用类型图
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图3.2-5    项目区域植被类型图
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图3.2-6    项目区域土壤侵蚀图

4 环境影响预测与评价

4.1 施工期

项目建设施工阶段分为土石方、打桩、结构及设备安装等阶段。施工作业对周围环境的影响因素主要有：机械施工噪声、施工扬尘、固体废物、废水等。项目占地面积较大分期建设，施工营地应设在项目场地内，按分期建设逐步推进，减少临时占地，减少对周边生态环境的影响。

施工期将进行场地平整，地基处理、土建工程、设备及管道安装等施工活动，将会产生一定量的扬尘污染，同时伴有较大的噪声，并产生建筑垃圾，施工废水，具体分析如下。

4.1.1 废气

项目施工期扬尘主要来源于土方施工，集中在施工前期，工程土石方施工时间约为2～3个月。由于土石方施工阶段破坏了原有的地表结构，造成地面扬尘污染环境，其排放源均为无组织排放源，仅对施工现场近距离范围内有影响，且扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。施工扬尘主要影响下风向近距离范围的区域。

根据多个建筑施工工地的扬尘情况监测调查，当风速为2.2m/s时，工地内TSP浓度为上风对照点的1.5～2.3倍；建筑施工扬尘的影响范围多在下风向150m之内，被影响的地区TSP浓度平均值约0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。

该地区的年主导风向为NE，年平均风速为1.9m/s，施工现场下风向近距离内无居民，所以土石方施工阶段产生扬尘对其影响较轻。

土石方施工期间必须严格管理扬尘污染源，开挖的土石方及时清运，未及时清运的废土露天堆存时要苫盖，涉外渣土车辆要采用封闭车辆或加盖苫布，防止运输过程中遗撒，将土石方阶段产生的扬尘对环境的影响降至最低。

物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施，并及时采取路面硬化等措施，使施工期车辆运输产生的扬尘影响减少到最小。

4.1.2 固废

施工期固体废物主要为基坑开挖弃土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。主要污染来自建筑废料，施工过程中产生的建筑废料包括各种碎砖块、混凝土块、沙浆、钢筋、木材，数量巨大，如果随意堆放势必影响周边的环境。因此施工场地建筑废料中除可回收再利用的废弃钢筋、木材等外，弃土及其它建筑废料应作妥善处理，能作为回填料或路基料利用的尽可能利用，不可利用的及时清理并外运到当地指定的堆存地点。在施工现场设置垃圾箱集中收集生活垃圾，及时联系环卫部门外运处置，以减少对周边环境卫生的影响。

4.1.3 噪声

土石方阶段产生噪声的设备主要是挖掘机、推土机、装载机、运输车辆等，生产设备的噪声声级约在75～95dB（A），声源均为间歇源。

土石方施工阶段上述设备是交互作业的，且在施工场地内的位置和设备使用率也在不断地变化，根据本项目的施工量及类比得出，土石方阶段施工场界噪声约在55～70dB（A），符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。同时，施工期运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～85dB（A），属间歇运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。

设备安装及调试阶段基本不产生扬尘，使用的主要设备噪声声级约在65～80dB（A），对施工场界外基本无影响。

上述施工设备噪声源统计见表4.1‑1。

表4.1‑1    施工期主要噪声源统计表
	施工阶段
	施工机械
	声压级（dB（A））
	声源性质

	土石方
	推土机
	78～88
	间歇性源

	
	挖掘机
	
	

	
	装载机
	
	

	
	运输车辆
	
	

	结构
	混凝土搅拌机
	80～88
	间歇性源

	
	振捣器
	85～100
	

	设备安装调试
	起重机
	65～80
	间歇性源

	
	升降机
	
	


4.1.4 废水

施工废水主要包括生产废水和工人的生活污水，施工期的生产用水主要是混凝土搅拌机用水及路面、土方喷洒水等，工程施工工地产生的污水含有大量的淤泥，尤其在雨季，建筑施工的工地将有较大量的工地污水产生，建议施工工地设置沉淀池，使工地污水经沉淀后用于冲洗车辆和喷洒路面；生活污水排入做防渗的化粪池处理后用于周边农田施肥。

建议施工单位在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行沉淀处理后回用，能有效地控制对水体的污染，预计施工期对水环境的影响较小，且将随着施工期的结束而消失。

4.1.5 生态环境

项目在本次建设工程集中在项目承包土地范围内进行，不占用周边用地，周边主要为农田，种植基地主要经济作物为玉米、豆类、马铃薯等，生态环境景观以农业生态为主。

因此本项目施工期主要对周边景观影响较大，施工结束后，永久占用土地的植被破坏是不可逆的，使其原自然生态系统的所有功能完全损失，本项目建成后场区内进行绿化，可使生物量有所补偿。而周边受施工影响的区域的植被在自然状态下，2～3年可以恢复，因此本项目在施工期对生态环境的影响是不大的。另外，从植物种类来看，施工破坏和影响的植物中没有国家重点保护珍稀植物，都是广布种和常见种，且分布也均匀，因此，工程施工生态环境影响较小。

4.2 运营期

4.2.1 环境空气影响预测与评价

4.2.1.1常规气象条件

本项目所在地面气象历史资料来源于五原县气象站二十年（1999～2018年）的地面常规气象资料。五原县气象站地处巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇镇区，地理坐标为41º04′，108º16′，观测场海拔高度1023.7m。

1、气象特征

根据五原县气象站1999～2018年观测资料分析统计资料显示：五原县属中温带大陆性气候，干燥多风，昼夜温差大，气温多变，四季分明，日照充足。主要气象要素特征值如下：

①年平均气温为8.1℃，极端最高气温为3.3℃，7月气温最高；极端最低气温为-19.8℃，1月气温最低；12月份至翌年2月月平均气温均在0℃以下。五原气象站20年气温统计见表4.2-1—4.2-3。

②多年平均年降水量为159mm，降水量年际变化较大，历年最大年降水量为371mm（2014年），历年最小降水量72.5mm（2007年）；最大年降水量是最小年降水量的5.1倍；降水年内分配不均匀，6～9月降水量占全年80%，7～8月降水量占全年50%，而5～6月的降水量仅占全年的20%。五原气象站20年降雨量见表4.2-4。

③多年平均蒸发量为2134.9mm，最大蒸发量2383mm（2011年），最小蒸发量1919.8mm（2007年）。蒸发量是降水量的13.4倍。从蒸发量的年内分配情况来看，5～6月蒸发量较大，占全年32%以上。见表4.2-5。

④该地区年平均风速为1.9m/s，4、5月份风速最大，4月份风速为2.6m/s、5月份风速为2.5m/s。见表4.2-6。

⑤多年平均日照总时数3074.8小时。
⑥多年平均相对湿度53.2%。见表4.2-7。
表4.2-1    五原气象站20年（1999～2018）平均气温统计表    单位（℃）

	年份
	月份
	年平均

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1999
	-14.6
	-5.3
	2.7
	7.9
	16.3
	21.8
	22.5
	20.5
	15.7
	7.9
	-4
	-10.2
	6.8

	2000
	-8.9
	-5.1
	-0.4
	11.9
	17.1
	22.3
	24.5
	20.7
	14.4
	6
	1.8
	-8.6
	8

	2001
	-10.5
	-5
	0.8
	7.1
	15.1
	21.9
	23
	21.6
	15.4
	8.7
	-0.3
	-8.4
	7.5

	2002
	-11.2
	-8.7
	-0.8
	8.1
	16.4
	21.6
	23.6
	20.8
	16.4
	8.7
	-2.8
	-7.7
	7

	2003
	-10.1
	-5.1
	4.4
	10.2
	17.4
	22.4
	24.8
	23.3
	14.4
	7.4
	-1.1
	-7.6
	8.4

	2004
	-11
	-2.5
	2.6
	13.5
	16.3
	22.4
	24.1
	21.9
	18.9
	9.5
	0.9
	-6.6
	9.2

	2005
	-9.1
	-4.5
	1.4
	11.1
	18.4
	23.9
	25.1
	23.6
	17.4
	7.6
	-0.4
	-7.5
	8.9

	2006
	-13.6
	-8.3
	2.2
	9.4
	18.5
	22
	25.7
	21.6
	16.9
	7.7
	-3.3
	-6.7
	7.7

	2007
	-9.8
	-5.2
	1.3
	9.9
	17.1
	23.5
	25.4
	22
	16.6
	10.2
	-0.4
	-10.2
	8.4

	2008
	-6.6
	-1.6
	2.9
	9.2
	16.8
	23.2
	24
	23.2
	15.5
	6.3
	-2.4
	-10.3
	8.4

	2009
	-12.3
	-4.9
	2
	9.4
	17.6
	10.7
	22.9
	21.4
	17.5
	8.2
	-1.2
	-8.7
	7.8

	2010
	-9.8
	-3.8
	1.6
	13.2
	16.9
	21.4
	24
	20.3
	15.8
	8.4
	-0.8
	-6.3
	8.4

	2011
	-12.4
	-9.7
	0.9
	11
	17.7
	24
	25
	23
	17.4
	9.2
	0.6
	-11
	8

	2012
	-10.3
	-8
	2
	10
	17.6
	22.8
	24.6
	23
	16.5
	11.7
	1.6
	-7.7
	8.7

	2013
	-8.8
	-2.5
	1.8
	10
	18.5
	22.6
	23.5
	23.3
	17.5
	7.9
	-0.1
	-6.6
	8.9

	2014
	-13.4
	-10.3
	4.1
	12
	17
	22.2
	24.2
	20.9
	16.5
	9.4
	0.9
	-8.4
	7.9

	2015
	-10.5
	-3.3
	1.7
	12.6
	18.2
	22.9
	24.4
	21.7
	16.7
	9.1
	-4.8
	-10.4
	8.2

	2016
	-12.1
	-5.5
	-0.3
	6.7
	16.7
	23.9
	27.2
	21.7
	16.6
	9
	0.2
	-8.4
	8

	2017
	-14.4
	-4.4
	-0.3
	10.3
	16.4
	23.8
	24.6
	23.9
	15.1
	9.5
	1.2
	-8.2
	8.1

	2018
	-11.2
	-8.3
	0.8
	11.5
	18.8
	21.7
	24.1
	22.6
	14.9
	8.3
	-2.6
	-10
	7.6


表4.2-2    五原气象站20年（1999～2018）平均最高气温统计表    单位：（℃）

	年份
	月份
	年平均

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1999
	-8.1
	1.6
	9.5
	15.1
	23.8
	28.7
	28.4
	26.7
	23.6
	15.3
	1.6
	-4.2
	13.5

	2000
	-1.6
	1.7
	7.4
	20.1
	24.5
	28.6
	31
	27.1
	21.2
	12.8
	6.7
	-2.8
	14.7

	2001
	-3.3
	3.1
	9.4
	14.9
	22.4
	29.1
	29.1
	27.5
	22
	15.4
	6.6
	-1.9
	14.5

	2002
	-4.3
	-0.7
	6.2
	15.3
	23.4
	28.3
	29.7
	26.5
	24.4
	15.9
	3.2
	-0.3
	14

	2003
	-2.5
	2.6
	11.6
	17.5
	24.6
	29.4
	31.1
	29.7
	22.4
	15.5
	5.5
	-0.9
	15.5

	2004
	-3.8
	3.7
	9.8
	21.6
	23.1
	29.5
	30.4
	28.7
	27
	17.4
	8.5
	0.8
	16.4

	2005
	-1.8
	3.7
	9.2
	19.1
	25.2
	30.4
	31.4
	30.3
	23.9
	15.4
	6.5
	-0.4
	16.1

	2006
	-7.5
	-0.8
	10.6
	17.8
	25.9
	28.6
	31.8
	28
	23.8
	14.3
	3.4
	0
	14.7

	2007
	-3
	2.5
	9.4
	17.2
	25.8
	30.3
	32
	28.4
	22.7
	16.5
	6.1
	-4.4
	15.3

	2008
	0.7
	6.1
	10.2
	16.5
	22.7
	29.7
	29.8
	30.2
	22.9
	14
	4.3
	-4.6
	15.2

	2009
	-5.6
	2.8
	8
	16.2
	24.3
	28
	28.7
	27.5
	24.5
	15.1
	4
	-2
	14.3

	2010
	-3.5
	4
	8.8
	21.4
	23.8
	27.3
	30.2
	26
	22.8
	15.6
	5.7
	-1.2
	15.1

	2011
	-6.3
	-3.5
	8.9
	19
	25.3
	30.6
	30.7
	28.7
	24.3
	16.3
	7.2
	-4.7
	14.7

	2012
	-4.4
	-1.3
	10.1
	18.1
	24.4
	29.2
	30.7
	28.7
	23.3
	19.4
	7.2
	-1.9
	15.3

	2013
	-2.5
	4.5
	7.9
	16.7
	25.6
	28.9
	28.9
	29.4
	24.2
	14.2
	6.1
	-0.9
	15.3

	2014
	-7.7
	-3
	11.5
	19.3
	24
	28.8
	30.6
	26.8
	23
	16.2
	6.1
	-3
	14.4

	2015
	-4.2
	3.7
	8.6
	20.2
	25.3
	30.2
	30.6
	27.7
	23.2
	16.6
	1
	-5.2
	14.8

	2016
	-5.6
	1.2
	6.2
	13.7
	23.8
	30.1
	33.3
	27.7
	22.7
	16
	6.5
	-2.8
	14.4

	2017
	-8.3
	2.5
	7.2
	17.6
	23.4
	30.3
	30.8
	30.2
	21.9
	16.4
	6.2
	-3
	14.6

	2018
	-4.9
	-0.8
	7.6
	19.4
	26
	28.1
	29.7
	28.6
	21.2
	15.2
	2.5
	-5.4
	13.9


表4.2-3    五原气象站20年（1999～2018）平均最低气温统计表    单位：（℃）

	年份
	月份
	年平均

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1999
	-19.8
	-10.5
	-2.7
	1
	8.4
	14.7
	17.3
	15.2
	8.9
	2.2
	-8.1
	-14.6
	1

	2000
	-14.4
	-10.1
	-6.9
	4.4
	9.6
	16.2
	18.5
	15.6
	8.6
	0.6
	-1.8
	-12.8
	2.3

	2001
	-16
	-10.8
	-6.1
	-0.2
	7.4
	14.8
	17.3
	16.1
	9.9
	3.8
	-5.1
	-13.1
	1.5

	2002
	-16.3
	-14.7
	-6.4
	1.4
	9.3
	14.7
	18.1
	15.9
	9.9
	3.3
	-7.2
	-13.1
	1.2

	2003
	-15.6
	-10.9
	-1.8
	2.8
	10
	15.4
	19
	17.6
	7.8
	0.9
	-5.8
	-12.7
	2.2

	2004
	-16.6
	-7.6
	-2.9
	6.7
	9.6
	15.6
	18.5
	16.1
	12.4
	3.8
	-4.2
	-11.7
	3.3

	2005
	-15.1
	-10.9
	-5.3
	3.3
	11
	16.2
	19.3
	17.4
	12.1
	1.6
	-5.4
	-12.8
	2.6

	2006
	-18.5
	-14.3
	-5
	1.7
	10.2
	15.7
	19.2
	15.6
	10.5
	2
	-8.7
	-12.4
	1.3

	2007
	-15.4
	-12.3
	-6
	2.9
	9.6
	16.4
	18.9
	16.2
	11.4
	5
	-5
	-15.1
	2.2

	2008
	-12.2
	-7.8
	-3.4
	2.5
	10.9
	16.7
	18
	16.1
	9.6
	0.7
	-7.6
	-14.7
	2.4

	2009
	-17.3
	-10.8
	-2.9
	3.6
	24.07
	14.7
	17.1
	15.6
	24.07
	2.7
	-5.1
	-13.8
	2.2

	2010
	-14.6
	-9.8
	-4.4
	5
	9.9
	15.7
	18.1
	15.3
	9.9
	2.6
	-5.2
	-10.7
	2.7

	2011
	-17.2
	-14.7
	-5.8
	3.6
	9.7
	16.3
	18.7
	17.5
	11.1
	3.4
	-4.6
	-16.1
	1.8

	2012
	-15.1
	-13.7
	-4.9
	2.7
	10.8
	15.7
	18.9
	17.8
	10.3
	5.5
	-2.9
	-12.5
	2.7

	2013
	-14.2
	-8.4
	-3.3
	3.1
	10.5
	16.1
	17.9
	17
	11.6
	2.8
	-4.6
	-11.1
	3.1

	2014
	-18
	-16.4
	-2.3
	4.8
	9.4
	15.7
	18.3
	15.5
	11.2
	4.1
	-3.1
	-12.7
	2.2

	2015
	-15.2
	-8.5
	-3.8
	5.3
	11
	15.5
	18.1
	15.8
	10.6
	2.8
	-8.9
	-14.6
	2.3

	2016
	-17.3
	-10.8
	-5.8
	-0.1
	10.3
	17.5
	21.1
	15.8
	11.4
	3.6
	-4.4
	-13.1
	2.4

	2017
	-19.4
	-9.6
	-6.7
	3.1
	9.2
	17.4
	18.3
	18.4
	9.2
	4.2
	-2.4
	-12.2
	2.5

	2018
	-16.1
	-14
	-4.8
	4.2
	24.07
	15.7
	18.9
	17.2
	9.6
	2.9
	-6.4
	-13.7
	2.1


表4.2-4    五原气象站20年（1999～2018）降雨量统计表    单位：mm

	年份
	月份
	年平均

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1999
	3.1
	4.8
	1.1
	0
	0.8
	4.5
	68.4
	25.7
	7
	0.6
	16.2
	0
	132.2

	2000
	0
	1.2
	0
	1.5
	8.5
	8.6
	15.5
	114.1
	38.9
	6
	0.5
	1.4
	196.2

	2001
	0
	0
	1.8
	0
	1.6
	13.2
	120.3
	49.2
	56.3
	23.6
	0
	0
	266

	2002
	0.3
	0
	5.5
	0.5
	4.2
	8.5
	64.6
	57.9
	3.5
	12.9
	0.7
	0.6
	159.2

	2003
	0
	1.2
	14.7
	0
	2.5
	2.1
	21
	100.3
	2
	1.3
	1.5
	0.2
	146.8

	2004
	0.2
	2.3
	4.9
	14.7
	14.1
	10.1
	41.7
	25.7
	14.2
	7.2
	0
	0
	135.1

	2005
	0
	0
	0
	13.1
	1.4
	16.2
	56.5
	18.2
	31.9
	2
	0
	0.2
	139.5

	2006
	7.2
	0.6
	3.5
	0.7
	5.1
	30
	31.7
	25.9
	23.2
	5.5
	0
	0.6
	134

	2007
	1.9
	0
	0
	2.3
	6.5
	9.7
	20.2
	70.8
	82.8
	8.4
	0
	1.9
	204.5

	2008
	0
	0
	9.4
	16.3
	73.3
	65
	9.1
	2
	9.7
	0.2
	1.7
	3.3
	190

	2009
	0.5
	7.1
	8.9
	21.1
	32.4
	12.4
	100.6
	41.2
	34.6
	1.8
	0.2
	0
	266.802

	2010
	2.7
	0
	4.7
	0.8
	8.4
	50.2
	8.6
	55.9
	60.4
	1.7
	0.7
	4.4
	198.5

	2011
	0
	2.5
	0
	0
	4.9
	0.2
	44.6
	10.2
	7.1
	3
	0
	0
	72.5

	2012
	5.8
	3.1
	0
	1.3
	23.1
	2.9
	48.8
	30.6
	29.8
	0
	5.3
	0
	150.7

	2013
	0.1
	19
	3.5
	1.1
	1.6
	44.8
	40.3
	14.1
	21.2
	17.8
	0
	1
	164.5

	2014
	4.3
	0
	1.6
	3.9
	0
	33
	79.3
	148.3
	49.1
	3.8
	9.8
	0.1
	333.2

	2015
	0.5
	0
	4.6
	0
	11
	1.6
	18.4
	50.3
	9.5
	0
	8.6
	0.8
	105.3

	2016
	1.3
	0.1
	0.8
	0.5
	44.2
	39.4
	13.8
	16.5
	56.1
	5.7
	0
	0.4
	178.8

	2017
	0.3
	1.1
	0
	0.8
	1.3
	17
	11
	25.4
	5.1
	9.5
	7.8
	0
	79.3

	2018
	0
	0
	6.1
	0
	36.7
	82.6
	122
	50.5
	59
	24.07
	1.7
	1.1
	371


表4.2-5    五原气象站20年（1999～2018）蒸发量统计表    单位：mm

	年份
	月份
	年平均

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1999
	14.4
	43.5
	126.6
	237.1
	362.9
	332.6
	288.5
	226.4
	201.2
	116.8
	49.6
	25.3
	2024.9

	2000
	33.2
	49.9
	129.9
	283.5
	350.9
	312.2
	308.1
	198
	160.9
	108.1
	52.8
	24
	2011.5

	2001
	28.9
	57.3
	136.2
	242.1
	341.4
	331.8
	249
	201.8
	144.6
	109.6
	50.3
	26.8
	1919.8

	2002
	29.8
	57.2
	110.2
	206.9
	319.9
	363.3
	277.4
	213.7
	194.2
	111.2
	58.1
	34.9
	1976.8

	2003
	29.6
	54.6
	126.1
	261
	334.7
	325.2
	349.1
	281
	211.9
	142
	50.8
	28.7
	2194.7

	2004
	30.6
	55
	124.8
	254.2
	296.6
	340.3
	259
	245.9
	224.5
	142.6
	78.2
	32.6
	2084.3

	2005
	37.6
	63.5
	143.9
	259.8
	347.6
	351.3
	312
	317.3
	202.7
	139.3
	54.1
	32.1
	2261.2

	2006
	19
	44.8
	143.6
	291.3
	398.7
	279.6
	330.2
	242.5
	192.4
	125.6
	54.2
	26.9
	2148.8

	2007
	26.8
	55.9
	142.8
	240.8
	383.7
	339.6
	376.5
	275.9
	157.3
	109.1
	45.5
	27.6
	2181.5

	2008
	36.3
	67.9
	152.8
	247.8
	266.8
	338.3
	293.5
	301.6
	215.7
	163.4
	51.9
	21.9
	2157.8

	2009
	17.9
	47.3
	118.6
	247.1
	341.7
	344.3
	316.3
	237.9
	182.4
	112.8
	45.3
	25.4
	2037

	2010
	24.6
	65.9
	131.4
	280.5
	323.8
	287
	314.6
	226.9
	171.5
	119.7
	49.1
	29.2
	2024.2

	2011
	14.9
	28.6
	125.4
	277.3
	338.6
	380.4
	319
	270.3
	214.3
	140.2
	63.1
	23.1
	2195.2

	2012
	18.7
	39.7
	144
	283.4
	363.6
	361.4
	316.2
	278.1
	215.8
	161.1
	55.6
	24.7
	2262.3

	2013
	28.2
	49.8
	111.4
	238.1
	377.8
	313.1
	287.3
	304
	205.9
	112.8
	51.2
	25.3
	2104.9

	2014
	15.9
	37.5
	146.4
	254.4
	361.8
	358.1
	350.7
	244.7
	177.5
	130.8
	56.3
	31.6
	2165.7

	2015
	31.3
	62.4
	131
	269.7
	369.4
	419.5
	360.9
	284.5
	228.8
	155
	47.6
	22.9
	2383

	2016
	23.5
	55.8
	111.1
	216.6
	308.5
	359
	393.8
	285.6
	174.4
	118.2
	65.2
	38.4
	2150.1

	2017
	19.1
	49.1
	126.5
	274.9
	346.8
	409.8
	384.9
	320.4
	232.6
	134.6
	57.9
	22.9
	2371.3

	2018
	27
	49.5
	109.6
	292.2
	337
	320.8
	273.3
	266.1
	162.3
	129.1
	48.8
	27.4
	2043.1


表5.2.1-6    五原气象站20年（1999～2018）平均风速统计表    单位：m/s

	年份
	月份
	年平均

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1999
	1.1
	1.8
	2.2
	2.9
	2.8
	2.2
	2
	1.9
	1.9
	1.6
	2.1
	1.5
	2

	2000
	1.6
	2
	2.4
	2.8
	2.7
	2.1
	2.2
	1.7
	1.7
	1.6
	1.8
	1.6
	2

	2001
	1.5
	1.7
	2.8
	3
	2.9
	2.1
	1.5
	1.5
	1.5
	1.7
	1.7
	0.8
	1.9

	2002
	1.6
	2
	2.6
	2.3
	2.5
	2.2
	2
	1.9
	1.6
	1.2
	2.2
	1.5
	2

	2003
	1.1
	1.5
	1.8
	2.5
	2.6
	2.3
	2.2
	1.8
	2
	1.5
	1.5
	1
	1.8

	2004
	1.5
	1.8
	2
	2.5
	2.4
	2.2
	1.4
	1.6
	1.7
	1.6
	1.8
	1.5
	1.8

	2005
	1.5
	1.5
	2.2
	2.4
	2.3
	2.1
	1.6
	1.8
	1.7
	1.4
	1.3
	1.1
	1.7

	2006
	1.4
	1.5
	2.2
	3.1
	2.8
	1.8
	2.1
	1.9
	1.6
	1.4
	1.5
	1.5
	1.9

	2007
	1.7
	2.1
	2.6
	2.8
	2.4
	1.9
	1.8
	1.8
	1.6
	1.3
	1
	1.3
	1.9

	2008
	1.1
	1.7
	2.7
	3
	1.9
	2.1
	1.9
	1.7
	2.2
	2
	1.5
	1.3
	1.9

	2009
	1
	1.7
	2.1
	2.9
	2.3
	2.3
	2
	1.9
	1.7
	1.7
	1.9
	1.2
	1.9

	2010
	1.3
	1.9
	2.2
	2.3
	2.4
	2.2
	1.8
	2
	1.5
	1.3
	1.5
	1.4
	1.8

	2011
	0.8
	1.5
	2.1
	2.7
	2.5
	2.1
	1.7
	1.7
	1.9
	1.6
	1.6
	1.3
	1.8

	2012
	1.3
	1.7
	2.2
	2.7
	2.5
	2
	1.7
	1.6
	1.6
	1.5
	1.4
	1.3
	1.8

	2013
	1.4
	1.2
	2.1
	2.2
	2.6
	1.8
	1.7
	1.7
	1.5
	1.3
	1.3
	1.4
	1.7

	2014
	1.1
	1.4
	2.2
	2.3
	2.6
	2
	1.9
	1.6
	1.7
	1.5
	1.4
	1.6
	1.8

	2015
	1.5
	1.6
	2.1
	2.2
	2.6
	2.2
	1.9
	1.6
	2.1
	1.6
	2
	1.7
	1.9

	2016
	1.6
	2.3
	2.5
	2.6
	2.6
	2
	2
	1.9
	1.8
	1.6
	1.8
	2.1
	2.1

	2017
	1.3
	1.8
	2.3
	2.6
	2.6
	2.2
	2
	2
	2
	1.7
	1.5
	1.2
	1.9

	2018
	1.5
	1.7
	2.1
	2.8
	2.1
	2.3
	1.9
	1.8
	1.6
	1.7
	1.9
	1.8
	1.9


表4.2-7    五原气象站20年（1999～2018）平均相对湿度统计表    单位：%

	年份
	月份
	年平均

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1999
	72
	59
	50
	36
	31
	43
	60
	63
	50
	57
	66
	61
	72

	2000
	57
	54
	36
	41
	37
	47
	58
	72
	59
	59
	69
	65
	57

	2001
	53
	46
	36
	31
	31
	41
	62
	65
	63
	62
	60
	55
	53

	2002
	51
	35
	42
	38
	39
	40
	60
	70
	53
	62
	55
	52
	51

	2003
	51
	45
	49
	31
	37
	42
	54
	58
	49
	50
	62
	56
	51

	2004
	52
	56
	51
	46
	44
	43
	60
	57
	50
	56
	56
	61
	52

	2005
	53
	41
	40
	37
	35
	40
	58
	49
	57
	50
	59
	56
	53

	2006
	65
	54
	37
	31
	35
	51
	52
	59
	53
	53
	55
	62
	65

	2007
	66
	50
	44
	43
	32
	44
	48
	58
	66
	65
	63
	59
	53

	2008
	57
	49
	43
	39
	54
	47
	53
	51
	52
	45
	59
	65
	51

	2009
	70
	57
	54
	47
	50
	45
	60
	60
	56
	54
	57
	55
	55

	2010
	58
	40
	38
	36
	40
	59
	46
	61
	58
	52
	55
	60
	50

	2011
	68
	55
	36
	33
	34
	37
	53
	56
	52
	51
	58
	59
	49

	2012
	70
	58
	40
	31
	36
	40
	56
	63
	55
	54
	67
	66
	53

	2013
	61
	62
	57
	38
	34
	49
	59
	55
	55
	61
	62
	66
	55

	2014
	68
	63
	47
	40
	30
	48
	57
	66
	63
	61
	67
	62
	56

	2015
	66
	49
	45
	42
	40
	37
	55
	60
	51
	48
	68
	67
	52

	2016
	56
	47
	39
	32
	41
	41
	44
	48
	60
	52
	52
	44
	46

	2017
	50
	46
	27
	27
	25
	39
	44
	51
	41
	50
	63
	58
	43

	2018
	46
	34
	44
	25
	33
	47
	59
	57
	63
	50
	58
	58
	48


2、地面气象要素

表4.2-8为五原县气象站二十年（1999～2018年）各气象要素的统计表。五原县年平均气温为8.1℃；年平均气压为866.6hPa；年平均相对湿度为53.3%；年降水量为180.9mm；年蒸发量为2134.9mm；年日照时数3074.8h；年平均风速为1.9m/s，年最大风速为3.1m/s，最大风速对应风向为SSE。

表4.2-8    五原县气象站近20年（1999～2018年）气象要素特征表

	项 目
	数 值
	项 目
	数 值

	年平均气温
	8.1℃
	年平均降水量
	180.9mm

	年极端最高气温
	33.3℃
	年极端最高降水量
	371mm

	年极端最低气温
	-19.8℃
	年最大风速，风向
	3.1m/s，SSE

	年平均相对湿度
	53.3%
	年平均风速
	1.9m/s

	年平均蒸发量
	2134.9mm
	年日照时数
	3074.8h


地面气温的变化特征

表4.2-9为五原县气象站20年各月平均气温的统计值，图4.2-1为五原县20年逐月平均气温变化曲线，由图、表可知，五原县20年的年平均气温为8.1℃，全年最冷月为一月份，平均气温为-11.0℃，最热月出现在七月份，平均气温为24.4℃。

表4.2-9    五原县气象站20年（1999～2018年）各月、年平均气温  数值℃

	月（年）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年平均

	[image: image43.emf]全年各风向频率平均风速图
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图4.2-1    五原县20年（1997～2016年）逐月平均气温变化曲线

⑵地面风向、风速的统计特征

地面风向、风速的统计分析是污染气象中最基本的方面，其风况不但受季节变化的制约，而且还明显地受地形及地表状况的影响。

五原县气象站地处内蒙古中西部，该地地面风的变化规律：春季由于冷暖气团交绥，气旋活动频繁，地表覆盖度较差，故多风沙天气；夏季由于降水相对集中，当锋面过境可伴有雷雨和大风天气，瞬时风速较大；秋季虽为冷暖气团的交替时期，但此时气团活动远不如春季活动频繁，因此风沙天气较少；冬季风速相对较大。

地面风向的基本特征

由五原县气象站1999～2018年二十年的地面平均风向频率及各风向下平均风速统计（见表5.2.1-10）可知，该地区年主导风向为ENE和NE，ENE风出现频率为8.0%，NE风的出现频率也较高，为7.5%，静风的年出现频率为23.3%。全年以SSE方向的风平均风速最大为4.2m/s；SE方向的风平均风速也较大为3.9m/s。五原县全年风向频率玫瑰图见图4.2-2，五原县全年风速玫瑰图见图4.2-3。

表4.2-10五原县20年（1999～2018年）地面风向频率及各风向下平均风速统计表

	风  向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	风向频率（%）
	3.5
	6.6
	7.4
	8.2
	4.8
	4.2
	4.3
	4.8
	4.7
	4.7
	5.5
	6.0
	4.5
	3.8
	2.9
	2.8
	23.3

	平均风速（m/s）
	3.6
	3.6
	3.0 
	2.5 
	2.3 
	3.3 
	3.9 
	4.2 
	3.4
	2.8 
	2.5 
	3.3 
	3.4 
	3.5 
	3.0 
	3.3 
	


[image: image44.emf]全年风向频率（C=23.3）
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图4.2-2 20年全年风向频率玫图  图4.2-3 地面风向频率及各风向下平均风速
⑶地面风速变化

从五原县气象站20年平均风速的统计（见表4.2.1-11）可以看出：该地区年平均风速为1.9m/s。全年以春季风速最大，如四月份风速为2.6m/s，平均风速最小出现在12月份，平均风速均为0.8m/s；风速的年差为1.8m/s。

表4.2-11  五原县气象站20年（1999～2018年）各月年平均风速数值  m/s

	月（年）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年

	平均风速
	1.5
	1.9
	2.4
	2.8
	2.7
	2.3
	2.0
	1.8
	1.8
	1.7
	1.9
	1.5
	2.0
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图4.2-4    五原县20年（1999～2018年）逐月平均风速变化曲线

⑸地面风频的月变化
表4.2-12    五原县20年（1999～2018年）各月各风向频率统计表

	风向

风频（%）
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	2.6
	4.3
	7.0
	10.7
	7.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.6
	4.0
	4.8
	3.5
	2.6
	2.1
	2.0
	34..8

	二月
	3.2
	7.4
	8.6
	10.4
	6.0
	4.2
	3.8
	3.6
	3.7
	3.1
	4.4
	5.4
	3.9
	3.8
	2.8
	2.9
	26.2

	三月
	4.6
	8.8
	9.4
	7.9
	3.8
	3.0
	3.0
	5.0
	4.1
	5.2
	5.2
	6.2
	5.21
	3.8
	3.1
	3.6
	20.0

	四月
	4.8
	8.9
	7.2
	6.5
	3.0
	3.1
	3.8
	5.0
	5.0
	5.9
	6.4
	9.6
	6.6
	5.4
	4.0
	3.9
	14.3

	五月
	4.7
	7.7
	6.6
	6.4
	3.3
	4.0
	3.9
	5.6
	5.9
	5.5
	7.3
	7.1
	5.7
	5.2
	3.7
	4.2
	13.8

	六月 
	4.1
	7.4
	7.0
	7.2
	3.7
	5.6
	5.4
	6.8
	6.5
	6.4
	7.8
	6.45
	4.2
	2.9
	2.8
	2.7
	15.0

	七月
	3.1
	6.4
	7
	7.1
	5.9
	5.9
	7.4
	6.5
	7.3
	5.5
	5.4
	5.6
	4.0
	2.4
	2.5
	1.7
	16..2

	八月
	2.9
	5.4
	8.2
	7.6
	5.9
	6.4
	6.8
	6.8
	6.3
	4.2
	5.1
	4.7
	2.9
	2.9
	2.3
	2.2
	20.5

	九月
	4
	6.3
	8.8
	8.1
	5.3
	4.8
	4.6
	6.2
	5.2
	5.0
	5.6
	4.4
	3.3
	2.2
	2.2
	2.5
	24.6

	十月
	2.6
	5.6
	6.9
	7.5
	3.6
	2.9
	3.9
	3.6
	4.0
	4.6
	5.8
	5.4
	5.2
	4.3
	2.8
	2.2
	30.7

	十一月
	3.1
	6.2
	6.1
	8.5
	5.4
	3.3
	2.7
	3.2
	2.9
	4.4
	5.3
	7.5
	5.1
	4.6
	3.1
	2.7
	29.0

	十二月
	2.5
	4.0
	6.4
	10.1
	5.2
	4.0
	2.9
	2.4
	2.8
	3.4
	4.4
	5.4
	4.5
	5.0
	2.6
	2.1
	34.4

	平均
	3.5
	6.6
	7.4
	8.2
	4.8
	4.2
	4.3
	4.8
	4.7
	4.7
	5.5
	6.0
	4.5
	3.8
	2.9
	2.8
	23.3


表4.2-12为五原县20年（1999～2018年）各月风向频率统计表，图4.2-5为五原县20年（1999～2018年）各月风向频率玫瑰图。由图表可知：五原县一月份主导风向为ENE风，出现频率为10.7%，次主导风向为NE风，出现频率为7.0%；二月份主导风向为ENE风，出现频率为10.4%，三月份主导风向为NE风，出现频率均为9.4%，四月份主导风向为NNE风，出现频率为8.9%，五月份主导风向为NNE风，出现频率为7.7%，六月份主导风向为SW风，出现频率为7.8%，七月份主导风向为SE风，出现频率为7.4%，八月份主导风向为NE风，出现频率为8.2%，九月份主导风向为NE风，出现频率为8.8%，十月份主导风向为NE风，出现频率为6.9%，十一月份主导风向为ENE风，出现频率为8.5%，十二月份主导风向为ENE风，出现频率为10.1%。

	[image: image8.emf]1月风向频率(C=34.8)
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	[image: image9.emf]2月风向频率（C=26.2)
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	[image: image10.emf]3月风向频率（C=20.0）
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	[image: image11.emf]4月风向频率（C=14.3）
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	[image: image12.emf]5月风向频率（C=13.8）
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	[image: image13.emf]6月风向频率（C=15.0）
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	[image: image14.emf]7月风向频率（C=16.2）
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	[image: image15.emf]8月风向频率 （C=20.5）
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	[image: image16.emf]9月风向频率（C=24.6）
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	[image: image17.emf]10月风向频率（C=30.7）
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	[image: image18.emf]11月风向频率（C=29.0）
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	[image: image19.emf]12月风向频率（C=34.4）
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图4.2-5    五原县20年（1999～2018年）各月风向频率玫瑰图
4.2.1.2环境空气影响分析与评价

1、污染物排放量核算
根据前述评价等级判定部分内容，本项目大气环境影响评价等级为二级。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.1.2 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本次评价据此对项目污染物排放量进行核算。
表4.2-13    项目大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	排放浓度/（mg/m3）
	排放速率/（kg/h）
	排放量/（t/a）

	一般排放口

	1
	生物质锅炉排气筒
	颗粒物
	6.71
	0.14
	0.62

	
	
	SO2
	228.19
	4.90
	21.15

	
	
	NOX
	136.91
	2.94
	12.69

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.62

	
	SO2
	21.15

	
	NOX
	12.69

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.62

	
	SO2
	21.15

	
	NOX
	12.69


表4.2-14    项目大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	养殖区臭气
	NH3
	猪粪日产日清，合理设计日粮，喷洒除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建标准
	1.5
	0.018

	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0043

	2
	氧化塘臭气
	NH3
	全封闭设计，四周种植绿化带，喷洒除臭剂
	
	1.5
	0.12

	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0045

	3
	堆肥场臭气
	NH3
	定期喷洒除臭剂
	
	1.5
	0.04

	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0065

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	NH3
	0.178

	
	H2S
	0.0153


4.2.1.3 大气防护距离及卫生防护距离的确定

（1）大气环境防护距离确定

预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐的大气环境防护距离预测模式。计算结果表明，厂界范围内无超标点，因此，无需考虑大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离确定

根据《畜禽养殖污染技术防治规范》（HJ/T81-2001）中3.1规定“禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；③县级人民政府依法划定的禁养区域；④国家或地方法律、法规规定的禁养区域；⑤厂界与上述禁建区域边界的最小距离不得小于500m。”

根据2004年2月3日原国家环境保护总局印发了《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发[2004]18号）“疫区内严禁采用畜禽粪便作为饲料。养殖场排出的畜禽粪便、垫料等废弃物必须就地进行无害化处理，严禁向外转运。新建养殖场要严格执行《环境影响评价法》的规定。新建畜禽舍应在居民区下风向，并远离居民区至少500m。”

因此本项目卫生防护距离为500m，本项目周边500m范围内无居民区、学校、医院等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。
4.2.1.4 大气环境影响评价结论

本项目大气环境影响评价自查表如下：

表4.2-15    大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（TSP、SO2、NOX）

其他污染物（氨气、硫化氢）
	  包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D(
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2020）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区(

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目

污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（TSP 、NH3、H2S）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（）h
	c非正常占标率≤100%□
	c非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度、TSP、SO2、NOX）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（      ）
	监测点位数（   ）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（—）厂界最远（—）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（21.15）t/a
	NOx：（12.69）t/a
	颗粒物：（0.62）t/a
	VOCs：（ 0 ）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


4.2.2 地表水环境影响分析

项目废水主要为养殖过程中产生养殖废水和生活区的职工生活污水。养殖区废水有机物浓度高、含氮磷量大、悬浮物多、臭味大，污染负荷高，治理难度大，养殖区废水中含主要污染物有BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒物质。项目生活污水主要污染物有BOD5、COD、氨氮、动植物油，属于低浓度有机废水。

项目废水进入污水处理系统处理，处理工艺为“固液分离+氧化塘”工艺，处理后的液肥用于周围农田灌溉，氧化塘渣用于堆肥。项目废水经此工艺处理后废水综合利用，不外排。

依据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南(试行)》，消纳土地面积要求每头猪不少于0.1亩土地，建设单位应为本项目配套的农田不低于3655.7亩，根据建设单位提供的用地协议，已租赁当地4000亩土地用于配套土地消纳粪污，种植青贮玉米，均为耕地，可以消纳本项目产生的粪污，因此本项目产生的废水可以利用罐车送至周边农田种植基地，已有足够的土地进行消纳，不会有超过农田负荷的情况出现。

因此，只要确保项目污水处理站正常运行，将项目养殖过程中产生的猪尿、猪舍冲洗废水和生活污水经发酵处理后综合利用，本项目养殖及生活废水将不会对当地地表水环境产生大的影响。

为防止对周边水环境的影响，必须禁止猪场废水散排，场内各产污水源周边设置污水收集系统，将污染源控制在猪场内部，同时做好各构建筑物的防渗工程，通过以上防治措施，猪场不会出现废水外排到周围沟壑，并最终对当地的地表水体产生影响的情况出现。

4.2.3 地下水环境影响分析

1、评价区域水文地质条件
五原县所处区域主要含水层为上更新统～全新统砂层，其下部中更新统为隔水底板。上述地层由老至新描述如下：
（1）中更新统（Q2）
岩性为黑灰色、兰灰色、青灰色厚层淤泥、淤泥质粘土或砂粘土，微层理明显，富含腐植质，属湖相沉积。揭露最大厚度8.27 m。其顶板产状与区域产状相一致，大体向北及西北倾斜。
（2）上更新统（Q3）

据钻孔揭露，上更新厚度为59.72～90.93m，由于沉积岩相和岩性的不同，可分为上下两个岩性段。
①下岩段（Q31）：岩性以黄灰色、灰色细砂、细粉砂、粉砂为主，夹2～3层粘性土薄层，粘性土层分布较广，局部地区相对较稳定。区内该岩段厚为22.07～48.11m，夹层厚度一般＜3m。局部地段底部淤泥质成份增高。该段以湖相沉积为主，整合覆盖于中更新统（Q2）之上。
②上岩段（Q32）：岩性以黄色、灰黄色细砂、中细砂、粉细砂为主，夹1～2层粘性土薄层。该段厚24.4～43.9m，夹层厚一般＜2m。该岩段是在湖水逐渐退缩，由湖相沉积逐渐过渡为河流相沉积的过程中形成的以河流冲积相为主的河湖相沉积。
无论上岩段或下岩段，上更新统岩性均较为单一，以中厚砂层为主。上岩段与下岩段相比较，上岩段颜色较浅，岩性较粗，粘性土夹层较少。区内上更新统沉积厚度在水平方向上的变化是：南薄北厚，南部厚约50～60m，向北增厚，北部最厚达90.93m。在东西方向上变化不明显。
（3）全新统（Q4）

全新世沉积物在地表普遍分布，最大厚度达25.26m。岩性上部为黄色、桔黄色粘砂土、砂粘土、粘土或夹薄层粉砂互层，形成粘砂土覆盖层；下部为粉细砂、中细砂，局部含砾。沉积物主要为河流冲积形成，具上细下粗的二元结构特征。覆盖层以粘砂土为主，最厚达4.6m。
本项目范围内浅层地下水全区赋存，其含水层由上更新统至全新统所组成，并构成含水层组。分述如下：
①全新统含水层
分布于该含水层组最上部，厚度6.1～24.91m，岩性为黄、枯黄色中细砂、细中砂，局部含砾，结构松散，分选均匀。其顶部绝大部分地区为粘砂土或砂粘土与粉砂互层所覆盖，形成上细下粗的二元结构，粘砂土覆盖层厚一般3～5m。
由于绝大部分地区含水层顶部有粘性土覆盖层，使本区地下水具微承压性质，但压力水头不高，一般称为半承压水。
②上更新统含水层
厚度57.24～85.39m，依据岩相及岩性特征的不同，可分两段：
上段（Q32）：岩性以黄、灰黄色细砂、中细砂、细中砂为主，结构松散，分选均匀，厚度23.47～41.70m，其间偶夹1～2层薄层粘土或砂粘土、粘性土透镜体，夹层厚度一般＜2m。
下段（Q31）：岩性主要为黄灰、灰色细砂、粉细砂、粉砂或粉砂，厚度18.34～35.77m，其间夹2～3 层薄层粘性土透镜体，夹层厚度一般＜3m。局部地段底部淤泥质成份增高。
2、地下水环境影响分析
（1）地下水污染途径分析
根据评价区域水文地质条件、地下水补给、径流和排泄特点，结合本项目生

产中产生的污染物，分析本项目对地下水可能造成的污染途径有：
①固废处置不当，通过大气降水淋滤作用污染浅层水；

②厂内废水处理设施破裂、废水未妥善收集，通过渗漏污染浅层水；

③项目向大气排放的污染物可能由于重力沉降、雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入地下水中；

④废水用于灌溉后对地下水产生的影响。
（2）地下水环境影响预测与评价
①预测因子和预测源强
本项目废水污染因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为氨氮，且氨氮浓度与地下水标准比值较大，因此本次评价选择氨氮作为预测因子。本项目液肥暂存池中氨氮为773.12mg/L。
②预测模型与参数选择
本项目的地下水环境影响评价等级为三级，场地内水文地质条件相对较为简单，因此本评价采用解析法对地下水环境影响进行预测。
预测模型：采用地下水溶质运移解析法——一维半无限长多空介质柱体，一段定浓度边界模型：
[image: image20.emf]
式中：x—距注入点的距离；

t—时间，d；

C(x，t)—t时刻点x处的污染物浓度，g/L；

C0—注入的污染物浓度，g/L；
u—地下水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

参数选择：项目场地潜水地下含水层平均渗透系数约为3.04m/d，场地内地下水径流方向主要是由西北向东南径流。场区附近平均水力坡度I为5‰。评价区域孔隙度为0.18，因此场区内孔隙潜水含水层地下水流速u=K×I/n=10.98m/d×5.38‰/0.4=0.08m/d。根据张志红等人对不同土壤弥散系数的测定（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类型土壤的弥散系数，详见表4.2-16。

表4.2-16    不同类型土壤的弥散系数
	土壤类型
	砂土
	粉质粘土
	粘质粉土
	粘土

	弥散系数（CM2·S-1）
	1.46×10-3
	1.71×10-9
	8.46×10-9
	2.31×10-11


根据调查，项目区域地下含水层以砂土为主，确定项目所在区域弥散系数为1.46×10-3cm2/s（0.013m2/d）。
预测时段：地下水环境影响预测时段为污染发生后100 d、1000 d、5000 d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。
预测结果见表4.2-17。

表4.2-17    氨氮非正常状况下预测结果一览表
	预测因子
	运移时间
	超标距离/m
	最远影响距离/m
	超标位置
	是否到达敏感目标

	氨氮
	100d
	15
	17
	厂界内
	否

	
	1000d
	61
	69
	厂界内
	否

	
	5000d
	255
	282
	厂界内
	否


由预测结果可知，非正常状况下污染物进入含水层中，污染物会逐渐向下游运移。根据地下水预测结果，非正常状况下氨氮在100d、1000d和5000d超标位置均位于厂界内。
估算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，

因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。

因此为避免非正常工况下液肥渗漏对场址下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对氧化塘、污水池等的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最低。
4.2.4 噪声影响预测与评价

（1）预测方法

本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。

1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（1）计算：

[image: image21.wmf]A

L

r

L

p

-

+

=

c

w

D

)

(

（1）

[image: image22.wmf]misc

gr

bar

atm

div

A

A

A

A

A

A

+

+

+

+

=


式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
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如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算：

（2）
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预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算：

（3）

式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

[image: image23.wmf]D

Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）做近似计算：
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A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
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设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出：

（5）

式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。
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（3）有限长线声源

（6）

（4）面声源的几何发散衰减

导则HJ/T2.4-2009垂直声源要求的简化算法为：
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r<a/π时，Adiv≈0；几乎不衰减

a/π<r<b/π时，距离加倍时Adiv≈3；类似线声源（Adiv≈10lg(r/r0)）

r>b/π时，距离加倍时Adiv≈6；类似点声源（Adiv≈20lg(r/r0)）

r<a/π时，Adiv≈0。

（5）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：
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（7）

式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（5）噪声影响预测结果

根据本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，对项目投产后的厂界噪声进行预测计算，结果见下表。

表4.2‑18    设备噪声预测结果    单位：dB（A）
	测点序号
	测点位置
	厂界贡献值

	
	
	昼间
	夜间

	1＃
	东厂界
	32.1
	32.1

	2＃
	南厂界
	31.8
	31.8

	3＃
	西厂界
	30.2
	30.2

	4＃
	北厂界
	32.0
	32.0

	标准值
	60
	50


由上表的结果可知，本项目投产后，设备运行噪声对厂界噪声的贡献值在30.2～32.1dB(A)之间，贡献值很小，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

4.2.5 固体废物影响分析

项目运营期固废包括生猪粪便、氧化塘渣、病死猪及胎盘、生物质锅炉产生的灰渣，防疫废物及职工生活垃圾等，各污染物产生及处置情况如下：
表4.2-19    项目固废产生及处置情况一览表

	固废名称
	全厂
	主要成分
	性质
	处置措施

	猪粪
	12334.4
	猪粪
	一般固废
	运往堆肥场，进行好氧发酵，最终农田

	氧化塘渣
	959.35
	微生物等有机物
	一般固废
	与粪便等混合后用于堆肥

	病死猪及胎盘
	288.97
	病死畜及胎盘等
	危险废物

841-001-01
	卫生填埋

	锅炉灰渣
	441
	灰渣
	一般固废
	暂存在锅炉房推车内，后遮盖运到堆肥场

	生活垃圾
	18.25
	纸张、食物残渣等
	一般固废
	集中收集后交环卫部门处置

	医疗垃圾
	0.21
	兽医室日常产生的针头、废弃手术器械、消毒棉纱等
	医疗固废
	定期交由有资质公司进行集中清运、处理


本项目固废治理措施遵循了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，杜绝了二次污染的产生，由环保措施有效性章节分析可知废渣（液）排放去向是可行、可靠、合理的。因此，本工程固体废物均能得到妥善、有效的处理、处置，固体废物污染对环境影响较小。
4.2.6 土壤环境影响分析

1、土壤环境影响识别
在工程分析结果的基础上，结合土壤环境敏感目标，根据项目运营期的具体特征，识别土壤环境影响类型与影响途径。建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表见4.2-20，影响因子识别见表4.2-21。
表4.2-20    建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	/
	√
	√
	/


表4.2-21    项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	产污节点
	污染途径
	污染物
	备注

	养殖区
	生猪养殖
	地面漫流、垂直入渗
	COD、BOD5、SS、氨氮
	间歇、事故

	粪污区
	粪污处理
	地面漫流、垂直入渗
	COD、BOD5、SS、氨氮
	间歇、事故


2、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级为二级的污染影响型建设项目，根据土壤环境影响识别结果，选取相应的预测方法，可参见附录E或进行类比分析。本次评价采用类比分析对土壤环境影响进行分析。

（1）土壤类型
项目所在区域土壤类型主要是草甸盐土。中国各盐渍区均有分布，主要分布于河流冲积平原，如黄淮海平原、汾渭河谷平原、内蒙古河套平原、宁夏银川平原等。其形成受地下水常年上下活动的影响，积盐过程和草甸过程相伴进行，而以积盐过程为主。土壤积盐状况各地差异很大，愈干旱积盐愈重，积盐层或盐壳愈厚。表层有一定数量的有机质积累，底土有明显的锈色斑纹。依其盐分种类和含量，可分为氯化物草甸盐土(即潮湿盐土)、硫酸盐草甸盐土(即蓬松盐土)、硫酸盐-氯化物草甸盐土、氯化物硫酸盐草甸盐土等。

（2）土壤理化性质影响

根据土壤环境质量现状监测结果显示，项目占地范围内，及场区周边拟进行液肥利用范围内土壤取样，监测结果显示，目前土壤中各污染物含量均低于农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），表明区域土壤未受到污染。

氧化塘产生的液肥作为液肥还田，液肥中含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素，氨基酸，抗菌素、植物激素和水解酶，能很好改善土壤结构，促进作物生长。但液肥过量施用存在对土壤性质产生影响。

根据资料介绍，黑龙江海林农场沼肥田间实验表明，连续2年的施用沼肥，施用量为15000kg/hm2（1000kg/亩），土壤有机质、全氮、全钾和碱解氮含量均有所增加，表明沼肥能在一定程度上改善土壤化学性质。连年施用沼肥，土壤pH有所增加，在一定程度上防止土壤酸化。

（3）液肥施肥存在的潜在风险

根据赖星等“连续施用沼液对土壤性质的影响及重金属污染风险评价”（水土保持学报，2018年32卷第6期）研究，当3年沼液施用总量为（546.25~626.00）×103kg/hm2时，能显著提高土壤肥力，改善土壤结构，防止土壤生态功能遭到破坏，保障农业安全生产，但需合理配施氮肥，防止土壤养分失衡。单因子污染指数显示，土壤重金属Cd、As、Cr、Hg为轻度污染，Pb较安全。综合潜在生态污染风险程度属轻度。沼液还田引起土壤重金属污染的风险较小，需合理管控Hg和As可能引起的土壤环境污染问题。
根据《宁陵牧原农牧有限公司平洛东年出栏14万头生猪养殖项目竣工环境保护验收调查报告》，河南昌兴科技有限公司于2019年8月9日~2019年8月10日对项目配套农田土壤（西北侧配套农田、东南侧配套农田）进行了监测，pH8.63~8.64，砷6.18~6.78mg/kg，汞0.300~0.326mg/kg，铅0.2~0.4mg/kg，镉0.13mg/kg、铜11~15mg/kg，锌52.2~54.4mg/kg，镍27~30mg/kg，铬56~96mg/kg，从监测结果可以看出，各项指标满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准。

除了液肥中的重金属可能会给环境带来污染风险，液肥中的抗生素同样值得人们关注，禽畜粪便发酵过程中虽可降解某些抗生素，但仍会有少数抗生素留存于液肥中，液肥施用后，抗生素会残存在土壤中，甚至被植物所吸收，对整体生物链产生不良作用。

本项目使用饲料中微量元素添加均符合国家相关标准，液肥中重金属含量较低，对土壤生态环境影响较小。
3、土壤环境影响评价自查表
表4.2-22    土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□
	--

	
	土地利用类型
	建设用地□；农用地√；未利用地□
	--

	
	占地规模
	（61.6）hm2
	--

	
	敏感目标信息
	敏感目标（耕地）、方位（E、S、W、N）、距离（--）
	--

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位□；其他□
	--

	
	全部污染物
	废气：颗粒物、SO2、NOX、NH3、H2S；
废水：氨氮、COD、BOD5
	--

	
	特征因子
	--
	--

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ□；Ⅱ√；Ⅲ□；Ⅳ□
	--

	
	敏感程度
	敏感√；较敏感□；不敏感□
	--

	评价工作等级
	一级□；二级√；三级□
	--

	现状调查内容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）√
	--

	
	理化特性
	--
	--

	
	现状监测点位
	--
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	详见现状监测布点图

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0m~0.5m
	

	
	
	柱状点数
	3
	0
	0m~3m
	

	
	现状监测因子
	GB15618规定因子
	--

	现状评价
	评价因子
	同监测因子
	--

	
	评价标准
	GB15618√；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（）
	--

	
	现状评价结论
	达标
	--

	影响预测
	预测因子
	pH、砷、汞、铬、铅、镉、铜、锌、镍
	--

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（类比分析）
	--

	
	预测分析内容
	影响范围（厂界外200m）影响程度（影响较小）
	--

	
	预测结论
	达标结论：a）√；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□
	--

	防止措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他
	--

	
	跟踪检测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	--

	
	
	--
	GB15618、GB36600
	--
	

	
	信息公开指标
	详见信息公开章节
	--

	评价结论
	可接受
	--

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容；

注2：需要分别开展土壤环境影响评价等级工作的，分别填写自查表。


4.2.7 生态环境影响分析

由于项目的建设，构筑物占地范围内的植被将消失，造成生物量减少，对区域生态环境会造成一定影响，本项目应采取如下生态影响减缓措施：
1、厂内道路应采取硬化措施，以减少裸露地表，防止水土流失；
2、对厂内道路两侧、填埋井四周、粪污处理区四周以及各养殖区与办公生活用房之间应乔灌结合的绿化植被，在防止恶臭气体对周围环境影响的同时加强植被恢复，减缓生态影响；
3、除建构筑物占地、道路硬化等占地范围外，可选育当地优势物种，采用林草结合措置进行绿化，加强对破坏植被的恢复，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

同时，项目的建设产生大量的粪肥，对改良猪场周边土壤有很大的帮助，起到改良土壤，促进植被生长的作用。
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5 环境风险评价

环境风险评价是环境影响评价中不可缺少的一部分，它主要针对建设项目在失控下产生的突发性、不确定性和随机性的事故灾难。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目在生产过程中具有连续性特征，其环境风险分析的目的是在识别该项目事故风险因素的基础上，分析生产过程中潜在、突发事故危害程度，提出事故防范措施，为工程设计提供依据，最大限度地避免了突发事件的发生。

5.1 风险调查

5.1.1 建设项目风险源调查

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目运营期场内不涉及附录B内重点关注的危险物质。

生猪养殖过程中，产生的粪污如果处理不当，渗入地下，对区域土壤、地下水环境造成污染隐患，具有一定的环境风险。

5.1.2环境敏感目标调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D环境敏感程度（E）分级原则中要求调查5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数以及500m范围内人口总数。

项目选址于巴彦淖尔市五原县和胜乡和义村，周边以农田为主，5km范围内的环境敏感目标主要为村庄及散户居民，人口总数小于1万人；500m范围内人口数小于500人。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D表D.6地下水功能敏感性分区，本项目2.5km范围内无集中式饮用水水源准保护区及补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；6km2范围内分布有居民饮用水井，因此项目地下水环境敏感程度为较敏感区域。
5.2 环境风险潜势初判

项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境风险物质，Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。本次环评对环境风险进行简单分析。

表5.2‑1    环境风险评价工作级别判定表

	环境风险潜势
	Ⅵ、Ⅵ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评级工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


5.3 环境风险识别

5.3.1 物质风险识别

根据工程分析，项目所使用的原辅材料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内重点关注的危险物质。

本项目所排放氨气、硫化氢的主要理化性质及毒性效应见下表。
表5.3-1    三废物质的主要理化性质及毒性效应一览表
	序号
	名称
	主（次）危险性类别
	危险特性

	1
	H2S
	易燃气体
（有毒）
	具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。
人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入
LC50:5700ug/kg。
大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:634ppm/1H。
接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。

	2
	NH3
	有毒气体
	对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。
人吸入LC10:5000ppm/5M。
大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。
小鼠吸入LC50:4230ppm/1H。
人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1-25分钟；3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。
短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。


5.3.2 生产设施风险源识别

污染单元氧化塘的硬化地面、防渗设置出现破损，出现污水渗漏的情况。

针对养殖企业的一些养殖区、晾粪台、氧化塘等场地发生硬化面破损，即使物料或污水等泄漏，对地下水造成潜在危害这一现象，按照目前的管理规范，必须及时采取措施，防止物料或污水漫流渗漏，且在建设中，应针对不同区域采取相应的防治措施。对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会通过挖出进行处置，以免其渗入地下水。

在项目氧化塘等污染单元等这些半地下水非可视部位发生渗漏时，才可能有污染物通过漏点，逐步渗入包气带并可能进入地下水。

由地下水预测结果可知，在发生意外泄漏事故的情况下，在非正常情况下，污染物泄漏量增加，但只要防渗措施不出现问题，对地下水造成污染的风险较低，如果叠加出现防渗层破损情况，则对氧化塘附近地下水造成影响，污染风险较大。由预测结果可知，增加防渗设施后能有效地降低对地下水环境的影响。因此，应对场区内实施严格的防渗、建立完善的地下水监测系统，强化地下水应急排水措施。当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，参照预测结果，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水送污水处理场集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。根据建设项目的生产特征，结合物质危险性识别，对项目功能系统划分功能单元，确定潜在的危险单元及重点风险源。

5.4 风险事故情形分析
本项目污水事故排放是指粪污水未经处理，直接排放的情况。废水直接外排会对地表水、地下水、土壤、大气环境等产生不利影响。

（1）土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量恶化。当粪污水直接外排量超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完成和厌氧腐化，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，大面积地腐坏。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且容易造成生物污染和疫病传播。

（2）大气

废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量下降，污浊度上升，轻则降低空气质量，产生异味妨碍人畜健康生长，重则引起呼吸系统疾病，造成人畜死亡。未经任何处理的养殖废水含有大量的微生物，在风的作用下，极易扩散在空气中，可能引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌孢子等引起的疫病传播，危害人畜健康。

（3）地表水

养殖场高浓度污水通过泄洪渠进入自然水体后，使水中有机物、固体悬浮物和微生物等含量增高，改变水体的物理、化学和生物组成群落，使水质变差。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中大量的有机物生物降解和水生生物的大量繁殖，消耗水体中的溶解氧，使水体变黑发臭，最终造成水生生物大量死亡，产生水体富营养化，失去水体原有功能。

（4）地下水

养殖场高浓度污水直接排入土壤，废水中的氮、磷以及其他有毒有害成分渗入地下污染地下水，导致地下水水质下降，严重时，造成地下水发黑发臭，一旦造成地下水污染，极难治理恢复，从而造成持久性污染。

5.5 环境风险管理
5.5.1 环境风险防范措施
1、废水风险防范措施
（1）设备、管道设计按有关规定留有满足要求的安全系数，均按规范进行强度实验、严密性测试和防腐措施检验；工程抗震设防烈度8度。采取符合要求的静电、雷击防护措施；

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入废水收集系统中；氧化塘周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

（3）本项目危废暂存间按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求应取防渗措施。具体防渗措施要求如下：

危险废物暂存间等重点防渗区铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，或可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行防渗，渗透系数不大于10-10cm/s；
堆肥场、化粪池、粪污通道、氧化塘等构筑物，均参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s；

（4）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水为三级评价，根据当地水文地质资料，地下水流向为西北向东南，本项目在场区下游设置1口地下水监测井。

（5）加强事故监控。企业内部人员应定期巡检，对于管道、氧化塘要定期进行维护。及时发现各种可能引起养殖废水事故排放的异常情形，并在相关人员的配合下消除事故隐患。

2、管理措施
①制定安全管理制度及建立有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高；

②在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，避免因严重操作失误而造成的事故； 

③加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核；

④制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响；

⑤对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全；

⑥区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。
5.5.2 突发环境事件应急预案编制要求
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照国家、地方和相关部门要求，本次评价提出企业突发环境事件应急预案编制的原则要求：

建设单位按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

应急预案明确企业、区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。
5.6 风险评价结论与建议
5.6.1 主要结论
项目运营期场内不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内重点关注的危险物质；根据风险评价等级判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析。

项目环境风险简单分析内容见表5.6-1。
表5.6-1    项目环境风险评价自查表

	建设项目名称
	巴彦淖尔市联象养殖有限公司五原县和胜乡育肥猪养殖场建设项目

	建设地点
	巴彦淖尔市五原县和胜乡和义村三社

	地理坐标
	北纬41.148176°，东经108.462653°

	主要危险物质及分布
	氨气、硫化氢

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	本项目环境风险主要为氧化塘的硬化地面、防渗设置出现破损，出现污水渗漏的情况

	风险防范措施要求
	从技术、工艺和管理三个方面入手，采取综合措施，预防泄漏事故，详见5.5环境风险防范措施及应急要求


5.6.2 要求与建议
（1）要求建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练。

（2）建立企业环境风险应急机制，加强养殖区、粪污处理区的巡查，监视力度，强化风险管理。

（3）建设单位须采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理，降低事故发生的可能性，使危险等级降低到可接受水平。
6 环境保护措施及其可行性分析

6.1 施工期污染防治措施
6.1.1 大气污染防治措施
1、施工扬尘防治措施

施工扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关，特别是与风速和大气稳定度关系密切。一般气象，平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内扬尘处的TSP浓度为上风向对照点在2.0～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围其下风向侧为200m。施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，50m处已接近背景值。

施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路的路面、行使速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70%左右，施工场地洒水试验结果见表6.1-1。由表可见，实施每天洒水4～5次，可有效控制车辆扬尘，将TSP污染缩小到50m内。

表6.1-1    洒水对抑制扬尘的效果
	距现场距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.4
	0.67
	0.60


距离项目厂区最近的居民为南侧1020m处的西五连村，距离较远，影响较小。为进一步减少项目施工扬尘对周边环境的影响，本次评价提出如下措施：
⑴散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排在库内存放，如露天存放，所有土堆、料堆必须全部苫盖或绿化；要采取袋装、密闭、洒水等防尘措施；严禁在车行道上堆放施工土方。
⑵硬化道路。要求项目施工场地道路必须硬化，并且种植施工道路旁绿化带，种植能吸附、阻隔尘埃的乔木、灌木和草坪，既能防尘，又美化了环境，从源头控制扬尘的产生。设置清洗设备设施。对运输车辆进行严格清洗，避免对道路交通造成扬尘污染。
⑷湿法作业。施工场地干燥时适当喷水加湿，建筑施工风速四级以上时，应暂停开挖；生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水，杜绝扬尘。

⑸加强管理，配备洒水设备。

⑹定时清扫现场。选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输线路进行清扫。

同时环评要求：

⑴使用商品混凝土。

⑵不准车辆带泥出门，对车辆进出进行严格的冲洗，避免对周围道路造成扬尘污染。

⑶不准运渣车辆超载、冒载，运渣车辆，车箱遮盖严密后方可运出场外、严禁撒落。

⑷不准高空抛撒建筑废物，使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。

⑸不准场地积水，若出现场地积水现象，及时抽水排水，并平整路面。

⑹不准现场焚烧废弃物。项目生活垃圾由建设单位收集运至生活垃圾填埋场进行填埋，建筑垃圾统一运输到环卫部门指定的建筑垃圾堆放场地。所有垃圾分类存放，统一清运，不得在现场焚烧。

⑺施工料具应当按照施工现场平面布置图确定的位置存放。水泥等可能产生尘污染的建筑材料应当在库房内存放或严密遮盖。存放油料必须有防止泄漏和防止污染措施。

⑻合理布设施工场地，施工临时弃土堆放场地尽量远离周围敏感点。
2、施工机械车辆尾气污染防治措施
工程施工过程中施工机械主要有推土机、平地机、挖掘机及运输车辆等，它们排放的污染物主要有一氧化碳、氮氧化物、总烃等。车辆尾气防治措施如下：
（1）加强车辆的日常保养维护，使车辆工作在正常状况下。
（2）合理安排行车路线，减少道路制约和交通不畅造成的高排放。使用含铅低的燃油，提高使用燃油的质量。
（3）合理安排项目区平面布置，减少车辆运行距离。
6.1.2 水污染防治措施
1、施工中，施工机械要严格检查，防止油料泄露，同时严禁将残油污水、废油随意倾倒。

2、做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染；在施工工地应设置排水明沟，将施工废水统一收集至施工废水沉淀池。

3、在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

4、基础工程排出的泥浆、雨天降水及地下土方工程产生的渗出地下水，施工单位不得随意外排。

5、加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，避免和减少污染事故发生。

采取上述措施后，本项目施工期废水影响可得到有效缓解，在可接受范围内。
6.1.3 噪声污染防治措施
施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，其噪声强度较大，声源较多，且都位于室外。施工期各种噪声源多为点源，经过距离衰减后，噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，由于本项目500米范围内无居民点，不存在扰民现象，故本项目的施工不会对周围环境产生不利影响。

根据以上分析，为减轻施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在施工期采取以下相应措施：

1、施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

2、施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；

3、加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态；

4、合理安排施工过程，不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌或浇筑混凝土等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备；

5、施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小；

6、现场施工人员要严加管理，要文明施工。
6.1.4 固体废物防治措施
施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，送至环卫部门指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，不然会对周围环境造成影响。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（筒）内，送至环卫部门指定地点合理处置。

生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以50人计，则生活垃圾产生量为25kg/d，集中收集后送至环卫部门指定地点合理处置。建筑垃圾应分类后回收利用，对无利用价值的废弃物用于场地平整，铺设路基，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。另外，对于建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料以及垃圾。
6.1.5 生态影响防治措施
1、植被保护措施

项目所在区域植物种类较少，且没有不可恢复或者珍惜植物，项目建成后植物配置以乡土物种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作为“背景”，四季不同花色的花草灌木进行搭配。尽量避免裸露地面，广泛进行垂直绿化，以及各种灌木和草本类花卉、播撒草籽加以点缀。场内绿化会增加场区内的植被覆盖率和生物产量，有利于水土保持、防风固沙。

2、临时占地的植被恢复措施

对于临时占地施工营地、物料堆场以及施工便道等，在工程施工结束后，选择适合当地生长的杂草类等当地草本植物用于植被恢复，植被覆盖度不低于当地背景水平。

3、其它生态保护措施

⑴施工过程中，原材料应集中堆放于物料堆场内，必要时进行苫盖；废弃料应集中收集，临时堆存后，运至城市建筑垃圾填埋场处理，不得乱堆乱放，随意扩大临时占地；运输车辆应沿施工便道形式，不得随意增加施工便道占地，将影响减小至最小范围。

⑵加强施工场地的文明施工管理，及时进行场地清理，严格执行施工期水污染防治和固废处置规定，避免泥沙污水横流、垃圾乱堆。

⑶加强施工管理，禁止乱丢乱弃生活垃圾和施工废料，尽量减少施工对现有景观环境的破坏；施工围挡构筑物做到整齐到位，摆放有序。

⑷施工场地、施工营地、物料堆场等临时用地在服务期满后，应及时清理和平整，尽量恢复原有地貌和植被，以达到与周边自然环境的协调和谐。

⑸施工期地表清理表土要单独存放，用于施工结束后覆土恢复植被。
6.2 营运期环保措施分析
6.2.1 大气污染防治措施可行性分析
1、恶臭气体防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（H/T81-2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减少恶臭污染物的产生：
（1）源头控制

①通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；

②搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

③温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；
④合理配合日粮和使用添加剂以减少有害气体的排放量。采用理想蛋白质体
系，适当降低日粮中粗蛋白质含量，添加必要的必需氨基酸，提高日粮蛋白质的利用率，可以尽量减少粪便中氮、磷、硫的含量，减少粪便和肠道臭气的排放量。例如，在保持生产性能不变的情况下，添加必需氨基酸，将肥育猪日粮粗蛋白质从16%减至12%时，猪粪尿中氨气及硫化氢的散发量减少79%。在日粮中添加非营养性添加剂如膨润土和沸石粉，可吸附粪尿中的有害气体。在幼畜日粮中添加酶制剂，可有效提高饲料消化利用率，降低粪尿中有害气体的产生量。
（2）过程控制
①猪场采用“漏缝板”的干清粪模式，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器和风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。
②在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。
③养殖场场区消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。
④污水处理系统是密封的。

⑤加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，在道路两侧及厂区空地选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

（3）末端治理

对猪舍、粪污处理区、病死猪处理区喷洒除臭剂本项目使用养殖场专用的植物型除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛类芳香香料、樟树、桉树、柏树，香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性、杀菌功能强。植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力，植物型除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，也可以用于去除工业领域产生的特种恶臭气体。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、硫基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，以此来实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。养殖区、粪污处理区、病死猪处理区每天喷洒一次。
2、锅炉烟气
项目生物质锅炉烟气主要污染物包括颗粒物、SO2、NOX等，经布袋除尘器处理后由35m高烟囱排放，该处置方式为《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）中的可行措施，能够满足本项目锅炉烟气处置的需求，措施可行。

6.2.2 废水污染防治措施及其可行性
1、废水处理工艺方案选择

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过无害化处理后的液肥，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素，赤霉素、生长素，水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态肥料。
为了最大限度的将液肥进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》中“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废物就地就近利用”，公司在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

2、本项目拟采用的废水处理工艺

根据企业发展规划，结合上述分析，本项目采用“预处理+好氧发酵+综合利用”的处理工艺。养殖废水经处理后，作为液肥还田。
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该处理工艺实现了猪场自身产粪的全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。本项目污染物处理及综合利用见图6.2-1。

图6.2-1    项目粪污处理工艺流程图
本工程污染治理工艺说明描述如下：

集粪匀浆池：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法均衡水质、水量。
固液分离机：用于分离粪便，分离后的粪便在堆肥场进行条垛堆肥发酵。

氧化塘：本项目设置1座氧化塘，容积设计时已考虑到污水的排放量及雨水的排放量，并预留了0.9m的高度。粪便污水通过管网收集至集粪匀浆池后，泵入氧化塘，经14天发酵去除大部分有机物后还田利用。
本项目1座氧化塘，容积12000m3，可满足本项目需求。

污水池：发酵后的液肥进入污水池，定期外运还田，本项目设置1座容积为30000m3污水池，完全能够满足项目180d污水暂存需求。

堆肥场：用于猪粪和氧化塘渣进行发酵处理，采用条垛堆肥发酵。猪粪和氧化塘渣堆肥发酵后还田。堆肥场面积2000m2，条垛发酵高度2-3m，可满足约180天储存需求。
3、液肥施肥可行性分析
根据国内外大量实验研究及实际运用表明，液肥尤其是养殖废水处理后的，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、锕、铁，锰，钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用液肥，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此液肥是一种非常理想的液态肥料。对液肥进行农田利用总体是可行的。
6.2.3 噪声污染防治措施及其可行性分析
本项目在运营期间的噪声主要来源于各场生产区的猪叫声、风机等运行噪声，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约70dB(A)-90dB(A)。为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

1、企业在设备选型上，应选择低噪声风机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

2、对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15～25dB（A）。

3、在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB（A）。

4、评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

5、降低猪的应激反应，经查阅资料，猪在饥饿、高兴、恐惧及转栏过程中会发生猪叫，猪叫声具有突发性、偶发性和稳态性。项目在运行期采用科学饲养，降低猪由于饥饿产生的猪叫声；同时，在运营期合理设置存栏量降低因猪只过多产生的应激反应，夏季高温季节对妊娠舍进行水帘风机，对分娩舍采用水帘风机降温，降低因高温产生应激反应；在项目仔猪出栏时通过密闭的转猪通道直接进入到转运车。通过以上措施，项目在运营期可有效降低猪的应激反应。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~25dB（A），再经一定距离衰减后，预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。
6.2.4 固体废物

1、固体废物来源及防治措施
本项目固体废物有氧化塘渣、固液分离机分离出的猪粪、病死猪及胎盘、防疫产生的医疗垃圾以及员工生活垃圾。

其中氧化塘渣、猪粪堆肥处理后成还田利用；病死猪和胎盘在场区内安全填埋，医疗垃圾暂存于场区危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置，生活垃圾日产日清，定期转运至环卫部门指定地点处置。
2、处置措施可行性分析
（1）氧化塘渣及生猪粪便
本项目采用干清粪工艺，猪粪及氧化塘渣运至堆肥场进行好氧堆肥。

好氧发酵是实现畜粪便资源化利用的最重要措施，一方面可以实现畜禽粪便的无害化，另一方面还可利用畜禽粪便中的N、P、K等养分和有机质达到培肥地力、改善土壤理化性质的目的。

传统堆肥腐熟过程是一个自然微生物参与的生理生化过程，由于土著微生物的种类和数量有限，在堆肥初期难以快速繁殖，存在着堆肥升温速度慢，发酵周期长，肥效低等问题。人工加入外源微生物菌剂可以调节堆肥的微生物生态环境，优化菌结构，提高微生物活性，加强菌株间的协调作用，加快堆肥有机质的降解和腐殖质的形成，从而有效解决了传统堆肥所存在的问题。为了缩短堆肥时间，发酵初期在堆肥原料中加入“起爆剂”，即一些含碳量高的微生物容易利用的物质，使微生物迅速增殖，积累热量到高温阶段（45℃），当发酵温度上升到45℃时，保持14天及以上便可达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中的相关要求，可以直接施入农田用作肥料。

环评要求堆肥场必须满足“三防”条件：①防渗：地面铺设15~20cm混凝土，2%的坡度，铺设防渗膜；②防雨：必须建设遮雨棚，防止雨水对粪便的冲洗造成水体污染；③防溢：必须能够满足项目的处理要求。粪便经过堆肥的高温杀菌作用，堆肥后的粪便中粪大肠菌群数小于105，蛔虫卵失活率大于95%。经过堆肥处理后，还田利用。

项目堆肥场“防雨、防渗、防溢”图见下图。


图6.2-2    堆肥场“三防”图

《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号）中明确提出，“①鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。②大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“发酵—（发酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥”，本项目固体废物采取的措施符合相关要求。

依据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南(试行)》，消纳土地面积要求每存栏1头生猪不少于0.1亩土地（本项目种猪存栏量为36557头，需配套3655.7亩土地）。据建设单位提供的用地协议，建设单位与当地村民签订了土地消纳合同，土地面积为4000亩，用于配套土地消纳粪污。因此本项目产生的猪粪经过堆肥处理后，可完全消纳。

2、病死猪及胎盘
本项目在饲养过程中出现的死畜一般为病情发展较快而死亡的猪或死胎、死猪幼崽等，其中以体弱的猪幼崽死亡较为多见。本项目按照该规定的要求设置安全填埋井，在出现需填埋的病死畜时，由当地卫生监督检验所在现场监督处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中关于病死畜禽尸体处理和处置的要求：“养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口”，建设方在今后的操作中应严格按照该规范执行，同时还应在填埋前进行焚烧毁形处理，填埋井的建设也应纳入环境监理的内容中。

本项目在下风向设置2座安全填埋井（直径2m，深8m），对病死猪尸体进行填埋。安全填埋井为混凝土结构，井口加盖密封，井底采用1.0mmHDPE防渗膜，渗透系数≤10-7cm/s。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰消毒，经填满后，需用粘土填埋压实并封口。采取填埋措施后风险很小。

本项目采用该措施，满足《畜禽养殖业污染防治技术政策》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）等技术规范的相关规定，处理方式可行。

3、锅炉灰渣

锅炉产生的灰渣，为草木灰，暂存在锅炉房推车内遮盖倒入堆肥场，可完全予以消纳，是可行的。

4、生活垃圾

生活垃圾中主要为废纸、餐厨垃圾等，为员工办公和生活过程中产生的垃圾，经厂区垃圾收集系统收集后送当地环卫部门指定地点统一处理，是可行的。

5、医疗垃圾

兽医室日常产生的针头、废弃手术器械、消毒棉纱等均为医疗垃圾，参照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206号）中规定，不设住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所、医疗教学、科研机构，当难以设置独立的医疗废物暂时贮存库房时，应设立专门的医疗废物专用暂时贮存柜（箱），猪场应在兽医室内设置一个独立的空间，同时设置一个专用暂时贮存柜（箱）进行暂存。项目医疗废物贮存间建筑面积设置为20m2，医疗垃圾临时贮存间的建设应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的要求设置。贮存间地面必须防渗，防渗层需为渗透系数≤10-10cm/s的1m厚的粘土层，或渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料。临时贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。根据《医疗废物管理条例》中的要求，本项目产生的医疗废物经临时储存后交由有资质公司进行集中清运处理。

危险废物贮存间建设过程中应进行环境监理工作，环境监理工作重点关注危险废物贮存间防渗层建设过程，监理人员应在现场对项目实施的防渗措施进行监督检查，编制监理报告并留存现场照片，环境监理贯穿于施工开始到验收整个过程。

同时，建设单位应按照国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）要求，做好医疗废物的转移、运输工作。

6、小结

本工程本着固体废物资源化、减量化、无害化的原则，对产生的固体废物充分考虑了综合利用途径和安全处置措施。

综上所述，本项目对生产过程中产生的固体废物采取合理处置和综合利用措施，对当地自然环境、生态环境和人群健康影响较小。因此，从保护环境的角度来讲本工程可行。

6.2.5 土壤、地下水
鉴于本项目对区域土壤及地下水环境的影响途径较为相似，本次评价主要提出分区防渗等措施防止污染情况的发生。

结合建设项目各生产环节产生的废水、废水管线走向及地下水环境影响评价预测结果，进行分区防渗，并建立防渗设施的检漏系统。本项目所设计防渗分区的具体防渗要求如下：

本项目污水处理设施（氧化塘、污水池及管网），集粪池，医疗垃圾暂存间，病死猪填埋井，堆肥场等按照《禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排工程项目建设技术指南（试行）》要求，并按一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于防渗的要求。

具体防渗措施要求如下：

医疗垃圾暂存间、病死猪填埋井按危险废物要求基础必须防渗，为本项目的重点防渗区，等效黏土防渗层至少6.0m厚黏土层（渗透系数小于1×10-10cm/s），或者2mm厚高密度聚乙烯或至少为2mm厚的其他人工防渗材料，渗透系数小于1×10-10cm/s。本次医疗垃圾暂存间、病死猪填埋井采用混凝土防渗结构，要求混凝土的强度等级为C30、抗渗等级为S8，垫层采用C10素混凝土现浇，采用钢筋混凝土基础，满足防渗及地基承载要求，防治发生渗漏及沉陷。经防渗措施处理后该项目不会对附近地下水造成不良影响。

按照《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排工程项目建设技术指南（试行）》要求，猪场收集池及氧化塘应选用抗渗等级不小于P6级或达到同等防渗效果的其他防渗材料。堆肥场、污水池及氧化塘为一般防渗区，等效黏土防渗，层至少3.0m厚黏土层（渗透系数小于1×10-7cm/s）。本项目养殖区氧化塘底部采取人工复合防渗措施：首先充分压实粘土层作为膜下保护层，池底素土夯实，厚度不小于0.5m，压实系数不小于0.95，其上铺设1.00mm厚HDPE土工膜作为主防渗层，主防渗层上部铺设300mm厚的粘土保护层，坝底设置排气管，挖200mm深沟，铺设100mmPVC管，PVC管每隔100mm打一个直径15mm的孔，开口向上，在PVC管开孔上方铺设粒径不小于20mm碎石，防止孔洞被泥土堵死，PVC管贯穿坝底和坝体，一端露出坝顶。粘土保护层要求分层压实，压实后渗透系数小于1×10-7cm/s，且满足地基承载要求。

猪舍等构筑物必须采用混凝土防渗结构，等效黏土防渗，层至少6.0m厚黏土层（渗透系数小于1×10-7cm/s）。要求混凝土的强度等级为C30、抗渗等级为S8，垫层采用C10素混凝土现浇，采用钢筋混凝土基础，满足防渗及地基承载要求，防治发生渗漏及沉陷；堆肥场采用全封闭防雨棚和围堰，防止肥料淋滤液四处流淌，渗漏污染地下水环境。

同时为防止猪场对地下水产生影响，应该在项目场地水流方向厂界外上游100m设1口监测井、粪污处理区厂界外100m地下水下游设置1口监测井，每年进行例行监测，防止对周边地下水产生影响。

针对可能对地下水造成影响的各环节，按照需求及环保要求考虑重点，辐射全面的防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面。具体防渗措施要求见表6.2-1，防渗分区图见图6.2-3。

表6.2‑1    拟建项目防渗措施一览表

	序号
	项目
	区域
	保护措施
	达到效果

	1
	重点防渗区
	医疗废物暂存间
	基础及裙角四周做防渗处理，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于150mm）+防渗膜结构型式。防渗结构层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s
	各反应池及储存池均符合《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存和安全填埋井相关要求应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流；满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求

	2
	
	安全填埋井
	安全填埋井的设计和施工均按照《畜禽病害肉尸及基产品无害化处理规程》（GB16548-1996）的要求进行，填埋井内为混凝结构，进行填埋时，在每次投入尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，填满后，用粘土填埋压实并封口。并做好硬化、防渗措施。防渗结构层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s
	

	1
	一般防渗区
	养殖区
	养殖区猪舍底部采用混凝土防渗，抗渗等级为S8，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
	

	2
	
	污水池、氧化塘
	为满足农闲期氧化塘液产生量，容积不小于180天的废水产生量，设一个氧化塘12000m3，并采取防渗处理措施（底部夯实，铺HDPE防渗膜），合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥。抗渗等级为S8，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
	

	3
	
	堆肥场
	地面进行混凝土防渗，加盖顶棚，三周设置围挡，防止雨水进入造成下溢流污染。抗渗等级为S8，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
	

	1
	简单防渗区
	办公生活区、厂区地面
	一般地面硬化
	--



6.2.6 生态环境保护措施
1、建设单位应在初步设计中对项目永久占地内的土地进行利用，尽量不改变占地范围外土地的性质。设计和施工中加强土地节约意识及工程管理。
2、项目建设后期全场绿化，选择适宜当地气候的乔木、灌木等树种及草坪，通过全场绿化、植树种草措施予以补偿。
3、初步设计阶段应对场区地形测绘，根据全场建构筑物布局情况，对地形落差较大的坡面设计植草护坡，再通过绿化林的建设，进一步提高水土保持效果。
4、全场实施雨污分流，场区各固废贮存场不得露天设置，根据地形坡度情况合理设置排水，将雨水单独收集后排放。
5、本工程的水土保持的各项设施与措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用与防患。水土保持减缓措施如下：
①对开挖坡面、坡脚及临时弃土场、物料堆放场，应及时施以工程护坡，缩短裸土暴露时间；
②合理调配挖方段和填方段的作业时间，避免挖出的土方长期闲置暴露；
③施工单位应与气象部门保持密切联系，随时了解降雨时间、强度，尤其是大雨和暴雨，以便雨前做好防护措施；在不得已情况下在雨季施工，应采取随挖、随运、随铺、随压的方法，以便最大程度减少松散土的存在，并做好场地排水工作，保证排水沟畅通等。
7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济的角度分析、预测工程项目的环境效益。工程项目的实施应体现经济效益、社会效益和环境效益相统一的原则，其主要内容包括：确定环保措施的项目内容，统计分析环保措施投入的资金、运转费用以及取得的环境经济效益，工程环保设施投资比例占工程总投资比例的合理性、可行性。

7.1 经济效益分析

项目估算总投资22000万元。其经济效益见表7.1‑1。

表7.1‑1    本项目经济效益一览表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	项目总投资
	万元
	22000
	

	2
	流动资金
	万元
	6600
	

	3
	年销售收入
	万元
	15165.33
	正常年

	4
	总成本
	万元
	10996.22
	正常年

	5
	投资回收期
	年
	5.28
	税后

	
	
	年
	4.75
	税前


通过上表可以看出，本项目具有较好的经济效益。

7.2 社会效益分析

本项目投产后，将在以下几方面产生良好的社会效益：

⑴本项目职工定员100人，可为当地居民直接提供人员就业机会，缓解了当地就业压力，增加了就业者的经济收入，从而改善就业者及其家庭的生活质量。

⑵本项目建成后可增加当地政府的财政收入，相应地带动了地方经济的发展，具有一定的社会意义。

⑶本项目的建设除了为当地提供直接就业机会外，还通过购买饲料等使周围的农户增加收入，并为当地的相关产业如运输、交通等带来发展机会，起到推进作用，为当地的经济发展作出贡献。

⑷本项目建成后，职工的文化水平、操作技能以及企业的管理水平也将得到加强，并带动区域内的文化建设。

⑸周围农田施用本项目产生的有机农肥和经固液分离+氧化塘”工艺处理后用于周边农田施肥，可替代原先使用的化肥，有利于生态环境的良性循环。

本项目的运营可为当地经济持续发展提供动力。

由以上分析可以看出，本项目在取得良好的经济效益的同时，还会为地方带来良好的社会效益。

7.3 环境效益分析

7.3.1 环境工程投资估算

本项目建成后，所产生的污染物将会对环境产生一定的影响，为此，项目采取了相应的环境保护措施，使工程对周围环境造成的影响降到最低。根据工程分析所确定的污染源，工程设计及建设过程中应按环境保护对策分析专题中所提要求完善环境保护治理措施，本项目环保措施的投资估算见表7.3-1。

表7.3-1    项目环保投资估算一览表    单位：万元

	污染源
	污染物
	治理措施
	投资估算

	废气
	养殖废气
	NH3、H2S、臭气
	猪舍封闭，合理配置日粮，粪污日产日清，定期喷洒除臭剂
	15

	
	粪污处置区废气
	NH3、H2S、臭气
	氧化塘封闭设计，堆肥场、污水池等四周种植绿化带，定期喷洒除臭剂
	10

	
	锅炉烟气
	颗粒物、SO2、NOX
	布袋除尘器（共4台）+35m高排气筒（共4根）
	10

	综合污水（养殖废水、生活污水等）
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等
	综合污水经氧化塘发酵后还田利用，本项目计划建设1座容积为12000m3氧化塘，用于废水发酵；建设1座容积为30000m3污水池，用于液肥暂存，各池体均采用防渗设计，渗透系数≤10-7cm/s
	400

	噪声
	等效连续A声级
	基础减震、厂房隔声
	10

	固废
	病死猪及胎盘
	全部在厂区内安全填埋井安全填埋，厂内设2座安全填埋井（直径2m，深8m），池体防渗设计，渗透系数≤10-10cm/s
	10

	
	粪便及氧化塘渣
	全部送堆肥场堆肥处理，场内建设1座面积为2000m2堆肥场，做防雨防渗设计，渗透系数≤10-7cm/s
	30

	
	锅炉灰渣
	
	

	
	防疫废物
	危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处理，项目计划建设1座10m2危废暂存间，基础进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s
	3

	
	生活垃圾
	集中收集后交环卫部门处置，场内设垃圾桶若干
	1

	合计
	489


项目总投资22000万元，其中环保投资489万元，占总投资2.22%。
7.3.2 环境经济效益
环境经济效益是指采取环保综合治理措施获取的直接经济效益，应包括提高水复用量的节水经济效益、减少污染物排放的经济效益以及一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

本项目采取“猪-沼-田-饲料-猪”循环养殖方式，废物资源化，产生巨大的经济效益。其产生的经济效益如下：

1、粪肥：本项目的氧化塘渣及粪渣产生量为13704.90t/a，以175元/t计，约为239.84万元/a。

2、液肥：项目产生的液肥全部回用施肥产生量34456.37t/a，以水费1.2元/t计，约为4.13万元/a。

环境经济效益费用约为243.97万元。

7.4 环境经济损益分析结论

综上所述，本项目将带来一定的经济效益和较为显著的社会效益、环境效益，同时由于工程在设计中采取了严格治理措施，减少了污染物排放量；并注重对资源的回收利用，提高了经济效益，同时也创造了较好的环境效益，本项目的建设较好地实现了三效的和谐统一。

8 环境管理与监测

环境管理是以环境科学理论为基础，采用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏进行调节和控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展，因此环境管理应作为企业管理工作中重要的组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而可能产生的环境风险。

8.1 环境管理

根据本项目生产特点，需按照《建设项目环境保护设计规定》的要求将环境保护和环境管理纳入到企业管理和生产计划中，同时工厂组织机构中必须设立环保机构，制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家和所在地的有关地方排放标准。本次评价将本着“清洁生产”、“达标排放”的原则，制订相应的环境管理与监测计划，使企业满足现阶段的环保要求。

8.1.1 环境管理机构

本项目建成后，养猪场必须建立专门的环境管理机构，并由其制定和管理公司内部的有关环保方面的工作，该机构应由猪场副厂长直接兼管猪场的环保工作，下设环保管理组，设负责组长1名，配备专门的技术人员1名。蚊蝇控制下设1名专人负责。

8.1.2 环境管理机构职责

认真贯彻国家及地方有关环境保护的方针、政策、法规、条例，并对执行情况进行监督。

组织实施公司员工的环保教育、培训和考核，提高环保管理人员、环保设施操作人员的业务水平，提高员工的环境意识和法制观念。

组织制定公司环保工作计划，包括长远环保发展规划和年度环保计划，并监督执行。

建立、健全符合企业实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，形成制度化管理。

调查处理企业内部及外部污染事故与纠纷。

参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收，监督和检查环保设施的运行和维护。

组织推广和实施先进的污染治理技术和管理经验。

负责向上级主管部门及时汇报企业污染物排放及治理情况。

负责监测仪器的维护、保养与正常使用，负责监测资料的归纳整理、统计分析与存档。

8.2 环境监测管理

8.2.1 环境监测管理的必要性

科学的合理的监测数据，是各级环保管理部门对工程项目施工和运行的环境管理的依据，因此，环境监测是环境管理工作必不可少的手段，是科学管理企业环保工作的基础。通过监测，观察记录设备的运行参数，建立设备的运行档案，及时调整其运行参数，使处理效果达到设计要求，同时保证处理设施正常运行，出现事故及时处理，以确保项目顺利实现预期目标。

8.2.2 委托检测

根据有关规定，工程完成后，厂区内日常监测委托有监测资质单位进行监测。

8.2.3 监测机构的职责

监测室的职责和任务如下：

1、根据国家排污标准和污染物排放情况，制定本企业污染源监测计划和工作方案；

2、按监测计划定期委托监测单位对本企业污染源进行监测，并配合开展工作，监测完成后建立污染源档案并及时上报有关部门；

3、配合参与本企业污染事故的调查工作并及时处理；

4、接受地方环保部门的监督和技术指导。

8.2.4 环境监测计划

本项目运营期监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表8及《排污许可证申请与核发技术规范  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1中的相关规定执行。

表8.2‑1    运营期环境监测计划

	类别
	监测点
	监测项目
	监测频率
	控制目标

	污水
	氧化塘出口
	COD、氨氮、DOD5、SS、粪大肠菌群
	一年3次，选择春耕、夏季、秋季三个季节
	--

	大气环境
	场界
	H2S、NH3、臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）二级标准;臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求

	
	采暖锅炉烟囱
	SO2、NO2、颗粒物
	冬季采暖期1次/月
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值

	声环境
	场界四周1m处
	Leq(A)
	每年2次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值


地下水环境监测计划：
由于目前还没有针对建设项目厂区的地下水环境监测技术标准。本项目的地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范（HJ/T164-2004）》，根据地下水流场，考虑污染源的分布和污染物在地下水中扩散因素，布置地下水监测点。

为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对氧化池等单元的下游进行地下水水质监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要的依据。

监测原则和重点

①根据该项目区域地下水流向西北向东南，应该在项目场地水流方向厂界外上游100m设1口监测井、粪污处理区厂界外100m地下水下游设置1口监测井，每年进行例行监测。

②监测井同时作为事故污染时的应急处理截获井和抽水井；

③地下水监测每年枯水期1次，重点区域和出现异常情况下应增加监测频率；

④在厂区内发生污染事故、粪污处理区防渗结构出现破坏的情况下，要加密监测点，同时增加监测频率，加密监测点以能控制污染扩散范围为原则，应结合污染物特征和水文地质条件进行布设，找有资格单位进行设计和施工。

⑤水质监测项目可参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）和《地下水质量标准》（GB14848-2017），可结合地区情况适当增加和减少监测项目。

监测因子

水质监测项目可参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）和《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类确定。地下水跟踪监测项目为地下水水位、水质、水温，同时还应测定气温，描述天气情况和降水情况。地下水水质监测项目包括： pH 值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、耗氧量、氟化物、砷、硫酸盐、氯化物、汞、镉、六价铬、铁、铅、锰、细菌总数、总大肠菌群共21项。

8.3 排污口管理

8.3.1 管理原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；
（2）根据该项目工程的特点，以排放列入总量控制指标的SO2和NOx的锅炉烟囱为管理的重点；
（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
8.3.2 技术管理要求

（1）排污口位置必须合理确定，按环监【1996】470号文件要求进行规范化管理；

（2）排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口处；

（3）废气排放口要按国家有关规定，规范整治排气筒数量、高度，此外，还要按《污染源监测技术规范》要求对现场监测条件规范，搭设监测平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。
8.3.3 立标管理

（1）上述污染物排放口和固体废物堆放场地，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志。

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m；

（3）重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌；

（4）一般性污染物排放口或固体废物贮存堆放场地以设置提示性环境保护图形标志牌。

8.3.4 建档管理

（1）本项目建成后应按要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容的要求，工程建成投产后，应将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

8.4 环保设施“三同时”竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护验收暂行管理办法》的规定，本项目分期建设，应分期进行验收，环保设施“三同时”竣工验收内容见表8.4‑1。

表8.4‑1    项目“三同时”环保验收一览表
	类别
	项目
	污染源
	措施
	执行标准

	废气
	采暖锅炉烟气
	锅炉
	燃用生物质压块，采用布袋除尘器进行除尘，除尘效率为90%，锅炉烟囱35m（共4根排气筒）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	无组织恶臭
	养殖、堆肥、废水处理区
	日粮设计、饲料添加剂、控制饲养密度、通风、干清粪并铺设秸秆、锯末等；好氧发酵堆肥，并投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，加强绿化
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准;臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求

	废水
	养殖废水、生活污水
	尿液、冲洗水及少量生活污水
	采用固液分离+氧化塘”处理后用于农田施肥；氧化塘及污水池进行防渗设计，渗透系数≤10-7cm/s
	--

	噪声
	噪声设备
	水泵及锅炉引风机、空压机等
	采取减振、消声、隔声、合理布局等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值

	固废
	粪便、氧化塘渣
	养殖、废水处理
	堆肥后还田
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	锅炉灰渣
	生物质锅炉
	暂存推车后遮盖倒入堆肥场
	

	
	生活垃圾
	办公、生活
	设垃圾收集设备，送当地环卫部门处置
	

	
	病死畜
	养殖
	设2口填埋井，在兽医卫生监督检验所现场监督的情况下进行深埋处理，保存相关资料
	/

	
	医疗废物
	兽医室
	本项目设置医疗废物临时储存间一座，医疗废物经临时储存后定期交由有资质公司进行集中清运、处理
	医疗废物执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206号）


8.5 排污许可管理

环境保护部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）。本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照下述要求做好排污许可制度的衔接工作。具体要求如下：

⑴做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。

⑵明确分期实施后排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容，建设单位应据此分期申请排污许可证。

⑶建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目环境影响报告书以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

⑷国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。
⑸生态环境部负责统一建设建设项目环评审批信息申报系统，并与全国排污许可证管理信息平台充分衔接。建设单位在报批建设项目环境影响报告书时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

根据《排污许可管理办法（试行）》，排污单位必须持证才能排污，无证不得排污。持证排污单位须在排污许可证规定的许可排放浓度和许可排放量的范围内排放污染物，并应开展自行监测、建立台账记录、编写执行报告，确保严格落实排污许可证相关要求。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令部令第45号），本工程属于“一、畜牧业03”中“1、牲畜饲养031”，实施年限为2019年，应按照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）及时申领排污许可证。
9 结论与建议

9.1 项目概况

巴彦淖尔市联象养殖有限公司五原县和胜乡育肥猪养殖场建设项目位于巴彦淖尔市五原县和胜乡和义村三社，中心坐标点为N41.148176°，E108.462653°，项目占地面积为616000m2，主要建设内容包括猪舍、粪污处置设施、办公生活用房及配套公辅设施，建成后设计年存栏基础母猪6000头，年出栏生猪115476头。

项目总投资22000万元，环保投资为489万元，占总投资的2.22%。

9.2 产业政策及选址规划合理性

本项目为养猪项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类中第一条“农林业”第5项“畜禽标准化规模技术开发与应用”，且项目已取得五原县发展和改革委员会出具的项目备案告知书（项目代码：2104-150821-04-01-570613），项目建设符合产业政策要求。
该建设地点不在《畜禽养殖业污染防治措施技术规范》（HJ/T81-2001）核定的禁养区域和限养区域，在场址周围500m范围内，没有人口较为集中的村庄和居民区，因此养殖类项目均满足卫生防护距离范围的要求；项目选址位于巴彦淖尔市五原县和胜乡和义村三社，不位于城市和城镇居民区，不在五原县人民政府划定的畜禽养殖禁养区和限养区范围内，符合城镇建设总体规划，项目选址合理。

9.3 区域环境质量现状

（1）大气环境质量现状

根据《2020年五原县环境空气质量报告》中的相关数据，项目所在区域为环境空气质量不达标区。补充监测结果表明，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，地下水环境质量现状满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农业用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中风险筛选值，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，总体环境现状符合环境功能区划要求。

（2）水环境质量现状

监测结果显示，项目选址区域天瑞德村水源井溶解性总固体、总硬度、耗氧量、铁、硫酸盐、氯化物，六分场村溶解性总固体、耗氧量、氟化物、氨氮、砷、氯化物以及西五连村溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铁等因子不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，上述各点位其余监测因子均能达标，初步判断，上述各因子超标系当地地质原因所致。

（3）声环境质量现状

项目厂界四周噪声监测结果昼夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。

（4）土壤环境质量现状

从监测结果可以看出，项目监测点各指标均满足《土壤环境质量农业用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值。

综上所述。本项目周边环境现状现状良好。

9.4 主要环境影响及措施

9.4.1 环境空气

运营期废气主要有猪舍、集粪池、氧化塘、污水池、堆肥场产生的臭气及锅炉废气等。

猪舍采取控制饲养密度、加强通风、粪尿定期清理，喷洒环保型植物除臭剂等减少恶臭气体产生；集粪池等加盖密闭，喷洒环保型植物除臭剂；氧化塘采取喷洒环保型植物除臭剂、周边绿化等措施；固粪处理区采取周围绿化、喷洒除臭剂等措施；病死猪处理区加强管理、喷洒除臭剂等措施。食堂油烟经油烟净化器处理（净化效率≥60%）后引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）小型规模处理效率和2.0mg/m3限值要求。锅炉废气经布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值后由不低于35m排气筒排放。

在采取上述措施后，各污染物均能实现达标排放，项目的建设对周围环境的影响不大。
9.4.2 水环境

项目生活污水、养殖区废水进入粪污处理区处理，粪便分离后运至厂区堆肥场堆肥发酵。项目采用“固液分离+氧化塘”，处理后液肥外运还田，氧化塘渣运至厂区堆肥场堆肥发酵。

同时为防止猪场对地下水产生影响，应该在项目场地水流方向厂界外上游100m设1口监测井、粪污处理区厂界外100m地下水下游设置1口监测井，每年进行例行监测，防止对周边地下水产生影响。

医疗垃圾暂存间、病死猪填埋井防渗层渗透系数按照小于10-10cm/s进行建设，猪舍、粪污处理区等按照防渗层渗透系数小于10-7cm/s进行建设。经防渗措施处理后该项目不会对附近地下水造成不良影响。

综上所述，项目在采取严格的防渗措施后不会对区域地下水产生大的影响。

9.4.3 声环境

项目运营期在采取本次评价提出的降噪措施后，经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，不会对周围声环境产生不良影响。
9.4.4 固体废物

病死猪和胎盘安全填埋；生猪粪便及氧化塘产生的氧化塘渣、生物质锅炉产生的灰渣等运至堆肥场堆肥后还田；养殖场日常防疫产生的医疗垃圾，由专用容器储存，由有资质单位定期清运并进行处置；生活垃圾场区设垃圾桶，定期运至环卫部门指定地点处置。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，不会对环境产生不利影响。
9.5 公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），巴彦淖尔市联象养殖有限公司在环境影响报告书编制阶段进行了2次公示，其中一次公示于2021年6月4日在环评爱好者论坛进行了网上公示，征求意见稿公示于2021年6月30日分别在环评爱好者论坛、北方新报及周边村落张贴公告等形式进行了公示，公示期间未收到反馈意见。

9.6 综合评价结论

本项目符合国家和地方的相关产业政策和法律规范的要求；符合地方及国家的相关规划的要求；厂址的选择合理；当地环境具有一定的环境容量；项目所产生的污染物均能达标排放并满足总量控制要求；因此只要建设单位严格执行相关规范、严格管理，认真落实“三同时”的情况下，可以降低对周边环境产生的影响。因此，从环保角度分析，巴彦淖尔市联象养殖有限公司五原县和胜乡育肥猪养殖场建设项目的建设是可行的。

9.7 建议

⑴加强环境管理体系的建设，将环境目标的管理纳入企业的管理的考核中，从源头控制污染物排放。加强各类污染治理设施的日常管理和维护，保证污染治理设施的正常运行。

⑵加强养殖区的绿化，以常绿、落叶树组成混交型自然式绿化林带。

⑶进行测土配方，确定农田的液肥和有机农肥的施用量，以确保不会超量施肥，对土地造成污染。
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图2.4-1    项目总平面布置图
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图3.2-1    项目环境质量现状监测布点图
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图4.2-6    典型生态保护措施平面布置示意图





粪污处理区：施工期临时堆土场采取苫盖措施，四周设置截排水沟；运营期周边种植乔灌结合绿化带





养殖区：施工期临时堆土场采取苫盖措施，四周设置截排水沟；运营期周边种植乔灌结合绿化带





道路：施工期临时堆土场采取苫盖措施，四周设置截排水沟；运营期道路两侧种植乔灌结合绿化带





其他区域：施工期尽量减少原地表扰动；运营期选育当地优势物种，采用适宜的林草措施加强绿化
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图6.2-3    项目防渗分区图
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