建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古亿平食品有限责任公司辣椒酱生产项目    
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古亿平食品有限责任公司辣椒酱生产项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	袁义
	联系方式
	17604786444

	建设地点
	  内蒙古自治区  省（自治区）  巴彦淖尔 市 五原 县（区） 新公中镇 乡（街道）国有粮库南院 （具体地址）

	地理坐标
	（东经 108 度  3 分 6.21 秒，北纬 41 度 4  分 40.16 秒）

	国民经济

行业类别
	C1469其他调味品、发酵制品制造
	建设项目

行业类别
	十一、食品制造业-23、调味品、发酵制品制造146

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	10
	环保投资（万元）
	2.7

	环保投资占比（%）
	27
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(☑是：本项目租用已建厂房，当地环保局要求限期补办环评手续             
	用地（用海）

面积（m2）
	3310

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为辣椒酱生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于其中的禁止类及限制类，属于允许类；因此，该项目符合国家产业政策。

2、选址合理性

本项目厂址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等，不在重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；本项目租用已建厂房（该厂房原计划进行番茄酱生产，由于建设中止，厂房废弃），本项目租赁合同见附件4；本项目主要生产辣椒酱，属于食品制造业项目，与租用厂房的原使用功能一致；厂址西侧为馨河富硒食品公司厂区，北侧为废弃厂房；因此，本项目选址合理。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 [2016] 150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。

本项目与“三线一单”的符合性分析如下：

（1）生态红线区域
根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发[2020]24号），及《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发划定并严守生态保护红线工作方案的通知》（内政办发〔2017〕133 号），内蒙古自治区构建了优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三个生态环境管控体系实施生态环境分区管控；根据《内蒙古自治区各盟市环境管控单元分类统计表》结果显示，巴彦淖尔市管控单元总个数为55个，其中优先保护单元24个，重点管控单元31个，根据内蒙古自治区环境管控单元图，五原县属于优先保护单元，本项目位于巴彦淖尔市五原县新公中镇国有粮库南院，主要进行辣椒酱生产，每年仅运行一个月，不属于大规模、高强度的工业开发；本项目厂址不在自然保护区、饮用水源保护区等生态目标保护范围内，不涉及生态红线区域，因此，本项目建设满足生态保护红线相关要求。
（2）环境质量底线
本项目位于巴彦淖尔市五原县新公中镇，根据2019年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中例行监测数据，2019年巴彦淖尔市全年共完成空气质量日报365天，优良天数为311天，优良率为85.2%；巴彦淖尔市2019 年SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度分别为14μg/m3、21μg/m3、33μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数质量浓度为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数质量浓度为143mg/m3，PM10年平均质量浓度为78μg/m3（超标），因此，空气质量总体不达标，可吸入颗粒物超标，主要原因为当地气候干燥、风沙大所致。本项目厂区西南处监测点处臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度浓度限值，因此，所在区域环境质量现状良好；本项目为辣椒酱生产项目，运营期的污染物主要为辣椒炒制异味和生产清洗废水等，无其他NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3的污染物排放源，本项目产生的污染物采取一定的环保措施后，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。

项目所在区域环境质量现状良好，根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目建成后消耗电能、水等资源，项目给水水源为市政供水管网，用水量为18m3/a；项目用电电源市政10kV供电系统引入，项目资源消耗量较小，不会超出当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发[2018]11号），“内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）”适用于我区43个国家重点生态功能区旗县（市）行政区全域；根据《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》中的相关要求，五原县属于国家级农产品主产区。

本项目位于巴彦淖尔市五原县新公中镇，不属于《内蒙古自治区主体功能区划》中限制开发区域和禁止开发区域中，不在《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发[2018]11号）中，因此本项目所在地未在环境准入负面清单内。
综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。


二、建设项目工程分析


清洗废水排入沉淀池处理达到《污水综合排放标

	》三级标准后排入市政污水管网。沉淀池池底等采用防渗材料，渗透系数≤1.0×10-7cm/s

		废气

治理

	辣椒酱炒制废气
	生产车间内辣椒酱炒制异味经集气罩收集后引至屋顶排放。


		固体

废物

	生活垃圾
	生活垃圾集中收集，由环卫部门集中处理。


			破损原料及根茎等废料
	集中收集后，最终拉至周边牧民养殖场。


			沉淀池污泥

	定期清掏，运至当地环卫部门指定地点。


		噪声

治理

	优先选用低噪声设备，风机水泵采用柔性连接，设减震基座




数

		备注


	1

	清洗机
	/
	台

	1
	清水清洗，无清洗剂添加

	2
	筛分机

	/
	台

	1
	清洗后原料进行筛分（主要进行清洗水及原料分离）

		破碎机
	/
	台

	1
	鲜辣椒及剥皮后的鲜蒜破碎

	3
	灌装机
	/
	台

	1
	/

	4
	电炒锅
	/
	台

	1
	/

	5

					
	6

	输送机

	/
	台

	1
	原料输送

	7

	搅拌机

	/
	台

	1
	炒制后辣椒酱搅拌

	8

	自动包装机

	/
	台

	1
	辣椒酱包装


	3、产品方案

项目产品方案见表2-4。

表2-4    产品方案一览表

名 称
规模/产量 

去向
产品标准
辣椒酱
80 t/a
外售
辣椒酱（NY/T1070-2006）
项目生产的产品质量标准详见表2-5。
表2-5     辣椒酱标准
项目
指标
感官
要求
色泽
具有辣椒酱应有的颜色
气味与滋味
具有辣椒酱应有的滋味和气味
外观
均匀酱状、无霉变、无异物
理化指标
水分/（g/100g）≤
80
食盐（以氯化钠计）/（g/100g）≤
17
总酸（以乳酸计）/（g/100g）≤
2
酸价（以脂肪计）/（g/100g）≤
4
卫生指标
砷（以As计）/（mg/kg）
≤0.05
铅（以Pb计）/（mg/kg）
≤1
镉（以Cd计）/（mg/kg）≤
≤0.05
汞（以Hg计）/（mg/kg）≤

≤0.01

亚硝酸盐（以NaNO2计）/（mg/kg）≤
≤4
黄曲霉毒素B1/（mg/kg）
≤30
致病菌

（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）
不得检出
三、工作制度与劳动定员

劳动定员：劳动定员约为8人。

工作制度：工作时间每天8小时，全年工作日约为30天（每年的9月）。
四、项目总平面布置

本项目租用已建的3座厂房，1间办公室（10m2），总用地面积3310m2。项目区总平面布置由北至南依次是2座原料库房、1座车间（其中包括生产车间、配料车间、包装车间及成品库），1间办公室。

具体场区平面布置图见图1。
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图1   厂区平面布置图

五、公用工程

5.1给水

该项目用水由市政给水管网供给。本项目用水主要为生活用水和清洗用水。
（1）生活用水

本项目劳动定员为8人，年工作30天；本项目不设食堂宿舍，劳动人员为当地村民，生活用水量按10L/d·人计（主要为工作期间工作人员饮用水量），则日用水量为0.08m3/d，年用水量为2.4m3/a。

（2）生产用水
生产用水主要为清洗用水，根据企业提供的资料，项目清洗用水量约0.52m3/d（15.6t/a）。
本项目总用水量为0.6m3/d，年用水量为18m3/a。
5.2排水

本项目排水主要为生活污水、生产清洗废水和室外管网雨水。

根据项目拟建场地周边排水条件，该项目室外排水采用雨污分流制，厂区地面雨水排水采用沿主要道路两侧设置雨水明渠的形式排出厂外。具体计算分析如下：

本项目运营期无食堂和宿舍，员工主要为当地周边居民，生活污水主要为粪便污水，生活污水产生量按用水量的80%计，则排水量为0.064m3/d（1.92m3/a），经当地已有公共厕所处理。

生产过程中清洗废水排放量按用水量的90%计，年排放量为14.04t/a。经沉淀池处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。
本项目水平衡一览表及图如下：



表2-3     建设工程水平衡一览表    （单位m3/d）

序号

用水项目

用水定额

数量

日均用水量

日均排水量

备注

1

生活用水

10L／人·d

8人

0.08
0.064
运营期无食堂和宿舍，员工主要为当地周边居民
2

生产用水

/
/
0.52
0.468
/

合计

/

/

0.6
0.532
/
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图2-1  水平衡图（单位m3/d）

（3）供电工程

项目用电由当地供电局采用10kV高压线路引接，能够满足本项目用电需求。

（4）供暖工程

本项目仅生产运行30天（每年9月生产运行一个月），无需供暖。
	

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）
本项目污染影响时段主要为营运期。

工艺流程说明：本项目外购新鲜辣椒暂存于原料库房，人工除去新鲜辣椒根蒂等，新鲜辣椒进入生产车间内使用气泡清洗机进行清洗，通过振动筛滤去多余水分，输送至破碎机进行破碎，然后进入电炒锅，加入白砂糖、盐、大蒜（已剥皮）进行炒制，炒制完成后冷却、搅拌，然后罐装包装成品入成品库。
运营期工艺流程图见图2-2。

产污环节分析：

①废气：辣椒酱炒制异味。

②噪声：项目配套清洗机、破碎机、电炒锅等设备噪声。

③固体废物：主要为生活垃圾、破损原料、根蒂废料和沉淀池污泥。

④废水：主要为生产清洗废水。
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图2-2    运营期工艺流程及产污环节示意图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原县新公中镇国有粮库南院，租用已有库房进行生产，该项目于2016年9月投产运行，每年9月生产运行一个月，目前处于停产状态。2020年8月，建设单位出具整改承诺书：承诺根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》及相关规定，委托有技术能力的环评机构编制建设项目环境影响评价文件，取得环评批复，并按照环境影响评价批复要求完善污染治理设施。
根据现场踏勘可知，该项目目前处于停产状态，现场不存在原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


年评价


标准值/(ug/m3

达标情

	
	PM2.5
	年平均质量浓度

	33
	35

	94.3
	区域环境空气质量不达标区


	PM10
		78
	70

	111.4
	
	SO2
		14
	60

	23.33
	
	NO2
		21
	40

	52.5
	
	CO

	24小时平均第95百分位数

	1.4mg/m3
	4 mg/m3
	35
	
	O3
	日最大8小时平均第90百分位数

	143
	160

	89.4
	

根据区域空气质量现状评价表可知，巴彦淖尔市2019 年SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度分别为14μg/m3、21μg/m3、33μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数质量浓度为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数质量浓度为143mg/m3，PM10年平均质量浓度为78μg/m3，因此，巴彦淖尔市空气质量总体不达标，可吸入颗粒物超标，主要原因为当地气候干燥、风沙大所致。

编

		点位名称

	坐标

	与本项目厂界的距离（m）

	监测因子

	备注


	1

	厂区西南处

	41°4′39.39″北，

108°3′4.22″东

	/

	臭气浓度

	实测数据



	（2）监测项目

监测项目为臭气浓度。

（3）监测频次

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），区域环境现状中大气环境监测连续采样3天；臭气浓度每天获取4个1小时平均浓度，监测时段分别为北京时间02:00、08:00、14:00、20:00四个时段。监测期间同步观测风速、风向、气温、气压等常规气象参数。

（4）采样和分析方法

按照《环境监测技术规范（大气部分）》和国家环保局《空气和废气监测分析方法》的规定执行，并实施相应的质量控制措施。采样监测分析方法按国家《环境监测技术规范》执行，分析方法按《环境空气质量标准》中有关规定进行。

（5）评价结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。统计结果详见表3-3。

表3-3    大气环境监测结果统计表

序号

监测点位

监测项目

监测值范围

标准限值

单因子指数最大值

是否超标

1

厂区西南处

臭气浓度
﹤10~12（无量纲）

20（无量纲）

/
否

由监测结果可见，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度浓度限值；总体看来，本项目所在地大气环境质量较好。
二、声环境质量现状

本项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原县新公中镇国有粮库南院，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中声环境质量现状监测要求：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场情况可知，本项目厂界外50m范围内存在声环境保护目标，因此，本项目在声环境保护目标处设置监测点，共计3个。监测1天，昼间1次，夜间1次。噪声现状监测结果见表3-4。

表3-4    声环境质量现状监测结果      单位：dB（A）
检测类别

环境噪声
检测性质

委托检测
气象参数
2021-04-16
天气
晴
风速
4.3m/s（昼）

2.8m/s（夜）
点位名称

采样日期

采样时间（昼）

测量值dB（A)

采样时间（夜）

测量值dB(A)

厂界南侧敏感点1#△
2021-04-16
09:45-09:55
52
22:09-22:11
43
厂界东南侧敏感点2#△
10:07-10:17
53
22:19-22:29
42
厂界东侧敏感点3#△
10:29-10:39
52
22:36-22:46
43
根据监测结果，本项目在声环境保护目标处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））要求。

三、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中地下水、土壤环境质量现状监测要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目辣椒酱生产项目，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目不进行地下水、土壤环境质量现状调查。
	


相对厂

	距离/m


		东经

	北纬

						
	环境空气

	108°3′6.06″
	41°4′37.96″
	公安局及农商银行

	50人

	机关、事业单位
	二类

	S
	20


		相邻

		108°3′9.51″

	41°4′38.53″

	新公中镇居民

	1100人
	居民

		E

	40


		108°3′2.03″
	41°4′46.08″
	新公中镇居民

		居民

		NE、N、WN、
	160

		108°3′0.12″
	41°4′32.42″
					WS、ES
	200


	声环境

	108°3′9.51″

	41°4′38.53″

	新公中镇居民

	5人
	居民

	1类
	E

	40


		108°3′8.75″
	41°4′40.25″
	临街商铺商住混合
	25人

	居民

		E

	相邻

		108°3′6.06″
	41°4′37.96″
	公安局及农商银行

	50人

	机关、事业单位
		S
	20


	
	


10

		30

	


噪声限

	Leq [ dB（A）]


	昼间

	夜间


	70

	55




噪声限值Leq [ dB（A）

	
	昼间

	夜间


	60
	50


	声环境敏感目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。
表3-9      声环境质量标准

标准类别

昼间

夜间

1类

55

45

4、固体废物标准

项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求。
	

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气环境影响分析及防治措施

项目生产车间及办公室利用已有厂房，仅对厂房进行内部分隔建设和设备安装。该项目于2016年9月投产运行，目前处于停产状态，每年9月生产运行一个月。

根据现场踏勘可知，该项目目前处于停产状态，未发现遗留环境问题因此，本次评价不再进行施工期环境影响分析与评价。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气污染源

（1）废气源强分析

本项目废气源主要为辣椒酱炒制过程中产生的异味，以臭气浓度计，通过电炒锅上方安装的集气罩进行集中收集，风机风量为500m3/h，由管道引至屋顶无组织排放，对周围环境的影响较小。
（2）废气处理措施及达标分析

本项目运营期辣椒酱炒制过程中产生的异味（以臭气浓度计），通过电炒锅上方安装的集气罩进行集中收集，风机风量为500m3/h，由管道引至屋顶无组织排放，车间内加强通风，厂界臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，对周围环境影响较小。
（3）监测要求

本项目厂区四周存在居民等敏感目标，依据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）和本项目废气排放情况，对本项目的日常监测要求见下表。
表4-1    建设项目废气监测
类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

污染物监测

项目区上风向布设1个监测点，下风向布设3个监测点

臭气浓度

1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界排放标准限值
环境质量监测

厂区东侧临街商铺（商住混合区）、厂区北侧160m居民、厂区西南侧230m居民
臭气浓度
1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中浓度限值
2、水污染源

（1）废水源强核算

本项目产生的废水主要包括生活污水和生产清洗废水，具体产生量及产生浓度计算如下：

①生活污水

本项目运营期无食堂和宿舍，员工主要为当地周边居民，生活污水主要为粪便污水，排放总量约为0.064m3/d（1.92m3/a），由当地已有公共厕所处理。

②生产清洗废水

生产清洗废水按照用水量的90%计，则清洗废水排放量约为0.468m3/d（14.04m3/a），经沉淀池处理后，排入市政污水管网。

本项目设置1座沉淀池，容积约10 m3，沉淀池池底等采用防渗材料，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。本项目清洗废水排放量0.468m3/d，沉淀池容积可以满足本项目日处理污水需求。
（2）废水间接排放口基本信息

本项目产生的清洗废水，排放形式为间接排放，废水间接排放口基本情况见表4-2。

表4-2    废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水

类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生产清洗废水

CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等

沉淀池处理后，排入市政污水管网

间接排放

沉淀池

/

DW

001

 eq \o\ac(□,√)是

□否

 eq \o\ac(□,√)企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放

表4-3    项目废水间接排放口基本情况

排放口

编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

本项目排放污染物种类

本项目排放标准

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值/（mg/L）

DW001

108°3′5.57″
41°4′39.68″
0.0014
市政排污管网

间断

排放

COD

500

污水处理厂

COD

60

BOD5
300

BOD5
20

SS

400

SS

20

NH3-N

/

NH3-N

-

动植物油

100

动植物油

3

pH

6-9

pH

6-9

（3）监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）和本项目废水排放情况，对本项目的日常监测要求见下表。

表4-4    建设项目废水监测
监测点位

监测因子

监测频次

排放标准

总排口 (DW001)
CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油和pH
1次/年

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准浓度限值

3、噪声污染

（1）噪声污染源强

本项目运营期噪声源为破碎机、电炒锅、灌装机、包装机、风机等运行产生的噪声污染，声源源强在65~100dB（A）之间。

根据建设项目工程布局及其建设内容，本项目设备噪声值及源强表如下：

表4-5    项目主要噪声源和降噪措施
主要噪声源
声源声级dB(A)

（单个设备）
噪声
性质
降噪措施
降噪后声源声级dB(A)

破碎机

70~90
设备噪声
基础减振降噪、消声
55~70
清洗机

65~70
设备噪声
基础减振降噪、隔声
55~65
电炒锅

65~70
设备噪声
基础减振降噪、隔声
55~65
输送机
65~70
设备噪声
基础减振降噪、隔声
55~65
灌装机

70~90
设备噪声
基础减振降噪、隔声
55~70
搅拌机
65~70
设备噪声
基础减振降噪、隔声
55~65
筛分机
65~70
设备噪声
基础减振降噪、隔声
55~65
包装机

70~90
设备噪声
基础减振降噪、隔声
55~70
（2）噪声环境影响分析

①预测模型

采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中工业噪声预测模式。

A．单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)可按公式（1）计算：

[image: image8.png]L,(r)=L,+D -4 IS
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式中：

Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为 0；倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算：

[image: image9.png]L)=L,)~4




预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算：

[image: image10.png]k]
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式中：LPi(r)—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

( Li—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。
在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的 A声级时，可按公式（4）做近似计算：
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A可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz 的倍频带估算。

B、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和

LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出：

[image: image12.png]L=L, ~(IL+6) ¢,




式中：

TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。

C、将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw：
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式中：S—透声面积（m2）。然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。

D、计算噪声贡献值
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为：
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式中：T—计算等效声级的时间；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
E、预测值计算
预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb—预测点的背景值，dB（A）。
②预测结果

采取以上措施后，具体预测统计表如下：

本项目仅在昼间运行，根据本项目平面布置情况，结合设备基座减震等降噪措施、建筑隔声、距离衰减等因素后，预测项目边界外1m处的噪声值及声环境敏感目标处噪声值如表4-6所示。
表4-6     项目昼间噪声预测结果
预测点
东
南
西
北
厂区南侧20m银行、公安局等

厂区东侧相邻商住混合区
厂区东侧40m处民房
贡献值dB(A)

昼间
53.6

51.2

52.4

42.8

46.1

52.7

40.9

标准限值dB(A)
昼间
60

55

由上述预测结果可知，本项目运营期仅在昼间生产，设备经基础减震、外墙隔声等措施后，厂界噪声昼间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。厂界外50m范围内声环境敏感目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。
（3）噪声治理措施

本项目针对产生噪声的设备，在选型上尽可能选用性能稳定的低噪声设备。对噪声较大的设备采用橡胶垫、减振器等措施，尽可能进行隔离。再通过车间隔声和距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对当地声环境影响较小。
为减少噪声的影响，本环评提出，建设单位采取以下措施降低噪声影响：

①从声源上控制噪声水平，设备噪声采取减振、隔声、消声等措施降噪措施；

②加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声；

③加强员工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。

采取以上防治措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求。因此项目产生噪声对周围声环境影响很小。

（4）监测要求

本项目厂界周围50m范围内存在声环境保护目标，因此，依据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），对本项目的日常监测要求见下表。

表4-7    建设项目噪声监测
监测点位

监测因子

监测频次

排放标准
场界四周外1m

等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
厂区南侧20m处、厂区东侧相邻商住混合区和厂区东侧40m处民房
等效A声级

1次/季度

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准
4、固体废物污染源

（1）固废污染源强核算

本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、原料根蒂废料，具体产生的污染物分析计算如下：

①生活垃圾

本项目人员为8人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，工作天数30天，则生活垃圾产生量为0.12t/a。生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处置。

②原料根蒂废料
本项目破损原料、根蒂废料等约0.5t/a，集中收集后最终运至周边牧民养殖场。
③沉淀池污泥
本项目沉淀池污泥主要为鲜辣椒携带的泥沙，沉淀池定期清掏，产生量约0.01t/a，运至当地环卫部门指定地点。
（2）固体废物处置措施
①一般工业固体废物处置措施

项目运营期一般工业固废主要包括：原料根蒂废料、沉淀池污泥等。原料根蒂废料集中收集后最终运至周边牧民养殖场；沉淀池污泥定期清掏，运至当地环卫部门指定地点。
②一般工业固体废物暂存场防治措施要求

1）本项目固体废物暂存场必须采取防扬散、防流失、防渗漏等其他防治措施。

2）本项目对产生的固体废物根据分类清单，将固体废物按类别分别处置：原料根蒂废料集中收集后最终运至周边牧民养殖场；沉淀池污泥定期清掏，运至当地环卫部门指定地点。

3）对不同的固体废物进行分类堆放，定期处置。

4）对存放容器或区域需设置标识。

6、环境风险影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B“重点关注的危险物质及临界量”确定本项目中危险物质数量、分布情况和生产工艺特点。本项目主要为辣椒酱生产项目，原料使用鲜辣椒、鲜蒜、白砂糖盐等，炒制使用电炒锅，运营期不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，因此，本项目不进行环境风险影响分析。
7、环保投资

本项目总投资10万元，其中环保投资为2.7万元，环保投资占总投资的27%。具体环保投资估算明细表见表4-8。

表4-8    环境保护投资估算明细表

类别

时期

防治措施

投资估算

（万元）

废水防治

运营期

生产清洗废水经沉淀池处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处置；本项目沉淀池池体、池底等渗透系数小于10-7cm/s

1.5
废气治理

运营期

车间异味通过集气罩收集，引至屋顶无组织排放；车间内加强通风

0.4
固废防治

运营期

生活垃圾集中收集后由当地的环卫部门统一处置，生活垃圾桶2个；原料根蒂废料袋装收集；沉淀池定期清掏。

0.5
噪声防治

运营期

低噪声设备，基础减振措施

0.3
合计

2.7
环保投资占工程总投资

27%

8、 “三同时”一览表

本项目“三同时”内容见表4-9。
表4-9    环境保护竣工验收一览表
类别

时段

治理对象

防治对策措施

预期效果

废气

运营期

辣椒炒制异味：臭气浓度
通过集气罩收集，引至屋顶无组织排放，车间内加强通风
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界排放标准限值
废水

运营期

生产清洗废水

生产清洗废水进入沉淀池处理后排入污水管网，
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
噪声

运营期

噪声

通过消音、隔音、减振、隔音窗等措施 

厂界满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；声环境敏感目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准
固体

废物

运营期

生活垃圾

生活垃圾统一收集后暂存垃圾房，日产日清由当地的环卫部门统一处置

满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求

破损原料、根蒂等废料
破损原料、根蒂废料袋装收集，最终运至周边养殖场
沉淀池污泥

定期清掏，运至当地环卫部门指定地点
防渗
厂区沉淀池进行水泥硬化等防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	辣椒炒制车间异味
	臭气浓度
	通过集气罩收集，引至屋顶无组织排放，车间内加强通风
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界浓度标准限值

	地表水环境
	清洗废水

（DW001）
	pH、CODCr、BOD、SS、NH3-N、动植物油
	经沉淀池处理后排入市政管网，最终进入污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	声环境
	破碎机、清洗机、灌装机、包装机、风机等
	等效A声级
	通过消音、隔音、减振、隔音窗等措施
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，声环境保护目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；破损原料、根蒂废料袋装收集，最终运至周边养殖场；沉淀池污泥定期清掏，运至当地环卫部门指定地点

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	项目建成投入使用后，应当在执行 “三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，并落实本环评中提出的各项污染防治措施，通过上述环保措施的实施，可以使污染物排放控制在国家相关标准之内，从环保角度来说，项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	臭气浓度
	
	
	
	/
	
	/
	

	废水
	生产清洗废水
	
	
	
	14.04m3/a
	
	14.04m3/a
	

	一般工业

固体废物
	破损原料、根蒂废料
	
	
	
	0.5 t/a
	
	0.5 t/a
	

	
	沉淀池污泥
	
	
	
	0.01 t/a
	
	0.01 t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
30
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