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关于《五原县侯记钣金喷漆项目

环境影响报告表》的批复
五原县侯记钣金喷漆厂：

你公司报送的《五原县侯记钣金喷漆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、五原县侯记钣金喷漆厂拟在五原县工业园区康安物流院内新建五原县侯记钣金喷漆项目，本项目总占地面积450㎡，建设一座生产车间，建筑面积300m2，设一条喷漆生产线对挂车进行喷漆，原料库房建筑面积为75㎡，项目建成后，年可达钣金喷漆500辆大型汽车挂斗。项目总投资65万元，其中环保投资10.2万元。根据《报告表》的结论和建议，我局同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策和措施，配套和完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目产生废水主要为员工生活污水。生活污水排入康安物流院现有化粪池内，经市政污水管网排入宏珠污水处理厂。
2.项目产生废气主要为打磨粉尘，调漆、喷漆过程产生的漆雾和有机废气。打磨粉尘通过风机将粉尘引入布袋除尘处理后经15m高排气筒排放；调漆喷漆工序均在密闭厂房内进行，产生的漆雾和有机废气经负压收集至过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后的尾气经一根15m高排气筒排放，废气经以上设施处理后符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准
3.项目主要噪声源为喷漆房内各类机械设备，通过优先选用低噪声设备，采用基础减震、墙体隔声等降噪措施后，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.项目产生固体废物主要为生活垃圾、废弃油漆桶、废活性炭。生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门统一运往生活垃圾填埋场处理；过滤棉、废弃油漆桶、废活性炭、UV废灯管属于危险废物，进行分类收集，在危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理。

5.项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建设和运营期间的环境监管由我局委托环境监察大队监管。
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