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关于《内蒙古河鼎公路工程建设有限责任

公司沥青混凝土拌合站项目环境

影响报告表》的批复
内蒙古河鼎公路工程建设有限责任公司：

你单位报送的《内蒙古河鼎公路工程建设有限责任公司沥青混凝土拌合站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、内蒙古河鼎公路工程建设有限责任公司沥青混凝土拌合站项目，位于五原县美林路宏珠电厂西侧联鑫元砂石料场院内，建设内容为沥青搅拌站、水稳料拌合站、原料库、办公室等基辅设施.建设规模为年产沥青混凝土10000t/a，水稳料拌合10000t/a。项目总投资100万元，其中环保投资32万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套和完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况提出以下意见和要求：

1.营运期产生的大气污染物主要来自生物质导热油炉、烘干炉、水泥筒仓、搅拌机、原料库、沥青罐及沥青搅拌。设有1台1.5t/h生物质导热油炉，导热油炉污染物经布袋除尘器+25m排气筒排出，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉房大气污染物排放浓度限值；烘干炉污染物经布袋除尘器+15m排气筒排出，满足《工业窑炉大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；水泥筒仓、搅拌机、原料库产生颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；沥青罐、沥青搅拌机产生沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃，经两级活性炭吸附装置+15m排气筒排出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；上料口采取措施后无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

2.运营期废水主要为生活污水，无生产废水排放。生活污水经化粪池收集后拉运至五原县宏珠污水处理厂处理。

3.运营期噪声主要来源于装载机、搅拌楼、运输车辆、水泵、风机、物料传输装置生产过程中生产的噪声，通过采用基础减震、隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.运营期固废主要为一般固废导热油炉灰渣、烘干炉灰渣，除尘器收集的粉尘、筒仓粉尘及职工生活产生的生活垃圾等；危险废物废导热油、活性炭吸附装置产生的废活性炭。一般工业固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求：除尘器收集粉尘、筒仓粉尘作为原料回用于生产；导热油炉、烘干炉灰渣用于农田施肥；生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门统一收集处理。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求：废导热油、废活性炭委托有资质单位处置。 

5.项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。
巴彦淖尔市生态环境局五原县分局
                             2021年6月25日
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