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关于《五原县海元木材加工厂建设项目

环境影响报告表》的批复
五原县海元木材加工厂：

你单位报送的《五原县海元木材加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、五原县海元木材加工厂拟在五原县原沙河乡投资建设五原县海元木材加工厂项目，项目拟租用原沙河乡明裕木业厂，已有厂房及部分设备，建设一条胶合板生产线，采用板皮分拣、涂胶、成型的工艺生产胶合板，项目建成后，年生产胶合板1万m³。总占地面积为10950m2，项目主要建筑包括锯木车间240㎡、生产车间2808㎡、库房816㎡，项目总投资150万元，其中环保投资32.6万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策和措施，配套和完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期产生的废气主要为导热油炉燃生物质产生的锅炉烟气，板皮分拣产生的粉尘，和胶、涂胶、冷压、热压产生的废气。锅炉烟气经水膜除尘器除尘后由25m高烟囱排放，烟气排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（ GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值、表4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度。项目板皮分拣全工段密闭作业，并采用布袋除尘器除尘，进料口、出料口进出料时采用洒水抑尘。和胶、涂胶、冷压、热压产生的废气由集气罩收集后送入光氧催化废气净化器中处理，最后通过高度为15m的排气筒排放，废气浓度符合《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

2.本项目运营期废水主要为生活污水及水膜除尘器产生的排污水。生活污水排入化粪池，定期清掏。水膜除尘器产生的排污水用于灰渣场洒水抑尘。

3.本项目运营期产生的固体废物主要是生产过程中产生的废下脚料、布袋除尘器收集的除尘灰、锯木车间降尘、水膜除尘器灰泥、废灯管、废导热油、导热油炉灰渣、以及生活垃圾。生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门统一收集处理。水膜除尘器灰泥和导热油炉灰渣作为肥料原料外售。废下脚料、布袋除尘器收集的除尘灰、锯木车间降尘外售。废灯管、废导热油更换后直接由厂家运走并委托有资质单位处置，不在厂区内暂存。

4.本项目运营期噪声污染主要为斜磨机、涂胶机、预压机、热压机等各类设备产生的噪声，通过设备均设置在封闭厂房内，选用低噪设备，高噪声设备设置减振设施，确保项目厂界噪声能够达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。

5.项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建设和运营期间的环境监管由我局委托环境监察大队监管。
巴彦淖尔市生态环境局五原县分局
                             2021年6月25日
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