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关于《内蒙古蒙蓄园存栏育肥牛2.4万头、

年出栏肉牛2.8万头养殖基地建设

项目环境影响报告书》的批复

内蒙古蒙蓄园农牧业科技有限公司：

你公司报送的《内蒙古蒙蓄园存栏育肥牛2.4万头、年出栏肉牛2.8万头养殖基地建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你单位拟在五原县巴彦套海镇锦旗村建设肉牛养殖场。本项目建成后年出栏肉牛2.8万头。本项目项目占地面积1233亩，主要建设内容包括：牛舍39座，建筑面积214600m2；青贮窖6座，共37800m³；干草棚1座，建筑面积6000m2；精料库1座，建筑面积3000m2；办公生活区、粪污处理区、堆肥场等环保工程，及供电、供水等基础设施等。冬季不用设置取暖设施；办公室及宿舍，冬季采用空气能取暖。项目总投资15000万元，其中环保投资702万元。项目符合国家产业政策。依据《报告书》的结论，项目建设在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、工程在建设和生产运营中，重点做好以下方面的工作：

1. 项目运营期废水主要来自牛粪渗滤液、生活污水。生活污水排入化粪池收集后，拉运到宏珠生活污水处理厂。牛粪渗滤液排入氧化塘经发酵后还田，发酵后符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》表2液体畜禽粪便厌氧处理卫生学要求。

2.项目运营期废气主要来自于牛舍恶臭废气、饲料配制粉尘。牛舍恶臭废气通过饲料添加EM剂，日产日清，缩短粪污停留时间，定期喷洒植物型除臭剂，并加强四周场地绿化。确保厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。饲料配制粉尘采取全封闭TMR车间内配制，确保厂界浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源二级标准。

3. 项目运营期主要噪声源为设备运转机械运输噪声。 选择低噪声设备，高声设备基础减振、场房隔声、绿化降噪及一定距离衰减后，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。
4. 项目运营期固废主要为医疗废物、病死牛、牛舍粪尿与牛床垫土、垫草、生活垃圾。牛舍粪尿与牛床垫土、垫草由堆肥坑堆肥发酵后还田资源化利用，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。病死牛委托巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司进行无害化处理。医疗废物密闭包装，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。生活垃圾清运到环卫部门指定的地点集中处理。
5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理，堆粪平台、氧化塘、牛舍集粪池、牛舍粪污通道，均参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗，为混凝土防渗结构，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；危险废物暂存间等重点防渗区铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，或可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行防渗，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s防止下渗对地下水产生污染。
三、项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。 
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