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1概述

1.1建设项目特点

随着经济的快速增长，城乡居民收入水平的不断提高，食品文化和饮食结构逐渐改善，以及国人“一低两高”患者越来越多，人们开始普遍意识到猪肉的高油脂不利于健康，所以更多的人开始寻找猪肉的替补品，牛羊肉、鸡鸭鱼肉越来越受到国人的重视，牛肉的低脂肪高蛋白，富含亚油酸、镁、铁、锌等矿物质，含有肉碱，维生素等优势，开始进入人们的视眼，成为餐桌上的主角。
2018年中共内蒙古自治区委员会办公厅、内蒙古自治区人民政府办公厅印发《关于推进农牧业绿色发展的实施意见》，《意见》提出：实施质量兴农兴牧科技支撑行动计划，围绕良种繁育、绿色种养、农牧循环利用、农牧业生产全程机械化和“互联网+农牧业”，培育引进一批优良品种，研发和推广一批提质量、保安全的农牧业生产新技术、新模式，打造一批绿色生产示范基地。《关于加快推动农牧业高质量发展的意见》强调：要推动畜牧业提质增效。发挥农牧结合优势，大力发展牛羊标准化规模养殖。在农牧交错地区推进草畜一体化发展，促进资源综合利用和农牧业可持续 发展。要实施畜禽遗传改良计划，提高畜禽个体生产性能和畜产品品质。内蒙古牧牛海畜牧发展有限公司立足五原县地理环境和气候条件优势、丰富的肉牛养殖经验，以及农业产业聚集优势，提出本项目的建设。
本项目占地面积112250.09m2，拟建设牛舍2栋，特殊牛舍1栋，精料库1座，干草棚1座，饲料加工1座，青贮池1座，堆粪场1座以及办公生活区、宿舍、配电房、给排水等办公生活和公辅设施，同时配套建设废气、废水、固体废物治理等环保设施。本项目建成后年存栏母牛1000头，年出栏肉牛1000头。
本项目的建设符合产业政策、符合内蒙古自治区及巴彦淖尔市相关政策及规划要求，对整合周边发展畜牧产业具有良好的引领示范作用，无论是提高畜牧养殖的经济效益还是提升生态效益，都具有重要意义。
1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》 和《中华人民共和国环境影响评价法》 等法律有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）规定“二、畜牧业03，3、牲畜饲养031；家禽饲养 032； 其他畜牧业039：年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪 2500 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书，本项目养殖规模为年存栏育种母牛1000头（根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的换算比例，1头肉牛折算成5头猪，折合生猪5000头）、年出栏肉牛1000头（折合生猪5000头），故应编制环境影响报告书。受内蒙古牧牛海畜牧发展有限公司委托，内蒙古久环环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。
接受委托后，我公司立即组织环评技术人员在项目涉及区域开展了全面的现场调查、监测和资料收集工作，通过综合整理和认真分析、研究，并依据建设单位提供的有关技术资料以及周边的现场调查，在工程分析、环境影响识别和评价因子筛选等工作的基础上，按照环境影响评价相关技术导则以及评价区域功能规划、环境规划、相关法规等要求，编制完成了《五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目环境影响报告书》，现呈报管理部门进行审批。
本项目环境影响评价过程可分为调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，工作流程详见图1.2-1。
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图1.2-1 评价工作程序图
1.3分析判定相关情况

1.3.1与国家产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，属于“鼓励类”建设项目。项目所用设备中没有《产业结构调整指导目录》（2019年本）“淘汰类”中“一、落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。
同时，五原县发展和改革委员会（项目代码2020-150821-03-03-032972）准予本项目备案（见附件2）。因此本项目的建设符合国家产业政策要求。
1.3.2与相关法律、法规的符合性

本项目的建设与目前我国有关畜禽养殖污染物防治的法律法规符合性分析见表1.3-1。
表1.3-1  本项目建设与畜禽养殖污染防治的相关法律法规符合性分析
	相关法律、法规
	相关条款及规定
	符合性分析
	符合情况

	《中华人民共和国水污染防治法》（2018）
	国家支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。
畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转，保证污水达标排放，防止污染水环境。
	本项目采用人工清粪工艺，粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥；本项目牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥，可杜绝农业面源污染，满足资源综合利用和无害化处置要求。
	符合

	《固体废物污染环境防治法》（2016）
	从事畜禽规模养殖应按照国家有关规定收集、贮存、利用或者处理养殖过程中产生的粪便，防止污染环境。
	本项目粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。
	符合

	《中华人民共和国畜牧法》（2015）
	畜禽养殖场、养殖小区应当保证畜禽粪便、废水及其他固体废弃物综合利用或者无害化处理设施的正常运转，保证污染物达标排放，防止污染环境。
禁止在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；法律法规规定的其他禁养区域内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目定期对粪污处理设施进行维护，保证正常运转。
本项目选址不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁养区域内。
	符合

	《农业法》（2012）
	从事畜禽规模养殖的单位和个人应对粪便、废水及废弃物进行无害化处理或者综合利用。
	本项目粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥；本项目牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥。
	符合

	《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014）
	畜禽养殖场应当保持环境整洁，采取清污分流和粪尿的干湿分离等措施，实现清洁养殖。
	本项目采取清污分流，本项目粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。
	符合

	《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）
	养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置污水收集输送系统，不得采取明沟布设。
新、改、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合出；采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。
畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化管理，污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止产生二次污染物。
	本项目牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥；粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。
	符合

	《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009）
	新、改、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺；采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，应逐步改为干法清粪工艺；畜禽粪污应日产日清。
	本项目本项目粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。
	符合


根据上表的分析可知，本项目的建设可满足养殖类相关法律、法规及相关政策的要求。
1.3.3相关规划、政策符合性分析

本项目与相关规划、政策的符合性分析见下表1.3-2。
表1.3-2  本项目与相关规划、政策的符合性分析表
	相关规划、政策
	相关条款及规定
	符合性分析
	符合情况

	《内蒙古自治区农牧业现代化第十三个五年发展规划》
	第三章“推进农牧业现代化 保障农畜产品供给能力”中指出“大力发展现代畜牧业。做优草原畜牧业，做强农区畜牧业，提升标准化饲养水平，着力培育新型畜禽规模养殖经营主体，扶持牧区生态家庭牧场和农区标准化规模养殖场建设，打造草食畜牧业及特色畜禽绿色生产基地”。
	本养殖场属于标准化规模养殖场，配套建设粪污处理系统。
	符合

	《内蒙古畜牧业发展“十三五”规划》（2016-2020年）
	五、重点建设工程建设（四）畜牧业转型升级示范工程。加大畜禽养殖优势区域和畜产品主产区的肉牛、肉羊、奶牛、生猪家禽规模养殖场基础设施进行标准化建设力度，重点抓好牧区家庭牧场和农区标准化养殖棚圈、饲草料地、青贮窖、饲草饲料棚和加工、饲喂设备设施及粪污处理设施等生产设施设备建设，以此提高优势畜种的规模化程度，推动生产方式转变，提高综合生产能力。规模养殖成为畜牧业绿色发展主体。
	本项目为种牛规模化养殖项目，基础设施进行标准化建设。
	符合

	《畜禽粪污资源化利用工作方案》（2017—2020年）
	根据我区现阶段畜禽养殖现状和资源环境特点，以源头减量、过程控制、末端利用为核心，重点推广经济适用的通用技术模式。生猪和奶牛等规模化养殖场鼓励采用粪污全量收集还田利用和“固体粪便堆肥+污水肥料化利用”等技术模式，推广快速低排放的固体粪便堆肥技术和水肥一体化施用技术，促进畜禽粪污就近就地还田利用。根据区域特征、饲养工艺和环境承载力的不同，分别推广以下模式：一是“粪污全量收集还田利用”模式。二是“污水肥料化利用”模式。对于有配套农田的规模养殖场，养殖污水通过储存塘贮存或沼气工程进行无害化处理，在作物收获后或播种前作为底肥施用。三是“粪污专业化能源利用”模式。四是“粪便垫料回用”模式。规模奶牛场粪污进行固液分离，固体粪便经过高温快速发酵和杀菌处理后作为牛床垫料，养殖污水进行厌氧、好氧深度处理，达标排放或消毒回用。五是“异位发酵床”模式。
	本项目建设完成后，粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥，全部还田做肥料。
	符合

	《种养结合循环农业示范 工程建设规划（2017—2020年）》
	以种带养、以养促种”的种养结合循环发展理念，以就地消纳、能量循环、综合利用为主线，以经济、生态和社会效益并重为导向，采取政府支持、企业运营、社会参与、整县推进的运作方式，构建集约化、标准化、组织化、社会化相结合的种养加协调发展模式，探索典型县域种养业废弃物循环利用的综合性整体解决方案，形成县乡村企联动、建管运行结合的长效机制，有效防治农业面源污染，提高农业资源利用效率，推动农业发展方式转变，促进农业可持续发展。
	本养殖场采取种养结合的运营方式，本项目牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥；粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥；对有效防治农业面源污染、促进农业可持续发展起到积极的作用。
	符合

	《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014）
	第十六条 国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用
	本项目牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥；粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。
	符合

	《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》(2014)
	种养结合原则，养殖产生的污染物全部得到综合利用和土地利用；养殖场需要采区雨污分流制度；粪污水需进行厌氧处理或储存后土地消纳，土地消纳面积要求消纳土地面积要求每存栏1头奶牛(0.5头肉牛) 不少于1.25亩土地；粪便采取干清粪工艺，粪便进行必须经专用设备生产商品有机肥（可自行生产，也可将粪便收集至有机肥厂集中生产）后土地消纳，土地消纳面积要求每存栏1头奶牛(0.5头肉牛) 不少于1.25亩土地；粪污处理单元需采取防雨防渗措施。
	本项目牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥；粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。
	符合

	巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年 规划和 2035 年远景目标纲要
	大力发展现代农牧业，全面推进乡村振兴，大力发展粮油、肉乳绒、果蔬、蒙中药材、饲草料、生物质能等六大优势特色产业
	本项目属于规模化、标准化种牛养殖场。
	符合

	《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划 和 2035 年远景目标纲要的通知》
	实施畜禽粪便资源化利用工程，加强农药包 装废弃物和废旧农膜的回收、处理与综合利用。发挥赤峰、通辽、兴安盟和呼伦贝尔世界黄金玉米产业带和优质粳稻、大豆产区优势，优化种植结构，大力发展现代畜牧业，合理发展农畜产品精深加工，完善牛奶、玉米、肉牛、肉羊、羊绒、马铃薯、稻 米、杂粮杂豆、小麦、向日葵、蔬菜、饲草料等产业链，因地制宜发展中药材（蒙药 材）、燕麦、荞麦等特色产业，打造一批百亿级、千亿级优势产业集群。实施现代种业提升工程，加强种质资源保护和利用，实施畜禽遗传改良计划，农作物良种繁育基地稳定在130万亩以上。畜禽、农作物优良品种达到10个以上。实施基层农牧业科技服务行动，构建以农牧业科技园区、星创天地、科技特派员等为重点的基层 农牧业科技服务体系，农牧业科技园区达到65个。提升农牧业机械化水平，农作物 耕种收综合机械化率达到 88%，畜牧业综合机械化率达到 50%。实施农牧业品质提升工程，支持标准化生产。实施农畜产品质量安全监管能力提升工程，农畜产品质量 安全合格率达到98%以上。培育壮大龙头企业，建立更加有效更加长效的利益联结机制，农企利益联结机制比例稳定在 85%以上。
	本项目属于规模化、标准化种牛养殖场。粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥；

本项目牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥。
	符合


综上所述，本项目建设符合各相关规划和政策的要求。
1.3.4选址合理性分析

（1）用地符合性分析
国土资源部农业部关于《促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）中明确指出：“规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。积极推行标准化规模养殖，合理确定用地标准，节约集约用地。”
《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：①生活饮用水的水源保护区，风景名胜区以及自然保护区的核心区和缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；③县级人民政府依法划定的禁养区域；④国家或地方法律、法规规定的禁养区域；⑤厂界与上述禁建区域边界的最小距离不得小于500m。
本项目建设地点位于巴彦淖尔市五原县新公中镇光明村三社，用地性质为设施农用地，已在五原县新公中镇人民政府备案，文号为[2020] 96号，具体见附件3。项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区以及自然保护区的核心区和缓冲区；不在城市和城镇居民区、文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；本项目不属于五原县划定的禁养区、限养区内；不在国家或地方法律、法规规定的禁养区域，本项目厂界与上述禁建区域边界的最近距离均大于500m。

综上所述，本项目用地符合当地的土地利用规划。
（2）场址选择合理性分析
项目选址与《畜禽养殖业污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）、《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部，2010年第7号令）等法律法规和行业规范要求中规定符合性分析见表1.3-3。
表1.3-3 项目选址合理性对照表
	序号
	名称
	相关条文
	项目情况
	符合情况

	1
	《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日施行）
	第十一条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：
（一）饮用水水源保护区、风景名胜区；
（二）自然保护区的核心区和缓冲区；
（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	本项目不在生活饮用水水源保护区，风景名胜区以及自然保护区的核心区和缓冲区；不在城市和城镇居民区、文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；不在县级人民政府依法划定的禁养区域；不在国家或地方法律、法规规定的禁养区域
	符合

	2
	《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）
	3 选址要求
3.1 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：
3.1.1生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
3.1.2城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；
3.1.3 县级人民政府划定的禁养区域；
3.1.4 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。
3.2 新建、扩建、改建的畜禽养殖场应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。
5畜禽粪便的贮存
5.2贮存设施的位置必须远离各种功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在其下风向或侧风向处。
	①项目不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
②项目不在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区等人口集中地区；
③本项目不属于五原县划定的禁养区、限养区内；
④项目所在区域无国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域；
⑤采用人工清粪工艺，粪便及牛尿液用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥，周边无地表水体；
⑥项目所在地五原县常年主导风向为ENE风，厂界下风向500m范围内无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，城市和城镇居民区（包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区）， 县级人民政府划定的禁养区域等禁建区；

⑦堆粪场400m范围内无功能性地表水体。
	符合

	3
	《畜禽厂区设计技术规范》（NY/T682-2003）
	4.1场址选择
4.1.1选择场址应符合本地区农牧业生产发展总体规划、土地利用发展规划、城乡建设发展规划和环境保护规划的要求。
4.1.2新建场址周围应具备就地无害化处理粪尿、污水的足够场地和排污条件，并通过畜禽场建设环境影响评价。
4.1.3选择场址应遵守十分珍惜和合理利用土地的原则，不应占用基本农田，尽量利用荒地建场，分期建设时，选址应按总体规划需要次完成，土地随用随征，预留远期工程建设用地。
4.1.4场址应水源充足，水质应符合NY5027要求，排水通畅，供电可靠，交通便利，地质条件能满足工程建设要求。
4.1.5以下地区或地段不应建场。
4.1.1规定的自然保护区、水源保护区、风景旅游区。
4.1.5.2受洪水或山洪威胁及泥石流、滑坡等自然灾害多发地带。
4.1.5.3自然环境污染严重的地区。
	①项目不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
②项目不在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区等人口集中地区；
③项目所在区域无县级人民政府划定的禁养区域；
④项目所在区域无国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
	符合

	4
	《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）
	5处理场地的要求
5.1新建、扩建和改建畜禽养殖场或养殖小区必须配置畜禽粪便处理设施或畜禽粪便处理场。已建的畜禽场没有设施或处理场的，应及时补上。畜禽养殖场的选址禁止在下列区域内建设畜禽粪便处理场：
5.1.1生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。
5.1.2城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区游览区等人口集中地区。
5.1.3县级人民政府依法划定的禁养区域。
5.1.4国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。
5.2在禁建区域附近建设畜禽粪便处理设施和单独建设的畜禽粪便处理处，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m
8.2畜禽养殖场、养殖小区或畜禽粪便处理场应分别设置液体和固体废弃物贮存设施，畜禽粪便贮存设施位置必须距离地表水体400m以上。
	①项目配套建设粪渣贮存处理设施，粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥；牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥；
②项目不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
③项目不在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区等人口集中地区；
④项目所在区域无县级人民政府划定的禁养区域；
⑤项目所在区域无国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域；
⑥采用人工清粪工艺，粪便及牛尿液用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥，周边无地表水体。
	符合

	5
	《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部，2010年第7号令）
	第五条动物饲养场、养殖小区选址应当符合下列条件：
（一）距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上:动物饲养场(养殖小区)之间距离不少于500米
（二）距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上；
（三）距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。
	根据《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发〔2019〕42号，2019年12月18日），为优化动物防疫条件审查工作，促进生猪等畜禽养殖业健康发展，按照“放管服”改革要求，现就有关要求通知如下。
自本通知印发之日起，暂停执行关于兴办动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所的选址距离规定。
	符合

	6
	《关于规范畜禽养殖禁养区划定和管理工作的紧急补充通知》（内蒙古自治区生态环境厅 内蒙古自治区农牧厅文件）2019.11.11
	除饮用水水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域之外，不得划定禁养区，国家法律法规和地方法规之外的其他规章和规范性文件不得作为禁养区划定依据
	本项目不在饮用水水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区
	符合


本项目选址符合相关法律、法规及相关行业规范及当地畜禽养殖业发展规划要求，项目选址合理。
（3）其他相关符合性分析
本项目各产污环节污染物排放在采取评价中提出的防治措施后对环境影响较小，在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目排放的各种污染物满足达标排放和总量控制的要求，预测结果表明，工程建成后不会对当地大气、地表水、地下水、声环境、生态环境带来明显危害，项目对环境的影响可以接受。公众参与调查结果表明，被调查者均支持本项目的建设。
综上，本项目在严格执行环评规定的各项措施并确保其正常稳定运行且在严格管理的情况下，项目场址从环境角度分析是可行的。
1.3.5 “三线一单”符合性分析 
2021年12月27日巴彦淖尔市人民政府发布了《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政发【2021】9号），全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元。共137个，面积占比为68.60%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。
重点管控单元。共111个，面积占比为31.39%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元。共1个，面积占比为0.01%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
本项目位于五原县新公中镇光明村三社，根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》（巴环函【2021】61号），项目区属于生态环境准入清单内的五原县城镇空间，编号为ZH15082120003，为重点管控单元，本项目可做到大气污染物达标排放，牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥，各类固废分类处置，环境风险可防可控，符合准入清单中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求管控要求，因此，符合“三线一单”的要求。
本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性对照分析见下表1.3-4。
表1.3-4本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析
	环境管控单元名称
	管控要求
	拟建项目情况
	是否
符合

	巴彦
淖尔
市总
体准
入要
求
	1 、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。
	本项目位于五原县新公中镇光明村三社，不在工业园区内。
	符合

	
	2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目为畜牧养殖项目，不属于“两高”项目及石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。
	符合

	
	3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。
	本项目满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，且所在区域环境质量满足国家或者地方环境质量标准。
	符合

	
	4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。
	本项目选址位于五原县新公中镇光明村三社，符合当地国土空间规划。
	符合

	
	5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。
	本项目为畜牧养殖项目，不属于采矿项目
	符合

	
	6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。
	本项目选址位于五原县新公中镇光明村三社，属于《内蒙古自治区主体功能区规划》中的限制开发区域（河套—土默川平原农业主产区），不在国家重点生态功能区内；

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，属于鼓励类建设项目。
	符合

	
	7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。
	本项目位于五原县新公中镇光明村三社不在禁养区和限养区内
	符合

	
	8 、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。
	本项目环境影响报告书审批之后落实排污许可相关要求
	符合

	五原县城镇空间（编码ZH15082120003）
	重点管控单元
	空间布局约束
	1、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动。 
2、禁止在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。 
3、新建、改建、扩建工业项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度。 
4、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，有序推进区域内行业企业提标升级改造。 
5、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽 应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养 殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。 
	1、本项目未占用基本农田；
2、本项目位于五原县新公中镇光明村三社不在禁养区和限养区内；
3、本项目属于“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，属于鼓励类建设项目，同时本项目的建设可满足养殖类相关法律、法规及相关政策的要求
4、本项目不在大气环境高排放重点管控区内；
5、病死牛在卫生防疫部门监督管理下进行安全填埋处理
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1、深入推进扬尘污染综合防治。加快城镇污水处理设施及配套管网建设与改造。加强机动车辆环保管理。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。 
	本项目不属于城镇基础设施建设项目。

	符合

	
	
	
	2、进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。  
	本项目冬季使用空气能热泵取暖。
	

	
	
	
	3、所有新建城镇污水处理设施要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准。 
	本项目不属于城镇污水处理设施。
	符合

	
	
	
	4、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	不涉及

	符合

	
	
	环境风险防控
	通用
	1、企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。以下企事业单位应当编制环境应急预案：（1）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（2）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（3）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（4）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（5）其他应当纳入适用范围的企业。
2、所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大。
3、矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。
	1、本项目建成后，企业将依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案并在巴彦淖尔市生态环境局五原分局备案。
2、企业建立了完善的安全管理制度。
3、本项目不属于矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位。
	符合

	
	
	
	水
	1、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。
2、含病原体的污水应当经过消毒处理；符合国家有关标准后，方可排放。
3、禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。
4、存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。
5、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。
6、饮用水供水单位应当根据所在地饮用水安全突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急方案，报所在地市、县级人民政府备案，并定期进行演练。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件，饮用水供水单位应当采取应急处理措施，向所在地市、县级人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当根据情况及时启动应急预案，采取有效措施，保障供水安全。
	1、本项目不涉及油类、酸液、碱液或者剧毒废液等。
2、牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥；生活污水排入防渗化粪池（防渗系数≤10-7cm/s），定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理。
3、本项目不涉及含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣。
4、本项目不涉及可溶性剧毒废渣。
5、本项目不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位。
6、本项目不属于饮用水供水单位。
	符合

	
	
	
	大气
	1、排放国家规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。
2、禁止露天焚烧沥青、秸秆、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；确需焚烧处理的，应当采用专用焚烧装置。
	1、本项目排放的大气污染物主要为颗粒物、硫化氢、氨气，不涉及排放国家规定名录中所列有毒有害大气污染物。
2、本项目不涉及露天焚烧沥青、秸秆、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
	符合

	
	
	
	土壤
	1、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。实施风险管控、修复活动中产生的废水、废气和固体废物，应当按照规定进行处理、处置，并达到相关环境保护标准。实施风险管控、修复活动，应当因地制宜、科学合理，提高针对性和有效性。实施风险管控、修复活动中产生的固体废物以及拆除的设施、设备或者建筑物、构筑物属于危险废物的，应当依照法律法规和相关标准的要求进行处置。对安全利用类和严格管控类农用地地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府农业农村、林业草原主管部门报告。
2、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立并实施土壤污染隐患排查制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，发现污染隐患的，应当制定整改方案，采取措施消除隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；根据法律法规的规定和监测规范，制定、实施自行监测方案，每年对其用地的土壤和地下水开展自行监测，监测结果报设区的市人民政府生态环境主管部门。
	1、本项目牛舍为水泥硬化地面；堆粪场进行防渗处理，底部采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；医疗垃圾临时贮存间的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的要求设置。暂存间地面采用2mm厚HDPE防渗膜+30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤10-10cm/s，可达到较强的防渗效果，项目对可能产生土壤、影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染土壤。
2、不属于土壤污染重点监管单位。
	符合

	
	
	
	危险废物
	1、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
2、到2022年底，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到99%以上。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋，适度发展水泥窑协同处置危险废物。
3、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。
4、新设立的危险化学品生产、储存单位应当建在旗县级以上人民政府规划的化工园区内。化工园区应当至少每三年开展一次园区整体性安全风险评价，科学评估园区安全风险，提出消除或者控制安全风险的措施。劳动力密集型的非化工生产经营单位不得与化工及危险化学品生产、储存单位混建在同一化工园区内。
5、化工及危险化学品生产装置和储存装置应当装配自动化控制系统，高度危险和大型生产装置应当装配紧急停车系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。涉及易燃易爆、有毒有害气体的生产装置和储存装置应当装配易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。
6、利用油气储罐的危险化学品生产经营单位应当按照有关标准和设计要求，划定油气罐区并设置明显的标识和必要的围挡，对进入罐区的车辆和人员进行检查和登记管理。油气储罐变更设计存储物质的，危险化学品生产经营单位应当组织进行安全论证并形成报告。油气储罐运行中的温度、压力、液位、接地电阻以及管道法兰之间的跨接电阻、防雷设施等应当符合设计控制指标，并确保安全切
断装置和报警系统正常使用。油气罐区使用的照明、电气设施、设备、器材应当符合防爆要求。
	本项目生产运营过程中不涉及危险废物。

	符合

	
	
	
	医疗废物
	1、医疗废物集中处置单位应当安装污染物排放在线监控装置，并确保监控装置经常处于正常运行状态；在运送医疗废物过程中应当确保安全，不得丢弃、遗撒医疗废物。各地区应当利用和改造现有固体废物处置设施和其他设施，对医疗废物集中处置，并达到基本的环境保护和卫生要求。
2、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。
3、严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，严禁医疗废物露天存放。
	医疗垃圾临时贮存间的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的要求设置。暂存间地面采用2mm厚HDPE防渗膜+30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤10-10cm/s
	符合

	
	
	
	放射性废物
	1、禁止利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。禁止在内河水域处置放射性固体废物。
2、禁止未经许可或者不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物的活动。禁止将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置。
	本项目不涉及放射性废物。
	符合

	
	
	资源
利用
效率
要求
	1、禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。 
	1、本项目不涉及农作物秸秆等生物质及其他废弃物露天焚烧。
	符合

	
	
	
	2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准
	2、本项目不属于高耗水工业项目，项目相关手续办理完成后，应到水务局办理取水许可证，按取水许可证要求取水。
	


根据分析，本项目符合“三线一单”要求。
1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目主要关注的环境问题是：工程建设期产生的扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物对周围环境的影响；运营期牛舍、堆粪场恶臭影响以及粪污泄漏对地下水和土壤的环境影响。
1.5环境影响评价的主要结论

五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目符合国家及地方产业政策要求。严格落实本报告书提出的污染防治措施的情况下，项目施工期及运行期产生的污染物均可实现达标排放或合理处置，对周围环境的影响较小；当地的环境质量较好，有一定的环境容量，本项目对区域产生的影响在可接受的范围内，不会改变区域内的环境功能。公众参与调查期间无公众提出反对意见。建设单位加强项目的环境管理，严格遵守环保“三同时”制度，从环保角度分析，该项目的建设可行。
2 总则

2.1编制依据

2.1.1法律、法规及政策性依据

1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；
2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；
3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；
4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；
5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；
6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；
7）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日）；
8）《中华人民共和国农业法》（2013年1月1日）；
9）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修正）；
10）《中华人民共和国动物防疫法》（2015年4月24日）；
11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）；
12）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；
13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；
14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；
15）关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）；
16）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令[2019]29号）；
17）《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部令，第15号，2021年1月1日）；
18）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令，第4号，2019年1月1日）；
19）《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日）；
20）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令，第16号，2021年1月1日）；
21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日）；
22）农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知，2018年1月；
23）《农业部、财政部关于做好畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》，2017年6月；
24）农业部办公厅内关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，2018年1月；
25）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）2014年1月1日；
26）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》 (国办发〔2017〕48号)；
27）《关于做好畜禽养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；
28）《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》，（环水体[2017]120号）；
29）农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知，2017年7月3日；
30）《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农牧办[2020]23号）；
31）《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发〔2019〕42号）。
32）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）；
2.1.2地方法规及规章

1）《内蒙古自治区环境保护条例》（2018年修订）2018年12月6日；
2）《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021年5月；
3）内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《畜禽粪污资源化利用工作方案（2017-2020年）》的通知（内政办字〔2017〕179号）；
4）《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》（内环发【2014】83号），2014年3月；
5）关于进一步贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》促进养殖废弃物综合利用加强污染防治的通知[内农牧畜发﹝2016﹞228号]；
6）《关于规范畜禽养殖禁养区划定和管理工作的紧急补充通知》（内蒙古自治区生态环境厅内蒙古自治区农牧厅文件）2019年11月11日；
7）《巴彦淖尔市大气污染防治条例》（巴彦淖尔市第四届人民代表大会常务委员会公告第6号），2019年10月1日起施行。

8）巴彦淖尔市人民政府关于印发《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的通知，巴政发[2021] 4号，2021年9月15日；

9）《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》，内政发（2021）1号，2021年2月7日；  

10）巴彦淖尔市人民政府关于印发《巴彦淖尔市“三线一单"生态环境分区管控方案》的通知，巴政发[2021] 9号，2021年10月14日；

2.1.3评价技术导则及技术规范

1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；
2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
6）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）；
7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；
8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
9） 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017 ，2017-06-01实施）；
10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；
11）《畜禽养殖产地环境评价规范》，（HJ568-2010）；
12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》，（HJ497-2009）；
13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）；
14）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；
15）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；
16）《粪便无害化卫生标准》（GB7959-1987）；
17）《动物检疫管理办法》（农业部令2010第6号）；
18）《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010第7号）；
19）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；
20）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）。
2.1.4与建设项目有关的其他相关文件

1）环境影响评价委托书（内蒙古牧牛海畜牧发展有限公司，2022年3月）；
2）环境质量现状监测报告；
3）备案等其他相关技术资料。
2.2评价因子筛选

2.2.1环境影响要素识别
在工程分析的基础上，结合本项目采用的原料和产品输送方式等技术情况，本项目各牛舍及辅助设施产污、排污途径及周围环境特点，本项目在营运期产生的主要影响识别有：
废气包括牛舍产生的恶臭气体、堆粪场产生的恶臭气体以及饲料加工产生的颗粒物；废水主要为生活用水及牛尿液；噪声源主要包括饲料搅拌机、清粪车等各种车辆等；固废包括牛粪便、病死牛、医疗废物和生活垃圾。
以上这些影响在整个生产营运期间都长期存在，需要通过有效的环保治理措施降低其影响程度。
根据以上分析，确定本项目环境影响因素及影响程度，详见表2.2-1。
表2.2-1 环境影响因子识别表
	污染因素
环境要素
	环境空气
	水环境
	声环境
	固体废物
	生态环境
	人群健康
	土壤环境
	环境风险

	施工期
	场地平整
	-3S
	-1S
	-1S
	-1S
	-2L
	—
	-2L
	—

	
	施工建设
	-2S
	-1S
	-2S
	-2S
	-1S
	—
	—
	—

	
	物料运输
	-1S
	—
	-1S
	—
	—
	—
	—
	-1S

	
	污水管道
	-1S
	—
	-1S
	-1S
	—
	—
	—
	—

	运营期
	物料运输
	-1L
	—
	-1L
	-1L
	-1L
	-1L
	-1L
	—

	
	职工生活
	-1L
	-1L
	—
	-1L
	—
	—
	—
	—

	
	废气排放
	-2L
	—
	—
	—
	-2L
	-2L
	-1L
	—

	
	废水排放
	-1L
	—
	-1L
	-1L 
	—
	—
	—
	—

	
	固废产生
	-2L
	—
	—
	-2L
	-1L
	-1L
	-1L
	—

	
	事故风险
	-2S
	-2S
	—
	-2S
	-2S
	-2S
	-2S
	—

	注：表中“+”表示有利影响、“-”表示不利影响；“1”表示轻微影响、“2”表示中等影响、“3”表示重大影响；“L”表示长期影响、“S”表示短期影响、“—”表示无相互作用。


从表2.2-1中可知，项目运行期对环境的不利影响主要是废气的影响，其次为固废和废水。运行期的影响为长期的直接影响，因此进行评价的主要时段是运行期，评价重点应为大气环境。
2.2.2评价因子筛选
环境影响评价因子识别见表2.2-2。
表2.2-2  评价内容和评价因子
	项目
	现状评价因子
	影响评价因子

	环境空气
	NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3、臭气浓度
	H2S、NH3、颗粒物

	地下水
	pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、氯化物、铁、锰、汞、砷、铜、锌、铅、镉、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、挥发性酚类、氰化物、六价铬、碳酸盐碱度、重碳酸盐碱度、细菌总数、总大肠菌群
	氨氮

	声环境
	等效连续A声级（Leq[dB（A）]
	等效连续A声级（Leq[dB（A）]

	固体废物
	/
	牛粪便、病死牛及胎衣、医疗废物和生活垃圾

	土壤环境
	土壤45项及pH值
	/


2.3环境影响评价重点

本项目环境影响评价重点是：运营期牛舍、堆粪场恶臭影响；堆粪场粪污泄露对地下水和土壤的环境影响以及防渗措施要求。
2.4环境影响评价等级的划分

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）规定，结合本项目的特点及各环境要素环境影响评价技术导则确定本次环境影响评价的等级。
2.4.1大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级判定依据如表2.4-1。
表2.4-1   大气环境影响评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%


根据《环境影响评价评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi（下标i表示第i种污染物）由下式计算：
[image: image8.png]=C,/C, *100%





式中：Pi—第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。
其中C0i一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
根据本项目的工程分析结果可知，本项目运营期的大气污染物主要为牛舍恶臭、堆粪场恶臭、饲料加工颗粒物。
根据工程分析，通过采用AERSCREEN进行估算NH3和H2S的最大地面浓度及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。本项目估算模型参数表见表2.4-2，具体计算结果见表2.4-3。
表2.4-2   估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最低环境温度℃
	-29℃

	最高环境温度℃
	38.1℃

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	 (是     □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是    (否

	
	岸边距离/km
	/

	
	岸线方向/。
	/


表2.4-3   无组织大气污染源最大地面浓度及占标率计算结果
	序号
	污染源

名称
	面源长度

（m）
	面源宽度

（m）
	面源有效排放高度（m）
	污染物
	最远距离/m
	最大占标率（%）
	最大地面浓度（mg/m3）

	1
	牛舍

恶臭
	638
	38.07
	10
	NH3
	153
	0.91
	1.83E-03

	
	
	
	
	
	H2S
	
	1.83
	1.83E-04

	2
	饲料加工粉尘
	69
	25
	10
	TSP
	67
	3.1
	2.79E-02

	3
	堆粪场
	58.26
	25
	10
	NH3
	63
	3.7
	7.41E-03

	
	
	
	
	
	H2S
	
	7.41
	7.41E-04


根据上表，最大占标率为H2S7.41%。按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级的划分规定，确定该项目大气环境影响评价等级为二级。
2.4.2水环境影响评价等级

2.4.2.1 地表水环境影响评价等级
本项目废水主要为牛尿液及生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理；牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境的评价等级为三级B，具体见表2.4-4。
表2.4-4  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——

	注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价


2.4.2.2 地下水环境影响评价等级
1、评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级应根据地下水环境影响评价行业分类和项目区地下水环境敏感程度确定。
（1）行业分类
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附表 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“一、畜牧业，1、畜禽养殖场、养殖小区，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）”，属于Ⅲ类项目。
（2）地下水环境敏感程度
参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中表1地下水环境敏感程度分级表和项目基本情况确定地下水环境敏感程度。地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。
本项目为畜禽养殖项目，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分应根据建设项目的地下水环境影响评价项目类别及地下水环境敏感程度指标确定。经查阅导则中附录A，本项目属第Ⅲ类建设项目，建设地点位于五原县新公中镇光明村三社，所在区域内无集中饮用水水源准保护区、补给径流区、与地下水环境相关的其它保护区等，项目所在区域已接通自来水管网，居民以自来水作为饮用水源，无分散式饮用水水源井，参照表2.4-5中对地下水环境敏感程度分级表，该地区地下水环境敏感程度为“不敏感”。
表2.4-5  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


综上，本项目地下水环境影响评价等级的判定可见表2.4-6，确定本项目地下水环境评价等级为三级。
表2.4-6  评价工作等级分级表
	环境敏感程度项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


2.4.3声环境评价工作等级

项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区（村庄），且项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价等级为二级。
2.4.4土壤环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）要求，本项目属于污染影响型。
1、项目类别划分
本项目属于规模化畜禽养殖场，年出栏肉牛1000头，折合生猪共5000头，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》 （HJ964-2018） 附录A判断本项目为III类项目，判别依据见下表。
表2.4-7  土壤环境影响评价项目类别
	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	农林牧
渔业
	灌溉面积大于50万亩的灌区工程
	新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区
	年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区
	其他


2、占地规模
本项目占地面积11.225hm2，占地类型属中型。
3、敏感程度
本项目位于五原县新公中镇光明村三社，场区周边有农田，土壤环境敏感程度属于规定的“敏感”，判别依据见表2.4-8。
表2.4-8  污染影响型土壤环境敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


4、等级划分
根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.4-9。
表2.4-9  污染影响型土壤环境影响评价工作等级划分表
	评价工作等级  

占地规模
敏感程度        
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中划分依据，确定本项目土壤影响评价工作等级为三级。
2.4.5环境风险评价等级

1、危险物质及工艺系统危害性（P）的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中附录B中所列的突发事件风险物质，确定本项目的原料、辅料、中间产品、产品及废物等物质中风险物质主要是硫化氢、氨气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中附录B突发事件风险物质及临界量表B.1中可知，硫化氢临界量为2.5t，氨气的临界量为5t，本项目硫化氢和氨气来自牛舍及堆粪场，不储存；综上所述，本项目Q＜1，根据附录C“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ级。
2、评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，具体见表2.4-10。
表2.4-10 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措 施等方面给出定性的说明。见附录A。


综上所述，本项目风险潜势为I，根据附录A，进行简单分析。
2.4.6生态环境评价等级

本项目养殖规模为年存栏母牛1000头，年出栏肉牛1000头，项目厂区占地面积112250.9m2，周边以耕地、荒地为主，为一般区域。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级划分原则，本项目生态影响评价工作等级确定为三级。
表2.4-11  生态影响评价工作等级划分表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2～20km2
或长度50km～100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


2.5环境影响评价范围及环境敏感目标

2.5.1环境影响评价范围

（1）大气环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目大气评价等级为二级，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km的矩形区域。
（2）地下水环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用：
①公式计算法：
公式如下：
L=α×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离，m；
α—变化系数，α≥1，一般取2；
K—渗透系数，m/d；
I—水力坡度，无量纲；
T—质点迁移天数，取值不小于5000d；
ne—有效孔隙度，无量纲。
    ②查表法（三级评价范围≤6 km2）
③自定义法确定。
本项目的地下水评价范围根据查表法确定。项目所在区域地下水流向为西南向东北，确定评价区范围包含厂界外上游1km，厂界下游2km、两侧各1km范围为地下评价范围。
（3）声环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目声环境影响评价范围取项目周界外200m范围。
（4）土壤环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），确定本项目土壤环境影响评价范围为项目占地范围内以及占地外0.05km的范围。
生态环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），确定本项目生态环境影响评价范围为项目周界1km的范围。
2.5.2 环境敏感目标调查

经现场调查，本工程所在区域内无自然保护区、风景名胜区和文物保护单位。主要环境保护目标见表2.5-1，环境保护目标图见图2.5-1。
表2.5-1 主要环境保护目标

	环境
要素
	保护目标
名称
	坐标
	方位
	距厂界距离（m）
	户数
	人数（人）
	功能

	大气环境

	旧圪旦
	E：108°3′58.28″
N：41°10′42.96″
	WS
	96
	46
	129
	《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准

	
	西羊场
	E：108°4′56.08″
N：41°10′41.30″
	ES
	605
	38
	106
	

	
	郭家圪旦
	E：108°4′44.88″
N：41°10′2.71″
	
	1244
	15
	42
	

	
	天盛兴
	E：108°5′48.99″
N：41°9′41.60″
	
	2480
	27
	76
	

	
	东羊场
	E：108°5′58.26″
N：41°10′6.71″
	
	2391
	64
	180
	

	
	康石碾房
	E：108°4′24.81″
N：41°9′43.53″
	S
	1797
	19
	53
	

	
	光明村（新公中镇）
	E：108°3′43.72″；
N：41°11′8.35″
	WN
	526
	201
	563
	

	
	张二鱼圪旦
	E：108°2′28.62″
N：41°10′33.19″
	SN
	2183
	10
	28
	

	
	猪场
	E：108°2′59.25″
N：41°12′7.50″
	WN
	2392
	12
	29
	

	
	牛家圪旦
	E：108°3′32.12″；
N：41°12′6.30″
	
	2173
	48
	134
	

	
	场部
	E：108°4′30.94″；N：41°12′6.76″
	N
	1996
	10
	27
	

	
	北牛镇
	E：108°5′3.11″；
N：41°12′5.66″
	
	2085
	28
	78
	

	
	陈四贵
	E107°28′23.27″；N：40°44′57.80″
	EN
	2319
	9
	25
	

	声环境
	旧圪旦
	E：108°3′58.28″
N：41°10′42.96″
	WS
	96
	12
	33
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	地下水
	上游1km，下游2km范围、两侧1km范围，面积为6km2范围内的地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准

	土壤环境
	养殖场场界0.05km范围内
	项目区内建设用地部分土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018中的筛选值；其他农用地和未利用地部分土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值；项目区外土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值

	生态
	养殖场厂界外1km范围内
	/
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图2.5-1  项目评价范围及环境保护目标图 

2.6 环境功能区划

2.6.1大气环境功能区划

本项目位于五原县新公中镇光明村三社，所在区域环境空气质量功能区属二类区。
2.6.2声环境功能区划

项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区（村庄）。
2.6.3地下水环境功能区划

本项目所在区域地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
2.6.4土壤环境功能区划

本项目占地面积112250.9m2（168.37亩），根据五原县新公中镇人民政府《关于内蒙古牧牛海蓄牧发展有限公司标准化肉牛养殖用地备案的通知》（2020[96]号文），项目用地性质为设施农用地，土地利用类型主要为其他农用地、建设用地和未利用地，其中其他农用地83.89亩，建设用地57.36亩、未利用地27.12亩。因此本项目区内建设用地部分土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018中的筛选值；其他农用地和未利用地部分土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值；项目区外土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值。
2.7 环境影响评价标准的确定

2.7.1 环境质量标准

2.7.1.1 大气环境质量标准

环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值，具体见表2.7-1、2.7-2。
表2.7-1 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）

	序号
	污染物名称
	标准浓度限值

	
	
	年平均
	日平均
	1小时平均

	1
	SO2
	60μg/m3
	150μg/m3
	500μg/m3

	2
	NO2
	40μg/m3
	80μg/m3
	200μg/m3

	3
	CO
	/
	4(mg/m3)
	10(mg/m3)

	4
	O3
	/
	160μg/m3（日最大8小时平均）
	200μg/m3

	5
	PM10
	70μg/m3
	150μg/m3
	/

	6
	PM2.5
	35μg/m3
	75μg/m3
	/

	7
	TSP
	200μg/m3
	300μg/m3
	/


表2.7-2  《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	污染物名称
	氨（NH3）
	硫化氢（H2S）

	1h平均标准值，mg/m3
	0.2
	0.01


2.7.1.2地下水环境质量标准

地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表2.7-3所示。
表2.7-3  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	序号
	项目
	标准限值mg/L
	序号
	项目
	标准限值mg/L
	序号
	项目
	标准限值mg/L

	1
	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	12
	锰
	≤0.10
	23
	总大肠菌群
	≤3.0

	2
	溶解性总
固体
	≤1000
	13
	铜
	≤1.00
	24
	Cl-
	/

	3
	挥发酚
	≤0.002
	14
	镉
	≤0.005
	25
	SO42-
	/

	4
	耗氧量
	≤3.0
	15
	总硬度
	≤450
	26
	CO32-
	/

	5
	硝酸盐
	≤20.0
	16
	汞
	≤0.001
	27
	HCO3-
	/

	6
	亚硝酸盐
	≤1.00
	17
	氰化物
	≤0.05 mg/L
	28
	Na+
	≤200

	7
	氨氮
	≤0.50
	18
	砷
	≤0.01
	29
	Ca2+
	/

	8
	硫酸盐
	≤250
	19
	六价铬
	≤0.05
	30
	Mg2+
	/

	9
	氟化物
	≤1.0
	20
	锌
	≤1.00
	31
	K+
	/

	10
	氯化物
	≤250
	21
	铅
	≤0.01
	
	
	

	11
	铁
	≤0.3
	22
	细菌总数
	≤100
	
	
	


2.7.1.3 声环境

项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表2.7-4所示。
表2.7-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	功能区
	单位
	昼间
	夜间

	2类区
	dB（A）
	60
	50


2.7.1.4 土壤环境质量标准

项目区内土地利用类型主要为其他农用地、建设用地和未利用地，其中其他农用地83.89亩，建设用地57.36亩、未利用地27.12亩。因此本项目区内建设用地部分土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018中的筛选值；其他农用地和未利用地部分土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值其他用地标准；项目区外土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值其他用地标准。详见表2.7-5~2.7-6。
表2.7-5  《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018

	污染物项目
	筛选值 单位：mg/kg

	砷
	60

	镉
	65

	铬（六价）
	5.7

	铜
	18000

	铅
	800

	汞
	38

	镍
	900

	四氯化碳
	2.8

	氯仿
	0.9

	氯甲烷
	37

	1,1-二氯乙烷
	9

	1,2-二氯乙烷
	5

	1,1-二氯乙烯
	66

	顺-1,2-二氯乙烯
	596

	反-1,2-二氯乙烯
	54

	二氯甲烷
	616

	1,2-二氯丙烷
	5

	1,1,1,2-四氯乙烷
	10

	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8

	四氯乙烯
	53

	1,1,1-三氯乙烷
	840

	1,1,2-三氯乙烷
	2.8

	三氯乙烯
	2.8

	1,2,3-三氯丙烷
	0.5

	氯乙烯
	0.43

	苯
	4

	氯苯
	270

	1,2-二氯苯
	560

	1,4-二氯苯
	20

	乙苯
	28

	苯乙烯
	1290

	甲苯
	1200

	间二甲苯+对二甲苯
	570

	邻二甲苯
	640

	硝基苯
	76

	苯胺
	260

	2-氯酚
	2256

	苯并[a]蒽
	15

	苯并[a]芘
	1.5

	苯并[b]荧蒽
	15

	苯并[k]荧蒽
	151

	䓛
	1293

	二苯并[a，h]蒽
	1.5

	茚并[1，2，3-cd]芘
	15

	萘
	70


表2.7-6 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018
	污染物项目
	风险筛选值   单位：mg/kg

	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	其它
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	其它
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	其它
	40
	40
	30
	25

	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	其它
	70
	90
	120
	170

	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	其它
	150
	150
	200
	250

	铜
	水田
	150
	150
	200
	200

	
	其它
	50
	50
	100
	100

	镍
	60
	70
	100
	190

	锌
	200
	200
	250
	300


2.7.2污染物排放标准

2.7.2.1大气污染物排放标准

颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值，见表2.7-7。
表2.7-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


恶臭污染物NH3、H2S排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的新改扩建限值，具体见表2.7-8。
表2.7-8  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	氨气
	厂界外浓度最高点
	1.5

	硫化氢
	
	0.06


臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求，具体见表2.7-9。
表2.7-9 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

	控制项目
	标准值

	臭气浓度
	70（无量纲）


2.7.2.2 废水排放标准
本项目生活污水经化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理，因此废水排放执行该污水处理厂进水水质标准《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值。

表2.7-10 《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）   单位：mg/L

	序号
	污染物
	标准值

	1
	悬浮物
	400

	2
	生化需氧量（BOD5）
	350

	3
	化学需氧量（CODcr）
	500

	4
	氨氮
	45

	5
	pH
	6.5-9.5

	6
	TP
	8

	7
	TN
	70


2.7.2.3噪声排放标准

运行期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
表2.7-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	环境功能区类
	时段

	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	2类
	60
	50


项目施工期间，施工场地产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
表2.7-12  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	70
	55


2.7.2.4 固体废物排放标准

一般固废暂存场所和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求；
危险废物暂存场所和处置执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）；
本项目牛粪经堆肥后作为肥料还田，执行《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中的排放标准，详见表2.7-13。
表2.7-13  固体畜禽粪便堆肥处理指标限值

	指标类型
	项目
	单位
	指标

	卫生学
指标
	蛔虫卵
	/
	死亡率≥95%

	
	粪大肠菌群数
	个/kg
	≤105个/kg

	
	苍蝇
	/
	堆体周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇

	限量指标
	砷（旱田作物）
	mg/kg
	50（PH<6.5）、50（PH6.5~7.5）、50（PH>7.5）

	
	铜（旱田作物）
	mg/kg
	300（PH<6.5）、600（PH6.5~7.5）、600（PH>7.5）

	
	锌（旱田作物）
	mg/kg
	2000（PH<6.5）、2700（PH6.5~7.5）、3400（PH>7.5）


本项目病死牛同时参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）以及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中的相关规定进行处置。
3建设项目概况

3.1项目基本情况

项目名称：五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目
项目性质：新建
建设单位：内蒙古牧牛海畜牧发展有限公司
占地面积：112250.09m2
建设地点：位于五原县新公中镇光明村三社，生产区东侧为旧什巴渠、西侧为旧圪旦村、南侧为农田、北侧为农田；堆粪场东侧为乡村道路、南侧为708县道、西侧为绿地、北侧为农田；项目区中心地理坐标为东经108°4′14.14″，北纬41°10′50.87″，项目地理位置图见图3.1-1，四邻关系见图3.1-2。
劳动人员及工作制度：项目劳动定员为6人，生产岗位实行连续工作制，年工作365天，每天三班，每班8小时
项目投资：总投资2400万元，环保投资115万元，约占工程总投资的4.8%
建设规模：年存栏育种母牛1000头，年出栏肉牛1000头
建设周期：2022年6月开工，2022年11月完工，工期5个月
3.2建设内容

本项目分为生产区、饲料辅助区、堆粪场和生活管理区四个功能区。建设内容见表3.2-1。
表3.2-1  本项目建设内容一览表

	工程
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体
工程
	北牛舍
	新建1栋母牛舍，占地面积12524.86m2（329×38.07m），建设主体为钢结构，屋顶设挡雨遮阳棚，外围护结构采用37厘米砖浆砌，屋檐高度约4.5米，脊高6.5米，屋面为岩棉彩钢板保暖，窗户标准2.2米×1.8米钢窗，屋脊设1.2m×80m通风口，地面为混凝土垫层上铺红砖，复合板防寒外门，采食通道采用镀锌钢管隔离焊接，设自由采食饲槽，安装自动饮水设备。牛舍南、北两侧设置运动场，运动场占地面积均为9888.05m2，设钢管围栏，围栏高度1.6米，周围种植树木
	新建

	
	南牛舍
	新建1栋肉牛舍，占地面积11751.21m2（309×38.07m），建设主体为钢结构，屋顶设挡雨遮阳棚，外围护结构采用37厘米砖浆砌，屋檐高度约4.5米，脊高6.5米，屋面为岩棉彩钢板保暖，窗户标准2.2米×1.8米钢窗，屋脊设1.2m×80m通风口，地面为混凝土垫层上铺红砖，复合板防寒外门，采食通道采用镀锌钢管隔离焊接，设自由采食饲槽，安装自动饮水设备。牛舍南、北两侧设置运动场，运动场占地面积均为9277.27m2，设钢管围栏，围栏高度1.6米，周围种植树木
	新建

	
	特殊牛舍
	新建1栋特殊牛舍，占地面积4513.92m2，建设主体为钢结构，全封闭结构，外围护结构采用37厘米砖浆砌，屋檐高度约4.5米，脊高6.5米，屋面为岩棉彩钢板保暖，窗户标准2.2米×1.8米钢窗，屋脊设1.2m×80m通风口，地面为混凝土垫层上铺红砖，复合板防寒外门，采食通道采用镀锌钢管隔离焊接，设自由采食饲槽，安装自动饮水设备
	新建

	储运
工程
	精料库
	新建1座精料库，建筑面积为360m2，全封闭彩钢结构
	新建

	
	干草棚
	新建2座干草棚，占地面积分别为720m2和1725m2，半封闭彩钢结构
	新建

	
	青贮池
	新建1座青贮池，容积2760.08m³
	新建

	辅助
工程
	饲料加工
	本项目不设置独立的饲料加工车间，将饲料加工设备布置在干草棚内，饲料加工间为全封闭车间，饲料经粉碎后进行混合搅拌，设置2套饲料加工设备
	新建

	
	堆粪场
	新建1座堆粪场，占地面积1456.46m2，用于牛粪堆肥发酵。堆粪场内分为牛粪临时堆存区和发酵区，南、西、北三侧设围堰（高约1.5m）、雨水导流沟，底部采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s
	新建

	
	集粪池
	共设6座集粪池，容积为21m³（5×4.2×1m），为防渗混凝土结构，渗透系数≤1.0×10-7cm/s
	新建

	
	安全填埋井
	病死牛及胎衣运至安全填埋井进行安全填埋处置，项目拟新建2座安全填埋井，位于场区东南角，安全填埋井需根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的要求设置，坑底应高出地下水位1.5m以上，采用混凝土结构，容积为27m³（3×3×3m），在底部采用0.5m厚黏土层压实铺底，上层铺设两层防水油毡，然后在底部和四周采用C30抗渗混凝土进行浇筑，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰消毒药，将动物尸体及相关动物产品投入坑内后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，需用黏土填埋压实并封口，最上层距离地面1.5m以上
	新建

	
	医疗废物暂

存间
	新建1座医疗废物暂存间，建筑面积10m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告标准要求进行建设，地面采用2mm厚HDPE防渗膜+30cm厚防渗混凝土防渗，使渗透系数≤10-10cm/s。医疗废物暂存间留有通风窗口，设有照明设施及医疗废物警示标识
	新建

	办公生活区
	办公室
	新建办公室1座，建筑面积280m2 ，为单层砖混结构
	新建

	
	宿舍
	新建宿舍1座，建筑面积596m2，单层砖混结构
	新建

	公用
工程
	供水
	生产、生活用水由场区自备水井供给，建设单位应在相关手续办理完成后到水利局办理取水许可证，根据取水许可证要求取水
	新建

	
	排水
	生活污水经化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理
	新建

	
	供电
	本项目用电量为180万度/年，接引自镇区供电线路
	新建

	
	供暖
	办公生活区供暖采用空气能热泵
	新建

	环保
工程
	废气
	牛舍

恶臭
	科学喂养，采用散栏式饲养结合运动场散养技术，采用人工清粪工艺，保持牛舍通风、干燥，有效降温，定期喷洒生物除臭剂除臭，同时加强厂区周边绿化
	新建

	
	
	饲料加工粉尘
	饲料加工车间为全封闭，产生的颗粒物约90%自然沉降于车间内，剩余10%无组织排放
	新建

	
	
	堆粪场
恶臭
	牛粪发酵过程喷洒生物除臭剂，合理控制肥料的发酵时间和发酵温度，可有效降低恶臭气体产生
	新建

	
	废水
	生活

污水
	生活污水经化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理
	新建

	
	
	牛尿液
	牛尿液与牛粪直接进入堆粪场无害化堆肥发酵
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备、减振基础、墙体隔声
	新建

	
	固体废物
	牛粪
	牛粪采用“人工清粪”工艺，堆粪场占地面积为1456.46m2，用于牛粪堆肥发酵，采用“好氧发酵”制作有机肥料，外售周边农户用于农田施肥，实现资源化利用。堆粪场内部分为牛粪临时堆存区和发酵区，南、西、北三侧设围堰（高约1.5m）、雨水导流沟，底部采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s
	新建

	
	
	病死牛及牛胎衣
	病死牛（含死因不明、疑似或染疫牛、自然死亡）及胎衣运至安全填埋井进行安全填埋处置。项目拟新建2座安全填埋井，位于场区东南角，安全填埋井需根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的要求设置，坑底应高出地下水位1.5m以上，采用混凝土结构，容积为27m³（3×3×3m），在底部采用0.5m厚黏土层压实铺底，上层铺设两层防水油毡，然后在底部和四周采用C30抗渗混凝土进行浇筑，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰消毒药，将动物尸体及相关动物产品投入坑内后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，需用黏土填埋压实并封口，最上层距离地面1.5m以上
	新建

	
	
	医疗

废物
	经医疗废物暂存间（10m2）暂存后，委托有医疗废物处理资质的单位进行转运与处理；医疗废物暂存间需根据《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，地面必须防渗，采用2mm厚HDPE防渗膜+30cm厚防渗混凝土防渗，使渗透系数≤10-10cm/s。医疗废物暂存间留有通风窗口，设有照明设施
	新建

	
	
	生活

垃圾
	生活垃圾经牛场内垃圾收集装置收集后委托环卫部门定期清运处理
	新建

	地下水观测井
	在堆粪场下游10m处设置1眼地下水监控井，地理坐标为东经108°4′26.24″，北纬41°11′0.09″
	新建


[image: image71.png]Tt H Bree



[image: image72.png]pi]



 INCLUDEPICTURE "../../../../../../../Documents/WeChat Files/ljq648258377/FileStorage/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE86B.tmp.png" \* MERGEFORMAT \d 
[image: image10.png]



 
图3.2-1 项目地理位置图
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图3.2-2 项目四邻图
3.3主要设备

本项目主要生产设备见表3.3-1。
表3.3-1   本项目主要生产设备一览表

	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	牛舍设施

	采食槽
	上宽下窄的槽，上宽约30厘米，深 25厘米左右
	组
	若干
	定制

	自动饮水设备
	
	套
	2
	

	消毒车
	
	台
	1
	

	喂料机
	
	台
	2
	

	清粪车
	
	辆
	2
	

	监控
	
	套
	1
	

	饲喂及加工设备

	TMR搅拌机
	30立方
	台
	2
	

	铡草机
	75KW
	台
	2
	

	搅拌罐
	50KW
	台
	1
	

	铲车料仓
	
	组
	2
	

	粉碎机
	50KW
	台
	1
	

	装载机
	
	台
	2
	

	自卸叉车
	
	台
	2
	

	铲车
	
	台
	1
	

	地磅
	
	台
	1
	

	粪污处理设备

	粪污翻动设备
	
	套
	1
	

	其他

	空气能热泵
	
	台
	2
	办公生活区采暖

	货车
	
	辆
	2
	

	变压器
	
	台
	1
	

	配电柜
	
	个
	2
	

	水泵
	
	个
	1
	


3.4主要原辅材料、能源消耗

本项目为肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场，使用的饲料以粮食作物为主，包括喷浆玉米皮、压片玉米、棉粕、麸皮、豆粕、青贮料等。本项目主要原料消耗情况见表3.4-1。
表3.4-1 主要原料消耗情况一览表  

	序号
	名称
	单位
	用量
	来源

	1
	喷浆玉米皮
	t/a
	76.060
	外购

	2
	DDGS
	t/a
	80.63
	

	3
	棉粕
	t/a
	188.17
	

	4
	小育成预混料
	t/a
	29.01
	

	5
	压片玉米
	t/a
	139.53
	

	6
	燕麦草
	t/a
	13.43
	

	7
	口感化犊牛精料补充料
	t/a
	143.74
	

	8
	牧牛浓缩饲料
	t/a
	0.65
	

	9
	麸皮
	t/a
	50.76
	

	10
	豆粕
	t/a
	5.31
	

	11
	青贮
	t/a
	1181.7
	

	12
	玉米秸秆双破
	t/a
	582.65
	

	13
	玉米秸秆揉丝
	t/a
	71.17
	

	14
	小麦秸秆
	t/a
	517.42
	

	15
	苜蓿草
	t/a
	24.76
	

	16
	玉米黄储
	t/a
	742.77
	

	17
	初乳粉
	t/a
	0.0185
	

	18
	10%哺乳期奶牛浓缩饲料
	t/a
	0.34
	

	19
	畜之盐
	t/a
	0.42
	

	20
	食品添加剂碳酸氢钠
	t/a
	0.16
	

	21
	脱霉剂
	t/a
	0.33
	

	22
	犊特100犊牛精料补充料
	t/a
	1.9
	

	23
	犊特200犊牛精料补充料
	t/a
	10
	

	24
	白砂糖
	t/a
	0.1
	

	总量
	t/a
	3861.0285
	/


*注：对不同的牛群有不同的配方，配方属于建设单位保密内容，报告中不涉及具体配方比例。
表3.4-2  主要能源及其他辅料消耗一览表

	序号
	名称
	单位
	消耗量
	备注

	1
	新鲜水
	m3/a
	47530.3
	由厂区自备水井供给

	2
	电
	万度/a
	180
	引接于镇区变电站

	3
	生物除臭剂
	t/a
	11.53
	市场采购

	4
	消毒剂
	t/a
	10
	市场采购

	5
	石灰
	t/a
	1.2
	市场采购


3.5产品方案

1、产品方案
本项目年存栏育种母牛1000头，分别为进口黑安格斯青年母牛420头，国产奶黑安格斯青年母牛50头，进口海福特青年母牛180头，国产西门塔尔青年母牛140头，进口英国短角青年母牛110头，国产秦川青年母牛100头；年出栏肉牛1000头。
本项目的产品方案见表3.5-1。
表3.5-1  本项目产品方案一览表

	产品名称
	单位
	数量
	备注

	育种母牛（存栏）
	秦川牛
	头
	100
	陕西西安

	
	奶安牛F1 
	头
	50
	山东东营

	
	西门塔尔F2 F3
	头
	140
	内蒙古通辽

	
	海福特
	头
	180
	澳大利亚 

	
	英国短角牛
	头
	110
	澳大利亚

	
	黑安格斯
	头
	420
	新西兰

	小计
	头
	1000
	

	肉牛（出栏）
	头
	1000
	外售

	小计
	头
	1000
	

	合计
	头
	2000
	


2、产品质量
架子牛在牛场的成长天数为12-18个月，种牛在牛场的育肥天数为12个月，日平均增重指标为1.2-2.0kg。
3.6公用工程及辅助工程

3.6.1给排水

1、给水
项目用水水源由场区自备水井供给，建设单位正在办理办理取水许可证，根据取水许可证要求取水，运营期用水环节主要为牛饮用水、饲料配制用水及职工生活用水。
（1）牛饮用水
牛饮用水参考《内蒙古自治区行业用水定额（2019年版）》中“表11牲畜用水定额中牛的饲养（工厂集约化养殖）”中相关系数，肉牛的饲养用水量为60L/头•日，本项目年存栏育种母牛1000头、年出栏肉牛1000头，共饲养肉牛2000头，则本项目牛饮用水量为120m3/d（43800m3/a）。
（2）饲料配制用水
根据建设单位提供的经验数据，饲料配制平均用水量约7.5kg/d•头，饲料配置用水量为15m3/d（5475m3/a）。饲料配制用水全部被牛生长代谢消耗或随牛粪排出。
（3）生活用水
本项目劳动定员为6人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2019），员工生活用水按每人每天80L计算，则员工生活用水量为0.48m3/d（175.2m³/a）。
2、排水
本项目的排水采用雨污分流制，雨水随重力流排出场外；牛尿随牛粪直接进入堆粪场无害化堆肥发酵；生活污水采用化粪池收集，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理。
（1）牛尿
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）及国内肉牛养殖用排水量统计资料，牛单头夏季日均排尿量为10L，合20m3/d，牛尿经过蒸发及散失后，实际产生量为18m3/d；其他季节日均排尿量为7.8L，合15.6m3/d，牛尿经过蒸发及散失后，实际产生量为14m3/d。
综合以上数据，经计算本项目夏季牛尿产生量为1620m3（18m3/d），其他季节牛尿产生量为3850m3（14m3/d），全年牛尿产生量为5470m3/a。牛舍粪尿直接进入堆粪场进行无害化处理后还田。
（2）生活污水
项目员工生活用水量为0.48m3/d（175.2m³/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水量为0.38m³/d（138.7m³/a）。生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理，满足五原县新公中镇污水处理厂入水水质标准《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值。
本项目水平衡见表3.6-1所示，水平衡图见图3.6-1。
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图3.6-1  本项目水平衡示意图     单位：m3/a
表3.6-1  本项目水平衡表      
	序号
	用水项目
	用水
规模
	用水定额（系数）
	用水量
	排水系数
（定额）
	牛吸收或损耗
水量
	排水量
	备注

	
	
	
	
	新鲜水
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	
	
	
	
	
	

	1
	牛饮用水
	2000头
	60L/头•d
	120
	43800
	——
	102（夏）
106（其它季）
	38330
	18（夏）
14（其它季）
	5470
	牛尿液与牛粪直接进入堆粪场无害化处理外售周边农户用于农田施肥

	2
	饲料配制用水
	2000头
	7.5kg/头•d
	15
	5475
	——
	15
	5475
	——
	——
	全部损耗

	3
	生活
用水
	6人
	80L/人·d
	0.48
	175.2
	0.8
	0.1
	36.5
	0.38
	138.7
	定期清掏

	合计
	135.48
	49450.2
	——
	117.1（夏季）121.1（其它季）
	43841.5
	18.38（夏）
14.38（其它季）
	5608.7
	365d


3.6.2供电

本项目用电量为180万度/a，引接于镇区变电站。
3.6.3供热

本项目办公生活区采用2台空气能热泵采暖，年供热时间为6个月。按照逆卡诺循环原理，该系统主要由空气源热泵主机和末端两大部分组成，空气源热泵机组与末端同使用、前者提供冷水或热水。后者将冷水或热水，通过热交换，提供冷气或采暖，空气源热泵机组是采暖系统中的主机，由于采用空气源冷凝器不需要冷却塔：而蒸发器是水冷的，夏天制冷时提供冷水。冬季制热时提供热水，风机盘管是空调系统的末端装置，装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样，采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温，所以热泵实质上是一种热量提升装置，热泵的作用是从周围环境中吸取热量。并把它传递给被加热的对象（温度较高的物体）。
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 图3.6-1 空气能热泵机原理图
牛舍冬季采用牛舍封闭的方式进行保暖，不设供热设施；春秋季节将去掉牛舍的围挡，将牛舍的上半部分和门均敞开，以自然通风的方式进行牛舍换气；夏季则开启通风风扇对牛舍进行强制通风。
3.7平面布置

本项目场区划分为生产区（北牛舍、南牛舍、特殊牛舍）、饲料储存区（干草棚、精料库、青贮池）、办公生活区（办公室、宿舍、餐厅）和堆粪场（堆粪场）。2栋牛舍竖向依次布置于场区东侧，牛舍两侧布置运动场；特殊牛舍位于南牛舍的南侧；饲料储存区位于场区东南侧；堆粪场位于场区东北侧150m处；安全填埋井位于场区东南角；办公生活区位于厂区东北侧，处于项目所在地常年主导风向（ENE）的侧风向，不会受生产区产生的大气污染物的影响。项目区平面布置充分考虑了当地地形条件和主导风向的影响，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的规定，选址及布局合理。
本项目平面布置见图3.7-1。
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图3.7-1 养殖场总平面布置图
4工程分析

4.1工艺流程及产污环节分析

4.1.1施工期工艺流程及产污环节分析

施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声及固废等污染物。施工期工艺流程及排污节点图见图4.1-1。
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图4.1-1  施工期工艺流程及产排污节点图
（1）扬尘
扬尘产生于施工整个过程，均属无组织排放，其产生量大小难以定量确定，且与生产管理水平有直接关系。主要表现在以下三个方面：作业扬尘、物料扬尘、路面扬尘。
作业扬尘：一般在施工作业、清理场地、建筑收尾等过程产生。扬尘量的大小，与操作管理和工人作业方式有关。高空抛撒残土、使用水泥、白灰时倾倒落差大等作业方式，都会引起作业扬尘的产生，进而对空气环境产生影响。
物料扬尘：一般在物料进入工地后，如水泥、白灰、沙子等，在没有容器存放和遮盖的情况下将产生扬尘。扬尘量的大小，与现场管理有关。水泥、白灰扬尘对空气环境的影响，要比普通尘土的影响更大。
路面扬尘：物料运输过程中对运输道路影响。
（2）噪声
噪声是建筑施工过程的主要问题，各种施工机械均产生较强的噪声，根据类比监测资料，主要施工机械噪声源强在85～103dB（A）之间，如运输车辆、推土机、搅拌机、电锯等。施工各阶段产生的机械设备噪声对不同距离现状处的影响贡献值都很大，但在距施工边界500m时影响明显减小。
（3）废水
施工期的废水主要来源于施工材料配浆溢流、建筑材料及设备的冲洗及施工人员的少量生活污水。
（4）固体废物
施工期产生固体废弃物主要是施工过程产生的建筑废料和少量生活垃圾。
4.1.2 运营期工艺流程及产污环节分析

本项目主要进行肉牛饲养、配种、繁育及配套粪污处理，不进行放牧作业，主要产污节点包括饲料加工、肉牛饲养和排泄物处理过程。
4.1.2.1青贮饲料制作、饲料拌合工艺流程简述

1、青贮原料
牧场的青贮原料为玉米秸秆，为草业公司根据青储玉米的成熟程度，在乳熟后期至蜡熟前期进行及时收割，入窖时原料水分应控制在70%左右，一般以用手攥紧切碎的青贮原料有液体渗出而不下滴为宜，青贮玉米应含一定的可溶性糖（>2%），含糖量不足时，应掺入含糖量较高的青绿饲料或添加适量淀粉、糖蜜等。以免影响原料产量或青贮质量，甚至导致青贮失败，在果穗达到乳熟期，收割全株青贮。
2、切短
为便于装填、踩实和乳酸发酵、取喂，草业公司需将青贮玉米破碎成2~3cm的长度。
3、装填
牧场在装填前先在窑底铺上30cm厚的垫草，然后将铡短的青贮原料迅速装入窑内。装时要边装料边用装载机或链轨推土机层层压实，尽量排除空气。
4、封窑
牧场为地面式青储窖，地面为水泥抹面，方便青储饲料的储用。当青储饲料高出窑沿60cm时进行封窑，采用防老化的双层塑料布（长度和宽度依窖的大小而定），从一端铺至另一端，塑料布的宽度要余出窑体30-40厘米，在窖口薄膜上加一定量的土，以保证其密封性，最后在薄膜上放置废旧轮胎进行压覆，以保证薄膜不会被风吹起或刮烂。
5、青贮饲料取用
饲料青贮后30~50d便可开窑取喂。取料从窖口开始取用，并逐步向窖内推进，取料后随即盖严取料口。
6、全混合日粮（TMR）搅拌工艺
全混合日粮（TMR）指根据肉牛营养需要，把青贮饲料、草料、预混料等按合理的比例及要求，利用TMR搅拌机进行搅拌，使之成为混合均匀、营养平衡的日粮。日粮的配制需按照牛群的不同阶段进行配制，搅拌时间为5-8分钟。
该阶段的主要污染源为青贮饲料、草料等饲料装卸、日粮饲料配制过程中产生的颗粒物以及噪声。饲料进料、粉碎、配料、混合过程中产生的颗粒物在全封闭车间内自然沉降一部分，剩余无组织排放。
本项目饲料加工工艺流程示意图详见图4.1-2。
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图4.1-2 项目饲料加工工艺流程及产污节点图
4.1.1.2人工授精、繁育

场区基础母牛购入1000头，分别为进口黑安格斯青年母牛420头，国产奶黑安格斯青年母牛50头，进口海福特青年母牛180 头，国产西门塔尔青年母牛140头，进口英国短角青年母牛110头，国产秦川青年母牛100头。
采用人工授精技术，其工艺流程如下：
精液购入——精液品质检查——温保存——精液派送——输精
海福特和黑安格斯用美国冻精进行纯种繁殖。
秦川牛、英国短角牛作为基础母牛，输入美国红安格斯的精液进行繁育，得到F1代杂交牛，F1代母牛输入购入的法国利木赞种牛精液，得到F2代，F2代及以后母牛继续输入购入的法国利木赞种牛精液，直至得到纯种牛。
西门塔尔牛继续用美国西门塔尔改良，部分国产的西门塔尔与法国夏洛莱杂交，直至得到纯种牛。
4.1.2.3饲养育肥过程

本项目采用全舍饲育肥饲养工艺，采用双列式牛舍建筑，架子牛呈双排排列，经育肥后出栏，育肥牛的主要工艺参数如下：
架子牛成长阶段
架子牛是牛的一个品种，是夏洛莱、西门塔尔、利木赞、海福特等国外良种肉牛与本地牛杂交的后代，牛肉质好、生长快、饲料报酬高。架子牛在牛场的成长时间为12月以上，平均体重300kg左右。
2、育肥阶段
架子牛在牛场的育肥天数为12个月，日平均增重指标为1.2-2.0kg，死淘率为5‰。
3、喂饲方式及饲料标准
根据牛的日增重标准，全舍饲育肥牛采用定时人工给料、自动供水的喂饲方式，日供水3次，日供水量约为60kg/头。
架子牛在育肥过程中，具体分四个阶段：
成长阶段：架子牛出生—第12个月；
初育肥期：第12个月—第18个月；
育肥期：第18个月—第20个月；
（3）催肥期：第20个月—第24个月。
架子牛经过12个月的成长期，和12个月的育肥期后出栏。
肉牛育肥工艺流程如图4.1-3所示。
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图4.1-3  肉牛育肥工艺流程图
4、卫生消毒
（1）卫生
牛舍和运动场的清洁，一般每天清理3次。牛舍和运动场的清洁工作交替进行，牛群到牛舍吃饲料时要趁机清理运动场，牛群吃完饲料到运动场休息时要趁机清扫牛舍。运动场的水池每天清理1次，每天换水，保证牛群饮用干净的水。
（2）消毒
车辆经过消毒后才能进牛场。消毒室内设置紫外线灯，对进入牛舍的人员要先消毒。另外，对牛舍和运动场定期进行消毒，一般使用聚维酮碘溶液和复方戊二醛复合消毒液，两种药液交替使用，聚维酮碘溶液按1: 300的比例加水稀释，复方戊二醛复合消毒液按1: 500的比例加水稀释，将配好的消毒液在整个牛场直接喷洒，每周消毒1次。
该过程产生的主要污染物为：
废气：养殖区恶臭。
4.1.1.4病死牛无害化处理工艺

场区产生的死牛尸体和胎衣要立即处理，不允许暂存。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）以及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中的相关要求，病死牛（含死因不明、疑似或染疫牛、自然死亡、流产牛、胎衣）要及时投入安全填埋井安全填埋，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。
4.1.1.5粪便及粪水无害化处理（发酵及无害化处理）

牛舍内每天要进行3次粪便清理，采取人工清粪至牛舍两侧的集粪池内，用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，发酵腐熟周期为20-30d左右，最后外售周边农户用于农田施肥。
堆粪场内分为粪便暂存区和发酵区，清理出的牛粪先暂存于暂存区，视发酵区粪便的发酵情况再倒入发酵区。粪便发酵在发酵区进行，牛粪添加发酵菌后，放入堆粪场的发酵区进行堆肥发酵。在堆肥初始阶段的1～3天，由于物料自身含氧基可以满足微生物菌需要，好氧微生物菌首先分解易腐质，然后吸取其分解有机物的碳氮营养成分，部分营养成分用于细菌自身繁殖其余营养成分被分解为二氧化碳和水，同时放出热量使堆温上升。当温度处于25-45℃时，中温菌微生物比较活跃随着堆温不断升高，当温度处于45-65℃时高温微生物如嗜热菌、放线菌等逐渐占据主导地位，被分解，腐殖质开始形成。实践证明，发酵温度在60℃以上三天，就能杀死物料中寄生虫卵、病原菌，达到堆肥无害化目的。温度由低温向高温逐渐升高的过程是堆肥无害化的处理过程，堆肥在高温（45-65℃）维持10天，病原菌、虫卵等均被杀死。
发酵温度上升至60℃以上，保持在48h以后每2-3天翻堆一次，以提供氧气、散热和发酵均匀，直至所有物料完全腐熟和分解。本项目使用翻抛机翻堆，使堆体的含氧量保持在5-15%之间。本项目发酵过程（含翻堆）在20-30d左右，发酵结束后，物料含水率降至30％左右。
项目堆肥原料中有一定的含水率，发酵过程喷洒的菌液也具有一定的水分，发酵过程以牛尿液用作发酵水，无需添加新鲜水，项目使用自然发酵工艺，正常发酵过程中无废水产生，水分随发酵工艺全部蒸发，在自然发酵初期有少量的废液产生，用堆肥原料进行吸收，堆肥后期不再有废液析出，待堆肥完成，物料含水率约40%左右，因此，本项目无堆肥渗滤液产生。
此过程产生的主要污染物为：发酵恶臭。
4.2污染因素分析

4.2.1施工期污染物因素分析

项目建设施工期将进行场地平整、基础开挖、土建工程、设备及管道敷设及安装等。以上施工活动进行时，建筑垃圾运输、建材运输、装卸及土建施工将会产生一定量的扬尘污染，同时伴有较大的噪声，并产生建筑垃圾。由于本项目施工期较短，影响并不突出，且多为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失。施工期主要污染源及污染物见表4.2-1。
表4.2-1 施工期主要污染源及污染物一览表

	污染类别
	污染源名称
	产生原因
	主要污染物

	废气
	场地平整、基础开挖、原料堆存、管线铺设、运输等
	场地平整、基础开挖、原料贮存、汽车运输及管线铺设
	扬尘、机械车辆尾气

	噪声
	各种施工机械设备
	施工活动中推土机、搅拌机等各种振动、转动设备产生
	噪声

	废水
	施工材料配浆、建筑材料及设备的冲洗及施工人员生活
	施工材料配浆溢流、建筑材料及设备的冲洗废水等，施工人员产生的生活污水
	悬浮物、多以泥沙为主

	固废
	建筑垃圾
	施工工作
	建筑垃圾


4.2.2运营期污染物因素分析

根据项目的特点，通过对工艺过程的分析，本项目生产运营期主要污染源排放情况见表4.2-2。

表4.2-2  本项目运营期污染源排放情况

	类别
	产污环节
	污染源代号
	污染物名称
	备注

	废气
	牛舍恶臭
	G1
	NH3、H2S、臭气浓度
	科学喂养，采用散栏式饲养结合运动场散养技术，采用人工清粪工艺，保持牛舍通风、干燥，有效降温，定期喷洒生物除臭剂除臭，同时加强厂区周边绿化

	
	堆粪场恶臭
	G2
	NH3、H2S、臭气浓度
	牛粪经堆肥发酵无害化处理后外售周边农户用于农田施肥，堆粪场定期喷洒生物除臭剂除臭

	
	饲料加工粉尘
	G4
	颗粒物
	饲料加工设置在全封闭的加工室，搅拌过程产生的粉尘约90%自然沉降与车间内，10%无组织排放

	废水
	牛舍
	W1
	牛尿液
	本项目牛舍牛粪尿人工清理至牛舍两侧的集粪池内，用小铲车清理堆放至堆粪场，经堆肥发酵无害化处理后外售周边农户用于农田施肥

	
	工作人员
	W2
	生活污水
	生活污水排入化粪池，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理

	固废
	养殖
	S1
	牛粪
	牛舍采用人工清粪方式，将牛粪输送到堆肥场发酵，并定时翻堆，加速发酵。经堆肥发酵无害化处理后，粪渣达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中的排放标准后，外售周边农户用于农田施肥

	
	
	S2
	病死牛尸体及胎衣
	病死牛尸体及胎衣运至安全填埋井进行安全填埋处置；项目拟新建2座安全填埋井，位于场区东南角

	
	医疗废物
	S3
	兽医室日常产生的针头、废弃手术器械、消毒棉纱、 废碘液等
	设置1座10m2医疗废物暂存间，医疗废物经临时贮存后委托有医疗废物处理资质的单位进行集中清运、处理

	
	工作人员
	S4
	生活垃圾
	设置垃圾桶收集，委托当地环卫部门清运处置

	噪声
	生产设备
	N
	噪声
	选用低噪声设备，采取厂房隔音、设置减震基础等措施


4.2.3施工期污染源源强分析与核算

项目施工期污染源放的污染物主要为施工现场产生的扬尘、施工机械及机动车排放的汽车尾气、施工废水、施工设备以及施工车辆产生的噪声、挖方阶段产生的弃土以及建筑垃圾等。另外，还包括施工人员产生的生活垃圾以及生活污水。

1、废气

（1）扬尘

施工期产生的作业扬尘是影响周围环境空气的主要问题，其来源主要产生于以下几个方面：土石方施工阶段产生的挖掘扬尘、建筑材料扬尘（白灰、水泥、沙子、细石子、砖等）的搬运及堆放扬尘、建筑垃圾的清理及堆放扬尘、往返车辆产生的道路扬尘等。本项目施工期扬尘应采取有效的控制措施，以减轻施工扬尘污染程度，缩小影响范围。其主要对策有：

①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。其高度不得低于1.8m；

②易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；

③建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

④运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

⑤需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌。

（2）施工机械及机动车尾气

施工机械和运输车辆在施工场地工作时会产生尾气，其主要污染物为CO、NOx、HC，其中CO排放量最高，其源强产生大小主要取决于施工机械维护保养程度和作业机械的数量及密度。

2、废水

项目施工过程中产生的废水主要为施工机械、运输车辆、建筑材料砂石等冲洗废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

本项目施工废水主要包括以下两类，一是施工机械、运输车辆、搅拌机等冲洗产生的冲洗废水，冲洗废水中主要含有SS。二是建筑材料在堆放期间可能受到雨水的冲刷或人工冲洗而产生的废水，水中主要污染物为SS。

（2）生活污水

本项目施工过程生活污水主要为施工人员的日常生活污水，主要污染物包括CODcr、悬浮物等。本项目施工期的平均施工人员按80人/天计，施工人员生活用水量按50L/人·d，排污系数按0.8计，则施工期间产生的生活污水量为3.2t/d，经施工区设置的旱厕收集后定期清掏。

3、噪声

项目施工期需动用大量施工机械，这些设备噪声强度大，位置不固定且作业持续时间长，根据类比资料，主要设备噪声源强见表4.2-5。
表4.2-5  主要设备噪声源强

	主要设备
	源强[dB（A）]
	测距（m）

	挖掘机
	85
	1

	空压机
	85
	1

	冲击钻
	95
	5

	搅拌机
	85
	3

	打桩机
	103
	2

	电焊机
	90
	5

	载重卡车
	80
	1

	运输车辆
	70
	7.5


4、固体废物

项目产生的固体废物主要为基础开挖的挖方弃土、施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）挖方弃土

本项目开挖土方全部回用于池体建设及场区平整，无土方外排。
（2）建筑垃圾

本项目产生的建筑垃圾主要为碎砂石、砖、混凝土等，集中收集外运至综合执法局指定地点处置。

（3）生活垃圾

项目施工期间，施工人员产生的生活垃圾以0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约为0.04t/d，施工期5个月，施工期垃圾产生量为6t//施工期，集中收集后按照当地环卫部门要求统一处理，严禁随意丢弃。
5、生态

本项目区建设前土地利用现状为建设用地、未利用地和农用地，不占用耕地，项目建设过程中将改变其土地使用功能，破坏现有植被，不可避免地产生一定程度的水土流失。

4.2.4运营期源强分析与核算

1、废气源强分析

本项目运营后主要的大气污染源为牛舍恶臭、堆粪场恶臭、饲料加工粉尘等。

臭气主要是牛粪尿发酵分解产生的，牛粪尿中含有大量的碳水化合物和含氧化合物，在厌氧条件可产生大量的氨、硫化氢、甲烷、有机酸、乙烯醇、硫酸二甲硫醚等有臭味的有害气体，如果粪便清理和处理不当，其浓度会成倍增加。

养殖场有味气体来源于多个方面，例如动物呼吸、饲料、动物粪便及粪污处理系统等。本项目恶臭源主要来自牛舍、堆放、发酵场、病死牛无害化处理挥发的氨、硫化氢等恶臭物质。

据初步统计，与养殖场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，在不采取任何措施和严格管理的情况下，养殖场的臭气是较大的。厂区采用了人工清粪工艺，同时采取加强舍内通风、及时清粪、喷洒双氧水等措施，可使臭气排放大幅降低，根据相关经验，通过合理设计日粮、饲料中加入添加剂也可减少牛粪中恶臭物质的产生量。牛粪中恶臭气体总体源强估算如下：

大量的氮固定在粪便中，少量的损失挥发，根据《畜禽养殖业产污系数与排污系数-氨氮》中规模化畜禽养殖场华北地区牛 养殖污染物TN的排污系数为 66.6g/头-天，本项目年存栏1000头牛，年出栏肉牛1000头，则本项目牛舍TN产生量为133.2kg/d，氮挥发量约占总量的10％，其中氨态氮占氮挥发总量的25％。氨态氮转化为氨气释放主要集中在一次发酵阶段完成，即主要在新鲜粪便产生后的15d内转化。

由于牛舍内的牛粪日产日清，氨气的释放量按转化1d计，根据相关资料显示，牛粪中氨气释放速率呈对数函数形式递减，第1天释放量为总量的40%，其余14天释放量为总量的60%。

（1）牛舍恶臭气体

本项目牛舍内粪便采取人工清粪工艺，日产日清，氨气释放速率按转化1天计，释放总氨气量的40%，NH3产生量为1.33kg/d。H2S主要产生于细菌在厌氧或无氧条件下对粪便含硫蛋白质的分解，其含量约为NH3的10％，产生量约为0.133kg/d。

本项目采用了人工清粪工艺，同时采取加强舍内通风、及时清粪、定期喷洒生物除臭剂等措施，同时加强厂区周边绿化，可从源头降低恶臭污染物的产生量，采取以上措施后恶臭气体去除率可达到80%。采取以上措施后，可大幅减少恶臭产生，则项目NH3排放量约为0.266kg/d，H2S排放量约为0.0266 kg/d。恶臭污染源的排放方式为无组织面源排放。

根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社） 和《农业污染源产排污系统手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）中的数据，养殖场场界恶臭浓度值约为60（无量纲）左右。

表4.2-1   项目牛舍恶臭大气污染物排放情况

	排放源
	污染物
	产生量(t/a)
	产生速率（kg/h）
	排放量

(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放源参数
	年排放小时数

	
	
	
	
	
	
	长度（m）
	宽度（m）
	初始排放高度（m）
	

	面源
	牛舍
	NH3
	0.49
	0.056
	0.098
	0.011
	638
	98.13
	10
	8760

	
	
	H2S
	0.049
	0.0056
	0.0098
	0.0011
	
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	60（无量纲）
	——
	＜20（无量纲）
	——
	
	
	
	

	备注：本项目共牛舍2栋，牛舍南、北两侧设置运动场，因此，预测时可将牛舍及运动场概化为1座，长度为638m，宽度为98.13m。


（2）堆粪场恶臭

堆放、发酵氨气的释放量按转化14d计，释放总氨气量的60%，由此可计算出NH3产生量为2kg/d，H2S主要产生于细菌在厌氧或无氧条件下对粪便含硫蛋白质的分解，其含量约为NH3的10％，产生量约为0.2kg/d。

本项目粪污处理采用复合微生物菌—EMBC工法发酵工艺，复合微生物菌发酵工艺将好氧及厌氧微生物混合培养，各微生物在其生长过程中产生有用物质及其分泌物，形成相互生长的基质和原料，通过相互共生增殖关系形成一个结构稳定、能源广泛的具有多种多样微生物群落的生物菌群，协同发挥作用，实现共存、共生、共荣，得到净化环境的目标，发酵过程中可有效减少恶臭气体产生。此外，通过喷洒除臭剂等措施可以削减恶臭产生强度，恶臭去除率可达到80%，则项目NH3排放量约为0.4kg/d，H2S排放量约为0.04kg/d。

根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社） 和《农业污染源产排污系统手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）中的数据，养殖场场界恶臭浓度值约为60（无量纲）左右。

表4.2-2  堆粪场恶臭大气污染物排放情况

	排放源
	污染物
	产生量(t/a)
	产生速率（kg/h）
	排放量

(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放源参数
	年排放小时数

	
	
	
	
	
	
	长度（m）
	宽度（m）
	初始排放高度（m）
	

	面源
	堆粪场恶臭
	NH3
	0.73
	0.083
	0.146
	0.016
	58.26
	25
	10
	8760

	
	
	H2S
	0.073
	0.0083
	0.0146
	0.0016
	
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	60（无量纲）
	——
	＜20（无量纲）
	——
	
	
	
	


（3）饲料加工粉尘

项目精饲料主要为外购的成品袋装饲料，为按照一定比例将喷浆玉米皮、压片玉米、棉粕、麸皮、豆粕、青贮料以及各种添加剂混合而成的预混料。本项目饲料用量（未计入青储草及干草）约1419t/a，项目饲料粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》进行核算，详见下表。
表4.2-3 饲料加工行业产排污系数表

	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	配合饲料
	玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等
	粉碎+混合+制粒+除尘
	＜10万吨/年
	颗粒物
	千克/吨-产品
	0.043


项目每日将精饲料以及项目储存的青储料、青干草投入饲料搅拌机搅拌成牛口粮，各物料一般都有一定的湿度，粉尘产生量较少，项目配料时间为2h/天，且饲料加工车间全封闭无通风口，饲料配制期间门窗紧闭，排放粉尘90%沉降于车间内，10%无组织排放。饲料加工无组织粉尘产生量为0.061t/a（0.08kg/h），排放量为0.0061t/a（0.008kg/h）。
2、废水源强分析

本项目采用人工清粪工艺，其生产废水根据2013年7月环境保护部印发的环境保护技术文件《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）中明确说明畜禽养殖废水主要包括尿液及少量生活污水。

1、牛尿

本项目年存栏母牛1000头，年出栏肉牛1000头，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）及国内肉牛养殖用排水量统计资料，存栏牛单头夏季日均排尿量为10L，合20m3/d，牛尿经过蒸发及散失后，实际产生量为18m3/d；其他季节日均排尿量为7.8L，合15.6m3/d，牛尿经过蒸发及散失后，实际产生量为14m3/d；本项目采用人工清粪工艺收集牛粪，牛舍内每天要进行3次粪便清理，牛尿液随粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。
综合以上数据，经计算，本项目夏季牛尿产生量为1620m3（18m3/d），其他季节牛尿产生量为3850m3（14m3/d），全年牛尿产生量为5470m3/a。本项目牛尿产生情况见表4.2-4。

表4.2-4本项目牛尿产生量一览表

	项目名称
	数量
	牛排尿量经验值
	牛尿产生量

	
	
	夏季(L/头·d)
	其他季节(L/头·d)
	夏季(m3/d)
	其他季节(m3/d)
	总排尿量（t/a）
	产生浓度及产生量

	
	
	
	
	
	
	
	污染物
	浓度mg/L
	产生量（t/a）

	牛尿液
	2000头
	10
	7.8
	20
	15.6
	5470
	COD
	887
	4.85

	
	
	
	
	
	
	
	BOD
	250
	1.37

	
	
	
	
	
	
	
	SS
	220
	1.20

	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	30
	0.16


2、生活废水

本项目劳动定员6人，用水量参照《内蒙古自治区行业用水定额标准》中相应系数，每人每天用水量按80L计算，则本项目员工生活用水量为0.48m3/d（175.2m3/a）。按0.8的排污系数计，则职工日常生活污水产生量为0.38m3/d（合计138.7m3/a），由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理。建设单位已与五原县新公中镇污水处理厂签订了污水清运合同（见附件）。
项目建成后废水产排情况详见表4.2-6。

表4.2-6 项目建成后废水产排情况表

	废水名称
	废水量
	污染物名称
	污染物产生量
	治理措施
	排放去向

	
	
	
	产生浓度mg/L
	产生量

t/a
	
	

	牛尿液
	5470

t/a
	COD
	887
	4.85
	排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥
	外售周边农户用于农田施肥

	
	
	BOD
	250
	1.37
	
	

	
	
	SS
	220
	1.20
	
	

	
	
	氨氮
	30
	0.16
	
	

	生活污水
	138.7

t/a
	COD
	400
	0.055
	生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理
	五原县新公中镇污水处理厂处理

	
	
	BOD5
	300
	0.04
	
	

	
	
	SS
	250
	0.035
	
	

	
	
	NH3
	35
	0.0049
	
	


3、噪声源强分析
本项目运行期噪声源主要包括粉碎机、混合机、水泵、风机、清粪车等各种车辆、排风扇等，设备噪声值在75～90dB（A）之间，通过建筑物隔声和距离衰减后噪声值可降低30dB（A）左右。具体噪声排放见下表4.2-7。

表4.2-7  本项目设备噪声源强一览表

	序号
	设备名称
	源强
	所在位置
	降噪措施
	排放噪声级

	1
	牛
	60
	养殖场内
	选用低噪声设备，厂房隔声、基础减震
	40

	2
	粉碎机
	75
	
	
	55

	3
	混合机
	70
	
	
	50

	4
	水泵
	80
	
	
	60

	5
	风机
	90
	
	
	70

	6
	排风扇
	75
	
	
	55

	7
	车辆
	75
	
	
	55


为降低噪声的影响，首先从声源上控制噪声，设计选用低噪声的设备。其次，噪声源设备布置于车间厂房内，噪声设备设置减振基础。厂房周围绿化，利用植物的屏蔽和吸收作用降低噪声污染，通过以上措施达到降噪目的，噪声值可降低30dB（A）左右。

4、固废源强分析

本项目固体废物主要来源为牛粪、病死牛尸体及胎衣、医疗废物以及生活垃圾。
（1）牛粪

本项目年存栏母牛1000头，年出栏肉牛1000头，根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》，肉牛每头每天产生粪便15～20kg，按最大负荷考虑，则牛粪年产生量为14600t/a。

本项目采取人工清粪工艺收集牛粪，牛舍内每天要进行3次粪便清理，采取人工清粪，粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。

（2）病死牛及胎衣

养殖过程中难免会有病死畜的产生，必须妥善处置，防止二次污染，并杜绝传播疾病。本项目病死牛约为20头，平均每头重量为450kg，20头牛重量为9t；牛在繁育养殖过程中胎衣产生量按1.5t/a计，病死牛及胎衣均运至厂区安全填埋井安全填埋。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第 643 号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置；国家鼓励和支持对染疫畜禽、病死或者死因不明畜禽尸体进行集中无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、 养殖损失给予适当补助。《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第9条病死畜禽尸体的处理与处置：

a.病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

b.病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区；应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

c.不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构， 深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm 的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

根据项目情况，拟建项目在厂区东南角设置两座安全填埋井，安全填埋井需根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的要求设置，坑底应高出地下水位1.5m以上，采用混凝土结构，容积为27m³（3m×3m×3m），在底部采用0.5m厚黏土层压实铺底，上层铺设两层防水油毡，然后在底部和四周采用C30抗渗混凝土进行浇筑，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰消毒药，将动物尸体及相关动物产品投入坑内后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，需用黏土填埋压实并封口，最上层距离地面1.5m以上，在井附近设立警示标志。

（3）医疗废物

养殖防疫过程中产生少量药品内包装，根据《国家危险废物名录》（2021），医疗废物危险废物编号为HW01（废物代码为841-005-01药物性废物）。类比同类型项目，医疗废弃物产生量约为1.5t/a。项目医疗废物贮存间面积设置为10m2，医疗垃圾临时贮存间的建设应按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的要求设置。贮存间地面必须防渗，要求渗透系数≤10-10cm/s。 临时贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。兽医室产生的医疗废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。

根据《医疗废物管理条例》中的要求，本项目产生的医疗废物经临时储存后委托有医疗废物处置资质的单位进行集中清运处理。

（4）生活垃圾

本项目劳动定员6人，生活垃圾按0.5kg/（人•d），则生活垃圾产生量约为1.095t/a。场区内设垃圾桶统一收集生活垃圾，委托环卫部门定期清运。

本项目固废具体产生和排放情况见表4.2-8。

表4.2-8  固体废物产生及处置情况        单位：t/a

	序号
	固废物名称
	产生量
	主要成分
	固废类型
	暂存位置
	排放去向

	S1
	牛粪
	14600
	牛粪
	一般固废
	运至堆粪场进行堆肥发酵等无害化处理
	外售周边农户用于农田施肥

	S2
	病死牛及胎衣
	10.5
	病死牛及胎衣
	一般固废
	安全填埋井
	设置2座填埋井进行无害化处理

	S3
	医疗废物
	1.5
	废注射器、医用器皿等
	HW01：841-005-01
	医疗废物暂存间
	定期交由危险废物资质单位处置

	S4
	生活垃圾
	1.095
	纸屑、塑料袋
	--
	垃圾桶
	生活垃圾交由当地环卫部门统一处理


4.2.5运营期污染物排放汇总

本项目运营期污染物产生及排放情况见表4.2-9。

表4.2-9  本项目运营期污染物产生及排放情况

	类别与产生量
	污染因子
	污染物产生情况
	污染防治措施
	污染排放情况
	执行标准

	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	
	浓度
	排放量
	

	废水


	牛尿液5470

t/a
	COD
	887
	4.85
	排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥
	——
	——
	/

	
	
	BOD
	250
	1.37
	
	——
	——
	

	
	
	SS
	220
	1.20
	
	——
	——
	

	
	
	氨氮
	30
	0.16
	
	——
	——
	

	
	生活污水138.7t/a
	COD
	400
	0.055
	生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理
	400
	0.055
	《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值

	
	
	BOD5
	300
	0.04
	
	300
	0.04
	

	
	
	SS
	250
	0.035
	
	250
	0.035
	

	
	
	NH3
	35
	0.0049
	
	35
	0.0049
	

	废气
	牛舍恶臭
	NH3
	——
	0.49
	科学喂养，采用散栏式饲养结合运动场散养技术，采用人工清粪工艺，保持牛舍通风、干燥，有效降温，定期喷洒生物除臭剂除臭，同时加强厂区周边绿化
	——
	0.098
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的新改扩建限值

	
	
	H2S
	——
	0.049
	
	——
	0.0098
	

	
	
	臭气浓度
	——
	60（无量纲）
	
	——
	＜20（无量纲）
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求

	
	堆粪场恶臭
	NH3
	——
	0.73
	牛粪发酵过程喷洒除臭剂，合理控制肥料的发酵时间和发酵温度，可有效降低恶臭气体产生
	——
	0.146
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的新改扩建限值

	
	
	H2S
	——
	0.073
	
	——
	0.0146
	

	
	
	臭气浓度
	——
	60（无量纲）
	
	——
	＜20（无量纲）
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求

	
	饲料加工

粉尘
	颗粒物（无组织）
	——
	0.061
	饲料加工车间为全封闭，产生的颗粒物约90%自然沉降于车间内，剩余10%无组织排放
	——
	0.0061
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值

	固废
	牛粪
	14600
	运至堆粪场进行堆肥发酵等无害化处理后外售周边农户用于农田施肥
	0
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求

	
	病死牛及胎衣
	10.5
	病死牛及胎衣运至安全填埋井进行安全填埋处置；项目拟新建2座安全填埋井，位于场区东南角
	0
	《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）

	
	医疗废物
	1.5
	设置1座10m2医疗废物暂存间，医疗废物经临时贮存后委托有医疗废物处理资质的单位进行集中清运、处理
	0
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告标准要求

	
	生活垃圾
	1.095
	生活垃圾交由当地环卫部门统一处理
	0
	/

	噪声
	车辆、设备噪声
	75～90dB（A）
	选用低噪声设备，厂房隔声、基础减震措施
	30～60dB（A）
	达标排放


5环境现状调查与评价

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

五原县位于内蒙古自治区巴彦淖尔市河套平原腹地，县域南临黄河（属黄河最北端），与鄂尔多斯市隔河相望，北有阴山横亘，和乌拉特中旗相连，东临包头和乌拉特前旗，西与临河区接壤。地理坐标为东经107°36′10″～108°37′50″，北纬40°46"30′～41°16″45′。县境东西最长82公里，均长62.3公里，南北最宽55.5公里，均宽40公里。总面积2492.9平方公里。

本项目位于五原县新公中镇光明村三社，新公中镇现共辖8个村民委员会，55个村民小组，总面积150平方公里，总人口17000人，耕地面积10万亩，镇政府所在地距五原县城17公里。镇域境内交通便利，省级公路-五乌线穿境而过，乡村道路四通八达。
5.1.2地形地貌

五原县在大地构造单元上，属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。砂层层理清晰，厚度10～70米。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。土质膏腴肥美，适于农作物及各种植被的生长。虽然有的土地呈盐碱化，但并不影响耐碱作物，如葵花、枸杞等作物的生长。

5.1.3气候气象

五原县地处中温带大陆性气候与季风气候的交界处，四季分明，冬季漫长寒冷，春季多风干燥，夏季炎热短促。降水集中，雨热同季，日照充足，年平均气温8.2℃，极端最高气温38.1℃（2001年7月26日），极端最低气温-29℃（2008年1月24日）。年平均日照时数3047.4小时，全年无霜期为127～213天，年平均风速1.9米/秒。降水量偏少，蒸发量大，年平均降水量177mm，年蒸发量2093.2mm，降水量由西向东逐渐增多。降水主要集中在6～9月，占全年降水量的75～80%，日最大降水量92mm。主要气象灾害有冰雹、霜冻、寒潮、大风、洪涝、沙尘暴等。

5.1.4水文地质

五原境内因黄河冲积层在长期风蚀作用下形成许多风蚀洼地和黄河改道时冲刷的天然壕沟。这些洼地与壕沟长年积水，形成大小不同的海子（湖泊，俗称泊尔洞）。全县有面积三亩以上的海子171个，总面积5.45万亩；其中千亩以上的海子5个，总面积1.06万亩；百亩以上的海子37个，总面积1.33万亩。海子水深大于1.5米的116个，面积2.71万亩。1986年已被利用的水面3.8万亩，占70%。这些海子大多分布在县境西部的塔尔湖镇、银定图乡、海子堰乡、什巴乡，以及县境南部的套海镇、东部的胜丰镇。城南、美林、隆镇也有零星分布。

5.1.5土壤

五原县土壤类型可划分为灌淤土、盐土、碱土、风沙土、草甸土5个土类、8个亚类、26个土属、268个土种。灌淤土在全县分布广、面积大，是本县耕地的主要土类；盐土在本县面积较大，是荒地的主要土类，只生长一些红柳、碱蓬、盐蒿、猪尾巴等盐生植物；碱土在本县面积较少，土壤的物理性状差，结构不良，难以改造利用；草甸土全县面积较少，是天然的牧场；风沙土在全县分布较少，是发展林业生产和基地和天然牧草场。

5.1.6动植物资源

全县天然野生植物约200余种，分属于15科99个属，其中药用植物有蒲公英、锁阳、甘草、车前草、蒲黄、艾、苍耳等60余种，纤维植物包括芨芨、芦苇、蒲草等，淀粉植物主要有灰菜、沙蓬、沙蒿、野豌豆等。野生动物资源主要有狐狸、兔、黄鼠狼、田鼠等。

5.2环境空气质量现状调查与评价

5.2.1区域环境质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本项目所在区域达标判定引用2020年巴彦淖尔市大气公报中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，经统计，引用点位基本污染物年均质量浓度和相应百分位数日平均或8h平均浓度，具体如下：

表5.2-1  区域空气质量现状评价表

	污染物
	评价指标
	现状浓度μg/m3
	标准值（μg/m3）
	占标率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	17
	60
	28.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	56
	70
	80.0
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	34
	35
	97.14
	达标

	O3
	百分位数8h平均
	144
	160
	90.0
	达标

	CO
	1小时平均
	2.2mg/m3
	4mg/m3
	55.0
	达标


由上表可知，SO2、NO2、PM2.5的年均浓度和SO2、NO2、CO的百分位日平均浓度以及O3最大8小时百分浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在地为达标区。

5.2.2评价区环境空气质量现状

为了解当地的环境空气质量现状，建设单位委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年03月23日—2022年03月30日对项目所在地NH3、H2S、臭气浓度、TSP环境空气质量现状进行现场监测。

（1）布点原则

本项目根据项目区实际情况共布设2个监测点。根据当地全年主导风向及敏感点分布情况设置本项目项目区、下风向敏感点（旧圪旦）2个监测点，具体布点见图5.5-1。

（2）监测因子

特征污染因子NH3、H2S、臭气浓度、TSP。

（3）监测时间及频次

监测时间为2022年03月23日—2022年03月30日，连续监测7天。

表5.2-2  空气质量监测点位、项目、频次一览表

	序号
	监测点位
	坐标
	与本项目方位、距离
	监测因子
	监测频次

	1
	项目区
	E：108°4′13.28926″,

N：41°10′49.36520″
	/
	NH3、H2S、臭气浓度、TSP
	连续监测7天

	2
	下风向敏感点（旧圪旦）
	E：108°4′2.41666″

N：41°10′41.82389″
	西南侧，96m
	
	


（4）采样及监测方法

大气环境质量各因子现状检测仪器及分析方法见表5.2-3。
表5.2-3  环境空气质量现状检测仪器及分析方法

	序号
	检测项目
	检测仪器及型号
	分析方法及来源
	检出限 mg/m3

	1
	硫化氢（H2S）
	可见光分光度计/7230G
	《空气和废气检测分析方法》（第四版）硫化氢  第三篇第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法（B）
	0.001

mg/m3

	
	
	综合大气采样器/XA-100
	
	

	2
	氨（NH3）
	可见光分光度计/7230G
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
	0.01

mg/m3

	
	
	综合大气采样器/XA-100
	
	

	3
	臭气浓度
	嗅辨真空泵/XKV-2
	《空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-93）
	10

	4
	TSP
	电子天平（十万分之一）/AUW120D
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 》（GB/T 15432-1995）
	0.001

mg/m3

	
	
	综合大气采样器/XA-100
	
	


（5）大气环境质量现状监测气象参数

大气环境质量现状监测气象参数观测结果见表5.2-4。

表5.2-4  环境空气质量现状检测气象参数观测结果统计表

	采样日期
	采样时间
	平均气温(℃)
	大气压(kPa)
	风向（度）
	风速(m/s)
	天气状况

	2022-03-22
	02:00-03:00
	-3.6
	86.43
	西北风315°
	2.0
	阴转晴

	
	08:00-09:00
	-3.0
	86.31
	西北风320°
	1.9
	阴转晴

	
	14:00-15:00
	8.6
	85.90
	西北风310°
	2.2
	阴转晴

	
	20:00-21:00
	3.5
	86.06
	西北风315°
	2.1
	阴转晴

	2022-03-23
	02:00-03:00
	0.6
	86.32
	西北风325°
	1.6
	多云

	
	08:00-09:00
	1.3
	85.06
	西北风330°
	1.9
	多云

	
	14:00-15:00
	13.5
	86.34
	西北风320°
	2.0
	多云

	
	20:00-21:00
	5.6
	86.20
	西北风315°
	2.2
	多云

	2022-03-24
	02:00-03:00
	0.9
	85.94
	西北风325°
	1.8
	多云

	
	08:00-09:00
	2.2
	85.83
	西北风330°
	1.7
	多云

	
	14:00-15:00
	16.4
	85.62
	西北风335°
	2.0
	多云

	
	20:00-21:00
	6.7
	85.73
	西北风325°
	2.3
	多云

	2022-03-25
	02:00-03:00
	-2.4
	86.09
	西北风330°
	2.4
	晴

	
	08:00-09:00
	-1.9
	85.67
	西北风320°
	2.5
	晴

	
	14:00-15:00
	10.8
	85.86
	西北风315°
	2.2
	晴

	
	20:00-21:00
	2.0
	85.36
	西北风325°
	2.1
	晴

	2022-03-26
	02:00-03:00
	-5.3
	86.11
	西北风310°
	1.8
	阴

	
	08:00-09:00
	-2.6
	86.29
	西北风315°
	1.6
	阴

	
	14:00-15:00
	7.7
	85.97
	西北风325°
	1.5
	阴

	
	20:00-21:00
	1.6
	85.73
	西北风330°
	1.7
	阴

	2022-03-27
	02:00-03:00
	-3.2
	85.79
	西南风225°
	2.2
	晴

	
	08:00-09:00
	-2.0
	86.23
	西南风230°
	2.3
	晴

	
	14:00-15:00
	11.1
	86.01
	西南风220°
	2.5
	晴

	
	20:00-21:00
	4.1
	86.12
	西南风225°
	2.6
	晴

	2022-03-28
	02:00-03:00
	3.6
	85.83
	西南风220°
	2.8
	晴转多云

	
	08:00-09:00
	4.2
	85.71
	西南风235°
	2.7
	晴转多云

	
	14:00-15:00
	17.2
	86.13
	西南风230°
	2.6
	晴转多云

	
	20:00-21:00
	8.3
	86.02
	西南风225°
	2.4
	晴转多云


（6）监测统计结果
环境空气质量现状监测结果见表5.2-5。

表5.2-5  监测数据统计
	项目

监测点
	监测因子
	监测值范围

（mg/m3）
	标准限值

（mg /m3）
	单因子评价指数
	是否超标

（超标率%）

	1#项目区
	NH3
	0.01~0.06
	0.2
	0.05~0.3
	否

	
	H2S
	0.001L~0.005
	0.01
	0~0.5
	否

	
	臭气浓度
	10L~13
	/
	/
	/

	
	TSP
	0.198~0.249
	0.3
	0.66~0.83
	否

	2#旧圪旦
	NH3
	0.01~0.05
	0.2
	0.05~0.25
	否

	
	H2S
	0.001L~0.005
	0.01
	0~0.5
	否

	
	臭气浓度
	10L~14
	/
	/
	/

	
	TSP
	0.159~0.189                   
	0.3
	0.53~0.63
	否


根据监测结果，项目区及旧圪旦2个监测点，H2S、NH3现状浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值，评价区环境空气质量较好。

5.3地下水环境现状监测与评价

（1）地下水环境监测点位和监测时间

根据项目周边水井设置情况结合当地地下水流向，选择1#、2#以及3#水井作为本次评价地下水质量监测的代表性点位，并同步记录水位数据。增加4#、5#以及6#水井作为本次评价地下水水位监测的代表性点位，委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年05月17日进行采样监测，具体布点见图5.5-1。

（2）地下水监测项目

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO22-共29项；同步记录水位。

（3）地下水监测方法

地下水各因子监测方法如下：
表5.3-1  地下水检测项目及分析方法一览表

	序号
	检测

项目
	方法名称及来源
	检出限
	仪器设备名称/型号
	仪器管理编号

	1
	pH
	《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
	—
	便携式酸度计/AL5534
	HZD-023-F

	2
	可溶性阳离子K+
	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ 812-2016）
	0.02

mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	3
	可溶性阳离子Na+
	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ 812-2016）
	0.02

mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	4
	可溶性阳离子Ca2+
	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ 812-2016）
	0.03

mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	5
	可溶性阳离子Mg2+
	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ 812-2016）
	0.02

mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	6
	无机阴离子Cl-
	《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》

（HJ 84-2016）
	0.007

mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	7
	无机阴离子SO42-
	《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》

（HJ 84-2016）
	0.018

mg/L
	离子色谱仪/ISC-600
	HZD-001-A

	8
	重碳酸盐
	《水和废水检测分析方法（第四版）国家环境保护总局》（2002年） 第三篇 第一章 十二、碱度 （一）酸碱指示剂滴定法（B）
	—
	滴定管
	—

	9
	碳酸盐
	《水和废水检测分析方法（第四版）国家环境保护总局》（2002年） 第三篇 第一章 十二、碱度 （一）酸碱指示剂滴定法（B）
	—
	滴定管
	—

	10
	氨氮
	《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》

（HJ 535-2009）
	0.025

mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	11
	亚硝酸盐氮
	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》

（GB 7493-87）
	0.003

mg/L                                               
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	12
	硝酸盐氮
	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ/T 346-2007）
	0.08

mg/L
	紫外分光光度/UV-5100
	HZD-021-A

	13
	挥发酚
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009）（方法1 萃取分光光度法）
	0.0003

mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	14
	氰化物
	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）》（HJ 484-2009）
	0.004

mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	15
	砷
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）
	0.3

μg/L
	原子荧光光度计/AFS-8220
	HZD-003-A

	16
	汞
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）
	0.04

μg/L
	原子荧光光度计/AFS-8220
	HZD-003-A

	17
	六价铬
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467-87）
	0.004

mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	18
	铅
	《水和废水检测分析方法（第四版）》国家环境保护总局（2002年） 第三篇 第四章 十六、铅 （五）石墨炉原子吸收法（B）
	1

μg/L
	原子吸收光谱仪/ICE-3500
	HZD-020-A

	19
	镉
	《水和废水检测分析方法（第四版）》国家环境保护总局（2002年）第三篇 第四章七、镉石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B）
	0.1

μg/L
	原子吸收光谱仪/ICE-3500
	HZD-020-A

	20
	铁
	《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB 11911-89）
	0.03

mg/L
	原子吸收光谱仪/ICE-3500
	HZD-020-A

	21
	锰
	《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB 11911-89）
	0.01

mg/L
	原子吸收光谱仪/ICE-3500
	HZD-020-A

	22
	总硬度
	《水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法》（GB 7477-1987）
	5

mg/L
	滴定管
	—

	23
	溶解性

总固体
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指》(GB/T 5750.4-2006) （8.1 溶解性总固体 称重法）
	—
	电子天平（万分之一）/FA2004B
	HZD-011-A

	24
	耗氧量
	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2006)

（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）
	0.05

mg/L
	滴定管
	—

	25
	硫酸盐
	《水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行）》（HJ/T 342-2007）
	2

mg/L
	可见分光光度计/7230G
	HZD-022-A

	26
	氯化物
	《水质 氯化物的测定硝酸银滴定法》 

（GB 11896-89）
	2.5
mg/L
	滴定管
	—

	27
	总大肠

菌群
	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏 菌的测定 酶底物法》（HJ 1001-2018）
	10

MPN/L
	干燥/培养两用箱/PH-070A型
	HZD-006-B

	28
	细菌总数
	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》

（HJ 1000-2018）
	—
	干燥/培养两用箱/PH-070A型
	HZD-006-A

	29
	氟化物
	《水质氟化物的测定  离子选择电极法》

（GB 7484-87）
	0.05

mg/L
	pH计/PHSJ-4F
	HZD-009-A


（4）地下水监测结果

监测点位水位见下表5.3-2，各监测点位的地下水水质见下表5.3-3。
表5.3-2  地下水水位监测结果

	序号
	点位
	井深（m）
	水深（m）
	海拔（m）
	水位（m）
	埋深（m）
	用途

	☆1
	E108°4′2.13″,N41°10′44.32″
	30
	25
	1017
	1012
	5
	灌溉井

	☆2
	E108°4′20.58″,N41°10′52.85″
	30
	27
	1020
	1017
	3
	灌溉井

	☆3
	E108°3′58.93″,N41°11′2.43″
	15
	11
	1024
	1020
	4
	灌溉井

	☆4
	E108°4′50.52″,N41°10′40.21″
	25
	21
	1014
	1010
	4
	灌溉井

	☆5
	E108°3′50.31″,N41°11′5.42″
	13
	9
	1021
	1017
	4
	灌溉井

	☆6
	E108°4′54.69″,N41°10′46.27″
	18
	10
	1016
	1008
	8
	灌溉井


表5.3-3  地下水水质监测结果

	序

号
	检测

项目
	单位
	采样点位与检测日期

（2022年03月22日~2022年03月28日）

	
	
	
	采样日期：2022年03月22日

	
	
	
	☆1 
	☆2
	☆3
	标准限值

	1
	pH
	无量纲
	7.73
	7.82
	7.61
	6.5~8.5

	2
	可溶性阳离子K+
	mg/L
	12.6
	9.33
	7.36
	—

	3
	可溶性阳离子Na+
	mg/L
	198
	92.3
	159
	—

	4
	可溶性阳离子Ca2+
	mg/L
	226
	203
	239
	—

	5
	可溶性阳离子Mg2+
	mg/L
	106
	123
	87.2
	—

	6
	无机阴离子Cl-
	mg/L
	519
	354
	479
	—

	7
	无机阴离子SO42-
	mg/L
	362
	298
	357
	—

	8
	重碳酸盐
	mg/L
	326
	339
	300
	—

	9
	碳酸盐
	mg/L
	0
	0
	0
	—

	10
	氨氮
	mg/L
	0.242
	0.339
	0.246
	≤0.50

	11
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.017
	0.011
	0.016
	≤1.00

	12
	硝酸盐氮
	mg/L
	11.2
	8.64
	9.88
	≤20.0

	13
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	14
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	15
	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.001

	16
	砷
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.01

	17
	镉
	mg/L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	18
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	19
	铅
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.01

	20
	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3

	21
	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.10

	22
	总硬度
	mg/L
	1013
	1028
	952
	≤450

	23
	溶解性总固体
	mg/L
	1652
	1305
	1459
	≤1000

	24
	耗氧量
	mg/L
	1.38
	1.68
	1.46
	≤3.0

	25
	硫酸盐
	mg/L
	379
	311
	302
	≤250

	26
	氯化物
	mg/L
	530
	373
	361
	≤250

	27
	总大肠菌群数
	MPN/100mL
	1
	2
	1
	≤3.0

	28
	细菌总数
	CFU/mL
	53
	21
	49
	≤100

	29
	氟化物
	mg/L
	0.79
	0.83
	0.96
	≤1.0

	备 注
	1.地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；

2.“L”表示未检出或低于检出限，检出限详见检测方法一览表。


（5）地下水环境质量现状评价

对地下水现状评价按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）规定的III类标准进行。采用的方法为标准指数法，另外通过综合评价法对水质进行综合分析。按照导则要求，地下水水质现状评价应采用标准指数法进行评价。标准指数>1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式为：

Pi=Ci/Coi
式中：Pi—i种污染物的标准指数；       Ci—i种污染物的实测浓度，mg/L；

Coi—i种污染物的环境质量标准，mg/L；

对于pH值，评价公式为：

P pH=(7.0- pHi)/(7.0- pH min)(pH i≤7.0)

P pH=( pHi-7.0)/( pH max -7.0)(pH i>7.0)

式中：P pH－i监测点的pH评价指数；  pHi －i监测点的水样pH监测值；

pH min－评价标准值的下限值；    pH max－评价标准值的上限值。

当标准指数大于1时，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数评价结果见表5.3-4。
表5.3-4 地下水水质标准指数指标一览表

	序号
	检测项目
	单位
	☆1 
	☆2
	☆3
	标准限值

	1
	pH
	无量纲
	0.49
	0.55
	0.41
	6.5~8.5

	2
	可溶性阳离子K+
	mg/L
	—
	—
	—
	—

	3
	可溶性阳离子Na+
	mg/L
	—
	—
	—
	—

	4
	可溶性阳离子Ca2+
	mg/L
	—
	—
	—
	—

	5
	可溶性阳离子Mg2+
	mg/L
	—
	—
	—
	—

	6
	无机阴离子Cl-
	mg/L
	—
	—
	—
	—

	7
	无机阴离子SO42-
	mg/L
	—
	—
	—
	—

	8
	重碳酸盐
	mg/L
	—
	—
	—
	—

	9
	碳酸盐
	mg/L
	—
	—
	—
	—

	10
	氨氮
	mg/L
	0.484
	0.678
	0.492
	≤0.50

	11
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.017
	0.011
	0.016
	≤1.00

	12
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.56
	0.432
	0.494
	≤20.0

	13
	挥发酚
	mg/L
	0
	0
	0
	≤0.002

	14
	氰化物
	mg/L
	0
	0
	0
	≤0.05

	15
	汞
	mg/L
	0
	0
	0
	≤0.001

	16
	砷
	mg/L
	0
	0
	0
	≤0.01

	17
	镉
	mg/L
	0
	0
	0
	≤0.005

	18
	六价铬
	mg/L
	0
	0
	0
	≤0.05

	19
	铅
	mg/L
	0
	0
	0
	≤0.01

	20
	铁
	mg/L
	0
	0
	0
	≤0.3

	21
	锰
	mg/L
	0
	0
	0
	≤0.10

	22
	总硬度
	mg/L
	2.25
	2.28
	2.12
	≤450

	23
	溶解性总固体
	mg/L
	1.652
	1.305
	1.459
	≤1000

	24
	耗氧量
	mg/L
	0.46
	0.56
	0.49
	≤3.0

	25
	硫酸盐
	mg/L
	1.516
	1.244
	1.208
	≤250

	26
	氯化物
	mg/L
	2.12
	1.492
	1.444
	≤250

	27
	总大肠菌群数
	MPN/100mL
	0.33
	0.67
	0.33
	≤3.0

	28
	细菌总数
	CFU/mL
	0.53
	0.21
	0.49
	≤100

	29
	氟化物
	mg/L
	0.79
	0.83
	0.96
	≤1.0


根据表5.3-4，监测期间3个监测点位的总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标与当地地质条件有关，属本底值偏高指标。
5.4噪声环境现状监测与评价

内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年03月22日—23日对本项目厂界噪声进行监测。噪声现状监测结果见表5.4-1。

表5.4-1 声环境现状监测结果统计表

	气象参数
	2022-03-22
	天气
	阴转晴
	风速
	2.3m/s（昼）
	2.4m/s（夜）

	
	2022-03-23
	
	多云
	
	2.0m/s（昼）
	2.2m/s（夜）

	检测点位名称
	检测日期
	检测时间（昼）
	结果值dB(A)
	检测时间（夜）
	结果值dB(A)

	厂界东侧外1米处△1
	2022-03-22
	08:00-08:10
	53
	22:11-22:21
	44

	厂界南侧外1米处△2
	
	08:18-08:28
	48
	22:26-22:36
	43

	厂界西侧外1米处△3
	
	08:36-08:46
	49
	22:42-22:52
	42

	厂界北侧外1米处△4
	
	08:52-09:02
	50
	22:58-23:08
	44

	旧圪旦△5
	
	09:08-09:18
	51
	23:13-23:23
	41

	厂界东侧外1米处△1
	2022-03-23
	14:11-14:21
	54
	22:03-22:13
	45

	厂界南侧外1米处△2
	
	14:28-14:38
	50
	22:18-22:28
	42

	厂界西侧外1米处△3
	
	14:43-14:53
	48
	22:33-22:43
	42

	厂界北侧外1米处△4
	
	14:59-15:09
	49
	22:49-22:59
	43

	旧圪旦△5
	
	15:14-15:24
	53
	23:04-23:14
	44


由表5.4-1可知，本项目所在区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

5.5土壤环境现状监测与评价

（1）土壤环境监测点位和监测时间

本项目土壤环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及本项目平面布置情况和周围土壤环境，在场区范围内布置3个表层样点，委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年03月24日进行采样检测。

（2）土壤监测点位
本项目土壤环境现状监测点位，具体见下表5.5-1，布点图见图5.5-1。

表5.5-1  土壤现状监测点位

	监测点位
	经纬度
	监测项目
	备注

	1#
	E：108°4′24.61″；

N：41°10′59.58″
	GB36600中规定的45项基本项及特征项pH共46项
	取表层样（0~0.2cm取样）

	2#
	E：108°4′19.42″；

N：41°10′50.76″
	GB15618中规定的基本项pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，共8项
	取表层样（0~0.2cm取样）

	3#
	E：108°4′8.06″；

N：41°10′48.13″
	GB15618中规定的基本项pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，共8项
	取表层样（0~0.2cm取样）


（3）土壤监测方法

土壤各因子监测方法如下。

表5.5-2 土壤监测项目分析方法一览表

	检测项目
	分析方法及来源
	检出限（mg/kg）
	仪器设备名称/型号

	砷
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》第2部分:土壤中总砷的测定

（GB/T 22105.2-2008）
	0.01
	原子荧光光度计/AFS-8220

	镉
	《土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T17141—1997）
	0.01
	原子吸收光谱仪/ICE-3000

	六价铬
	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014）
	2.0
	原子吸收光谱仪/ICE-3000

	铜
	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》（HJ491-2019）
	1.0
	原子吸收光谱仪/ICE-3000

	铅
	《土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T17141—1997）
	0.1
	原子吸收光谱仪/ICE-3000

	汞
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》 第1部分：土壤中总汞的测定）

（GB/T 22105.1-2008）
	0.002
	原子荧光光度计/AFS-8220

	镍
	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》（HJ491-2019）
	3.0
	原子吸收光谱仪/ICE-3000

	四氯化碳
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0021
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	氯仿
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0015
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	氯甲烷
	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ736-2015）
	0.003
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,1-二氯乙烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0016
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,2-二氯乙烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0013
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,1-二氯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0008
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	顺-1,2-二氯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0009
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	反-1,2-二氯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0009
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	二氯甲烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0026
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,2-二氯丙烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0019
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,1,1,2-四氯乙烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.001
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,1,2,2-四氯乙烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.001
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	四氯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0008
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,1,1-三氯乙烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0011
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,1,2-三氯乙烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0014
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	三氯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0009
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,2,3-三氯丙烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.001
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	氯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0015
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	苯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0016
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	氯苯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0011
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,2-二氯苯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.001
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	1,4-二氯苯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0012
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	乙苯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0012
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	苯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0016
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	甲苯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.002
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	间/对二甲苯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0036
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	邻二甲苯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/ 气相色谱-质谱法》（HJ642-2013）
	0.0013
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	硝基苯
	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法》（HJ834-2017）
	0.09
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	苯胺
	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法》（HJ834-2017）
	0.08
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	2-氯酚
	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法》（HJ834-2017）
	0.06
	气相色谱质谱联用仪/ISQ7000

	苯并[a]蒽
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 784-2016）
	0.004
	液相色谱仪/1220/1260LC

	苯并[a]芘
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 784-2016）
	0.005
	液相色谱仪/1220/1260LC

	苯并[b]荧蒽
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 784-2016）
	0.005
	液相色谱仪/1220/1260LC

	苯并[k]荧蒽
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 784-2016）
	0.005
	液相色谱仪/1220/1260LC

	䓛
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 784-2016）
	0.003
	液相色谱仪/1220/1260LC

	二苯并[a,h]蒽
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 784-2016）
	0.0005
	液相色谱仪/1220/1260LC

	茚并[1,2,3-cd]芘
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 784-2016）
	0.004
	液相色谱仪/1220/1260LC

	萘
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ784-2016）
	0.0003
	液相色谱仪/1220/1260LC

	pH
	《土壤 pH测定 电位法 》（HJ 962-2018）
	/
	pH计/PHS-3C


（4）土壤监测结果

土壤现状监测结果见表5.5-3~4。

表5.5-3 土壤检测结果

	检测类别
	土壤
	检测性质
	现状检测

	采样日期
	2022-03-23
	检测日期
	2022-03-24~2022-03-31

	序号及检测因子
	采样点位及检测结果

	序号
	检测因子
	单位
	□1
E108°4′24.82″，N41°11′0.09″
	标准限值

	
	
	
	表层样
	

	1
	总砷
	mg/kg
	7.36
	60

	2
	镉
	mg/kg
	0.26
	65

	3
	六价铬
	mg/kg
	0.6
	5.7

	4
	铜
	mg/kg
	26
	18000

	5
	铅
	mg/kg
	24
	800

	6
	总汞
	mg/kg
	0.046
	38

	7
	镍
	mg/kg
	37
	900

	8
	四氯化碳
	mg/kg
	0.0423
	2.8

	9
	氯仿
	mg/kg
	ND
	0.9

	10
	氯甲烷
	mg/kg
	ND
	37

	11
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	9

	12
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	5

	13
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0216
	66

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	596

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	54

	16
	二氯甲烷
	mg/kg
	ND
	616

	17
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	ND
	5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	10

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	6.8

	20
	四氯乙烯
	mg/kg
	0.0433
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	2.8

	23
	三氯乙烯
	mg/kg
	ND
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	ND
	0.5

	25
	氯乙烯
	mg/kg
	ND
	0.43

	26
	苯
	mg/kg
	ND
	4

	27
	氯苯
	mg/kg
	ND
	270

	28
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	ND
	560

	29
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	ND
	20

	30
	乙苯
	mg/kg
	0.0198
	28

	31
	苯乙烯
	mg/kg
	ND
	1290

	32
	甲苯
	mg/kg
	ND
	1200

	33
	间/对二甲苯
	mg/kg
	ND
	570

	34
	邻二甲苯
	mg/kg
	ND
	640

	35
	硝基苯
	mg/kg
	ND
	76

	36
	苯胺
	mg/kg
	ND
	260

	37
	2-氯酚
	mg/kg
	ND
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	ND
	15

	39
	苯并[a]芘
	mg/kg
	1.3×10-3
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	1.0×10-3
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	ND
	151

	42
	䓛
	mg/kg
	ND
	1293

	43
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	ND
	1.5

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	1.1×10-3
	15

	45
	萘
	mg/kg
	1.0×10-3
	70

	46
	pH
	无量纲
	7.59
	—

	47
	锌
	mg/kg
	78
	—

	备注
	1.执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）筛选值第二类用地要求；

2.“ND”表示未检出或低于检出限，检出限详见分析方法一览表。


表5.5-4 土壤检测结果

	检测类别
	土壤
	检测性质
	现状检测

	采样日期
	2022-03-23
	检测日期
	2022-03-24~2022-03-31

	序号及检测因子
	采样点位及检测结果

	序号
	检测因子
	单位
	□2
E108°4′19.3″
N41°10′51.08″
	□3
E108°4′5.82″
N41°10′48.92″
	标准限值

	
	
	
	表层样
	表层样
	

	1
	总砷
	mg/kg
	10.3
	8.32
	25

	2
	镉
	mg/kg
	0.36
	0.21
	0.6

	3
	六价铬
	mg/kg
	0.7
	0.6
	250

	4
	铜
	mg/kg
	29
	23
	100

	5
	铅
	mg/kg
	26
	21
	170

	6
	总汞
	mg/kg
	0.066
	0.035
	3.4

	7
	镍
	mg/kg
	45
	21
	190

	8
	pH
	无量纲
	7.76
	7.66
	—

	9
	锌
	mg/kg
	65
	51
	300

	备注
	1.执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值其他用地标准；

2.“ND”表示未检出或低于检出限，检出限详见分析方法一览表。


（5）土壤环境质量现状评价

1）评价方法

采用单因子标准指数法，其计算公式为：

Pi=Ci/Coi
式中：Pi—i种污染物的标准指数；       Ci—i种污染物的实测浓度，mg/L；

Coi—i种污染物的环境质量标准，mg/L；

2）评价结果

本项目土壤环境中各污染物现状评价结果统计见表5.5-5~5.5-6。

表5.5-5 土壤现状评价结果一览表

	序号
	检测因子
	单位
	项目区内1#□1

E107°30′7.7″，N40°45′1.99″
	标准限值

	
	
	
	表层样
	

	1
	总砷
	mg/kg
	0.12
	60

	2
	镉
	mg/kg
	0.004
	65

	3
	六价铬
	mg/kg
	0.105
	5.7

	4
	铜
	mg/kg
	0.0014
	18000

	5
	铅
	mg/kg
	0.03
	800

	6
	总汞
	mg/kg
	0.0012
	38

	7
	镍
	mg/kg
	0.041
	900

	8
	四氯化碳
	mg/kg
	0.015
	2.8

	9
	氯仿
	mg/kg
	——
	0.9

	10
	氯甲烷
	mg/kg
	——
	37

	11
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	——
	9

	12
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	——
	5

	13
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	0.00033
	66

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	——
	596

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	——
	54

	16
	二氯甲烷
	mg/kg
	——
	616

	17
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	——
	5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	——
	10

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	——
	6.8

	20
	四氯乙烯
	mg/kg
	0.00082
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	——
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	——
	2.8

	23
	三氯乙烯
	mg/kg
	——
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	——
	0.5

	25
	氯乙烯
	mg/kg
	——
	0.43

	26
	苯
	mg/kg
	——
	4

	27
	氯苯
	mg/kg
	——
	270

	28
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	——
	560

	29
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	——
	20

	30
	乙苯
	mg/kg
	0.00071
	28

	31
	苯乙烯
	mg/kg
	——
	1290

	32
	甲苯
	mg/kg
	——
	1200

	33
	间/对二甲苯
	mg/kg
	——
	570

	34
	邻二甲苯
	mg/kg
	——
	640

	35
	硝基苯
	mg/kg
	——
	76

	36
	苯胺
	mg/kg
	——
	260

	37
	2-氯酚
	mg/kg
	——
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	——
	15

	39
	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.00087
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	0.000067
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	——
	151

	42
	䓛
	mg/kg
	——
	1293

	43
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	——
	1.5

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	0.000073
	15

	45
	萘
	mg/kg
	0.000014
	70

	46
	pH
	无量纲
	——
	——


表5.5-6土壤现状评价结果一览表

	序号
	检测

因子
	单位
	项目区内2#□2

E107°30′9.5″,N40°44′57.8″
	项目区内3#□3

E107°30′5.59″,N40°44′55.23″
	标准

限值

	
	
	
	表层样
	表层样
	

	1
	总砷
	mg/kg
	0.41
	0.33
	25

	2
	镉
	mg/kg
	0.6
	0.35
	0.6

	3
	六价铬
	mg/kg
	0.0028
	0.0024
	250

	4
	铜
	mg/kg
	0.29
	0.23
	100

	5
	铅
	mg/kg
	0.15
	0.12
	170

	6
	总汞
	mg/kg
	0.019
	0.01
	3.4

	7
	镍
	mg/kg
	0.24
	0.11
	190

	8
	pH
	无量纲
	——
	——
	—

	9
	锌
	mg/kg
	0.22
	0.17
	300


根据以上监测结果统计分析可知，厂区用地范围内1#监测点各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018表1中第二类用地的筛选值；2#、3#监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中风险筛选值其他用地标准，项目区内土壤环境质量良好。
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图5.5-1环境质量现状监测布点图
5.6生态环境现状调查与评价

本项目生态环境评价工作等级为三级，生态环境现状调查方法主要以资料收集法为主。

5.6.1植被现状调查

项目评价范围内植被类型以农田植被为主，农田植被广泛分布在项目所在区域，自然植被分布较少。

（1）自然植被

根据现状调查，评价范围内常见的植物群落为短花针茅群落，常见的植物种类有针茅、无芒隐子草、冷蒿等。项目区及评价范围内没有发现国家级及内蒙古自治区级重点保护植物物种分布，也没有当地的特有种分布，植被名录如下：
表5.6-1评价区常见植物名录

	科名
	序号
	植物名称

	
	
	中文名称
	学名

	禾本科 Graminae(Poaceae)
	1
	小针茅
	Stipa grandis P. Smirn.

	
	2
	无芒隐子草
	Cleistogenes songorica.

	菊科 Compositae(Asteraceae)
	3
	冷蒿
	Artemisia frigida Willd. Sp. Pl.


（2）人工植被

人工植被主要为农田植被。农田植被在拟建项目周围区域广泛分布。本项目周边分布的农业生产主要是水浇地农业，主要种植玉米、豆类、葵花等农作物。另外还种植有瓜果、蔬菜等。

5.6.2土壤现状调查

根据《内蒙古地区植被类型及植被土壤区》，本项目区位于“Ⅴ-温带荒漠草原棕钙土、灰钙土地带”，棕钙土分布在内蒙古高原中西部、新疆准噶尔盆地北部。分布区为温带干旱大陆性气候，年平均温度2~7℃，≥10℃积温2200~3000℃，年降水量150~250（300）mm，受东南季风影响的内蒙地区降水70%集中于夏秋初；受西风影响的北疆地区四季降水较平均。棕钙土地区年辐射总量达600~670KJ/cm2，光热资源十分丰富。棕钙土的植被具有草原向荒漠过度的特征，分为邻近干草原的荒漠草原和向荒漠草原过渡的草原化荒漠两个亚带。在内蒙的荒漠草原常为小针茅、沙生针茅、伴生冷蒿；草原化荒漠则以超旱生的藏鸡儿、红砂与小针茅、冷蒿等构成的群落。在北疆除超旱生小半灌木蒿属、假木贼以及沙生针茅、新疆针茅等小禾草外，还有春季短生植物。棕钙土地带声我国西北主要的天然牧场，有灌溉条件的可以发展农业。

项目区位于黄河北岸冲积平原上，由于长期受地下水和人工灌淤形成的隐域性土壤，分布的主要土壤类型为灌淤土。灌淤土类包括草甸灌淤土、盐化灌淤土草垫盐土等6个亚类，灌淤红泥土、灌淤两黄土、灌淤沫土、灌淤沙土、盐化红泥、盐化两黄土、盐化沫土、盐化沙土8个土属，127个土种。

灌淤土是在灌水落淤与人为耕作施肥交迭作用下形成的。每年灌溉落淤量因灌溉水中的泥沙含量、作物种类及其水灌量不同而异。灌淤土是具有一定厚度灌淤土层的土壤。这种灌淤土层是在引用含大量泥沙的水流进行灌溉，灌水落淤与耕作施肥交迭作用下形成的。土壤颜色、质地、结构、有机质含量等性状比较均匀一致；灌淤层可厚达1米以上灌淤土，一般也可达30～70厘米。土壤的理化性质因地区不同而异。河套地区的灌淤土，质地较砂松，有机质含量约1%，含盐量较高。

灌淤土的主要特征是剖面性状均匀。同一土壤剖面，颜色没有明显变异。土壤质地一般为壤质土，垂直方向的变化很小，上下两自然层次之间，粒级分选不明显。土壤有机质及N、P、K 养分含量以灌淤耕层较高，平均值分别在12g/kg，0.8g/kg，0.7g/kg及18g/kg左右；自灌淤耕层向下缓慢递减，相邻两自然层次之间，相差不超过40%；灌淤心土层有机质含量最低不小于5g/kg。碳酸钙含量因灌淤物质来源不同而异，一般含量为12%左右，同一剖面的垂直变化很小，相邻两自然层次之间，相差不超过15%。

根据调查，评价范围内的土壤侵蚀以微度风力侵蚀为主。内蒙古地区植被类型及植被土壤区分布图见图5.6-1。

5.6.3野生动物现状调查

本项目区域内野生动物组成比较简单，种类相对较少，主要以啮齿类和鸟类为主。项目评价范围内未发现珍稀保护野生动物及其主要栖息地和繁殖场所，大多为广布种和伴人物种，主要有蟾蜍、蛙、蒙古兔、黄鼠、沙鼠、喜鹊、麻雀、家燕等。

5.6.4土地利用现状调查

根据五原县新公中镇人民政府《关于内蒙古牧牛海蓄牧发展有限公司标准化肉牛养殖用地备案的通知》（2020[96]号）文，本项目占地面积168.37亩，项目用地性质为设施农用地，土地利用类型主要为其他农用地、建设用地和未利用地，其中其他农用地83.89亩，建设用地57.36亩，未利用地27.12亩。土地利用现状图见图5.6-2。
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图5.6-1  内蒙古地区植被类型及植被土壤区
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图5.6-2 本项目土地利用现状图

6 环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响预测与评价

6.1.1大气环境影响分析

在本项目施工过程中，影响大气环境的废气排放源主要为基础开挖、场地平整、材料装卸以及材料设备运输产生扬尘、汽车尾气等。施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，土方阶段产生的扬尘量比较大。

施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如果管理措施得当，扬尘将降低50％～70％，为大大减少对环境的影响，必须采取有效的控制措施，以减轻施工扬尘污染程度，缩小影响范围。主要对策有：

①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。其高度不得低于1.8米；

②易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；

③建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

④运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

因施工期所造成的扬尘污染，具有瞬时性和可逆性，且影响范围有限，并随施工结束而自然消失，离本项目最近的居民为西南侧96m的旧圪旦，项目严格落实以上措施后，施工期扬尘对环境影响较小。

6.1.2水环境影响分析

施工期生产废水主要有施工工艺废水、施工人员产生的生活污水等。

施工工艺废水中污染物成分主要有SS等。施工单位应在工地搭建临时沉淀池，施工工艺废水经沉沙池沉淀后，可用于后期施工和场地洒水抑尘。本项目施工期产生的生活污水经防渗旱厕收集，定期清掏。

综上所述，施工期废水对周边水环境影响较小，且随着施工期的结束，施工期废水产生的影响将不复存在。

6.1.3噪声环境影响分析

施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。考虑最大不利条件为各施工机械同时作业，且产噪位置集中，产生的施工噪声对周围声学环境的影响进行预测。

1）施工机械设备噪声影响预测模式

采用点源到不同距离处经自然衰减后的噪声预测模式计算噪声结果，再利用能量叠加原理与现状值叠加，得到对附近敏感点的噪声预测值。

采用的声级衰减模式为：
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式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

      LA（r）—距声源ro处的A声级，dB（A）；

      r—距声源的距离；ro —距声源的距离。

施工场地噪声预测结果见表6.1-1。

表6.1-1  距声源不同距离处的噪声值  单位：dB（A）

	声源名称
	源强
	距声源不同距离处的噪声值

	
	
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	200m
	300m
	500m

	挖掘机
	85
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45
	39.0
	35.5
	31.0

	空压机
	85
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45
	39.0
	35.5
	31.0

	搅拌机
	85
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45
	39.0
	35.5
	31.0

	电焊机
	90
	64.0
	58.0
	54.4
	51.9
	50
	44.0
	40.5
	36.0

	载重卡车
	80
	54.0
	48.0
	44.4
	41.9
	40
	34.0
	30.5
	26.0

	施工期最大噪声
	80.6
	74.6
	71.0
	68.5
	66.6
	60.6
	57.1
	52.6


2）声环境影响分析

根据表6.1-2，并对比《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。施工期各机械同时工作时对周边环境影响的昼间最远超标距离约为200m，即在距噪声源200米范围内的敏感点将受到不同程度的影响，夜间影响更为严重。

3）施工期噪声环境影响控制措施

施工机械噪声对施工作业人员及施工作业区附近的声环境将产生一定程度的影响。为了减轻施工期噪声的环境影响，本项目可采取以下控制措施：

①合理选择施工机械、施工方法，在施工中要尽量采用低噪声，振动小的施工机械，减少噪声污染。对高噪声高振动设备要采取有效的降噪减振措施，如加弹性垫、包覆等办法，有效的减少施工现场的噪声和振动污染；

②尽量压缩进出施工区汽车数量与行车密度，机动车辆进出施工场地应禁鸣喇叭，可移动高噪声设备应设置在远离居民区的地方；

③在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备带病运行使噪声增强的现象发生；
本项目施工场地距离最近的敏感目标为项目区西南侧96m的旧圪旦，严格落实以上措施后，施工噪声对周边保护目标影响较小。同时施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失。

6.1.4施工期固体废物

项目产生的固体废物主要为基础开挖的挖方弃土、施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

1）挖方弃土

本项目开挖土方全部回用于场区平整，无弃方。

2）建筑垃圾

本项目产生的建筑垃圾主要为碎砂石、砖、混凝土等。对于具有回收利用价值的建筑固体废弃物，如钢筋等须回收利用，避免浪费；不具备回收利用价值的建筑垃圾禁止与生活垃圾混合处置或随意丢弃，要集中收集、统一清运，在综合执法局的指导下运至指定的建筑垃圾处置点处置。加强施工期管理，规范运输，不得随路洒落和随意抛弃，不得随意堆放弃土和建筑垃圾。

3）生活垃圾

项目施工期间，施工人员产生的生活垃圾以0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约为0.04t/d，施工期5个月，施工期垃圾产生量为6t/施工期，集中收集后按照当地环卫部门要求统一处理，严禁随意丢弃。

综上所述，本项目施工期较短，固体废弃物均合理的进行了处置，对环境影响较小。

6.1.5生态环境影响分析

本项目在施工期内，项目占地范围内的部分地表将被清除，造成地表裸露，会对项目区域内的植被和动物造成一定的影响。

1、施工期对土地功能变化

本项目区建设前土地利用类型为建设用地、未利用地和农用地，不占用耕地，其他农用地83.89亩，建设用地57.36亩，未利用地27.12亩。本项目建成后将完全改变土地的原有利用状况，并种植大面积绿化植被。

2、施工期对植被的影响分析

本项目施工期间由于各种施工机械、运输车辆进入施工现场，运输车辆产生的扬尘和排放的尾气将对该区域环境产生一定的影响。此外，项目区在建设期间，由于土地使用功能发生变化，施工过程中，所有植被都被去除，表面植被遭到短期破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，部分地段植被通过绿化措施得到恢复。

3、施工期对动物的影响分析

根据现场走访了解，项目区域范围内野生动物品种、数量均很少，主要是一些常见种类，兽类有野兔和鼠类，爬行类主要有沙蜥；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种，没有国家级保护动物及珍稀濒危保护动物。项目施工影响范围较小，项目施工期不会对区域内的野生动物产生较大影响。

6.2营运期环境影响预测与评价

6.2.1气象资料

6.2.1.1常规地面气象资料分析

1、资料来源

本项目所在地面气象历史资料来源于五原县气象站二十年（2001～2020年）的地面常规气象资料。五原县气象站地理坐标为北纬 108.16°，东经 41.06°，观测场海拔高度1023.7m。该地区属于中温带大陆性气候区。其气候特征主要表现为冬季漫长寒冷、春季干旱多风、夏季短促温凉、秋季气温剧降。具有日照充足，降水量少，干燥多风的特点。

2、气候特征

五原县近20年（2001-2020年）平均气温为8.2℃，1月份气温最低，平均-10.4℃，极端最低气温为-29℃（2008年1月24日），7月份气温最高，平均24.4℃，极端最高气温38.1℃（2001年7月26日）。日照总时数3047.4小时，无霜期短，为163天。年平均降水量177mm，降水多集中于7～9月，占全年总量的86.3%；蒸发量年均为2093.2mm，气候较为干燥。全年平均风速约为1.9m/s，其中4月份风速最大，平均风速2.6m/s；1月份风速最小，平均风速为1.4m/s。年最大风速为28.5m/s。各气象要素统计见下表。

表6.2-1  五原县近二十年（2001年-2020 年）气象要素特征表

	项 目
	数 值
	项 目
	数 值

	年平均气温
	8.2℃
	年平均降水量
	177mm

	年极端最高气温
	38.1℃
	年极端最高降水量
	503.9mm

	年极端最低气温
	-29℃
	年最大风速
	28.5m/s

	年平均气压
	899.9hPa
	年最大冻土深度
	1274cm

	年平均相对湿度
	50.3%
	年平均蒸发量
	2093.2mm

	年平均风速
	1.9m/s
	
	


6.2.1.2地面气温的变化特征

五原县近20年（2001-2020年）的年平均气温为8.2℃，全年最冷月为一月份，平均气温为-10.7℃，最热月出现在七月份，平均气温为24.5℃。地面气温变化情况见下表。

表6.2-2 五原县近20年（2001-2020年）各月、年平均气温数值（℃）

	月（年）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年平均

	平均气温
	-10.7
	-5.9
	1.8
	10.6
	17.5
	22.5
	24.5
	22.2
	16.5
	8.6
	-0.9
	-8.4
	8.2
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图6.2-1    五原县近20年（2001-2020年）逐月平均气温变化曲线

6.2.1.3地面风向、风速的统计特征

地面风向、风速的统计分析是污染气象中最基本的方面，其风况不但受季节变化的制约，而且还明显地受地形及地表状况的影响。

（1）地面风速变化
巴彦淖尔市五原县气象站近20年（2001-2020年）平均风速的统计见下表，可以看出：该地区年平均风速为1.9m/s。全年以春季风速最大（如四月份风速为2.6m/s），平均风速最小出现在冬季（如一月份风速为1.4m/s），平均风速的年较差为1.2m/s，逐月平均风速变化曲线见下图。
表6.2-3    近20年（2001-2020年）各月、年平均风速数值（m/s）

	月（年）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年平均

	平均风速
	1.4
	1.8
	2.3
	2.6
	2.5
	2.2
	1.9
	1.8
	1.8
	1.6
	1.7
	1.5
	1.9
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图6.2-2  五原县近20年（2001-2020年）逐月平均风速变化曲线

（2）地面风频的月变化

巴彦淖尔市五原县近20年（2001-2020年）各月风向频率统计见下表，五原县近20年各月风向频率玫瑰图见下图。

由图、表可知，五原县一月份主导风向为ENE风，出现频率为11.5%；二月份主导风向为ENE风，出现频率为12.5%；三月份主导风向为WSW风，出现频率为10.7%；四月份主导方向为WSW风，出现频率为11.0%，五月份主导风向为WSW风，出现频率为10.4%，六月份主导风向为NE风，出现频率为10.4%，七月份主导风向为ENE风，出现频率为9.2%，八月份主导风向为ENE风，出现频率为10.8%，九月份主导风向为ENE风，出现频率为10.5%，十月份主导风向为ENE风，出现频率为9.8%，十一月份主导风向为ENE风，出现频率为10.1%，十二月份主导方向为ENE风，出现频率为11.2%。

表6.2-4    五原县20年（2001～2020年）各月各风向频率统计表

	风向

风频（%）
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	2.2
	4.8
	7.9
	11.5
	10.1
	4.6
	4.2
	3.1
	2.8
	4.8
	5.0
	5.6
	4.8
	3.8
	2.2
	2.4
	20.2

	二月
	2.9
	4.8
	9.8
	12.8
	7.9
	4.4
	3.5
	2.5
	2.7
	5.0
	6.2
	7.2
	4.6
	5.1
	2.9
	2.3
	15.5

	三月
	3.7
	7.3
	9.3
	8.4
	6.4
	3.7
	3.4
	3.3
	3.0
	6.5
	7.0
	10.7
	6.7
	5.1
	3.1
	2.7
	9.7

	四月
	4.3
	7.6
	8.6
	7.3
	5.2
	3.8
	2.9
	4.0
	3.6
	7.0
	7.0
	11.0
	7.7
	5.8
	3.9
	4.2
	6.3

	五月
	4.3
	9.1
	7.1
	6.5
	4.2
	4.5
	5.6
	4.0
	4.6
	6.9
	7.7
	10.4
	6.1
	5.1
	3.6
	4.2
	6.1

	六月 
	2.9
	7.4
	10.4
	6.6
	6.1
	7.3
	6.7
	6.4
	4.8
	5.9
	6.7
	7.2
	4.9
	3.6
	2.8
	3.4
	7.1

	七月
	2.3
	7.4
	9.1
	9.2
	6.8
	8.2
	8.3
	8.0
	5.2
	4.8
	5.4
	5.9
	4.3
	3.1
	2.3
	2.4
	7.3

	八月
	2.3
	6.2
	10.4
	10.8
	7.6
	9.6
	7.5
	6.8
	5.4
	5.4
	4.9
	5.3
	3.2
	2.3
	1.3
	2.6
	8.2

	九月
	2.7
	7.8
	10.0
	10.5
	7.8
	7.7
	6.8
	5.3
	5.4
	5.5
	5.1
	4.3
	3.3
	2.2
	1.8
	2.2
	11.6

	十月
	2.2
	5.6
	8.2
	9.8
	5.5
	4.2
	4.2
	4.8
	4.5
	6.3
	5.1
	7.4
	5.7
	3.4
	2.6
	2.8
	17.6

	十一月
	1.9
	4.8
	7.5
	10.1
	6.4
	3.7
	3.6
	3.6
	3.5
	5.5
	7.0
	8.3
	6.0
	5.0
	2.9
	2.8
	17.2

	十二月
	2.1
	2.9
	7.3
	11.2
	8.2
	4.0
	2.9
	2.0
	2.8
	4.5
	6.2
	8.0
	7.3
	4.6
	3.6
	2.5
	20.0


	
	[image: image24.emf]2月风向频率（C=26.2)
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	[image: image25.emf]3月风向频率（C=20.0）

0

2

4

6

8

10

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW



	[image: image26.emf]4月风向频率（C=14.3）
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	[image: image27.emf]5月风向频率（C=13.8）
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	[image: image28.emf]6月风向频率（C=15.0）
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	[image: image29.emf]7月风向频率（C=16.2）
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	[image: image30.emf]8月风向频率 （C=20.5）
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	[image: image31.emf]9月风向频率（C=24.6）
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	[image: image32.emf]10月风向频率（C=30.7）
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	[image: image33.emf]11月风向频率（C=29.0）
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	[image: image34.emf]12月风向频率（C=34.4）
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图6.2-3   五原县20年（2001～2020年）各月风向频率玫瑰图

（4）地面风频的季变化
巴彦淖尔市五原县近20年（2001-2020年）各季的风向频率统计见下表，五原县近20年各季及全年风向频率玫瑰图见下图。
表6.2-5  五原县近20年（2001-2020年）各季风向频率统计表

	风向

风频（%）
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	3.6
	6.6
	9.2
	9.5
	6.5
	4
	3.3
	3.3
	3.1
	6.2
	6.7
	9.6
	6.3
	5.3
	3.3
	3.1
	10.5

	夏季
	3.2
	8
	8.9
	7.4
	5.7
	6.7
	6.9
	6.1
	4.9
	5.9
	6.6
	7.8
	5.1
	3.9
	2.9
	3.3
	6.8

	秋季
	2.4
	6.5
	9.5
	10.4
	7
	7.2
	6.2
	5.6
	5.1
	5.7
	5
	5.7
	4.1
	2.6
	1.9
	2.5
	12.5

	冬季
	2.1
	4.2
	7.6
	10.9
	8.2
	4.1
	3.6
	2.9
	3
	4.9
	6.1
	7.3
	6
	4.5
	2.9
	2.6
	19.1

	全年
	2.8
	6.3
	8.8
	9.6
	6.9
	5.5
	5
	4.5
	4
	5.7
	6.1
	7.6
	5.4
	4.1
	2.8
	2.9
	12.2


[image: image35.png]



图6.2-4    五原县近20年（2001-2020年）各季及全年风向频率玫瑰图

由图表可知，五原县春季主导风向为WSW风，出现频率为9.6%，次主导风向为ENE风，出现频率为9.5%，静风在春季的出现频率为10.5%；该地区夏季主导风向为NE风，出现频率为8.9%，次主导风向为NNE风，出现频率为8%，静风在夏季的出现频率为6.8%；该地区秋季主导风向为ENE风，出现频率为10.4%，次主导风向为NE风，出现频率为9.5%，静风在秋季的出现频率为12.5%；该地区冬季主导风向为ENE风，出现频率为10.9%，次主导风向为E风，出现频率为8.2%，静风在冬季的出现频率为19.1%；该地区全年主导风向为ENE风，出现频率为9.6%，次主导风向为NE风，出现频率为8.8%，静风在全年的出现频率为12.2%。

6.2.2大气环境影响预测与评价

6.2.2.1项目大气环境影响预测

本项目运营期废气主要为牛舍、堆粪场及饲料加工产生的粉尘。

（1）预测因子的确定

本次评价大气环境影响预测因子确定为NH3、H2S和颗粒物。

（2）预测范围

以场区中间位置为中心，以5km为边长的评价范围作为预测范围。

（3）预测模式的选取

预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的ARESCREEN模式。

（4）模式中参数的选取

表6.2-6 估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最低环境温度℃
	-29℃

	最高环境温度℃
	38.1℃

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是     □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是     (否

	
	岸边距离/km
	/

	
	岸线方向/。
	/


（5）污染物排放清单

项目无组织污染物排放清单见表6.2-7。

表6.2-7  面源无组织估算模式录入参数

	编号
	名称
	面源起点坐标/经纬度坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度

（m）
	面源宽度

（m）
	与正北向夹角/（°）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放量（t/a）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S
	TSP

	1
	牛舍

恶臭
	41°10′51.12″
	108°4′11.40″
	1024
	638
	98.13
	30
	10
	8760
	正常
	0.098
	0.0098
	—

	2
	堆粪场
	41°10′59.79″
	108°4′24.92″
	1027
	58.26
	25
	30
	10
	8760
	正常
	0.146
	0.0146
	—

	3
	饲料加工粉尘
	41°10′47.56″
	108°4′20.50″
	1027
	69
	25
	30
	10
	2190
	正常
	——
	——
	0.0061


（5）估算模式计算结果及等级判定

预测结果见表6.2-8~6.2-9。

表6.2-8 牛舍和饲料加工无组织排放估算模式计算结果

	牛舍恶臭
	饲料加工车间

	距源中心下风向距离（m）
	H2S
	NH3
	TSP

	
	占标率/%
	下风向预浓

度（mg/m3）
	占标

率%
	下风向预浓

度（mg/m3）
	距源中心下风向距离（m）
	占标

率/%
	下风向浓

度（mg/m3）

	10
	0.81
	8.10E-05
	0.4
	8.06E-04
	10
	1.63
	1.47E-02

	100
	1.62
	1.62E-04
	0.81
	1.62E-03
	25
	2.11
	1.90E-02

	125
	1.77
	1.77E-04
	0.88
	1.77E-03
	50
	2.93
	2.63E-02

	150
	1.83
	1.83E-04
	0.91
	1.82E-03
	67
	3.1
	2.79E-02

	153
	1.83
	1.83E-04
	0.91
	1.83E-03
	75
	3.06
	2.75E-02

	175
	1.81
	1.81E-04
	0.9
	1.81E-03
	100
	2.68
	2.41E-02

	200
	1.78
	1.78E-04
	0.88
	1.77E-03
	200
	1.7
	1.53E-02

	300
	1.59
	1.59E-04
	0.79
	1.59E-03
	300
	1.27
	1.14E-02

	400
	1.42
	1.42E-04
	0.71
	1.41E-03
	400
	1.04
	9.34E-03

	500
	1.27
	1.27E-04
	0.63
	1.27E-03
	500
	0.89
	7.98E-03

	600
	1.15
	1.15E-04
	0.57
	1.15E-03
	600
	0.78
	7.02E-03

	700
	1.06
	1.06E-04
	0.53
	1.05E-03
	700
	0.7
	6.30E-03

	800
	1.05
	1.05E-04
	0.52
	1.05E-03
	800
	0.64
	5.73E-03

	900
	0.97
	9.67E-05
	0.48
	9.63E-04
	900
	0.59
	5.28E-03

	1000
	0.9
	8.98E-05
	0.45
	8.94E-04
	1000
	0.54
	4.90E-03

	1100
	0.84
	8.40E-05
	0.42
	8.36E-04
	1100
	0.51
	4.58E-03

	1200
	0.79
	7.90E-05
	0.39
	7.87E-04
	1200
	0.48
	4.31E-03

	1225
	0.78
	7.79E-05
	0.39
	7.76E-04
	1300
	0.45
	4.08E-03

	1250
	0.77
	7.68E-05
	0.38
	7.65E-04
	1400
	0.43
	3.87E-03

	1300
	0.75
	7.47E-05
	0.37
	7.44E-04
	1500
	0.41
	3.69E-03

	1400
	0.71
	7.09E-05
	0.35
	7.06E-04
	1600
	0.39
	3.52E-03

	1500
	0.68
	6.76E-05
	0.34
	6.73E-04
	1700
	0.38
	3.38E-03

	1600
	0.65
	6.46E-05
	0.32
	6.43E-04
	1800
	0.36
	3.24E-03

	1700
	0.62
	6.19E-05
	0.31
	6.16E-04
	1900
	0.35
	3.12E-03

	1800
	0.59
	5.95E-05
	0.3
	5.92E-04
	2000
	0.33
	3.01E-03

	1900
	0.57
	5.73E-05
	0.28
	5.70E-04
	2100
	0.32
	2.91E-03

	2000
	0.55
	5.52E-05
	0.27
	5.50E-04
	2200
	0.31
	2.82E-03

	2100
	0.53
	5.34E-05
	0.27
	5.31E-04
	2300
	0.3
	2.73E-03

	2200
	0.52
	5.17E-05
	0.26
	5.14E-04
	2400
	0.29
	2.65E-03

	2300
	0.5
	5.01E-05
	0.25
	4.98E-04
	2500
	0.29
	2.58E-03

	最大落地浓度距离153m
	1.83
	1.83E-04
	0.91
	1.83E-03
	最大落地浓度距离67m
	3.1
	2.79E-02

	D10%
	未出现


表6.2-9 堆粪场无组织排放估算模式计算结果

	牛舍恶臭

	距源中心下风向距离（m）
	H2S
	NH3

	
	占标率/%
	下风向预浓

度（mg/m3）
	占标

率%
	下风向预浓

度（mg/m3）

	10
	3.93
	3.93E-04
	1.96
	3.93E-03

	25
	5.62
	5.62E-04
	2.81
	5.62E-03

	50
	7.07
	7.07E-04
	3.54
	7.07E-03

	63
	7.41
	7.41E-04
	3.7
	7.41E-03

	75
	7.22
	7.22E-04
	3.61
	7.22E-03

	100
	6.31
	6.31E-04
	3.15
	6.31E-03

	200
	4.2
	4.20E-04
	2.1
	4.20E-03

	300
	3.15
	3.15E-04
	1.57
	3.15E-03

	400
	2.57
	2.57E-04
	1.28
	2.57E-03

	500
	2.19
	2.19E-04
	1.1
	2.19E-03

	600
	1.93
	1.93E-04
	0.96
	1.93E-03

	700
	1.73
	1.73E-04
	0.87
	1.73E-03

	800
	1.58
	1.58E-04
	0.79
	1.58E-03

	900
	1.45
	1.45E-04
	0.73
	1.45E-03

	1000
	1.35
	1.35E-04
	0.67
	1.35E-03

	1100
	1.26
	1.26E-04
	0.63
	1.26E-03

	1200
	1.19
	1.19E-04
	0.59
	1.19E-03

	1300
	1.12
	1.12E-04
	0.56
	1.12E-03

	1400
	1.06
	1.06E-04
	0.53
	1.06E-03

	1500
	1.01
	1.01E-04
	0.51
	1.01E-03

	1600
	0.97
	9.69E-05
	0.48
	9.69E-04

	1700
	0.93
	9.28E-05
	0.46
	9.28E-04

	1800
	0.89
	8.92E-05
	0.45
	8.92E-04

	1900
	0.86
	8.59E-05
	0.43
	8.59E-04

	2000
	0.83
	8.28E-05
	0.41
	8.28E-04

	2100
	0.8
	8.00E-05
	0.4
	8.00E-04

	2200
	0.77
	7.75E-05
	0.39
	7.75E-04

	2300
	0.75
	7.51E-05
	0.38
	7.51E-04

	2400
	0.73
	7.29E-05
	0.36
	7.29E-04

	2500
	0.71
	7.08E-05
	0.35
	7.08E-04

	最大落地浓度距离63m
	7.41
	7.41E-04
	3.7
	7.41E-03

	D10%
	未出现


由估算模式计算结果可知，饲料加工车间无组织粉尘排放最大落地浓度出现在下风向67m处，最大地面落地浓度为2.79E-02mg/m3，最大浓度占标率为3.1%，落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级质量标准。

牛舍恶臭气体最大落地浓度出现在下风向153m处，H2S最大地面落地浓度为1.83E-04mg/m3，最大浓度占标率为1.83% ，NH3最大地面落地浓度为1.83E-03mg/m3，最大浓度占标率为0.91% ；NH3及H2S落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；

堆粪场恶臭气体最大落地浓度出现在下风向63m处，H2S最大地面落地浓度为7.41E-04mg/m3，最大浓度占标率为7.41% ，NH3最大地面落地浓度为7.41E-03mg/m3，最大浓度占标率为3.7% ；NH3及H2S落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；

根据以上预测结果可知，最大占标率为7.41%，对应大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（2018），二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，因此本次评价不进行进一步预测。

6.2.2.2污染物排放量核算

表6.2-10 大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污

环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m³）
	

	1
	牛舍恶臭
	NH3
	科学喂养，采用散栏式饲养结合运动场散养技术，采用采取人清粪工艺，保持牛舍通风、干燥，有效降温，定期喷洒生物除臭剂除臭，同时加强厂区周边绿化
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的新改扩建限值
	0.2
	0.098

	2
	
	H2S
	
	
	0.02
	0.0098

	3
	堆粪场恶臭
	NH3
	牛粪发酵过程喷洒除臭剂，合理控制肥料的发酵时间和发酵温度，可有效降低恶臭气体产生
	
	0.2
	0.146

	4
	
	H2S
	
	
	0.02
	0.0146

	5
	饲料加工车间
	颗粒物
	饲料加工车间为全封闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值
	1
	0.0061


6.2.2.3大气防护距离的确定

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评级不需进行进一步预测，因此本项目无需设置大气环境防护距离。
6.2.2.4大气环境影响评价自查表

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响评价完成后，应对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查。大气自查表见表6.2-11。

表6.2-11  本项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km(

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（/）

其他污染物（H2S、NH3、臭气浓度、TSP）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D(
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2020）年

	
	环境空气质量现

状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（NH3、H2S）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（/）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%(
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（H2S、NH3、臭气浓度）
	有组织废气监测□

无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可接受(           不可接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（/）t/a
	NOx：（/）t/a
	颗粒物：（0.2745）t/a
	VOCs：（/）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项


6.2.3地表水环境影响分析

本项目运营期废水主要有牛的尿液及生活污水。

本项目夏季牛尿产生量为1620m3（18m3/d），其他季节牛尿产生量为3850m3（14m3/d），全年牛尿产生量为5470m3/a，本项目采用人工清粪工艺收集牛粪，牛舍内每天要进行3次粪便清理，牛尿液随粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。

生活污水产生量为0.38m3/d（合计138.7m3/a），生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理，不外排。
本项目堆粪场东侧11m处有1条灌溉渠，每年灌溉5次，每次3天左右，其余时间没有河水流动，本项目堆粪场底部底部采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，一般不会发生泄漏，同时在堆粪场下游10m处设置1眼地下水监控井，地理坐标为东经108°4′26.24″，北纬41°11′0.09″，以便一旦发生泄漏，可第一时间观测到地下水污染情况，并进行抽水，最大程度地减少地下水污染范围。因此，本项目对堆粪场东侧灌溉渠的水质影响较小。
综上，本项目产生的污废水对周围水环境的影响较小。

6.2.4地下水环境影响预测与评价

6.2.4.1区域地质、水文地质条件

五原县地下水含量较丰富，主要是潜水和承压水，均埋藏于第四纪沉积物中， 含水层为厚度不小于90米的粉砂及细中砂层。地下水的补给主要是黄河灌溉渗透， 其次是大气降水。潜水层厚度大，平均60米，埋深浅，一般距地表2~3米。由于地下水排泄主要为蒸发，造成水质矿化度不断提高。

1、地层岩性

五原县区域分布巨厚的第四系地层，第四系地层由老至新划分如下。

 ①下更新统 Q1 

为一套冲湖积地层，盆地边缘部分可能有冰水-冰湖沉积层，其岩相特点可分为上下两组，上组为灰黄色、棕黄色砂粘土与粉细砂互层，含盐量较低，具不明显的水平层理；下组为黄色、棕褐色中细砂与砂粘土互层，底部有粗砂细砾层及钙质砂 砾岩，局部有硒质胶结，常构成底砾岩。一般上组较细，下组较粗，构成一由粗到细的沉积回旋。 

②中更新统 Q2

 为一套还原环境下的深灰色的湖相沉积地层，在垂直方向上可分为上、下两层，一般下层较粗，厚度较大，含盐量较低，为一套深水湖积层；上层颗粒较细，厚度较小，为一套静水沉积层。该套地层自成一沉积旋廻。在岩性上，上层为灰兰色、灰绿色、青灰色局部黑灰色淤泥质粘土、砂粘土夹薄层粉细砂层，富含大量钙质及腐殖质，局部夹多层钙质层、白垩层、泥灰岩及泥炭层、具薄页状细微水平层理，一般含盐量较高，多在0.3-0.5%。其顶底板埋深受区域构造控制，自东南向西北加深，其底板埋藏深度，在坳陷区250-500m，顶板埋深60-150m，地层厚度在南部为60-150m，北部可达340m。下层主要为灰黄色、黄灰色、黄绿色中细砂、细粉砂与 灰褐色、棕灰色粟色砂粘土、粘砂土互层，一般上部颗粒较细，下部较粗，并有由 西向东和由南向北变细的趋势，具有不明显的水平层④理，多呈厚层状，其顶底板 埋藏与区域构造一致，厚度250-350m。本层含盐量低，多在0.1-0.3%。 

③上更新统下段（Q31）

 以湖积相地层为主，主要岩性以黄灰色、灰色、灰绿色细砂为主，细粉砂夹多 层粘砂土及含淤泥质砂粘土，层理不明显。其颜色较上层深，颗粒较细，砂层厚度较薄，粘土质夹层多。顶、底板埋藏深度受区域构造控制，由西向东、自南而北逐 渐加深，厚度相应增大，其底板埋深100-250m。在沉积构造上呈现不对称的向斜，南缓北陡，最大沉积厚度132.73m。

 ④上更新统上段 Q32 

以冲湖积地层为主，岩性上以细砂和粉细砂为主。与下岩段相比，其上岩段颜 色较浅，岩性颗粒较粗，砂层厚度大，砂层岩比高，粘性土夹层较少。沉积厚度在水平方向上由南向北逐渐增大，在南部 10-40m 左右深度普遍分布有薄厚不等、不连续、透镜体状相对隔水层，单层厚度一般小于 5m，岩性以粉质粘土、粘土为主，局部夹含淤泥质灰黑色粉细砂薄层，而在水源地北部少有或没有粘土质夹层。本层含盐量低，一般小于0.1%，在坳陷区由于水盐的长期汇聚，使砂层的含盐量有所增加，多小于0.5%。其顶板埋深5-30m，底板埋深70-110m，沉积厚度一般20-120m，最大沉积厚度155.37m。沉积颗粒在水平方向上的分布明显受黄河搬运重力分异的影响，由南向北变细，自东而西逐渐变粗。粘土层变薄，砂层变厚，从而形成西南以 粉细砂夹粉质粘土为主，向东北粘土层增多变厚的分布特征。无论上岩段或下岩段，上更新统岩性均较为单一，以中厚砂层为主，其沉积厚度在水平方向上呈东南薄西北厚的变化特点。 

⑤全新统 Q4 

为一套以冲积为主的河流冲积、冲湖积堆积物，广覆于区域。通常上部表层为位于稳定含水层之上的弱透水层，岩性主要为黄色、桔黄色冲湖积粉土或粉质粘土 夹薄层粉砂互层，局部为砂粘土夹薄层粉细砂层，多为厚度在 2-8m 细颗粒地层；在 其下部地层岩性主要为黄色、灰黄色细砂及粉细砂，夹透镜状粉质粘土层，局部夹薄层灰黑色含淤泥质砂粘土。该地层具有上细下粗之双层构造，为湖沼河流相向黄河泛流相的过度沉积，厚度一般为5-30m。全新统地层以其较浅的颜色和结构，有别于下伏地层。

地质构造 

五原县区域在地质构造上属于华北地台的鄂尔多斯台向斜的一部分，为一形成于侏罗纪晚期的中新生代断陷盆地。构造形态上，呈现北深南浅，西深东浅的不对称箕状坳陷。从地质力学角度看，区域属狼山弧行构造带的挽近弧行盆地，其处于阴山纬向构造带与贺兰山经向构造带的复合部位，为受弧形构造控制的沉降带。区域新构造运动异常活跃，在发育方向、构造形态等方面具有明显的继 承性，又有新的发展。新生代以来断裂构造发育。第四纪以来稳定继承了第三纪的 构造特点，使盆地在前期坳陷的基础上继续下沉，并由于沉降幅度的差异，形成了自东南向西北梯状加深的坳陷带。构造运动对于第四纪沉积环境、颗粒粒度和沉积厚度有着明显的控制作用，使第四系沉积厚度由南向北，由东向西增厚。

6.2.4.2评价区水文地质条件
1、含水层特征

根据《五原县隆兴昌镇饮用水水源地迁址提升及规范化建设项目环境影响报告书》中的水文地质数据，该水源地位于五原县新公中镇旭日村、广胜村、永胜村和隆兴昌镇荣誉村、联丰村境内。本项目参考新公中镇的水文地质数据。评价区内地下水的形成和分布受河套平原区 域地质、水文地质条件及古气候、古地理环境等自然条件的控制，使水源地区域具有 明显的干旱气候带沉降盆地型水文地质特征，在时空上复杂多变。

根据对含水层的勘探，并结合前人资料可知，评价区均匀分布巨厚的第四系全新统至上更新统冲湖积（Q23+4al+l）含水层，即第一含水组。含水层岩性以由湖积 相向冲湖积相过渡的细砂为主，局部粉细砂。含水层分布规律如下：

（1）含水层垂向特征根据成因类型及含水层时代划分，水源地区域普遍赋存冲湖积层微承压水、潜水 （Q23+4al+l），即浅层含水层，以及以湖积为主的微承压水（Q13l），即深层含水层。 在含水组垂向划分上分属第一含水亚组及第二含水亚组。其中第二含水亚组埋藏深，水质差。

① 第一含水亚组（Q23+4al+l） 为地表下第一稳定含水层，该组含水层是在河套湖盆湖水逐渐退缩而代之以黄河形成的条件下形成，在沉积相上，上部以冲积相为主，向下部则逐渐过渡为以湖相沉积为主，因其埋藏较浅，故又称浅层水。又由于受古气候、沉积环境和新构造运动的控制，使得不同地质时期形成的含水层在沉积相和水文地质特征上有某些差异，据此将第一含水亚组在垂向上分为上下两段：上段为全新统以弱含水冲积层潜水（Q4al）为主，下段为上更新统上层冲积湖积层微承压水（Q2 3al+l）为主。

② 第二含水亚组（Q1 3l）

 该组含水层岩性以灰褐、灰色、灰兰色粉细砂为主，含水层颗粒较第一含水亚组下段细，厚度较薄，一般在 20-40m，含水层间常有透镜体状、弱透水性相对隔水层分布，层数较第一含水亚组下部多且厚度大；水头埋深一般在1.0-2.0m左右，主要赋存以湖相沉积为主的承压水，含水层富水性普遍较第一含水亚组小，单位涌水量一般在40-100m3/d，渗透系数一般在2.0-6.0m/d；给水度平均值0.160，地层中土可溶盐含盐量较上层高，地下水矿化度多在5-10g/l，水化学类型多以Cl-Na·Mg 及Cl·SO4-Na·Mg 型咸水、半咸水为主。由于该含水组埋藏深，水质较差，开发利用价值小。

2、地下水补给、径流、排泄条件 

评价区区域地下水位埋深多为1-2m，局部 2-3m。地下水流向以南西-北东方向为主，局部稍有变化。地下水补径排条件除受区域地貌、地层岩性、气象、水文、地质构造等自然条件的控制外，人为因素对地下水补径排条件有很大的制约作用。由于引黄灌溉、开挖排水沟及地下水开采利用等，改变了地下水的天然补径排条件，人为活动已成为影响地下水补排的主导因素。因此，地下水补排量的大小，主要受人为因素所控制。评价区域在地下水的形成条件上，主要接受灌溉田间入渗、灌溉渠系入渗、降水入渗及侧向地下径流补给，而主要靠侧向地下径流、潜水蒸发、地下水开采排泄，在动态上表现为灌溉蒸发型和入渗蒸发型，局部为灌溉开采型动态特征。

6.2.4.3地下水环境影响分析
1、地下水污染分析
本项目牛尿液随牛粪清运至堆粪场经堆肥发酵无害化处理后外售周边农户用于农田施肥。生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理，不外排。

（1）正常状况下污水排放对地下水的污染分析
本项目集粪池、堆粪场采用防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；化粪池为玻璃钢结构，渗透系数≤1.0×10-7m/s；安全填埋井采用两层防油毡+防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-10m/s；医疗废物暂存间地面采用防渗混凝土+2mm厚HDPE膜防渗，渗透系数≤1.0×10-10m/s，建设项目采取了严格的防渗措施，正常情况下不会对地下水环境造成影响。
（2）非正常状况污水排放对地下水的污染分析
本项目堆粪场防渗层遭到人为破坏、陈旧破裂或地震等自然灾害引起的破裂，渗滤液可通过包气带或通过构造裂隙等直接污染到松散岩类孔隙含水层。若发生污水渗漏事故，会造成突发性或持久性的地下水污染事故。除非突发性自然灾害，一般情况下，其污染具有一定的隐蔽性和持续性。
2、预测情景设定
（1）预测原则
本项目地下水环境影响评价级别为三级，预测的范围、时段、内容和方法根据三级评价的工作等级、工程特征、环境特征以及地下水环境功能进行确定，主要预测项目建设对评价区域地下水环境的影响，重点预测影响较大的状态（非正常工况）下对地下水环境的影响，同时考虑地下水污染的隐蔽性和难恢复性，遵循环境安全的原则，为环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。
（2）预测范围
本项目如果存在防渗不到位或防渗层被破坏的情况，发生“跑、冒、滴、漏”等非正常工况，可能会对地下水水质造成污染的情况；本次地下水环境影响预测以污染物浓度较高的，可能对地下水环境造成影响最大的堆粪场为代表，进行预测。预测范围为地下水下游的环境状况。
（3）预测时段
项目建设期及运行期满后按环保相关措施施行，均不会对地下水产生影响，所以本次地下水环境影响预测时段主要为项目运行时段。
（4）预测源强

1）预测因子及标准

根据本项目工程特点，假定堆粪场底部发生破裂，堆场渗滤液发生渗漏，确定氨氮为预测因子，类比同类项目，渗滤液中，氨氮的浓度超标率最大，因此，预测因子选用氨氮，渗滤液中氨氮浓度取200mg/L，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中氨氮的Ⅲ类水质作为评价标准，为0.5mg/L，超标400倍。
表6.2-12 污染物超标倍数计算
	污染物
	单位
	NH3-N

	本项目污水浓度
	mg/L
	200

	地下水质量标准（Ⅲ类）
	mg/L
	0.5

	超标倍数
	
	400


2）渗漏面积：渗漏面积按粪污堆场底部面积总面积的1%进行计算，则渗漏面积=1456.46×1%=14.56m2。

3）渗漏量：根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)，钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2 ▪d），非正常状况渗漏量应不小于正常状况允许渗漏量限值的10倍，假定不考虑渗漏过程中包气带对污染物的吸附阻滞过程，视为污染物全部进入潜水含水层，则非正常状况渗漏量为渗漏强度×渗漏面积×10，渗漏强度≤2L/（m2•d），即渗漏量=2×14.56×10×10-3=0.29m3/d。

4）渗漏时间：从环境安全角度考虑，渗漏时间取30d，则总渗漏量为8.7m3，废水中氨氮初始浓度为200mg/L，则污染物渗漏量为1.74kg/次。

（5）预测方法
采用解析法对地下水环境影响进行预测。
3、预测模型概化
（1）水文地质条件概化
根据调查结果，项目属地下水径流区，场地地形比较平坦，将模拟区概化为一维稳定流一维水动力弥散问题。
（2）污染源概化
根据本项目各部分污染源排放情况及工程布局，本次地下水环境预测污染源排放形式概化堆粪场为点源。“跑、冒、滴、漏”等隐蔽泄露概化为连续注入示踪剂的定浓度边界模型。
（3）数学模型
本次模拟计算过程忽略污染物在包气带的运移过程，这样使计算结果更为保守，符合工程设计的思想。
1）连续入渗模型
根据污染特点，本次预测数学模型选取一维稳定流动一维水动力弥散定浓度模型进行预测，当取平行地下水流动方向为x轴正方向时，则求取污染物浓度分布模型如下：
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（4）模型参数的获取
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否合理正确。本次预测选用一维稳定流动一维水动力弥散定浓度数学模型。模型需要参数有：水流的实际平均流速u；含水层有效孔隙度n；污染物在含水层中的弥散系数DL；这些参数主要通过类比勘查成果资料和现有试验资料确定。
含水层的平均有效孔隙度n：场地主要含水层以粉砂层为主混有细砂及中砂，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610—2016）松散岩石给水度参考值，取n=0.21；
水流的实际平均流速u：根据含水层岩性等相关资料，潜水含水层渗透系数为2~6m/d，本次预测渗透系数K取值为6m/d。厂区附近地下水径流方向基本一致，主要由西南向东北呈一维流动，水力坡度I平均为0.003，因此地下水的平均渗透速度v=KI=6m/d×0.003=0.018m/d，污染物在含水层中的运移速度即平均实际流速u=v/n=0.09m/d。
纵向x方向的弥散系数DL：由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得模拟范围内真实的弥散度。因此，本评价参考前人的研究成果，依据孔隙介质数值模型的lgαL—lgLs 图评价区对应的弥散度应介于1～10m之间，按照偏保守的评价原则，本次模拟纵向弥散度参数值取10m。由此计算项目厂区附近含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u=10m×0.2m/d=2m2/d。
根据现有资料以及现场水文地质调查获取的场地水文地质参数具体见表6.2-13。
表6.2-13 场地水文地质参数表
	指标
	项目厂区
	说明

	水流速度
	0.09m/d
	区域水文地质试验结果计算

	有效孔隙度
	0.21
	《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610—2016）松散岩石给水度参考值

	纵向弥散系数
	2m2/d
	参考已有资料和岩性确定


4、预测结果

堆粪场底部发生“跑、冒、滴、漏”等泄露不易发现，本次预测选取连续入渗100天、1000天、2000天。污染物在地下水中运移可概化为一维稳定流一维水动力弥散问题。
将确定的参数带入连续入渗模型，便可求出含水层不同位置的污染物浓度分布情况。预测出连续入渗100天、1000天、2000天情况下NH3-N在含水层中污染运移的距离及分布。
预测结果见表6.2-14。
表6.2-14 持续入渗情况下污染物在含水层中运移情况预测表
	污染物
	泄漏时间
	最远超标距离（m）

	NH3-N
	100d
	68

	
	200d
	103

	
	500d
	177

	
	1000d
	276

	
	2000d
	441
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图6.2-1 NH3-N泄漏100d浓度变化曲线图
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图6.2-2NH3-N泄漏200d浓度变化曲线图
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图6.2-3  NH3-N泄漏500d浓度变化曲线图
[image: image40.png]200

150

50

100

150

200
x (m)

ka9 SOUSYS
T T

250

300

350




图6.2-4  NH3-N泄漏1000d浓度变化曲线图
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图6.2-5  NH3-N泄漏2000d浓度变化曲线图
通过表6.2-17可以看出，非正常工况下发生连续泄漏后，随着时间的加长，污染物的超标浓度范围及影响范围不断增大。跑冒滴漏现象虽然泄漏量较小，但由于废水中污染物浓度较大，经长期积累会对地下水造成污染。泄漏100天后，NH3-N地下水下游方向最远超标距离分别为68m；泄漏200天后，NH3-N地下水下游方向最远超标距离分别为103m；泄漏500天后，NH3-N地下水下游方向最远超标距离分别为177m；泄漏1000天后，NH3-N地下水下游方向最远超标距离分别为276m；泄漏2000天后，NH3-N地下水下游方向最远超标距离分别为441m。本项目在堆粪场下游10m处设置1眼地下水监控井，一旦发生非正常工况泄漏，通过监测井及时发现监测井水质中NH3-N浓度逐渐升高时，应引起企业高度警觉、重视，查找渗漏位置，一旦属本项目原因，一边按程序上报，一边启动应急预案，主动采取应急处理措施。
在工程设计、施工和运行的同时，严把质量关，杜绝因材质、防腐涂层、焊接缺陷及与运行失误而造成管线泄漏，生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查。
采取上述措施后，可最大限度减少污水泄漏，同时由于在设计、施工中采取了严格的防渗、防腐措施，不会对地下水环境造成影响。
综上所述，本项目在采取严格的防渗措施后，养殖场不会对地下水产生污染。为了更好的进行污染防治、保护地下水环境，需制定地下水污染监控方案及地下水风险事故应急响应预案。
6.2.5声环境影响预测与评价

5.2.5.1噪声源强

本项目运行期噪声源主要包括搅拌设备、清粪车等各种车辆、排风扇、各种泵、固液分离机等，设备噪声值在80～85dB（A）之间，通过建筑物隔声和距离衰减可降低30dB（A）左右。
6.2.5.2防治措施

1）对各种机电产品噪声要求

首先从设备选型入手，从声源上控制噪声。设备选型是噪声控制的重要环节，在设备招标中应向设备制造厂家提出噪声限制要求，要求供货厂商对高噪声设备采取减噪措施，如对高噪声设备采取必要的消音、隔音措施，以达到降低设备噪声的目的。

2）对装置区噪声防护措施

①将固定产噪设备全部设置在建筑物内；

②在固定设备安装基础减震垫，减少其对周围环境的影响；

③总图布置时，将噪声较大的噪声源布置在车间内部，远离场界。

④加强设备维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象；

⑤对于移动噪声源，各产噪车辆或机械应规定合理的运输路线，除特殊情况下，尽量远离场界工作。

3）加强场区绿化措施，降低噪声的传播

场区内所有产生高强噪声的建筑物周围、场区均作为绿化重点。选择的植物种类应适应当地自然条件。

6.2.5.3预测方法

各产噪单元内的噪声源采用声压级叠加公式进行叠加，经墙体隔声、面源距离衰减后到达场界处的噪声源强再次采用声压级叠加公式进行叠加计算，得出场界处的噪声贡献值。

①噪声点源叠加公式：

Leq=10·lg
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式中：Leq—总声压级，dB（A）；n—噪声源数。

②面源距离衰减模式：

假定面声源的宽度为a，长度为b（b＞a），r为预测点到面源的垂直距离。

a.当r＜a/π，几乎不衰减（Adiv≈0）；

b.当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB（A）左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)]；

c.当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB（A），类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg(r/r0)]。

③点源距离衰减模式：

LA(r)=LA(r0)-20·lg(r/r0)

式中：LA(r)－预测点噪声强度，dB（A）；

LA(r0)－已知距离处噪声强度，dB（A）；

r－预测点距声源距离，m；

r0－已知噪声强度与声源距离，m；

6.2.5.4预测结果

根据本项目噪声源的实际分布情况，噪声预测结果见表6.2-15。

表6.2-15  噪声影响预测结果       单位：dB（A）
	预测点
	贡献值
	现状值
	预测值

	
	昼间
	昼间
	昼间

	东场界
	25.3
	——
	——

	南场界
	23.5
	——
	——

	西场界
	28.6
	——
	——

	北场界
	25.7
	——
	——

	旧圪旦
	15.4
	53
	53.2


6.2.5.5影响评价

根据预测结果，本项目东、南、西、北场界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。同时，该项目所在地周围敏感点昼间及夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此项目产生的噪声对声环境及敏感点影响较小。

6.2.6固废环境影响分析与评价

本项目固体废物主要来源为牛粪、病死牛尸体及胎衣、医疗废物以及生活垃圾。

6.2.6.1一般固废

（1）牛粪
本项目年存栏母牛1000头，年出栏肉牛1000头，根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》，肉牛每头每天产生粪便15～20kg，按最大负荷考虑，则牛粪年产生量为14600t/a。
本项目采用人工清粪工艺收集牛粪，牛舍内每天要进行3次粪便清理，粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。

（2）病死牛及胎衣

养殖过程中难免会有病死畜的产生，必须妥善处置，防止二次污染，并杜绝传播疾病。本项目病死牛约为20头，平均每头重量为450kg，20头牛重量为9t；牛在繁育养殖过程中胎衣产生量按1.5t/a计，病死牛及胎衣均运至厂区安全填埋井安全填埋。

本项目在厂区东南角设置两座安全填埋井，安全填埋井需根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的要求设置，坑底应高出地下水位1.5m以上，采用混凝土结构，容积为27m³（3m×3m×3m），在底部采用0.5m厚黏土层压实铺底，上层铺设两层防水油毡，然后在底部和四周采用C30抗渗混凝土进行浇筑，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰消毒药，将动物尸体及相关动物产品投入坑内后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，需用黏土填埋压实并封口，最上层距离地面1.5m以上，在井附近设立警示标志。
（3）生活垃圾

本项目劳动定员6人，生活垃圾按0.5kg/（人•d），则生活垃圾产生量约为1.095t/a。场区内设垃圾桶统一收集生活垃圾，委托环卫部门定期清运。

6.2.6.2危险废物

养殖防疫过程中产生少量药品内包装，根据《国家危险废物名录》（2021），医疗废物危险废物编号为HW01（废物代码为841-005-01药物性废物）。类比同类型项目，医疗废弃物产生量约为1.5t/a。项目医疗废物贮存间面积设置为10m2，医疗垃圾临时贮存间的建设应按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》 的要求设置。贮存间地面必须防渗，要求渗透系数≤10-10cm/s。 临时贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。兽医室产生的医疗废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。

根据《医疗废物管理条例》中的要求，本项目产生的医疗废物经临时储存后委托有医疗废物处置资质的单位进行集中清运处理。

    综上所述，本项目牛粪以及生活垃圾等均得到妥善处置，对周边环境影响较小。病死牛及胎衣运至安全填埋井进行安全填埋处置，对环境影响较小；防疫产生的少量医疗废物暂存在医疗废物贮存间，医疗废物暂存间地面和墙裙做重点防渗，暂存间做到防渗透、防扬散、防流失，及时交有危废处理资质单位处理，转移联单管理，泄漏风险极小，不外排周边环境，对周边环境无影响。
6.2.7土壤环境影响预测与评价

6.2.7.1区域土壤现状调查

根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）和国家土壤信息服务平台提供的数据，本项目调查和评价范围存在一种土壤类型为草甸盐土，见下图。
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图6.2-6 土壤类型图
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图6.2-7    区域地质类型图

地形地貌五原县在大地构造单元上，属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为湖积冲积砂质黏土Q4l+al。砂层层理清晰，厚度10-70米。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为Q1-2灰、灰白色粉砂质泥层、细砂层、顶部为砾岩层。

6.2.7.2影响与识别

（1）影响类型与影响途径

根据工程分析结果，本项目土壤环境影响类型与影响途径见表6.2-16。经分析，本项目施工期主要工程内容为设备安装等，因此对土壤的污染影响很小。本工程对土壤环境的影响主要集中在运营期，牛舍、堆粪场恶臭气体排放可能会在厂区及周边区域发生大气沉降情况，对土壤环境造成影响；当堆粪场防渗层发生破损，污染物将垂直入渗进入土壤，对厂区内土壤环境产生直接影响。因此，本项目土壤环境影响类型属于污染影响型。
表6.2-16 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	
	
	
	

	运营期
	√
	√
	√
	

	服务期满后
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打 “√ ，列表未涵盖的可自行设计


（2）影响源及影响因子

根据本项目工艺流程和工程布局识别本项目对土壤的影响，识别结果见表6.2-17。

表6.2-17 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	污染因子
	备注

	堆粪场
	粪污处理
	地面漫流
	NH3-N
	尿液漫流，若不及时发现，经长期积累对土壤环境影响较大

	
	
	垂直入渗
	
	防渗破损容易持续泄漏，若不及时发现，经长期积累对土壤环境影响较大

	安全填埋井
	病死牛及胎衣处理
	
	病菌
	防渗破损容易持续泄漏，若不及时发现，经长期积累对土壤环境影响较大

	医疗废物暂存间
	医疗废物暂存
	
	药品成分
	防渗破损容易持续泄漏，若不及时发现，经长期积累对土壤环境影响较大

	养殖区恶臭气体
	养殖区
	大气

沉降
	NH3、H2S
	污染物主要为气态物质，大气沉降很微弱，连续排放，经预测污染物落地浓度较低，对表层土壤污染很小


由土壤污染风险识别结果可知：厂区涉及大气沉降的主要为牛舍和堆粪场恶臭气体，废气中污染物浓度低，对表层土壤污染很小；堆粪场设置围堰，地面漫流对土壤影响较小。厂区土壤主要污染途径垂直下渗，污染源为堆粪场、安全填埋井和医疗废物暂存间，堆粪场发生泄漏难以及时发现，可能会导致污染物下渗进入土壤环境，对土壤环境污染风险较大；安全填埋井中的病死牛可能携带病菌，填埋井发生渗漏难以及时发现，可能会导致病菌下渗进入土壤环境，对土壤环境污染风险较大；医疗废物属于危险废物，携带有药物成分，医疗废物暂存间发生渗漏可能导致污染物下渗进入土壤环境，对土壤环境污染风险较大。

6.2.7.3土壤环境影响分析

（1）大气沉降影响分析

由上述污染风险识别结果可知，发生大气沉降的主要为养殖区和堆粪场的恶臭气体，其中污染物主要为NH3和H2S，对表层土壤污染很小。因此，发生大气沉降时对土壤的影响也很微弱。

（2）垂直入渗影响分析

当堆粪场、集粪池、安全填埋井和医疗废物暂存间的防渗层发生破损，污染物将垂直入渗进入土壤环境。由于土壤的吸附作用和微生物的降解作用，污染物能够得到自净，但事故工况导致大量污染物进入土壤，将破坏土壤的生态结构，使其自净能力丧失。

针对本项目堆粪场、集粪池、安全填埋井和医疗废物暂存间应加强管理，定期检查，发现问题及时及时处理。分别严格按照一般防渗区和重点防渗区进行防渗，因此，当以上区域发生渗漏情况不会对土壤环境产生明显不利影响。

地面漫流

本项目堆粪场南、西、北三侧设围堰（高约1.5m），同时设置雨水导流沟，底部采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；发生地面漫流的可能性较小，对土壤环境影响较小。

经以上分析，本项目对土壤环境的影响较小，从土壤环境保护的角度，工程的建设是可行的。

本项目土壤环境影响评价自查调查表见表6.2-18。

表6.2-18 本项目土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型□；两种兼有(
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地(；未利用地(
	

	
	占地规模
	（31623）m2
	

	
	敏感目标信息
	无
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（）
	

	
	全部污染物
	—
	

	
	特征因子
	—
	

	
	所属污染环境影响评价项目类别
	I类□；II类(；III类(；IV类□
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感□；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级□；二级(；三级(
	

	现状调查内容
	资料收集
	a)(；b)(；c）(；d)(
	

	
	理化性质
	/
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	3
	/
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	/
	/
	/
	

	
	现状监测因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018中的基本项目和特征项pH；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值基本项目
	

	现状评价
	评价因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018中的基本项目和特征项pH；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值基本项目
	

	
	评价标准
	GB15618(；GB36600(；表D.1□；表D.2□；其他（pH）
	

	
	现状评价结论
	项目区内建设用地部分土壤环境各监测因子符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018中的筛选值；其他农用地和未利用地部分土壤环境监测因子符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中的风险筛选值其他用地标准
	

	影响预测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（定性描述）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（ ）

影响程度（ ）
	

	
	预测结论
	达标结论：a) ( ；b) □；c）□

不达标结论：a)□；b)□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1
	pH、氨氮
	必要时开展
	

	
	信息公开指标
	监测点位信息、监测项目、监测结果
	

	评价结论
	采取环评提出的措施，影响可接受
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


6.2.8运营期生态环境影响分析 

运营期对生态环境产生的影响主要表现为对土地利用格局的改变，对动植物的影响，对土壤污染影响。

6.2.8.1土地利用影响评价 

项目的建设使土地利用格局发生了变化，这一变化将使区域内局部地块的功能彻底发生改变。项目用地性质为设施农用地，土地利用类型主要为其他农用地、建设用地和未利用地，项目建设使得生态景观更加破碎化，项目区域内生态环境生产能力下降。

6.2.8.2对动植物的影响分析 

本项目的建设对部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等受到一定的限制。但评价区内无野生动物保护区、无国家级、省级保护动物，也不是动物迁徙地带，本项目的建设不会对连通性造成影响，基本不会对动物的生存、迁徙、生育、繁殖产生影响。对项目占地范围内的168.37亩地，采取防护措施，防止运营过程中造成破坏。 

6.2.8.3 对土壤的污染影响分析 

本项目为养牛场，其畜禽粪便、尿液等产生的固液废物，全部以肥料的方式处理。堆肥发酵产生的农肥还田使用在提高当地农灌区土壤有机养分之外，会对当地土壤的理化性质机构发生变化，若堆肥工艺管理不当会使残留的重金属，抗生素类等污染物进入土壤，进而被农作物吸收，间接对人体产生影响。

本项目对生态环境可能造成的影响分析，建设单位主要采取在牛场周围及场内种植对硫化氢等有害气体吸收能力较强的树木，以吸收有害气体，杀灭细菌，降低其在周围环境中的浓度。对各处可能产生地下水污染的粪污处理区域采取防渗措施，阻止其下渗污染。通过各项防污防渗措施后，项目对生态环境的影响可以得到控制。 

随着工程投入生产，项目提出的绿化工程实施，通过对各区域绿化和植被恢复工作，项目区植被覆盖率明显增加，这将改善区域生态环境和局地小气候，减少风力，提高土壤蓄水保肥能力，有利于自然植被恢复和防止水土流失及土地沙漠化加剧，对区域生态环境产生一定的有利影响。项目排放污染物类型较少，同时均采取相应的防治措施，能够达标排放，对周边农作物影响较小。

6.2.8.4 农业生态环境影响分析 

项目通过对养殖产生的粪污进行减量化、无害化、资源化综合利用，构建肉牛养殖→肥料→还田还林，对改善项目区域农业生态环境将产生积极作用。

7环境风险影响分析

7.1评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

7.2评价工作程序
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7.3风险评价的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

7.4风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中所规定的判定原则，环境风险评价工作等级按下表进行确定。

表7.4-1  环境风险评价工作等级划分判据
	环境风险潜势
	Ⅵ、Ⅵ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中附录B中所列的突发事件风险物质，确定本项目的原料、辅料、中间产品、产品及废物等物质中风险物质主要是硫化氢及氨气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中附录B突发事件风险物质及临界量表B.1中可知，硫化氢临界量为2.5t，氨气的临界量为5t，本项目Q值如下表所示。

表7.4-2  Q值的确定

	名称
	临界量（t）
	实际数量（t）
	储存方式
	Q

	硫化氢
	2.5
	/
	本项目硫化氢和氨气来自牛舍、堆粪场，不储存
	/

	氨气
	5
	/
	
	

	合计
	/
	/
	/
	/


根据上表可知，本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中规定，当Q<1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表7.4-1，当环境风险潜势为Ⅰ时，风险评价等级确定为简单分析，应对事故影响进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。
7.5风险识别

建设项目风险识别范围包括：生产设施的风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，其中生产设施风险识别包括生产装置和储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

7.5.1风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目重点关注的危险物质为硫化氢及氨气。其危险性见表7.5-1~7.5-2。

7.5-1 氨气的主要理化和危险特性

	标识
	英文名：ammonia
	危险性类别：第2.3类有毒气体

	
	分子式：NH3
	CAS号：7664-41-7

	
	分子量：17.03
	国标编号：23003

	理化性质
	外观与性状
	在大气中，无色有刺激性恶臭的气体

	
	熔点
	-77.7℃
	相对密度（水=1）
	0.82（-79℃）

	
	沸点
	-33.5℃
	相对密度（空气=1）
	0.6

	
	蒸汽压
	506.62kPa（4.7℃）
	溶解性
	易溶于水、乙醇、乙醚

	
	主要用途
	用作制冷剂及制取铵盐和氮肥

	健康 危害
	侵入途径
	吸入

	
	健康危害
	低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。

	燃烧爆炸危险特性
	危险特性
	与空气混合，含氨量为15.7﹪～27.4﹪时，遇到电焊、气割、气焊、电器线路短路等产生的明火、高热能，在密闭空间内有爆炸、开裂的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	燃烧（分解）产物
	氧化氮、氨

	泄漏 应急 处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗；就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min；就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	消防措施
	有害燃烧产物：氧化氮、氨。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火，切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

	接触控制/个体防护
	最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：30     前苏联MAC(mg/m3)：20

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备。

监测方法：纳氏试剂比色法。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。


7.5-2硫化氢的主要理化和危险特性

	物质名称    硫化氢              分子式：H2S                 危规号：21006

	物化特性

	沸点
	-60.4℃
	饱和蒸汽压(kPa)
	2026.5（25.5℃）

	饱和蒸气压（kPa）
	4053（16.8℃）
	熔点（℃）
	-85.5℃

	蒸气密度（空气=1）
	1.19
	溶解性
	溶于乙醇、水

	外观与气味
	无色有恶臭气味

	火灾爆炸危险数据

	闪点（℃）
	〈-50
	爆炸极限
	4.0% ~46.0%

	灭火剂
	雾状水、泡沫

	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	反应活性数据

	稳定性
	不稳定
	
	避免条件
	受热

	
	稳定
	√
	

	禁忌物
	强氧化剂、碱类
	燃烧（分解）产物
	氧化硫

	健康危害数据

	侵入途径
	吸入
	√
	皮肤
	√
	口
	

	急性毒性
	LD50
	无资料
	LC50
	444ppm（大鼠吸入）

	健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。高浓度时可直接抑制呼吸中枢，引起迅速窒息而死亡。当浓度为70～150mg/m3时，可引起眼结膜炎、鼻炎、咽炎、气管炎；浓度为700mg/m3时，可引起急性支气管炎和肺炎；浓度为l000mg/m3以上时，可引起呼吸麻痹，迅速窒息而死亡。长期接触低浓度的硫化氢，引起神衰症候群及植物神经紊乱等症状。

	泄漏紧急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，注意收集并处理废水。抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

	储运注意事项：易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	防护措施

	职业接触

限值
	中国MAC   10mg/m3

	工程控制
	严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统

防护
	空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。
	眼防护
	戴化学安全防护眼镜。

	手防护
	戴防化学品手套。
	身体防护
	穿防静电工作服。



	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。


7.5.2生产设施危险性识别

本项目主体工程营运过程中不涉及有害、危险物质，使用的设备也为安全性较高的设备，因此，主体工程不存在环境风险。其他工程风险识别如下：

堆粪场：防渗层破损发生渗漏，导致污染物下渗，将会对地下水、土壤污染。

医疗废物、病死牛及胎衣：本项目养殖过程产生病死牛及胎衣、医疗垃圾等危险废物，可能携带易于传播的病原菌，一旦处理不当，可能造成大规模疾病疫情爆发，严重时可造成人与人之间的传播；

7.5.3风险识别结果

本项目的环境风险识别结果见表7.5-3。

表7.5-3  环境风险识别结果

	序号
	风险源
	风险事故概述

	1
	堆粪场
	防渗层破损，导致污染物下渗造成地下水污染；

	2
	医疗废物暂存间
	本项目养殖过程产生病死牛、医疗垃圾等危险废物，可能携带易于传播的病原菌,一旦处理不当，可能造成大规模疾病疫情爆发，严重时可造成人与人之间的传播

	3
	病死牛及胎衣
	


7.6环境风险分析

7.6.1堆粪场泄漏环境影响分析

当堆粪场防渗层破损，导致污染物渗漏时，未处理的粪污直接渗入到周边农用地，由于废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化，并可能通过雨水径流排入地表，最终汇入乌梁素海。本项目在堆粪场下游设置地下水监测井，一旦发生非正常工况泄漏，通过监测井及时发现监测井水质中NH3-N浓度逐渐升高时，及时检查堆粪场防渗层是否破损，同时，定期对堆粪场检修，发生泄漏的可能性较小，本项目废水泄漏对地下水及土壤环境影响较小。
如遇暴雨天气，雨量集中，且较大，极易对堆粪场造成冲刷，造成污染物外泄，从而对下游水体造成不利影响，本项目养殖场的排水系统实行雨污分流，避免雨水进入堆粪场，同时排污系统全部设为暗管，避免雨水进入排污管内，采取以上措施后，暴雨天气不会造成污染物外泄，对环境影响较小。

7.6.2疫情传播事故分析

本项目主要进行牛的养殖，病死牛不按国家规定进行无害化处理，极易造成重大动物疫病和人畜共患病的扩散蔓延，特别是病死牛流人市场，直接危害人民群众的身体健康。生产区虽然位于农村地区，但如果发生疾病传播，形成大规模疫情爆发情况，造成重大人群健康影响，对社会环境影响也是极大的。医疗废物处置不当一旦处理不当，可能造成大规模疾病疫情爆发，严重时可造成人与人之间的传播。

本项目病死牛及胎衣运至安全填埋井进行安全填埋处置，填埋井已按要求采取了防渗措施及消毒措施；医疗废物暂存在医疗废物暂存间，暂存间的地面及墙裙均采取了防渗措施，采取以上措施，病死牛及胎衣、医疗废物对人群及社会环境影响较小。

7.6.3火灾、爆炸事故影响分析

1、燃烧情况分析：硫化氢、氨气聚集时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。牛舍保持通风、干燥，有效降温，定期喷洒生物除臭剂除臭；堆粪场定期喷洒除臭剂，发生聚集的可能性较小，对环境影响较小。

2、爆炸情况分析：由于安全措施的设置，爆炸的几率很小。

7.7风险防范措施

7.7.1堆粪场防渗层破损及废水泄漏风险防范措施

（1）本项目堆粪场均按照重点防渗要求做了防渗处理，底部采用30cm厚防渗混凝土防渗，发生泄漏可能性很小。

（2）本项目废水主要来源为生活污水及牛的尿液，主要污染物为COD、氨氮等常规污染；本项目牛尿液随牛粪排至堆粪场经堆肥发酵无害化处理后外售周边农户用于农田施肥，堆粪场严格按照要求进行防渗，渗漏的可能性较小；生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理，不外排，产生量较小，少量泄漏进入土壤可能造成短暂污染，通过土壤净化，能够很快恢复，不会造成大面积土壤、地下水污染。

（3）在堆粪场下游10m处设置地下水监测井，一旦发生非正常工况泄漏，及时检查堆粪场设施及设备。

（4）定期对堆粪场的进行检修，发现裂缝及时修补。发现泄漏点，及时进行采取堵漏措施;定期对泄漏情况进行检查、统计经常发生泄漏的地方后，加强对其的巡逻和检查。

（5）认真贯彻执行公司制定的管理制度，对操作工进行技术培训，树立清洁生产的观念；

7.7.2泄漏、爆炸及火灾防治措施
在总图布置中，建议企业将堆粪场布局在距离办公生活区较远的地方，充分考虑建筑物的防火间距、安全疏散以及自然条件等因素，合理进行功能分区； 并设防护带和绿化带，要求符合《建筑防火设计规范》 (GB50016-2014)。

工作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，防止气体泄漏到工作场所空气中。

避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

（4）一旦发生硫化氢、氨气聚集，迅速撤离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源；

（5）本项目牛舍及堆粪场定期喷洒除臭剂，加强通风，因此，硫化氢、氨气产生量较小，保证硫化氢、氨气不聚集，发生火灾爆炸的事故较小。

7.7.3医疗废物贮存间防范措施

鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，要求具体采取如下的措施进行防范。

（1）应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集;放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法

操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。

收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

（4）有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。

（5）场区内建设具备“地面防腐、硬化”措施的暂存场

暂存场周边设围明显的危险废物识别标识并加强管理，暂存桶应存放在医疗废物暂存间，定期对医疗废物暂存间进行消毒和清洁，医疗废物储存于医疗暂存桶并按照医疗废物暂存要求定期交由危废资质单位处理。

（6）建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

③地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒；

④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑤库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑥应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求。

（7）应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

7.7.4动物疫病防治措施

根据《中华人民共和国动物防疫法》及其他相关管理办法的要求，本项目的生产经营活动采取以下措施保障动物疫病的防治：

加强员工防疫知识和兽医法规的教育；

对养殖场进行科学的选址规划和布局，远离人口聚集区，在厂区内设置严格管理的消毒设施；

完善隔离制度，粪污和动物运输通道分离，人畜分离，加强生产区人员及其他动物的出入管理，各生产厂房入口处设置消毒设施并严格执行消毒制度，落实动物尸体无害化处理；

加强影响疾病发生和流行的饲养管理因素，主要包括饲料营养、饮水质量、饲养密度、通风换气、防暑或保温、粪污处理、环境卫生和消毒、圈舍管理、生产管理制度、全进全出制度、技术操作规程以及患病动物隔离检疫等内容，防治病原微生物在不同批次群体中形成连续感染或交叉感染；

做好疫情报告和疫情诊断工作，迅速全面准确的将疫情报告给主管防疫部门，以便畜禽防疫检疫机构及时正确的做出诊断，提出并实施防治办法，控制疫病的蔓延扩散；

在发生疫病后，严格按照相关防治处理方案做好隔离、封锁、扑杀和疫病的净化；

建立疫病报告制度。养牛场要实行规范化管理，每栋牛舍内牛的数量、精神状况、发病死亡情况、饲料消耗、粪便性状每天都应加以记载，发现有病牛、死牛，要及时向当地兽医部门报告，以便及早确诊，采取适当措施，减少损失。  

做好家禽的免疫接种工作，尤其是对易感畜群，要做好群体防治，必要时使用免疫增强剂，在使用药物的同时，也要做好药物消毒检查,确保药物的安全。

7.8风险应急预案

根据原国家环保局环管字第057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定应对重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐含的实施方案及突发性事故的应急办法等。本项目应建立重大事故管理和应急计划，设立公司急救指挥小组和事故处理抢险队，并和当地畜牧部门、环保局建立正常的定期联系，突发事故应急预案框架见表7.8-1。

表7.8-1  突发事故应急预案
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

	2
	危险源概况
	评述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	堆粪场、牛舍、安全填埋井、医疗废物暂存间

	4
	应急组织
	厂指挥部——负责全厂全面指挥
专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理
地区指挥部——负责场区附近地区、全面指挥、救援疏散
专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍支持

	5
	应急状态分类及应急响应程度
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程度

	6
	应急设施、设备与材料
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器、防止疫病扩散的应急设施、设备与材料，主要是消毒药品、防毒面具和防护服装

	7
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施

	8
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施
	事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗 救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人

员撤离组织计划及救护

场区邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织及救护

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程度：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警

戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练

	13
	公众教育和信息
	对场区邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管

理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


7.9风险评价要求及结论

 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对人民生命财产的危害及对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实，为进一步减小事故的发生，减缓本项目在建设、运行过程中对环境的潜在威胁，建议建设单位采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对风险予以重视。本项目风险源主要为堆粪场污染物下渗，将会对地下水、土壤污染。硫化氢、氨气聚集发生火灾爆炸事故；医疗废物及病死牛处理不当，可能造成大规模疾病疫情爆发，严重时可造成人与人之间的传播。建设单位必须要严格按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施，将事故发生的概率降至最低，采取有效的风险应急预案，可以将本项目风险事故对环境影响控制在可接受范围内。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 A 要求，按照以上环境风险分析基本内容，填写下表7.9-1。

表7.9-1 环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目

	建设地点
	五原县新公中镇光明村三社

	地理坐标
	经度
	108°4′14.14
	纬度
	41°10′50.87″

	主要危险物质及分布 
	本项目涉及的风险物质为硫化氢、氨气，本项目硫化氢和氨气来自牛舍、堆粪场，不储存

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	堆粪场防渗层破损导致污染物下渗，将会对地下水、土壤污染。硫化氢、氨气聚集发生火灾爆炸事故；医疗废物及病死牛处理不当，可能造成大规模疾病疫情爆发，严重时可造成人与人之间的传播

	风险防范措施要求
	详见7.7章节

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

综合分析本项目使用的原辅材料的规模及物理化学性质、毒性指标和危险特性等，确定本项目涉及的风险物质为硫化氢及氨气，根据前文分析，Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中附录C中规定，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；


8 环境保护措施及其可行性分析

8.1 施工期污染防治措施及其可行性分析
8.1.1施工期大气污染防治措施及其可行性分析

1）施工扬尘防治措施

施工扬尘对施工区环境空气影响较突出，尤其对现场施工人员以及周围居民危害较大，为控制及治理扬尘污染，施工开发单位应采取如下控制及防治措施：

（1）施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短，以防尘扩散。

（2）对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘。
（3）建筑垃圾、渣土等及时运走，不宜长期堆积。
（4）应限制车速，施工场地出口设水池，车辆驶出施工场地时经过水清洗后可清除车轮上所沾泥土，减少行驶产生的扬尘。
（5）加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；

（6）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘环境影响。
（7）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

2）施工废气防治措施

施工废气主要包括：各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气。主要污染物为：NOx、CO和碳氢化合物（HC）等。加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。施工过程中，禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

在采取上述措施后，可显著减轻施工活动对环境空气质量带来的不良影响，措施可行。
8.1.2施工期噪声防治措施及其可行性分析

施工过程中产生的噪声主要来自施工机械和车辆等，施工单位应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工，并采取以下措施。

①合理安排施工作业时间，禁止22：00到次日6：00施工，如有特殊原因需夜间施工时，必须提前到有关部门办理相关审批手续，才能进行施工。

②尽量采用低噪音的设备，对噪声较高设备，采取必要的临时性减振、降噪措施，保证建筑施工场界噪声达标；

③加强对施工工人的素质教育，以减少施工工人违反操作规程及工作时间制度操作造成的噪声扰民现象。

本项目施工场地距离最近的敏感目标为项目区西南侧96m的旧圪旦，严格落实以上措施后，施工噪声对周边保护目标影响较小。同时施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失，因此，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。
8.1.3施工期废水防治措施及其可行性分析

施工期废水主要有施工废水和生活污水，施工单位将采取下列减缓措施，以使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。

①严禁施工废水乱排、乱流。

②施工场地应及时清理，施工废水由于SS含量较高，必须经临时沉砂池处理后进行回用，主要用于场地周边道路及绿化洒水。

③施工单位应对员工进行基本环保知识培训，提高环保意识和责任。

④施工期生活污水经防渗旱厕收集后定期清掏，不外排。

针对施工废水、施工生活污水分别采取措施后，各废水均能得到有效处理，施工期不排放污水，全部回收利用，对项目区周边水环境基本没有影响，技术可行，经济合理。

8.1.4 施工期固体废物防治措施及其可行性分析

项目产生的固体废物主要为基础开挖的挖方弃土、施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

①建设单位应完善施工管理，做到文明施工，加强对建筑垃圾管理，运到有关部门指定的填埋场地堆放，严禁野蛮装运和乱倒乱卸；

②本项目产生的建筑垃圾主要为碎砂石、砖、混凝土等。对于具有回收利用价值的建筑固体废弃物，如钢筋等须回收利用，避免浪费；不具备回收利用价值的建筑垃圾禁止与生活垃圾混合处置或随意丢弃，要集中收集、统一清运，在综合执法局的指导下运至指定的建筑垃圾处置点处置；

③施工工人产生的生活垃圾，生活垃圾应日产日清，统一由环卫部门清运处理，以避免对周围环境造成影响。

本项目施工固废处理措施合理可行，各固体废物均能得到妥善处置。

8.1.5施工期生态保护措施及其可行性分析
为减少工程施工期的生态环境影响，应加强下列生态保护措施，具体如下：

（1）加强施工人员的环保措施的宣传教育及相关培训，让他们充分认识到环保工作的重要性，使环保措施落到实处；

（2）施工机械和施工人员应严格控制在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被；

（3）爱护生态环境，禁止破坏施工范围以外的植被；

（4）合理安排施工时间，定期洒水抑尘，减少施工扬尘污染；

（5）加强施工期的监理工作，确保施工过程中产生废水、废气、废渣、噪声等环保治理措施落实到位。
本项目施工期采取的生态保护措施可行，可降低施工活动对生态环境的影响。

8.2运营期污染防治措施及其可行性分析

8.2.1废气污染防治措施及其可行性分析

8.2.1.1饲料加工粉尘污染防治措施

项目精饲料主要为外购的成品袋装饲料，为按照一定比例将喷浆玉米皮、压片玉米、棉粕、麸皮、豆粕、青贮料以及各种添加剂混合而成的预混料。项目每日将精饲料以及项目储存的青储料、青干草投入饲料搅拌机搅拌成牛口粮，各物料一般都有一定的湿度，粉尘产生量较少，项目配料时间为2h/天，且饲料加工车间全封闭无通风口，饲料配制期间门窗紧闭，排放粉尘90%沉降于车间内，10%无组织排放。因此粉尘产生量非常少，对环境影响也较小，根据预测结果，最大地面落地浓度为2.79E-02mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值，措施可行。

8.2.1.2牛舍恶臭气体污染防治措施

养殖场恶臭气体来源复杂， 单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害， 保证人畜健康， 促进畜牧业生产的可持续发展。

恶臭防治措施如下：

1、牛粪日产日清

牛粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此牛舍内每天要进行3次粪便清理，在牛舍内加强通风，加速牛粪干燥，可有效减少牛粪恶臭污染。

2、科学的设计日粮，提高饲料利用率

设计日粮组成，适量降低日粮中营养物质（主要是氮和磷）的浓度，采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮，以减少氮和磷的排放。

（1）在牛饲养技术中，牛的饲养阶段和日粮的养分含量均按照牛饲养标准确定不变，日粮配合应选择常用的能量饲料、蛋白质饲料、矿物质、维生素饲料和营养性的添加剂饲料。饲料喂量应控制在正常采食量的80%，即喂八成饱。使牛从小开始就供给其充分的青、粗饲料并实行限制饲喂。有了健康的肠胃和丰富的肠内微生物，牛的消化吸收力强，排出的粪便臭味少。

（2） 降低日粮中营养物质（主要是氮和磷）的浓度。据研究资料，日粮中营养物质（主要是氮和磷）的不同降低，对氮和磷的排放有如下关系：

a、降低蛋白水平2.6%，可使氮排出量减少31.5%；

b、降低日粮4%蛋白质，补足4种必需AA（合成赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸和色氨酸），可降低空气中69%氨，减少牛舍臭气；

c、选用含硫量低的原料，配制低含硫量日粮，总硫和硫酸盐排泄量减少30%，减少 H2S的排放。

3、定期喷洒生物除臭剂

本项目除臭剂采用生物除臭剂，根据查阅相关资料，生物除臭剂能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，除臭率和抑蝇率达 70%以上，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染，其适用于大中型养殖场、垃圾中转站、垃圾填埋场等多种场所。圈舍除臭使用方法：将除臭剂稀释100倍，用喷雾器均匀喷洒圈舍各部位(包括地面、角落、粪尿槽等)。初期7天喷一次，连续喷洒2~3次后，待臭味减轻可10~15天喷一次，本环评要求夏季每7天喷洒一次，其他季节每12天喷洒一次除臭剂，将部分臭气成分氧化为少臭或无臭物质，本项目全年工喷洒36次；1kg除臭剂可喷洒200m2，本项目养殖区及堆粪区占地面积为64063.17m2，每次喷洒除臭剂需要除臭剂的用量为320.3kg，本项目除臭剂年用量为11530.8kg（11.53t）

4、加强绿化

加强养殖场绿化，种植绿色植物，通过光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空气中的有毒有害气体，达到净化空气的目的。绿化植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用。此外，场内还应尽可能多种花草、果树。各季的果树花和花卉香味可以降低或减轻恶臭味在空气中的浓度，达到防护的目的。据调查，有害气体经过绿化地区后，至少有25%被吸收，恶臭可减少50%。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带，还能净化、澄清大气中的粉尘，类比可知减少35%-67%；与此同时，也减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22%-79%， 甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

①本项目在厂界均设置绿化隔离带。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不 仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用本地乡土树种。

 ②在办公区、职工生活区设置绿化带，场内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层。在防护距离内，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

合理布局 

平面布置应将易产生恶臭的建构筑物设置在下风向或侧风向，生产区和办公区分开，并设置防护林带，以减小恶臭对办公生活区的影响。

安全管理 

在本项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行，确保对恶臭的监测、控制、防治作用落实到位。   

通过以上措施可减少养殖区的臭味产生，根据预测结果，恶臭气体最大落地浓度出现在下风向63m处，H2S最大地面落地浓度为7.41E-04mg/m3，最大浓度占标率为7.41% ，NH3最大地面落地浓度为7.41E-03mg/m3，最大浓度占标率为3.7% ；NH3、H2S排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的新改扩建限值要求，综上所述，牛舍采取人工清粪+严格控制通风+喷洒高效生物除臭剂+加强厂区绿化措施可行；堆粪场采取喷洒高效生物除臭剂+加强厂区绿化措施可行。

8.2.2废水污染防治措施及其可行性分析

本项目运营期废水主要有牛的尿液及生活污水。

本项目采用人工清粪工艺收集牛粪，牛舍内每天要进行3次粪便清理，牛尿液随粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。

生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理，满足五原县新公中镇污水处理厂入水水质标准《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值。

五原县新公中镇污水处理厂建设规模近期(2020年) 为375吨/日，远期(2030年)为715吨/日。五原县新公中镇污水处理厂进水水质要求满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），其中B等级水质要求为CODcr≤500mg/L，BOD5≤350mg/L，NH3-N≤45mg/L，SS≤400mg/L，动植物油≤15mg/L。

本项目生活废水及经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B级标准，满足五原县新公中镇污水处理厂进水水质要求。同时本项目生活污水产生量为0.38m3/d，占五原县新公中镇污水处理厂处理负荷的0.1%，所占比例较小。因此，本项目生活废水及经化粪池处理后排入五原县新公中镇污水处理厂是可行的。

本项目废水均合理处置，不外排，废水处理措施可行。
8.2.3地下水污染防治措施及其可行性分析

8.2.3.1源头防控措施

源头控制措施：主要包括牛舍、化粪池、集粪池、堆粪场、医疗废物暂存间、安全填埋井等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。本项目评价区包气带防污性能一般，在制订防渗措施时要从严要求。通过在污染区地面进行防渗处理，防止地面的污染物渗入地下。

8.2.3.2分区防控措施

根据粪污处理的过程和生产功能单元所处的位置，场区可划分为一般污染防治区和重点污染防治区。

一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

本次评价根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染特性，以及生产装置、辅助设施及公用工程可能泄漏特殊的性质将污染区分为一般污染防治区（防渗区）和重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案：

表8.2-1     本工程防渗区域划分一览表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物

类型
	装置或设施

	重点防渗区
	弱
	难
	持久性有机污染物
	医疗废物暂存间、安全填埋井

	一般防渗区
	弱
	难
	其他类型
	牛舍、特殊牛舍、堆粪场、集粪池、化粪池

	简单防渗区
	—
	—
	—
	办公生活区、草料棚、饲料加工车间、青贮窖等


（1）重点防渗区

重点防渗区主要为医疗废物暂存间、安全填埋井，其中医疗废物暂存间采用2mm厚HDPE膜+30cm厚防渗混凝土防渗，安全填埋井底部采用0.5m厚黏土层压实铺底，上层铺设两层防水油毡，然后在底部和四周采用C30抗渗混凝土进行浇筑，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

（2）一般防渗区

一般防渗区主要为牛舍及运动场、特殊牛舍、堆粪场、集粪池、化粪池，其中化粪池为玻璃钢结构，其余设施采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区

简单防渗区主要包括办公生活区、草料棚、饲料加工车间、青贮窖等，采取混凝土做一般地面硬化。

采取上述措施后，可最大限度降低污染物渗漏风险，同时由于在设计、施工中采取了严格的防渗、防腐措施，产生废水或废液渗入地下水的可能性很小，因此本项目营运期对地下水环境的影响很小。

本项目分区防渗图见图8.2-1。
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图8.2-1   本项目分区防渗图



8.2.3.3地下水监测与管理

为及时而准确的掌握项目场区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，为此建议：在项目场区建设过程中及投产运行期，建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控网点，建立完善监测制度。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，三级评价的建设项目，跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。因此本项目按照导则要求在堆粪场下游10m处设置1眼地下水监控井。
①监测井的布设：在堆粪场下游10m处设置1眼地下水监控井，地理坐标为东经108°4′26.24″，北纬41°11′0.09″。监测井设置遵循溶质迁移的水流路径，兼顾考虑粪污区位置，以便一旦发生泄漏，可第一时间观测到地下水污染情况，并进行抽水，最大程度地减少地下水污染范围。

②监测层位：第四系松散岩类孔隙潜水。

③监测频率：在正常工况下，每年监测1次。发生事故后应加密监测，每周监测1次，直到污染消除。

④监测项目：根据场内污染物分析，污染源产生的污水特征，确定地下水监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、氯化物、铁、锰、汞、砷、铜、锌、铅、镉、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、挥发性酚类、氰化物、六价铬、碳酸盐碱度、重碳酸盐碱度、细菌总数、总大肠菌群共计31项。

8.2.3.4地下水环境跟踪监测与信息公开计划

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。
8.2.3.5应急响应

为了防止风险事故状态下对地下水产生污染，项目场区应当事先制定相应的突发地下水污染事件风险应急预案，一旦发现地下水遭受污染，立即启动应急预案，首先切断泄漏源，立即对渗漏处进行封堵，并启动下游观测井作为抽水井，将污染的地下水抽出，若抽水难以控制污染物向下游迁移的趋势，可在综合考虑经济可行性、技术可行性以及环境效益的前提下，在污染物下游设置隔水帷幕，阻止污染物向下游迁移；或设置可渗透性反应墙进行原位修复。

8.2.4噪声污染防治措施及其可行性分析

8.2.4.1噪声治理措施技术

本项目优先选用低噪声设备，加强设备维护保养，经厂房隔声、基础减振及距离衰减可实现场界噪声达标，项目应本着保护场区环境，保护工人身心健康的原则出发，从声源控制、噪声传播途径及受声体个人保护三方面对项目噪声进行控制。同时，要加强运行期设备维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

8.2.4.2噪声治理措施技术可行性分析

本项目运行期噪声本项目噪声主要来自粉碎机、混合机、水泵、风机、排风扇、清粪车等机械设备运行时产生的，噪声属于物理性污染，其污染状况与噪声源、传播途径、接受者均有一定的关系。噪声传播途径包括反射、衍射等等形式的声波行进过程。噪声控制的原理,也就是在噪声到达接受者之前，采用阻尼、隔声、消声器、个人防护和建筑布局等措施，尽量减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对接受者的影响，这样则可达到控制噪声的目的。根据上述原理，建设单位将采取以下防护措施：

（1）控制噪声源

对产生噪声的设备，如粉碎机、混合机、水泵、风机、排风扇、清粪车等进行控制。对于声源的控制，主要包括选择低噪声设备，加盖隔音罩进行防护等具体措施。为有效降低噪声对环境的影响，本项目选用低噪设备，并加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良备的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高；对于风机、空压机等高噪声设设置独立的机房。做好各种减振、隔声、吸声、消声措施，如装备防震垫、隔声罩和消声器等。

（2）控制噪声传播途径

合理布局噪声源，在进行工艺设计时，合理布局，经过厂房的隔声，可大大降低厂界噪声的声压级。

综上所述，本项目通过采取.上述各项减振、隔声、吸声等综合治理措施，设备产生的噪声可以大大削减，确保场界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，因此，本项目噪声治理措施可行。

8.2.5固废污染防治措施及其可行性分析

对固体废物的污染防治，管理是关键。目前，国际上公认的对固体废物的环境管理原则有两项，即“三化”( 减量化、资源化、无害化)原则和全过程管理原则,很多具体的管理原则措施都源于这两条基本原则。本项目固体废物主要来源为牛粪、病死牛尸体及胎衣、医疗废物以及生活垃圾，处理措施如下：

1、牛粪

（1）产生量及去向

本项目年存栏母牛1000头，年出栏肉牛1000头，根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》，肉牛每头每天产生粪便15～20kg，按最大负荷考虑，则牛粪年产生量为14600t/a。本项目采用人工清粪工艺收集牛粪，清出的牛粪运至堆粪场进行堆肥发酵等无害化处理后外售周边农户用于农田施肥。
根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》（2014），“粪便堆粪场周围应设置围堰防治粪便溢流，地面为混凝土挤出，建设防雨棚，顶棚材料可选石棉瓦、彩钢瓦等，立柱可选砖混、钢结构等。粪便堆粪场总容积不得低于土地利用的最大间隔时间内养殖场所产生的粪污的总量，确保不外溢造成污染。一般情况下，粪便堆放场可有效使用容积要求每头奶牛（存栏）不低于0.25m³，每头肉牛（出栏）不低于0.5m³”。本项目拟新建1座堆粪场，占地面积1456.46m2，内分为牛粪临时堆存区和发酵区，南、西、北三侧设围堰（高约1.5m）、雨水导流沟，底部采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。项目母牛存栏1000头，出栏肉牛1000头，经折算后，粪便堆放场可有效使用容积为500m3，本项目拟建堆粪平台占地面积1456.46m2，堆高约2m，容积为2912.92m3，完全可以满足本项目粪便堆放需求。

《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号）中明确，“①鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。”本项目牛粪运至堆粪场进行堆肥发酵等无害化处理后外售周边农户用于农田施肥，因此牛粪处置去向合理，符合相关要求。

（2）固体堆肥工艺可行分析 

牛粪便中含有大量的有机质和氮等植物必需的营养物质，是很好的有机肥料，但其中的营养成分必须经微生物降解腐熟后才能被植物吸收利用。同时，还有病原微生物和寄生虫，如果不加处理直接施用鲜粪尿，则有机质在被土壤微生物降解过程中产 生的热量、氨和硫化氢等物质会对植物根系产生不利，并有可能对环境造成恶臭和污染，因此必须经过无害化处理后才能施用。

常见的固体粪便处理方法有堆肥法、干燥法、焚烧法等。由于好氧堆肥法与其它无害化方法相比，具有省能源、低成本、发酵产物活性强、处理过程养分损失少等优点，并且也可达到去除臭味、灭菌的目的，处理的最终产物较干燥，易包装，因此，对固体粪便采用好氧堆肥法处理是最佳的处置方式。

综上所述，项目用于还田的农肥为发酵降解腐熟的农肥，从工艺及无害化的要求是项目采用堆肥工艺是可行的， 通过以上措施，项目粪便农肥资源化还田利用是可行的。

（3）土地承载力分析

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》第十八条规定：“将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起 传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病”。项目产生的牛只粪便经好氧降解无害化处理施于农田并不超过土地养分需求，不造成环境污染，即属于粪肥还田，而不是向环境排污。 

《畜禽养殖业污染防治技术规范》提出了原则性规定：畜禽养殖场的建设应坚持 “农牧结合、种养平衡”的原则，根据本项目区域土地（包括与其他土地经营者签约 承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。对于无相应消纳土地的养殖场，必须配套建立具有相应加工（处理）能力的粪便污水处理设施或处理（处置）机制。

1） 土地消纳可行性分析

根据《禽畜污粪土地承载力测算技术指南》（农办牧 [2018]1 号）中的相关内容，本项目畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算。

①单头牛排泄量

根据《禽畜污粪土地承载力测算技术指南》，100头猪相当于30头肉牛，即1头肉牛的氮素排泄量相当于3.33头猪，则1头肉牛氮素排泄量为36.67kg，磷素排泄量为5.5kg，根据《禽畜污粪土地承载力测算技术指南》，肉牛粪便中氮素占氮排泄总量的50%，磷素占80%；故1头肉牛的粪便中氮素量为18.34kg，磷素量为4.4kg。

②本项目采用指南5.2规模化养殖场配套土地面积测算方法：

规模养殖场配套土地面积=
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③规模养殖场粪肥养分供给量
粪肥养分供给量=
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本项目粪污堆肥无害化加工有机肥后以农田利用为主，故确定粪污收集处理过程中氮留存率取推荐值62%，磷留存率为72%。由公式2计算可得粪肥养分供给量（氮）为22.74t，粪肥养分供给量（磷）为6.35t。
④单位土地养分需求量

根据《禽畜污粪土地承载力测算技术指南》 表1不同植物形成100kg产量需要吸收氮磷量推荐值，根据建设单位提供资料，本项目消纳土地主要以玉米为主，其中玉米吸收氮素2.3kg/100kg，吸收磷素2.3kg/100kg。本项目按玉米亩产 600kg，则单位土地消耗氮素为：2.3kg/100kg×600kg=13.8kg；则单位土地消耗磷素为：0.3kg/100kg×600kg=1.8kg；
⑤单位土地粪肥养分需求量

根据不同土壤肥力下，单位土地养分需求量、施肥比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算：
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施肥比例根据土壤中氮（磷）养分确定，土壤不同氮（磷）养分水平下的施肥比例取值为施肥供给占比按55%计，肥水施用比例占总施肥量的50%，氮素当季利用率按30%计，磷素当季利用率按35%计，则根据公式3可计算出单位土地粪肥氮养分需求量为12.65kg/亩，土地粪肥磷养分需求量为1.41kg/亩。
⑥配套土地面积

根据公式1计算，需要消纳农田约1798亩（按氮素计）/4504亩（按磷素计），即至少需要4504亩的消纳农田。建设单位已与周边农户合作配备农田约5000亩（畜禽粪污消纳协议见附件），具有足够的消纳容量，可满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ/497-2009）要求。

同时项目消纳土地满足《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排工程项目建设技术指南（试行）》（内环发【2014】83号），消纳土地面积要求每头牛不少于0.1亩土地的要求；项目配套有效消纳土地面积为5000亩。项目产生的粪便完全可以得以消纳，不会有超过农田负荷的情况出现，因此项目养殖粪便沤肥作为肥料用于还田资源化利用的方案可行。 

（4）粪污还田合理性分析
根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第26次常务会议，2014年1月1日实施）中的“第十六条 国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”。同时依据《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）中的还田利用标准规范。其各项指标参照执行《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中相关限值要求，详见表8.2-1。

8.2-1  液体畜禽粪便厌氧处理卫生学标准

	项目
	卫生标准

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	血吸虫卵和钩虫卵
	在使用粪液中不应检出活的钩虫卵和血吸虫卵

	粪大肠菌群数
	常温沼气发酵≤105个/L，高温沼气发酵≤100个/L

	蚊子、苍蝇
	粪液中不应有蚊蝇幼虫，池的周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇


根据《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)、《畜禽养殖业污染防治 技术政策》(环发[2010]151 号)等的相关要求，畜禽养殖业的污染防治应优先考虑综 合利用和资源化的技术路线，以“资源化利用、容量化控制、减量化处置、无害化处 理、生态化发展、低廉化治理”为原则，以管促制，化害为利，变废为宝，将畜禽养 殖产生的废物转化为种植业可利用的资源，最终实现种养结合、互为促进的良性生态 农业生产链，促进农业生产和生态环境的协调发展。项目粪便农肥还田利用合规性分析，见下表。

表8.2-2 粪便农肥还田利用合规性分析

	政策法规
	相关条款及规定
	符合性分析

	《畜禽养殖业污染 物排放标准》 (GB18596-2001)
	畜禽养殖业应积极通过废水和粪便的 还田或其他措施对所排放的污染物进 行综合利用，实现污染物的资源化。
	项目采用“堆肥发酵+土地消纳” 的种养结合的粪便农肥资源化利用处理模式，每年还田一次，实现 粪便的资源化综合利用，化害为利，变废为宝，符合相关要求

	《畜禽养殖业污染 防治技术政策》(环 发[2010]151 号)
	种、养结合，发展生态农业，充分考虑 农田土壤消纳能力和区域环境容量要 求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利 用，防止二次污染。
	

	《畜禽规模养殖污 染防治条例》（国 务院令第 643 号）
	国家鼓励和支持采取种植和养殖相结 合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促 进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利 用。 将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适 应，并采取有效措施，消除可能引起传 染病的微生物，防止污染环境和传播疫 病。
	

	《关于进一步贯彻 落实《畜禽规模养 殖污染防治条例》 促进养殖废弃物综 合利用加强污染防 治的通知》 （内农牧畜发 （2016）228 号）
	按照生态文明建设的总体要求，全面贯 彻落实《条例》和“水十条”要求，坚 持源头减量、过程控制、综合利用相结 合，以提高畜禽养殖废弃物综合利用水 平为核心，以农牧结合、种养平衡、生 态循环为基本要求，加强规划引导、优 化区域布局、健全政策体系、加强科技 运用、规范行业管理、强化指导服务。 加强试点示范和典型引领，大力推广废 弃物产生减量化、处理无害化、利用资 源化。 因地制宜发展多种形式的畜禽生态养 殖，大力推行种养结合，打通种养业协 调发展通道，促进循环利用、变废为宝。
	

	畜禽养殖业污染治 理工程技术规范 （HJ497－2009）
	经无害化处理后进行还田综合利用的， 粪肥用量不能超过作物当年生长所需 的养分量。在确定粪肥的最佳施用量 时，应对土壤肥力和粪肥肥效进行测试 评价，并符合当地环境容量的要求。同 时应有一倍以上的土地用于轮作施肥， 不得长期施肥于同一土地。
	


项目种养结合的养牛模式符合《畜禽规模养殖污染防治条例》精神和要求，积极 推进种养结合、种养平衡，发展养殖业＋种植业复合型产业模式，拉长产业链条，提高粪便等废弃物资源的综合利用水平，增加盈利点，提升产业综合效益。
综上所述，本项目固体废物采取的措施符合相关要求。

2、病死牛及胎衣

本项目病死牛及胎衣产生量10.5t/a，病死牛及胎衣均运至厂区安全填埋井安全填埋。本项目在厂区东南角设置两座安全填埋井，安全填埋井根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的要求设置，病死牛及胎衣处置措施可行。

3、医疗废物

养殖防疫过程中产生少量药品内包装，根据《国家危险废物名录》规定“为药物性废物”危险废物编号为HW01（废物代码为841-005-01）。项目医疗废物贮存间面积设置为10m2，医疗垃圾临时贮存间的建设应按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》 的要求设置。医疗废物处置措施可行。

4、生活垃圾
本项目劳动定员6人，生活垃圾按0.5kg/（人•d），则生活垃圾产生量约为1.095t/a。场区内设垃圾桶统一收集生活垃圾，委托环卫部门定期清运。

表8.2-1 固体废物产生及处置情况        单位：t/a

	序号
	固废物

名称
	产生量
	主要成分
	固废类型
	暂存位置
	排放去向

	S1
	牛粪
	14600
	牛粪
	一般固废
	运至堆粪场进行堆肥发酵等无害化处理
	外售周边农户用于农田施肥

	S2
	病死牛及胎衣
	10.5
	病死牛及胎衣
	一般固废
	安全填埋井
	设置2座填埋井进行无害化处理

	S3
	医疗废物
	1.5
	废注射器、医用器皿等
	HW01：841-005-01
	医疗废物暂存间
	定期交由危险废物资质单位处置

	S4
	生活垃圾
	1.095
	纸屑、塑料袋
	--
	垃圾桶
	生活垃圾交由当地环卫部门统一处理


综上所述，本项目产生的牛粪、病死牛尸体及胎衣、医疗废物，以及生活垃圾均合理处置，处置措施可行。

8.2.6土壤污染防治措施及其可行性分析

根据HJ964-2018有关土壤污染防治措施要求，本项目土壤污染防治应遵循“源头控制措施、过程防控措施”。

1、源头控制措施

根据本项目实际情况，提出如下源头控制措施：

（1）加强厂区的废气治理，使恶臭气体的的排放达到相应的排放标准；

（2）加强对厂区机械设备的日常管理，减小“跑、冒、滴、漏”，减小下渗量；

（3）严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存构筑物采取相应的措施并对运输车辆实行密闭措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

（4）其他源头控制措施参照本报告“8.2.3.2中源头控制措施”。

2、过程控制措施

本项目过程控制措施主要为各种防渗措施。主要提出如下原则：

（1）严格落实厂区污染防渗分区，防渗层设置参照“8.2.3.2中污染分区防治”；

（2）尽量对厂区土壤裸露区进行硬化，对未硬化区进行绿化，种植吸附能力强、郁闭度高的植物，减小降尘进入土壤。

（3）完善厂区水污染“三级防控”措施，确保厂区污水不发生漫流和散排。

经采取上述有效措施后，可有效减少土壤污染。治理措施可行。

8.2.7生态环境保护措施及其可行性分析

营运期生态环境保护措施，主要为在牛场四周及场内种植对硫化氢等有害气体吸收能力较强的树木，以吸收有害气体，杀灭细菌，降低其在周围环境中的浓度。

绿色植物，特别是树木，对粉尘也有明显的阻挡、过滤和吸附作用。树木的枝冠能降低风速，使灰尘下降，叶子表面不平，还分泌粘性的油汁和汁浆，能吸附空气中的尘埃。一般情况下，绿化树木能使降尘量减少23-25%；而飘尘量减少37-60%，落叶阔叶树比常绿阔叶树滞尘能力要强。

因此，为了减噪和净化空气，减少异味，保护环境，应在场区根据不同地段的要求，合理搭配各种植物。在绿化的同时，充分发挥植物净化、防尘、隔噪等效应。例如废气污染源与其它建筑物之间应设置高大阔叶乔木林带，并选择降尘、吸收效果好的树种；而在发生噪声的车间周围则应选择降噪效果明显的树种，设置较宽的防护林带。达到既发展生产，又改善和保护环境的目的。 

牛场绿化对于吸收有害气体，补充新鲜空气，阻隔噪声，保护生态环境，改善工作环境，美化劳动环境，改善小气候等均有着十分重要的作用。项目建成后，场区内栽种适合当地耐寒的植物及树种，场区绿化面积约为6000平方米。 

①场区林带 

场址边缘地带种植适应当地的高大树种形成多层防护林带，建设单位规划沿牛场四周栽植模式为2米×2行模式，形成防护林。在场界周边种植乔木和灌木混合林带，并栽种刺笆。乔木类的大叶杨、早柳、钻天杨、榆树及常绿针叶树等；灌木类的河柳、紫穗槐、侧柏等起到防风阻沙等作用。

②绿化隔离带 

在各个分区之间设置绿化隔离带，一般可用杨树、榆树或灌木，以起到隔离作用。

③道路绿化 

道路两侧用适合当地气候的槐树、榆树等四季常青树种，进行绿化。 

④生活区绿化

生活区及大门周围种花种草进行绿化，净化空气，美化环境。 

⑤对项目占地范围内的168.37亩地，采取防护措施，防止运营过程中造成破坏。采取以上措施后，建设项目对区域生态环境影响很小。

[image: image50.png]Sy
RN
\ § 0.

6 R 559600
T 7 T
b TR e
A445-1254.86 0.0

o—r
#355-9888. 05

iy
@mu. 0

\ EHISI. 2
41175121
Gl ettt e )
\ 1 EHHS0T.21 e 760,08
\ HRARS4513.92 FEg-11)5.





图8.2-2 本项目生态保护措施平面布置示意图

9环境影响经济损益分析
环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能收到的环境效益、经济效益和社会效益以及环境经济风险分析。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映投资的环境效益、经济效益和社会效益。
9.1环境损益分析

本工程用于环境保护投资主要包括工艺中污染物控制、污染物治理、绿化等。环保投资115万元（见表9.1-1），项目总投资2400万元，因此，环保投资占总投资4.8%。
表9.1-1   项目污染防治措施及环保投资一览表
	类别
	项目
	污染源
	措施
	投资额
（万元）

	废气
	恶臭
	养殖区恶臭
	采用人工清粪工艺，可使产生的牛粪得到及时清理与收集，同时采取加强舍内通风、及时清粪、喷洒双氧水、饲料中添加EM液等，厂区、堆肥场边界进行绿化种植可以吸收恶臭气体的植物，去除率80%
	16

	
	
	牛粪堆放、发酵恶臭
	
	

	
	颗粒物
	饲料配置粉尘
	饲料加工车间为全封闭，产生的颗粒物约90%自然沉降于车间内，剩余10%无组织排放
	5

	废水
	生活污水
	员工
	生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理
	1

	
	牛尿
	肉牛饲养过程中，牛排放的尿液
	牛舍采用人工清粪工艺，牛粪尿人工清理至牛舍两侧的集粪池内，用小铲车清理堆放至堆粪场，发酵无害化处理后外售周边农户用于农田施肥
	包含在建设费用中

	
	雨污分流
	全场
	将雨水经重力流直接排出场外，生活污水收集处理
	包含在建设费用中

	噪声
	噪声设备
	铡草机、搅拌机、
粪污处理设备、水泵等
	采取减振、隔声、合理布局等降噪措施
	3

	固废
	牛粪
	牛舍
	牛粪尿人工清理至牛舍两侧的集粪池内，用小铲车清理堆放至堆粪场，发酵无害化处理后外售周边农户用于农田施肥
	包含在建设费用中

	
	生活垃圾
	员工
	生活垃圾经垃圾桶收集后，委托由当地环卫部门定期清运处理
	1

	
	医疗垃圾
	兽医室
	设置10m2危险废物暂存间1座，医疗废物经临时贮存后定期交由有医疗废物处理资质的单位进行集中清运、处理
	2

	
	病死畜及

胎衣
	牛舍
	病死牛（含死因不明、疑似或染疫牛牛、自然死亡）及胎衣运至安全填埋井进行安全填埋处置。项目拟新建2座安全填埋井，位于场区东南角。安全填埋井需根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的要求设置，坑底应高出地下水位1.5m以上，采用混凝土结构，容积为27m³（3m×3m×3m），在底部采用0.5m厚黏土层压实铺底，上层铺设两层防水油毡，然后在底部和四周采用C30抗渗混凝土进行浇筑，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰消毒药，将动物尸体及相关动物产品投入坑内后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，需用黏土填埋压实并封口，最上层距离地面1.5m以上
	6

	防渗
	防渗工程
	重点防渗区：主要为医疗废物暂存间、安全填埋井，其中医疗废物暂存间采用2mm厚HDPE膜+30cm厚防渗混凝土防渗，安全填埋井采用两层防油毡+30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；
一般防渗区：主要为牛舍及运动场、特殊牛舍、堆粪场、集粪池、化粪池，其中化粪池为玻璃钢结构，其余设施采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s；
简单防渗区：办公生活区、草料棚、饲料加工车间、青贮窖等，采取混凝土做一般地面硬化
	30

	生态
	绿化
	本项目景观绿化面积6000m2
	50

	其他
	检测井
	厂区堆粪场下游设置1眼监控井，地理坐标为东经108°4′26.24″，北纬41°11′0.09″
	1

	合计
	115


9.2环境经济收益分析

通过投入上述环保投资，采取各种环保措施对废气、废水、噪声、固体废物污染进行制，实现了废物资源化利用，同时减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。

（1）采用人工清粪工艺，可使产生的牛粪得到及时清理与收集，同时采取加强舍内通风、及时清粪、喷洒双氧水、饲料中添加EM液、加强场区绿化等措施降低臭气浓度；饲料加工车间为全封闭，产生的颗粒物约90%自然沉降于车间内，剩余10%无组织排放。
（2）化粪池收集的生活污水定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理，满足国家及地方有关环境保护政策、法规要求，且每年可节约大量的超标排污费。

（3）项目噪声源经采取选用低噪声设备、基础减振，厂房隔音等处理措施后，厂界噪声能达到相关的标准要求，对外环境的影响较小。

（4）固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。

环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

9.3 社会效益

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

1）项目的实施促进了养殖场的良性发展，养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为肉牛的良性繁育创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力；

2）本项目的防治措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求；

3）本项目养殖场标准化、规模化的建设模式所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用；

4）本项目的建设为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整；

5）本项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

9.4环境影响经济损益分析
本项目运行过程中，通过污染物治理每年可产生一定的经济效益。部分收益可用于环保设施的维护等，以保证各类污染防治设施稳定、完好运行，确保各类污染物均能够长期稳定达标排放。剩余的收益可用于环保设施升级改进、污染防治技术开发、周围环境美化等，以最大限度的减小本项目各类污染物的排放量，减轻对环境的影响。并通过周围环境的绿化，改善当地的环境。同时，本项目的建成实施，对当地的经济和社会发展均会起到一定的推动作用。

综上所述，本项目如认真落实环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的经济效益及环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力，增加就业机会；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。因此，在经济效益和环境效益方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

10环境管理与监测计划
10.1环境管理

10.1.1环境管理机构与制度

随着环境保护事业的发展，建设单位设置环境管理机构是十分重要的。该项目建设后应设置相关的环保人员及环保监测设备。
根据生产实际情况，本工程建成后应设置环境管理机构，定员1~2人，可设主管一名，办事员一名，由主管生产的领导直接管理，同时在生产装置区等主要排污岗位也应设置兼职的环保员，负责对环保设施操作进行维护保养、污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。
主要职责如下：
1.遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定，结合该项目的工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。
2.建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档。
3.对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。
4.做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高全体员工的环境保护意识，加强环境法制观念。
5.加强管理，建立废水、废气非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。
6.接受并配合地方环境保护主管部门对厂内各废气、废水、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反馈给上级主管部门及相关生产操作系统，制订环境保护规划和目标，协调各部门的关系，调查处理企业内外污染事故与纠纷。
10.1.2加强培训与管理

对操作人员要定期进行关于操作技能和环保方面的培训，加强操作人员的事业心和环保责任感，要严格按照操作规程办事，要管好、用好环保设施，充分发挥其治理效能。
加强对废气和废水处理设施的管理，做到定期检查维修，发现问题及时解决，使回收设施长期在最佳状态下运行。
10.2污染源排放清单

本项目主要污染源排放清单及排放的管理要求见表10.2-1及表10.2-2。
表10.2-1  污染源排放清单一览表
	类型
	排污

节点
	污染物
	环境污染治理设施、措施
	产生浓度（mg/m3）
	排放浓度（mg/m3）
	废气量
（m3/h）
	排放量（t/a）
	是否达标排放
	排放去向

	大
气
污
染
物
	牛舍、堆粪场无组织恶臭
	NH3
	采用先进的干清粪工艺，可使产生的牛粪得到及时清理与收集，同时采取加强舍内通风、及时清粪、喷洒双氧水、饲料中添加EM液等，厂区、堆肥场边界进行绿化种植可以吸收恶臭气体的植物，去除率80%
	/
	/
	/
	0.244
	达标
	大气环境

	
	
	H2S
	
	/
	/
	/
	0.0244
	达标
	

	
	饲料加工置粉尘
	颗粒物
	饲料加工车间为全封闭，产生的颗粒物约90%自然沉降于车间内，剩余10%无组织排放
	/
	/
	/
	0.0061
	达标
	

	水污染物
	生活污水138.7t/a
	COD
	生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理
	400
	400
	/
	0.055
	达标
	五原县新公中镇污水处理厂

	
	
	BOD5
	
	300
	300
	
	0.04
	
	

	
	
	SS
	
	250
	250
	
	0.035
	
	

	
	
	NH3
	
	35
	35
	
	0.0049
	
	

	
	牛尿5470m3/a
	排至堆粪场发酵无害化处理后外售周边农户用于农田施肥
	/
	不外排

	噪声
	牛舍、饲料加工间等机械设备噪声
	噪声功率级为60～95dB(A)
	达标
	外环境

	固
废
	养殖区
	牛舍粪便
	堆粪场
	14600t/a
	/
	外售周边农户用于农田施肥

	
	
	病死牛及牛胎衣
	运至安全填埋井进行安全填埋处置
	10.5t/a
	/
	填埋井安全填埋

	
	生活区
	生活垃圾
	垃圾桶
	1.095t/a
	/
	委托当地环卫部门清运处理

	固
废
	兽医室
	医疗废物
	医疗废物暂存间
	1.5t/a
	/
	交有资质单位处理


表10.2-2     污染物排放管理要求一览表
	污染物排放分时段要求
	执行的环境标准
	环境风险防
范措施

	废气：间歇排放
废水：间歇排放
噪声：间歇排放

	废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的新改扩建限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求。
废水：《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值。
噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	加强管理
定期监测


10.3环境监测

环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。
10.3.1环境监测计划

本项目环境监测内容如下所示。
环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。建议本项目将例行监测工作委托给具有监测资质的单位负责。
为了有效监控建设项目对环境的影响，排污单位应在生产运行阶段对其排放的废水、废气、噪声以及对周边环境质量影响开展监测。根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）及其他相关规范的要求进行，定期委托有资质的环境监测企业或自行开展企业污染源和场区环境质量的监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。监测项目针对行业的生产特点、污染物排放特征及污染物测试手段的可靠性进行确定内容见表10.3-1。
表10.3-1 本项目运营期环境监测计划

	内容
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	频次依据
	控制指标

	废气
	场界
	颗粒物
	1次/年


	《排污单位自行监测技术指南  总则》(HJ 819-2017)
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	氨、硫化氢
	
	《排污单位自行监测技术指南  总则》(HJ 819-2017)
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩二级标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准要求

	
	
	臭气浓度
	
	《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》
	

	
	旧圪旦（敏感点）
	氨、硫化氢、
	1次/年
	《排污单位自行监测技术指南  总则》(HJ 819-2017)
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值；

	
	
	臭气浓度
	
	《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》
	/

	废水
	下游监测井
	pH、耗氧量、溶解性总固体、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、石油类、汞、镉、砷、六价铬、铅、总大肠菌群、菌落总数
	1次/半年 
	《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）附录F
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	噪声
	场界噪声
	LAeq
	1次/季度
	《排污单位自行监测技术指南  总则》(HJ 819-2017)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值

	土壤
	场界周围土壤
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	必要时

开展
	《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）
	符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值标准


10.3.2监测数据管理

对监测数据进行分析，分析废气、废水、噪声是否能够做到达标排放；如果不达标，分析发生的原因，并且采取有效的措施达标排放；对监测的原始数据进行保存，并按照国家对资料管理的要求进行严格管理。
10.4排污口规范化管理
10.4.1基本原则
（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。
（2）排污口设置应便于计量、监测，便于日常现场监督检查；
（3）如实向环保行政主管部门申报排污口数量、位置及排放去向。
10.4.2技术要求
（1）生活垃圾收集点、高噪声源处应按《环境保护图形标志》设置环境保护图形标志牌，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。各图形标志及放置位置见表10.4-1。
（2）标志牌应设在与之功能相应的醒目处。
（3）标志牌必须保持清晰、完整，当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合标准的情况应及时修复或更换，至少每年检查一次。
（4）本次环评要求医疗废物暂存间按照环境监测管理规定和技术规范要求设置标志。
表10.4-1    环境保护图形标志及位置
	位置
	图形
	位置
	图形

	废气排放口
	[image: image51.jpg]| Es#®n




	场房内各处
	[image: image52.jpg]TR






	噪声排放源旁
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	医疗废物暂存间
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10.4.3管理人员的培训
公司应对企业职工进行职业技能培训和法律、法规教育，进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等教育培训工作，以增强操作人员和管理人员的敬业精神和业务水平，工作中严格遵守操作规范和程序，避免安全事故发生。
从事环境管理及环境监测的专业人员，应经过专业培训，熟悉环境保护相关的法律、法规要求，熟悉废水及废气、噪声治理等的工艺技术，了解水质、大气、噪声等的监测规范和方法。
10.5环保设施“三同时”验收一览表
表10.5-1   环保设施“三同时”验收一览表
	类别
	污染物
	主要设施
	台（套）
	监测因子
	监测点位及频次
	验收标准

	废气防治措施
	场界颗粒物
	饲料加工车间为全封闭，产生的颗粒物约90%自然沉降于车间内，剩余10%无组织排放
	
—
	颗粒物
	厂界上、下风向及敏感点；连续监测2天，每天监测3次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	牛舍恶臭
	科学喂养，采用散栏式饲养结合运动场散养技术，采用人工清粪工艺，保持牛舍通风、干燥，有效降温，定期喷洒生物除臭剂除臭，同时加强厂区周边绿化
	—
	NH3、H2S、臭气浓度
	厂界上、下风向及敏感点（旧圪旦）；连续监测2天，每天监测3次
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准限值。

	
	粪便堆放场
	牛粪发酵过程喷洒除臭剂，合理控制肥料的发酵时间和发酵温度，可有效降低恶臭气体产生
	—
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	敏感点硫化氢、氨气执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值；

	废水处置措施
	牛尿液
	牛尿液与牛粪直接进入堆粪场无害化堆肥发酵
	1
	—
	不外排

	
	生活

污水
	生活污水经化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理
	—
	COD、BOD、SS、氨氮
	污水排放口；连续监测2天，每天监测4次
	《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值

	工程防渗措施
	医疗废物暂存间
	地面采用2mm厚HDPE防渗膜+30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤10-10cm/s。医疗废物暂存间留有通风窗口，设有照明设施及医疗废物警示标识
	—
	—
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单

	
	安全填埋井
	采用混凝土结构，容积为27m³（3×3×3m），在底部采用0.5m厚黏土层压实铺底，上层铺设两层防水油毡，然后在底部和四周采用C30抗渗混凝土进行浇筑，渗透系数≤1.0×10-10cm/s
	—
	—
	《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）

	
	牛舍及运动场、特殊牛舍、堆粪场、集粪池、化粪池
	化粪池为玻璃钢结构，其余设施采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s
	—
	—
	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照或参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020执行

	
	精料库、干草棚、磅房、办公室、员工宿舍、消毒更衣室、门卫值班室、厂内道路、场地等
	混凝土做一般地面硬化
	—
	—
	一般地面硬化

	噪声防治措施
	产噪

设备
	厂房隔声
	—
	Leq
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	固体废物
	牛粪
	堆粪场占地面积为1456.46m2，用于牛粪堆肥发酵，采用“好氧发酵”制作有机肥料，实现资源化利用。堆粪场内分为牛粪临时堆存区和发酵区，南、西、北三侧设围堰（高约1.5m）、雨水导流沟，底部采用30cm厚防渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s
	1
	—
	《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中的排放标准

	
	病死牛及胎衣
	病死牛（含死因不明、疑似或染疫牛、自然死亡）及胎衣运至安全填埋井进行安全填埋处置。项目拟新建2座安全填埋井，位于场区东南角。安全填埋井需根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的要求设置，坑底应高出地下水位1.5m以上，采用混凝土结构，容积为27m³（3m×3m×3m），在底部采用0.5m厚黏土层压实铺底，上层铺设两层防水油毡，然后在底部和四周采用C30抗渗混凝土进行浇筑，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰消毒药，将动物尸体及相关动物产品投入坑内后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，需用黏土填埋压实并封口，最上层距离地面1.5m以上
	1
	—
	《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）

	
	医疗废物
	新建1座医疗废物暂存间，建筑面积10m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告标准要求进行建设，地面采用2mm厚HDPE防渗膜+30cm厚防渗混凝土防渗，使渗透系数≤10-10cm/s。医疗废物暂存间留有通风窗口，设有照明设施及医疗废物警示标识
	1
	—
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单

	
	生活

垃圾
	场区内设垃圾桶统一收集生活垃圾，委托环卫部门定期清运
	4
	—
	合理处置

	绿化
	绿化
	厂界及空闲地植树、种草
	—
	—
	绿化面积6000m2

	地下水监控
	地下水
	在堆粪场下游10m处设置1眼地下水监控井，地理坐标为东经108°4′26.24″，北纬41°11′0.09″
	1
	—
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准


11 结论和建议

11.1结论

11.1.1建设项目概况

五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目位于五原县新公中镇光明村三社，生产区东侧为旧什巴渠、西侧为旧圪旦村、南侧为农田、北侧为农田；堆粪场东侧为乡村道路、南侧为708县道、西侧为绿地、北侧为农田；项目区中心地理坐标为东经108°4′14.14″，北纬41°10′50.87″。项目占地112250.09m2。养殖规模为年存栏育种母牛1000头，年出栏肉牛1000头。

本项目拟建设牛舍2栋，特殊牛舍1栋，精料库1座，干草棚2座，青贮池1座，堆粪场1座以及办公生活区、宿舍、配电房、给排水等办公生活和公辅设施，同时配套建设废气、废水、固体废物治理等环保设施。项目总投资2400万元，环保投资115万元，约占工程总投资的4.8%。劳动定员6人，生产岗位实行连续工作制，年工作365天，每天三班，每班8小时。

11.1.2项目符合性分析结论

1、与国家产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，属于鼓励类建设项目。所用设备中没有《产业结构调整指导目录》（2019年本）“淘汰类”中“一、落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。因此本项目的建设符合国家产业政策要求。同时，五原县发展和改革委员会（项目代码2020-15082 1-03-03-032972）准予本项目备案（见附件2）。因此本项目的建设符合国家产业政策要求。

与相关法律、法规的符合性

根据表1.3-1的分析可知，本项目的建设可满足养殖类相关法律、法规及相关政策的要求。

与相关规划、政策符合性分析

根据表1.3-2的分析可知，本项目建设符合各相关规划和政策的要求。

选址合理性分析

（1）用地符合性分析

本项目建设地点位于巴彦淖尔市五原县新公中镇光明村三社，用地性质为设施农用地，已在五原县新公中镇人民政府备案，文号为[2020] 96号，具体见附件3。项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区以及自然保护区的核心区和缓冲区；不在城市和城镇居民区、文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；不在县级人民政府依法划定的禁养区域；不在国家或地方法律、法规规定的禁养区域。综上所述，本项目用地符合当地的土地利用规划。

（2）场址选择合理性分析

根据表1.3-3可知，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）、《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部，2010年第7号令）等法律法规和行业规范要求。

（3）其他相关符合性分析

本项目各产污环节污染物排放在采取评价中提出的防治措施后对环境影响较小，在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目排放的各种污染物满足达标排放和总量控制的要求，预测结果表明，工程建成后不会对当地大气、地表水、地下水、声环境、生态环境带来明显危害，项目对环境的影响可以接受。公众参与调查结果表明，被调查者均支持本项目的建设。

综上，本项目在严格执行环评规定的各项措施并确保其正常稳定运行且在严格管理的情况下，项目场址从环境角度分析是可行的。

5、“三线一单”符合性分析结论

2021年10月14日巴彦淖尔市人民政府发布了《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政发【2021】9号），全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元。共137个，面积占比为68.60%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。
重点管控单元。共111个，面积占比为31.39%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元。共1个，面积占比为0.01%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
本项目位于五原县新公中镇光明村三社，根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》（巴环函【2021】61号），项目区属于生态环境准入清单内的五原县城镇空间，编号为ZH15082120003，为重点管控单元，本项目可做到大气污染物达标排放，牛尿排至堆粪场堆肥发酵，经无害化处理后外售周边农户用于农田施肥，各类固废分类处置，环境风险可防可控，符合准入清单中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求管控要求，因此，符合“三线一单”的要求。
11.1.3区域环境质量现状

（1）环境空气

①区域环境质量达标情况

空气环境质量现状为引用2020年巴彦淖尔市大气公报中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，五原县SO2、NO2、PM2.5的年均浓度和SO2、NO2、CO的百分位日平均浓度以及O3最大8小时百分浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在地为达标区；特征因子委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司进行了现状监测，本项目在监测期间各监测点的监测因子中NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D最高容许浓度值。

②现状环境质量达标情况

根据监测结果，项目场区及旧圪旦2个监测点，H2S、NH3现状浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值，评价区环境空气质量较好。

（2）地下水

本项目根据项目周边水井设置情况结合当地地下水流向，选择1#、2#以及3#水井作为本次评价地下水质量监测的代表性点位，并同步记录水位数据。增加4#、5#以及6#水井作为本次评价地下水水位监测的代表性点位，委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年05月17日进行采样监测，地下水监测项目为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO22-共29项，同步记录水位，根据地下水监测结果，监测期间3个监测点位的总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标与当地地质条件有关，属本底值偏高指标。

（3）声环境

本项目声环境质量现状数据委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年03月22日—23日对项目厂址四周噪声进行监测，根据项目场界声环境监测结果，本项目各噪声监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。
（4）土壤

本项目土壤环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及本项目平面布置情况和周围土壤环境，在场区范围内布置3个表层样点。内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年03月24日进行采样检测，1#监测点监测因子为GB36600中规定的45项基本项及特征项pH共46项，根据监测结果，各监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。2#、3#监测点监测因子为GB15618中规定的基本项共8项，各监测因子均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中风险筛选值其他用地标准，项目区内土壤环境质量良好。
11.1.4施工期环境影响分析

1、施工期大气污染防治措施

在本项目施工过程中，影响大气环境的废气排放源主要为材料装卸以及材料设备运输产生扬尘、汽车尾气等。以上污染源中主要污染因子为粉尘。为大大减少对环境的影响，必须采取有效的控制措施，以减轻施工扬尘污染程度，缩小影响范围。主要对策有：

①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。其高度不得低于1.8米；

②易产尘点施工时，应当采取洒水等抑尘措施；

③建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

④运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；
因施工期所造成的扬尘污染，具有瞬时性和可逆性，且影响范围有限，并随施工结束而自然消失，采取以上措施后，施工期扬尘对环境影响较小。

2、施工期水环境影响分析

施工期生产废水主要有施工工艺废水、施工人员产生的生活污水等。

施工工艺废水中污染物成分主要有SS等。施工单位应在工地搭建临时沉淀池，施工工艺废水经沉沙池沉淀后，可用于后期施工和场地洒水抑尘。本项目施工期产生的生活污水经防渗旱厕收集，定期清掏。

因此，施工期废水对周边水环境影响较小，且随着施工期的结束，施工期废水产生的影响将不复存在

    3、施工期噪声环境影响分析

施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。施工期各机械同时工作时对周边环境影响的昼间最远超标距离约为200m，即在距噪声源200米范围内的敏感点将受到不同程度的影响，夜间影响更为严重。本项目施工场地距离最近的敏感目标为项目区西南侧96m的旧圪旦，严格落实以上措施后，施工噪声对周边保护目标影响较小。为了将施工噪声对周围声环境的影响降低到最小，建议施工单位加强管理、文明施工，合理安排各种施工机械的作业时间，禁止在夜间（22:00~次日6:00）施工，并加强对施工机械和运输车辆的维修、保养。同时对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开居民区，在途经集中居民区，应减速慢行，禁止鸣笛。采取以上措施后，施工噪声对周边保护目标影响较小，且施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失。

4、施工期固体废物

项目产生的固体废物主要为基础开挖的挖方弃土、施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

开挖土方全部回用于池体建设及场区平整，无弃方；本项目建筑垃圾具有回收利用价值回收利用，避免浪费；不具备回收利用价值的禁止与生活垃圾混合处置或随意丢弃，要集中收集、统一清运，在综合执法局的指导下运至指定的建筑垃圾处置点处置。加强施工期管理，规范运输，不得随路洒落和随意抛弃，不得随意堆放弃土和建筑垃圾。施工期垃圾产生量为6t，集中收集后按照当地环卫部门要求统一处理，严禁随意丢弃。本项目施工期较短，固体废弃物均合理的进行了处置，对环境影响较小。

综上所述，本项目施工期较短，在污染防治措施落实的情况下对环境影响较小。

11.1.5运营期环境影响预测及污染防治措施

1、废水

本项目运营期废水主要有牛的尿液及生活污水。

本项目夏季牛尿产生量为1620m3（18m3/d），其他季节牛尿产生量为3850m3（14m3/d），全年牛尿产生量为5470m3/a，本项目采用人工清粪工艺收集牛粪，牛舍内每天要进行3次粪便清理，牛尿液随粪便用小铲车运至堆粪场进行发酵无害化处理，最后外售周边农户用于农田施肥。

生活污水产生量为0.38m3/d（合计138.7m3/a），生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理，满足五原县新公中镇污水处理厂入水水质标准《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值。

综上，本项目产生的污废水对周围水环境的影响较小。

2、废气

（1）牛舍恶臭

本项目恶臭污染源主要为牛舍的牛粪及堆粪场产生的恶臭气体，属于无组织排放的面源，本项目牛粪采用人工清粪工艺，牛舍内每天要进行3次粪便清理，日产日清，在牛舍内加强通风，定期喷洒生物除臭剂，同时科学喂养及加强厂区绿化，采取以上措施后可有效减少牛粪恶臭污染。根据预测结果，牛舍恶臭气体最大落地浓度出现在下风向153m处，H2S最大地面落地浓度为1.83E-04mg/m3，最大浓度占标率为1.83% ，NH3最大地面落地浓度为1.83E-03mg/m3，最大浓度占标率为0.91% ；NH3、H2S排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的新改扩建限值要求，综上所述，本项目牛舍采取人工清粪+严格控制通风+喷洒高效生物除臭剂+加强厂区绿化措施可行。

（2）堆粪场恶臭

本项目产生的牛尿液及牛粪采用人工清粪排至堆粪场进行堆肥发酵等无害化处理后外售周边农户用于农田施肥。堆粪场定期喷洒除臭剂，加强通风及厂区绿化，采取以上措施后可有效减少堆粪场恶臭污染，根据预测结果，堆粪场恶臭气体最大落地浓度出现在下风向63m处，H2S最大地面落地浓度为7.41E-04mg/m3，最大浓度占标率为7.41% ，NH3最大地面落地浓度为7.41E-03mg/m3，最大浓度占标率为3.7% ；NH3、H2S排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的新改扩建限值要求，因此，堆粪场采取喷洒高效生物除臭剂+加强厂区绿化措施可行。

（3）饲料加工粉尘

项目精饲料主要为外购的成品袋装饲料，为按照一定比例将喷浆玉米皮、压片玉米、棉粕、麸皮、豆粕、青贮料以及各种添加剂混合而成的预混料。项目每日将精饲料以及项目储存的青储料、青干草投入饲料搅拌机搅拌成牛口粮，各物料一般都有一定的湿度，粉尘产生量较少，项目配料时间为2h/天，且饲料加工车间全封闭无通风口，饲料配制期间门窗紧闭，排放粉尘90%沉降于车间内，10%无组织排放。因此粉尘产生量非常少，对环境影响也较小，根据预测结果，最大地面落地浓度为2.79E-02mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值，措施可行。

3、噪声

本项目选用低噪声设备，加强设备维护保养，经墙体隔声、基础减振及距离衰减可实现场界噪声达标。根据预测结果，本项目东、南、西、北场界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。同时，该项目所在地周围敏感点昼间及夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此项目产生的噪声对声环境及敏感点影响较小。

4、固废废物

本项目固体废物主要来源为牛粪、病死牛尸体及牛胎衣、医疗废物以及生活垃圾，处理措施如下：牛粪运至堆粪场进行堆肥发酵等无害化处理后外售周边农户用于农田施肥；病死牛及牛胎衣均运至厂区安全填埋井安全填埋。本项目在在厂区外东南侧设置两座安全填埋井，安全填埋井根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的要求设置；场区内设垃圾桶统一收集生活垃圾，委托环卫部门定期清运；医疗废物暂存至医疗废物暂存间后由有医疗废物处理资质的单位进行转运与处理。

本项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

5、土壤环境影响分析

①源头控制措施

建设单位在运营过程中定期对牛舍地面、堆粪场、集粪池安全填埋井及医疗废物暂存间等进行检查，确保正常运行，从源头上减少污染物的非正常排放量。

②过程防控措施

占地范围进行绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主，通过植物吸附，减少污染物进入土壤中。

6、生态环境保护措施

运营期对生态环境产生的影响主要表现为对土地利用格局的改变，对动植物的影响，对土壤污染影响。

营运期生态环境保护措施主要为在牛场四周及场内种植对硫化氢等有害气体吸收能力较强的树木，以吸收有害气体，杀灭细菌，降低其在周围环境中的浓度。为了减噪和净化空气，减少异味，保护环境，应在场区根据不同地段的要求，合理搭配各种植物。在绿化的同时，充分发挥植物净化、防尘、隔噪等效应。牛场绿化对于吸收有害气体，补充新鲜空气，阻隔噪声，保护生态环境，改善工作环境，美化劳动环境，改善小气候等均有着十分重要的作用。项目建成后，场区内栽种适合当地耐寒的植物及树种，场区绿化面积约为6000平方米。 

11.1.6环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中附录B中所列的突发事件风险物质，确定本项目的原料、辅料、中间产品、产品及废物等物质中风险物质主要是硫化氢、氨气，环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围；本项目风险源主要为堆粪场污染物下渗，将会对地下水、土壤污染。硫化氢、氨气聚集发生火灾爆炸事故；医疗废物及病死牛处理不当，可能造成大规模疾病疫情爆发，严重时可造成人与人之间的传播。建设单位必须要严格按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施，将事故发生的概率降至最低，采取有效的风险应急预案，可以将本项目风险事故对环境影响控制在可接受范围内。

11.1.7 总量控制指标

本项目建设完成后，牛尿液在随牛粪清运至堆粪场经堆肥发酵无害化处理后，最后外售周边农户用于农田施肥。生活污水由化粪池收集后，定期清掏用罐车拉运至五原县新公中镇污水处理厂处理，无废水外排；办公生活区供暖采用空气能热泵，因此无COD、NH3-N、SO2、NOx总量控制指标。

11.1.8 公众参与方面

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及配套文件相关要求，内蒙古牧牛海畜牧发展有限公司在确定环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，在五原县人民政府网进行了项目环境影响评价阶段的第一次信息公示。在本项目环境影响报告书编制过程中，内蒙古牧牛海畜牧发展有限公司未收到来自公众针对本项目提出环境影响相关的意见或建议。2022年4月7日环评单位完成《五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目环境影响评价报告书（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）后，内蒙古牧牛海畜牧发展有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及配套文件相关要求，同步在五原县人民政府网、生活向导报（第921期）和工程所在地张贴公告三种方式进行了“征求意见稿”的公示。本次公众参与工作流程符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，在首次和第二次环评信息公示期间未收到社会公众、国家机关、社会团体、企事业单位以及其他组织的反馈意见。
11.1.9 总结论

综上分析，工程实施后，废水、废气、噪声等污染源均能达标排放；固体废物能得到有效处置；建设内容、规模、设备均符合产业政策；污染治理措施可靠有效。因此，在落实环评提出的环保措施后，从环境保护角度看，本项目建设是可行的。

11.2 建议

1）本项目建成后，严格按照安全生产规程进行生产，定期对设备进行检修；

2）企业应认真执行“三同时”制度，加强对废气、废水、固体废物、噪声治理设施日常管理工作；

3）做好场区绿化，加大绿地面积并合理布置绿地。

4）完善管理档案和运行台账，保证污染物长期稳定达标排放

附件1委托书

委托书

内蒙古久环环境科技有限公司：

我单位拟建五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目，根据国家环境保护条例的规定，特委托贵公司编制本项目环境影响报告书。请贵公司按照有关规定按时完成。

特此委托！

单位名称（盖章）：内蒙古牧牛海畜牧发展有限公司

2022年3月21日
附件2 备案告知书
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附件3五原县新公中镇人民政府文件《关于内蒙古牧牛海蓄牧发展有限公司标准化肉牛养殖用地备案的通知》
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附件4：畜禽粪污消纳协议
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附件5：生活污水清运合同
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乡村道路





旧什巴渠








708县道





绿地





旧圪旦村











水流方向







































































项目所在地





在各个分区之间设置绿化隔离带，一般可用杨树、榆树或灌木，以起到隔离作用。 




















道路两侧用适合当地气候的槐树、榆树等四季常青树种，进行绿化。 














场址边缘地带种植适应当地的高大树种形成多层防护林带，建设单位规划沿牛场四周栽植模式为2米×2行模式，形成防护林。在场界周边种植乔木和灌木混合林带，并栽种刺笆。乔木类的大叶杨、早柳、钻天杨、榆树及常绿针叶树等；灌木类的河柳、紫穗槐、侧柏等起到防风阻沙等作用





生活区及大门周围种花种草进行绿化，净化空气，美化环境。
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