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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五原县鸿泽源农产品收购部年加工20000吨葫芦籽仁项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	宋晓莎
	联系方式
	19845338883

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县鸿鼎市场

	地理坐标
	厂址中心地理坐标为：41°05'16.02"，108°18'43.07"

	国民经济

行业类别
	C1399其他未列明农副食品加工
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业13（20其他农副食品加工139 ）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目　

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	--
	项目审批（核准/

备案）文号
	--

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	72

	环保投资占比（%）
	3.6%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否 
(是：      
	用地（用海）
面积（m2）
	6000m2

	专项评价设置情况
	无

1、大气：本项目排放的废气中不含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，因此，无需设置大气专项评价；

2、地表水：本项目不属于新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），因此，无需设置地表水专项评价；

3、环境风险：本项目运营过程中不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，因此，无需设置环境风险专项评价；

4、地下水：本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，无需设置地下水专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1 产业政策符合性

本项目为农产品加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于国家产业政策允许类项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。
2  “三线一单”符合性

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。“三线一单”以改善生态环境质量为目标，把经济活动、人类行为限制在自然资源和生态环境能够承载的限度内，以严格的生态环境准入清单推动生态环境高水平保护和社会经济高质量发展。根据巴彦淖尔市“三线一单”成果《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县鸿鼎市场，属于生态环境准入清单内的重点管控单元。本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性见表1。
表1     与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析

巴彦淖尔市生态环境准入清单要求

本项目情况

符合性分析

空间布局约束

1、严禁新建、扩建重污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内污染严重企业，由本地区人民政府制定计划，限期完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。

本项目不属于重污染企业
符合
2、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，严禁地下水超采区新建高耗水、高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。

本项目不属于高耗水、高污染行业

符合

3、严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。

本项目不属于规模化畜禽养殖项目

符合

污染物排放管控

1、进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。

本项目不建设燃煤锅炉

符合

2、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
本项目不排放重金属或其他有毒有害物质
符合
资源利用效率要求

1、禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。

本项目不涉及秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。
符合

2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。

本项目用水已经过相关行政主管部门批准。
符合

由上表可知，本项目符合《巴彦淖尔市生态环境准入清单》中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等要求，符合“三线一单”要求。
3 选址合理性符合性

本项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县鸿鼎市场，项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内。项目所在地基础设施条件完善。项目总图布置合理，产生的各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。因此，本项目选址从环保角度讲是合理的。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1 项目基本情况
（1）项目名称

五原县鸿泽源农产品收购部年加工20000吨葫芦籽仁项目
（2）建设单位

五原县鸿泽源农产品收购部
（3）建设性质

新建
（4）建设地点

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县鸿鼎市场，本项目租用内蒙古科利昇生物科技有限公司厂房（厂房租赁合同见附件2），项目需新建厂房内车间及设备等生产设施。
（5）项目地理位置及周边环境
本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县鸿鼎市场，厂址中心地理坐标为：41°05'16.02"，108°18'43.07"，项目地理位置及周边环境情况见附图1。
（6）建设规模

项目总建筑面积6000m2，包括：生活办公区1200m2，生产厂房4800m2。项目年加工20000吨葫芦籽仁。
（7）项目投资

本项目总投资2000万元，其中环保投资72万元，环保投资占总投资的3.6%。
2 项目建设内容
本项目工程组成及主要建设内容见表2。
表2     本项目工程组成及主要建设内容一览表
工程名称

建设内容

备注

主体工程

生产厂房

（生产车间、原料库、成品库）

全封闭砖混结构生产厂房1座，占地面积4800m2，生产车间、原料库、产品库均位于生产厂房内。

生产车间：占地面积2000m2，车间内配备清选机、振动筛、色选机、分级筛、扒仁机、比重机、烘干箱、金属探测仪等生产机械设备，设置1套葫芦籽仁加工生产线。
原料库：占地面积1000m2，用于原料葫芦籽的储存

成品库：占地面积1800m2，用于产品葫芦籽仁的储存。

新建

辅助工程

生活办公区
生活办公区占地面积1200m2，单层砖混结构，用于员工日常生活、办公及食宿。
新建
公用工程

供电

项目年用电量约5万kW·h，供电由五原县隆兴昌镇市政电网供电，供电电压为380/220kV，三相四线制。

新建

供暖

项目冬季最冷季节不生产，日常办公、生活供热采用电取暖方式，生产车间不考虑采暖。
新建
供水
项目生活用水和生产用水年用量共742m3，均来自厂内自建水井（井深10m）。
新建
排水

项目职工生活污水产生量为158.4m3/a，排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清掏。
新建

环保工程
废气
热风炉烟气
热风炉烟气通过引风机（风量为5000m3/h）引入多管旋风除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，2台热风炉共用1套，旋风除尘器除尘效率为70%，布袋除尘器除尘效率为97%，综合除尘效率在99%以上。
新建
烘干废气
由于原料已经经过筛分，含尘量较少，烘干废气中主要为水蒸气，从车间内无组织排放。
新建
去石粉尘
去石工段设置4台旋风除尘器（每台去石机各配置1台），旋风除尘器除尘效率为70%，风机风量为3000m3/h，去石工段粉尘经旋风除尘器处理后，最后通过1根15m高排气筒达标排放。
新建
比重除杂粉尘
比重除杂工段设置1台脉冲布袋除尘器，脉冲布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为3000m3/h，比重除杂工段粉尘由集气罩（收集效率90%）收集，收集后的气体经脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒达标排放。
新建
废水

生活污水

项目职工生活污水产生量为158.4m3/a，排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清掏。
新建

固废

生活垃圾
生活垃圾产生量为1.65t/a，生活垃圾由垃圾箱收集定期由当地环卫部门统一清运处理。

新建

筛分去石杂质（泥土、沙石）
筛分去石杂质产生量约为100t/a，集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。
新建

色选不合格葫芦籽
色选不合格葫芦籽产生量约为20t/a，集中收集后外售至饲料生产公司。
新建

葫芦籽皮
葫芦籽皮产生量约为3754t/a，集中收集后一部分作为热风炉燃料使用，其余外售至饲料生产公司。
新建

不合格产品
不合格产品（断裂的葫芦籽仁）产生量约为120t/a，不合格产品集中收集后外售至饲料生产公司。
新建

布袋除尘器截留粉尘
布袋除尘器截留粉尘量约为15.907t/a，粉尘集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。
新建

热风炉炉渣
热风炉炉渣产生量约317.112t/a，集中收集后外售进行综合利用。
新建

生产设备运行噪声、运输车辆噪声
采取基础减震、隔声、距离衰减等措施，并加强运营期对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。

新建

3 产品方案

本项目年加工20000吨葫芦籽，项目产品主要有葫芦籽仁，产品方案见下表。
表3     项目产品方案一览表

序号
产品名称

数量

单位
1
葫芦籽仁

16000
吨

3 原辅材料及能源消耗

（1）原辅材料消耗
本项目原料为葫芦籽，原料葫芦籽用量、储存、来源等情况见表4。

表4     原料用量、储存、来源情况一览表

序号

名称

年加工量（t）
来源

储存方式

1

葫芦籽

20000

新疆收购
原料库、袋装

（2）能源消耗
本项目能源主要为水、电，能源消耗量、来源等情况见表5。

表5     能源消耗量、来源情况一览表

序号

名称

年耗量
来源

1

水
742m3
自建水井（井深10m）
2
电

5万kW·h
市镇电网供电

（3）物料平衡
本项目物料平衡分析见表6。

表6     本项目物料平衡一览表

投入（t/a）
产出（t/a）
名称
物料量
名称
物料量
葫芦籽
20000
产品
葫芦籽仁

16000

水
400
废气
去石粉尘
4
烘干废气（H2O损耗）
400
--
--
比重除杂粉尘
2
--
--
固废
筛分去石杂质
100

--
--
色选不合格葫芦籽
20

--
--
葫芦籽皮
3754
--
--
不合格产品（断裂的葫芦籽仁等）
120

合计
20400
合计
20400
4 主要生产设备

本项目主要生产设备详见表7。

表7     本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

单位
数量

备注
1

清选机

台

3

新建
2

振动筛

台
3

新建
3

色选机
台
5
新建
4

分级筛
台
3
新建
5

扒仁机
台
16
新建
6

去石机
台

4
新建
7
比重机
台
2
新建
8
X光机
台
1
新建
9
金属探测仪
台
1
新建
10
打包称重机
台
2
新建
11
提升机
台
25
新建
12
脉冲除尘1器
套
1
新建
13
烘干箱（热风炉）
台
2
新建
5 公用工程

5.1 供水

本项目生活用水和生产用水年用量共742m3，均来自厂内自建水井（井深10m），自来水水质和水量均可满足本项目需求。
（1）生活用水

本项目生活用水主要为职工日常生活、办公用水，厂区共有劳动定员11人，年工作时间为300天，根据内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T385-2020）规定，农村住宅居民用水量按60L/人·d，则本项目职工日常生活、办公用水量为198m3/a（0.66m3/d）。

（2）生产用水

本项目生产用水主要为剥仁工序用水、热风炉除灰用水。

①剥仁工序用水

本项目剥仁工序需喷洒少量水，以增加瓜子壳湿度便于剥壳，根据企业提供资料，用水量约为0.02m3/t-原料，则剥仁工序用水量约为400m3/a。
②热风炉除灰用水
本项目设置2台热风炉用于葫芦籽仁烘干，热风炉年燃烧葫芦籽皮约300t，炉渣灰产生量约288.312t/a，根据企业提供资料，炉渣用水量约144m3/a。
5.2 排水

（1）生活污水

本项目生活用水主要为职工日常生活、办公用水，厂区共有劳动定员11人，年工作时间为300天，根据内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T385-2020）规定，农村住宅居民用水量按60L/人·d，则本项目职工日常生活、办公用水量为198m3/a（0.66m3/d），生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目职工生活污水产生量为158.4m3/a（0.528m3/d）。污水主要为职工日常盥洗废水，成分简单且产生量较小，排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清掏。

本项目水平衡分析见表8。

表8     项目水平衡一览表

序号
名称
日用水量（m3/d）
年用水量（m3/a）

损耗量

（m3/d）
日排水量

（m3/d）
年排水量

（m3/a）

备注

1
职工生活用水

0.66
198
0.132
0.528

158.4

排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清掏

2

剥仁工序用水

1.33
400
1.33
0
0
烘干炉烘干，全部损耗
热风炉除灰用水

0.48
144
0.48
0
0
部分损耗，部分带入炉渣集中收集后外售进行综合利用。
4

合计

2.47
742
1.942
0.528
158.4
/

5.3 供电工程
本项目年用电量约5万kW·h，供电由五原县隆兴昌镇市政电网供电，供电电压为380/220kV，三相四线制，能够满足本项目生产、日常生活用电需求。

5.4 供暖工程
本项目冬季最冷季节不生产，日常办公、生活供热采用电取暖方式，生产车间不考虑采暖。
6 劳动定员与工作制度
项目运营共需劳动定员11人。

生产部门实行一班制，每天工作8小时，年生产天数300天。

7 总平面布置

本项目建筑有生活办公区（占地面积1200m2），生产厂房（占地面积4800m2），项目平面布置图见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	1 施工期工艺流程及产污环节
本项目施工期影响主要为施工期废水、粉尘、噪声、建筑垃圾等，其排放量随工序和施工强度不同而变化，施工期具体工艺流程及产污环节见图2。

[image: image11]
图2     施工期工艺流程及产污环节图

2 运营期工艺流程及产污环节
本项目为葫芦籽仁生产项目，项目具体工艺如下：
（1）原料接收：新疆采购原料后，用挂车运达本厂，质检部进行统一抽样检验，合格后方可接收。
（2）原料储存：验收合格的原料在常温、干燥、清洁的原料库内袋装储存。

（3）原料筛选：使用清选机进行筛选，进一步去除沙石、瓜壳等杂质。

（4）去石机：使用传送皮带进行筛选提升，输送至去石机，根据物料与砂石等杂质的比重不同，原料进入去石机清除物料中的泥土、砂石等无机杂质。

（5）原料色选：使用色选机去除葫芦籽中的杂质，如塑料、不合格葫芦籽等。

（6）原料分级：按照葫芦籽的大小将葫芦籽分为6、7、8、9、10、11六类。
（7）提升进入料仓：提升机将分好的葫芦籽送入相应的料仓。

（8）输送拌料：料仓底部输送带将葫芦籽输送至拌料箱。

（9）机器扒仁：机器扒仁出来仁用输送带输入进烘干箱。

（10）仁烘干：加热、烘烤葫芦籽仁中多余的水分，使水分达到一定要求。
热风炉工作原理：
热风烘干炉就是采用燃料直接燃烧，经高净化处理形成热风，而和物料直接接触加热干燥或烘烤。该种方法燃料的消耗量约比用蒸汽式或其他间接加热器减少一半左右。因此，在不影响烘干产品品质的情况下，完全可以使用直接式高净化热风。燃料经燃烧反应后得到的高温燃烧气体进一步与外界空气接触，混合到某一温度后直接进入干燥室或烘烤房，与被干燥物料相接触，加热、蒸发水分，从而获得干燥产品。
（11）仁去石：烘干箱出来的葫芦籽仁通过输送带输送至去石机除去杂质。

（12）冷干箱：提升机将葫芦籽仁提升至冷干箱进行冷却。

（13）仁比重：提升机将葫芦籽仁提升至比重机进行比重，去除多余瓜子皮还有没扒掉的带壳瓜子。

（14）去石机：使用去石机清理葫芦籽仁中残留石头等。

（15）震动筛：使用震动筛进行筛选，进一步去除瓜柚、瓜蒂等杂质。

（16）仁色选：使用色选机去除葫芦籽仁中的杂质，如：不合格葫芦籽仁等。
（17）手检：进行人工拣选，进一步去除不合格产品、沙石、瓜柚等杂质。

（18）X光机：使用X光机进行瓜子仁里面残留的金属清理。

（19）打包：将加工好的瓜籽仁粒进行包装为成品。

（20）成品入库：将打包好的成品在常温、干燥的产品库内储存，等待发货。

运营期工艺流程及产污环节见图2。
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图3     运营期工艺流程及产污环节
根据运营期工艺流程及产污环节，本项目主要污染源及污染因子如下表所示：

表8     项目主要污染源与污染因子
类别
污染源名称
产生环节
主要污染物
废气
G1热风炉烟气
热风炉烘干工序
颗粒物、SO2、NOX
G2烘干废气
热风炉烘干工序
--
G3去石粉尘
葫芦籽加工工序
颗粒物
G4比重粉尘
葫芦籽加工工序
颗粒物
废水

W1生活污水
职工日常生活
COD、BOD、NH3-N、SS
噪声

生产设备运行噪声、运输车辆噪声

清选机、振动筛、色选机、分级筛、扒仁机、比重机、X光机、提升机、及运输车辆等生产设备运行噪声
噪声
固废
S1生活垃圾

职工日常生活
--
S2筛分去石杂质（泥土、沙石等）

葫芦籽加工工序

--
S3色选不合格葫芦籽

葫芦籽加工工序
--
S4葫芦籽皮

葫芦籽加工工序
--
S5不合格产品（断裂的葫芦籽仁等）

葫芦籽加工工序
--
S6布袋除尘器截留粉尘

除尘器除尘工序
--
S7热风炉炉渣

热风炉烘干工序
--


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1 环境功能区划

（1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类。

（2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类。

2 环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状

根据项目所在地巴彦淖尔市地方生态环境主管部门公布的2020年区域基准年环境质量状况公报，项目所在地五原县SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为16ug/m3、20ug/m3、69ug/m3、33ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为134ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，具体见下表。

表9     基本污染物环境质量一览表
污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率

（%）
达标情况

SO2
年平均质量标准

16

60

26.7%
达标

NO2
年平均质量标准

20

40

50%
达标

PM10
年平均质量标准

69

70

98.6%
达标

PM2.5
年平均质量标准

33

35

94.3%
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

134
160

83.8%
达标

CO

24小时平均第95百分位数

1600
4000

40%
达标

（2）其他污染物环境质量现状

根据本项目工程分析章节，本项目排放的其他污染物为TSP。本单位委托内蒙古航峰检测技术有限公司于2021年11月16日~2021年11月18日对建设项目所在地TSP进行了现状监测（监测报告见附件3）。

①监测点位

本项目共布设1个监测点位，位于厂区主导风向下风向。

②监测频次
连续监测3天。

③监测结果与评价

监测点位TSP监测结果以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行评价、统计，统计详见表10。

表10     现状监测结果统计表
监测点位
监测因子
平均时间
评价标准/ (μg/m3)
监测浓度范围(μg/m3)
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标

情况
1#主导风向下风向

TSP

24小时平均

300

107~119
39.67
0
达标

从上表可以看出，厂区处监测点TSP日均值浓度范围为107～119μg/m3，最大浓度占标率为39.67%，可见其TSP日均浓度监测值未出现超标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求。
3 声环境质量现状

本次声环境质量现状评价委托内蒙古航峰检测技术有限公司于2021年11月16日对项目厂界的噪声环境现状进行了现状监测（监测报告见附件3）。

①监测布点

在项目四周厂界东、南、西、北侧外1m处各布置1个监测点，共设置4个点。

②监测频次

昼夜各1次/天，连续检测1天。

③监测结果

噪声监测结果见表11。

表11     厂界噪声现状监测结果  单位:dB(A)

检测时间

测点

编号

检测点位（坐标）

监测值dB(A)
标准值dB(A)
昼间

夜间

昼间

夜间

2021.11.16
2#

厂界东侧外1m处
59.8
48.8
60
50
3#

厂界南侧外1m处
58.8
47.6
60
50
4#

厂界西侧外1m处
57.3
46.7
60
50
5#

厂界北侧外1m处
57.7
46.2
60
50
监测结果表明，项目厂界四周各监测点的噪声现状监测值昼间在57.3～59.8 dB(A)之间，夜间在46.2～48.8dB(A)之间，均未出现超标值，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。说明项目区声环境质量较好。

4 地表水、地下水、土壤环境环境质量现状

项目生活污水排入厂区防渗化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），由环卫部门定期清掏。本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，周边无地表水体，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》不需对地表水、地下水、土壤进行环境质量现状调查。

	环境保护目标
	本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县鸿鼎市场，项目评价范围内无文物古迹、自然保护区等敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定本项目环境保护目标如下：

1 大气环境
明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。

经调查，本项目厂界外500m范围内有1处（东牛犋村）大气环境敏感目标。
2 声环境

明确厂界外50m范围内声环境保护目标。

经调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。
3 地下水环境

明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

经调查，本项目厂界外500m范围内无地下水环境敏感目标。
环境保护目标具体见表12，环境保护目标分布见图3。

表12     环境风险保护目标一览表

环境要素

保护目标

名称

相对方位
距离/km
属性
人口数

（人）
功能目标

环境空气

东牛犋村

东侧
0.13
居住
3215
《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级
声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标

《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类
地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水环境敏感目标

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类


	污染物排放控制标准
	1 废气

本项目热风炉烟气中颗粒物、SO2、NOX的排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。具体排放标准值见表13。
表13    《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
污染物项目

燃煤锅炉排放浓度限值（mg/m3）
污染物排放监控位置
颗粒物
50
烟囱或烟道
SO2
300
NOx
300
本项目去石工段、比重除杂工段粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准。

表14    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
序号
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率，kg/h
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度
二级
三级
监控点
浓度（mg/m3）
1
颗粒物

120（其他）
15
3.5
5.0
周界外浓度最高点
1.0
2 废水

本项目运营期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体标准值见表15。

表15    《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

序号

污染物

三级标准限值（mg/L） 

序号

污染物

三级标准限值（mg/L）

1

pH

6～9

4

SS

400

2

COD

500

5

氨氮

/

3

BOD5
300

6

动植物油

100

3 噪声

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表16。
表16     工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

     昼   间dB(A)

     夜   间dB(A)

60
50
4 固体废物

本项目固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。

	总量控制指标
	本项目COD、NH3-N来源于员工日常生活污水，生活污水排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清掏。因此，本项目生活污水不直接外排，无需申请总量。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环境保护措施
	本项目施工期产生的影响主要为生活污水、粉尘、噪声、固废等，这些污染物均对周围环境构成不同程度的污染影响。
1 施工期大气环境影响和保护措施
（1）扬尘

本项目施工期扬尘主要来源于施工期间物料运输车辆造成的道路扬尘（包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。根据类比调查，一般情况下，施工交通道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在50m以内。本项目使用的运输车辆有较好的密封性防止运输过程中因泥土散落而影响沿途环境卫生。

（2）施工车辆尾气

以燃油为动力的施工机械和运输车辆，在施工场地会排放一定量的燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘等。这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，施工单位使用了污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强了车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，且尽量缩短了怠速、减速和加速的时间，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。另外，施工人员作业时佩戴口罩，减少了CO、HC、NOx等汽车尾气对施工人员及周围环境的影响。

综上所述，施工期采取合理防护措施后大气污染对周围环境影响较小。

2 施工期水环境影响和保护措施
本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。生活污水中污染因子主要为COD、NH3-N、BOD5、SS等，典型生活污水中CODcr浓度为200～400mg/L、BOD5浓度为150～200mg/L、SS浓度为200～400mg/L。本评价按照CODcr浓度为400mg/L、BOD5浓度为200mg/L、SS浓度为300mg/L，NH3-N浓度为30mg/L计算。施工人员用水按照50L/d·人计算，施工人数最高峰为5人，施工期为2个月，则用水量为15m3，污水排放量约为12m3。施工期施工人员集中居住在施工点附近居民房内，生活污水排入当地居民居住处的旱厕化粪，定期清掏用作农肥，不外排。

综上所述，施工期采取合理防护措施后对周围水环境影响较小。

3 施工期声环境影响和保护措施
本项目施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工期噪声对环境的影响较大。为减轻施工期噪声对环境的影响，建设单位和施工单位加强了环境管理，制定了必要的防治措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，采取了以下降噪措施：

①合理安排施工时间，避免午休时间作业；②使用的主要机械设备为低噪声机械设备，对设备采取了减震防噪措施；③事前与有关部门联系，拟定运输车辆行车路线，尽可能的避开有敏感点和车量拥挤路段。不能避开的敏感地区，减速、禁止鸣笛；④施工期尽量避开了周围居民休息时间。

综上所述，施工期采取合理防护措施后对周围声环境影响较小。

4 施工期固体废物环境影响和保护措施
本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾。

（1）生活垃圾

本项目施工期施工人数最高峰为5人，产生的生活垃圾按0.5kg/人.d计，施工期为2个月，则施工期共产生生活垃圾0.15t/a，由垃圾箱收集定期交由环卫部门清运。

（2）建筑垃圾

本项目施工期产生的建筑垃圾主要为废弃物料，如钢筋头、塑料袋等，共约0.5t，经建设方收集后外售给回收单位回收利用。

因此，产生的固体废物对周围环境影响较小。
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1.1 废气产排情况

（1）废气源强核算

①热风炉烟气G1

项目设置2台烘干箱（热风炉），热风炉以葫芦籽皮为燃料，葫芦籽皮燃烧会产生一定量燃烧废气。根据企业提供资料，本项目热风炉葫芦籽皮年燃烧量为300t/a，根据生物质锅炉的定义，生物质锅炉就是以生物质能源做为燃料的锅炉，本项目葫芦籽皮可作为生物质能源燃料，因此，其产排污可参考生物质工业锅炉进行核算。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）（生态环境部2018年7

月31日实施）中燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表，二氧化硫、颗粒物、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以年葫芦籽皮燃烧量，产污系数具体见表17。

表17     燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表

产品名称
燃料名称
工艺名称
规模等级

污染物指标
单位
产污系数
蒸汽/热水/其他

生物质
室燃炉

所有规模

二氧化硫

千克/吨-燃料
17S

颗粒物
千克/吨-燃料
37.6
氮氧化物
千克/吨-燃料
1.02
备注：葫芦籽皮中含硫量S=0.02。
根据上表计算得，热风炉燃烧烟气中颗粒物产生量为11.28t/a，SO2产生量为0.102t/a，NOx产生量为0.306t/a。

②烘干废气G2
本项目运营期使用烘干箱（热风炉）对葫芦籽进行烘干，烘干热风为经过加热后的热空气，热风从烘干器底部进入，从瓜子表面排出，由于原料已经经过筛分，含尘量较少，因此，废气中主要为水蒸气，从车间内无组织排放。
③去石、比重除杂粉尘G3、G4
本项目葫芦籽仁加工过程中比重除杂、去石等工段会产生粉尘，由于本项目原料较为清洁，含有尘土较少，因此，根据机械设计参数及同类型项目运营情况分析，本项目去石工段、比重除杂工段粉尘产生量分别按原料量的0.2‰、0.1‰计，则去石工段、比重除杂工段粉尘产生量分别为4t/a、2t/a。
（2）废气治理措施
热风炉烟气通过引风机（风量为5000m3/h）引入多管旋风除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，2台热风炉共用1套，旋风除尘器除尘效率为70%，布袋除尘器除尘效率为97%，综合除尘效率在99%以上。烟气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。
为减少粉尘排放，项目去石工段设置4台旋风除尘器（每台去石机各配置1台），旋风除尘器除尘效率为70%，风机风量为3000m3/h，去石工段粉尘经旋风除尘器处理后，最后通过1根15m高排气筒达标排放。去石工段排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
项目比重除杂工段设置1台脉冲布袋除尘器，脉冲布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为3000m3/h，比重除杂工段粉尘由集气罩（收集效率90%）收集，收集后的气体经脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒达标排放。比重除杂工段排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
综上，本项目废气产排污环节、污染物产生及排放情况、污染治理设施见下表。

表18     废气产排污环节、污染物及污染治理设施一览表

产污

环节

污染物种类

污染物

产生情况

排放形式

治理设施

污染物

排放情况

产生量t/a

产生

浓度mg/m3
治理措施

治理

效率

技术是否可行
排放量t/a
排放

浓度mg/m3
热风炉烟气G1

颗粒物
11.28

940
有

组

织

经1套多管旋风除尘+布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。
除尘效率99%

可行
0.113
9.4
SO2
0.102

8.5
0.102
8.5

NOX
0.306

25.5
0.306
25.5

去石工段粉尘G3
颗粒物

4
138.889
有

组

织

经4台旋风除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。
除尘效率70%
可行
1.2
41.667
比重除杂工段粉尘G4
颗粒物

2
277.778
有

组

织

经1台脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。

除尘效率97%

可行

0.06
8.333
（3）排放口设置情况

本项目大气排放口设置情况见下表。
表19    大气排放口设置情况一览表
排放口编号

排放口

名称

污染物

种类

排放口地理坐标

排气筒高度/m

排气筒内径/m
排气温度/℃

排放口类型

经度

纬度

1#
热风炉

排气筒
颗粒物、SO2、NOX
108°18'44.14"

41° 5'16.81"

15
0.2
50

主要排放口

2#
去石工段排气筒
颗粒物
108°18'44.96"

41° 5'16.22"

15

0.2

15
主要排放口

3#

比重工段排气筒
颗粒物
108°18'43.22"

41° 5'16.73"

15

0.2

15
主要排放口

（4）排放标准及监测要求
本项目大气污染物排放标准及监测要求情况见下表。
表20    大气污染物排放标准及监测要求一览表
排放口编号

排放口

名称

监测

因子
排放标准

标准

限值
监测

点位
监测

频次
监测

方式

1#
热风炉

排气筒
颗粒物
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值

50
mg/m3
排气筒
每年
1次

委托

监测

SO2
300

mg/m3
NOX
300

mg/m3
2#
去石工段排气筒
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放标准

120

mg/m3
排气筒
每年
1次

委托

监测

3#
比重工段排气筒
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放标准

120

mg/m3
排气筒
每年
1次

委托

监测

1.2 废气治理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）（生态环境部2018年7月31日实施）中燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表，热风炉燃烧葫芦籽皮排放的烟气中颗粒物末端治理措施推荐采用旋风除尘+袋式除尘技术，本项目热风炉烟气通过引风机引入多管旋风除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，2台热风炉共用1套，旋风除尘器除尘效率为70%，布袋除尘器除尘效率为97%，综合除尘效率在99%以上，符合要求，因此本项目热风炉烟气治理措施可行。

项目去石工段设置4台旋风除尘器（每台去石机各配置1台），旋风除尘器除尘效率为70%，去石工段粉尘经旋风除尘器处理后，最后通过1根15m高排气筒达标排放。符合要求，因此本项目去石工段废气治理措施可行。

项目比重除杂工段设置1台脉冲布袋除尘器，脉冲布袋除尘器除尘效率为99%，比重除杂工段粉尘由集气罩（收集效率90%）收集，收集后的气体经脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒达标排放。符合要求，因此本项目比重除杂工段工段废气治理措施可行。

1.3 废气环境影响分析
本项目位于达标区，项目区域环境质量较好。本项目废气经处理后可做到达标排放，对环境空气质量的贡献比较小，不会改变当地大气环境功能，对当地大气环境影响不大。综上所述，本项目废气排放对周围环境影响较小。

2 运营期水环境影响和保护措施
2.1 废水产排情况
本项目生活用水主要为职工日常生活、办公用水，厂区共有劳动定员11人，年工作时间为300天，根据内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T385-2020）规定，农村住宅居民用水量按60L/人·d，则本项目职工日常生活、办公用水量为198m3/a（0.66m3/d），生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目职工生活污水产生量为158.4m3/a（0.528m3/d）。污水主要为职工日常盥洗废水，成分简单且产生量较小，排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清掏。

本项目生活污水主要污染因子为COD、NH3-N、BOD、SS等，典型生活污水中COD浓度为200～400mg/L、BOD浓度为150～200mg/L、SS浓度为200～400mg/L。本评价按COD浓度为400mg/L、BOD浓度为200mg/L、SS浓度为300mg/L，NH3-N浓度为30mg/L计，满足《污水综合排放标准》三级标准（mg/L）要求。

表21     生活污水污染物各指标一览表

污染物

COD

BOD5
SS

氨氮

污染物排放浓度（mg/L）

400

200

300

30

《污水综合排放标准》三级标准（mg/L）

500 

300

400

/

本项目废水产排污环节、污染物产生及排放情况、污染治理设施见下表。

表22     废水产排污环节、污染物及污染治理设施一览表
产污环节

污染源

名称

废水量

（m3/a）

主要

污染物

排放方式
排放规律
处理措施及排放去向

日常生活
生活污水
158.4
COD

BOD5

SS
氨氮
不排
间断
生活污水排入厂区防渗化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），由环卫部门定期清掏。
2.2 水环境影响分析

本项目生活污水成分简单且产生量较小，排入厂区防渗化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），由环卫部门定期清掏。项目废水治理措施可行，对周边水环境影响较小。

3 运营期声环境影响和保护措施

3.1 噪声源强

本项目在运行中产生的噪声主要为清选机、振动筛、色选机、分级筛、扒仁机、比重机、X光机、提升机及运输车辆等生产设备运行噪声，声级为70～95dB（A），主要噪声源的噪声值见下表。

表23     项目主要噪声源强一览表
序号

噪声源

单台噪声值(dB(A)

设备台数（台）
降噪措施

削减量(dB(A))
隔声后噪声值(dB(A)
排放方式

N1
清选机
80
3

选用低噪音设备、对强噪声设备采取基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声的传播，减少噪声的影响

20
60
连续

N2

振动筛
85
3
20
65
连续

N3

色选机
82
5
20
62
连续

N4

分级筛
85
3
20
65
连续

N5

扒仁机
82
16
20
62
连续

N6

去石机
82
4
20
62
连续
N7
比重机
82
2
20
62
连续
N8
X光机

80
1
20

62
连续

N9
提升机

85
25
20

65
连续

N10
运输车辆

90
3
20

70
连续

3.2 噪声影响预测分析
（1）预测模式
评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中工业噪声预测模式。

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下面公式计算：
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式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式计算：
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预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式计算：
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式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
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Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式做近似计算：
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A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出：
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式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。

③有限长线声源
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④面声源的几何发散衰减

导则HJ/T2.4-2009垂直声源如下图所示（要求b>a，图中虚线为实际衰减量）：
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要求的简化算法为：

r<a/π时，Adiv≈0；几乎不衰减

a/π<r<b/π时，距离加倍时Adiv≈3；类似线声源（Adiv≈10lg(r/r0)）

r>b/π时，距离加倍时Adiv≈6；类似点声源（Adiv≈20lg(r/r0)）

r<a/π时，Adiv≈0。

⑤噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：
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式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（2）预测结果

本项目噪声预测结果见表24。

表24     本项目噪声预测结果一览表dB（A）
预测点

贡献值

标准值

达标情况
昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东侧

23.25
23.25
60
50
达标

厂界南侧
22.36
22.36
60
50
达标

厂界西侧
22.97
22.97
60
50
达标

厂界北侧
23.65
23.65
60

50
达标

根据预测结果可知，本项目噪声经车间屏蔽及距离衰减后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，对周围声环境影响较小。针对以上噪声源情况，采取以下控制措施：

①在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在基座安装减振装置，并在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转；

②加强设备养护管理，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；

③安装减振装置，修建机房隔声、室内安装吸声材料等；

采取以上措施后，项目设备产生的噪声对周边环境影响较小。

3.3 监测要求
厂界噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的厂界环境噪声，详见表25。

表25     厂界噪声监测点位、监测频次、执行标准及限值

序号

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值
1

厂界四周
等效连续A声级

1次/季度

《工业排污单位厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

昼间60dB（A）

夜间50dB（A）
4 运营期固体废物环境影响和保护措施

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、筛分去石杂质（泥土、沙石等）、色选不合格葫芦籽、葫芦籽皮、不合格产品（断裂的葫芦籽仁等）、布袋除尘器截留粉尘、热风炉炉渣。
（1）生活垃圾S1
本项目运营期共有劳动定员11人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为1.65t/a，生活垃圾由垃圾箱收集定期由当地环卫部门统一清运处理。

（2）筛分去石杂质（泥土、沙石等）S2

本项目筛分去石杂质产生量约为100t/a，主要污染物为泥土、沙石等，集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

（3）色选不合格葫芦籽S3
本项目色选不合格葫芦籽产生量约为20t/a，集中收集后外售至饲料生产公司。
（4）葫芦籽皮S4

本项目西葫芦瓜子去皮后会产生瓜子皮，产生量约为3754t/a，集中收集后一部分作为热风炉燃料使用，其余外售至饲料生产公司。

本项目热风炉葫芦籽皮的年燃烧量仅为300t/a，因此，不存在葫芦籽皮不够热风炉燃烧量的情况。
（5）不合格产品（断裂的葫芦籽仁等）S5
本项目葫芦籽仁生产过程会产生不合格产品，主要为断裂的葫芦籽仁等，产生量约为120t/a，不合格产品集中收集后外售至饲料生产公司。
（6）布袋除尘器截留粉尘S6
本项目设置旋风除尘器、布袋除尘器对热风炉烟气、含尘废气进行处理，产生的截留粉尘量约为15.907t/a，粉尘集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。
（7）热风炉炉渣S7
本项目热风炉燃烧葫芦籽皮产生的炉灰量约288.312t/a，经水除灰后炉渣产生量约317.112t/a，集中收集后作为建筑材料外售。
热风炉炉渣处置可行性分析：
根据论文《生物质燃烧灰渣利用概述》，生物质灰渣作为建筑材料或者用作加工建筑产品的原料是生物质灰的一个重要的可持续应用方向，这是因为，作为建筑材料应用虽然不能实现无机元素循环，但将生物质灰用于建筑行业，可部分替代需要应用化石燃料而生产的建筑材料。这方面的应用主要是直接作为建筑材料或作为原料生产建筑材料，用于道路建设、景观建设以及工业过程。生物质灰还可以用于砖料的工业生产，生物质灰高pH、高矿物质含量以及高硬性的特点，适于和城镇污泥等二次原料结合覆盖在垃圾填埋池和矿渣尾矿的表面，能够起到很好的隔绝作用。因此，本项目热风炉炉渣作为建筑材料外售处置措施可行。
表26     固体废弃物产生情况一览表

污染物

废物

类别

产生量（t/a）
处置措施

S1生活垃圾
一般

固废

1.65
生活垃圾由垃圾箱收集定期由当地环卫部门统一清运处理。
S2筛分去石杂质（泥土、沙石等）
一般

固废

100
筛分去石杂质集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。
S3色选不合格葫芦籽
一般

固废

20
色选不合格葫芦籽集中收集后外售至饲料生产公司。
S4葫芦籽皮

一般

固废
3754
葫芦籽皮集中收集后一部分作为热风炉燃料使用，其余外售至饲料生产公司。

S5不合格产品（断裂的葫芦籽仁等）
一般

固废

120
不合格产品集中收集后外售至饲料生产公司。
S6布袋除尘器截留粉尘
一般

固废

15.907
布袋除尘器截留粉尘集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。
S7热风炉炉渣
一般

固废

317.112
热风炉炉渣集中收集后外售进行综合利用。
本项目固体废物采取以上措施后均妥善处置，对环境影响较小。

5 运营期地下水和土壤污染防治措施
本项目生活污水处置不当就会下渗到土壤中进而可能进入地下水，从而污染土壤和地下水。本项目生活污水排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清掏。本项目采取分区防控的措施进行土壤和地下水防治。化粪池为一般防渗区，防渗层等效于M=1.5m厚粘土，渗透系数不大于10-7cm/s；生产厂房以及厂区道路等均不进行防渗，只水泥硬化地面。采取以上措施后，污水一般不会下渗至土壤和地下水，从而不会污染土壤和地下水，措施可行。

6 环境风险防范措施
本项目运营期不涉及危险物质，无环境风险。
7 环保治理措施及投资估算

本项目总投资2000万元，其中环保投资72万元，占总投资3.6%，详见下表。

表27     环保措施及投资估算一览表  单位：万元

类别

污染源

治理措施

投资

废气

热风炉
热风炉烟气通过引风机（风量为5000m3/h）引入多管旋风除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，2台热风炉共用1套，旋风除尘器除尘效率为70%，布袋除尘器除尘效率为97%，综合除尘效率在99%以上。
10

去石工序
去石工段设置4台旋风除尘器（每台去石机各配置1台），旋风除尘器除尘效率为70%，风机风量为3000m3/h，去石工段粉尘经旋风除尘器处理后，最后通过1根15m高排气筒达标排放。
12
比重除杂工序
比重除杂工段设置1台脉冲布袋除尘器，脉冲布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为3000m3/h，比重除杂工段粉尘由集气罩（收集效率90%）收集，收集后的气体经脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒达标排放。
7
废水

生活污水
生活污水排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清掏。
1
固废

生活垃圾
生活垃圾由垃圾箱收集定期由当地环卫部门统一清运。
0.5
筛分去石杂质

（泥土、沙石）
筛分去石杂质集中收集后委托当地环卫部门统一清运。
0.5
色选不合格葫芦籽
色选不合格葫芦籽集中收集后外售至饲料生产公司。
0
葫芦籽皮
葫芦籽皮集中收集后一部分作为热风炉燃料使用，其余外售至饲料生产公司。
0
不合格产品
不合格产品（断裂的葫芦籽仁）集中收集后外售至饲料生产公司。
0
布袋除尘器截留粉尘
布袋除尘器截留粉尘集中收集后委托当地环卫部门统一清运。
0.5
热风炉炉渣
热风炉炉渣集中收集后外售进行综合利用。
0.5
噪声

各生产设备运行噪声、运输车辆噪声
采取基础减震、隔声、距离衰减等措施，并加强运营期对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。
40
合计
72
8 环保工程竣工验收

本项目环保工程竣工验收内容见下表。

表28     本项目竣工验收内容一览表
类别

污染源

污染物

种类

环保措施、设施名称

验收标准

废气

热风炉

颗粒物SO2
NOX
热风炉烟气通过引风机（风量为5000m3/h）引入多管旋风除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，2台热风炉共用1套，旋风除尘器除尘效率为70%，布袋除尘器除尘效率为97%，综合除尘效率在99%以上。

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值

去石工序

颗粒物

去石工段设置4台旋风除尘器（每台去石机各配置1台），旋风除尘器除尘效率为70%，风机风量为3000m3/h，去石工段粉尘经旋风除尘器处理后，最后通过1根15m高排气筒达标排放。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物

排放限值二级标准

比重除杂工序

颗粒物

比重除杂工段设置1台脉冲布袋除尘器，脉冲布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为3000m3/h，比重除杂工段粉尘由集气罩（收集效率90%）收集，收集后的气体经脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒达标排放。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物

排放限值二级标准

废水

生活污水

COD

BOD5

SS
氨氮
生活污水排入厂区防渗化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），由环卫部门定期清掏。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

三级标准

固废

生活垃圾

--

生活垃圾由垃圾箱收集定期由当地环卫部门统一清运处理。
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

筛分去石杂质（泥土、沙石）

--

筛分去石杂质集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

色选不合格葫芦籽

--

色选不合格葫芦籽集中收集后外售至饲料生产公司。

葫芦籽皮

--

葫芦籽皮集中收集后一部分作为热风炉燃料使用，其余外售至饲料生产公司。

不合格产品

--

不合格产品（断裂的葫芦籽仁）集中收集后外售至饲料生产公司。

布袋除尘器

截留粉尘

--

布袋除尘器截留粉尘集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

热风炉炉渣

--

热风炉炉渣集中收集后外售进行综合利用。

噪声

生产设备运行噪声、运输车辆噪声
等效连续A声级

采取基础减震、隔声、距离衰减等措施，并加强运营期对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准




五、环境保护措施监督检查清单
	   内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	热风炉
	颗粒物

SO2
NOX
	热风炉烟气通过引风机（风量为5000m3/h）引入多管旋风除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，2台热风炉共用1套，旋风除尘器除尘效率为70%，布袋除尘器除尘效率为97%，综合除尘效率在99%以上。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	去石工序
	颗粒物
	去石工段设置4台旋风除尘器（每台去石机各配置1台），旋风除尘器除尘效率为70%，风机风量为3000m3/h，去石工段粉尘经旋风除尘器处理后，最后通过1根15m高排气筒达标排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物

排放限值二级标准

	
	比重除杂工序
	颗粒物
	比重除杂工段设置1台脉冲布袋除尘器，脉冲布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为3000m3/h，比重除杂工段粉尘由集气罩（收集效率90%）收集，收集后的气体经脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒达标排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物

排放限值二级标准

	地表水

环境
	生活污水
	COD

BOD5

SS
氨氮
	生活污水排入厂区防渗化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），由环卫部门定期清掏。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

三级标准

	声环境
	生产设备运行噪声、运输车辆噪声
	等效连续A声级
	采取基础减震、隔声、距离衰减等措施，并加强运营期对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

	固废
	生活垃圾
	--
	生活垃圾由垃圾箱收集定期由当地环卫部门统一清运处理。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	筛分去石杂质

（泥土、沙石）
	--
	筛分去石杂质集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。
	

	
	色选不合格葫芦籽
	--
	色选不合格葫芦籽集中收集后外售至饲料生产公司。
	

	
	葫芦籽皮
	--
	葫芦籽皮集中收集后一部分作为热风炉燃料使用，其余外售至饲料生产公司。
	

	
	不合格产品（断裂的葫芦籽仁）
	--
	不合格产品（断裂的葫芦籽仁）集中收集后外售至饲料生产公司。
	

	
	布袋除尘器截留

粉尘
	--
	布袋除尘器截留粉尘集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。
	

	
	热风炉炉渣
	--
	热风炉炉渣集中收集后外售进行综合利用。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	化粪池为一般防渗区，防渗层等效于M=1.5m厚粘土，渗透系数不大于10-7cm/s；生产厂房以及厂区道路等均不进行防渗，只水泥硬化地面。

	生态保护措施
	--

	环境风险

防范措施
	--

	其他环境

管理要求
	--


六、结论

	本项目的建设与国家的产业政策相符。项目在采用本次环境影响评价提出的各项 污染防治措施后，对项目周围环境及各保护目标环境质量现状不会产生显著性不良影 响。因此，从环境保护角度而言，该项目选址与建设是可行的。

　　
　　


建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	--
	--
	--
	1.373（t/a）
	--
	1.373（t/a）
	--

	
	SO2
	--
	--
	--
	0.102（t/a）
	--
	0.102（t/a）
	--

	
	NOx
	--
	--
	--
	0.306（t/a）
	--
	0.306（t/a）
	--

	废水
	生活污水
	--
	--
	--
	158.4（t/a）
	--
	158.4（t/a）
	--

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	--
	--
	--
	1.65（t/a）
	--
	1.65（t/a）
	--

	
	筛分去石杂质（泥土、沙石等）
	--
	--
	--
	100（t/a）
	--
	100（t/a）
	--

	
	色选不合格葫芦籽
	--
	--
	--
	20（t/a）
	--
	20（t/a）
	--

	
	葫芦籽皮
	--
	--
	--
	3754（t/a）
	--
	3754（t/a）
	--

	
	不合格产品（断裂的葫芦籽仁等）
	--
	--
	--
	120（t/a）
	--
	120（t/a）
	--

	
	布袋除尘器截留粉尘
	--
	--
	--
	15.907（t/a）
	--
	15.907（t/a）
	--

	
	热风炉炉渣
	--
	--
	--
	317.112（t/a）
	--
	317.112（t/a）
	--


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件3

附件3-1
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附件3-4
项目选址





设备安装、调试








投入运营





粉尘、噪声、建筑垃圾
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附图1      项目地理位置图
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附图2      厂区平面布置图
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附图3      大气环境保护目标图
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