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关于《五原县鸿泽源农产品收购部

年加工20000吨葫芦籽仁项目

环境影响报告表》的批复
五原县鸿泽源农产品收购部：

你单位报送的《五原县鸿泽源农产品收购部年加工20000吨葫芦籽仁项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县鸿鼎市场新建年加工20000吨葫芦籽仁项目。项目总建筑面积6000m2，包括生活办公区1200m2，生产厂房4800m2。总投资2000万元，环保投资72万元，根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

（1）本项目废气主要为运营期间热风炉烟气、去石、比重除杂粉尘。热风炉烟气通过引风机引入多管旋风除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（2台热风炉共用1套），烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。去石工段设置4台旋风除尘器（每台去石机各配置1台），粉尘经布袋除尘器处理后，最后通过1根15m高排气筒排放，粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。比重除杂工段设置1台脉冲布袋除尘器，粉尘由集气罩收集处理后，通过1根15m高排气筒达标排放，粉尘应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
（2）本项目不涉及生产用水，生活污水排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清掏。（满足《污水综合排放标准》三级标准（mg/L）要求）
（3）本项目运营期主要为清选机、振动筛、色选机等生产设备运行噪声。对设备采取选用低噪声设备、消声器、基础减震，再经距离衰减，确保经处理后的厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（4）本项目运营期固废主要包括不合格产品、葫芦籽皮、筛分去石杂质、布袋除尘器截留粉尘、热风炉炉渣和生活垃圾。

葫芦籽皮集中收集后一部分作为热风炉燃料使用，其余外售至饲料生产公司。不合格产品（断裂的葫芦籽仁）集中收集后外售至饲料生产公司。筛分去石杂质、布袋除尘器截留粉尘、生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运。热风炉炉渣集中收集后外售进行综合利用。运营期固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由我局委托监察大队负责。
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