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关于《五原县天吉泰镇宏腾肉牛养殖示范基地建设项目环境影响报告书》的批复

五原县天吉泰镇宏腾养殖专业合作社：

你公司报送的《五原县天吉泰镇宏腾肉牛养殖示范基地建设项目环境影响报告书》已收悉，经研究，现批复如下：

一、你单位拟在五原县天吉泰镇二合永村五社建设宏腾肉牛养殖示范基地。本项目建成后年出栏肉牛5000头。养殖场占地总面积为216200m2，建设8个标准化单元区,每个单元区建设养殖圈舍25000m2，饲草料库房1000m2，办公区150m2，青贮池容积750m2，堆肥场1500m2。养殖场进行相应的给排水、供电、供暖、通风、消防、道路及地面硬化，绿化等配套设施建设。圈舍冬季不用设置取暖设施；办公室冬季采用空气能取暖。项目总投资5000万元，其中环保投资140.1万元。项目符合国家产业政策，依据《报告书》的结论，项目建设在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。
二、工程在建设和生产运营中，重点做好以下方面的工作：

1.项目运营期废水主要为生活污水、牛尿。生活污水排入化粪池收集后，定期清掏拉运至生活污水处理厂（站）处理。尿液与粪便完全粘结混合在一起，一起运往堆粪场储存并堆肥，没有尿液排放。
    2.项目运营期废气主要来自于牛舍、堆肥场恶臭废气、饲料配制粉尘。牛舍恶臭废气通过饲料添加EM剂，及时清运，缩短粪污停留时间，定期喷洒植物型除臭剂，并加强四周场地绿化；堆肥场恶臭废气通过定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，同时场区内加强绿化，确保厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中氨气和硫化氢的浓度标准限值和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度的限值要求。饲料配制粉尘采取全封闭TMR车间内配制，确保厂界浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源二级标准。

3.项目运营期主要噪声源为设备运转机械运输噪声。 选择低噪声设备，高声设备基础减振、场房隔声、绿化降噪及一定距离衰减后，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
4.项目运营期固废主要为医疗废物、病死牛、牛舍粪尿与牛床垫土、生活垃圾。牛舍粪尿与牛床垫土由堆粪场堆肥发酵后还田资源化利用，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。病死牛委托巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司进行无害化处理。医疗废物密闭包装，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。生活垃圾清运到镇环卫部门指定的地点集中处理。
5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理，堆粪场、牛舍集粪池、牛舍粪污通道，均参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗，为混凝土防渗结构，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；危险废物暂存间等重点防渗区铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，或可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行防渗，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s防止下渗对地下水产生污染。
三、项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。 
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