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关于《金草原高品系核心种羊场建设项目

环境影响报告书》的批复

内蒙古金草原生态科技集团有限公司：

你公司报送的《金草原高品系核心种羊场建设项目环境影响报告书》已收悉，经研究，现批复如下：

一、你单位拟在五原县塔尔湖镇丰裕办事处五份桥四组、丰华村七组建设金草原高品系核心种羊场建设项目。本项目建成后年存栏高品系种羊30000只，年出栏杂交新品种肉羊种羊15000只。养殖场占地总面积为550亩，新建标准化种羊舍48座,全封闭有机肥车间1座，项目新建生活锅炉房1座（建筑面积100m2，内部安装1台4t/h生物质锅炉（DZL4-1.6-S）供暖）有机肥车间生产用热由1台型号为CWSG—120型生物质热风炉提供热源。项目总投资14000万元，其中环保投资420万元。项目符合国家产业政策。依据《报告书》的结论，项目建设在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、工程在建设和生产运营中，重点做好以下方面的工作：
1.项目运营期废水为生活污水、羊尿、锅炉排污水。生活污水经管道排入化粪池预处理，定期拉运至有机肥车间作为有机肥补水。尿液随粪便一起进入积粪池，最终进入有机肥车间生产有机肥。生物质锅炉排水用于场区洒水抑尘。
    2.项目运营期废气为生物质锅炉和生物质热风炉烟气、羊舍、有机肥车间恶臭废气、饲料配制粉尘。羊舍恶臭采用科学喂养、通风换气、及时清除粪污、控制圈养密度、饲料添加EM剂益生菌等治理措施，确保厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中氨气和硫化氢的浓度标准限值和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度的限值要求。有机肥车间生产过程中喷洒除臭剂，废气经1套布袋除尘器+1套活性炭吸附后经1根15m高排气筒P3排放，氨气、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值和颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放二级标准；生物质锅炉、生物质热风炉燃烧烟气经各自1套布袋除尘器除尘后，通过各自1根30m高排气筒（P1、P2）排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。饲料配制粉尘采取全封闭TMR车间内配制，确保厂界浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
3.项目运营期主要噪声源为设备运转机械运输噪声。选择低噪声设备，高声设备基础减振、场房隔声、绿化降噪及一定距离衰减后，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
4.项目运营期固废主要为医疗废物、病死羊及胞衣、羊粪、废离子交换树脂、草木灰、生活垃圾。羊粪、草木灰用作制作有机肥原料。病死羊及胞衣经干化法无害化处理后产生的动物尸体残渣、污水通过好氧发酵进一步无害化处理制作有机肥，不外排。废离子交换树脂由厂家回收再生处理。医疗废物密闭包装，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。生活垃圾委托丰裕办事处环卫部门集中处理。
5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理，对羊舍集粪池及粪污通道、有机肥车间，均参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗，为混凝土防渗结构，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；危险废物暂存间等重点防渗区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行防渗，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s防止下渗对地下水产生污染。
三、项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。 
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