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关于《五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目环境影响报告书》的批复

内蒙古牧牛海畜牧发展有限公司：

你公司报送的《五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目环境影响报告书》已收悉，经研究，现批复如下：

一、你单位拟在五原县新公中镇光明村三社建设五原县新公中镇肉牛繁育种母牛、种公牛养殖场建设项目。本项目建成后年出栏肉牛1000头。养殖场占地总面积为112250.09m2，新建1栋母牛舍、1栋肉牛舍、1栋特殊牛舍1座精料库、2座干草棚、1座青贮池、堆粪场1456.46m2，养殖场进行相应的给排水、供电、供暖、通风、消防、道路及地面硬化，绿化等配套设施建设。圈舍冬季不用设置取暖设施,办公室冬季采用空气能取暖。总投资2400万元，环保投资115万元。项目符合国家产业政策。依据《报告书》的结论，项目建设在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。
二、工程在建设和生产运营中，重点做好以下方面的工作：
1.项目运营期废水主要为生活污水、牛尿。生活污水排入化粪池收集后，定期清掏拉运至生活污水处理厂（站）处理。尿液与粪便完全粘结混合在一起，一起运往堆粪场储存并堆肥，因此，没有尿液排放。
    2.项目运营期废气主要来自于牛舍、堆粪场恶臭废气、饲料配制粉尘。牛舍恶臭废气通过科学喂养，人工清粪工艺，保持牛舍通风、干燥，有效降温，定期喷洒植物型除臭剂，并加强四周场地绿化；堆肥场恶臭废气通过喷洒除臭剂，合理控制肥料的发酵时间和发酵温度，降低恶臭气体产生，确保厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中氨气和硫化氢的浓度标准限值和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度的限值要求。饲料配制粉尘经设备上方安装集气罩收集后进入布袋除尘器除尘处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放，确保排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源二级标准排放监控浓度限值。

3.项目运营期主要噪声源为设备运转机械运输噪声。 选择低噪声设备，高声设备基础减振、场房隔声、绿化降噪及一定距离衰减后，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
4.项目运营期固废主要为医疗废物、病死牛、牛舍粪尿与牛床垫土、生活垃圾、饲料加工除尘灰。牛舍粪尿与牛床垫土由堆粪场堆肥发酵后还田资源化利用，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。病死牛运至安全填埋井进行安全填埋处置。医疗废物密闭包装，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。生活垃圾清运到环卫部门指定的地点委托镇环卫部门定期清运处理。饲料加工除尘灰回用于饲料加工工序。

5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理，堆粪场、牛舍集粪池、牛舍粪污通道，均参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗，为混凝土防渗结构，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；危险废物暂存间等重点防渗区铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，或可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行防渗，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s防止下渗对地下水产生污染。安全填埋井按《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）要求做防渗处理，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局委托监察大队负责。 
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