建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司污水技改项目                         

建设单位（盖章）：巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司       
编   制   日  期：      2022年7月               
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司污水技改项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王矗
	联系方式
	18904780365

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇团结路东侧

	地理坐标
	东经： 107 度 53 分  40.76秒，北纬： 41 度 4分 41.98 秒

	国民经济

行业类别
	污水处理及其再生利用D4620
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业-95、污水处理及其再生利用

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	500

	环保投资占比（%）
	100%
	施工工期
	2

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	原有项目占地100771.20m2
（技改项目不新增占地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目，符合国家现行产业政策。

2、选址合理性

2022年巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司租赁原新疆中基实业股份有限公司塔尔湖分公司番茄厂进行生产，番茄厂位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇团结路东侧，用地性质为工业用地，厂区东侧为农田和塔尔湖污水处理厂，南侧为空地，西侧为五乌线，北侧为林地和农田。厂址位于塔尔湖镇镇区常年主导风向的侧风向，距离镇区居民区较远。本次技改污水处理站位于厂区范围内，污水处理站位于厂区东侧，周围50m范围内无居民集中居住区。项目选址不位于各级自然保护区、水源地保护区和草原保护核心区范围内，不在五原县生态红线范围内，项目周边无风景名胜区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。

本项目产生的污染物均采取有效的处理和处置措施，废气和废水、噪声可达标排放；固废均合理处置。项目运营期对周围环境影响较小，因此，本项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析：

2021年12月27日巴彦淖尔市人民政府发布了《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政发【2021】9号），全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元。共137个，面积占比为68.60%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。
重点管控单元。共111个，面积占比为31.39%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元。共1个，面积占比为0.01%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇团结路东侧，根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》（巴环函【2021】61号），项目区属于生态环境准入清单内的五原县城镇空间，编号为ZH15082120003，为重点管控单元。本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析见表1。

表1 本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析
环境管控单元名称

管控要求

拟建项目情况

是否

符合

巴彦

淖尔

市总

体准

入要

求

1 、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。

建设单位属于食品加工企业，所建项目不属于化工项目，因此选址不在工业园区内。

符合

2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目属于水污染治理，不属于“两高”项目及石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。

符合

3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。

本项目满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，且所在区域环境质量满足国家或者地方环境质量标准。

符合

4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。

本项目选址位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇团结路东侧，符合当地国土空间规划。

符合

5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。

本项目属于水污染治理，不属于采矿项目

符合

6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。

根据《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发[2018]11 号），项目所在区域五原县不在生态环境准入清单范围内

符合

7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。

本项目不属于畜禽养殖项目。

符合

8 、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

本项目环境影响报告表审批之后落实排污许可相关要求。

符合

五原县城镇空间

重点管控单元

空间布局约束

1、严禁新建、扩建重污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。 
2、推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内污染严重企业，由本地区人民政府制定计划，限期完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。 
3、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，严禁地下水超采区新建高耗水、高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。 
4、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动； 
5、严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，原有项目限期关闭或搬迁。 
6、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽 应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养 殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有 效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。 
1~2、番茄酱生产企业属于C1370蔬菜、水果和坚果加工行业，本次技改项目属于N7721水污染治理，不属于火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类重污染行业，因此建设单位不属于重污染企业；

3、番茄酱生产企业属于C1370蔬菜、水果和坚果加工行业，本次技改项目属于N7721水污染治理，不属于钢铁冶炼、水泥、造纸、化工、火电、铸造、印染、电镀、平板玻璃、制革、有色冶炼、焦炭、氯碱、采矿等14个高污染、高耗水行业，因此建设单位不属于高耗水、高污染企业；

4、本项目用地类型为建设用地，未侵占永久基本农田。

5~6、本项目属于水污染治理，不是畜禽养殖项目。
符合

污染物排放管控

1、深入推进扬尘污染综合防治。加快城镇污水处理设施及配套管网建设与改造。加强机动车辆环保管理。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。 
本项目不属于城镇基础设施建设项目。
符合

2、进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。  
本项目冬季不生产。
3、所有新建城镇污水处理设施要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准。 
本项目不属于城镇污水处理设施。

4、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
不涉及

环境风险防控

通用

1、企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。以下企事业单位应当编制环境应急预案：（1）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（2）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（3）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（4）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（5）其他应当纳入适用范围的企业。

2、所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大。

3、矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。

1、本项目建成投产后，企业将按要求编制全厂环境风险应急预案。

2、巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司建立了完善的安全管理制度。

3、本项目不属于矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位。
符合

水

1、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。

2、含病原体的污水应当经过消毒处理；符合国家有关标准后，方可排放。

3、禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。

4、存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。

5、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。

6、饮用水供水单位应当根据所在地饮用水安全突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急方案，报所在地市、县级人民政府备案，并定期进行演练。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件，饮用水供水单位应当采取应急处理措施，向所在地市、县级人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当根据情况及时启动应急预案，采取有效措施，保障供水安全。

1、本项目不涉及油类、酸液、碱液或者剧毒废液等。
2、本项目生产废水经处理达标后用于灌溉周边果园，废水中不含有毒有害物质；生活污水排入防渗化粪池（防渗系数≤10-7cm/s），定期清掏。
3、本项目不涉及含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣。

4、本项目不涉及可溶性剧毒废渣。

5、本项目不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位。
6、本项目不属于饮用水供水单位。
符合

大气
1、排放国家规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。

2、禁止露天焚烧沥青、秸秆、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；确需焚烧处理的，应当采用专用焚烧装置。
1、本项目排放的大气污染物主要为氨气和硫化氢，不涉及排放国家规定名录中所列有毒有害大气污染物。

2、本项目不涉及露天焚烧沥青、秸秆、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
符合

土壤
1、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。实施风险管控、修复活动中产生的废水、废气和固体废物，应当按照规定进行处理、处置，并达到相关环境保护标准。实施风险管控、修复活动，应当因地制宜、科学合理，提高针对性和有效性。实施风险管控、修复活动中产生的固体废物以及拆除的设施、设备或者建筑物、构筑物属于危险废物的，应当依照法律法规和相关标准的要求进行处置。对安全利用类和严格管控类农用地地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府农业农村、林业草原主管部门报告。

2、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立并实施土壤污染隐患排查制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，发现污染隐患的，应当制定整改方案，采取措施消除隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；根据法律法规的规定和监测规范，制定、实施自行监测方案，每年对其用地的土壤和地下水开展自行监测，监测结果报设区的市人民政府生态环境主管部门。
1、本项目污水处理设施采用钢筋混凝土结构，锅炉房、储煤库、灰渣库等地面均采用混凝土硬化，可达到较强的防渗效果，项目对可能产生土壤、影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染土壤。
2、巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司不属于土壤污染重点监管单位。
符合

危险废物
1、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

2、到2022年底，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到99%以上。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋，适度发展水泥窑协同处置危险废物。

3、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

4、新设立的危险化学品生产、储存单位应当建在旗县级以上人民政府规划的化工园区内。化工园区应当至少每三年开展一次园区整体性安全风险评价，科学评估园区安全风险，提出消除或者控制安全风险的措施。劳动力密集型的非化工生产经营单位不得与化工及危险化学品生产、储存单位混建在同一化工园区内。

5、化工及危险化学品生产装置和储存装置应当装配自动化控制系统，高度危险和大型生产装置应当装配紧急停车系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。涉及易燃易爆、有毒有害气体的生产装置和储存装置应当装配易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。

6、利用油气储罐的危险化学品生产经营单位应当按照有关标准和设计要求，划定油气罐区并设置明显的标识和必要的围挡，对进入罐区的车辆和人员进行检查和登记管理。油气储罐变更设计存储物质的，危险化学品生产经营单位应当组织进行安全论证并形成报告。油气储罐运行中的温度、压力、液位、接地电阻以及管道法兰之间的跨接电阻、防雷设施等应当符合设计控制指标，并确保安全切断装置和报警系统正常使用。油气罐区使用的照明、电气设施、设备、器材应当符合防爆要求。
本项目生产运营过程中不涉及危险废物。

符合

医疗废物
1、医疗废物集中处置单位应当安装污染物排放在线监控装置，并确保监控装置经常处于正常运行状态；在运送医疗废物过程中应当确保安全，不得丢弃、遗撒医疗废物。各地区应当利用和改造现有固体废物处置设施和其他设施，对医疗废物集中处置，并达到基本的环境保护和卫生要求。

2、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

3、严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，严禁医疗废物露天存放。
本项目不涉及医疗废物。
符合

放射性废物
1、禁止利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。禁止在内河水域处置放射性固体废物。

2、禁止未经许可或者不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物的活动。禁止将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置。
本项目不涉及放射性废物。
符合

资源

利用

效率

要求

1、禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。 
1、本项目不涉及农作物秸秆等生物质及其他废弃物露天焚烧。

符合

2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项 目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准
2、建设单位相关手续办理完成后将要求办理取水许可证，并严格按照取水许可证要求采水。

综上分析，项目的建设符合“三线一单”要求。

其他符合性

根据巴彦淖尔市人民政府办公室印发《关于进一步加强全市番茄、脱水菜制品行业生态环境保护工作的指导意见（试行）》的通知（巴政办发[2020]9号）中“第十三条各生产企业废水未纳入集中式污水处理设施的，在开机生产前，完成污水处理设施的建设和调试，确保正常稳定运行，并配套建设再生水处理设施，再生水回用优先考虑工业用水、城市杂用水、景观、绿化、林草灌溉用水等；”的规定，本项目生产废水经自建污水处理站处理后，排入项目周边的果园作灌溉用水，符合指导意见中优先回用要求。

本项目污水处理站技改后，废水排放去向由六排干转变为灌溉果园，减少了污水经六排干排入乌梁素海，符合内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区生态环境保护“十四五”规划》（内政办发〔2021〕51号）的通知中“稳步改善水生态环境质量”的要求。
综上所述，项目符合指导意见和规划要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、原有项目概况
（1）环评及批复情况

2005年6月巴彦淖尔环境科学研究所编制完成原有项目《内蒙古天义番茄制品有限公司二分厂日处理1750吨番茄项目环境影响报告书》，并于2005年6月27日取得环评批复（巴环审发［2005］5号）。

2007年，原有项目建设单位由内蒙古天义番茄制品有限公司二分厂变更为新疆中基实业股份有限公司塔尔湖分公司，其生产设施及环保设施均未发生变动。

2007年11月巴彦淖尔环境科学研究所编制完成原有项目扩建工程《新疆中基实业股份有限公司塔尔湖分公司日处理900吨生产线扩建项目环境影响报告书》，并2007年11月取得环评批复。
根据环评和批复以及现场调查情况，项目生产废水采用自建污水处理站处理，污水处理站实际处理规模为1000m3/d，采用“格栅+厌氧+好氧”处理工艺，项目生产污水经污水处理站处理符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，排入六排干。建成2台蒸汽锅炉（1用1备），1#35t/h锅炉为在用锅炉、2#25t/h锅炉为备用锅炉，1#锅炉配套水浴除尘设施，2#锅炉配套水膜脱硫除尘设施，锅炉烟气经处理后，各自经1根35m高的排气筒排放，共建设2根排气筒。
（2）验收情况

内蒙古天义番茄制品有限公司二分厂日处理1750吨番茄项目与新疆中基实业股份有限公司塔尔湖分公司日处理900吨生产线扩建项目建成后运营至2012年，后一直停产至今，2022年巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司租赁该项目场地进行生产（厂区租赁协议见附件），现有环保设施不符合现行标准，因此要实施技改。
（3）原有项目工程内容及建设现状

原有项目共建成3条番茄加工生产线，处理能力分别为日处理1000吨、日处理900吨和日处理750吨，日总处理2650吨番茄，年产番茄酱18000吨。原有项目生产过程供汽采用2台锅炉供汽（1用1备），其中1#锅炉35t/h为在用供汽锅炉、2#锅炉25t/h为备用锅炉，1#锅炉配套水浴除尘措施，2#锅炉配套水膜脱硫除尘设施，两台锅炉烟气处理后，各自经1根35m高的排气筒排放，共建成2根排气筒。

项目配套建成1000m3/d污水处理站处理生产废水，处理工艺为“格栅+厌氧+好氧”。

原有污水处理站建设内容及情况见表2。

表2 原有污水处理站建设内容

类别
工程名称
建设内容
备注
主体

工程
锅炉房

原有项目建成1座800m2锅炉房，内设2台蒸汽锅炉，1#锅炉配套水浴除尘设施，2#锅炉配套水膜脱硫除尘设施，锅炉烟气经处理后，各自经1根35m高的排气筒排放，共建成2根排气筒
已建成
污水处理站
格栅井
建成1座10m×10m×3m的格栅井，砖混结构
已建成

厌氧池
建成2座448m³（14×16×2m）厌氧池，钢砼结构
已建成
好氧池

建成1座448m³（14×16×2m）好氧池，钢砼结构
已建成
辅助

工程

储煤场

建成1座1500m2露天煤场，用于存放燃煤
已建成
灰渣场

建成1座50m2露天灰渣场，用于存放炉渣、除尘渣
已建成
公用

工程
供电
由塔尔湖镇区供电网络供给
已建成
供热
冬季不生产，无供暖设施
/
给水
由自打井供给
已建成
排水
生产污水排入厂区自建污水处理站，污水处理站规模1000m3/d，污水经处理后排入六排干；生活污水排入旱厕
已建成
环保

工程
废水处理
生产污水排入厂区自建污水处理站，污水处理站规模1000m3/d，污水经处理后排入六排干
已建成
废气处理
1#锅炉配套水浴除尘措施，2#锅炉配套水膜脱硫除尘设施，锅炉烟气经处理后，各自经1根35m高的排气筒排放，共建设2根排气筒
已建成
噪声处理
隔声、使用低噪音设备等环保措施
已建成
固体废物处理
栅渣由当地养殖户拉走饲养牲畜；污泥经干化处理后填埋；炉灰渣作为建筑材料用于铺路
已建成
防渗
各水处理池按照要求进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s
已验收
表3 现有项目主要设备表

序号

设备名称

单位

数量

1

污水处理站
格栅机
台

2
2
气浮机
台
1
3
刮泥机
台

1

4
浮球液位计
个

1
5
出水泵
个
1
6
电气控制系统
套
1
7
锅炉房
SZL35-1.6-AⅡ型蒸汽锅炉
台

1
8
SZL25-1.6-AⅡ型蒸汽锅炉
台

1
（4）公用工程

①给水

根据原有项目环境影响报告书，原有项目生产用水和生活用水水源取自厂区自打井，生产和生活用水量为245260m³/a。
②排水

根据原有项目环境影响报告书，原有项目生产废水排放量为194400m³/a（3888m3/d），经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，排放至六排干，冬季不生产。生活污水排放量为192m³/a，排入旱厕处理。
③供电

项目用电接入塔尔湖镇供电网络。

④采暖

项目生产工段冬季不生产，污水处理站冬季不运行，无供暖设施。
2、技改项目概况
原有项目于2006年建成投产，2013年至今一直处于停产状态，2022年巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司租赁该项目场地进行生产。原有项目由于建成年限较久且长期处于停产状态，存在如下问题：

（1）污水处理设施老旧，处理能力不足
现有污水处理站处理设施老旧，处理能力严重不足，造成污水不能达标排放。并且根据目前的番茄酱生产工艺番茄清洗废水经格栅处理后可循环使用，现有番茄清洗工段废水直接排入污水处理站，造成大量水资源浪费，引发污水处理站运行费用高，污水处理成本大等问题。同时，现有污水经处理后排入六排干，最终排入乌梁素海。2019年，乌梁素海源头治理提出乌梁素海点源污水“零入海”的政策目标，要求番茄生产、脱水菜加工等散排企业提标改造污水处理设施，配套水循环设备，并将处理达标后的再生水用于绿化或农田灌溉。

（2）1#35t/h锅炉缺少脱硫设施、排气筒设置不符合要求

现有1#35t/h在用锅炉仅配套了水浴除尘设施，无脱硫设施，将造成锅炉烟气中SO2超标排放。1#35t/h锅炉与2#25t/h锅炉经各自烟气处理设施处理后，分别经1根35m高的排气筒排放，共建成2根排气筒。《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5项要求，每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，因此原有项目建成的2根排气筒不符合标准要求。
（3）储煤场和灰渣场未封闭

现有储煤场和灰渣场均露天设置，底部未硬化，不符合当前环保要求。

因此，巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司拟对污水处理站和锅炉烟气处理设施实施技术改造。本次污水处理站技改不改变原有生化处理工艺，在原有处理工艺基础上增加1座2560m³调节池、1座1920m³二段好氧池、1座1920m³三段好氧池、1座2560m³四段好氧池、1座1352m³二沉池，技改完成后，污水处理站处理能力提升至4000m3/d，番茄清洗废水经格栅处理后用水循环使用，含泥较大废水与生产废水合并排入污水处理站处理。污水处理站技改后，废水排放量减少，各污染物处理效率均有所提高，废水经处理后排放去向由六排干改变为灌溉果园。1#35t/h锅炉在原有水浴除尘的基础上增设1座脱硫塔，采用单碱法脱硫，增加脱硫设施后，SO2可实现达标排放，降低了排放量。将1#35t/h锅炉与2#25t/h锅炉处理后烟气合并经1根新建45m高排气筒排放，拆除原有2根排气筒。同时配套建设1座全封闭储煤库和1座全封闭储渣库。
3、技改项目建设内容   
本项目为污水处理站和锅炉烟气处理设施技改项目，技改项目组成具体见表4。

表4 技改项目组成表
类别
工程

名称
原有项目建设内容
技改项目建设内容

备注
主体

工程
锅炉房

原有项目建成1座800m2锅炉房，内设2台蒸汽锅炉（1用1备），其中1#35t/h锅炉为在用锅炉、2#25t/h锅炉为备用锅炉，1#锅炉配套水浴除尘设施，2#锅炉配套水膜脱硫除尘设施，锅炉烟气经处理后，各自经1根35m高的排气筒排放，共建成2根排气筒
利用原有2台锅炉提供蒸汽，1用1备，其中1#35t/h锅炉为在用锅炉、2#25t/h锅炉为备用锅炉。对锅炉烟气处理设施进行改造，1#35t/h锅炉在原有水浴除尘的基础上增设1座脱硫塔，采用单碱法脱硫；将1#35t/h锅炉与2#25t/h锅炉处理后烟气合并经1根新建45m高排气筒排放，拆除原有2根排气筒。新建脱硫塔高13.5m，直径2.9m，材质为钢结构；新建脱硫水池长13m，宽3.5m，深2.2m，容积100m³，为混凝土结构
技改
污水处理站
格栅井
建成1座6m×5m×3m的格栅井，钢砼结构

沉砂池
将原有格栅井改造为沉砂池，前置格栅机过滤大的杂物，沉砂池尺寸为90m³（6×5×3m），钢砼结构

技改
——

——
调节池
新增1座2560m³（32×40×2m）调节池，防水混凝土结构

新建
厌氧池
建成2座448m³（14×16×2m）厌氧池，钢砼结构
厌氧池
利用原有2座448m³（14×16×2m）厌氧池，钢砼结构
利旧
好氧池
建成1座448m³（14×16×2m）好氧池，钢砼结构
好氧池
利用原有448m³（14×16×2m）好氧池作为一段好氧池，钢砼结构
利旧
——
——
二段好氧池
新增1座1920m³（40×24×2m）二段好氧池，防水混凝土结构
新建
——
——
三段好氧池
新增1座1920m³（40×24×2m）三段好氧池，防水混凝土结构
新建
——
——
四段好氧池
新增1座2560m³（40×32×2m）四段好氧池，防水混凝土结构

新建
——
——
二沉池
新增1座1352m³（26×26×2m）二沉池，防水混凝土结构
新建
辅助工程

储煤场
建成1座1500m2露天煤场，用于存放燃煤
储煤库

新建1座450m2全封闭储煤库，单层彩钢结构，地面采用混凝土硬化
技改
灰渣场
建成1座50m2露天灰渣场，用于存放炉渣、除尘渣
储渣库

新建1座50m2全封闭储渣库，单层彩钢结构，地面采用混凝土硬化
技改
硬化

厂区硬化面积4000m2
硬化
技改后全厂硬化面积4500m2
技改

公用

工程
供电
由塔尔湖镇区供电网络供给
利用原有设施
利旧
供热
冬季不生产，无供暖设施
利用原有设施
利旧
给水
由自打井供给
利用原有设施
利旧
排水
生产污水排入厂区自建污水处理站，污水处理站规模1000m3/d，污水经处理后排入六排干；生活污水排入旱厕
生产废水经污水处理站处理达标后，用于灌溉周边果园（灌溉协议见附件）；生活污水经防渗旱厕收集，定期清掏
技改
环保

工程
废水

处理
生产污水排入厂区自建污水处理站，原有处理工艺为“格栅+厌氧+好氧”，处理能力1000m3/d，污水经处理后排入六排干
技改后污水处理站处理工艺为“格栅+沉砂+调节+厌氧+好氧+沉淀”，处理能力为4000m3/d，生产废水经处理达标后，用于灌溉周边果园；生活污水经防渗旱厕收集，定期清掏
技改
废气

处理
1#锅炉配套水浴除尘措施，2#锅炉配套水膜脱硫除尘设施，锅炉烟气经处理后，各自经1根35m高的排气筒排放，共建设2根排气筒
1#35t/h锅炉在原有水浴除尘的基础上增设1座脱硫塔，采用单碱法脱硫；将1#35t/h锅炉与2#25t/h锅炉处理后烟气合并经1根新建45m高排气筒排放，拆除原有2根排气筒；污水处理站喷洒除臭剂除臭
技改
噪声

处理
隔声、使用低噪音设备等环保措施
选购低噪声设备，采取厂房隔音、基础减震措施
技改

固体废物处理
栅渣由当地养殖户拉走饲养牲畜；污泥经干化处理后填埋；炉灰渣作为建筑材料用于铺路
污泥生产期结束清掏干化后拉运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理（处理协议见附件）；栅渣由周边农户拉走饲养牲畜；炉渣、除尘渣和脱硫渣作为建筑材料外售综合利用
技改

防渗
各水处理池按照要求进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s
各水处理池均采用钢砼或防渗混凝土结构，渗透系数≤1×10-7cm/s

技改

绿化
厂区绿化面积2000m2
技改后全厂绿化面积2000m2
利旧

4、技改项目主要设备

技改后项目主要设备见下表。

表5 技改完成后项目主要设备表

序号
原有设备
技改后设备

备注

设备名称

单位
数量
设备名称
单位
数量
1
污水处理
格栅机
台
2
污水处理
高架微滤滚筒格栅

台
2
新建
2
气浮机
台
1
气浮机
台
1
利旧
3
刮泥机
台
1
HGN型回转式刮泥机

台
1
新建
4
浮球液位计
个
1
浮球液位计

个
1
新建
5
出水泵
个
1
水泵

个
3
新建
6

电气控制系统
套
1
电气控制系统
套
1
技改
7

污泥泵
台
1
新建
8

曝气管
套
2000
新建
9

加药罐
个
2
新建
10

螺旋砂水分离机
台
1
新建
11

曝气风机
台
1
新建
12
罗茨风机
台
5
新建
13
潜水搅拌机
台
6
新建
14
锅炉房
SZL35-1.6-AⅡ型蒸汽锅炉
台
1
锅炉房
SZL35-1.6-AⅡ型蒸汽锅炉
台
1
利旧

15
SZL25-1.6-AⅡ型蒸汽锅炉
台
1
SZL25-1.6-AⅡ型蒸汽锅炉
台
1
利旧（备用）

5、技改项目原辅材料消耗

技改后污水处理站沉淀使用聚合氯化铝做絮凝剂，脱硫剂使用片碱，使用情况见下表。

表6 技改后原辅材料消耗情况    单位：t/a
原辅材料名称
技改前使用量
技改后使用量
燃煤

5000
5000
PAC聚合氯化铝
0
18
PAM聚丙烯酰胺

0
6

片碱

0
2.5
除臭剂
0
0.050
6、技改项目工作制度

原有项目劳动定员60人，本次技改项目不新增劳动定员，全年生产50天，每天工作24小时，年生产1200小时。
7、公用工程

技改项目用水主要为生活用水、原料清洗用水、锅炉用水和脱硫用水。项目用水由厂区自备井提供，可以满足本项目用水需求。

（1）给水
①生活用水

技改项目不新增运行管理人员，不新增生活用水量，生活用水量为4.8m³/d、240m³/a。

②原料清洗用水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册，番茄酱罐头—番茄为原料类废水量产污系数为9吨/吨—产品，全厂年产番茄酱18000吨，则清洗废水量为162000m3/a、3240m3/d，参照《城市排水工程规划规范》要求，城市污水量宜根据城市综合用水量乘以城市污水排放系数确定，城市综合污水排放系数0.70-0.90，排放系数结合规划区实际情况及规划污水管网的完善程度选取，本项目生产车间及车间外规划有完善的污水收集系统，污水排放系数取0.8，则清洗用水量为2025m3/a、4050m3/d。

③锅炉用水

技改项目利用原有2台锅炉提供蒸汽，1用1备，其中1#35t/h锅炉为在用锅炉、2#25t/h锅炉为备用锅炉。锅炉用水包括锅炉循环水、锅炉损耗水和锅炉定期排污水，蒸汽锅炉循环水量为35m3/h，锅炉每天运行24h，锅炉排污水量按循环水量的2%计，则排污水量为16.8m3/d，损耗水量按循环水量的1%计，则损耗水量为8.4m3/d，经计算锅炉补水量为25.2m3/d。

锅炉补水由锅炉自带软化水装置制取，软化水制取装置采用离子交换树脂法，软水装置实际出水效率约85%，则锅炉需用新鲜水29.65m3/d、1482.5m³/a。

④脱硫用水

本次技改新增锅炉脱硫用水环节，脱硫用水根据1:15的液气比计算，锅炉燃煤每小时烟气量为42487.5m³/h，则用水量2.83m³/h，脱硫用水循环使用，只需定期补充损耗即可，损耗水量按用水量的5%计，则脱硫用水补水量为0.14m³/h、3.36m³/d、168m³/a。

综上所述，技改项目新鲜水总用水量4087.81m³/d、204390.5m³/a。

（2）排水

①生活污水
职工生活污水产生量约为用水量的80%，生活污水产生量为3.84m³/d、192m³/a，利用厂区原有防渗旱厕收集，定期清掏。
②清洗废水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册，番茄酱罐头—番茄为原料类废水量产污系数为9吨/吨—产品，全厂年产番茄酱18000吨，则清洗废水量为162000m3/a、3240m3/d，经污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准，用于灌溉周边果园。

③软水装置排水和锅炉排水

软化水处理设施的排污水量为4.45m3/d（222.5m³/a），锅炉排污水量为16.8m³/d（840m³/a），共计排污水量为21.25m³/d、1062.5m³/a，排入厂区污水处理站进行处理。
技改后全厂水平衡见表7。

表7 技改后全厂水平衡表    单位：m³/d
类别

总用水量

新鲜水量

循环水量

日损耗量

日排放量

生活用水

4.8
4.8
0

0.96
3.84
原料清洗用水

4050
4050
0
810
3240
锅炉及软水装置用水

64.65
29.65
35
8.4
21.25
脱硫用水
71.28
3.36
67.92
3.36
0
小计

4190.73
4087.81
102.92
822.72
3265.09
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图1 技改后全厂水平衡图    单位：m³/d
（3）供电

项目用电接入塔尔湖镇供电网络，年用电量20万KW.h。

（4）采暖

项目生产工段冬季不生产，无需采暖。
8、平面布置      
项目平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、污水处理工艺流程
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图2 技改后污水处理站工艺流程

格栅

污水首先经过格栅阻留大的杂物（包括不可分解的杂物和大块状有机物悬浮物及漂流物），保护提升泵和后续工艺的正常运行。

沉砂池
沿沉砂池池壁一侧距池底90cm高度处设曝气装置，而在其下部设集砂斗。在曝气的作用下，使污水中的有机颗粒经常处于悬浮状态，砂粒互相摩擦并受曝气的剪切力，能够去除砂粒上附着的有机污染物，有利于取得较为纯净的砂粒。砂粒在重力和旋转力的综合作用力下沉到池底与水分离，实现固液分离的过程。
3、调节池

废水进入调节池进行均衡水质、调节水量，为后续厌氧反应提供稳定运行的保证。
4、厌氧池
厌氧工艺是在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。

5、好氧池

污水进入好氧池进行好氧反应进一步去除水中有机物，曝气池池内利用活性污泥法进行污水处理，池内提供一定污水停留时间，通过回转式鼓风机提供氧源，同时使污水处于剧烈搅动的状态，让活性污泥与污水互相混合、充分接触，以促进活性污泥中好氧微生物的新陈代谢，从而降解污水中溶解性和胶体状态的可生化有机污染物，并合成新的细胞，同时污泥可吸附污水中的悬浮固体和其他一些物质，从而使污水得以净化。
6、二沉池

经上述处理设施处理后，污水进入二沉池，污水经沉淀后，最后一次沉淀去除悬浮物。一部分污泥回流至好氧池，剩余污泥生产期结束清掏经干化后拉运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理。废水经处理后最终排入周边果园灌溉使用。
二、锅炉烟气处理工艺流程
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图3 锅炉烟气处理工艺流程及产排污环节图

锅炉烟气依次经过炉膛、锅筒、烟道后从锅炉排出，为有效减少烟气污染，烟气必须先经除尘脱硫装置，再经引风机、烟道、后由排气筒排向大气。

（1）除尘系统
本项目采用水浴除尘器+单碱法脱硫塔对烟气进行除尘。

水浴除尘器是通过泵打出的高压水在除尘器内经过喷嘴喷成雾状， 当含尘烟气通过雾状空间时，因尘粒与液滴之间的碰撞、拦截和凝聚作用，尘粒随液滴降落下来，而烟气经除尘器顶部挡水板脱水后，进入引风机，通入脱硫塔进一步脱硫除尘。水浴除尘器可净化烟气中的小颗粒物，使其排放浓度小于200mg/m3，除尘效率一般为87%左右。

脱硫塔在脱硫的同时具有除尘的作用，除尘原理与水浴除尘器类似，除尘效率一般为87%左右。

本项目安装的水浴除尘器+单碱法除尘脱硫塔综合除尘效率以98%计。
（2）脱硫系统

本项目采用单碱法脱硫，氢氧化钠作为吸收剂。
脱硫工艺原理：钠碱法脱硫工艺是用NaOH吸收烟气中的二氧化硫，脱硫后的浆液经塔底管道排入脱硫液循环池中，亚硫酸钠浆液经过氧化还原后不断地进行循环使用，脱硫后烟气中的污染物达到排放标准后经排气筒排放。

吸收过程：

在脱硫塔中，烟气中的SO2与碱吸收接触后。发生如下反应：

      2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O        （1）

      Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3       （2）

以上两式总反应为：   NaOH+SO2→NaHSO3            （3）

反应（2）表明，反应（1）生成的Na2SO3仍具有脱除SO2的能力，但反应（2）和反应（3）生成的NaHSO3（亚硫酸氢钠）则不再具有脱除SO2的能力，也就是说，对烟气中SO2进行脱除的主要物质是Na2SO3（亚硫酸钠）。

中和过程：

吸收烟气中SO2的脱硫液Na2SO3溶液要进行中和处理。中和处理的目的是将吸收液中的NaHSO3 中和为Na2SO3，即：

NaHSO3+NaOH →Na2SO3+H2O    （4）

根据以上原理，设计的脱硫系统用NaOH脱除SO2后，将主要以NaHSO3（亚硫酸氢钠）的形式排放，脱硫系统脱硫效率可达70%以上。
3、除尘渣、脱硫渣
除尘渣、脱硫渣沉淀于沉淀池底部，定期清掏，暂存于灰渣库，外售建筑公司综合利用。

三、产污环节
1、废气

（1）污水处理站恶臭气体
项目废气主要为NH3、H2S、臭气浓度，产生环节主要为沉砂池、调节池、厌氧池、好氧池以及污泥处理系统。

（2）锅炉烟气
锅炉烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx。
2、废水

技改后项目处理生产废水量为3240m3/d，污水处理站处理工艺采用“沉砂+调节+厌氧+好氧+二沉池”，处理能力为4000m³/d。

 职工生活污水排放量约为3.84m³/d、192m³/a，利用厂区原有防渗旱厕收集，定期清掏。
3、噪声
本项目噪声源主要为污泥泵、格栅机、锅炉脱硫除尘设施风机运行过程产生的噪声，噪声污染源强为80～90dB（A）。

4、固废

项目运营期固体废弃物主要为格栅、二沉池等产生的污泥以及锅炉炉渣、烟气脱硫除尘产生的除尘渣、脱硫渣，污水处理站污泥经干化后运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理；炉渣、除尘渣、脱硫渣作为建筑材料外售建筑公司综合利用。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有项目环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况的说明：

2005年6月巴彦淖尔环境科学研究所编制完成原有项目《内蒙古天义番茄制品有限公司二分厂日处理1750吨番茄项目环境影响报告书》，并于2005年6月27日取得环评批复（巴环审发［2005］5号）。

2007年，原有项目建设单位由内蒙古天义番茄制品有限公司二分厂变更为新疆中基实业股份有限公司塔尔湖分公司，其生产设施及环保设施均未发生变动。

2007年11月巴彦淖尔环境科学研究所编制完成原有项目扩建工程《新疆中基实业股份有限公司塔尔湖分公司日处理900吨生产线扩建项目环境影响报告书》，并2007年11月取得环评批复。
内蒙古天义番茄制品有限公司二分厂日处理1750吨番茄项目与新疆中基实业股份有限公司塔尔湖分公司日处理900吨生产线扩建项目建成后运营至2012年，后一直停产至今，2022年巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司租赁该项目场地进行生产，现有环保设施不符合现行标准，因此要实施技改。

2、原有项目污染物排放情况及总量核算

原有项目污染物排放情况及总量核算摘自原有项目环境影响报告书、根据产污系数核算或类比同类型项目，具体内容如下：

（1）废水

原有项目生产废水接排入污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+厌+好氧”处理工艺，实际处理能力为1000m3/d，处理后废水排入六排干。
原有项目生产废水排放量为194400m³/a（3888m3/d），生产废水（清洗废水和锅炉排污水混合废水）源强类比《内蒙古联瑞农产品有限公司新增日处理1000吨番茄项目竣工环境保护验收检测报告表》（LYJP-HJ-211059，内蒙古路易精普检测科技有限公司，2021年10日19日），类比项目以番茄鲜果为原料，采用洗涤+去皮打籽+打浆/浓缩+装罐+杀菌+罐藏工艺生产番茄酱，与现有项目原料和工艺相同，因此可以类比。根据类比监测结果，进水口pH为7.5~7.8，COD平均浓度为1779mg/L，BOD5平均浓度为447.5mg/L，SS平均浓度为682.5mg/L，氨氮平均浓度为29mg/L，总磷平均浓度为7.8mg/L，总氮平均浓度为64.1mg/L。原有污水处理站污染物的去除率取值为COD70%、BOD585%、NH3-N 50%、SS85%、TP52%、TN58%，经计算污水处理出口水质SS排放浓度为102.4mg/L，氨氮排放浓度为14.5mg/L，BOD5排放浓度为67.13mg/L，COD排放浓度为533.7mg/L，TP排放浓度为3.74mg/L，TN排放浓度为26.92mg/L，不符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准。

全年排放生产废水19.44万吨，COD的排放量为103.75t/a，BOD5排放量为13.05t/a，SS排放量为19.91t/a，氨氮排放量为2.82t/a，TP排放量为0.73t/a，TN排放量为5.23t/a。

（2）废气

①锅炉烟气

原有项目建成1座800m2锅炉房，内设2台蒸汽锅炉，其中1#锅炉配套水浴除尘设施，2#锅炉配套水膜脱硫除尘设施，锅炉烟气经处理后，各自经1根35m高的排气筒排放，共建成2根排气筒。根据原有项目环评报告，1#锅炉烟尘排放浓度值为120mg/m3、排放速率为5.3kg/h，二氧化硫排放浓度值为420mg/m3、排放速率为24.5kg/h，氮氧化物排放浓度值为262mg/m3、排放速率为15.28kg/h，颗粒物和氮氧化物排放浓度不符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1在用燃煤锅炉标准；

2#锅炉烟尘排放浓度值为120mg/m3、排放速率为3.7kg/h，二氧化硫排放浓度值为420mg/m3、排放速率为17.5kg/h，氮氧化物排放浓度值为262mg/m3、排放速率为10.92kg/h，颗粒物和氮氧化物排放浓度不符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1在用燃煤锅炉标准。

经计算，原有项目烟尘排放总量为10.8t/a，二氧化硫排放总量为50.4t/a，氮氧化物排放总量为31.44t/a。

②储煤场扬尘

原有项目设有1座1500m2露天煤场，用于存放燃煤，年存放燃煤5000吨/a，颗粒物产生量为2t/a，均无组织排放。
（3）厂界噪声

厂界昼间、夜间噪声等效声级均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准。

（4）固体废物

番茄皮、籽及不合格番茄产生量3300吨/年，由周边农户拉总用于饲养牲畜；锅炉炉渣和除尘渣产生量900吨/年，作为建筑材料用于铺路或填坑；生化处理系统的污泥、栅渣产生量320吨/年，栅渣由周边农户拉走，污泥待生产期结束后，统一清理经干化后填埋处理。
3、与项目有关的主要环境问题并提出整改措施

（1）主要问题
①污水处理设施老旧，处理能力不足；
②1#35t/h锅炉缺少脱硫设施、排气筒设置不符合要求；

③储煤场和灰渣场未封闭。
整改措施

①本次污水处理站技改不改变原有生化处理工艺，在原有处理工艺基础上增加1座2560m³调节池、1座1920m³二段好氧池、1座1920m³三段好氧池、1座2560m³四段好氧池、1座1352m³二沉池，技改完成后，污水处理站处理能力提升至4000m3/d，番茄清洗废水经格栅处理后用水循环使用，含泥较大废水与生产废水合并排入污水处理站处理。污水处理站技改后，废水排放量减少，各污染物处理效率均有所提高，废水经处理后排放去向由六排干改变为灌溉果园；
②1#35t/h锅炉在原有水浴除尘的基础上增设1座脱硫塔，采用单碱法脱硫，增加脱硫设施后，颗粒物、SO2可实现达标排放，降低了排放量。将1#35t/h锅炉与2#25t/h锅炉处理后烟气合并经1根新建45m高排气筒排放，拆除原有2根排气筒；

③配套建设1座全封闭储煤库和1座全封闭储渣库。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

1）达标区域判断
根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2021年）》巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇环境空气质量统计数据，2021年，隆兴昌镇二氧化硫年平均浓度为17微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为4—121微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为21微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—61微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.8毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—3.2毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为132微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为33—175微克/立方米，超标率为1.4%。可吸入颗粒物年平均浓度为61微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为10—299微克/立方米，超标率为3.9%。细颗粒物年平均浓度为27微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为5—163微克/立方米，超标率为4.7%。

区域环境空气质量具体见表8。
表8  2021 年五原县基本污染物环境质量一览表
评价因子

平均时段

现状浓度

/（μg/m3）

标准值

/（μg/m3）

占标率

/％

达标情况

SO2
年平均

17
60

28.3
达标

NO2
年平均

21

40

52.5
达标

PM10
年平均

61
70

87.2
达标

PM2.5
年平均

27
35

77.2
达标

O3
90百分位日平均

132
160

82.5
达标
CO

95百分位日平均

1.8（mg/m3）

4（mg/m3）

45
达标

从上表可以看出，基本污染物年评价指标中，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3的年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，项目所在区域为达标区。
2）其它污染物环境空气质量现状评价
本次评价特征因子NH3、H2S环境空气质量现状评价委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司监测，监测时间为2022年5月20日-22日，连续监测3天。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次NH3、H2S现状监测布点位于项目区下风向40m处，连续监测3天，符合指南要求。

监测点位情况见表9。
表9 环境空气质量监测点位基本信息一览表

序号
监测点名称
坐标

与本项目方位、距离
备注

1#

项目区下风向40m处
E：107°53′36.16″，
N：41°4′35.99″
西南侧、40m
下风向
监测结果见表10、表11。
表10 监测期间气象参数检测结果一览表

采样日期

采样时间

平均气温(℃)

大气压（kPa）

风向（度）

风速(m/s)

天气状况

2022-05-20
02:00-03:00
9.6
88.86

西北风310°
1.3
晴
08:00-09:00
15.9
88.73

西北风320°
1.5
晴
14:00-15:00
26.3
89.54

西北风315°
1.5
晴
20:00-21:00
11.2
88.39

西北风315°
1.6
晴
2022-05-21
02:00-03:00
9.9
88.16

东南风130°
1.5
晴
08:00-09:00
16.2
89.23

东南风125°
1.4
晴
14:00-15:00
27.6
88.28
东南风135°
1.3
晴
20:00-21:00
13.6
88.74

东南风125°
1.6
晴
2022-05-22
02:00-03:00
10.3
89.77

东南风130°
1.5
多云

08:00-09:00
18.5
88.63

东南风125°
1.3
多云

14:00-15:00
30.3
88.74

东南风135°
1.4
多云

20:00-21:00
13.9
89.83

东南风125°
1.4
多云

表11 环境空气现状监测与评价结果统计表

监测点位

污染物

平均

时间

评价标准

(μg/m3)

监测浓度范围(μg/m3)

最大浓度占标率(%)

超标率(%)

达标情况

项目区下风向
氨
1h平均

200
0.01L~20
10%

0

达标

硫化氢

1h平均

10
0.001L~2
20%

0

达标

监测结果显示，评价区氨、硫化氢监测结果符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。

2、声环境质量现状

本次评价在在项目区厂界四周布置4个监测点位，监测点高出地面1.2m。监测日期为2022年5月20日，监测单位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司。噪声监测结果见表12。

表12 项目监测结果一览表       单位：dB（A）
检测点位名称

检测日期

检测时间（昼）

结果值dB(A)

检测时间（夜）

结果值dB(A)

厂界东侧△1
2022-05-20
09:12-09:22
53
22:01-22:11
46
厂界南侧△2
09:27-09:37
54
22:16-22:26
46
厂界西侧△3
09:42-09:52
54
22:32-22:42
47
厂界北侧△4
09:58-10:08

55

22:48-22:58

46
备注

检测点位和执行标准由委托方提供；执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
根据监测统计结果，各监测点噪声监测结果昼间、夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。

3、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径的，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查；

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目所属行业类别为“U城镇基础设施及房地厂-146 海水淡化、其他水处理及利用” 编制报告表的，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此可不展开地下水评价；

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1《土壤环境影响评价项目类别》，本项目所属行业类别为“电力热力燃气及水生产和供应业中的其他”，为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。

同时，本项目污水处理站原有格栅井、厌氧池、好氧池池体采用钢筋砼结构；本次新增调节池、调节池、好氧池、二沉池采用防渗混凝土结构；脱硫除尘水池采用钢筋砼结构，旱厕采用水泥结构，各构筑物可达到较强的防渗效果，项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。

综上所述，本项目无需调查土壤、地下水环境质量现状。

	环境

保护

目标
	本项目主要环境保护目标及要求如下：

①环境空气评价范围为厂界外500m范围内，环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

②声环境评价范围为厂界外50m范围内，环境噪声应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

本项目环境保护目标见表13。项目保护目标图见附图4.
表13  环境保护目标一览表
环境

要素

保护目标名称

坐标

相对厂界方位

相对厂界距离(m)

保护对象(人)

环境

功能

N

E

环境

空气

塔尔湖镇镇区居民
41°4'47.98"
107°53'25.55"
西北
95
1200
环境空气二类功能区

声环境

厂界外50m范围内无敏感点

声环境2类区



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

污水处理站恶臭污染物无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值；
锅炉烟气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1在用燃煤锅炉标准。
具体标准限值见表14~15。

      表14 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）    单位：mg/m3
序号

项目

无组织源二级新建厂界标准值

1

氨

1.5

2

H2S

0.06

3

臭气浓度

20（无量纲）

表15《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）    单位：mg/m3
污染物

最高允许排放浓度

二氧化硫

400

颗粒物

80

NOX
400

汞及其化合物

0.05

烟气黑度

1（无量纲）

排气筒高度

≥45m

本项目厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值，具体标准值见表16。
表16 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

污染物

标准值

周界外浓度最高点（mg/m3）

颗粒物

1.0

2、噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

表17 厂界噪声执行标准  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类
60
50
3、废水
生产废水经处理后排入周边果园，出水执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准（全盐量执行盐碱地标准限值）。

表18 农田灌溉水质基本污染物控制限值

序号
项目类别
旱作标准限值
1
pH
5.5-8.5
2
水温/℃
35
3
悬浮物
100
4
BOD5
100
5
CODcr
200
6
阴离子表面活性剂
8
7
氯化物
350
8
硫化物
1
9
全盐量
2000
10
总铅
0.2
11
总镉
0.01
12
六价铬
0.1
13
总汞
0.001
14
总砷
0.1
15
粪大肠菌群
40000
16
蛔虫卵数
20
4、固废

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）。

	总量

控制

指标
	项目生活污水排入防渗旱厕处理，定期清掏，纳入生活源。生产废水经处理后排入周边果园灌溉。因此，本项目生产废水中COD、NH3-N不纳入总量控制。
技改项目利用原有项目建成的2台锅炉供汽（1用1备），其中1#35t/h锅炉为在用供汽锅炉、2#25t/h锅炉为备用锅炉，生产期锅炉每天运行24h，年运行50天，煤用量为100t/d（5000t/a）。经计算锅炉燃煤排放SO214.4t/a、NOx13.5t/a、颗粒物1.23t/a。

根据《五原县环境保护局关于对内蒙古中基番茄制品有限责任公司塔尔湖分公司污染物申请总量的批复》（五环发[2011]25号），现有项目SO2总量指标为50.4t/a，无NOx总量指标。
项目技改前后总量控制指标见下表：
表18 项目技改前后总量控制指标   单位：t/a

总量

指标
现有项目批复总量t/a
现有项目排放量t/a
以新带老削减量
技改项目排放量t/a
本次技改建议申请总量指标

SO2
50.4
50.4
50.4
14.4
0

NOx
0

31.44
31.44
13.5
13.5

综合上表计算结果，技改项目需申请大气污染物总量控制指标为NOx 13.5t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气环境影响分析

施工场地车辆运行、装卸建筑材料等场地会产生扬尘。建议施工单位采取如下措施防尘：

（1）施工场地做到工地周边围挡、材料堆放覆盖。

（2）运输车辆尽可能减缓行驶速度。施工现场镇区内施工应设置硬质围挡，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现封闭围护。

（3）文明施工、定期对施工道路、堆料场、土方堆存场洒水；及时清除。运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏。粉状材料应罐装或袋装，土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，并盖篷布。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

（4）禁止在大风天进行作业，施工时及时洒水降尘，缩短扬尘污染时间和污染范围。

（5）合理选择施工时间，避开雨季和大风天气。施工要分段进行，做到随挖、随运、随铺、随压，不留或尽可能少留疏松地面。因施工期短，粉尘量小，且呈面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。

综上所述，施工期废气对项目所在区域大气环境影响较小，这种影响将随施工期结束而结束。

2、声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工机械，建设单位应通过合理设置施工场地布局、选用低噪声机械设备，同时采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，使各施工点的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准限制。

3、废水环境影响分析

施工人员生活污水生活污水排入防渗旱厕处理，项目施工期废水对环境影响较小，并随施工期结束而结束。

4、固体废物环境影响分析

施工场地设置带盖垃圾收集箱收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处理。

项目施工期建筑废弃材料主要有废弃的钢材、木材、水泥包装袋等可回收利用的，集中收集后外售废品回收站；不能回收使用的废弃砼、砂石等，集中收集拉运至综合执法局指定地点处置，严禁随意抛洒丢弃。

综上所述，施工期固体废物经过以上妥善处理后不会产生二次污染。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
本项目大气污染物主要为锅炉燃煤产生的烟气、污水处理站产生的恶臭气体以及燃煤装卸、堆放过程产生的煤尘。

（1）锅炉烟气

技改项目利用原有项目建成的2台锅炉供汽（1用1备），其中1#35t/h锅炉为在用供汽锅炉、2#25t/h锅炉为备用锅炉，生产期锅炉每天运行24h，年运行50天，煤用量为100t/d（5000t/a）。锅炉产生的烟气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃煤工业锅炉，废气量产污系数为10197m3/吨-原料，颗粒物产污系数为1.8Akg/吨-原料，二氧化硫产污系数为16Skg/吨-原料，氮氧化物产污系数为2.7kg/吨-原料。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃煤工业锅炉，水浴除尘法除尘效率为87%，单碱法脱硫效率为70%，因此，本次技改项目水浴除尘器+脱硫塔两级除尘联合处理效率取值98%，单碱法脱硫塔脱硫效率取值70%。
锅炉烟气产排污情况见表19所示。

表19 锅炉烟气产排污情况
污染物
产污系数
产生量t/a
产生

浓度mg/m3
采取措施及处理效率
排放量t/a
排放

浓度mg/m3
烟气量
10197m3/吨-原料
50.985×106m3/a
/

水浴除尘器+单碱法脱硫塔+45m高排气筒，除尘效率98%，脱硫效率为70%

50.985×106m3/a
/
颗粒物

1.8Akg/吨-原料

61.65
1209
1.23
24.18
SO2
16Skg/吨-原料
48
942

14.4
282.6

NOx
2.7kg/吨-原料
13.5
264.7
13.5
264.7
备注：本项目燃煤硫含量0.6%、灰分6.85%

由以上分析，本项目锅炉烟气采用水浴除尘器+单碱法脱硫塔脱硫除尘，处理后废气经1根45m高排气筒（DA001）排放，脱硫除尘系统除尘效率98%，脱硫效率为70%，经处理后颗粒物排放浓度为24.18mg/m3，排放速率为1.025kg/h，排放量1.23t/a；SO2排放浓度为282.6mg/m3，排放速率为12kg/h，排放量14.4t/a；NOx排放浓度为264.7mg/m3，排放速率为11.25kg/h，排放量13.5t/a，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。
表20 废气排放口基本情况一览表

编号

名称

中心坐标

/m

海拔

高度

/m
高度

/m
内径

/m
温度

/℃
类型

排放标准

监测要求

X
Y
点位

因子

频次

DA

001

锅炉

烟气

41°4′

40.94″

107°53′

28.88″

1028
45

3

60

主要排放口

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中在用锅炉标准
排气筒

颗粒物、SO2、NOx
1次/季度

汞及其化合物、烟气黑度

关于锅炉排气筒不需设置在线监测装置的说明：
根据《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）要求，针对以下情形，可暂不安装自动监测设备：
①烟囱/烟道直径小于1米，或者不满足技术规范规定的测量点位离烟道壁距离不小于1米要求的。排气筒结构、强度、安全等难以满足技术规范对监测平台安装以及参比方法采样孔的相关要求的。

②污染物排放浓度低于现有在线监控（测）设各检测限的。

③一年内累计生产时间不足一个季度的企业或仅用作调峰的燃气电厂；

④企业停产一年及以上或正在拆除搬迁的，已经注销或关闭的企业；

⑤其他具有客观原因暂时无法安装自动监测设的（提供证明材料）。

本项目年生产50天，属于上述情形第③条中的年生产时间不足一个季度的企业，因此，本项目锅炉排气筒可不安装在线监测设备。

（2）污水处理站恶臭气体

技改项目污水处理站采用“格栅+沉砂+调节+厌氧+好氧+沉淀”处理工艺，设计处理能力为4000m3/d（每天运行24小时，全年运行1200小时），污水处理站恶臭发生源主要为格栅、沉砂池、厌氧池、好氧池、污泥处理设施等，恶臭气体以H2S、NH3和臭气浓度计。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生约0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。技改项目日处理最大污水量4000m3/d，BOD5日处理量为1700.48kg（项目废水中BOD5日处理量4000m3/d×（447.5mg/L-22.38mg/L）=1348.2kg），则技改后污水处理站恶臭气体NH3和H2S的总产生量分别为5.27kg/d和0.2kg/d，则恶臭气体NH3和H2S的产生量分别为0.26t/a和0.01t/a，本次技改拟对污水处理站通过喷洒生物除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运等措施进行除臭，除臭效率为50%，经除臭后污水处理站NH3和H2S的无组织排放量分别为0.13t/a和0.005t/a。

技改项目污水处理站恶臭气体产排情况详见表21。 

表21 污水处理站恶臭气体产排情况一览表
污染源

排放方式

污染物

产生速率kg/h
产生量t/a
采取措施

排放速率kg/h
排放量t/a
污水处理站

无组织

NH3
0.217
0.26
污水处理站通过定期喷洒植物除臭剂进行除臭，除臭效率50%

0.108
0.13
H2S

0.0083
0.01
0.0042
0.005
污水处理站排放的NH3和H2S采用AERSCREEN估算模式预测，经预测NH3最大落地浓度为0.00622mg/m3，H2S最大落地浓度为0.000178mg/m3，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值。

3、储煤库扬尘

储煤库产生的颗粒物主要为燃料煤装卸、储存堆放过程产生的煤尘。

本项目年转运煤炭量为5000吨，燃煤装卸过程中会产生扬尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“卸料”按 0.01kg/t（卸料）计算，则燃煤卸料过程粉尘产生量为0.05t/a，本项目汽车卸料过程中均在全封闭的储煤库，抑尘率按90%计，则卸煤过程中扬尘排放量为0.005t/a。同时企业加强卸料环节作业管理，及时清理散落的物料，定期对堆场洒水抑尘，防止造成二次污染，通过采取上述措施，本项目储煤库扬尘对外环境影响较小。
4、废气处理措施可行性分析
本项目锅炉烟气采用水浴除尘器+单碱法脱硫塔脱硫除尘，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》( HJ953—2018）表3中所列可行技术。本项目使用的煤是符合国家标准的低硫低灰分煤，锅炉烟气经麻石水膜除尘器+单碱法处理后可以达标排放，同时生产过程中加强管理，随时接受生态环境部门监督检查，确保污染物稳定达标排放。

本项目储煤库、储渣库采用全封闭彩钢结构，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》( HJ953—2018）表3中所列可行技术。
本项目污水处理站恶臭治理措施采用喷洒除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运等措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》( HJ1030.2—2019）表5中无组织排放控制要求中所列可行技术。

表22 废气可行技术参照表
产生废气设施
废气类别
可行技术
本项目措施

符合性分析

参照

标准

锅炉烟气

二氧化硫

石灰石/石灰—石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、炉内喷钙法、密相干塔法、其他
钠碱法

符合

 HJ953—2018

颗粒物

湿式除尘器、电除尘器、袋式除尘器、电袋符合除尘器、湿式除尘器、其他

湿式除尘器

符合

储煤库、储渣库

颗粒物

在装卸、贮存、输送阶段采用防风抑尘网或者密闭措施并配置除尘器，或其他

全封闭+洒水抑尘
符合

 HJ953—2018

厂区综合污水处理站
污水处理、污泥处理和堆放废气
集水池、调节池、厌氧处理设施（无沼气利用）、兼氧处理设施等产臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；采用引风机将臭气引至除臭装置处理后排放
采用喷洒除臭剂
符合
HJ1030.2—2019

2、废水

（1）废水污染源强核算

①生活污水

技改项目不新增生活污水，技改后全厂生活污水排放量为3.84m³/d、192m³/a，利用厂区原有防渗旱厕收集，定期清掏。

②清洗废水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册，番茄酱罐头—番茄为原料类废水量产污系数为9吨/吨—产品，技改项目全厂年产番茄酱18000吨，则清洗废水量为162000m3/a、3240m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷和总氮，排入厂区污水处理站进行处理。
③锅炉废水

锅炉废水包括软水装置排水和锅炉排水，软化水处理设施的排污水量为4.45m3/d（222.5m³/a），锅炉排污水量为16.8m³/d（840m³/a），共计排污水量为21.25m³/d、1062.5m³/a，主要成分为无机盐，属于清净下水，排入厂区污水处理站进行处理。
生产废水（清洗废水和锅炉排污水混合废水）源强类比《内蒙古联瑞农产品有限公司新增日处理1000吨番茄项目竣工环境保护验收检测报告表》（LYJP-HJ-211059，内蒙古路易精普检测科技有限公司，2021年10日19日），类比项目以番茄鲜果为原料，采用洗涤+去皮打籽+打浆/浓缩+装罐+杀菌+罐藏工艺生产番茄酱，与本项目原料和工艺相同，因此可以类比。根据类比监测结果，进水口pH为7.5~7.8，COD平均浓度为1779mg/L，BOD5平均浓度为447.5mg/L，SS平均浓度为682.5mg/L，氨氮平均浓度为29mg/L，总磷平均浓度为7.8mg/L，总氮平均浓度为64.1mg/L。
清洗废水、锅炉废水混合后废水水质如下表所示：

表23 混合废水各污染物产生情况一览表

污染物名称

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

混合废水

（163062.5m3/a）

pH
7.5~7.8
COD
1779
290.09
NH3-N
29
4.73
TN
64.1
10.45
TP
7.8
1.27
SS
682.5
111.29
BOD5
447.5
72.97
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册及《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011），本项目A/O处理工艺污染物的去除率取值为COD90%、BOD5 95%、NH3-N 70%、SS95%、TP72%、TN78%。

技改后污水处理站污水排放情况见下表。

表24 技改后污水排放情况表
污染物名称
产生浓度mg/L
产生量t/a
效率（%）
排放浓度mg/L
排放量t/a
工业废水量
163062.5
/
163062.5
pH
/
7.5~7.8
/
/
7~8
COD
1779
290.09
90
177.9
29.01
NH3-N
29
4.73
70
8.7
1.42
TN
64.1
10.45
78
14.1
2.30
TP
7.8
1.27
72
2.18
0.36
SS
682.5
111.29
95
34.13
5.56
BOD5
447.5
72.97
95
22.38
3.65
废水经处理后能够达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准，用于灌溉周边果园。
（2）废水处理设施可行性分析

①处理规模可行性
技改前，污水处理站实际处理能力为1000m3/d，项目生产废水全部排入污水处理站处理，污水产生量为3888m3/d。

技改后，污水处理站处理规模为4000m³/d，项目部分较干净番茄清洗废水经格栅处理后循环使用，剩余含泥废水与生产废水合并排入污水处理站，污水产生量减少至3240m3/d。

项目技改后清洗水循环使用提高了水资源利用率，减少了废水排放。同时，技改后4000m³/d废水处理规模能够满足全厂生产废水处理需求。因此，技改后污水处理站可完全满足全厂污水处理需求。
②污染物治理效率可行性分析

本项目污水处理站采用A/O处理工艺，技改后污水处理站COD、氨氮、总磷、总氮、BOD5、SS的去除效率根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册及《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011）确定，去除率取值为COD90%、BOD5 95%、NH3-N 70%、SS95%、TP72%、TN78%。

污水处理站技改后采用“格栅+沉砂+厌氧+好氧+二沉池”，符合《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册中“化学处理法+好氧生物处理法”的末端治理技术要求。因此，本项目按照COD去除效率90%，氨氮去除效率70%，总氮去除效率78%，总磷去除效率72%，BOD5去除效率95%、SS去除效率95%可行。

综上所述，本项目污水处理站对各污染物去除效率能够满足相关规范要求，可实现各污染物稳定达标排放。

③技改后措施可行性分析

项目污水处理工艺由原有“格栅+厌氧池+好氧池”改造为“格栅+沉砂+调节+厌氧+四段好氧+二沉池”工艺，增加了沉砂、调节、三段好氧及二沉池工艺。沉砂+二沉池为进一步降低水中SS的过程；调节池具有调节水质、水量的作用，防止废水量的急剧变化对后续工艺的冲击，为厌氧工序稳定进行提供有力保障；好氧工艺主要是降解污水中溶解性和胶体状态的可生化有机污染物。技改后污水处理工艺相较技改前工艺提高了废水的可生化性，可实现污染物的稳定达标排放。
根据上述分析可知，技改后，污水处理工艺优于技改前处理工艺，各污染物处理效率优于技改前处理效率，技改措施可行。
④技术可行性
本项目污水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）(HJ 978-2018)中表4污水处理可行技术参照表中可行性技术。

表25  污水处理可行技术参照表
废水类别
可行技术
本项目措施
符合性分析
工业污水
预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；

生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器；

深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。
本项目部分较干净番茄清洗废水设格栅处理后循环使用后，剩余含泥废水与生产废水合并排入污水处理站处理，污水处理站设格栅+沉砂池+调节池+厌氧池+好氧+二沉池。
项目格栅、沉砂池和调节池属于预处理环节；

厌氧池为厌氧工艺，好氧池属于好氧工段；

二沉池符合深度处理要求。
因此，本项目污水治理措施符合可行性技术要求。
（3）经污水处理站处理后的废水作为灌溉用水用于果园的可行性

项目生产废水经厂内污水处理站处理后符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用作项目周边果园灌溉用水。

根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（2020年版），按照灌溉75%保证率考虑，果树灌溉定额（苹果、梨）水量为4190m³/hm²，项目生产季为每年7-8月，共50天，污水处理站水出水量共3240m³/d（162000m³/a），计算每年生产季项目出水可满足周边38.66hm²（折合579.9亩）的果园灌溉用水。

巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司已与五原县宇泰林果农民合作社（法人王业文）签订了排水协议（见附件），该合作社可提供给本项目约有702.22亩（折合46.81hm²）果园接纳本项目排水，完全可消纳本项目全部出水。塔尔湖镇区目前已建成灌溉农田和果园的地下输水管道，技改项目拟敷设200m左右地下管道与镇区管道接通直接将污水处理站出水排放于周边果园。因此，本项目出水可完全消纳。

3、声环境影响分析

（1）噪声源强分析

本项目噪声源主要为污水处理设施高架微滤滚筒格栅、曝气风机、污泥泵、除尘脱硫设施风机等运行过程产生的噪声，噪声污染源强为60～95dB（A）。源强排放情况见下表。

表26 本项目噪声排放一览表

序号

污染源

数量

（台）

产生源强dB（A）

治理措施

治理

效果

排放源强

dB（A）

1

 格栅机
3
90

隔声、减振
-20

70
2

曝气风机
1

80

隔声、减振
-20

60

3

污泥泵
1

80

隔声、减振

-20

60

4
风机

2
95
隔声、减振

-20

75
5
水泵
3
90
隔声、减振

-20

70

（2）噪声影响分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的工业噪声预测模式，主要是对项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下：

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：
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式中：

Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段；s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

项目厂界噪声预测结果见表27。

表27 厂界噪声预测结果表   单位：dB(A)

预测点
昼间
夜间
现状值
贡献值
预测叠加值
标准值
现状值
贡献值
预测叠加值
标准值
东侧厂界
53
29.2
53.02
60
46
29.2
46.09
50
南侧厂界
54
30.9
54.03
46
30.9
46.13
西侧厂界
54
32.6
54.05
47
32.6
47.15
北侧厂界
55
29.7
55.01
46
29.7
46.10
项目运行期，主要噪声源对西侧厂界噪声贡献值较大，最大贡献值为32.6dB(A)，经预测后，厂界噪声昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）的要求。
4、固体废物

技改项目固体废物主要为工作人员栅渣、炉渣、除尘渣、脱硫渣、污泥和生活垃圾。
（1）栅渣
污水处理过程格栅产生量约为160t/a，栅渣主要为大的杂物，每日由周边农户拉走用于饲养牲畜。
（2）污泥
污泥产生量根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年修订）中“工业废水处理”计算，计算公式如下：
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S ：污水处理厂含水率80％的污泥产生量，t/a；

Q：污水处理厂的实际污（废）水处理量，16.30625万m³/a；

k3：集中处理设施的化学污泥产生系数--4.53

K4：物化与生化污泥综合产生系数--食品制造6.7
C：本项目絮凝剂使用量为34t/a。

根据计算，本项目污水处理厂产生的污泥量为255.1t/a。
每年生产季结束后清掏一次，清掏出来进行干化处理，干化脱水效率为50%，干化后污泥量为168.2t/a，运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理。
（3）炉渣
本项目锅炉运营期每年耗煤量为5000t，灰分含量为6.85%，锅炉灰渣产生量按下式计算：

    Glz=B×A×dlz/（1-Clz），式中

    Glz——炉渣产生量，t/a；

    B——耗煤量，5000t/a；

    A——煤的灰分6.85%；

    dlz——炉渣中的灰分占燃煤总灰分的百分数，取35%；

    Clz——炉渣可燃物含量，取20%。

经上式计算，炉渣产生量约为150t/a，暂存于灰渣库内，作为建筑材料外售综合利用。
（4）除尘渣
技改项目锅炉烟气先采用水浴除尘器除尘，除尘渣沉积在水浴除尘器下方的沉淀水池内，定期清掏，除尘用水循环使用。经计算，除尘渣产生量约53.64t/a，定期清掏暂存于现有灰渣库内，作为建筑材料外售建筑公司综合利用。
（5）脱硫渣
锅炉烟气先采用水浴除尘器除尘后进入钠碱法脱硫塔进一步脱硫除尘，在脱硫塔下设置脱硫沉淀水池，用于循环水再生处理，脱硫水循环使用过程中会有脱硫渣产生，沉积在脱硫水池底部，脱硫渣产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）计算。
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式中：
[image: image10.wmf]E

——核算时段内脱硫副产物的产生量，t；
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M

——脱硫副产物摩尔质量，104；
Es——核算时段内二氧化硫脱除量，33.6t；

64——二氧化硫摩尔质量；

Cs——脱硫副产物含水率，%，副产物含水率一般≤10%；

Cg——脱硫副产物纯度，%，副产物纯度一般≥90%。

经上式及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）附录B可知式中的相关参数，经计算脱硫渣产生量为72.46t/a（包括5.06t/a除尘渣），属于一般工业固体废物，定期清掏集中收集暂存于现有灰渣库内，作为建筑材料外售综合利用。
（6）生活垃圾

技改项目不新增劳动定员，原有项目劳动定员60人，按每人每天产生垃圾0.5kg计，生活垃圾产生量为1.5t/a，设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置。
6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定和要求及本项目特点，本次评价主要针对风险识别、风险分析等方面对项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险、减少公害的目的。

风险源调查

通过调查本项目生产和存储过程中原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等，确定本项目涉及的危险物质主要为硫化氢、氨气。

表28 氨气的主要理化和危险特性

标识

英文名：ammonia

危险性类别：第2.3类有毒气体

分子式：NH3
CAS号：7664-41-7

分子量：17.03

国标编号：23003

理化性质

外观与性状

在大气中，无色有刺激性恶臭的气体

熔点

-77.7℃

相对密度（水=1）

0.82（-79℃）

沸点

-33.5℃

相对密度（空气=1）

0.6

蒸汽压

506.62kPa（4.7℃）

溶解性

易溶于水、乙醇、乙醚

主要用途

用作制冷剂及制取铵盐和氮肥

健康 危害

侵入途径

吸入

健康危害

低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。

燃烧爆炸危险特性

危险特性

与空气混合，含氨量为15.7﹪～27.4﹪时，遇到电焊、气割、气焊、电器线路短路等产生的明火、高热能，在密闭空间内有爆炸、开裂的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧（分解）产物

氧化氮、氨

泄漏 应急 处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗；就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min；就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

消防措施

有害燃烧产物：氧化氮、氨。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火，切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：30     前苏联MAC(mg/m3)：20

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备。

监测方法：纳氏试剂比色法。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

表29 硫化氢的主要理化和危险特性

物质名称    硫化氢              分子式：H2S                 危规号：21006
物化特性

沸点
-60.4℃
饱和蒸汽压(kPa)
2026.5（25.5℃）
饱和蒸气压（kPa）

4053（16.8℃）

熔点（℃）

-85.5℃

蒸气密度（空气=1）

1.19
溶解性

溶于乙醇、水
外观与气味

无色有恶臭气味

火灾爆炸危险数据

闪点（℃）

〈-50

爆炸极限

4.0% ~46.0%
灭火剂

雾状水、泡沫

灭火方法

切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
危险特性

与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

反应活性数据

稳定性

不稳定

避免条件

受热

稳定

√

禁忌物

强氧化剂、碱类
燃烧（分解）产物

氧化硫
健康危害数据

侵入途径

吸入

√

皮肤

√

口

急性毒性

LD50
无资料

LC50
444ppm（大鼠吸入）

健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。高浓度时可直接抑制呼吸中枢，引起迅速窒息而死亡。当浓度为70～150mg/m3时，可引起眼结膜炎、鼻炎、咽炎、气管炎；浓度为700mg/m3时，可引起急性支气管炎和肺炎；浓度为l000mg/m3以上时，可引起呼吸麻痹，迅速窒息而死亡。长期接触低浓度的硫化氢，引起神衰症候群及植物神经紊乱等症状。
泄漏紧急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，注意收集并处理废水。抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
储运注意事项：易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
防护措施

职业接触

限值

中国MAC   10mg/m3
工程控制

严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统

防护

空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

眼防护
戴化学安全防护眼镜。
手防护

戴防化学品手套。
身体防护
穿防静电工作服。

其它

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
（2）Q的判定

表30  Q的判定
序号

名称

储存量

临界量

Q

1

硫化氢

不储存，污水处理站

2.5t

/

2

氨气

5t

/

合计

Q<1

    由上表可知，Q<1，该项目风险潜势为Ⅰ。

表31 环境风险评价工作等级划分判据
环境风险潜势

Ⅵ、Ⅵ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。

    根据上表，本项目环境风险为简单分析，相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。
（3）影响途径

1）中毒

污水处理站产生的氨气、硫化氢为有毒易气体，有毒环境条件下进行设备检修，可能造成人员中毒；长期在有毒物质环境下工作，造成人员慢性中毒。

2）火灾爆炸

最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致火灾，继而引起爆炸，在发生泄漏、火灾、爆炸事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染；本项目涉及的风险物质硫化氢、氨气聚集遇明火可能造成火灾爆炸事故。本项目由于硫化氢及氨气不储存，发生火灾爆炸的可能性较小，引发伴生/次生污染的可能性较小。

3）废水事故排放
当公司废水处理站非正常运转时，出水未能达标，将会对周边土壤污染；此外，如果废水站的构筑物发生破损，将会导致污水泄漏，会对土壤可地下水造成污染。

风险防范措施

1）安全管理风险防范措施

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

③对污水处理站实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

2）废水事故防范措施

①加强管理和巡查制度，如管道和阀门断裂及泄漏应及时更换。

②经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。

（5）环境风险分析小结

通过以上环境风险分析，项目主要事故风险类型为泄漏、火灾及爆炸。建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。

表32  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司污水技改项目

建设地点

巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司
地理坐标

北纬

41 °4 ′ 42 ″

东经

 107°53′ 30″

主要危险物质及分布

污水处理站

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

氨气、硫化氢为有毒易气体，有毒环境条件下进行设备检修，可能造成人员中毒；长期在有毒物质环境下工作，造成人员慢性中毒。

本项目涉及的风险物质硫化氢、氨气聚集遇明火可能造成火灾爆炸事故。本项目由于硫化氢及氨气不储存，发生火灾爆炸的可能性较小，引发伴生/次生污染的可能性较小。

当公司废水处理站非正常运转时，出水未能达标，将会对周边土壤污染；此外，如果废水站的构筑物发生破损，将会导致污水泄漏，会对土壤可地下水造成污染。

建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。
风险防范措施要求

安全防范措施：

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

③对污水处理站实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

废水事故防范措施

①加强管理和巡查制度，如管道和阀门断裂及泄漏应及时更换。

②经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

    本项目为番茄酱生产项目，工程涉及的危险物质为硫化氢、氨气，属易燃易爆物质。环境风险评价等级为简单分析，在采取各项风险防范措施，环境风险是可接受的。

7、技改项目“三本账”分析
技改前后全厂污染物排放情况统计见下表33：
      表33 技改前后全厂污染物排放“三本账”   （单位：t/a）

类别

污染物

名称

原有项目排放量（t/a）

技改项目排放量（t/a）

以新带老削减量

技改后全厂排放增减量（t/a）

最终全厂排放量（t/a）

废气

锅炉烟气

颗粒物

10.8
1.23
10.8
-9.55
1.23
SO2
50.4
14.4
50.4
-36
14.4
NOx
31.44
13.5
31.44
-17.94
13.5
污水处理站

NH3
0.48
0.13
0.48
-0.35
0.13
H2S
0.018
0.005
0.018
-0.013
0.005
储煤场
颗粒物
3.6
0.005
3.6
-3.595
0.005
废水

废水量

19.44

万m³
16.30625万m³

19.44

万m³
-3.13375
万m³
16.30625万m³
COD
103.75
29.01
103.75
-74.74
29.01
BOD5
13.05
3.65
13.05
-9.4
3.65
SS
19.91
5.56
19.91
-14.35
5.56
NH3-N
2.82
1.42
2.82
-1.4
1.42
TN
5.23
2.30
5.23
-2.93
2.30
TP
0.73
0.36
0.73
-0.37
0.36
固废

生活垃圾

1.5
1.5
1.5
0
1.5
栅渣
100
160
100
+60
160
污泥
220
168.2
220
-51.8
168.2
炉渣
820
150
820
-670
150
除尘渣
80
53.64
80
-26.36
53.64

脱硫渣

0
72.46
0
+72.46
72.46
8、环保投资

本次技改内容为污水处理站和锅炉烟气处理设施，全部属于环保设施，因此，项目总投资全部为环保投资，共500万元，环保投资占总投资金额的100%。环保投资见表34。

表34  环保投资估算

环保项目

环保措施

投资（万元）

废气治理

污水处理站恶臭
采取喷洒生物除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运等措施

10
锅炉烟气
1#35t/h锅炉烟气采用水浴除尘器+单碱法脱硫塔脱硫除尘，处理后废气经1根45m高排气筒（DA001）排放

30
储煤库

扬尘
储煤库全封闭，定期洒水抑尘

80
废水治理

生产废水
技改后污水处理站处理工艺为“格栅+沉砂+调节+厌氧+好氧+沉淀”，处理能力为4000m3/d，生产废水经处理达标后，用于灌溉周边果园
305
噪声治理

设备运行噪声

选用低噪声设备、基础设施减振降噪、隔声等措施

2
固废治理

污泥

待生产期结束后清掏，干化后运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理
2
炉渣、除尘渣、脱硫渣
建设1座50m2全封闭灰渣库，地面采用混凝土硬化
1
防渗
各水处理池采用钢砼或防渗混凝土结构，渗透系数≤1×10-7cm/s
包含在池体建设费用内
总计

500
9、建设项目竣工环境保护验收一览表

  表35 竣工环境保护验收一览表

类别

污染源

污染物

环保措施

验收指标

监测点位及频次

验收标准

废气

锅炉

SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度、汞及其化合物

水浴除尘器+单碱法脱硫塔脱硫除尘，处理后废气经1根45m高排气筒（DA001）排放
SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度、汞及其化合物；除尘效率大于98%；脱硫除尘效率大于70%

除尘设施进口、排气筒出口；连续监测2天，每天监测3次

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉排放标准

污水处理站恶臭

气体

H2S、NH3
喷洒除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运
H2S、NH3
厂界；连续监测2天，每天监测3次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

储煤库
颗粒物
储煤库全封闭，定期洒水抑尘

颗粒物
厂界；连续监测2天，每天监测3次
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值

废水

生产

废水

pH、水温、COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数
技改后污水处理站处理工艺为“格栅+沉砂+调节+厌氧+好氧+沉淀”，处理能力为4000m3/d，生产废水经处理达标后，用于灌溉周边果园
pH、水温、COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数
污水处理站进出口；连续监测2天，每天监测4次

《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准

生活

污水

CODcr、BOD5、氨氮及SS等

现有防渗旱厕收集，定期清掏
/
/
不外排
固废

生活

垃圾

生活垃圾

集中收集后，委托当地环卫部门清运处理
妥善处理

/

不外排
污水

处理

栅渣
每日由周边农户拉走用于饲养牲畜
妥善处理
/
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）
污泥

每年生产季结束后清掏一次，清掏出来干化，干化后运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理
妥善处理

/

锅炉房

固废

炉渣、除尘渣、脱硫渣

暂存于灰渣库内，作为建筑材料外收综合利用
妥善处理

/

噪声

设备

噪声

噪声

设备设置在厂房内，设置减震降噪设施，定期维修养护

厂界排放值

昼间≤60dB（A）

夜间≤50dB（A）

厂界；

连续监测2天，昼夜各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求

10、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托地方环保监测站或第三方有相应检测资质的单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）以及拟建项目废气、废水和噪声等污染源的产排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：

本工程环境监测计划见表36。

表36 污染源监测计划表

项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

废气

锅炉排气筒（DA001）
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、汞及其化合物
1次/生产季
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉排放标准
无组织
厂界下风向最大点
氨、H2S、臭气浓度

1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准
颗粒物

1次/年
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值

噪声

厂界

连续等效A声级

每年1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

废水

废水出口

pH、水温、COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数
1次/生产季
《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准
排污口规范化要求

排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一。按要求对污水、废气排放口进行规范化管理。
（1）排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求规范化管理；
（2）采样点设置按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口处；
（3）废气排放口要按国家有关规定，规范整治排气筒数量、高度，此外，还要按《污染源监测技术规范》要求对现场监测条件规范，搭设监测平台，除尘器前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。
（4）排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌。本项目只需设立提示性标志牌；

（5）项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，设置高度为其上缘距地面2m。做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理。

（6）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（7）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。
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图4  排放口图形标志



 五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站恶臭气体
	氨
	喷洒除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1厂界二级标准值

	
	
	硫化氢
	
	

	
	锅炉烟气
	SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度、汞及其化合物
	水浴除尘器+单碱法脱硫塔脱硫除尘，处理后废气经1根45m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉排放标准

	
	储煤库
	颗粒物
	储煤库全封闭，定期洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值

	地表水环境
	生产废水
	pH、水温、COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数
	技改后污水处理站处理工艺为“格栅+沉砂+调节+厌氧+好氧+沉淀”，处理能力为4000m3/d，生产废水经处理达标后，用于灌溉周边果园
	《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准

	
	生活污水
	CODcr、BOD5、氨氮及SS等
	现有防渗旱厕收集，定期清掏
	/

	声环境
	 格栅机
	等效声级
	用低噪声设备、采用隔音及减振措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	曝气风机
	等效声级
	
	

	
	污泥泵
	等效声级
	
	

	
	风机
	等效声级
	
	

	固体废物
	生活垃圾产生量1.5t/a，经垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处理；污水处理站栅渣产生量为160t/a，每日由周边农户拉走用于饲养牲畜；污泥产生量为168.2t/a，每年生产季清掏一次，清掏出来干化处理，干化后运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理；炉渣产生量150t/a，除尘渣产生量约为53.64t/a，脱硫渣产生量约72.46t/a，集中收集后暂存于储渣库内，作为建筑材料外收综合利用。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目污水处理站原有格栅井、厌氧池、好氧池池体采用钢筋砼结构；本次新增调节池、调节池、好氧池、二沉池采用防渗混凝土结构；脱硫除尘水池采用钢筋砼结构，旱厕采用水泥结构，各构筑物可达到较强的防渗效果，项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。

	生态保护措施
	本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，运营期对生态环境影响很小。

	环境风险

防范措施
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），通过调查本项目生产和存储过程中原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等，确定本项目涉及的危险物质主要为硫化氢、氨气，本项目氨气和硫化氢不储存，远远小于临界量，环境风险评价等级为简单分析，在采取各项风险防范措施，环境风险是可接受的。

	其他环境

管理要求
	严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保生产中环保设施正常运行；建立健全环境管理机构，搞好生产中的环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识；在生产运营后，应进一步加强绿化，提高绿化率，最大程度污染物排放对周围环境的影响；建设单位在具体设计和今后环境管理过程中加强对生产过程的管理。


六、结论
	建设单位在充分采纳和落实本环评报告中所提出的有关环保措施，相关主管部门的环保要求，严格执行“三同时”规定，确保各项环保资金落实到位、环保措施正常实施后，将使项目建设中及运行后对周围环境影响减少到可接受程度。在此前提下，本项目的实施从环保角度分析是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	14.4
	
	
	1.235
	14.4
	1.235
	-13.145

	
	SO2
	50.4
	
	
	14.4
	50.4
	14.4
	-36

	
	NOx
	31.44
	
	
	13.5
	31.44
	13.5
	-17.94

	
	NH3
	0.48
	
	
	0.13
	0.48
	0.13
	-0.35

	
	H2S
	0.018
	
	
	0.005
	0.018
	0.005
	-0.013

	废水
	生产废水
	废水量t/a
	19.44

万m³
	
	
	16.30625万m³
	19.44

万m³
	16.30625万m³
	-3.13375
万m³

	
	
	COD
	103.75
	
	
	29.01
	103.75
	29.01
	-74.74

	
	
	BOD5
	13.05
	
	
	3.65
	13.05
	3.65
	-9.4

	
	
	SS
	19.91
	
	
	5.56
	19.91
	5.56
	-14.35

	
	
	NH3-N
	2.82
	
	
	1.42
	2.82
	1.42
	-1.4

	
	
	TN
	5.23
	
	
	2.30
	5.23
	2.30
	-2.93

	
	
	TP
	0.73
	
	
	0.36
	0.73
	0.36
	-0.37

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	1.5
	
	
	1.5
	1.5
	1.5
	0

	
	栅渣
	100
	
	
	160
	100
	160
	+60

	
	污泥
	220
	
	
	168.2
	220
	168.2
	-51.8

	
	炉渣
	820
	
	
	150
	820
	150
	-670

	
	除尘渣
	80
	
	
	53.64
	80
	53.64
	-26.36

	
	脱硫渣
	0
	
	
	72.46
	0
	72.46
	+72.46


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1 原有项目环评批复
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附件2  浇地协议
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附件3 土地证
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附件4 厂区租赁协议
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附件5 污泥处置协议
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附件6 总量批复
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附件7 污水处理站出水土地消纳计算说明

[image: image27.png]B R R A AT IR 157 AR T E 37 AR 3 A
S A SR
BEERTRLFASARANFTARETE & FRALZ AFARES
ABEHE (REREAREFAE) (GBS084-2005) £fE4f, AfETHEALR
EBAA.

ARIE (AR R R AATETAE) (2020 4D, B 75%RIE
BEE, RARERH (FR, ) AZH 4190mhm?, TEEFFHFFTS
Fiy #50 R, AR S AR 55 3240mYd (162000m%a), it FEALFE
T A 5 2 B i 38.66hm> i R R B Ao

HRHEELT:

TR BER=F AL ES D AKEE-AARE
=162000m*=4190m* hm?=38.66hm*

AR LRI AR, TH 8AT R A 38.66hm?H R E R A A, 1hm?
FRAF A 15T, UATE GAS&TATRR S99 THR

EESRTHRLFRBAMRATCHIREFARRARSFRHCGEATL
O AT T HAR, EEEERGSATELN 702228 (fE 46.81hm?)
HATEHA, ZETHAATELBHA ERAAR B0 LERER
ZEFREERTHATE, HHTE IR 200m £ERTES SRR EEE
AERHAARBEARHTALRE,

BLAR, BEERTRLHABARANFAKLTE G ARG AT
EEHEM.

EERRTRLHEEEERAF

2022%7H21 80





[image: image34.png]


[image: image28.jpg]108Y30" _#

2
ot R\
> { \
¢ 4
<
1107
oFE
=
AN o, M
o
oBtFl ofp#tiE W o BT
4 (77 T @4
; W B % Aaem wako oflE  mmi
£ £ 2
5 | o NEEEO (TS Qs o & tasto sk ONEIAN A 2
a1 5 = 3 o Tl BEL  waioo 5 “asod pEL e L TR
o SR = o s ¢
@0 ieto OWEEE ol B3 Cisan [TF08) e B4 i ==
- e AT ; o
e T wmges/ swn mRsnpE |t wissP PER
s giza0 preis e ol fasz o OBD ko ° SR EgR
- ] : ORR v Ot g . MaFAEO B2t wpmee/  memgao g [ BF °
e RiLE A/ OXE 'ﬁiii.@ . _ OEHIRIES
e B e N A
= ot . BEo M4 =
FFRpo ﬂ“‘ O L
(&) g o =w#8) [ rapen O mamo (R - i
- e WS one ) PO == = AR gmooee gm S
” o HHEED g=ea S “oim Ko s #H-nsEe 0w = 2 =14 omfuite  AnEES
B o / B o | kmEa R BHER 2\ o = /
I e : Cie muso| oS WO © oHaisa WEH ol
8 Ry AN eSO agisao
1) ﬁ%& b off=%3 #Ho Ot
i
BFO
sa S
41° ! o
m T
410
00"
ey o TR =
® ‘
NS
e o Hemo B
EtsRo
i
e o it
- B=t0 ot -
D
) ok etz .
St : o £
..... < 4 & ZIRIES A1z T
—— T O 4o = 2 AT
e so 40, o _Sfe HERRG /s
A (9} 02 B BRF otk
- 4 . @!gg v TRER i S0 5, o A
= o SRy HITAKE 2 — o L
®F0 ik ° S - [LENEE " i
Y s





附图1 项目地理位置
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附图2  项目四邻关系图
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附图3  厂区平面布置图
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附图4   项目保护目标图
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附图5 监测点位图
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填表单位（盖章）：

填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司

巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司污水技改项目

（建设内容：

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇团结路西侧

四十三、水的生产和供应业-95、污水处理及其再生利用

巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司 王矗 内蒙古绿田安评环保科技有限公司

王矗 高善飞

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔

湖镇团结路西侧

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永安街邮电楼十四栋二单元602附近公司

不排放

间接排放： 市政管网

集中式工业污水处理厂

直接排放： 受纳水体_______________________________

避让 减缓 补偿 重建（多选）

避让 减缓 补偿 重建（多选）

避让 减缓 补偿 重建（多选）

避让 减缓 补偿 重建（多选）
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评价
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物

排

放

量

污染物

废水

废气

项目涉及保护区

与风景名胜区的

情况

 

 

 

 

项目名称

建设内容、规模

项目代码

建设地点

项目建设周期（月） 计划开工时间

环境影响评价行业类别 预计投产时间

建设性质

国民经济行业类型

现有工程排污许可证编号

（改、扩建项目）

项目申请类别

规划环评开展情况 规划环评文件名

规划环评审查机关 规划环评审查意见文号

建设地点中心坐标

（非线性工程）

经度 纬度 环境影响评价文件类别

建设地点坐标（线性工程） 起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度 工程长度（千米）

总投资（万元） 环保投资（万元）

所占比例（ ）

单位名称 法人代表 单位名称 证书编号

统一社会信用代码

（组织机构代码）

技术负责人 环评文件项目负责人 联系电话

通讯地址 联系电话 通讯地址

现有工程

（已建在建）

本工程

（拟建或调整变更）

排放方式

①实际排放量

（吨年）

②许可排放量

（吨年）

③预测排放量

（吨年）

④以新带老削减

量（吨年）

⑤区域

削减量（吨年）

⑥预测排放总量

（吨年）

⑦排放增减量

（吨年）

废水量万吨年

氨氮

总磷

总氮

废气量（万标立方米年）

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

挥发性有机物

级别

主要保护对象

（目标）

工程影响情况 是否占用

占用面积

（公顷）

本次污水处理站技改不改变原有生化处理工艺，在原有处理工艺基础上增

加1座2560m³调节池、1座1920m³二段好氧池、1座1920m³三段好氧池、1座2560m³四段好

氧池、1座1352m³二沉池，技改完成后，污水处理站处理能力提升至4000m3/d，番茄清洗

废水经格栅处理后用水循环使用，含泥较大废水与生产废水合并排入污水处理站处理。

污水处理站技改后，废水排放量减少，各污染物处理效率均有所提高，废水经处理后排

放去向由六排干改变为农田灌溉。1#35t/h锅炉在原有水浴除尘的基础上增设1座脱硫

塔，采用单碱法脱硫，增加脱硫设施后，SO2可实现达标排放，降低了排放量。将

1

2

3

4

2.0  2022 7

2022 9

     

500.00  500.00  100.00%

20160351203520131201440

00340

91150821MA7GUMNK8F 13245939889

18904780365

         

                

      

                

                                 

/                                  

/                                  

/                                  

年月

年月

技术改造

新申项目

N7721

55.080  55.080  55.080 

7.340  7.340  7.340 

2.430  2.430  2.430 

26.940  26.940  26.940 

50.400  50.400  50.400 

31.440  31.440  31.440 

14.400  14.400  14.400 

水污染治理

107.894656  41.078328 

%

+

/ / /

“ ”

/ / / /

( / )

COD

/

总体工程

（已建在建拟建或调整变更）

平衡替代本工

程

影响及主要措施

生态保护目标

名称 生态防护措施

自然保护区

饮用水水源保护区（地表）

饮用水水源保护区（地下）

风景名胜区

+ +

                                               

36.720  36.720  16.200  36.720  16.200  -20.520 

5.540  -49.540 

0.820  -6.520 

0.300  -2.130 

2.610  -24.330 

0.000  0.000 

14.400  -36.000 

13.500  -17.940 

1.235  -13.165 

0.000  0.000 

5.540 

0.820 

0.300 

2.610 

14.400 

13.500 

1.235 

/

/

/

/

/

注：、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

、分类依据：国民经济行业分类

、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

、指该项目所在区域通过区域平衡专为本工程替代削减的量

、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③
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2 (GB/T 4754-2011)
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Sheet1

		建设项目环评审批基础信息表

		填表单位（盖章）：						巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司								 填表人（签字）：						 项目经办人（签字）：

		建 设
项 目		项目名称				巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司污水技改项目								建设内容、规模				（建设内容：本次污水处理站技改不改变原有生化处理工艺，在原有处理工艺基础上增加1座2560m³调节池、1座1920m³二段好氧池、1座1920m³三段好氧池、1座2560m³四段好氧池、1座1352m³二沉池，技改完成后，污水处理站处理能力提升至4000m3/d，番茄清洗废水经格栅处理后用水循环使用，含泥较大废水与生产废水合并排入污水处理站处理。污水处理站技改后，废水排放量减少，各污染物处理效率均有所提高，废水经处理后排放去向由六排干改变为农田灌溉。1#35t/h锅炉在原有水浴除尘的基础上增设1座脱硫塔，采用单碱法脱硫，增加脱硫设施后，SO2可实现达标排放，降低了排放量。将1#35t/h锅炉与2#25t/h锅炉处理后烟气合并经1根新建45m高排气筒排放，拆除原有2根排气筒。同时配套建设1座全封闭储煤库和1座全封闭储渣库。 规模：设计日处理污水4000m3/d。计量单位：吨）


				项目代码1

				建设地点				内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇团结路西侧

				项目建设周期（月）				2.0								计划开工时间				2022"年"7"月"

				环境影响评价行业类别				四十三、水的生产和供应业-95、污水处理及其再生利用								预计投产时间				2022"年"9"月"

				建设性质				技 术 改 造								国民经济行业类型2				N7721水污染治理

				现有工程排污许可证编号
（改、扩建项目）												项目申请类别				新申项目

				规划环评开展情况												规划环评文件名

				规划环评审查机关												规划环评审查意见文号

				建设地点中心坐标3
（非线性工程）				经度		107.894656		纬度		41.078328		环境影响评价文件类别

				建设地点坐标（线性工程）				起点经度				起点纬度				终点经度				终点纬度				工程长度（千米）

				总投资（万元）				500.00								环保投资（万元）				500.00				所占比例（%）		100.00%

		建 设
单 位		单位名称				巴彦淖尔市蒙业祥食品有限公司				法人代表		王矗		评价
单位		单位名称		内蒙古绿田安评环保科技有限公司				证书编号		2016035120352013120144000340

				统一社会信用代码
（组织机构代码）				91150821MA7GUMNK8F				技术负责人		王矗				环评文件项目负责人		高善飞				联系电话		13245939889

				通讯地址				内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇团结路西侧				联系电话		18904780365				通讯地址		内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永安街邮电楼十四栋二单元602附近公司

		污
染
物
排
放
量		污染物				现有工程
（已建+在建）				本工程
（拟建或调整变更）		总体工程
（已建+在建+拟建或调整变更）								排放方式

								①实际排放量
（吨/年）		②许可排放量
（吨/年）		③预测排放量
（吨/年）		④“以新带老”削减量（吨/年）		⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年）		⑥预测排放总量
（吨/年）		⑦排放增减量
（吨/年）

				废水		废水量(万吨/年)		36.720		36.720		16.200		36.720				16.200		-20.520		         不排放

						COD		55.080		55.080		5.540		55.080				5.540		-49.540		         间接排放：		      市政管网

						氨氮		7.340		7.340		0.820		7.340				0.820		-6.520				      集中式工业污水处理厂

						总磷		2.430		2.430		0.300		2.430				0.300		-2.130		         直接排放：		受纳水体_______________________________      

						总氮		26.940		26.940		2.610		26.940				2.610		-24.330

				废气		废气量（万标立方米/年）												0.000		0.000		/

						二氧化硫		50.400		50.400		14.400		50.400				14.400		-36.000		/

						氮氧化物		31.440		31.440		13.500		31.440				13.500		-17.940		/

						颗粒物		14.400		14.400		1.235		14.400				1.235		-13.165		/

						挥发性有机物												0.000		0.000		/

		项目涉及保护区与风景名胜区的情况				                                               影响及主要措施
生态保护目标				名称				级别		主要保护对象
（目标）		工程影响情况		是否占用		占用面积
（公顷）		生态防护措施

						自然保护区																		      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						饮用水水源保护区（地表）										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						饮用水水源保护区（地下）										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						风景名胜区										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

		注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

		2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)

		3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

		4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

		5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③





Sheet2

		建设性质		项目申请类别		级别		是否		自然保护区		饮用水		风景名胜区		规划环评开展情况		环评文件类别		生态保护措施

		新 建（迁 建）		新申项目		国家级		是		核心区		一级保护区		核心景区		不需开展		环境影响报告书

		改 、 扩 建 		不予批准后再次申报项目		省级		否		缓冲区		二级保护区		其他景区		已开展并通过审查		环境影响报告表

		技 术 改 造		超5年重新申报项目               		市级				实验区		准保护区

				变动项目		县级

				其他
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