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加油加气充电桩建设项目环境

影响报告表》的批复
五原县中达石化销售有限公司:
你公司报送的《五原县中达石化销售有限公司加油加气充电桩建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县隆兴昌镇汽车建材城南新建加油、加气、充电桩项目，本项目占地面积7837m2，主要建设内容包括主体工程加油加气罩棚、充电罩棚、储油罐区、LNG、CNG储罐区及标准站房，以及配套的办公室、宿舍等公用辅助设施。项目总投资1000万元，其中环保投资65万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为加油产生的非甲烷总烃等废气。设汽油和柴油卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统以及储油罐油气回收系统三级油气回收系统，经三级油气回收装置处理后，确保非甲烷总烃有组织排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中要求；未回收废气经4m高通气管口排放，无组织排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中表3油气浓度无组织排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 中相关标准要求。
2.本项目运营期废水主要为生活污水。生活污水经厂区化粪池收集后排入污水管网。

3.本项目运营期噪声主要为卸油、加油时油泵噪声、加油机、潜液泵、压缩机、加气机等设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，隔声、减震等措施，南、西、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准限值，东厂界满足4类标准限值。
4.本项目运营期固废主要为生活垃圾、油罐清理产生的废油渣、设备维修养护产生的废机油和含油抹布等。生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。油罐清理产生的废油渣、设备维修养护产生的废机油和含油抹布暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位拉运和处置。

5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理，一般防渗区包括卸油平台、LNG、CNG储罐区、LNG、CNG工艺装置区、加油加气罩棚区等采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的混凝土进行硬化使一般污染区各单元防渗层渗透系数1×≤10-7cm/s。重点防渗区包括危废暂存间、储油罐区、输油管道。危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s；储油罐区地面采取粘土铺底，再在上层铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，再采用20mm厚的混凝土硬化，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管道外表面均采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。
6.严格落实环境风险防范措施，加强环境风险管理，及时制定应急预案并定期演练。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由我局委托监察大队负责。
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