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建设年产5000吨调味品项目

环境影响报告表》的批复
五原县金富河调料有限公司:
你公司报送的《五原县金富河调料有限公司建设年产5000吨调味品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县工业园区食品产业园新建年产调味品5000吨一条生产线，主要包括：原料预处理、制曲、炒制、打椒、灌装、包装等。项目总投资4100万元，其中环保投资57万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为锅炉废气和污水处理站恶臭气体。新建一台2t/h的天然气锅炉，用于为生产线提供蒸汽，通过1根8m高的排气筒直排满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放标准限值；设置一台1t/h的生物质燃料锅炉进行供暖，经布袋除尘后通过1根20m高的排气筒排出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气污染物排放标准限值要求；污水处理站恶臭气体无组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表1恶臭污染物厂界标准值要求。
2.本项目运营期废水主要为生产废水、生活废水。生产废水经厂区自建的污水处理站处理后，排入污水管网，最终进入城镇污水处理厂。生活污水经厂区化粪池收集后排入污水管网，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值。

3.本项目运营期噪声主要为均质机、灌装机、包装机、空压机、风机和水泵等产生的机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.本项目运营期固废主要为废包装袋、污水处理站污泥、炉渣、酸碱废包装容器和生活垃圾等。废包装袋和生活垃圾集中收集后，定期外售；污泥集中收集后，委托环卫部门清运；炉渣集中收集后，外运作为有机肥施用于农田；酸碱包装容器集中收集后暂存于危废暂存间内，委托具有资质的单位进行处置。

5.你公司一般固废暂存间地面防渗采用抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，地面渗透性能满足≤1×10-7cm/s，抗渗等级不小于P6。固废存贮区域还应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置，采取存储区域设于室内，水泥硬化地面、固体废物袋储存、设置明显的环境保护标志等措施后，方能投入使用。危废暂存间地面作重点防渗处理，其防渗采用抗渗混凝土+2mmHDPE膜，地面防渗系数可以满足≤1×10-10cm/s。危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013)的有关规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由我局委托监察大队负责。
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