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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _GoBack]巴彦淖尔市瑞晟泰农业发展有限公司新建年产5万吨玉米压片及5万吨玉米烘干建设项目

	项目代码
	2206-150821-04-01-150658

	建设单位联系人
	柴瑞
	联系方式
	13337008788

	建设地点
	  内蒙古  省（自治区）  巴彦淖尔  市  五原  县（区）和胜乡新建村

	地理坐标
	（ 108  度  22  分 49.538 秒），（  41  度  5  分 44.308  秒）

	国民经济
行业类别
	C1329  其他饲料加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	十、农副食品加工业--15饲料加工；

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	五原县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2206-150821-04-01-150658

	总投资（万元）
	1500.00
	环保投资（万元）
	117

	环保投资占比（%）
	7.8
	施工工期
	2022年11月-2023年4月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	22787

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性
分析
	1、产业政策的符合性
本项目属于其他饲料加工业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目；本项目于2022年8月取得了五原县发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》(附件1)，项目编号为：2206-150821-04-01-150658，符合产业政策和市场准入标准。
2、选址合理性分析
本项目选址位于五原县和胜乡新建村，用地性质属于集体建设用地，项目周边无自然保护区、水源地保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域，且不在当地生态红线范围内，距离项目最近的敏感保护目标为选址西侧820m处的新建村，经分析，在采取本次评价提出的各项环保措施后，运营期废气、废水、噪声等均能实现的达标排放，厂界废气、噪声等未出现超标情况，固废能够得到妥善处置，不会对区域环境及周边敏感目标造成大的影响。
根据土地证明材料（见附件2）项目用地性质属于集体建设用地项目用地，不涉及基本农田，符合用地管理要求。
综上所述，项目的选址基本合理。
3、“三线一单”符合性分析
（1）生态红线
根据《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，巴彦淖尔市生态空间呈现“一核、四带、四区、多点”的生态安全格局。“一核”指乌梁素海；“四带”指黄河生态防护带、阴山南麓山前带、边境一带和乌兰布和沙漠东缘生态防护带；“四区”指北部乌拉特草原生态保育区、中部阴山山地生态功能区、南部河套平原城镇和农牧业协调发展区、西部乌兰布和沙漠化控制区；“多点”指生态林区、自然保护区、森林公园、海子等重要自然生态要素。
经调查本项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，不在上述“一核、四带、四区、多点”的生态安全格局范围内，对照“巴彦淖尔市生态保护红线分布图”，本项目所在位置不在生态保护红线范围内。
（2）环境质量底线
大气环境质量底线
根据《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，巴彦淖尔市将大气环境分为优先保护区和大气环境重点管控区（重点管控区包括：高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四类），本项目所在区域为环境空气二类区，对照图“巴彦淖尔市大气环境重点管控区”，属于大气环境高排放重点管控区，其符合性分析见下表。
表1-1    大气环境质量底线符合性分析一览表
	要求
	本项目
	结论

	对超过国家重点污染物排放总量控制指标或者未完成国家确定的环境质量目标的地区，暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件
	本项目不涉及重点污染物排放
	符合

	排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的旗县区，应进行倍量削减替代
	2021年巴彦淖尔市大气公报项目所在地为达标区，且项目生产周期较短，SO2、NOx排放量较少，无需申请总量控制指标
	符合


根据上述分析，本项目不会突破当地大气环境质量底线。
水环境质量底线
根据《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，巴彦淖尔市水环境管控区分为优先保护区、重点管控区和一般管控区。对照图‘巴彦淖尔市水环境管控分区图’，本项目所在位置处于水环境工业污染重点管控区，其管控要求主要针对工业园区设置，鉴于本项目选址不在工业园区范围内，且项目运营期软水装置产生的浓盐水及锅炉系统排污水全部用于厂区及灰渣抑尘，不外排，生活污水经防渗化粪池处理后定期清运至五原县生活污水处理厂处置，运营期不会对区域水环境造成大的影响，故不会突破当地水环境质量底线要求。
土壤环境质量底线
根据《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，巴彦淖尔市土壤环境风险防控分为农用地优先保护区、农用地和建设用地污染风险重点管控区和一般管控区。本项目用地性质属于集体建设用地，属于一般管控区，未提出管控要求。
项目运营期废气能够实现达标排放，废水实现综合利用，不会对区域土壤环境造成大的影响，不会突破当地土壤环境质量底线。
（3）资源利用上线
水资源利用上线
水资源利用上线主要包括用水总量和用水强度，用水总量包括用水总量红线；用水强度主要体现用水效率指标，包括万元GDP用水量、万元工业增加值用水量和灌溉水有效利用系数。根据《全市及各旗县区2025和2035年用水强度表》五原县万元GDP用水量2025年880m3、2035年692m3，万元工业增加值用水量2025年11.8m3、2035年10.5m3；灌溉水有效利用系数2025年0.447、2035年0.502。
管控区主要包括生态用水补给区和地下水开采重点管控区。对照图“巴彦淖尔市生态用水补给区图”，本项目位于生态用水补给区。项目生产、生活用水由厂区自备井供给，年用水量为14772.6m3。项目为农产品加工项目，不在工业聚集区，不会突破水资源利用上线。
表1-2    水资源利用上线分析
	要求
	本项目
	符合性

	新增用水项目生产工艺、单位产品和产值水耗、用水效率等应满足国家相关节水要求。根据自治区“水十条”要求，抓好工业节水，严格用水定额管理。节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运
	项目锅炉系统用水经冷却池冷却后循环使用，可以有效避免水资源浪费，单位产值水耗均低于同行业水平，项目冷却水池与主体工艺同时设计、同时施工、同时投运
	符合

	新增取用水项目单位产品水耗和复用水率应满足国家行业用水定额和《内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2020）》
	本项目涉及“D4430 热力生产和供应”用水定额为1.3m3/m3；本项目锅炉用水经冷却后循环使用，新鲜水消耗约合0.20m3/m3，符合定额要求
	符合

	新增取用水项目万元工业增加值用水量应满足最严格水资源管理三条红线中用水效率红线要求，包括万元GDP用水量、万元工业增加值用水量和灌溉水有效利用系数；新增取用水项目应优先使用再生水，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可
	项目锅炉系统用水经冷却池冷却后循环使用，新鲜水用量很少。项目建成后可以充分的提高当地GDP产值，增加地方税收，满足最严格水资源管理三条红线中用水效率红线要求
	符合

	新增取用水项目污水排放率应满足国家和自治区“水十条”要求，工业集聚区应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，出水水质达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库汇水区域）污水处理设施应达到一级A排放标准
	项目锅炉系统用水经冷却池冷却后循环使用；脱硫废水循环利用，不外排；软水装置产生的浓盐水及锅炉系统定期排污水全部用于场内及灰渣抑尘，不外排；生活污水经防渗化粪池处理后定期清运至五原县生活污水处理厂处置，满足国家及地方相关规定
	符合

	对于生态用水补给区所属地区取水总量已超过控制指标的，禁止高耗水产业准入
	本项目不属于高耗水产业
	符合


综上，项目建设不会突破当地水资源利用上线。
土地资源利用上线
对照图“巴彦淖尔市土地资源重点管控区图”，本项目属于土地资源重点管控区，项目不在当地生态保护红线范围内，且占地不涉及永久基本农田、采矿用地及主要城市建成区，根据土地证明材料（见附件2）项目用地性质属于集体建设用地，项目用地不会突破当地土地资源利用上线。
能源利用上线
项目冬季不生产，无需冬季采暖，运营期生产用热使用1台6t/h生物质蒸汽锅炉作为玉米压片供热热源，1台6吨燃煤热风炉作为烘干玉米供热热源，其资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。
（4）生态环境准入清单
根据巴彦淖尔市人民政府2021年12月27日发布的关于印发《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（巴政发[2021]9号），本项目位于五原县其他项目用地控制单元，环境管控单元编码ZH15082120004，属于重点管控单元，本项目建设与管控单元管控要求符合性分析如下：
表1-3    项目建设与五原县其他项目用地管控要求符合性分析一览表
	管控要求
	本项目情况
	是否符合

	空间布局约束
	禁止侵占永久基本农田的生产经营活动
	根据土地证明材料（见附件2）项目用地性质属于集体建设用地，不涉及基本农田
	符合

	
	禁止在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁
	本项目涉及D4430 热力生产和供应和C1329  其他饲料加工”行业，项目不属于规模化畜禽养殖项目
	符合

	
	新建、改建、扩建工业项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度
	项目属于其他饲料加工行业，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），不属于其中所列限制类、淘汰类，为允许类项目，且目前无行业技术标准及投资强度要求
	符合

	
	大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，有序推进区域内行业企业提标升级改造
	项目运营期废气主要为锅炉烟气，建设单位拟配置1台生物质燃料锅炉并配套建设布袋除尘器对锅炉烟气进行处理后达标排放；1台燃煤热风炉，经布袋除尘器处理后，经单碱法脱硫塔处理，由一根35米高的排气筒排放。
	符合

	
	规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境
	本项目涉及C1329其他饲料加工D4430 热力生产和供应”行业，不属于规模化养殖、病死畜禽无害化处理等项目类别
	符合

	污染物排放管控
	鼓励农民增施有机肥，减少化肥使用量，推广高效低毒低残留农药
	项目不涉及化肥、农药的使用
	符合

	
	畜禽养殖粪项目污染物排放应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）
	项目不涉及畜禽养殖粪污排放等情形
	符合

	环境风险防控
	严格环境风险控制，稳妥处置突发水环境污染事件。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息
	项目投产前应按照相关规定制定突发环境事件应急预案，并在当地主管部门备案
	符合

	资源利用效率要求
	严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准
	项目属于食品制造行业，生产、生活用水由厂区自备井提供水源，建设单位需尽快在当地水行政主管部门办理相关手续
	符合


综上所述，项目建设符合五原县其他项目用地控制单元对项目空间布局、污染物排放、环境风险管控、资源利用效率等方面的管控要求。
综上所述，本项目建设符合国家和地方“三线一单”的相关要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程组成与建设内容
项目位于巴彦淖尔市五原县和胜乡新建村，总占地面积22787m2，近年来，伴随国家惠农政策的逐步深入，巴彦淖尔市提出依托当地农产品品质良好、品种丰富的优势，大力发展农畜产品加工业，在这一背景下，公司计划投资1500万元，在五原县和胜乡新建村新建玉米压片车间1座1900m2，新建1#粮库2956m2，新建2#粮库1785m2，新建成品车间1座3856m2，新建办公楼一座占地250m2，新建玉米烘干塔1座占地50m2，新建热风炉房130m2，同时配套建设生物质锅炉与燃煤烘干窑炉等公辅工程，建成后设计年生产烘干玉米5万t及玉米压片5万t。具体建设内容及规模如下表所示：
表2-1  项目组成一览表
	项目名称
	工程内容
	备注

	玉米烘干主体工程
	热风炉房
	占地面积约为130m2，全封闭彩钢结构，内置6t燃煤热风炉
	新建

	
	烘干塔
	烘干塔1座占地50m2，彩钢板封闭，用于玉米的烘干
	新建

	玉米压片主体工程
	玉米压片生产车间
	占地面积约为1900m2，全封闭彩钢结构，内置玉米压片生产线1条
	新建

	
	蒸汽锅炉房
	玉米压片生产配备1台6t生物质蒸汽锅炉，锅炉房位于玉米压片生产车间内部单独隔离，占地面积为150m2。
	新建

	储运工程
	1#粮库
	新建1座占地2956m2粮库，全封闭彩钢结构，用于玉米压片原料的储存
	新建

	
	2#粮库
	新建1座占地2956m2粮库，全封闭彩钢结构，用于烘干玉米原料的储存
	新建

	
	成品车间
	新建1座占地3856m2成品车间，全封闭彩钢结构，用于成品的储存
	新建

	
	燃料库
	位于热风炉房北侧，总面积100m2，全封闭彩钢结构，用于储存煤与生物质燃料
	新建

	
	灰渣库
	位于热风炉房北侧，总面积100m2，全封闭彩钢结构，用于储存灰渣,地面采用混凝土硬化，渗透系数≤10-7cm/s
	新建

	
	脱硫渣沉淀池
	位于脱硫塔西侧，11m×5.4m，三级沉淀池，渗透系数≤10-7cm/s，同时用于脱硫渣的暂存
	新建

	辅助工程
	卸料地坑
	原料玉米入厂卸至地坑，地坑深6.6米，占地6m×5.0m，顶部钢网覆盖，卸料地坑位于1#粮库内
	新建

	
	综合办公用房
	砖混结构，总面积约为250m2，位于厂区入口处，用于办公。
	新建

	
	门房
	利用现有门房，砖混结构，总面积约为50m2，位于厂区入口处
	新建

	公用工程
	供水
	项目用水由厂区自备井提供水源
	新建

	
	排水
	本项目生物质锅炉制成热蒸汽后送入生产车间高温蒸煮工序，对玉米进行高温蒸煮，蒸汽被玉米吸收，不外排；软水装置产生的浓盐水20.57m3/d及锅炉系统排污水0.5m3/d全部用于厂区及灰渣抑尘，不外排；脱硫废水循环利用；项目生活废水排入防渗化粪池，由环卫部门定期清运
	新建

	
	供电
	由当地电网供电
	新建

	
	供暖
	本项目运行期间主要在秋季，冬季只进行购销，办公室、宿舍供暖采用电暖气供暖，其他仓库厂房不进行供暖
	新建

	环保工程
	废水
	本项目生产过程中不产生工艺废水，热风炉脱硫废水循环利用；生物质锅炉软水装置产生的浓盐水及锅炉系统排污水全部用于厂区及灰渣抑尘，不外排；生活污水排入厂区防渗化粪池，由环卫部门定期清运
	新建

	
	废气
	热风炉产生的烟气，经布袋除尘器处理后，经单碱法脱硫塔处理，由一根35米高的排气筒排放
	新建

	
	
	生物质蒸汽锅炉的烟气，经布袋除尘器处理后，由一根35米高的排气筒排放
	新建

	
	
	煤库、灰渣库为全封闭库房，定期洒水抑尘
	新建

	
	
	原料含水率18%-28%，含水率较高，含尘较少，原料卸至卸料地坑，卸料地坑深6.6米，上覆盖钢网，控制卸料高度
	新建

	
	
	原料含水率较高，由地坑经密闭提升机提升至全密闭烘前仓暂存，再经全封闭提升机提升至全封闭滚筒筛进行筛分
	新建

	
	
	滚筒筛全封闭，产生的玉米碎屑及杂质收集后作为饲料外售，仅有微量粉尘无组织外溢
	新建

	
	
	烘干塔采用全封闭彩钢板，设多管除尘器和防尘滤网，烘干粉尘经烘干塔沉降室重力沉降后装袋收集起来，作为饲料外售，少量粉尘无组织排放
	新建

	
	
	成品卸料在成品储存库中进行，通过密闭输送带输送，成品库为全封闭钢架结构，产生的少量粉尘无组织排放
	新建

	
	噪声
	对产生高噪声设备采取减震隔声措施，减少噪声外逸
	新建

	
	固体
	玉米筛分采用全封闭滚筒筛，产生的碎屑和杂质袋装收集于粮仓内独立区域，定期作为饲料外售
	新建

	
	
	烘干塔沉降室收集的粉尘袋装收集于粮仓内独立区域，定期作为饲料外售
	新建

	
	
	热风炉燃烧灰渣与布袋除尘器除尘灰，暂存于灰渣库，作为建筑料外售
	新建

	
	
	生物质锅炉布袋除尘器收集的粉尘，锅炉炉灰全部暂存于灰渣库用作农肥
	新建

	

	
	软水过滤设备废过滤膜由厂家回收
	新建

	
	
	脱硫渣暂存于脱硫渣沉淀池，后做为建筑材料外售
	新建

	
	
	生活垃圾存放垃圾桶中，定期由环卫部门进行统一收集
	新建

	
	防渗
	灰渣库、脱硫渣沉淀池一般防渗，防渗系数不大于1.0×10-7cm/s，生产车间、成品库、粮库、烘干塔、热风炉用房、煤库、厂内道路进行水泥硬化
	新建



4、生产规模方案
表2-2  项目产品方案表
	名称
	单位
	数量
	规格型号
	储存位置
	备注

	烘干玉米
	t
	50000
	散装
	成品库
	产品含水率14%

	压片玉米
	t
	50000
	散装
	成品库
	


5、项目主要原辅材料及用量
本项目生产所用到的原辅材料均来自外购，项目主要原辅材料及用量见表2-3。
表2-3   原辅料及能耗表
	序号
	类别
	名称
	单位
	数量
	规格
	储存位置

	1
	原辅材料
	玉米
	t/a
	116000
	粒状，不包装
	含水率约18%-28%，粮库

	2
	能源
	水
	m3/a
	1940.4
	/
	/

	3
	
	电
	万kwh/a
	5
	/
	/

	4
	
	煤
	t/a
	2880
	/
	燃料库

	5
	
	生物质燃料
	t/a
	900
	/
	燃料库

	5
	脱硫剂
	火碱
	t/a
	50
	/
	仓库


表2-4燃料成分表
	序号
	项目
	单位
	结果

	燃煤成分表

	1
	收到基低位发热量
	kcal/kg
	5909

	2
	收到基挥发分
	%
	30.71

	3
	硫分
	%
	0.57

	4
	灰分
	%
	12.83

	5
	全水分
	%
	10.5

	6
	汞
	mg/kg
	0.22

	生物质燃料成分表

	1
	全水分
	%
	6.51

	2
	分析水分
	%
	6.30

	3
	全硫
	%
	0.02

	4
	挥发分
	%
	80.11

	5
	灰分
	%
	7.36

	6
	密度
	g/cm3
	1.38

	7
	收到基低位热值
	MJ/kg
	16.67


6、主要生产设备
本项目主要设备见表2-5。
表2-5  主要设备
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	烘干玉米设备

	1
	热风炉
	套
	1
	--

	2
	烘干塔
	台
	1
	--

	3
	输送机
	台
	30
	--

	4
	装载机
	台
	1
	--

	5
	提升机
	台
	2
	--

	6
	热风机
	套
	3
	--

	7
	风机
	套
	6
	--

	8
	滚筒筛
	套
	3
	--

	9
	布袋除尘器
	套
	1
	--

	10
	脱硫除尘塔
	套
	1
	--

	11
	配电柜
	套
	1
	--

	12
	地磅
	台
	1
	--

	13
	液压翻版机
	台
	1
	--

	14
	粮食测温系统
	套
	1
	--

	玉米压片设备

	1
	1号斗式提升机
	台
	1
	

	2
	振动筛
	台
	1
	

	3
	去石机
	台
	1
	

	4
	沙克龙风机
	台
	1
	

	5
	绞龙着水机
	台
	1
	

	6
	2号斗式提升机
	台
	1
	

	7
	气动阀门
	台
	3
	

	8
	玉米浸泡罐
	个
	2
	

	9
	沙克龙
	台
	1
	

	10
	气动三通
	台
	1
	

	11
	出料绞龙
	台
	1
	

	12
	3号斗式提升机
	台
	1
	

	13
	磁选器
	台
	1
	

	14
	暂存箱
	个
	1
	

	15
	调质器
	台
	1
	

	16
	除湿器
	台
	1
	

	17
	蒸汽压片玉米主机
	台
	1
	

	18
	压片烘干冷却器
	台
	1
	

	19
	烘干风机
	台
	1
	

	20
	冷却风机
	台
	1
	

	21
	皮带输送机
	台
	1
	


7、公用工程
（1）给水、排水系统
1）给水
项目给水由厂区自备井提供水源，主要用于脱硫除尘用水、玉米压片生产用水、生物质蒸汽锅炉用水、职工生活用水。
脱硫除尘用水：本项目设置单碱法脱硫塔对热风炉烟气进行处理，喷淋塔下设沉淀池，脱硫废水经沉淀池循环，由于热风炉烟气温度较高，脱硫废水与热风炉烟气直接接触时，脱硫废水由于烟气热量的作用成为水蒸汽随烟气外排，脱硫塔循环水量为100m³/h，补水量约为循环水量的1%，则脱硫废水补水量为1m³/h（8m3/d，1440m3/a）。
生活用水：本项目劳动定员为25人，根据《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（2019年版），员工每天生活用水标准为60L/人，运营期为180天，每天总的用水量为1.5m³/d，年用水量为270m³。
玉米压片生产用水：玉米压片生产用水仅为调制工序添加水，不是清洗用水。根据企业提供资料用水量约为4m3 /d（720m3 /a），全部水分渗入玉米中，不外排。
生物质蒸汽锅炉用水：本项目玉米压片生产过程中配置1台6t/h生物质蒸汽锅炉，日运行8h，年运行180d，锅炉系统用水量6t/h（按满负荷运行计算），制成热蒸汽后送入生产车间高温蒸煮工序占锅炉用水量的40%，对玉米进行高温蒸煮，蒸汽被玉米吸收，不外排，剩余蒸汽在压片玉米烘干过程中全部损耗占锅炉用水量的60%。则系统定期补水量48m3/d（8640m3/a），补充的新鲜水由软水装置制备。
项目配置1套软水装置，软水与浓盐水比例为7:3，则软水装置用水量68.57m3/d（12342.6m3/a），浓盐水产生量20.57m3/d（3702.6m3/a），全部用于厂区及灰渣抑尘，不外排。
2）排水：本项目生物质锅炉制成热蒸汽后送入生产车间高温蒸煮工序，对玉米进行高温蒸煮，蒸汽被玉米吸收，不外排；软水装置产生的浓盐水20.57m3/d及锅炉系统排污水0.5m3/d全部用于厂区及灰渣抑尘，不外排；项目总占地面积22787m2，扣除建筑物基底面积后场地、道路占地10389m2，参考《内蒙古自治区地方标准  行业用水定额》（DB/T385-2020）中的相关内容，场地、道路洒水量按3.3L/m2·d及，则可消耗水量34.28m3/d，完全能够消纳软水装置排放的浓盐水及锅炉系统排污水，不外排。脱硫废水循环利用，不外排；废水主要为生活污水，生活污水排放系数按0.8计算，产生量为1.2m3/d，216m3/a。生活污水排入防渗化粪池，由环卫部门定期清运。
表2-6   项目给排水量表
	序号
	用水部门
	用水定额
	用水量
	排水量
	排水去向

	
	
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	

	1
	脱硫除尘用水
	/
	8
	1440
	-
	-
	

	2
	生活用水
	60L/人·d
	1.5
	270
	1.2
	216
	委托环卫部门定期清运

	3
	玉米压片生产用水
	/
	4
	720
	-
	-
	-

	4
	生物质锅炉用水
	/
	68.57
	12342.6
	-
	-
	-

	
	合计
	
	82.07
	14772.6
	1.2
	216
	- 


项目运营期水平衡图：

软水装置
生物质锅炉
高温蒸煮
烘干机（28.8）
生活用水（-0.3）
68.57
1.5
1.2
生活污水排入防渗化粪池，由环卫部门定期清运
浓盐水：20.57
排污水：0.5
21.07
厂区及灰渣抑尘
48
19.2
损耗28.8
28.8
新鲜水82.07
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脱硫装置
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4
玉米压片调制用水

玉米吸收4





图2-1   本项目水平衡图    单位m³/d
（2） 供电：本项目年用电量为5万kw·h，接自当地供电电网，能够满足生产生活用电需求。
（3） 供暖：本项目冬季成品储存库不进行供暖，办公用房供暖采用电暖气供暖。本项目玉米烘干工艺由1台6t热风炉供热，玉米压片工艺由1台6t/h生物质蒸汽锅炉供热。
8、厂区平面布置
本项目厂区占地面积22787m2。新建玉米压片车间1座1900m2，新建1#粮库2956m2，新建2#粮库1785m2，新建成品车间1座3856m2，新建办公楼一座占地250m2，新建玉米烘干塔1座占地50m2，新建热风炉房130m2，同时配套建设生物质锅炉与燃煤烘干窑炉等公辅工程，厂区平面布置图见附图2。厂区将生产区与生活区合理划分，厂内道路、建筑规划整齐，布局合理。
9、劳动定员及工作制度
项目劳动定员25人，项目收储玉米180天，工作时间为8小时/天，主要运行季节为夏季和秋季。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
项目施工期主要工程内容包括场地平整、基础施工、结构施工及设备安装等工序，具体如下。
[image: ]




图2-2  施工期工艺流程图
二、运营期
 玉米烘干工艺流程说明：
原粮玉米含水率18%-28%，含水率较高，含尘较少，进厂称重后卸至卸料地坑，经封闭式提升机提升至粮仓暂存，再经封闭提升机提升至密闭滚筒筛，对其进行粒级分类、清除杂质。项目采用全密闭式滚筒筛，共产生三种粒径产物，大粒径杂质和小粒径玉米碎屑及杂质收集后作为饲料外售，中间粒径玉米通过提升机密闭输送至烘干塔内，同时利用燃煤热风炉产生的热量与离心通风机引入的冷空气进行间接热交换，将升温后的空气送至烘干塔，烘干原理是采用“顺流-逆流”的组合干燥工艺，并根据粮食受热温度实行“分段变温干燥”，各干燥段之间设计有缓苏段，“干燥-缓苏”交替进行。玉米通过给料装置从顶部进入，热风从下部进入，形成对流，将玉米水份降至14%，达到安全储藏要求。
烘干塔设重力沉降室并在热气出口设置防尘滤网；热风炉烟气采用布袋除尘器+单碱法脱硫塔处理，脱硫废水在沉淀池循环利用。
工艺流程及产污环节流程图，详见图2-3。
地坑进料
热风炉
成品库
烘干机
滚筒筛

烘前仓
储煤库
灰渣库
重力沉降室
35米高排气筒
布袋除尘器
防尘网
N
G1
N
N
N
G4
G3
G2
G4
S1
S3
S2
S4
脱硫塔
S2
G- - 粉尘（或烟气）
N-- 噪声
S-- 固废

图2-4  运营期工艺流程及产污环节
玉玉米压片工艺流程说明：
本项目主要以玉米粒为原料生产蒸汽玉米压片，生产工艺及产排污节点详见 下图。
[image: ]
原粮玉米含水率18%-28%，含水率较高，含尘较少，进厂称重后卸至卸料地坑，经封闭式提升机提升至粮仓暂存，再经封闭提升机提升至密闭滚筒筛，对其进行粒级分类、清除杂质。项目采用全密闭式滚筒筛，共产生三种粒径产物，大粒径杂质和小粒径玉米碎屑及杂质收集后作为饲料外售，中间粒径玉米通过提升机密闭输送至调制罐后加水调制，一般 加 2%~3%的水保持 8h，使水分渗入玉米中；然后将玉米输入一个立式的不锈钢蒸煮罐内，经 100°C~110°C 蒸汽处理 4h（该蒸煮过程使用生物质锅炉提供蒸汽），最后用1台压片机把经调制和蒸汽处理过的玉米轧成期望的特定容重的玉米片，玉米片容重随着加工程度(挤压压力)的增加而增加；经过压片后的玉米通过烘干箱完成干燥（该干燥过程使用生物质蒸汽锅炉提供蒸汽加热烘干）。 最后成型玉米片经冷却后通过输送带、打包机打包，成品区暂存外售。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建工程，不存在与本项目有关的原有污染问题。






三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状
（1）达标区判定情况
项目选址位于巴彦淖尔市五原县和胜乡新建村，，根据巴彦淖尔市生态环境局2022年5月发布的《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2021年）》中的相关内容。基本污染物环境质量现状评价见下表：
表3-1    基本污染物环境质量现状
	评价因子
	评价时段
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/％
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	17
	60
	28.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.50
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	61
	70
	87.14
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	35
	77.14
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位数质量浓度
	132
	160
	82.50
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数质量浓度
	1.8（mg/m3）
	4（mg/m3）
	45.00
	达标


由统计结果可知，2021年隆兴昌镇环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为17μg/m3、21μg/m3、61μg/m3、27μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为1.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为132μg/m3；各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目所在区域属于环境空气质量达标区域。
2、声环境
项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关规定，本次评价不进行声环境质量现状监测。
3、地表水
项目运营期无生产废水排放，生活污水经防渗化粪池处理后定期清由环卫部门清运，本次不进行地表水环境质量现状监测。
4、地下水、土壤
项目运营期正常工况下不存在地下水及土壤污染源及污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关规定，本次评价不进行地下水、土壤环境现状监测。
5、生态
项目选址周边以人工生态系统为主，主要植被类型为农田植被，区域内无珍稀濒危等需要特殊保护的动植物资源，本次评价不进行生态环境现状调查工作。

	环境
保护
目标
	项目选址范围内及周边无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表3-2。
表3-2    主要环境保护目标及保护级别一览表
	环境要素
	名称
	相对厂址方位
	相对厂界距离
	规模
	环境功能区

	环境空气
	新建村
	W
	820m
	96人
	《环境空气质量标准）》(GB3095-2012)中二类区

	声环境
	项目周边50m范围内无声环境敏感保护目标
	《声环境质量标》（GB3096-2008）2类标准


本项目选址位于巴彦淖尔市五原县和胜乡新建村，地理坐标为E 108°22′49.538″，N 41°5′44.308″。厂区北侧为马路、南侧为内蒙古蒙信食品有限责任公司工厂、东侧为农田、西侧为五原大丰粮油食品有限责任公司工厂。


	污染
物排
放控
制标
准
	1、 废气
本项目施工期和运营期生产过程产生的粉尘，无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。
表3-6     污染物最高允许排放浓度
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度(mg/m3)

	颗粒物
	周围外浓度最高点
	1.0


热风炉燃煤废气颗粒物、林格曼黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级排放限值；二氧化硫、汞排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤炉窑的新、改、扩建的工业炉窑排放浓度；氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；烟囱高度应不低于15m，且应高出周围半径200m距离内建筑物3m以上。
表3-7   《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）
	污染物
	排放限值（mg/m³）

	烟尘
	200

	SO2
	850

	林格曼黑度
	1

	汞
	0.01


表3-8  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率，kg/h

	
	
	排气筒高度m
	二级

	氮氧化物
	240
	15
	0.77


项目运营期生物质蒸汽锅炉烟气参考执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准。
表3-3    《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	污染物
	监控点
	排放限值

	颗粒物
	烟囱或烟道
	50mg/m3

	二氧化硫
	
	300mg/m3

	氮氧化物
	
	300mg/m3

	烟气黑度
	烟囱排放口
	≤1（林格曼黑度，级）


2、 噪声
营运期声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
表3-5    噪声排放标准一览表
	类别
	时段
	单位
	昼间
	夜间
	执行标准

	噪声
	等效A声级
	运营期
	dB(A)
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类


3、固体废物
一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定；

	总量
控制
指标
	     本项目无生产废水产生，生活污水排入防渗化粪池委托环卫部门定期淸掏，不需申请COD和氨氮总量控制指标；项目配置1台6t生物质蒸汽锅炉和1台6t燃煤热风炉废气总量控制指标如下：
废气：SO2 4.24t/a，NOx 9.36t/a，颗粒物1.83t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、废气
项目施工期废气主要包括施工扬尘、运输扬尘、汽车尾气等，拟采取的废气污染防治措施如下：
（1）针对施工期扬尘污染问题，本评价提出在施工中采取的措施，来减轻二次扬尘对周围环境的影响：
①施工单位在投标文件中应有扬尘污染防治实施方案，方案应明确扬尘防治工作目标、扬尘防治技术措施、责任人等；
②施工使用商品混凝土，建筑材料存放于库房或严密遮盖，砂石、土方等散体材料必须覆盖，厂内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；
③每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，遇有四级以上大风天气预报或政府发布空气质量预警时，不得进行施工作业；
④工地出口设置水池，池内铺一层粒径约50mm碎石，以减少驶出工地车辆轮胎带的泥土量；
⑤材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，且在途径村庄路段时应减速慢行；
⑥清理建筑垃圾，应当采取洒水、喷淋等措施，建筑物高处清扫出的垃圾应当密封清运，不得高空抛洒；建筑垃圾应当集中堆放，及时清运；
⑦施工工地出入口应当设置洗车设施，车辆和非道路移动机械冲洗干净方可驶出施工工地。
在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可降至最低。
（2）施工机械、运输车辆排放的废气会造成局部环境空气中一氧化碳等污染物浓度增高，此类废气为间断排放，其影响随施工结束而结束。
采取以上措施后施工期的废气影响可接受。
2、废水
项目施工期废水主要包括施工废水及施工人员产生的生活污水等。其中施工废水主要污染物为SS，经施工场地内设置的沉淀池沉淀后回用于施工工序，不外排；生活污水主要污染物包括COD、BOD5、SS、氨氮等，经临时防渗旱厕处理后吗定期清掏，对环境影响轻微。
3、噪声
项目施工期噪声主要来源于施工机械、运输车辆等运行产生的噪声，本次评价提出如下防治措施：
①通过采用低噪声机械设备和运输车辆，并配备降噪、减震措施；
②在使用过程中经常检修和养护，保证正常运行；
③施工单位要合理安排施工时间，严禁夜间、中午进行施工作业；
④对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷；
⑤运输车辆经由敏感点处要求减速慢行，禁止鸣笛。
采取以上各种有效的噪声防治措施后，应严格按照国家和地方环境保护法律法规的要求，减轻对周围居民的影响，保障附近居民声环境质量。
4、固废
项目运营期固废包括建筑垃圾、废弃土方及施工人员生活垃圾等。其中建筑垃圾及废弃土方等运至政府指定地点处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门处置。
5、生态
为减轻项目施工期对区域生态环境造成的影响，本次评价提出如下生态减缓措施：
（1）严格控制施工边界，不得越界施工，避免对施工边界外的动植物资源造成扰动、损失；
（2）施工挖方减量场内调配利用，不能利用的废弃土方尽快运输至政府指定地点处置，防止出现水土流失；
（3）除建构筑物、道路、场地等占地区域外，未利用的区域及时进行土地整理及植被恢复；
（4）合理安排施工顺序，尽量先期建设厂内道路，再进行建构筑物施工，最大限度减少水土流失量。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气
（1）废气污染源源强分析
项目产生的废气为热风炉烟气、生物质锅炉烟气，燃料库和灰渣库粉尘、玉米卸料粉尘、玉米筛分粉尘、玉米烘干粉尘。
1）热风炉废气
①颗粒物、SO2、NOx
本项目烘干工序热源由燃煤热风炉供给，燃料为鄂尔多斯煤（硫份0.57%、灰份12.83%），需烘干的玉米量为58000吨/年，煤用量为2880t/a。生产期以180天计，每天工作8小时。
根据生态环境部关于印发《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》的通知中《工业源系数手册（试用版）》中《4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》，4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉产污系数表-蒸汽/热水/其他-烟煤-层燃炉-所有规模，二氧化硫的产污系数为16Skg/t—原料（S表示煤的含硫率，0.57%），颗粒物产污系数为0.47Akg/t原料（A表示煤的灰分，12.83%），氮氧化物产污系数为2.94kg/t—原料，风机风量为54000m3/h。
经计算，烟尘（颗粒物）产生速率为12.06kg/h（17.37t/a），产生浓度为12.06kg/h/54000m3/h×106=223.33mg/m3；SO2产生速率为18.24kg/h（26.26t/a），产生浓度为18.24kg/h/54000m3/h×106=337.78mg/m3；NOx产生速率为5.88kg/h（8.47t/a），产生浓度为5.88kg/h/54000m3/h×106=108.89mg/m3。
热风炉烟气经布袋除尘器处理后进入单碱法脱硫塔，处理后经35m排气筒排放，布袋除尘法去除效率为99.7%以下，根据《工业源产排污系数手册（试用版）》“单碱法脱硫效率为92.5%”，考虑到实际运行情况及脱硫塔的协同除尘效果，本次环评取除尘效率90%，脱硫效率85%。
由此计算得烟尘（颗粒物）排放速率为1.2kg/h（1.73t/a），排放浓度22.22mg/m3；SO2排放速率为2.74kg/h（3.94t/a），排放浓度为50.67mg/m3，NOx排放速率为5.88kg/h（8.47t/a），排放浓度为108.89mg/m3。
②汞
汞排放量采用物料衡算法计算，计算公式：
[image: IMG_256]
查阅相关文献,《煤粉锅炉烟气中汞形态分析的实验研究》我国煤中汞的平均含量为0.22mg/kg；烟气除尘和湿法脱硫等污染防治对汞具有协同脱出效果，脱除效率约为70%, 本项目取50%，经计算汞排放量为0.0003t/a。
综上，热风炉排气筒污染物产生及排放情况见表4-1。
表4-1 排气筒污染物产生及排放情况表
	污染源
	风机风量
m3/h
	治理措施
	污染物
	产生
浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	排放
浓度mg/m3
	排放
速率kg/h
	处理
效率
	排放参数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H
	温度
	去向

	热风炉排气筒
	54000
	布袋除尘器+单碱法脱硫塔
	颗粒物
	223.33
	12.06
	70.00
	3.62
	90%
	H=35m
	60℃
	大气有组织

	
	
	
	SO2
	337.78
	18.24
	50.67
	2.74
	85%
	
	
	

	
	
	
	NOx
	108.89
	5.88
	108.89
	5.88
	/
	
	
	

	
	
	
	汞
	0.0081
	0.00040
	0.0037
	0.00021
	50%
	
	
	


通过上表可知，颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中干燥炉窑中二级标准；二氧化硫、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤炉窑的新、改、扩建的工业炉窑排放浓度；氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中NOX有组织排放浓度限值。
 2）生物质锅炉烟气
项目配置1台6t/h生物质锅炉作为生产用热供热来源，年运行1440h，年消耗生物质燃料900t（燃料成分见表2-4），锅炉烟气中各污染物产生情况参考生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册”中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—生物质工业锅炉”中的相关内容，具体如下。

表4-2    锅炉烟气各污染物产生系数一览表
	产品名称
	燃料名称
	污染物
	单位
	产污系数

	蒸汽/热水/其他
	生物质燃料
	工业废气量
	标立方米/吨-燃料
	6240

	
	
	颗粒物
	千克/吨-燃料
	37.6

	
	
	SO2
	千克/吨-燃料
	17S

	
	
	NOx
	千克/吨-燃料
	1.02


注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。
生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后由1根35m高烟囱排放，参考“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—生物质工业锅炉”中的相关内容，布袋除尘器除尘效率99.7%。
参考上述内容，项目运营期锅炉烟气排放情况如下。
表4-3    生物质锅炉烟气排放情况一览表
	污染源
	污染物
	产生情况
	排放情况

	锅炉烟气
	烟气量
	561.6万m3/a
	561.6万m3/a

	
	烟尘
	33.84t/a；23.5kg/h；5875.51mg/m3
	0.10t/a；0.07kg/h；18.08mg/m3

	
	SO2
	0.30t/a；0.21kg/h；52.09mg/m3
	0.30t/a；0.21kg/h；52.09mg/m3

	
	NOX
	0.92t/a；0.64kg/h；159.74mg/m3
	0.92t/a；0.64kg/h；159.74mg/m3


注：鉴于项目使用的生物质成型燃料不包含化石成分，且“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—生物质工业锅炉”中也未对汞及其化合物进行表述，本次评价不对汞及其化合物排放情况进行分析，但对项目验收监测时提出监测要求。
根据上表可知，项目运营期废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃煤锅炉相关要求，对区域环境影响较小。
本项目采取的废气处理措施均为当前市场上普遍采用的处理措施，工艺技术成熟、成本较低，具有较强的技术、经济可行性；同时属于《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）表7所列可行技术（袋式除尘器），处置措施可行。
 3）储煤库和灰渣库粉尘
本项目年转运煤炭量为2880吨生物质燃料为900吨（密封袋包装搬运储存过程不产生粉尘），经计算年转运灰渣量为612.06吨。燃煤和灰渣装卸过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“卸料”按0.01kg/t（卸料）计算，则燃煤和灰渣卸料过程粉尘产生量为34.92kg/a，0.035t/a，每年卸料时间约100小时，则粉尘产生速率为0.35kg/h；本项目汽车卸料过程中均在设置全封闭的储煤库、灰渣库内进行，抑尘率按50%计，则卸煤过程中扬尘排放量为0.018t/a，排放速率为0.18kg/h；同时企业加强卸料环节作业管理，及时清理散落的粉尘，定期洒水抑尘，防止造成二次污染。
4）卸料粉尘
本项目烘干后玉米采用全封闭输送带卸入成品储存库，该过程在全封闭的成品库内进行，采取降低下料高度，且玉米经筛分烘干后基本不含尘，该工序产生粉尘极少可忽略不计，只对原料卸料粉尘进行定量分析。
本项目原料玉米粒消耗量为116000t/a，含有的玉米粒皮屑量按千分之一计算，则为116t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中“卸料”的产污系数--0.3kg/t（卸料），则玉米粒上料过程中颗粒物产生量为0.035t/a；本项目设置进料地坑来降低下料高度，地坑上覆盖钢网，玉米含水率较高，含尘较小，综合以上因素，粉尘消减量以60%计，因此卸料过程中产生的无组织粉尘量为0.014t/a，排放速率为0.0097kg/h。
5）玉米筛分粉尘
 本项目原料玉米粒采用筛分机进行筛分，筛分过程中会产生少量粉尘，本项目对筛分机进行封闭设置。
本项目玉米粒消耗量为116000t/a，含有的玉米粒皮屑量按千分之一计算，则为116t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中“过筛和清理”的产污系数--2.5kg/t（过筛和清理料），则玉米粒筛分过程中颗粒物产生量为0.29t/a，在封闭外罩内沉降后（降尘效率按60%计），则玉米粒筛分过程中颗粒物排放量为0.12t/a，以无组织形式排放。
6）玉米烘干粉尘
项目烘干塔采用全封闭彩钢结构，在玉米烘干过程中会产生少量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中第五章“谷物贮仓”干燥过程中粉尘逸散量按原料的0.2‰计算，项目年烘干原粮为58000吨，烘干塔粉尘产生量为11.6t/a，本项目烘干塔采用全封闭彩钢板，烘干塔设置重力沉降室，并在出口设置防尘网，烘干粉尘经烘干塔沉降室重力沉降后由装袋收集起来，作为饲料外售，粉尘收集量为98%，约11.37t，少量粉尘随热风炉热气经防尘网过滤后逸散，约0.23t/a，0.16kg/h。
综上所述，本项目采取的废气治理措施为可行。
3、废气监测要求
本项目废气监测点位、监测因子和频次见表4-4。


表4-4     废气监测计划
	监测项目
	监没点位
	监测因子
	监测频次

	无组织排放废气
	厂界上风向1个对照点，下风向设3个监控点
	颗粒物
	一季一次

	有组织废气
	热风炉排气筒
	SO2
NO2
颗粒物
林格曼黑度
汞
	一季一次

	
	生物质蒸汽锅炉排气筒
	SO2
NO2
颗粒物
林格曼黑度
	一季一次


二、废水
本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生产过程中不产生工艺废水，热风炉脱硫废水循环利用；生物质锅炉软水装置产生的浓盐水及锅炉系统排污水全部用于厂区及灰渣抑尘，不外排；生活污水排入厂区现有防渗化粪池，由环卫部门定期清运。
项目劳动定员25人，厂区设员工宿舍，根据《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2015），运营期按购销180天计算，每天生活用水标准按为60L/人计，每天总的用水量为1.50m³，年总用水量为270m³，用水为厂区自备井提供水源。排污系数按0.8计，项目产生的生活污水为216m³/a。生活污水排入防渗化粪池，委托环卫部门定期清运。期生活废水排放见表4-7。
	表4-5  运营期生活废水产生情况
	废水产生量（t/a）
	污染物
	产生浓度（mg/L）
	年产生量（t/a）

	216
	SS
	350
	0.076

	
	COD
	400
	0.086

	
	BOD5
	200
	0.043

	
	氨氮
	35
	0.008


三、噪声
1、噪声源强分析
本项目运营期噪声主要来源于装载机、输送机、提升机、筛分机、烘干机、热风炉、引风机等设备运行，本项目主要噪声源及降噪情况见表4-8。
表4-6   设备噪声源强表dB(A)
	序号
	名　　称
	数量
	噪声值dB(A)
	防护措施
	减噪数值dB(A)
	减噪后噪声值dB(A)

	1
	装载机
	1
	80
	减振+隔声
	20
	60

	2
	输送机
	5
	80
	减振+隔声
	20
	60

	3
	提升机
	2
	85
	减振+隔声
	20
	65

	4
	筛分机
	1
	90
	减振+隔声
	20
	70

	5
	烘干机
	1
	85
	减振+隔声
	20
	65

	6
	热风炉
	1
	85
	减振+隔声
	20
	65

	8
	引风机
	1
	85
	减振+隔声
	20
	65


2、预测分析
[bookmark: _Toc49161351]为说明本项目运营后对周围环境的影响程度，本次评价以厂区各厂界作为评价点，预测计算本项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，分析说明噪声源对厂界声环境的影响。
预测模式的确定:
① 点声源衰减公式：
Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0）－A
式中：Lp（r）— 距声源r处声压级， dB（A）；
Lp（r0）— 距声源r0处声压级，dB（A）；
A   — 环境因素衰减常数，其中包括障碍物、空气、植物等因素造成的衰减。
② 噪声级的叠加公式：


式中：Lp总 — 距声源r处总声压级， dB（A）；
n  — n个声源，个；
Li  —第i个声源的声压级， dB（A）。
3、达标情况分析
正常工况下，预测结果及见表4-9。
表4-7  本项目噪声预测结果        单位：dB(A)
	序号
	预测点名称
	贡献值
	标准值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东厂界
	42.2
	42.2
	60
	50

	2
	北厂界
	40.1
	40.1
	
	

	3
	南厂界
	40.3
	40.3
	
	

	4
	西厂界
	39.9
	39.9
	
	


由表4-7可以看出，本项目东、西、南、北厂界运营过程噪声源对各厂界贡献值昼间为39.9～42.2dB（A），夜间为39.9～42.2dB（A），东、南、西、北厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准限值，本项目运营后不会对厂界周围声环境产生明显影响。
4、噪声环境防护措施
（1）从噪声源头进行控制，降低源强，即在设备选购时尽量采用低噪声设备；
（2）设备尽量布置在厂房内，并采取基础减震措施。
（3）合理布局，在满足工艺流程与生产运输要求的前提下，结合功能分区与工艺分区，将生产区与其它区域分开布置。
（3）距离衰减，降设备设备远离办公区，减少生产对周围声环境的影响。
（4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
    （5）装载机等高噪声设备尽量多安排在昼间工作，减少夜间活动。
通过采取上述综合措施，能够有效地控制厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），不会对厂界周围声环境产生明显影响。
5、噪声监测要求
噪声监测：厂界噪声监测。
本项目噪声监测点位、监测因子和频次见表4-8。
表4-8   环境监测工作内容一览表
	名称
	监测项目
	监没点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界噪声
	项目厂界外1m
	等效连续A声级
	1次/季，每期昼夜各1次


四、固体废物
固体废物主要包括热风炉产生的灰和渣、生物质锅炉产生的灰和渣、脱硫渣、玉米筛分碎屑和杂质、沉降室收集的粉尘、废离子交换树脂、生活垃圾。
（1）热风炉灰渣
《污染源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），本项目燃煤热风炉灰渣产生量根据下式计算：
[image: ]
本项目燃煤消耗总量为2880t/a，燃煤灰分的质量分数为12.83%，根据《污染源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）附录B，本项目锅炉机械不完全燃烧热损失按10%计；燃煤发热量为27.140MJ/kg。经计算，炉渣产生量为599.90t/a。
根据前文计算，热风炉颗粒物产生量为17.37t/a，布袋除尘器除尘效率90%，则收集的粉尘约15.63t/a。
炉渣、灰合计615.53t/a。分类储存于灰渣库，定期做为建筑材料外售给当地建材单位。灰渣库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场技术要求建设，采用混凝土铺设，防渗系数小于1×10-7cm/s。
（3）生物质锅炉灰渣
锅炉灰渣：项目年消耗生物质燃料900t，根据张明等于2005年在《能源研究与信息》杂质中发表的《生物质直接燃烧技术的发展研究》中的相关内容，生物质锅炉燃烧后的炉渣产生量约占燃料量的3%-5%，炉渣量按5%计，则炉渣产生量为45t/a，与布袋除尘器产生的除尘灰33.74t/a，暂存于灰渣库库内，定期外运还田。
（3）脱硫渣
本项目热风炉烟气采用单碱法脱硫除尘，即采用添加钠碱作为吸收剂的碱性物质的水浴喷淋装置，在喷淋塔下设置一沉淀池，废水循环利用，进入沉淀池后，不溶性固体（硫酸钠盐和硫酸钙盐）沉至池底。本项目SO2产生量为26.26t/a，排放量为3.94t/a，SO2的脱除量为22.32t/a，终产物以硫酸钠计，含水量约为30%，则脱硫渣年排放量为64.38t。
暂存于脱硫渣沉淀池内，定期做为建筑材料外售给当地建材单位。脱硫渣沉淀池按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场技术要求建设，采用混凝土铺设，防渗系数小于1×10-7cm/s。
（4）玉米筛分碎屑和杂质
本项目采用全密闭滚筒筛，大粒径杂质和小粒径玉米碎屑及杂质收集后作为饲料外售。玉米筛分碎屑和杂质一般为原料量的千分之一左右，即116t/a，筛除量按90%计算，即筛出物为104.4t/a，筛分过程粉尘排放量为0.12t/a，本项目筛分碎屑和杂质产生量约为104.28t/a。装袋收集后暂存于暂存于粮库，做为饲料外售。
（5）沉降室收集的粉尘
根据前文计算，项目烘干粉尘产生量为11.37t/a，大部分为玉米碎屑粉末，经沉降室收集后统一袋装，暂存于仓库，然后定期外售。
（6）生活垃圾
本项目劳动定员25人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计算，则生活垃圾产生量为12.5kg/d（2.25t/a）。本项目产生的生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运处理。
（7）废过滤膜：项目软水装置年产生废滤膜0.05t，全部由厂家定期上门更换回收，不在厂内暂存。
因此，本项目产生的固废经妥善处理后，均能得到有效处置，不会对当地环境造成明显的影响。
表4-11    项目固体废物产生及处置情况
	名称
	属性
	形态
	产生量（t/a）
	处置量（t/a）
	采取的治理措施

	热风炉灰渣
	一般工业固废
	固态
	615.53
	615.53
	作为建筑材料外售

	生物质锅炉灰渣
	一般工业固废
	固态
	78.74
	78.74
	定期外运还田

	脱硫渣
	一般工业固废
	固态
	64.38
	64.38
	作为建筑材料外售

	玉米筛分碎屑和杂质
	一般工业固废
	固态
	104.28
	104.28
	外售饲料生产企业

	沉降室收集的粉尘
	一般工业固废
	固态
	11.37
	11.37
	外售饲料生产企业

	生活垃圾
	生活
垃圾
	固态
	2.25
	2.25
	分类收集，环卫部门统一定期清运

	废过滤膜
	一般工业固废
	固态
	0.05
	0.05
	由厂家回收


五、环境风险分析
本项目运营过程中不涉及易燃易爆危险物质，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求，不需要进行环境风险分析。
六、环保投资估算
项目总投资1500万元，其中环保投资117万元，占总投资的7.8%。环境保护措施及投资一览表见下表。
表4-12     环保措施及投资估算一览表
	序号
	项目名称
	内容
	投资
（万元）

	1
	废气治理
	对筛分机进行全封闭设置
	4

	2
	
	烘干塔封闭、重力沉降室、防尘网
	12

	3
	
	燃煤热风炉布袋除尘器、脱硫塔
	45

	
	
	生物质锅炉布袋除尘器
	16

	4
	
	燃料库
	12

	5
	
	灰渣库
	11

	6
	废水治理
	化粪池
	2

	7
	噪声治理
	生产设备设置减振垫
	3

	9
	固废治理
	脱硫渣沉淀池
	12

	合计
	/
	117



    七、“三同时”验收一览表
表4-13    环境保护“三同时”验收一览表
	序号
	类别
	检测因子
	验收点位及频次
	处理措施
	处理效果

	1
	厂界粉尘
	颗粒物
	厂界；连续监测2天，每天3次
	燃料库和灰渣库粉尘采取全封闭的储库+洒水抑尘措施；
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	
	原料含水率较高，含尘较少，入厂卸入地坑，地坑上覆盖钢网
	

	
	
	
	
	玉米提升、皮带输送过程均全封闭
	

	
	
	
	
	玉米粒筛分粉尘均经封闭外罩沉降后，以无组织形式排放
	

	
	
	
	
	烘干塔采用全封闭彩钢板，玉米粒烘干粉尘经重力沉降室和防尘滤网处理后，以无组织形式排放
	

	
	
	
	
	成品由全封闭输送带运至成品库，卸料在全封闭的成品储存库内进行
	

	2
	热风炉废气
	颗粒物SO2
NO2
林格曼黑度
汞
	排气筒；连续监测2天，每天3次
	布袋除尘器+单碱法脱硫塔处理后由35米高的排气筒排放
	颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级排放限值；二氧化硫、汞排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤炉窑的新、改、扩建的工业炉窑排放浓度；氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

	3
	生物质锅炉废气
	颗粒物SO2
NO2
林格曼黑度

	排气筒；连续监测2天，每天3次
	布袋除尘器处理后由35米高的排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准

	4
	浓盐水及生物质锅炉排污水
	/
	/
	全部用于厂区及灰渣抑尘，不外排
	/

	5
	脱硫废水
	/
	/
	循环利用
	不外排

	6
	生活污水
	/
	/
	生活污水排入防渗化粪池，委托环卫部门定期清掏
	不外排

	7
	设备噪声
	等效连续A声级
	厂界四周；连续监测2天，昼夜各1次
	选用低噪声设备、运行设备进行基座减震、进行隔声处理
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准

	8
	生活垃圾
	/
	/
	分类收集由环卫部门处理
	/

	7
	一般生产固废
	/
	/
	热风炉灰渣储存于灰渣库，作为建筑材料外售，灰渣库防渗系数小于1×10-7cm/s
	一般固废执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定

	
	
	
	
	生物质锅炉灰渣储存于灰渣库，定期外运还田
	

	
	
	
	
	脱硫渣暂存于收集池后作为建筑材料外售，收集池防渗系数小于1×10-7cm/s
	

	
	
	
	
	玉米筛分碎屑和杂质外售饲料生产企业
	

	
	
	
	
	沉降室收集的粉尘外售饲料生产企业
	

	
	
	
	
	软水制备废过滤膜由厂家回收
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[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热风炉废气
	颗粒物、SO2、
NO2
林格曼黑度
汞
	布袋除尘器+单碱法脱硫塔处理后由35米高的排气筒排放
	颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级排放限值；二氧化硫、汞排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤炉窑的新、改、扩建的工业炉窑排放浓度；氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

	
	生物质锅炉废气
	颗粒物
SO2
NO2
林格曼黑度
	布袋除尘器处理后由35米高的排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准

	
	燃料库和灰渣库粉尘
	颗粒物
	全封闭的储库+洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值

	
	卸料粉尘
	颗粒物
	原料含水率较高，含尘较少，入厂卸入地坑，地坑上覆盖钢网，采取降低下料高度的措施，成品由全封闭输送带运至成品库，卸料在全封闭的成品储存库内进行
	

	
	筛分粉尘
	颗粒物
	全封闭滚筒筛，玉米粒筛分粉尘均经封闭外罩沉降
	

	
	烘干粉尘
	颗粒物
	烘干塔采用全封闭彩钢板结构，烘干塔设重力沉降室、防尘网
	

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水排入防渗化粪池，定期清掏
	综合利用，不外排，影响较小

	
	脱硫废水
	PH、CODcr、SS
	循环利用
	不外排，影响较小

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	采用低噪设备，设置隔声罩及基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	热风炉灰渣收集后作为建筑材料外售；生物质锅炉灰渣收集后定期外运还田；脱硫渣收集后作为建筑材料外售；玉米筛分碎屑和杂质外售饲料生产企业；沉降室收集的粉尘外售饲料生产企业；软水制备废过滤膜由厂家回收

	土壤及地下水污染防治措施
	无

	生态保护
措施
	无

	环境风险
防范措施
	无

	其他环境
管理要求
	无
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40

六、结论
	
巴彦淖尔市瑞晟泰农业发展有限公司新建年产5万吨玉米压片及5万吨玉米烘干建设项目符合国家产业政策，项目所在地环境质量总体较好，周边无制约因素，项目建成投入使用后，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放，对周围环境的污染程度较轻，工程在充分落实本次环评提出的各项污染防治措施的基础上污染物达标排放，从环境保护角度分析，本项目的建设是合理可行的。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.83t/a
	/
	1.83t/a
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	4.24t/a
	/
	4.24t/a
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	9.39t/a
	
	9.39t/a
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	玉米筛分碎屑和杂质
	/
	/
	/
	104.28t/a
	/
	104.28t/a
	/

	
	沉降室收集的粉尘
	/
	/
	/
	11.37t/a
	/
	11.37t/a
	/

	
	炉灰渣
	/
	/
	/
	694.27t/a
	/
	694.27t/a
	/

	
	脱硫渣
	/
	/
	/
	64.38t/a
	/
	64.38t/a
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.25t/a
	/
	2.25t/a
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1    项目地理位置图

[image: ]
图2　本项目周边关系图
[image: ]


附图3    项目平面布置图
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附件1：项目立项文件[image: 指北针]煤库、灰渣库
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附件2：项目土地证明文件
[image: 72e8c8711444322590724e68f3b1cb9]
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