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新建年产5万吨玉米压片及5万吨玉米烘

干建设项目环境影响报告表》的批复
巴彦淖尔市瑞晟泰农业发展有限公司:
你公司报送的《巴彦淖尔市瑞晟泰农业发展有限公司新建年产5万吨玉米压片及5万吨玉米烘干建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县和胜乡新建村新建年产5万吨玉米压片及5万吨玉米烘干建设项目，主要包括：新建玉米压片车间1座1900m2，新建1#粮库2956m2，新建2#粮库1785m2，新建成品车间1座3856m2，新建办公楼一座占地250m2，新建玉米烘干塔1座占地50m2，新建热风炉房130m2（1台6t/h生物质锅炉等）。项目总投资1500万元，其中环保投资117万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为热风炉烟气、生物质锅炉烟气，燃料库和灰渣库粉尘、玉米卸料粉尘、玉米筛分粉尘、玉米烘干粉尘。热风炉烟气经布袋除尘器和单碱法脱硫塔处理后经35m排气筒排放，二氧化硫、汞、颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过1根35m高的排气筒排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；灰渣粉尘运输过程采取密闭措施，装卸过程采取合理抑尘措施，玉米卸料粉尘、玉米筛分粉尘、玉米烘干粉尘均在封闭车间内作业，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
2.本项目运营期废水主要为软水装置排水、锅炉系统排污水、生活废水。软水装置排水、锅炉系统排污水用于厂区及灰渣抑尘。生活污水经厂区化粪池收集处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值后使用罐车清运至五原县污水处理厂处置。
3.本项目运营期噪声主要为机械设备运行噪声，通过合理布局、基础减振、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4.本项目运营期固废主要为热风炉产生的灰渣、生物质锅炉产生的灰和渣、脱硫渣、玉米筛分碎屑和杂质、沉降室收集的粉尘、废离子交换树脂、生活垃圾。热风炉产生的灰渣、脱硫渣分类储存，定期做为建筑材料外售给当地建材单位。沉降室收集的粉尘、玉米筛分碎屑和杂质装袋收集后暂存于粮库，做为饲料外售；生物质锅炉灰渣暂存于灰渣库内，定期外运还田；废离子交换树脂由厂家定期上门更换回收；生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由我局委托监察大队负责。
巴彦淖尔市生态环境局五原县分局
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