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第1章 概述

1.1项目由来

随着人们的生活质量水平的提高，近年来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。畜牧业的发展不仅满足了人们对羊肉及其产品的消费需求，而且为农民增收、农村劳动力就业、粮食转化、带动相关产业的发展等做出了重大贡献。规模化、标准化生羊养殖，有利于提高生产效率和生产水平，增加农民收入；有利于从源头对产品质量安全进行控制，提升肉制品质量安全水平；有利于畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用，实现畜牧业与环境的协调发展。

内蒙古春园满循环农业科技有限公司成立于2021年4月，经营范围包括复混肥料、有机肥料及微生物肥料生产销售，农牧业技术服务，农作物种植及加工销售，畜禽养殖、繁育、加工、销售，预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，农副畜产品购销，土地治理服务，农田灌溉安装工程施工，滴灌设备加工销售，废旧滴灌带、地膜回收及加工利用等。公司经研究决定于五原县巴彦套海镇锦旗村资建设“内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目”，并于2021年7月19日取得五原县发展和改革委员会关于内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目的备案通知书”，备案号为2107-150821-01-01-734336。项目主要建设内容包括羊舍、青贮窖(池)、库房、有机堆肥场、综合办公室等附属设施设施，总投资11800万元。

为保证建设项目与环境保护的协调发展，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国家《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应当进行环境影响评价。本项目年存栏7.5万只，年出栏羊15万只，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）3只羊折算1头猪，本项目折合存栏基础2.5万头猪，年出栏5万头猪，属于年出栏生猪5000头及以上的畜牧养殖小区，项目符合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“二、畜牧业-3牲畜养殖-年出栏生猪5000头（其他畜禽养殖折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”，需编制环境影响报告书。
内蒙古春园满循环农业科技有限公司委托内蒙古生态环境科学研究院有限公司对项目进行环境影响评价，接受委托后经过现状踏勘和对工程有关资料的分析，并参照有关技术导则，在现状调查、资料分析和专家咨询等工作的基础上，编制完成了《内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目环境影响报告书》，呈请审查。

1.2环境影响评价的工作程序

本项目环境影响评价工作程序详见下图1.2-1。
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图1.2-1          环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关情况

经现场探勘及研究与本项目相关的技术文件，本项目位于巴彦淖尔市五原县套海镇锦旗村五社。

1.3.1产业政策符合性

本项目属于《产业政策调整目录（2019）》鼓励类中“第一、农林业之4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，项目建设符合产业政策要求。

项目取得五原县发展和改革委员会关于内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目的备案通知书，备案号为2107-150821-01-01-734336。

1.3.2规划及选址合理性分析

1.3.2.1规划符合性分析

符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第二节构建资源循环利用体系中“全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系”“加快发展种养有机结合的循环农业。”

根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）。项目不属于“优化选址、合理布置养殖区”中生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定的禁养区域”；有机堆肥的模式处理粪污，符合“加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用”从源头减少粪污产生量、雨污分流、属于鼓励的“种养结合”模式，且项目所在地内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇土地资源丰富，肥料需求量大，可完全消纳项目产生肥料。项目粪污处理工程属于国家鼓励模式，符合“强化粪污治理措施，做好污染防治”，项目采取了分区的防渗要求，不对周围地下水及土壤产生影响。项目已完成公众意见调查，无反对意见，符合“落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用”。

项目采用有机堆肥的模式处理粪污，处理后生产的有机肥料外售至有机肥厂综合利用。符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中“加大规模化养殖场粪污治理及资源化利用设施建设力度”、“畜禽粪污、农业种植面源等污染防治相结合”，符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“实施畜禽粪便资源化利用工程”，符合《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“实施粪污全量收集还田利用”。

1.3.2.2选址合理性分析

项目选址于巴彦淖尔市五原县套海镇锦旗村五社，项目西北侧240m为赵八壕村，北侧130m出为农场渠、260m处有散户，西侧210m处为蒙古族新村，东侧及南侧为耕地，项目周围无饮用水水源保护区，风景名胜区、自然保护区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不在受洪水或山洪威胁及泥石流、滑坡等自然灾害多发地带，自然环境污染严重的地区。

表1.3-1    选址合理性分析
	序号
	规范及政策
	选址规定
	本项目选址
	是否符合

	1
	《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）
	禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：饮用水水源保护区，风景名胜区;自然保护区的核心区和缓冲区;城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域;法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	项目占地不在禁止范围
	符合

	2
	《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）
	禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：a生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；b城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；c县级人民政府依法划定的禁养区域；d国家或地方法律、法规规定的禁养区域；e厂界与上述禁建区域边界的最小距离不得小于500m
	项目500m范围内无上述禁止区
	符合

	
	
	贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	项目有机堆肥场、柴油储罐及危废暂存间设置在厂区东南侧，距离北侧农场渠450m处
	符合

	3
	《畜禽场场区设计技术规范》（NY-T 682-2003）
	选择场址应符合本地区农牧业生产发展总体规划、土地利用发展规划、城乡建设发展规划和环境保护规划的要求；新建场址周围应具备就地无害化处理粪尿、污水的足够场地和排污条件，并通过畜禽场建设环境影响评价；选择场址应遵守十分珍惜和合理利用土地的原则，不应占用基本农田，尽量利用荒地建场。分期建设时，选址应按总体规划需要一次完成，土地随用随征，预留远期工程建设用地；新建场址应满足卫生防疫要求，场区距铁路、高速公路、交通干线不小于1000m;距一般道路不小于500m;距其他畜牧场、兽医机构、畜禽屠宰厂不小于2000m;距居民区不小于3000m，并且应位于居民区及公共建筑群常年主导风向的下风向处；场址应水源充足，水质应符合NY5027要求，排水畅通，供电可靠，交通便利，地质条件能满足工程建设要求；规定的自然保护区、水源保护区、风景旅游区，受洪水或山洪威胁及泥石流、滑坡等自然灾害多发地带，自然环境污染严重的地区不应建场。
	项目取得五原县发展和改革委员会出具的备案、巴彦套海人民政府出具用地备案；项目有机堆肥的模式处理粪污，处理后外售至有机肥厂综合利用；项目占地主要为设施农用地，未占用基本农田；场区距铁路、高速公路、交通干线大于1000m，距一般道路大于500m，距其他畜牧场、兽医机构、畜禽屠宰厂大于2000m，项目场址距离最近的城镇居民区及公共建筑群在厂区常年主导风向上风向3500m处；项目厂区水井水质符合GB/Y14848-2017优于NY5027-2008要求；项目地处平原不在自然环境污染严重的地区建设。
	符合

	4
	《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009）
	畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处；
畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护；
畜禽养殖业污染治理工程选址的其他要求参照CJJ64—1995第2章、GB 50014—2006 第5章的有关规定执行。
	项目在有机堆肥场与羊舍、项目边界均有一定距离，并设置在生产区及生活区主导风向的侧风向处；

有机堆肥场周围留有方便施工、维护及运输的道路；

项目有机堆肥场选址符合CJJ64—1995第2章要求，不涉及GB 50014—2006第5章的要求
	符合


项目选址范围内没有基本农田，企业已取得《巴彦套海镇人民政府关于内蒙古春园满循环农业科技有限公司养殖项目用地备案通知》（五巴镇政发【2021】109号）同意项目用地按照设施农用地管理。

1.3.3“三线一单”的符合性分析
1、生态红线 
根据《巴彦淖尔市人民政府关于印发《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》巴政发[2021]9 号文，巴彦淖尔市共划定环境管控单元 249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
本项目位于巴彦淖尔市五原县套海镇锦旗村五社属于优先保护单元，生态保护重点为一般生态空间，不涉及国家级生态保护红线和生态空间管控区域，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水水源地、水产种质资源保护区、湿地、水土流失极敏感区、生态区位重要的沙化土地、水源涵养极重要区、水土保持极重要区、生物多样性极重要区等。

2、环境质量底线

根据项目所在地环境现状评价结果，项目区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，地下水符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准、土壤符合《土壤环境之间 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618—2018)筛选值。本项目污染物产生较少，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电源和水资源。项目消耗资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 

4、生态环境准入清单

本项目位于巴彦淖尔市五原县套海镇锦旗村五社，根据巴彦淖尔市生态环境局关于印发《巴彦淖尔市生态环境准入清单》的通知（巴环函【2021】61号），本项目位于五原县一般生态空间-水土保持管控单元，环境管控单元编码ZH15082110016，属于优先保护单元，本项目建设与管控单元管控要求符合性分析如下：

表1.3-2  项目建设与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析一览表

	管控要求
	本项目
	是否符合

	空间布局约束

	全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，禁止开垦的范围由旗县级人民政府划定并公告；已经开垦种植农作物的应当按照国家有关规定逐步退耕还林还草；耕地短缺或者已经签订农村土地承包合同、退耕确有困难的，应当根据实际采取相应的水土保持措施。禁止毁林开荒、烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力；禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜等。
	项目为养殖项目，项目占地为用地为农用地及水浇地，不涉及土地开垦相关内容。
	符合


综上所述，本项目符合巴彦淖尔市“三线一单”的管控要求。

1.3.4其他政策符合性

其他政策符合性分析见表1.3-1。
表1.3-1    政策符合性分析
	序号
	规范及政策
	政策规定
	本项目
	是否

符合

	1
	《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）
	一、总则

从事畜禽养殖以及畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理活动，应当符合国家有关畜禽养殖污染防治的要求，并依法接受有关主管部门的监督检查。

新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。

二、预防

畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。

从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。

综合利用与治理

从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。

向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放。

染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。
	一、总则

项目建设符合国家有关畜禽养殖污染防治的要求，并依法接受有关主管部门的监督检查。

项目项目所在地暂无畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，项目满足动物防疫要求并严格执行防疫部门要求。

二、预防

结合项目需要，厂区设置雨污分流设施、有机堆肥场、设置畜禽尸体填埋井。

项目产生的粪便清至堆肥场堆肥，病死羊及分娩物体通过填埋井进行处置，防疫废物按照HJ421-2008及环发[2003]206号贮存定期由有资质单位处理，废弃物均妥善处理。

三、综合利用和之类

项目粪便、病死畜禽等及时清理，清运及贮存设施均设有防渗措施防止泄漏。

项目废弃物均妥善处理不外排。

染疫羊以及其排泄物、病死或者死因不明的羊尸体等废弃物均进行深埋处理。


	符合

	2
	《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2010]151号
	一、总则

畜禽养殖污染防治应遵循以下技术原则：

（1）全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。

（2）发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”。

二、清洁养殖与废弃物收集

畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。

规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。

畜禽粪便、垫料等畜禽养殖废弃物应定期清运，外运畜禽养殖废弃物的贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏等卫生、环保措施；临时储存畜禽养殖废弃物，应设置专用堆场，周边应设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。

三、废弃物无害化处理与综合利用

畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

四、畜禽养殖空气污染防治

规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶臭污染物排放标准。

大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。

五、畜禽养殖二次污染防治

养殖场垫料应妥善处置。
	一、总则

（1）项目厂区布局合理，不在项目建设不在当地的“禁养区”和“限养区”的范围内，周围无饮用水水源保护区，风景名胜区、自然保护区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。

（2）项目污粪定期清理，合理配置饲料减少恶臭排放；产生的污粪堆肥后外售综合利用。

二、清洁养殖与废弃物收集

项目严格控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。

项目采用干清粪方式无养殖废水排放。

羊舍粪便、垫料等废弃物定期清运有机堆肥场进行堆肥处理，有机堆肥场做地面防渗。

三、废弃物无害化处理与综合利用

项目产生的羊尸体、染疫羊及其排泄物，病死或者死因不明的畜禽尸按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行处置。项目产生的医疗废物存储于符合GB18597-2001的危险废物暂存间定期由建设单位委托有资质单位处理。

四、畜禽养殖空气污染防治

项目选用益生菌配方饲料、向舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发、羊舍采用干清粪、及时清理、加强羊舍通风减少臭气排放，臭气排放可符合GB14554-93。

五、畜禽养殖二次污染防治

养殖场垫料为垫草定期拉运至堆肥场堆肥。
	符合

	3
	《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》农牧发[2020]6号
	集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。
	病死羊、分娩物按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置填埋井填埋；填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
	符合

	4
	《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）
	养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。
	项目配套有机堆肥场，污粪经过有机堆肥处理外售有机肥厂综合利用。
	符合


1.4关注的主要环境问题

施工期关注的主要环境问题为工程占地、场地开挖及施工活动对周边生态环境的影响，各工序施工扬尘对大气环境的影响，施工机械及运输车辆对声环境的影响等。运营期关注的主要环境问题为养殖场臭气及粪污处理对大气环境、地下水、土壤的影响
本项目属污染类建设项目，因此本次评价关注的主要环境问题是建设、生产过程中对大气环境、地下水环境、土壤环境的影响、生态环境影响，以工程分析为基础，将大气环境、地下水环境影响及土壤环境影响作为重点。

1.5主要结论
本项目建设符合国家和地方的相关产业政策；在采取报告提出的环境保护措施后，污染物可做到达标排放；满足总量控制的要求；当地的环境质量较好，有一定的环境容量，本项目对区域产生的影响在可接受的范围内，不会改变区域内的环境功能。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

第2章  总论

2.1编制依据
2.1.1 任务依据

项目的环境影响评价委托书。

2.1.2法律、法规及政策性依据

2.1.2.1国家法律、法规及政策性依据

1、《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》，2015年1月1日施行；

《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行；

《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日施行；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议，2020年9月1日实施；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日施行；

《中华人民共和国土壤污染防治法》2019年1月1日施行；
《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日第三次修正；

《中华人民共和国畜牧法》，2006年7月1日施行；

《中华人民共和国动物防疫法》，2021年5月1日起施行；

《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日起施行；

《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2021年9月1日施行；

《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014年1月1日起施行；
《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》（国发[2012]10号）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）生态环境部令第16号；
《产业结构调整指导目录(2019年本)》，国家发改委令第29号，2020年1月1日起施行；
《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）；

《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号）；
关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知》(环办发[2013]103号)；

《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）；
《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（农牧发[2020]6号）；
《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）。
2.1.2.2地方法规及政策性依据

1、《内蒙古自治区环境保护条例》（2002年3月21日第二次修订）；

2、《内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区环境保护厅关于建设项目环境影响评价文件分级审批意见的通知》（内政办发[2015]61号）

3、《内蒙古自治区人大常委会关于内蒙古自治区人民政府关于我区应税大气污染物和水污染物环境保护税具体适用税额等建议的决议》；

4、《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）；

5、《农业部畜禽标准化示范场管理办法》（农业部办公厅2011年3月10日）。

2.1.3技术依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1－2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）；

3、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2021）；

7、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

8、《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

9、《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

10、《养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）；

11、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）；

12、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

13、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

14、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

15、《畜禽场环境质量评价准则》（GB/T19525.2-2004）；

《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167-2006）；
《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；
《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；
《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；
关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发[2010]151号）；
《农业部关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）；
《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（农医发[2005]25号）；
《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；
《内蒙古自治区家畜家禽防疫实施办法》；
《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南》（试行）；
《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；
《第一次全国污染源普查——畜禽养殖业源产排污系数手册》（中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、环境保护部南京科学研究所，2009 年2月）；
《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）；
《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。

2.1.4项目相关文件

1、建设单位提供的与建设项目相关数据、文件及图件等。
2.2评价目的及原则

2.2.1评价目的

1、在进行项目所在区域环境质量现状监测基础上，分析工程所在区域的环境质量状况并进行评价；

2、通过实地调查，掌握了解工程所在区域污染源状况、自然环境及社会经济状况，结合工程排污特点、环境保护措施和污染物排放状况，回答工程建设是否满足“达标排放”、“总量控制”的要求，分析对当地环境质量的影响程度；

3、结合项目实际情况和管理水平，对工程可实现的污染防治及风险防范措施进行评价，提出切实可行和可操作的措施与建议；

4、综合产业政策、当地社会经济发展规划、总量控制、评价区环境容量、达标排放、厂址可行性等部分的分析结论，从环保角度明确回答本项目建设的可行性，为项目建设审批、环境保护、工程设计、建设管理、生产运行等提供科学的依据。

2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

1、依法评价贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境影响识别与评价因子筛选

2.3.1工程排污特征分析

项目的主要污染物分析见表2.3-1所示。

表2.3-1          工程各工段主要污染物种类

	污染类别
	污染源名称
	主要污染物

	废气
	羊舍
	H2S、NH3、臭气浓度等

	
	饲料加工
	颗粒物

	
	堆肥场
	H2S、NH3、臭气浓度等

	废水
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N

	固体废物
	羊舍
	粪便、垫料

	
	
	病死羊、分娩物

	
	防疫废物
	废弃医疗器具、药物包装袋及玻璃器皿

	
	生活垃圾
	纸张、食物残渣等

	噪声
	羊叫、设备工运行噪声等
	噪声


2.3.2环境影响因子识别

根据生产运行期对环境影响分析及区域环境制约因素分析结果，结合工程分析，给出本项目建设与生产运营期对环境影响的性质分析，见表2.3-2；环境影响因子识别矩阵一览表见表2.3-3所示。

表2.3-2 本项目建设期、生产运行期对环境影响性质分析

	项目

阶段
	影响行动
	自然环境
	生态环境

	
	
	大

气
	地

表

水
	地

下

水
	声

学
	水土

流失
	植

被
	土

壤
	农

作

物

	建

设

期
	清理场地
	-1S
	
	
	
	
	-1S
	
	

	
	开挖地面
	-1S
	
	
	-1S
	-1S
	-1S
	-1S
	

	
	运    输
	-1S
	
	
	-1S
	
	
	
	

	
	建设安装
	
	
	
	-1S
	
	
	
	

	
	材料堆存
	-1S
	
	-1S
	
	
	
	
	

	运

行

期
	废    气
	-1L
	
	
	
	
	-1L
	
	-1L

	
	废    水
	
	
	-2L
	
	
	
	
	

	
	废    渣
	
	-1L
	-1L
	
	
	
	-1L
	

	
	噪    声
	
	
	
	-1L
	
	
	
	

	
	运    输
	-1L
	
	
	-1L
	
	
	
	

	
	产品销售
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	就    业
	
	
	
	
	
	
	
	

	注
	+有利影响     —不利影响     S短期影响      L长期影响      1、2、3影响程度由小到大


表2.3-3       本项目环境影响因子识别矩阵表

	项目

阶段
	   环境资源

影响行动
	自然环境
	生态环境

	
	
	环境

空气
	地

表

水
	地

下

水
	声

学
	水土

流失
	植

被
	土

壤
	农

作

物

	运

行

期
	废    气
	-1L
	
	
	
	
	-1L
	
	-1L

	
	废    水
	
	
	-1L
	
	
	-1L
	
	

	
	废    渣
	
	
	-1L
	
	
	
	-1L
	

	
	噪    声
	
	
	
	-1L
	
	
	
	-1L

	
	有机肥利用
	
	+2L
	+2L
	
	
	
	
	+2L

	
	运    输
	-1L
	
	
	-1L
	
	
	
	

	
	产品销售
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	就    业
	
	
	
	
	
	
	
	

	注
	+有利影响     —不利影响     S短期影响      L长期影响      1、2、3影响程度由小到大


从表2.3-3中可知，项目运行期对环境的不利影响主要是废气的影响，其次为噪声。运行期的影响为长期的直接影响，因此进行评价的主要时段是运行期，评价重点应为大气环境。

2.3.3评价因子筛选

根据上述环境影响因子识别矩阵结果，结合考虑主要生产工序各污染物对环境影响程度，建立评价因子筛选矩阵，以确定本评价各环境要素的评价因子，结果见表2.3-4所示。

根据环境评价因子筛选结果评价确定本项目评价因子见下表。
表2.3-4                项目评价因子筛选表

	环境要素
	评价类别
	评价因子

	大气环境
	现状评价
	SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S

	
	预测评价
	NH3、H2S、颗粒物、臭气浓度

	地表水
	影响预测
	对废水排放进行定性分析

	地下水
	现状评价
	pH、溶解性总固体、总硬度、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根、重碳酸根、氯离子、硫酸根、铁、锰、铜、锌、挥发酚、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫化物、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类

	
	影响预测
	SS、COD、氨氮、BOD

	声环境
	现状及预测
	等效连续A声级LAeq

	固体废物
	影响分析
	粪便、羊床垫料、废弃医疗器具、包装袋及玻璃器皿、纸张等

	生态环境
	现状评价
	生物量、生态因子、生态群落、景观

	
	影响预测
	采取类比分析进行定性分析

	土壤环境
	现状评价
	pH、砷、汞、铅、铬、镉、铜、锌、镍


2.4评价重点

根据区域环境质量状况和项目的基本情况，确定本评价的工作重点是是畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对水体、土壤等环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。

2.5环境功能区划及评价标准

2.5.1环境功能区划

根据评价区功能区划和环境保护目标的要求，环境空气为二类区；地下水为为Ⅲ类区；声环境为2区。

2.5.2评价标准

2.5.2.1环境质量标准

根据评价功能区划和环境保护目标的要求，应执行的环境标准如下：

1、大气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D。标准值见表2.5-1。

表2.5-1           环境空气质量评价标准
	污染物名称
	标准
	污染物名称
	标准

	SO2
	年平均
	60µg/m3
	NO2
	年平均
	40µg/m3

	
	24小时平均
	150 µg/m3
	
	24小时平均
	80µg/m3

	
	1小时平均
	500µg/m3
	
	1小时平均
	200µg/m3

	CO
	24小时平均
	4 mg/m3
	O3
	日最大8小时平均
	160µg/m3

	
	1小时平均
	10 mg/m3
	
	1小时平均
	200µg/m3

	TSP
	年平均
	200µg/m3
	H2S
	1小时平均
	10µg/m3

	
	24小时平均
	300µg/m3
	NH3
	1小时平均
	200µg/m3

	PM10
	年平均
	70µg/m3
	PM2.5
	年平均
	35µg/m3

	
	24小时平均
	150µg/m3
	
	24小时平均
	75µg/m3


2、地下水

地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。标准见表2.5-2。

表2.5-2           地下水质量评价标准 

	检测项目
	单位
	标准限值
	检测项目
	单位
	标准限值

	pH
	/
	6.5-8.5
	菌落总数
	CUF/mL
	100

	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	氨氮
	mg/L
	0.5

	总硬度
	mg/L
	450
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	1

	钠离子
	mg/L
	200
	硝酸盐氮
	mg/L
	20

	氯离子
	mg/L
	250
	硫化物
	mg/L
	0.02

	硫酸根
	mg/L
	250
	氰化物
	mg/L
	0.05

	铁
	mg/L
	0.3
	氟化物
	mg/L
	1

	锰
	mg/L
	0.1
	汞
	μg/L
	1

	铜
	mg/L
	1
	砷
	μg/L
	10

	锌
	mg/L
	1
	镉
	μg/L
	5

	挥发酚
	mg/L
	0.002
	六价铬
	mg/L
	0.05

	耗氧量
	mg/L
	3
	铅
	μg/L
	10

	总大肠菌群
	MPN//100mL
	3
	石油类
	mg/L
	0.05


3、声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）“7.2 乡村声环境功能的确定村庄原则上执行2类声环境功能区要求”，因此本次评价声环境质量评价执行2类区标准，见下表。

表2.5-3          声环境质量标准      单位：dB(A)

	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	55


4、土壤环境

土壤标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618—2018)筛选值。

表2.5-4         土壤质量评价标准部分列表  

	序号
	污染物项目①②
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5< pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。

②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。


2.5.2.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

①施工期扬尘、饲料加工粉尘排放执行《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

表2.5-5       大气污染物综合排放限值标准

	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m³）

	TSP
	周界外浓度最高点
	1.0


②羊舍、堆粪场NH3、H2S污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准。臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求，标准限值详见表2.5-6。
表2.5-6            恶臭气体排放标准

	污染物
	标准限值
	标准

	NH3
	1.5mg/m3
	GB14554-93二级新扩改建标准

	H2S
	0.06mg/m3
	

	臭气浓度
	70（无量纲）
	GB18596-2001


废水

本项目生活污水拉运至污水，废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，详见表2.5-8。

表2.5-8       《》污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	污染物名称
	标准限值

	COD
	500mg/L

	BOD5
	300mg/L

	SS
	400mg/L

	动植物油
	100mg/L


3、噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表2.5-7。

表2.5-7        噪声排放标准限值    单位：dB(A)
	时段
	昼间
	夜间
	标准

	施工期
	70
	55
	GB12523－2011

	运营期
	60
	50
	GB12348-2008中2类标准


3、固废

项目养殖粪便经堆肥后执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6及相关规定，具体标准值见表2.5-8。

表2.5-8   畜禽养殖业废渣无害化环境标准（GB18596-2001）

	控制项目
	指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠菌群数
	≤105个/kg


其它一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

病死畜禽处置按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关规定执行。羊群卫生防疫废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》。

2.6评价等级的确定

2.6.1环境空气评价等级及范围

2.6.1.1环境空气评价等级

按照HJ2.2-2018中关于评价工作等级分级方法，根据工程分析，本工程排放的大气污染物主要为NH3、H2S、TSP，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据HJ2.2-2018中规定，同一项目有多个(两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

根据AERMOD模式计算结果显示，厂区污染物排放中，羊舍排放的硫化氢最大占标率PH2S=4.11%。根据HJ2.2-2018中评价工作分级方法，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

表2.6-1     估算表

	序号
	污染源名称
	离源距离(m)
	TSP
	H2S
	NH3

	
	
	
	占标率%
	最大落地浓度mg/m³
	占标率%
	最大落地浓度mg/m³
	占标率%
	最大落地浓度mg/m³

	1
	羊舍
	497
	-
	-
	4.11
	0.000411
	1.64
	0.00328

	2
	有机堆肥场
	116
	-
	-
	-
	-
	1.89
	0.00377

	3
	饲料加工
	97
	0.11
	0.00098
	-
	-
	-
	-

	各源最大值
	0.11
	0.00098
	4.11
	0.000411
	1.89
	0.00377


2.6.1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》，项目大气环境评价等级为二级，项目污染物最大地面浓度占标率Pi均小于10%，因此大气评价影响范围以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。详见附图1。
2.6.2地表水评价

本项目羊尿排入羊床，羊床底部铺设垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，羊尿不进行单独收集；生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，废水不排放到外环境的，按三级B评价”。因此，本项目水环境影响评价主要包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。本次评价地表水只做简单影响分析。
2.6.3地下水环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

2.6.3.1地下水环境评价等级

1、地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水环境敏感程度分级表，项目建设不涉及集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等。因此项目地下水环境敏感程度划分为不敏感。

2、建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级划分：本项目属于附录A中B、农、林、牧、渔、海洋14、畜禽养殖场、养殖小区，属于Ⅲ类项目。

3、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表5-2 评价工作等级分级表，本次评价地下水评价等级为三级。

表2.6-2              评价工作等级分级表

	项目类别环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	二
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


2.6.3.1地下水环境评价范围

本项目地下水由北西部向东南部径流，无天然的水文地质边界。本次评价以项目厂区为起点，北西部外扩1km，并使得上游边界大致平行于地下水等水位线；东南部下游外扩1.5km，并大致平行于地下水等水位线；西南、北东地下水径流方向的两侧垂直于地下水等水位线外扩1km左右，划定调查评价范围面积10km²，详见图2.7-1。
2.6.4声环境评价等级及范围

2.6.4.1声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，按二级评价。项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求，因此评价等级为二级评价。
2.6.4.2噪声评价范围

声环境影响评价范围定为厂界200m范围内。详见附图1。

2.6.5土壤环境影响评价等级及范围

2.6.5.1土壤环境影响评价等级

1、占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）(HJ 964-2018)6.2.2.1本项目永久占地5hm²＜34.85hm²＜50hm²，属于中型占地规模项目。

2、土壤环境敏感程度

本项目周界外50m范围内均为耕地，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）(HJ 964-2018)表4污染影响型敏感程度分级表中敏感的土壤环境。

表2.6-3         污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤敏感目标

	不敏感
	其他情况


3、项目类别

本项目年出栏150000只羊，折合生猪50000头，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）(HJ 964-2018)附录A土壤环境影响评价项目类别中年出栏生猪5000头以上10万头以下畜禽养殖场建设项目属于Ⅲ类项目。

4、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）(HJ 964-2018)表4污染影响型评价工作等级划分，本项目进行土壤环境影响三级评价。

表2.6-4        污染影响型评价工作等级划分

	[image: image1.emf]占地规模

评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	—
	—


2.6.5.2土壤环境影响评价范围

土壤环境影响评价范围为以整个项目厂区边界为起点外扩50m所得到的多边形区域。

2.6.6风险评价等级及范围

项目运营期涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B内重点关注的危险物质为油类物质（柴油），临界量2500t，本项目场内暂存量30t，危险物质数量与临界量比值小于1，根据附录C“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。Q为危险物质数量与临界量比值”。因此本项目环境风险潜势为Ⅰ级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）划分本项目风险评价为简单分析，不设风险评价范围。

2.6.7生态环境影响评价等级及评价范围

2.6.7.1生态环境影响评价等级

本项目占地不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等重要敏感区，工程占地0.35k㎡＜20k㎡，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的6.1.2的规定评价等级为三级。
2.6.7.2生态环境影响评价范围

项目所在区域为农业区区域，由于多年的农业活动，生态环境较为简单主要以农田为主，确定本项目评价范围以项目为中心外扩到场界外1km。详见图2.7-1。

2.7保护目标

项目位于巴彦淖尔市五原县套海镇锦旗村五社，经现场踏勘和调查，项目评价区内无文物古迹，风景名胜区、水源保护区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，根据项目周围的自然环境及社会环境特点，本项目评价范围内环境保护目标见表2.7-1，环境保护目标图见图2.7-1。

表2.7-1          评价范围内保护目标一览表

	环境要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对项目区距离/m

	大气环境
	赵八壕
	E108.021736°

N40.888241°
	居民
	15户，50人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	N
	240

	
	散户
	E108.034750°

N40.87875°
	居民
	5户，15人
	
	N
	260

	
	黄老标圪旦
	E108.036945°

N40.899312°
	居民
	20户，60人
	
	N
	1000

	
	李四圪旦
	E108.017254°

N40.89803°
	居民
	10户，30人
	
	NW
	1500

	
	蒙古新村
	E108.018218°

N40.874650°
	居民
	15户，50人
	
	W
	210

	
	西河头
	E108.026039°

N40.875388°
	居民
	10户，30人
	
	SW
	900

	
	乃马金
	E108.04573°

N40.876207°
	居民
	10户，30人
	
	S
	600

	
	惠德成
	E108.059456°

N40.879752°
	居民
	5户，15人
	
	SE
	1800

	
	锦旗村
	E108.048056°

N40.871894°
	居民
	10户，30人
	
	E
	900

	
	刘召圪旦
	E108.059456°

N40.879752°
	居民
	20户，60人
	
	NE
	1900

	噪声
	项目界外200m范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值
	-

	地下水
	划定调查评价范围面积10km²区域第四系松散岩类孔隙潜水含水层和承压含水层
	《地下水质量标准》（GB/T 14848  2017）中的Ⅲ类标准
	地下水评价区

	
	厂区水井
	N40°52'35.47"，

E108°1'30.59"
	地下水径流方向上游
	
	

	土壤
	项目占地范围以及其外围50m范围的耕地
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）筛选值
	本项目四周紧邻本项目

	生态环境
	项目占地范围以及其外围1000m范围内的耕地、林地、草地等
	保护植被，防止水土流失
	本项目四周紧邻本项目
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图2.7-1       环境保护目标图
第3章 建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1工程基本情况

项目名称：内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目

项目建设单位：内蒙古春园满循环农业科技有限公司
项目建设性质：新建

项目建设地点：巴彦淖尔市五原县套海镇锦旗村五社
建设规模：存栏量75000只（基础母羊50000只、哺乳仔羊最大存栏12500只、保育羊12500只），年出栏肉乳兼用优质绵羊15万只。

项目投资：11800万元，资金来源为企业自筹，其中环保投资为363万元，占总投资比例为3.08%。
占地面积：项目用地348467.14㎡。

3.1.2工程组成与建设内容

现代化高标准圈舍70栋(1170㎡/栋)、高标准育肥圈舍11栋(840㎡/栋5栋、609㎡/栋6栋)、青贮窖(池)4个容积15000m³(3750m³/个）建筑面积6000㎡、（1500㎡/个)、库房2栋(共2010㎡)、拌料棚1栋(2010㎡)、有机堆肥场2栋(4160㎡/栋)、办公生活1栋占地1500㎡（综合办公室500㎡、化验室250㎡、职工餐厅250㎡、职工宿舍500㎡）、门房2栋(8㎡/栋)等附属设施，详见表3.1-1。

表3.1-1            项目主要建设内容

	项目组成
	工程内容

	主体工程
	羊舍
	现代化高标准圈舍总占地81900㎡
	配种羊舍8栋，1170㎡/栋，总地面积9360㎡；轻钢结构，羊舍采用双列布置

	
	
	
	怀孕羊舍20栋，1170㎡/栋，总占地面积23400㎡；轻钢结构，羊舍采用双列布置

	
	
	
	泌乳羊舍16栋，1170㎡/栋，总地面积18720㎡；轻钢结构，羊舍采用双列布置

	
	
	
	保育舍16栋，1170㎡/栋，总地面积18720㎡；轻钢结构，羊舍采用双列布置，主要设备为全自动化养羊设备

	
	
	
	后备羊舍8栋，1170㎡/栋，总地面积9360㎡；轻钢结构，羊舍采用双列布置

	
	
	
	隔离羊舍2栋，1170㎡/栋，总占地面积2340㎡；轻钢结构，羊舍采用双列布置，主要用于进场羊只隔离观察过渡，饲养病羊，临时存放病死羊（24小时内必须进行委托处置）

	
	
	高标准育肥圈舍总占地

7854㎡
	育肥舍总5栋，840㎡/栋，总地面积4200㎡，轻钢结构；羊舍采用双列布置

	
	
	
	育肥舍总6栋，609㎡/栋，总地面积3654㎡，轻钢结构；羊舍采用双列布置

	辅助工程
	机修车间
	占地247.260㎡，砖混结构

	
	危废暂存间
	占地60㎡，砖混结构

	
	办公生活
	1栋，总占地面积1500㎡，砖混结构，其中综合办公室500㎡、化验室250㎡、职工餐厅250㎡、职工宿舍500㎡

	
	消毒更衣室
	1栋，占地面积160㎡，砖混结构，

	
	门房
	2栋，8㎡/栋，总占地面积16㎡，砖混结构

	
	干草棚
	2栋，3333m³/栋，轻钢结构，总占地面积6666㎡

	
	青贮窖
	4个青贮窖，总占地面积6000㎡（1500㎡/个），总容积15000m³（3750m³/个）

	
	拌料棚
	1栋，轻钢结构，总占地面积2010㎡

	
	饲料加工车间
	1栋，轻钢结构，总占地面积3000㎡

	
	精料库
	1座，砖混结构，总占地面积600㎡

	贮存工程
	有机堆肥场
	2栋，4160㎡/栋，总占地面积8320㎡，地上轻钢棚

	
	库房
	2栋，1005㎡/栋，轻钢构屋面结构，总占地面积2010㎡

	
	油罐区
	设1个40m³地埋式双层柴油储罐

	公用工程
	供电
	本项目电源接入附近10kV线路

	
	供水
	由地下水水井供给

	
	供热
	项目羊舍冬季不供暖，办公及生活区冬季供暖由空气能电暖气提供。

	
	排水
	生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理；羊舍内进行垫草，羊尿部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集。

	
	厂区道路
	混凝土道路，长度10000m

	
	厂区绿化
	绿化面积为66667㎡（100亩）

	环保工程
	废气
	恶臭
	合理配比饲料，羊舍采用干清粪、粪污定期清理、加强羊舍通风，投加环境友好型除臭剂等

	
	
	
	堆肥表面覆盖秸秆，堆粪期间加入有益菌种和除臭剂设置绿化隔离带

	
	废水
	生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理

	
	
	羊舍内进行垫草，羊尿部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集。

	
	噪声
	选用低噪声设备、减振基础、墙体隔声

	
	固废
	粪便
	羊舍采用机械清粪，清至堆肥场堆肥，堆肥后外售有机肥厂

	
	
	病死羊及分娩物
	病羊进入隔离舍进行隔离饲养，死羊通过围挡或桶隔离在隔离舍内，并立即进行消杀处理，病死羊及分娩物运至项目东南侧设置的2口填埋井填埋，每口填埋井深度3m，直径1m，填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

	
	
	医疗废物
	危险废物暂存间60㎡，按照危废贮存的要求设计，医疗废物暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。医疗废物收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间，定期由建设单位委托有资质单位处理

	
	
	生活垃圾、餐厨垃圾
	厂区内设置垃圾桶，餐厨垃圾暂存于专用餐厨垃圾桶内，集中收集后定期交由环卫部门外运处置

	
	地下水防渗措施
	①重点防渗区

危废暂存间、填埋井防渗要求：2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数不大于10-10cm/s。

柴油储罐防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区

羊舍、机修车间、生活污水收集设施、消毒更衣室、青贮窖防渗区要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

有机堆肥场防渗要求：采用单人工复合衬层作为防渗层：人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求，采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能；粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

③简单防渗区

门房、拌料棚、干草棚、精料库、库房、饲料加工车间等采用水泥硬化。


3.1.3公用工程

3.1.3.1供电

本项目设变配电室1座，安装容量为160千伏变压器1台，供电引自套海镇镇供电所。

配电线路采用放射式方式敷设。场区内的电缆采用电缆架空、穿管埋地敷设和直埋敷设相结合的方式。照明导线敷设方式为穿阻燃PVC管暗配或明配。
3.1.3.2供水

本项目用水由厂区水井提供，年取水量为303520m³，厂区配备6眼自备水井，供水量100m³/h。
（1）养殖用水

根据《内蒙古自治区用水定额标准》（DB15/T385-2020），采用工厂集约化养殖的羊场全厂生产用水按10L/只羊·d计。项目基础母羊存栏7.5万只，用水量750m³/d（273750m³/a）。

（2）生活用水

职工生活用水按60L/人·d计，项目劳动定员80人，生活用水4.8m³/d（1752m3/a）。

（3）消毒剂配制用水

项目消毒剂配制用水，用水量为0.05m³/d，年用水18m³/a。

（4）绿化用水

根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020）中规定，“一年生禾本科牧草-典型草原”用水定额为3840m³/hm2-4710m³/hm2，本项目取4200m³/hm2，项目绿化面积为66667m2（100亩），年灌溉天数约为140d，用水量为28000m³/a（200m³/d）。

项目用水量估算详见下表。

表3.1-2            项目用水量估算表

	用水单元
	用水单位
	规模
	用水量估算

	养殖用水
	10L/只羊·d
	7.5万只，365d
	750m³/d
	273750m³/a

	生活用水
	60L/人·d
	80人，365d
	4.8m³/d
	1752m³/a

	消毒剂配制用水
	0.05m³/d
	365d
	0.05m³/d
	18m³/a

	绿化用水
	4200m³/h㎡
	66667㎡，140d
	200m³/d
	28000m³/a

	总计
	954.85m³/d
	303520m³/a


3.1.3.3排水

（1）养殖废水

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009），猪尿液排放量按3.3kg/只·d计，根据《排污许可证于核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）单位畜禽基准排水量换算比例3之羊折算成1头猪，经计算羊尿液排放量为1.1kg/只·d，项目羊存栏7.5万只，产生量82.5m³/d（30112.5m³/a）。因本项目占地面积较大，且羊舍内进行垫草，羊尿部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集。

（2）生活污水

职工生活污水排放按用水量的80%计，排放量1401.6m³/a（3.84m³/d），生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理。
项目水平衡见图3.3-1。
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图3.1-1         项目水平衡图       单位m³/d
3.1.3.4供暖


项目羊舍冬季不供暖，办公及生活区冬季供暖由空气能电暖气提供。

3.1.4产品方案

本项目的产品方案见表3.1-3。

表3.1-3                 项目产品方案一览表

	序号
	产品名称
	产量
	备注

	1
	羊
	存栏量75000只（基础母羊50000只、哺乳仔羊最大存栏12500只、保育羊12500只）
	出栏量

150000只/a
	


3.1.5原辅材料及能源

本项目原辅材料消耗见表3.1-4。

表3.1-4               本项目原辅材料消耗表

	序号
	名称
	消耗量
	最大储量
	储存区
	来源
	备注

	1
	青贮
	32850t/a
	14000t
	青贮窖
	来源于本公司承包青贮地
	

	2
	干草
	19710t/a
	10000t
	干草棚
	来源于本公司承包青贮地
	

	3
	精饲料
	13140t/a
	4000t
	精料库
	外购
	

	4
	柴油
	1000m³/a
	40m³
	油罐区
	外购
	

	5
	消毒剂
	1500L/a
	125L
	库房
	外购
	桶装，置于消毒间间，4%过氧乙酸溶液、0.1%高锰酸钾溶液

	6
	消毒液（含量68%）
	7t/a
	20t
	库房
	外购
	5L小桶包装，稀戊二醛和月卞三甲用于羊舍内

	7
	碱（氢氧化钠）
	12t/a
	1t
	库房
	外购
	袋装，置于大门外消毒池配置后浓度 2%

	8
	生石灰
	35t/a
	6t
	库房
	外购
	袋装，置于门房内，厂区门口消毒使用

	9
	除臭剂
	7300L/a
	600L/
	库房
	外购
	厂区除臭，暂存于库房

	10
	水
	212252

m³/a
	-
	-
	厂区水井
	-

	12
	电
	1000万kWh/a
	-
	-
	附近电网
	-


3.1.6生产设备情况

项目生产设备清单见下表。

表3.1-5               主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	TMR 饲料搅拌罐
	25m³
	套
	1
	

	2
	TMR饲料搅拌罐
	20m³
	套
	1
	

	3
	龙工叉车
	3.8T
	台
	1
	

	4
	龙工装载机
	30型
	台
	1
	

	5
	粉草机
	380型
	套
	1
	

	6
	日粮监控设备
	
	套
	2
	

	7
	投料车
	电动6立方型
	辆
	3
	

	8
	青贮取料机
	
	台
	1
	

	9
	饮水槽
	自动加热保温
	套
	1738
	

	10
	配种及兽医用具
	
	套
	1000
	

	11
	地磅
	120T
	套
	1
	

	12
	翻抛机
	500T/h
	台
	1
	

	13
	中心支轴式喷灌机
	
	台
	1
	

	14
	精饲料制备设备
	
	台
	2
	搅拌、压片

	15
	水泵
	
	台
	6
	


3.1.7总平面布置
3.1.7.1地理位置

项目选址于巴彦淖尔市五原县套海镇锦旗村五社，厂址中心地理坐标为北纬40°52'30.11"北纬108°1'42.52"，项目西北侧240m为赵八壕村，北侧130m处为农场渠、260m处有散户，西侧210m处为蒙古族新村，东侧及南侧为耕地。
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图3.1-2         项目四邻图
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图3.1-3        项目周围现场照片
3.1.7.2项目平面布置

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中规定，“畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处。畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输。

项目主要由养殖区、辅助生产区、粪污处理区、生活区四部分组成。场区布局原则是符合工艺流程顺畅，运输路线短捷，物料流向合理，洁、污物区分开，互不交叉，方便生活和生产。

项目场区总平面布置见3.1-4。

3.1.8劳动定员及工作制度

本项目按生产规模需劳动定员80人，全年生产天数365天，每天三班，每班20人、每班8小时。
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图3.1-4       厂区平面布置示意图

3.2影响因素分析

3.2.1 施工期影响因素分析

3.2.1.1施工期工艺流程

本项目工程实际施工期为12个月，施工人员50人，利用附近村庄居住，不设临时生活区。目前本项目建设用地为一般农田。施工过程中需对表土进行剥离，并集中堆放，待施工结束后，将表土及时回填覆盖。

施工期分为基础施工、内部装修及设施安装阶段以及扫尾工程阶段等。

基础施工主要是平整场地、表土剥离等，施工中表土进行剥离，并集中堆放；施工场地平整采用原土掺粉煤灰回填，按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）要求分层夯实。

主体工程建设阶段主要是场内的羊舍、青贮窖、库房、拌料棚、有机堆肥场、办公生活等主体及辅助工程等设施的建设。

内部装修对个建筑物内部进行装修，安装必要的设备。

扫尾工程对场地产生的建筑垃圾进行清理，待施工结束后，将表土及时回填覆盖。

本项目施工期主要工序及排污节点见图3.2-1。

图3.2-1          建设项目施工期主要工序及排污节点图

3.2.1.2施工期影响因素分析
1、废气

施工废气主要来自于施工扬尘和施工机械。本项目施工扬尘主要来自基础开挖时产生的施工扬尘、施工使用的水泥、白灰、粉煤灰及其他建筑材料装卸、堆放过程中产生的扬尘及扫尾工程中平整现场过程中产生的扬尘。

2、废水

施工废水主要来自施工人员少量生活污水和施工排水，排放的污染物主要为CODcr 和SS等。

3、施工噪声

施工噪声主要来自于各种施工机械和车辆行驶噪声。

4、施工固体废物

固体废物产生来源主要是以下几方面：

①平整场地、挖填土方工程产生的建筑垃圾及残土；

②钢筋切割、搅拌浇筑混凝土、砌筑非承重构件时产生的钢筋头、碎砖等；

③楼体内外装修装饰工程以及植树绿化产生的建筑垃圾及残土。

④废水暂存池等挖方产生的弃土。

3.2.2运营期影响因素分析
3.2.2.1运营期工艺流程
本项目采用集约化养羊工艺，集约化养羊的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的生产方式，建立工厂化、程序化、常年均衡的养羊生产体系，从而达到生产的高水平和经营的高效益。
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图3.2-4         项目运营期工艺流程图
1、饲料储存、加工工艺

项目饲料采用粗饲料、精饲料相结合的方式，粗饲料主要为青储饲料和青干草的混合物，精饲料本项目采用外购成品袋装饲料，为按照一定比例将豆粕、棉籽、玉米粉以及各种添加剂混合而成的预混料。

（1）青储饲料制作

①青贮原料

青贮原料为玉米秸秆，牧场和周边农户根据青储玉米的成熟程度，在乳熟后期至蜡熟前期进行及时收割，入窖时原料水分应控制在70%左右，一般以用手攥紧切碎的青贮原料有液体渗出而不下滴为宜，青贮玉米应含一定的可溶性糖（>2%），含糖量不足时，应掺入含糖量较高的青绿饲料或添加适量淀粉、糖蜜等。以免影响原料产量或青贮质量，甚至导致青贮失败，在果穗达到乳熟期，收割全株青贮。青贮玉米入场前要求已完成破碎，长度为2~3cm。

②装填

原料装填前先在窖底铺上30cm厚的垫草，将青储原料于青储窖一侧铡短后迅速装入窖内。装时要边装料边用装载机或链轨推土机层层压实，尽量排除空气。

③封窖
项目采用地面式青储窖，地面为水泥抹面，方便青储饲料的储用。当青储饲料高出窖沿60cm时进行封窖，采用防老化的双层塑料布（长度和宽度依窖的大小而定），从一端铺至另一端，塑料布的宽度要余出窖体30-40cm，在窖口薄膜上加一定量的土，以保证其密封性，最后在薄膜上放置废旧轮胎进行压覆，以保证薄膜不会被风吹起或刮烂。

④青储饲料取用

饲料青储后30~50d便可开窖取喂。取料从窖口开始取用，并逐步向窖内推进，取料后随即盖严取料口。

⑤粗饲料加工

粗饲料加工主要是将青贮饲料和青干草混合放入粉草机进行粉碎，粉碎后进入搅拌罐搅拌，加工成成品粗饲料，运至羊舍供羊采食。

粗饲料加工过程污染主要是粉碎机加工粉尘，青贮饲料含水率在65%左右，青干草含水率在15%~17%，饲料通过粉碎机粉碎到1mm左右粒径颗粒，颗粒较大，加工过程产生的粉尘较少，粉碎机加工粉尘通过布袋除尘器处理后无组织排放。

（2）精饲料加工

精饲料把豆粕、棉籽、玉米粉等按合理的比例及要求加入搅拌机，搅拌后通过精饲料制备设备进行压片。日粮的配制需按照泌乳羊、青年羊的不同阶段进行配制。

该阶段的主要污染源为青储饲料、草料等饲料装卸、干草料铡短、日粮饲料配制过程中产生的少量粉尘及噪声。
2、羊饲养流程简述

本项目采用散栏式饲养，羊舍内设有取食区和羊床，羊可在取食区自由取用配制好的日粮饲料，饲喂人员定时在取食通道进行饲料的撒布，以保证羊有足量的饲料取用。

（1）羔羊

新生羔羊出生30分钟内务必吃到初乳，并与产羔母羊共同饲养10日龄。7日龄后可少许添加羔羊料（1斤左右，结合羔羊自身状态把握，同时放置一些容易消化的干草），15日后开始每日两次隔奶，25日后每日三次隔奶，30日龄后羔羊料量增加，40日龄开始断奶，55日龄干奶期。

（2）青年羊

育成羊从断奶到配种前的羊叫育成羊。每只羊天天补饲混精料200～300g，其可消化粗卵白质的含量不该低于15％。按公、母羊的月龄巨细和饲草优劣，精料给量可作恰当调剂。青年羊4月左右体重达到43~45kg出栏外售。

（3）羊群繁殖
青年羊在7个月以后及时配种，7月龄时开始采用人工配种的方式开始第一次配种，配种成功后的7个月，将生育。母羊泌乳给予短期优饲料，并补给最优的精料，精料通常每天应达到1.5kg左右。随着母羊的成长，继续该繁育过程，6年10窝左右就需要淘汰。项目母羊2年3胎，平均每胎产子2只。
3、粪污清理工艺

本项目羊舍铺设高60cm羊床板，羊养殖在舍内高床上，羊尿、粪便经过羊床的缝隙中漏出，掉落在羊床底部的垫草上，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，定期用铲车清理羊床底部的粪便。 

4、堆肥发酵工艺流程

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009），项目羊粪采用比较成熟的高温好氧堆肥发酵工艺，生产工艺主要为预处理、发酵、后处理、外运几个部分：

①预处理：粪便碳氮比控制在20：1～30：1之间，本项目羊粪的碳氮比（C/N）在29:1左右，因此预处理主要将pH控制在6.5～8.5之间。预处理过程有恶臭产生。

②发酵：对发酵工序工艺参数控制如下：发酵过程温度控制在55℃～65℃，且持续时间不得少于5d，最高温度不宜高于75℃；堆肥时间应根据碳氮比（C/N）、湿度、天气条件、堆肥工艺类型及废物种类确定；堆肥物料氧气浓度不低于10%；适时采用搅拌机的翻堆搅拌来调节堆肥物料的氧气浓度和温度。发酵过程有恶臭产生。

③后处理：形成有机肥后，自然通风干燥，使含水率控制在20%～35%之间。

④外运：干燥后的有机肥由外售附近有机肥厂，由有机肥厂派专车拉运进行进一步加工。

5、死羊及分娩物处理工艺

目前项目周围无害化畜禽处置厂正在建设中，因此产生的病死羊及分娩物采用填埋的方式进行处置，待项目周围无害化畜禽处置厂建成投产后，病死羊按《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）密封装袋后，暂存于医疗废物暂存间，按卫生监督部门规定委托该厂处置。
填埋处置工艺：一旦发现病死羊，立即向卫生监督部门上报并封闭全场。病死羊尸体按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》“9.3不具备焚烧不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。”进行处置。

本项目东南侧设置2口填埋井，填埋深度3m，直径1m，病死羊尸体、分娩物投入填埋井后覆盖厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，采用粘土压实并封口。

3.2.2.2污染影响因素分析

1、污染因素分析

根据生产工艺流程和产污环节，本项目污染因素分析详见表3.2-1。

表3.2-1              项目污染因素分析一览表

	类别
	编号
	污染工序
	主要污染物
	处理措施/去向

	废气
	G1
	饲料破碎
	粉尘
	收集后经布袋除尘处理后无组织排放

	
	G2
	饲料搅拌
	粉尘
	搅拌过程密闭加水

	
	G3
	羊舍
	硫化氢、氨气、臭气浓度
	羊舍采用干清粪、粪污定期清理、加强羊舍通风设置绿化隔离带

	
	G4
	堆肥场
	硫化氢、氨气、臭气浓度
	

	废水
	W1
	羊尿
	COD、氨氮、SS、总氮、总磷
	羊舍内进行垫草，羊尿部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集

	
	W2
	生活污水
	COD、氨氮、SS、总氮、总磷
	污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理

	固废
	S1
	羊舍
	羊粪
	羊舍采用机械清粪，清至堆肥场堆肥，堆肥后外售至有机肥厂综合利用

	
	S2
	羊舍
	病死羊
	填埋井填埋，填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口

	
	S3
	羊舍
	分娩物
	

	
	S4
	防疫废物
	防疫废物
	密封装袋，场内按《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）贮存定期由有资质单位处理

	
	S5
	职工
	生活垃圾
	统一收集后由当地环卫部门集中处置

	噪声
	N1
	饲料粉碎
	80~85dB(A)
	采取减振、隔声、合理布局等降噪措施

	
	N2
	饲料搅拌
	80~85dB(A)
	

	
	N3
	羊舍
	75~80dB(A)
	

	
	N4
	堆肥场
	60~70dB(A)
	


3.3污染源强核算

3.3.1施工期污染源源强核算

3.3.1.1大气污染源源强核算
施工扬尘主要产生于土建施工阶段，按起尘原因分为风力起尘和动力起尘，风力起尘主要在建材的装卸、搅拌和道路建设等过程中，以及裸露地面车辆行驶而卷起的扬尘；动力起尘由于外力作用而产生的尘粒再悬浮而造成，其中道路建设及建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。

1、裸露施工场地的风力起尘

表土剥离、土石方开挖扬尘污染严重，空气中扬尘浓度可达20mg/m³，随着距离的增加，TSP 浓度迅速下降，影响范围主要集中扬尘点下风向近距离内，随着距离的增加，浓度迅速减小，具有明显的局地污染特征。扬尘影响范围主要在施工场地外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～150m为轻污染带，项目区域外150m环境空气质量可符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

项目施工对周边大气环境影响较小。

2、车辆行驶的动力起尘

施工过程中，车辆行驶产生的扬尘土占总扬尘的60%以上。表3.3-1为一辆10T汽车，通过一段长为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。

表 3.3-1   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 (单位：kg/辆•km)

	地面清洁情况 (kg/㎡)
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1

	不同
车速
(km/h)
	5
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	
	10
	0.1021
	0.1717
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	
	15
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613

	
	25
	0.2553
	0.4293
	0.5819
	0.722
	0.8536
	1.4355


从上表可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘量越大，扬尘量越大，其产生量一般难以估计。

施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4次～5次，可使扬尘减少70%左右，表3.3-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水4次～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20 m～50 m范围。

表3.3-2           施工场地洒水抑尘试验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60

	注：数据源于《S340杨楼孜至阜阳段改建工程项目环境影响报告书》中的监测数据


3、施工机械、运输车辆排放的废气

施工期使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO、THC等污染物，各种污染物的排放量不大，且为间断排放。
3.3.1.2水污染源源强核算
本项目施工过程中产生的废水主要来自于施工人员的生活污水、建筑施工废水和雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。

根据施工单位提供的资料，本项目施工期间工人数最高峰为50人，施工人员平均用水量按30L/（人•日）计，其中80%作为废水排放量，则本项目在施工期间的污水量为1.2m³/d。经类比调查，建筑工地施工期排水中主要污染物的排放浓度为：CODcr 约为160mg/L，NH3-N约为14.0mg/L，SS 约为140mg/L。

施工废水来自清洗设备、材料、素灰拌和及搅拌混凝土等所产生的污水，此部分污水中的污染物质主要是SS，不含有其他有毒有害物质。施工废水产生量为36t/d，SS浓度约为400-500mg/L左右，全部经沉淀后用作车辆冲洗，及场地冲洗等。

3.3.1.3噪声污染源源强核算
施工期主要噪声源为建筑工地机械设备噪声和运输卡车的交通噪声。建筑工地噪声主要来自土地平整、地基加固和建筑施工等活动。土地平整的噪声主要来源于推土机、铲车、大卡车；地基加固的噪声来源于打桩机、运输车辆、空压机等。各种施工机械中对环境影响较大的噪声设备主要是打桩机、挖掘机、混凝土搅拌机等，主要施工机械的最大噪声级见表3.3-4。

表3.3-4                  主要施工机械噪声值

	序号
	设备名称
	测点与声源距离（m）
	最大声级（dB（A））

	1
	推土机
	5
	86

	2
	装载机
	5
	90

	3
	挖掘机
	5
	84

	4
	混凝土搅拌机
	1
	95

	5
	打桩机
	1
	110

	6
	升降机
	1
	77


3.3.2.4固体废物源强核算

本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾及建筑废料和包装材料等。本项目施工期间工人数最高峰为50人，本评价以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，故本项目施工期产生的生活垃圾量为25kg/d。主体施工过程产生的建筑垃圾，按每平方米建筑面积产生0.03t建筑垃圾计，项目总建筑面积50048m2，则将产生建筑垃圾约1501t，垃圾按照政府部门指定方式清运至指定地点堆放。

3.3.2.5生态环境

施工期产生的生态环境影响主要有：地表平整施工作业，致使作业区内及其附近一定范围内的地表植被可能被破坏；工程占地改变了土地的利用性质；施工中防护不当可能造成周边地表水的污染；施工中临时堆放的土方或废弃土方，如在雨季防护措施不当，易造成水土流失危害。本项目应在施工过程中要将临时占地严格限制在场界范围内，各污染物妥善处理，避开雨季施工并采取临时水土保持措施防止水土流失，尽量减轻对周围生态环境的影响。

3.2.3.6污染源源强汇总

施工期污染物产生量情况见表3.3-5。

表3.3-5                 施工期污染物排放情况一览表

	类别
	污染物名称
	预测排放量
	执行标准

	废气
	扬尘
	/
	《施工及堆料场地扬尘排放标准》

（DB21/2642-2016）

	废水
	废水量
	1.2t/d
	清掏

	
	CODcr
	0.193kg/d
	

	
	NH3-N
	0.017kg/d
	

	
	SS
	0.168kg/d
	

	噪声
	推土机
	86dB（A）
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	装载机
	90dB（A）
	

	
	挖掘机
	84dB（A）
	

	
	混凝土搅拌机
	95dB（A）
	

	
	打桩机
	110dB（A）
	

	
	升降机
	70dB（A）
	

	固体废物
	生活垃圾
	25kg/d
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	建筑垃圾
	1501t
	


3.3.2运营期污染源源强核算

3.3.2.1大气污染源源强核算

项目运营期间大气污染源源强为羊舍、堆肥场产生的恶臭气体，饲料配料产生的粉尘，食堂油烟。

1、恶臭气体

项目恶臭气体主要来自羊舍、堆肥场。
（1）羊舍恶臭气体自于动物皮肤、饲料霉变、粪便处理等，成分比较复杂，主要包括NH3、H2S等无机物，以及挥发性脂肪酸、酸类、酚类、醇类、酯类、硫醇类及含氮杂环化合物等有机成分，在各种组分中主要以NH3、H2S为主。
羊舍臭气的防治主要通过合理配比饲料和添加剂、向舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发、采用机械清粪工艺及时清理、加强羊舍通风，并根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）在羊垫料中添加秸秆，可显著减少羊舍臭气的影响。

（2）堆肥场恶臭

粪便在堆肥过程中会产生一定的恶臭气体，臭气成份复杂，主要是氨、含硫化合物、胺类和一些低级脂肪酸类等化学物质，NH3和H2S是臭气中最主要的成份。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）在堆肥场添加秸秆对臭气进行物理吸附。

（3）恶臭气体产生量

①羊舍恶臭

因恶臭气体目前尚无成熟的定量计算源强方法，源强采用类比方法确定。

根据《养猪厂恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳靑，张潞，李万庆），采用干清粪工艺，中猪NH3排放强度2g/（头·d）、H2S排放强度0.3g/（头·d），保育猪NH3排放强度0.95g/（头·d）、H2S排放强度0.25g/（头·d），猪仔NH3排放强度0.7g/（头·d）、H2S排放强度0.2g/（头·d），根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）3只羊折算1头猪，本项基础母羊50000只、保育羊12500只、哺乳仔羊最大存栏12500只，经计算羊舍母羊NH3排放强度0.67g/（只·d）、H2S排放强度0.1g/（只·d），保育羊NH3排放强度33.33g/（只·d）、H2S排放强度5g/（只·d），哺乳仔羊NH3排放强度33.33g/（只·d）、H2S排放强度5g/（只·d）。
项目拟严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）进行设计管理，根据（HJ 497－2009）“恶臭控制10.1一般规定”，根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（编制说明）“合理设计的猪舍可对67%的氨产生影响，清除粪便可影响另外25%的氨，调整饲料对氨的影响占15%～20%。”本项目采取（HJ 497－2009）要求措施，并添加除臭剂（除臭效率88%），并加强管理的前提下可有效减少恶臭污染物的排放，处理效率90%，项目恶臭污染物排放情况见下表。
表3.3-6          羊舍恶臭气体产排污情况估算表

	羊存栏量
	项目
	产污系数

g/（只·d）
	产生速率kg/d
	产生量

t/a
	处理效率%
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	基础母羊
	5

万只
	NH3
	0.67 
	33.33 
	12.17 
	90
	0.14 
	1.22 

	
	
	H2S
	0.10 
	5.00 
	1.83 
	
	0.021
	0.18 

	保育羊
	1.25万只
	NH3
	0.32 
	3.96 
	1.44 
	
	0.017 
	0.14 

	
	
	H2S
	0.08 
	1.04 
	0.38 
	
	0.004
	0.04 

	哺乳仔羊
	1.25万只
	NH3
	0.23 
	2.92 
	1.06 
	
	0.012 
	0.11 

	
	
	H2S
	0.07 
	0.83 
	0.30 
	
	0.003
	0.03 

	合计7.5万只
	NH3
	40.21 
	14.68 
	
	0.17 
	1.47 

	
	H2S
	6.88 
	2.51 
	
	0.03 
	0.25 


②堆肥场恶臭

粪便在堆肥过程中会产生一定的恶臭气体，臭气成份复杂，主要是氨、含硫化合物、胺类和一些低级脂肪酸类等化学物质，NH3是臭气中最主要的成份。本项目采用干清粪方式进行清粪，粪便进入有机堆肥场堆肥。本项目年堆肥量为18250t/a，有机肥产生量约为粪便量的75%，年产生有机肥量为13688t/a。根据《第二次污染源排查污染物排放系数手册》2625有机肥及微生物肥制造行业计算项目污染物排放。项目污染物产生情况见下表。
表3.3-7         堆肥场恶臭气体产排污情况估算表

	核算环节
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物
	产污系数
	产生量
	治理技术
	末端治理技术效率
	排放量

	熟化过程
	有机肥、生物有机肥
	农业废弃物、加工副产品
	非罐式发酵
	废气量
	2400

Nm³/t-产品
	3285.12

万m³/a
	/
	0
	3285.12

万m³/a

	
	
	
	
	氨
	0.073

kg/t-产品
	1.00t/a
	生物除臭
	88%
	0.12t/a 


2、饲料配料产生的粉尘

项目养殖过程共需要粗饲料和精饲料65700t/a，项目饲料配料工段年运行100d，每天运行6小时，每次配料够3.65d使用。

饲料加工粉尘参照《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》(试行) -饲料加工行业-粉尘产排污系数表计算，产污系数见下表。

表3.3-8             饲料加工粉尘产生情况表

	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物
	产污系数
	产生量
	处理工艺
	排放量

	配合饲料
	玉米豆粕等
	颗粒饲料加工工艺
	＜10万t/a
	工业粉尘
	0.04

kg/t产品
	2.63

t/a
	破碎工段布袋除尘、饲料喷水拌合，去除效率99.9%
	0.0026t/a

（0.004kg/h）


饲料粉碎过程产生的粉尘通过粉碎机配备的布袋除尘器处理后无组织排放。饲料拌合粉尘投料口、出料口用水进行喷淋。

3、大气污染源排放汇总

项目大气污染源汇总见下表。
表3.3.9                   大气污染源汇总列表

	污染源
	污染因子
	污染物产生情况
	处理措施
	处理效率%
	污染物排放情况
	运行时间

h/a
	排气筒（面源）参数

	
	
	kg/h
	t/a
	
	
	kg/h
	t/a
	
	面积㎡
	排气口温度℃

高度（m）

	羊舍
	NH3
	1.68 
	14.68 
	选用益生菌配方饲料、向舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发、羊舍采用干清粪、及时清理、加强羊舍通风
	80
	0.17 
	1.47 
	8760
	19145
	20/6

	
	H2S
	0.29 
	2.51 
	
	
	0.03 
	0.25
	
	
	

	堆肥场
	NH3
	0.11
	1.00
	堆肥表面覆盖秸秆，堆粪期间加入有益菌种和除臭剂
	88
	0.014
	0.12
	8760
	8320
	20/6

	饲料加工
	粉尘
	0.15
	2.63
	破碎工段布袋除尘、饲料喷水拌合
	99.9
	0.004
	0.0026
	600
	2010
	20/6


3.3.2.2水污染源源强核算

项目运营期废水主要为养殖废水及职工生活污水。

1、养殖废水

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009），猪尿液排放量按3.3kg/只·d计，根据《排污许可证于核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）单位畜禽基准排水量换算比例3之羊折算成1头猪，经计算羊尿液排放量为1.1kg/只·d，项目羊存栏7.5万只，产生量82.5m³/d（30112.5m³/a）。

因本项目占地面积较大，且羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集。

2、职工生活污水

职工生活污水排放按用水量的80%计，排放量1401.6m³/a（3.84m³/d），生活污水经化粪池处理后定期由委托套海政政府采用罐车清运处理。项目生活污水污染物产生情况见下表。

表3.3-10          生活污水污染物产生情况列表

	污染物

种类
	污染物产生浓度
	污染物产生量
	污染物排放浓度
	污染物排放量
	限值
	治理设施
	排放

去向

	COD
	400mg/L
	0.56t/a
	300mg/L
	0.42t/a
	500
	化粪池
	委托套海政政府采用罐车清运处理

	BOD5
	300mg/L
	0.42t/a
	200mg/L
	0.28t/a
	300
	
	

	SS
	200mg/L
	0.28t/a
	100mg/L
	0.014t/a
	400
	
	

	动植物油
	30mg/L
	0.042t/a
	25mg/L
	0.035t/a
	100
	
	

	NH3-N
	45mg/L
	0.063t/a
	45mg/L
	0.063t/a
	/
	
	


3.3.2.3固体废物污染源源强核算
项目固体废物主要为羊粪、防疫废物、病死羊、职工生活垃圾。

1、羊舍

本项目羊舍采用机械清粪，清至堆肥场堆肥，堆肥后外售有机肥厂。
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）附录A猪粪产生量以2kg/头·d计，3之羊折算成1头猪，羊粪产量为0.67kg/头·d，项目羊存栏量75000只，则项目羊粪产生量18250t/a（50t/d）。

2、防疫废物

项目运营期间产生的防疫医疗废物主要为羊只防疫、治愈生病羊只产生的废弃医疗器具、药物包装袋及玻璃器皿。根据企业运营经验，估算医疗防疫废物产生量为0.1t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》及《医疗废物分类目录（2021年版）》，本项目医疗废物属于“HW01医疗废物”中“840-001-01感染性废物”，收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间，定期由建设单位委托有资质单位处理。

3、病死羊、分娩物

项目运营过程中不可避免的产生部分病死羊、分娩物，对照《国家危险废物名录（2021年版）》及《医疗废物分类目录（2021年版）》，病死羊属于“HW01医疗废物”中“840-001-01感染性废物”、分娩物属于“HW01医疗废物”中“840-003-01病理性废物”。这部分废物按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）设置2口填埋井进行填埋，填埋井为混凝土结构，深度3m，直径1m，井口加盖密封，进行填埋时，在每次投入尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，用黏土填埋压实并封口。
4、生活垃圾

职工基本来自周围农户，生活区仅为办公使用，生活垃圾产生量0.5kg/人·d，项目劳动定员80人，生活垃圾产生量14.6t/a，清运至环卫部门指定地点。

5、项目固体废弃物排放汇总

表3.3-11      全厂固废污染源排放一览表

	序号
	固废名称
	产生量t/a
	主要成分
	属性
	处置措施
	最终去向

	1
	羊粪
	18250
	—
	一般固废
	有机堆肥场堆肥
	外售有机肥厂

	2
	防疫废物
	0.1
	医疗废物
	危险废物

（HW01 医疗废物）
	收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间
	由有资质单位处理

	3
	病死羊及分娩物
	—
	—
	危险废物

（HW01 医疗废物）
	按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行处置。填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口
	填埋

	4
	生活垃圾
	14.6
	废塑料、纸张
	一般固废
	由环卫部门定时清运
	妥善处置


3.3.2.4噪声污染源源强核算

该项目噪声源主要为羊叫声、各类机械运行设备噪声、等。噪声声级范围为60-85dB（A）。本项目的噪声产生源强情况见下表。

表3.3-12              噪声产生源强一览表

	序号
	噪声源
	数量
	治理措施
	源强dB(A)
	排放强度dB(A)

	1
	羊舍
	鸣叫
	若干头(只)
	墙壁设吸声材料、建筑隔声
	75-80
	65

	2
	饲料加工
	饲料粉碎
	1
	基础减振、建筑隔声
	80-85
	75

	
	
	饲料搅拌
	2
	基础减振、建筑隔声
	80-85
	70

	3
	堆肥场
	翻抛机
	1
	基础减振、建筑隔声
	60~70
	60

	4
	水泵
	羊舍、生活区
	6
	基础减振、建筑隔声
	80-85
	70


在采取了基础减震，再经厂房屏蔽作用进一步消减源强后，各噪声设备源强可削减10dB（A）左右，另外，噪声源应尽量设置在厂房内部远离厂界的地方，确保厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

3.3.2.5污染物排放汇总

本项目产生的各项污染物达标性分析详见下表。

表3.3-13                          项目运营期污染物汇总
	类别
	污染源
	名称
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）
	执行标准

	废气
	羊舍
	NH3
	14.68 
	选用益生菌配方饲料、向舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发、羊舍采用干清粪、及时清理、加强羊舍通风
	2.94 
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准

	
	
	H2S
	2.51 
	
	0.50 
	

	
	堆肥场
	NH3
	1.00
	堆肥表面覆盖秸秆，堆粪期间加入有益菌种和除臭剂
	0.12
	

	
	饲料加工
	粉尘
	2.63
	破碎工段布袋除尘、饲料加水搅拌
	0.0026
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	废水
	羊舍
	羊尿
	30112.5
	羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出
	-
	-

	
	办公生活
	生活污水
	1401.6
	生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理
	-
	-

	噪声
	各类设备噪声、羊叫声
	60-85dB
	采取减振、隔声、合理布局等降噪措施
	＜60dB
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	羊舍
	羊粪
	18250
	羊舍采用机械清粪，定期清理后运至堆肥场堆肥，最终外售有机化肥厂综合利用
	—
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6及《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB／T 36195-2018）表1固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求

	
	
	防疫废物
	0.1
	收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间，定期由建设单位委托有资质单位处理
	—
	《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）

	
	
	病死羊及分娩物
	—
	按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行处置。填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
	—
	《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34 号）

	
	办公生活
	生活垃圾
	14.6
	由环卫部门定时清运
	—
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）


3.3总量控制

现阶段进行总量控制的指标为SO2、NOX和COD、NH3-N。

废气

项目无SO2、NOX排放。
废水
本项目运营期废水主要为养殖废水及职工生活污水，生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理，生活污水总量排放纳入生活源；羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集，无COD和氨氮的排放。

第4章 环境现状调查与评价

4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

五原县位于内蒙古巴彦淖尔市河套平原腹地。县域南临黄河（属黄河最北端），与鄂尔多斯市隔河（黄河最北端）相望；北有阴山横亘，和乌拉特中旗相连；东临鹿城包头和乌拉特前旗，西与临河区接壤，是一颗有着两千多年文明历史的塞上明珠。地理坐标为东经107°35′70″~108°37′50″，北纬 40°46" 30′~41°16″45′。县境东西最长82公里，均长62.3公里，南北最宽55.5公里，均宽 40 公里。总面积2492.8平方公里。

厂址中心地理坐标为北纬40°52'30.11"，东经108°1'42.52"。项目四周均为耕地。

4.1.2地形地貌

五原县在大地构造单元上，属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。砂层层理清晰，粗细交互成层，厚度10-70m。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。五原县在地质构造上属鄂尔多斯台拗，河套断陷，基地为太古代变质岩系。县境为黄河冲积平原，由黄河冲积和山前洪积共同作用而形成 河套平原。黄河在南部沿县界自西向东流经县境；全县地形西南高，东北低，自然坡降东西向1/5000—1/7000，南北向1/8000—1/10000，海拔在1019—1042m之间。五原县具有三大基本地貌景观：由于黄河长期冲击淤澄形成了平原，即现在的壤质缓坡地；黄河变迁形成河漫滩，经过风蚀作用形成了高圪梁，即现在的沙质岗地；古道和残疾和风蚀形成的洼地，即现在的红泥洼地。

本项目位于黄河南岸冲击倾斜平原区，地势较为平坦广阔，大多为耕地。地质构造简单，稳定性较好，无滑坡、断层及泥石流现象。厂区自然地面高程在1020～1035m之间，向东北方向倾斜。

4.1.3水文条件

境内河流主要为黄河，由县境南端流过，境内流长59.5km，平均流量约822m³/s，最大流量3000-4500m³/s，最小流量300-400m³/s，一般流量为450-600m³/s，是本县重要的农业灌溉水源和主要的地下水（潜水）补给水源。主要河流还有总干渠又名二黄河，该渠五原境内长43.5km，正常流量280m³/s。境内各干渠均由总干渠引水灌溉。境内有丰济、皂火、沙河、义和、通济五条干渠，干渠下有分干渠10条，支渠92条，斗渠631条，农渠、毛渠等若干，形成纵横交织遍布全县的渠系网络，年引水总量8-11.6亿m³，灌溉总面积221万亩。通过干渠引黄河水源，为五原县的农业生产提供了稳定的保障，使五原能够成为自治区和国家重要的粮食生产基地。

县境内分布有由风蚀洼地和黄河改道时冲刷壕沟积水而形成的海子（湖泊），面积3亩以上的有171个，总面积5.45万亩，其中千亩以上的海子5个，面积 1.06万亩，百亩以上的海子37个，面积1.30万亩，有70%以上的水面已被利用，但由于强烈蒸发及灌溉退水，水质较差，绝大部分pH值在9以上，总碱度超过5mg/L。这些海子大多分布在县境西部的塔尔湖镇、银定图乡以及县境南部的套海镇、东部的胜丰镇等。

县境内地下水分布普遍，蕴藏丰富，潜水层厚度大，平均60m，最厚120m，埋深浅，一般距地表2-3m，年际变幅为1-2.7m。水质复杂，矿化度较高，淡水分布面积小，由于地下水排泄主要为蒸发，造 成水质矿化度不断提高，土壤盐碱化日益严重。

4.1.4气象气候

五原县属中温带大陆性气候，干旱少雨，蒸发量大，其明显特征表现为“冬季漫长 而寒冷，夏季短促而炎热”。该地区多年平均气温7.2℃。7 月份最热、平均气温 22.8℃，一月份最冷、平均为-12.9℃，无霜期平均为 117~136 天，日照充足，全年日照总时数平均为3104.7h，冻深为 1.2m 左右。多年平均降水量170mm，且年内分配极不均匀，主要集中在 7~9 月，占全国降水量的70%，雨热同季，对农作物生长十分有利。

4.1.5动植物

五原县是著名的“葵花之乡”，黄河边有万亩葵花连片种植的独特景观，此外盛产小麦、甜菜、籽瓜、优质牧草，已经形成了规模化的生产基地。畜牧业方面大力发展牛、羊产业。河神湖景区岸边和湖心遍布芦苇，春夏一片碧绿、秋冬芦花飞扬。栖息在此的有野鸭、鹭鸶、沙鹅、鹰、鹳等二十多种鸟类，湖里盛产鲤鱼。沙地长有沙棘、红柳、沙枣等当地植被，并有沙地蜥蜴等动物。
4.2环境质量现状监测与评价

本次评价中大气、地下水、土壤、声环境质量监测数据，均为内蒙古八思巴环保科技有限公司监测。环境质量现状监测布点见图4.2-1。
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图4.2-1          监测点位图

4.2.1 大气环境质量现状监测与评价

4.2.1.1基本污染物大气环境质量现状分析

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用巴彦淖尔市五原县环境空气自动监测站2021年数据。

表4.2-1     区域空气质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	平均浓度（ug/m3）
	标准值（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	17
	60
	28.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	61
	70
	87
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	32
	35
	91.4
	达标

	CO
	24小时平均

第95百分位数
	1800
	4000
	45
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值第90百分位数
	132
	160
	82.5
	达标


由上表可知，五原县城区六项基本污染物的数据均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。因此，项目所在区域环境空气质量属达标区。

4.2.1.2特征污染物大气环境质量现状分析

本项目大气环境质量现状由内蒙古八思巴环保科技有限公司进行监测。

1、现状监测布点、监测项目
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定、项目的性质、所处的地理位置及周围环境特征等因素，考虑到评价区内的大气环境保护目标、功能区划分与主导风向的作用，并兼顾敏感目标和均匀布点的原则，本次评价共布设1个监测点位监测信息如下：

表4.2-2   大气环境现状监测布点、监测项目

	序号
	监测点名称
	经纬度
	监测项目

	1
	项目北侧180m处
	N 40°52′42.58″

E 108°1′53.45″
	总悬浮颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度


2、监测分析方法

监测分析方法按国家环保局环境监测技术规范执行，具体见下表。

表4.2-3        环境空气检测项目方法来源及设备信息

	项目
	方法来源
	检出限
	使用仪器设备型号、

名称、编号

	总悬浮颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

GB/T 15432-1995及其修改单
	0.001

mg/m3
	ZR-3920型环境空气颗粒物综合采样器（IE-0011）

MS205DU型电子天平（IE-0070）

	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ 533-2009
	0.01

mg/m3
	ZR-3920型环境空气颗粒物综合采样器（IE-0011）

UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）

	硫化氢
	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）
	0.001

mg/m3
	ZR-3920型环境空气颗粒物综合采样器（IE-0011）

UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）

	臭气浓度
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-93
	/
	微型采气泵（IE-0077-1）


3、环境空气质量现状监测结果及评价

大气环境现状评价采用单因子指数法。

单因子指数法公式如下：

Pi=Ci/C0i

式中：Pi—i污染物的单因子指数；

      Ci—i污染物的浓度，mg/m³；

      Coi—i污染物的评价标准，mg/m³。

环境空气质量评价中TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

环境空气质量现状监测期间的气象条件见表4.2-4，监测统计结果见表4.2-5。

表4.2-4  采样期间气象条件汇总表

	采样时间
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风向
	风速(m/s)
	备注

	2022年

05月25日
	02:00-03:00
	14.5
	89.32
	北
	3.4
	晴

	
	08:00-09:00
	19.6
	89.41
	北
	1.5
	晴

	
	14:00-15:00
	28.9
	89.37
	北
	2.2
	晴

	
	20:00-21:00
	20.2
	89.55
	西北
	3.6
	晴

	
	日均
	20.8
	89.41
	/
	/
	/

	2022年

05月26日
	02:00-03:00
	17.5
	89.44
	西北
	2.2
	晴

	
	08:00-09:00
	23.8
	89.38
	西北
	1.3
	晴

	
	14:00-15:00
	32.1
	89.16
	西
	2.8
	晴

	
	20:00-21:00
	24.0
	89.37
	西南
	1.6
	晴

	
	日均
	24.4
	89.34
	/
	/
	/

	2022年

05月27日
	02:00-03:00
	21.3
	89.55
	西南
	2.4
	晴

	
	08:00-09:00
	27.4
	89.38
	西南
	2.5
	晴

	
	14:00-15:00
	33.6
	89.49
	西南
	1.8
	晴

	
	20:00-21:00
	24.5
	89.61
	西
	3.2
	晴

	
	日均
	26.7
	89.51
	/
	/
	/

	2022年

05月28日
	02:00-03:00
	24.6
	89.66
	西南
	2.8
	多云

	
	08:00-09:00
	27.0
	89.45
	南
	2.6
	多云

	
	14:00-15:00
	33.1
	89.28
	西南
	3.8
	多云

	
	20:00-21:00
	22.1
	89.43
	西南
	3.4
	多云

	
	日均
	26.7
	89.46
	/
	/
	/

	2022年

05月29日
	02:00-03:00
	15.2
	89.57
	西北
	3.6
	多云

	
	08:00-09:00
	20.5
	89.43
	西北
	3.1
	多云

	
	14:00-15:00
	27.6
	89.55
	西北
	4.5
	晴

	
	20:00-21:00
	19.4
	89.37
	西
	2.5
	晴

	
	日均
	20.7
	89.48
	/
	/
	/

	2022年

05月30日
	02:00-03:00
	12.4
	89.66
	西北
	2.1
	晴

	
	08:00-09:00
	19.3
	89.41
	西北
	2.5
	晴

	
	14:00-15:00
	27.5
	89.33
	西北
	2.7
	晴

	
	20:00-21:00
	17.6
	89.58
	北
	4.1
	晴

	
	日均
	19.2
	89.50
	/
	/
	/

	2022年

05月31日
	02:00-03:00
	12.7
	89.70
	北
	2.0
	晴

	
	08:00-09:00
	18.9
	89.55
	西
	2.4
	多云

	
	14:00-15:00
	25.8
	89.42
	西北
	3.8
	多云

	
	20:00-21:00
	17.7
	89.63
	北
	4.4
	多云

	
	日均
	18.8
	89.58
	/
	/
	/


表4.2-5   监测因子日均值浓度统计结果

	污染物
	平均

时间
	评价标准

(μg/m³)
	监测浓度范围

(μg/m³)
	最大浓度占标率(%)
	超标率(%)
	达标

情况

	
	
	
	
	
	
	

	TSP
	日均
	300
	136-169
	56.33
	0
	达标

	氨
	1小时
	200
	60-130
	65
	0
	达标

	硫化氢
	1小时
	10
	1L-4
	40
	0
	达标

	臭气浓度
	1小时
	-
	＜10
	-
	0
	-


通过对监测结果进行补充分析，各监测点位均无超标现象，具体分析如下：

（1）总悬浮颗粒物

监测点位总悬浮颗粒物的日平均浓度范围为0.136～0.169mg/m³，最大浓度占标率为50.67%，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值要求。
（2）氨

监测点位氨的1小时平均浓度范围为0.06～0.13mg/m³，最大浓度占标率为55%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

（3）硫化氢
监测点硫化氢的1小时平均浓度范围为0.001L～0.004mg/m³，最大浓度占标率为40%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

（4）臭气浓度

监测点位氨的1小时平均浓度范围为＜10。
4.2.2 地下水环境质量现状监测与评价

4.2.2.1地下水水位现状监测与评价

为了了解评价区潜水含水层地下水流向，本次于2020年5月27日对评价区范围内的潜水-微承压含水层开采井进行了水位统测，统测结果见表4.2-6，根据水位统测结果绘制了评价区潜水-微承压含水层等水位线图，见图4.2-1。

表4.2-6            地下水水位统测结果一览表

	点位名称及编号
	坐标
	海拔m
	水位

m
	井深m
	埋深m
	用途

	S1赵八壕村
	N40°53'0.06"，E108°1'40.32"
	1031
	1024
	9
	7
	牲畜饮用水井，菜园灌溉

	S2厂区内
	N40°52'35.47"，

E108°1'30.59"
	1027
	1019
	15
	8
	厂区水井

	S3场区外北侧散户
	N40°52'51.54"，

E108°1'51.92"
	1025
	1017
	12
	8
	牲畜饮用水井，菜园灌溉

	S4厂区西北侧35m
	N40°52'38.11"，E108°1'27.21"
	1030
	1022
	15
	8
	废弃

	S5厂界南670m
	N40°52'1.15"，E108°1'47.85"
	1029
	1023
	9
	6
	牲畜饮用水井，菜园灌溉

	S6厂界东1700m
	N40°52'21.51"，E108°3'16.25"
	1026
	1022
	5
	4
	牲畜饮用水井，菜园灌溉
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图4.2-1    地下水水位流向图

4.2.2.2地下水环境质量现状监测

监测布点

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，根据导则要求，本次布设了3个地下水水质监测井。地下水环境质量现状监测点信息见表4.2-7。

表4.2-7               地下水监测点布设表

	点位名称及编号
	坐标
	埋深
	用途

	S1赵八壕村
	N40°53'0.06"，E108°1'40.32"
	7m
	牲畜饮用水井，菜园灌溉

	S2占地范围内
	N40°52'44.47"，E108°1'53.16"
	8m
	厂区水井

	S3场区外北侧散户
	N40°52'51.54"，E108°1'51.92"
	8m
	牲畜饮用水井，菜园灌溉


2、监测时间及频次

监测时间为2022年5月27日，取样监测1次。

3、监测项目及分析方法

地下水监测项目及分析方法详见表4.2-8。

表4.2-8        地下水检测项目方法来源及设备信息

	项  目
	方法来源
	检出限
	使用仪器设备型号、

名称、编号

	pH
	《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020
	/
	DZB-712便携式多参数分析仪（IE-0240）

	水温
	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》

GB 13195-1991

	/
	温度计（W-2）

	溶解性总固体
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006（8.1）重量法
	4mg/L
	101-2ASB电热鼓风干燥箱（IE-0034）

ME204E/02电子天平（IE-0005）

	总硬度
	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》 

GB 7477-87
	5mg/L
	酸式滴定管、无色、50mL（D-50-4）

	钾离子
	《水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》 HJ 812-2016
	0.02mg/L
	CIC-D120离子色谱仪（IE-0064）

	钠离子
	《水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》 HJ 812-2016
	0.02mg/L
	CIC-D120离子色谱仪（IE-0064）

	钙离子
	《水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》 HJ 812-2016
	0.03mg/L
	CIC-D120离子色谱仪（IE-0064）

	镁离子
	《水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》 HJ 812-2016
	0.02mg/L
	CIC-D120离子色谱仪（IE-0064）

	碳酸根
	《地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》DZ/T 0064.49-2021
	5mg/L
	酸式滴定管、无色、25mL（D-25-6）

	重碳酸根
	《地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》DZ/T 0064.49-2021
	5mg/L
	酸式滴定管、无色、25mL（D-25-6）

	氯离子
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016
	0.007mg/L
	CIC-D120离子色谱仪（IE-0064）

	硫酸根
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016
	0.018mg/L
	CIC-D120离子色谱仪（IE-0064）

	铁
	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》

GB 11911-89
	0.03mg/L
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	锰
	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》

GB 11911-89
	0.01mg/L
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	铜
	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（第一部分 直接法）GB 7475-87
	0.01mg/L
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	锌
	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（第一部分 直接法）GB 7475-87
	0.01mg/L
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	挥发酚
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009
	0.0003mg/L
	UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）

	耗氧量
	《水质 耗氧量的测定》 GB 11892-89
	0.1mg/L
	酸式滴定管、棕色、25mL（D-25-2）

	总大肠菌群
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.12-2006 （2.1多管发酵法）
	/
	DH-500ASB电热恒温培养箱（IE-0031）

	菌落总数
	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018
	/
	DH-500ASB电热恒温培养箱（IE-0031）

	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009
	0.025mg/L
	UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）

	亚硝酸盐氮
	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 

GB 7493-87
	0.003mg/L
	UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）

	硝酸盐氮
	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ/T 346-2007
	0.08mg/L
	UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）

	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021
	0.003mg/L
	UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）

	氰化物
	《地下水质分析方法第52部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法》DZ/T 0064.52-2021
	0.002mg/L
	UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）

	氟化物
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
	0.006mg/L
	CIC-D120离子色谱仪（IE-0064）

	汞
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》

HJ 694-2014
	0.04μg/L
	SK-2003AZ原子荧光光谱仪（IE-0057）

	砷
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014
	0.3μg/L
	SK-2003AZ原子荧光光谱仪（IE-0057）

	镉
	镉 石墨炉原子吸收法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）
	0.025μg/L
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	六价铬
	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006（10.1二苯碳酰二肼分光光度法）
	0.004mg/L
	UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）

	铅
	铅 石墨炉原子吸收法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）
	0.25μg/L
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	石油类
	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》 HJ 970-2018  
	0.01mg/L
	UV8100A紫外可见分光光度计（IE-0053）


4、监测结果

地下水监测结果见表4.2-9。

表4.2-9                 地下水检测结果统计表

	检测项目
	单位
	（2022.05.27）/检测结果
	标准

限值

	
	
	S1
	S2
	S3
	

	pH
	/
	7.6
	7.7
	7.7
	6.5-8.5

	水温
	℃
	7.6
	8.8
	9.3
	-

	溶解性总固体
	mg/L
	2449
	1073
	1490
	1000

	总硬度
	mg/L
	1072
	562
	736
	450

	钾离子
	mg/L
	7.66
	4.05
	5.22
	-

	钠离子
	mg/L
	578
	160
	325
	200

	钙离子
	mg/L
	177
	145
	138
	-

	镁离子
	mg/L
	166
	63.5
	104
	-

	碳酸根
	mg/L
	5L
	5L
	5L
	-

	重碳酸根
	mg/L
	758
	358
	606
	-

	氯离子
	mg/L
	566
	270
	265
	250

	硫酸根
	mg/L
	550
	168
	399
	250

	铁
	mg/L
	0.05
	0.28
	0.05
	0.3

	锰
	mg/L
	0.07
	0.66
	0.43
	0.1

	铜
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	1

	锌
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	1

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002

	耗氧量
	mg/L
	1.1
	1.0 
	0.8 
	3

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	3

	菌落总数
	CUF/mL
	84
	31
	79
	100

	氨氮
	mg/L
	0.030 
	0.124
	0.027
	0.5

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.047
	0.127
	0.007
	1

	硝酸盐氮
	mg/L
	8.17 
	0.08
	0.39
	20

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.02

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.05

	氟化物
	mg/L
	0.192
	0.230 
	0.452
	1

	汞
	μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	1

	砷
	μg/L
	1.2 
	5.3
	0.6
	10

	镉
	μg/L
	4.76
	1.87
	2.10 
	5

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05

	铅
	μg/L
	8.13
	5.94
	7.06
	10

	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05


4.2.2.2地下水环境质量现状评价

1、评价方法

采用标准指数法进行评价，计算公式为：
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式中：[image: image12.png]


—第i种污染物的水质污染指数；
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—地下水中第i种污染物的实测浓度，mg/L；
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—第i种污染物的评价标准，mg/L。
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值越小，说明水质越好，当[image: image16.png]


超过1时，则表明该污染物浓度已超标。

其中，pH的水质指数表达式为：
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—pH的标准指数；
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—监测点的pH值；
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—地下水水质标准的pH值下限；
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—地下水水质标准的pH值上限。

2、评价标准

地下水环境质量现状评价标准执行《地下水质量质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值。

3、评价结果

详细评价结果见下表。

表4.2-10             地下水水质监测现状评价结果

	检测项目
	评价指数

	
	S1
	S2
	S3

	pH
	0.40
	0.47
	0.47

	溶解性总固体
	2.45
	1.07
	1.49

	总硬度
	2.38
	1.25
	1.64

	钾离子
	-
	-
	-

	钠离子
	2.89
	0.80
	1.63

	钙离子
	-
	-
	-

	镁离子
	-
	-
	-

	碳酸根
	-
	-
	-

	重碳酸根
	-
	-
	-

	氯离子
	2.26
	1.08
	1.06

	硫酸根
	2.20
	0.67
	1.60

	铁
	0.17
	0.93
	0.17

	锰
	0.70
	6.60
	4.30

	铜
	-
	-
	-

	锌
	-
	-
	-

	挥发酚
	-
	-
	-

	耗氧量
	0.37
	0.33
	0.27

	总大肠菌群
	-
	-
	-

	菌落总数
	0.84
	0.31
	0.79

	氨氮
	0.06
	0.25
	0.05

	亚硝酸盐氮
	0.05
	0.13
	0.01

	硝酸盐氮
	0.41
	0.00
	0.02

	硫化物
	-
	-
	-

	氰化物
	-
	-
	-

	氟化物
	0.19
	0.23
	0.45

	汞
	-
	-
	-

	砷
	0.12
	0.53
	0.06

	镉
	0.95
	0.37
	0.42

	六价铬
	-
	-
	-

	铅
	0.81
	0.59
	0.71

	石油类
	-
	-
	-


表4.2-11    主要阴阳离子监测结果、地下水平衡检测及水化学类型一览表
	检测因子
	监测结果

	
	S1
	S2
	S3

	一实测浓度

	质量浓度

mg/L
	K+
	7.66
	4.05
	5.22

	
	Na+
	578
	160
	325

	
	Ca2+
	177
	145
	138

	
	Mg2+
	166
	63.5
	104

	
	CO32-
	5L
	5L
	5L

	
	HCO3-
	758
	358
	606

	
	Cl-
	566
	270
	265

	
	SO42-
	550
	168
	399

	二、阴阳离子、溶解性总固体和总硬度平衡检验

	毫克当量浓度meq/L
	K++Na+
	25.33 
	7.06 
	14.26 

	
	Ca2+
	8.85 
	7.25 
	6.90 

	
	Mg2+
	13.83 
	5.29 
	8.67 

	
	CO32-
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	HCO3-
	12.43 
	5.87 
	9.93 

	
	Cl-
	15.94 
	7.61 
	7.46 

	
	SO42-
	11.46 
	3.50 
	8.31 

	
	阳离子
	48.01 
	19.60 
	29.83 

	
	阴离子
	39.83 
	16.97 
	25.71 

	三、地下水化学类型舒卡列夫分类

	毫克当量百分数（％meq/L）
	K++Na+
	52.75 
	36.02 
	47.82 

	
	Ca2+
	18.43 
	36.99 
	23.13 

	
	Mg2+
	28.81 
	27.00 
	29.05 

	
	CO32-
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	HCO3-
	31.20 
	34.57 
	38.64 

	
	Cl-
	40.03 
	44.81 
	29.03 

	
	SO42-
	28.77 
	20.62 
	32.33 

	地下水化学类型
	Cl·HCO3·SO4-Mg·Na
	Cl·HCO3-Mg·Ca·Na
	Cl·HCO3·SO4-Mg·Na


由上表可知，赵八壕村水井中溶解性总固体、总硬度、钠、氯化物、硫酸盐存在超标现象，其他各水井监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值；厂区水井中溶解性总固体、总硬度、钠、锰、硫酸盐存在超标现象，其他各水井监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值；厂区北侧水井中溶解性总固体、总硬度、钠、锰、硫酸盐、锰存在超标现象，其他各水井监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。溶解性总固体、总硬度、钠、锰、硫酸盐、锰超标原因与项目所在地地质条件有关。

4.2.3 声环境质量现状监测与评价

1、监测布点

为了解项目区的噪声现状，本次评价在项目区四界共布设设4个监测点，分别是厂界东、厂界南、厂界西、厂界北，监测布点详细位置见图4.2-1。

2、监测时间和频次

监测2天，昼间和夜间各进行一次，昼间监测时间为6:00～22:00，夜间监测时间为22:00～6:00。
3监测结果

噪声监测结果见表4.2-12。

表4.2-12         声环境质量监测结果一览表

	检测点位
	检测日期/2022年
	检测时间
	检测结果dB(A)
	检测时间
	检测结果dB(A)

	厂界东
	05月26日
	09:43
	46
	22:06
	42

	厂界南
	
	10:00
	43
	22:24
	40

	厂界西
	
	10:18
	44
	22:42
	40

	厂界北
	
	10:35
	44
	23:07
	41

	厂界东
	05月11日
	09:44
	47
	22:01
	42

	厂界南
	
	10:02
	42
	22:20
	39

	厂界西
	
	10:22
	45
	22:37
	40

	厂界北
	
	10:42
	45
	22:57
	41

	标准限值
	昼间
	60
	夜间
	50


从噪声现状监测结果来看，项目厂界四周监测值及敏感点均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类声环境功能区限值要求。

4.2.4 土壤质量现状监测与评价

1、现状监测布点、监测项目

本项目土壤环境评价工作等级为三级，本次评价在本项目共布设3监测点。监测时间为2022年5月26日。监测布点详细位置见图4.2-1、表4.2-13。

表4.2-13             土壤现状监测点位一览表

	编号
	监测点位
	坐标
	图样类型
	监测项目

	T1
	占地范围内北边界附近
	N 40°52′37.6″，

E 108°1′33.1″
	表层样
	pH、砷、汞、铅、铬、镉、铜、锌、镍

	T2
	占地范围内污粪处理系统
	N 40°52′22.3″，

E 108°1′36.4″
	表层样
	

	T3
	占地范围内羊圈南侧
	N40°52′27.97″，E108°1′49.23″
	表层样
	

	备注
	表层土样采集深度0～0.2m


2、分析方法

按国家环保部《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》及《土壤环境之间 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618—2018)筛选值中有关规定和要求执行。土壤各污染物分析方法见表4.2-14。

表4.2-14             土壤监测分析方法

	项目
	方法来源
	检出限
	使用仪器设备型号、名称、编号

	pH
	《土壤检测 第2部分：土壤pH的测定》

NY/T 1121.2-2006
	/
	FE28型pH计（IE-0029）

	砷
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008
	0.01mg/kg
	SK-2003AZ原子荧光光谱仪（IE-0057）

	镉
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997
	0.01mg/kg
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	铜
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019
	1mg/kg
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	铅
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997
	0.1mg/kg
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	汞
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008
	0.002mg/kg
	SK-2003AZ原子荧光光谱仪（IE-0057）

	镍
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019
	3mg/kg
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	铬
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019
	4mg/kg
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）

	锌
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019
	1mg/kg
	A3AFG-12原子吸收分光光度计（IE-0058）


3、监测结果和评价

本次采用标准指数法对监测结果进行评价。土壤质量现状监测评价结果见表4.2-15。

表4.2-15       土壤质量现状监测及评价结果一览表

	检测项目
	单位
	（2022.05.26）/检测结果
	标准限值pH>7.5
	标准指数

	
	
	T1
	T2
	T3
	
	T1
	T2
	T3

	pH
	-
	8.47
	8.77
	9.43
	-
	-
	-
	-

	砷
	mg/kg
	13.9
	17.4
	11.1
	25
	0.56 
	0.70 
	0.44 

	镉
	mg/kg
	0.50 
	0.61 
	0.49 
	0.6
	0.83 
	1.02 
	0.82 

	铜
	mg/kg
	14
	19
	7
	100
	0.14 
	0.19 
	0.07 

	铅
	mg/kg
	20.0 
	17.9 
	20.3 
	170
	0.12 
	0.11 
	0.12 

	汞
	mg/kg
	0.020 
	0.016
	0.019
	3.4
	0.01 
	0.00 
	0.01 

	镍
	mg/kg
	29
	33
	16
	300
	0.10 
	0.11 
	0.05 

	铬
	mg/kg
	90
	86
	83
	250
	0.36 
	0.34 
	0.33 

	锌
	mg/kg
	68
	72
	50
	300
	0.23 
	0.24 
	0.17 

	样品状态描述
	黄色，团粒状，干砂壤土，2%石砾含量，含少量植物根系
	黄色，团粒状，干砂壤土，2%石砾含量，含少量植物根系
	黄色，团粒状，干砂壤土，3%石砾含量，含少量植物根系
	-
	-
	-
	-


由监测结果可知，项目区各监测点位监测项目浓度值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618—2018)筛选值。

4.2.5 生态环境现状

本项目占地不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等重要敏感区，工程占地0.35k㎡＜20k㎡，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的6.1.2的规定评价等级为三级。三级评价现状调查以收集有效资料为主，可开展必要的遥感调查或现场校核。三级评价可采用定性描述或面积、比例等定量指标，重点对评价范围内的土地利用现状、植被现状、野生动植物现状等进行分析，编制土地利用现状图、植被类型图、生态保护目标分布图等图件。
项目区生态评价解译使用的遥感数据采用Landsat 8 卫星影像，获取时间为2021年8月29日，空间分辨率为15m，彩色影像采用标准假彩色合成。遥感影像图见图4.2-2。
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图4.2-2       遥感影像图

土地利用现状
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图4.2-3    土地利用现状

表4.2-16   土地利用现状

	土地利用
	评价区
	项目区

	
	斑块数
	面积（㎡）
	斑块数
	面积（㎡）

	耕地
	水浇地
	12
	4613268 
	4
	24750 

	林地
	乔木林地
	14
	326833 
	
	

	草地
	沼泽草地
	6
	139290 
	1
	43293 

	
	其它草地
	25
	1097629 
	
	

	住宅用地
	农村宅基地
	15
	528717 
	
	

	交通运输用地
	公路用地
	1
	32091 
	
	

	
	农村道路
	4
	51133 
	
	

	水域及水利设施用地
	坑塘水面
	6
	101205 
	
	

	其它土地
	设施农用地
	1
	339809 
	1
	280425 

	合计
	84
	7229976 
	6
	348467 


（2）土壤侵蚀现状

评价区域主要土壤侵蚀类型为风力侵蚀、水力侵蚀及其他等。土壤侵蚀现状见图4.2-4及表4.2-17。
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图4.2-4    土壤侵蚀现状

表4.2-17   土壤侵蚀现状

	土壤侵蚀
	评价区
	项目区

	
	斑块数
	面积（㎡）
	斑块数
	面积（㎡）

	风力侵蚀
	微度
	14
	326833 
	
	

	
	中度
	10
	5710897 
	4 
	24750 

	水力侵蚀
	中度
	6
	139290 
	1 
	43293 

	其它
	水体
	6
	101205 
	
	

	
	居民点
	15
	528717 
	
	

	
	道路
	1
	83224 
	
	

	
	设施农用地
	1
	339809 
	1
	280425 

	合计
	53
	7229976 
	6
	348467 


（3）景观类型现状

区域主要景观类型为农田景观、森林景观、草甸景观、水域景观、建筑景观等。景观类型现状见图4.2-5及表4.2-18。
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图4.2-5         景观类型现状

表4.2-18        景观类型现状

	景观类型
	评价区
	项目区

	
	斑块数
	面积（㎡）
	斑块数
	面积（㎡）

	农田景观
	水浇地
	12
	4613268 
	4
	24750 

	
	一年生植物群聚
	25
	1097629 
	
	

	森林景观
	杨柳林
	14
	326833 
	
	

	草甸景观
	河漫滩草甸
	6
	139290 
	1
	43293 

	水域景观
	坑塘
	6
	101205 
	
	

	建筑景观
	居民点
	15
	528717 
	
	

	
	道路
	1
	83224 
	
	

	
	设施农用地
	1
	339809 
	1
	280425 

	合计
	80
	7229976 
	6 
	348467 


（4）植被类型现状

评价区域主要植被类型为草地、草甸、人工植被、其他等。植被类型现状见图4.2-6及表4.2-18。
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图4.2-6     植被类型现状

表4.2-18      植被类型现状
	植被类型
	评价区
	项目区

	
	斑块数
	面积（㎡）
	斑块数
	面积（㎡）

	草地
	一年生植物群聚
	25
	1097629 
	
	

	草甸
	芨芨草草甸
	6
	139290 
	1 
	43293 

	人工植被
	农田
	12
	4613268 
	4 
	24750 

	
	人工杨柳林
	14
	326833 
	
	

	其它
	水体
	6
	101205 
	
	

	
	居民点
	15
	528717 
	
	

	
	道路
	1
	83224 
	
	

	
	设施农用地
	1
	339809 
	1 
	280425 

	合计
	80
	7229976 
	6 
	348467 


（5）野生动物现状
本项目所在区域及评价区内无珍稀濒危动物，且该地区内野生动物种类极少，缺少大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。

第5章 环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响预测与分析

5.1.1施工期大气环境影响分析

由工程分析可知，建设项目施工期大气污染主要为施工扬尘、施工机械尾气对环境空气的影响。

1、施工扬尘

施工扬尘主要来自以下几方面：

①土方的挖掘扬尘及现场储料堆放扬尘；

②建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子等)的现场搬运及传输设备装卸过程扬尘；

③堆料表面及料堆周围地面的风蚀扬尘；

④施工垃圾的清理及堆放扬尘；

⑤建筑材料运输车辆造成的施工现场道路扬尘。

由于施工期扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。因此，本评价对施工期扬尘不作定量评价。

建设单位在施工期应做好防尘措施，将对环境影响降至最低。建设施工结束后，影响将消失。

2、运输车辆扬尘

据有关监测资料，运输车辆在施工现场产生的扬尘约占施工扬尘的60%，其所占比例的大小与场地的状况有直接关系。在2级-3级自然风的作用下，一般扬尘的影响范围在100m之内。

为了抑制施工期间车辆形成扬尘，通常在车辆行驶的路面实施洒水抑尘4~5次/d，保持路面潮湿可使扬尘减少70%以上，抑尘效果显著。其扬尘实验结果见表5.1-1。

表5.1-1             施工场地洒水扬尘实验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时浓度（mg/Nm）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.85

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


实验结果表明，施工场地每天实施洒水4次-5次，车辆行驶扬尘造成的TSP污染影响距离可减少20m-50m。

根据《内蒙古自治区建筑施工扬尘治理实施方案》的规定，针对运输车辆管理规定：建筑工程施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，驶出施工现场的机动车辆要冲洗干净底盘和车轮后，方可上路行驶，严禁车辆带泥出场。运送土方、渣土和建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。

3、物料堆放扬尘

施工现场物料、弃土堆积会产生扬尘。据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料，若使用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降到10%。该地区春秋季多风，气候干燥，本项目施工期在一年以上，因此，物料堆放一定要采取降尘措施。

通过类比分析了解施工工地扬尘污染状况。在一般气象条件下，平均风速为2.6m/s时，施工的扬尘TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍：建筑工地扬尘影响为下风向150m范围内，被影响地区TSP平均浓度为0.49mg/Nm3左右，相当大气环境质量二级标准的1.6倍；围挡对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为0.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右，可有效减少对环境敏感点的影响。

为减缓施工扬尘对周围环境的影响，本评价要求施工单位在施工期采取以下扬尘污染防治措施：

①建筑施工场地四周必须设置统一的围档，禁止高空抛撒建筑垃圾，防止施工过程中易生尘物料、渣土的外逸。

②池体开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干枯的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。加强回填土方堆放场的管理，制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的余泥，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

③建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。运输车辆加蓬盖，且离开装卸场前先将车辆冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。

4、施工机械尾气

    施工机械运转采用柴油、汽油和电，废气主要来源各种燃油机械的废气排放，入装载机、自卸汽车、挖土机等排放的废气，在机械设备运转状况良好，并分散作业区内，不是集中施工，日产生的NO2、CO、THC量较低，不会给环境空气带来明显的影响，且施工结束后，施工机械设备尾气也将随着停止排放。

由以上分析可知，本项目施工期对空气环境影响较小。

5.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水、施工人员生活污水。施工废水产生量约1.2m³/d，排放水质SS浓度较高，还有少量矿物油，全部沉淀后回用。施工现场不设施工人员生活区，工作期间施工人员生活污水依托项目周边村庄。施工期施工废水对环境影响较小。

5.1.3施工期固体废弃物影响分析

施工期固体废物主要包括工程弃土、施工垃圾。全部按照执法局指定路线拉运至指定倾倒地点倾倒，对环境产生影响较小。

5.1.4施工期声环境影响预测分析

施工期噪声主要来源于各种机械噪声和运输车辆噪声，其强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关。建设期主要施工机械设备的噪声源强见表5.1-2，物料运输车辆类型及其声级值见表5.1-3。

表5.1-2                  施工期主要噪声源及其声级值

	施工阶段
	声  源
	声源强度

dB(A)
	施工阶段
	声  源
	声源强度

dB(A)

	土石方

阶段
	挖土机
	78~96
	装修

安装阶段
	电钻
	100~105

	
	空压机
	75~85
	
	电锤
	100~105

	底板与结构阶段
	振捣器
	100~105
	
	手工钻
	100~105

	
	电锯
	100~105
	
	无齿锯
	105

	
	电焊机
	90~95
	
	多功能木工刨
	90~100

	
	空压机
	75~85
	
	角向磨光机
	100~115

	注：当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，叠加后的噪声增加3~8dB，一般不会超过10dB。


表5.1-3                  施工期运输车辆及其声级值

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度dB(A)

	土方阶段
	弃土外运
	大型载重车
	92~99

	结构阶段
	钢筋
	振捣棒、电锯、吊车等
	95~115

	装修阶段
	各种装修材料及必备设备
	汽车
	85-90


1、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：


[image: image30.wmf]A

r

L

r

L

p

p

-

=

)

(

)

(

0



[image: image31.wmf]misc

bar

gr

atm

div

A

A

A

A

A

A

+

+

+

+

=


式中：Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB；

A—倍频带衰减，dB；

      Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

      Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

      Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

      Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

      Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室外的倍频带声压级
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式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级
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式中：Q—指向性因数；

      R—房间常数；

      r —声源在靠近围护结构某点处的距离，m。

室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

     Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

     N—室内声源总数。

3、噪声贡献值计算

拟建项目声源对预测点产生的贡献值为：
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式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。     

4、预测结果

采用上述公式计算，可得到施工期各种机械在不同距离处的噪声预测值，结果见表5.1-4；多台机械同时运行时的噪声预测值见表5.1-5。

表5.1-4       主要施工机械在不同距离处的噪声预测结果       单位dB（A）

	机械名称
	距施工点不同距离的噪声值

	
	5m
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	推土机
	99
	87
	79
	70
	66
	62
	59
	56

	运输车辆
	92
	80
	72
	62
	59
	55
	52
	49

	振捣棒
	102
	90
	82
	73
	69
	65
	62
	59

	电锯
	101
	89
	81
	72
	68
	64
	61
	58

	木工电刨
	90
	78
	70
	61
	57
	53
	50
	47

	电钻
	100
	88
	80
	71
	67
	64
	60
	57


表5.1-5        多台机械同时运行时的噪声预测值              单位dB（A）

	距离
	5m
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	噪声预测值
	105
	93
	85
	76
	72
	69
	65
	62


3、噪声影响分析

①由表5.1-3可知，单机施工机械噪声昼间在距声源150米外噪声预测值可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值。

②昼间多种施工机械同时作业噪声在距声源200米处可符合施工标准限值，昼间在300米处可符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准；而在距噪声源300米范围内的敏感点将受到不同程度的影响，夜间影响更为严重。项目500m范围内无环境敏感目标。

综上所述，项目施工期间对声环境影响较小

5.1.5施工期生态环境影响预测分析

1、生态环境影响分析

由于工程施工过程中场地平整、挖填土石方量等施工过程，使原来地表结构及下垫面植被完全遭到破坏。因此本工程施工期，施工活动对施工场地占地及附近生态环境的不利影响在土地利用、水土流失、植被覆盖、土地生产力等多个方面均有所体现。

项目对所在地的生态环境的影响主要表现在对植被、景观和生态功能等的影响上。为定性说明项目实施产生的生态环境影响情况，按《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)的要求，将影响因子、影响范围、影响程度制成表格，见下表。

表5.1-6               生态环境影响简表

	影响因素
	被影响对象
	可逆性
	影响期限
	影响程度
	影响范围

	
	
	可逆
	不可逆
	近期
	长期
	明显
	潜在
	局部
	区域

	土地占用
	植被覆盖率下降、生态景观结构改变、破碎度增加
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	

	施工场地
	水土流失隐患增加，景观美感丧失
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	

	机械噪声车辆运输人群活动
	动植物
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	


由上表可见，该项目的实施虽然对生态环境的影响大部分都是长期性和明显的，但全部是局部影响。

2、工程占地及土地利用

本项目工程占地面积为348467.14m²，场址所用土地所有权为集体所有，土地类型为设施农用地，符合国家相关产业政策和土地政策。项目建设后原耕地变为了养殖用地，利用性质发生了改变，原有生态服务功能消失，但同时土地的利用价值得了到提高。

3、水土流失

主要是由于基础设施的建设，挖方和填方，扰动原地表植被，使大面积土壤暴露在外，形成的疏松裸露地表成为当地局部风力侵蚀源地后，将加速建设区及周边地区的土壤风蚀发生与发展，不加治理必将导致区域的生态环境退化，从而影响和危害建设区及周边的生态环境。施工扰动区如果不进行治理，这些区域地表植被的破坏后可引起土地退化和沙化，土壤肥力下降，永久占地使土地失去原有的生物生产功能和生态功能，主要造成的水土流失及其连带影响表现在以下几个方面。

项目建设将破坏和改变占地原有局部相对平坦地貌，形成人工再塑地貌，增加了地面坡度，增大水土流失。

施工材料、开挖土料的堆放，占压植被扰动原地表，使地表裸露面进一步扩大，侵蚀面积增大，在无任何防护下，易产生以风蚀为主的风水交错侵蚀；

施工人员及车辆的碾压，破坏植被。裸露带产生土壤风蚀、进入雨季发生水蚀。产生水土流失的区域，土壤肥力流失，植物生存条件丧生，使地表的植被生物量损失，农作物被破坏或减产。

施工单位在施工过程中对临时堆土、散状材料应遮盖蓬布，四周设置排水沟及沉淀池，雨季停止施工，采取以上水土保持措施后，项目施工期造成的水土流失影响不大。

4、对土壤及植物的影响

（1）占地影响：本项目总占地为348467.14m²，占地类型主要为设施农用地，占地区域内植被被大量清除，生物量损失会随植被的清除降低项目区涵养水源、保持土壤的生态服务功能，易发水土流失。

另外施工期产生的生活垃圾、施工材料、建筑垃圾等堆放，会压埋植被，临时造成原地貌功能丧失；同时弃土石等运输存放若处理不当，碎石散落或发生滑坡事故均可能会使周边区域砾石化，从而影响植物生长；如果缺乏规范和约束，过往车辆和工作人员会对项目区内的植被随意碾压和践踏，造成土壤板结、物种多样性降低、植被盖度降低。

（2）大气污染对植被影响：项目产生的粉尘、扬尘等大气污染物会对项目区周围空气环境产生影响。悬浮微粒自然沉降降落到植物叶面上，堵塞叶面气孔，使光合作用强度下降，吹至周边土壤中，常年累积会改变土壤理化性质，从而对植被的生长产生影响；同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。大气污染物还可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，常年累积可能从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，从而间接影响植被生长。

经过调查，项目占地范围内无珍稀濒危物种分布，多为草本植物，施工期导致的生物量损失较少，在工程结束后统一进行绿化美化工程，补偿占地范围内植被的损失。因此整个项目区对所在区域植被的群落组成、覆盖度、生物资源量、频率、密度以及连续性等影响很小，对区域生态环境影响不大。施工结束后，建设方应根据当地的气候条件、土壤类型和水资源状况等各方面的情况，按照水土保持及环评要求制定适宜的植被修复方案。采取以上措施后，项目施工对周边的土壤及植被影响可接受。

5、对动物的影响

项目在施工过程中，清除植被，会对现有动物的栖息生境产生一定程度的扰动，如可能限制某些动物进入它们习惯的季节性觅食区，使之不能更大范围的觅食。此外，项目区施工机械、施工人员活动及运输车辆等对现有动物的栖息生境产生扰动，对各类动物产生不同程度的影响。对项目区动物的栖息、繁衍将产生局部影响，可能造成动物的脱离或搬迁。使它们移居到周围干扰较小的地区，并在新的环境中适应和生存。

由于项目区没有固定或必经的动物迁徒信道，工程建设和各项设施的布局，不存在阻隔这些野生动物的迁徒通道，通过现场调查和咨询，项目占地范围内动物资源受人类活动影响较馈乏，主要是小型啮齿类、爬行类动物，没有珍稀物种，同时该区域人类活动较早，对动物的影响不大，因此项目施工期对周边野生动物资源的影响不大。

6、对景观的影响

工程建设中施工机械、施工人员进驻，临时建筑物的搭建，车辆流动以及土方开挖等，将在一定程度上改变局部地区的原有景观，使原有自然景观的连续性、完整性遭到破坏，增加了新的斑块，人工建筑景观与周围反差较大，对周围人群的视觉产生较大的冲击。施工造成的尘土飞扬等会形成不利影响。这种影响属短期影响，随着施工的结束，其影响会逐渐消失，并被绿化后的景观所取代。

5.2运营期环境影响预测与分析

5.2.1运营期大气环境影响预测与分析

5.2.1.1区域气候特征

本次评估采用的是五原气象站（区站号53337）资料，五原气象站始建于1956年1月1日，1956年01月～2014年12月五原气象站位于五原县东北郊外（东经108°15′，北纬41°08′，观测场海拔高度1023.7m），2015年1月1日迁站至五原县隆兴昌镇工业园区（东经108°28′，北纬41°05′，属于平原地形，观测场海拔高度1023.3m）。

1、气候统计资料

五原气象站（1991～2020年）的累年平均气压为900.0hPa；累年平均气温为8.0℃；累年平均降水量为183.0mm；累年平均风速为2.2m/s，累年平均相对湿度为51.0%；累年平均日照时数为3147.7h。

五原气象站自有气象记录以来，年极端最高气压为927.7hPa（1981年12月1日），年极端最低气压为878.2hPa（2002年4月13日、2012年4月22日）；极端最高气温为39.1℃，出现在1997年7月22日；极端最低气温为-36.7℃，出现在1967年12月27日；年最大风速21.7m/s，出现在1974年5月27日。

表5.2-1         五原县气象站气候统计资料

	气候要素
	数值
	单位
	出现时间

	气压
	年平均气压
	900
	hPa
	/

	
	年平均最高气压
	902.4
	hPa
	/

	
	年平均最低气压
	897.2
	hPa
	/

	
	极端最高气压
	927.7
	hPa
	1981年12月1日

	
	极端最低气压
	878.2
	hPa
	2002年4月13日

2012年4月22日

	气温
	年平均气温
	8
	℃
	/

	
	年平均最高气温
	14.9
	℃
	/

	
	年平均最低气温
	2
	℃
	/

	
	极端最高气温
	39.1
	℃
	1997年7月22日

	
	极端最低气温
	-36.7
	℃
	1967年12月27日

	风
	年平均风速
	2.2
	m/s
	/

	
	最多风向及频率
	8.9/ENE
	/%
	/

	
	年最大风速
	21.7
	m/s
	1974年5月27日

	
	年最大风速对应的风向
	NNE
	/
	/

	
	年次大风速
	20
	m/s
	1975年04月09日

	
	年次大风速对应的风向
	WNW/WNW
	/
	/

	相对湿度
	年平均相对湿度
	51
	%
	/

	
	
	
	
	

	
	年最小相对湿度
	0
	%
	1980年4月17日

1981年3月3日

1981年3月6日

2017年5月9日

	日照
	年日照时数
	3147.7
	小时
	/

	
	年最多日照时数
	3393.6
	小时
	2000年

	
	年最少日照时数
	2810.2
	小时
	1992年

	注：其中年平均风速是采用 1991~2020 年均一化数据得出


（1）地面气温的变化特征

1991~2020 年五原气象站平均气温、平均最高气温、平均最低气温月际变化分别在-10.9～24.2℃、-4～30.5℃、-16.2～18.2℃之间，最高值均出现在7月，最低值均出现在1月。

表5.2-2    1991~2020 年五原站月气温统计表(单位：hPa)

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	平均
	906.5
	904
	901.1
	898
	895.6
	892.3
	891.5
	895
	899.9
	904.2
	905.2
	907.1
	900.0

	平均 最高
	909.2
	906.7
	904
	900.8
	898
	894. 1
	893. 1
	896.5
	901.8
	906.5
	908
	910
	902.4

	平均 最低
	903.9
	901
	897.7
	894.3
	892.3
	889.7
	889.3
	892.8
	897.4
	901.5
	902.3
	904.3
	897.2
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图5.2-1     1991～2020 年五原站平均气温月际变化

（2）地面风向、风速的统计特征

五原县气象站地处内蒙古中部，该地地面风的变化规律：春季由于冷暖气团交绥，气旋活动频繁，地表覆盖度较差，故多风沙天气；夏季由于降水相对集中，当锋面过境可伴有雷雨和大风天气，瞬时风速较大；秋季虽为冷暖气团的交替时期，但此时气团活动远不如春季活动频繁，因此风沙天气较少；冬季常处于稳定的大气层结，风速较小。

①地面风向的基本特征

1991~2020年五原气象站累年最多风向为 ENE 风，风向频率为8.9%，次多风向为 NE，风向频率为8.7%。从季节和年主导风向看，全年静风频率较高，春季主导风向是WSW，频率为9.6%，夏季主导风向是NE，频率为9.4%，秋季主导风向是ENE 风向，频率为 9.1%，冬季主导风向是 ENE 风向，频率为11.2%，年主导风向为ENE。

表5.2-3        1991~2020 年五原站四季及年各风向频率(%)
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春
	4.5
	8.2
	8.3
	7.2
	4.7
	3.9
	3.9
	4.6
	3.9
	6.4
	6.8
	9.6
	6.3
	5.0
	3.7
	3.7
	9.3

	夏
	2.9
	6.6
	9.4
	8.2
	6.0
	7.6
	7.0
	7.2
	5.7
	5.8
	5.9
	5.5
	4.1
	2.9
	2.2
	2.6
	10.4

	秋
	2.8
	5.9
	8.3
	9.1
	5.6
	4.8
	4.5
	4.9
	4.3
	5.6
	6.0
	6.5
	5.0
	3.8
	2.6
	2.5
	18.4

	冬
	2.5
	4.8
	8.7
	11.2
	7.8
	4.3
	3.3
	3.0
	2.9
	4.3
	5.2
	6.3
	5.3
	4.1
	2.7
	2.4
	20.9

	年
	3.2
	6.4
	8.7
	8.9
	6.0
	5.1
	4.7
	4.9
	4.2
	5.5
	6.0
	7.0
	5.2
	3.9
	2.8
	2.8
	14.7
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图5.2-2     1991~2020 年五原四季及年各风向频率(%)
②地面风速变化

1991~2020 年，五原气象站年平均风速为2.2m/s，在1.7～2.4m/s 之间变化，风速年际变化呈上升趋势。其中 2015 年、2016 年、2018 年平均风速最大，为2.4m/s。因五原气象站在 2015 年迁站，因此 2015 年以后的平均风速与前期数据趋势上有波动幅度。
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图5.2-3    1991~2020 年五原站平均风速年际变化
五原气象站逐月平均风速均在1.5m/s以上。平均风速 4 月最大，为2.7m/s；1月、12月最小，为1.5m/s。从季节上看， 春季风速较大，夏季、秋季、冬季 风速较小。
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图 5.2-4         1991~2020 年五原站平均风速月际变化

五原气象站近10年(2011~2020 年) 风速日变化特征为白天风 速大、夜间风速小。风速日变化在1.5m/s (5、6时) ~3.1m/s(15时)之间。其中19时~次日9时是全天风速相对较小的时段，10~18时是全天风速相对较大的时段。
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图5.2-5       2011~2020 年五原站平均风速日变化
5.2.1.2大气环境影响预测分析

根据工程分析得知，项目运营期产生的废气主要为项目运营期间大气污染源源强为羊舍、堆肥场的恶臭气体以及饲料加工产生的粉尘。因此本次评价拟选取NH3、H2S、TSP作为大气影响预测的评价因子，对项目区污染物排放源进行预测。

1、预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2—2018)中的推荐的估算模式AERSCREEN。影响预测内容

2、预测源强

按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录 C 大气评级工作等级判定用相关参数见表5.2-4，污染源参数见表5.2-5。

表 5.2-4              估算模型参数表
	参数
	取值

	农村/城市选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	-

	最高环境温度（℃）
	39.1

	最低环境温度（℃）
	-36.7

	通用地表类型
	-

	区域湿地条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率
	-

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	-

	
	岸线方向/°
	-


表 5.2-5               污染源参数

	编号
	名称
	面源各顶点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	NH3
	H2S
	TSP

	1
	羊舍
	185
	679
	1030
	6
	8760
	连续
	0.17
	0.03
	-

	
	
	185
	591
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	276
	575
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	262
	482
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	388
	432
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	378
	319
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1144
	295
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1144
	568
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	404
	584
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	407
	672
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	185
	677
	
	
	
	
	
	
	

	2
	堆肥场
	1110
	371
	1029
	6
	8760
	连续
	0.014
	-
	-

	
	
	1107
	295
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1146
	295
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1147
	368
	
	
	
	
	
	
	

	3
	饲料加工
	497
	676
	1029
	6
	600
	连续
	-
	-
	0.004

	
	
	495
	610
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	566
	613
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	569
	668
	
	
	
	
	
	
	


3、预测结果

项目大气污染物排放估算结果详见下表。

表5.2-6    估算表

	序号
	污染源名称
	离源距离(m)
	TSP
	H2S
	NH3

	
	
	
	占标率%
	最大落地浓度mg/m³
	占标率%
	最大落地浓度mg/m³
	占标率%
	最大落地浓度mg/m³

	1
	羊舍
	497
	-
	-
	4.11
	0.000411
	1.64
	0.00328

	2
	有机堆肥场
	116
	-
	-
	-
	-
	1.89
	0.00377

	3
	饲料加工
	97
	0.11
	0.00098
	-
	-
	-
	-

	各源最大值
	0.11
	0.00098
	4.11
	0.000411
	1.89
	0.00377


综合以上分析，本项目羊舍产生的无组织H2S最大占标率为4.11%、最大落地浓度为0.000411mg/m³，NH3最大占标率为1.64%、最大落地浓度为0.00328mg/m³；有机堆肥场产生的无组织NH3最大占标率为1.89%，最大落地浓度为0.00377mg/m³；饲料加工TSP最大占标率为0.11%、最大落地浓度为0.00098mg/m³。各污染物对周围大气环境及各环境敏感点影响较小，污染物最大落地浓度均小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定的限值要求，可不设置大气防护距离。

5.2.2.3 大气污染源排放汇总

项目大气污染源汇总见下表5.2-7、表5.2-8，大气污染物年排放量核算表见5.2-9。

表5.2-7    大气污染物无组织核算表

	序号
	污染源
	产污环节
	污染物
	主要防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量

（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m³）
	

	1
	羊舍
	养殖
	NH3
	选用益生菌配方饲料、向舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发、羊舍采用干清粪、及时清理、加强羊舍通风
	GB14554-93
	1.5
	1.47 

	
	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.25

	2
	堆肥场
	堆肥过程
	NH3
	堆肥表面覆盖秸秆，堆粪期间加入有益菌种和除臭剂
	GB14554-93
	1.5
	0.12

	3
	拌料棚、饲料加工车间
	饲料加工
	粉尘
	破碎工段布袋除尘、饲料喷水拌合
	GB16297-1996
	1.0
	0.0026

	无组织排放统计

	无组织排放总计
	NH3
	1.59

	
	H2S
	0.25

	
	粉尘
	0.0026


表5.2-8     大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	1.59

	2
	H2S
	0.25

	3
	粉尘
	0.0026


表5.2-9      大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自査项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级口
	三级(

	
	评价范围
	边长=5km(
	边长5〜50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a(
	500~ 2000t/a口
	<500t/a(

	
	评价因子
	其他污染物（H2S、NH3、TSP）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准口
	附录D(
	其他标准(

	现状评价
	环境功能区
	一类区口
	二类区(
	一类区和二类区(

	
	评价基准年
	（1）年

	
	环境空气质量现状调査数据来源
	长期例行监测数据口
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区口

	污染源 调査
	调査内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

(
	ADMS

(
	UJSTAL2000

(
	EDMS/AEDT

(
	CALPIJFF

(
	网格模型

(
	其他

(

	
	预测范围
	边长≥50km(
	边长5〜50km(
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（H2S、NH3、TSP）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%(

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大标率＞10%(

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大标率＞30%(

	
	非正常排放lh浓度贡献值
	非正常持续时长

（）h
	C非正常占标率≤100%(
	C非正常占标率＞100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标(

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%(
	k>-20%(

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（H2S、NH3、TSP、臭气浓度）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测口

	
	环境质量监测
	监测因子:（       ）
	监测点位数（   ）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(   不可以接受(

	
	大气环境防护距离
	无

	
	污染源年排放量
	NH3:

(1.59)t/a
	H2S:

(0.25)t/a
	颗粒物:

(0.0026)t/a
	

	注：“口”为勾选项，填“√”：“（）”为内容填写项


5.2.2运营期水环境影响预测与分析

5.2.2.1项目排水情况

本项目羊尿产生量82.5m³/d（30112.5m³/a）。且羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集，且堆肥后全部用于周边农田；职工生活污水排放量1401.6m³/a（3.84m³/d），生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理。

5.2.2.2运营期地表水环境影响预测与分析

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2的相关规定：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

环保部、农业部2016年10月联合印发的《畜禽养殖禁养区划定技术指南》明确指出，养殖场将畜禽粪便等废弃物依法合规进行还田等利用不造成环境污染的，不属于排放污染物。因此，项目运营期污水对周边环境的影响较小。
5.2.2.3运营期地下水水环境影响预测与分析

1、区域水文条件

（1）水文地层及构造

五原所处区域主要含水层为上更新统～全新统砂层，其下部中更新统为隔水底板。上述地层由老至新描述如下：

1）中更新统（Q2）

岩性为黑灰色、兰灰色、青灰色厚层淤泥、淤泥质粘土或砂粘土，微层理明显，富含腐植质，属湖相沉积。揭露最大厚度 8.27m。其顶板产状与区域产状相一致，大体向北及西北倾斜。

2）上更新统（Q3）

据钻孔揭露，上更新厚度为 59.72～90.93m，由于沉积岩相和岩性的不同，可分为上下两个岩性段。

①下岩段（Q31）：岩性以黄灰色、灰色细砂、细粉砂、粉砂为主，夹2～3层粘性土薄层，粘性土层分布较广，局部地区相对较稳定。区内该岩段厚为22.07～48.11m，夹层厚度一般＜3m。局部地段底部淤泥质成份增高。该段以湖相沉积为主，整合覆盖于中更新统（Q2）之上。

②上岩段（Q32）：岩性以黄色、灰黄色细砂、中细砂、粉细砂为主，夹1～2层粘性土薄层。该段厚24.4～43.9m，夹层厚一般＜2m。该岩段是在湖水逐渐退缩，由湖相沉积逐渐过渡为河流相沉积的过程中形成的以河流冲积相为主的河湖相沉积。

无论上岩段或下岩段，上更新统岩性均较为单一，以中厚砂层为主。上岩段与下岩段相比较，上岩段颜色较浅，岩性较粗，粘性土夹层较少。区内上更新统沉积厚度在水平方向上的变化是：南薄北厚，南部厚约50～60m，向北增厚，北部最厚达90.93m。在东西方向上变化不明显。

3）全新统（Q4）

全新世沉积物在地表普遍分布，最大厚度达25.26m。岩性上部为黄色、桔黄色粘砂土、砂粘土、粘土或夹薄层粉砂互层，形成粘砂土覆盖层；下部为粉细砂、中细砂，局部含砾。沉积物主要为河流冲积形成，具上细下粗的二元结构特征。覆盖层以粘砂土为主，最厚达4.6m。

项目区范围内浅层地下水全区赋存，其含水层由上更新统至全新统所组成，并构成含水层组。分述如下：

①全新统含水层

分布于该含水层组最上部，厚度6.1～24.91m，岩性为黄、枯黄色中细砂、细中砂，局部含砾，结构松散，分选均匀。其顶部绝大部分地区为粘砂土或砂粘土与粉砂互层所覆盖，形成上细下粗的二元结构，粘砂土覆盖层厚一般3～5m。由于绝大部分地区含水层顶部有粘性土覆盖层，使本区地下水具微承压性质，但压力水头不高，一般称为半承压水。

②上更新统含水层

厚度 57.24～85.39m，依据岩相及岩性特征的不同，可分两段：

A上段（Q32）

岩性以黄、灰黄色细砂、中细砂、细中砂为主，结构松散，分选均匀，厚度23.47～41.70m，其间偶夹1～2层薄层粘土或砂粘土、粘性土透镜体，夹层厚度一般＜2m。

B下段（Q31）

岩性主要为黄灰、灰色细砂、粉细砂、粉砂或粉砂，厚度18.34～35.77m，其间夹2～3 层薄层粘性土透镜体，夹层厚度一般＜3m。局部地段底部淤泥质成份增高。

下段含水层直接覆盖于中更新统厚层湖积淤泥质粘土之上，由于淤泥质粘土厚度大、分布广，其隔水性又很强，成为底部隔水边界，使浅层地下水与深层地下水无水力联系，亦不存在越流现象。

全新统及上更新统上、下段含水层之间，虽有薄层粘性土夹层，但夹层多呈透镜状，分布不稳定，全新统及上更新统上、下段含水层在区域上成为具有水力联系的统一水位的含水层组，故称作上更新统～全新统含水层组。

上更新统～全新统含水层组，其岩性以细砂为主，含水层组厚度，由南向北逐渐增厚，在黄河边为50～60m，在县城区附近含水层组厚度55.24～85.39m；水位埋深0.5～2.5m；砂厚率由南向北逐渐增高，南部黄河边＜70%。

（2）地下水补排规律及水化特征 
地下水补给、径流主要受气候、地貌、水文地质条件和人为活动的控制。河套平原是一个地处干旱气候带的引黄灌区，地形平缓，含水层颗粒细，降水稀少，蒸发强烈，引黄量大。这些因素对地下水的形成和运动有深刻影响。 

1）地下水的补给条件 

在地下水的形成条件上，具有区域性的主要补给是引黄水量的入渗补给，其次为降水入渗补给。同时还有来自山区地下径流和黄河侧向补给，但是这两项补给具有一定的地带性。 

2）地下水的径流条件 

地下水的径流条件主要受地貌、气候和含水层地质特征的影响。因此，地下水的运动以垂直交替为主要特征。河套地区在地形及地质构造上为一个封闭的盆地，其地形平缓、含水层颗粒细、水力坡度小，地下水径流条件较差，地下水没有水平的排泄出路，主要是垂直入渗补给，而以垂直蒸发消耗。区域地下水流向自西南向北东折向东，构成地表水和地下水的局部排泄带。

2、地下水环境影响分析

（1）地下水环境影响分析

根据本项目工艺流程和总平面布置，本次对项目厂区所有工程单元逐单元进行地下水污染风险识别。地下水污染风险识别结果见表5.2-10。

表5.2-10      地下水污染风险识别结果一览表

	污染源
	污染途径
	特征

	羊舍
	羊舍地面渗漏
	羊舍位于防渗地坪之上，一般不会下渗污染地下水。

	有机堆肥场
	无废水产生
	羊有机堆肥场位于防渗地坪之上，一般不会下渗污染地下水。

	油罐区
	可能发生“跑、冒、滴、漏”下渗污染地下水
	储罐为地埋式双层储罐，发生“跑、冒、滴、漏”时，能被外层壳及时截留，一般不会下渗污染地下水。

	危废暂存间
	无废水产生
	一般不会污染地下水。

	填埋井
	无废水产生
	一般不会污染地下水。

	化粪池
	可能发生“跑、冒、滴、漏”下渗污染地下水
	一般不会下渗污染地下水。


综合上述识别结果可知：正常状况下，厂区所有的区域按照相关的规范要求设置防渗，一般不会下渗污染地下水。

非正常状况下防渗层破损污染物可能发生泄漏。

本项目油罐为双层油罐，采用钢制强化玻璃纤维制双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间采用专利加工方法，使内外层之间产生0.1mm的空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境；内层采用特种钢板制造，外层采用强化玻璃纤维层，厚度达到2.5mm以上，具有很强的耐腐蚀性、耐电蚀性，且安装有渗漏检测仪。因此，油罐一旦泄漏到外层，可立刻检测到，然后采取相应措施，油罐泄漏对地下水无影响。

化粪池防渗层隐蔽，防渗层破损后容易发生持续泄漏，从而对地下水潜水造成污染。污染物进入潜水后，由于潜水含水层下部有隔水底板，污染物一般不会向下运移，而是随着水流向下游及四周扩散。项目主要污染物氨氮的浓度为560mg/L。渗漏速度根据经验，取年降水量的20倍，即每年入渗6000mm/a（即0.016m/d）。则污染源强为：

污染物氨氮：71735㎡×5%×0.016m/d×560mg/L=36.55g/d

b非正常工况下污染物泄漏时间确定

根据地下水相关监测规范，对于工业污染源的地下水监测频率应为每季度一次，确定非正常工况污染物持续泄漏时间为100天。

c预测方法及预测结果

根据本项目非正常工况下污染源分析及当地的水文地质条件，本次采用一维稳定流弥散方程对废水池等单元意外泄漏，导致对地下水可能产生的影响进行预测，公式见式1，预测结果见下表。
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式中：x —距离污染源的距离（m）；

t —时间（d）；本次取污染发生后100天、1000天和7300天；
m —污染物源强（g）；

w —横截面面积（㎡），本次取3000㎡；

n —有效孔隙度，0.25；

u —水流速度（m/d）；水流速度u=KI/ne，K为渗透系数，根据经验值选取潜水含水层渗透系数为3 m/d，I为水力梯度，保守取2‰，ne为有效孔隙度取0.25，得出水流速度为0.024m/d；

DL—纵向弥散系数（㎡/d），本次取2㎡/d。

表5.2-11     污水泄漏污染物氨氮对地下水影响预测结果

	距污染源

距离（m）
	50
	100
	200
	500
	680
	最大增量值
	最大增量值的距离(m)
	叠加背景值后最大含量（mg/L）

	氨氮浓度（mg/L）
	100d
	0.03 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.38 
	2 
	0.504

	
	1000d
	0.11 
	0.06 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.12 
	20 
	0.244 

	
	7300d
	0.03 
	0.04 
	0.04 
	0.01 
	0.00 
	0.04 
	151 
	0.164 


由预测结果可知，在发生意外泄漏事故的情况下，在泄漏初期到中期，地下水中污染物浓度在距离污染源近处相对较大，也出现超标现象。随着时间的推移，污染物逐渐向下游运移扩散，而污染物浓度峰值呈下降趋势。在长期时间内（7300天），污染物氨氮最大值出现在距离泄漏点下游151m处，此时浓度增加值为0.04mg/L，在叠加本底值最大值0.124mg/L后，浓度为0.164 mg/L，氨氮满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水的标准。

采取严格的防渗措施的情况下，对区域地下水的影响不大。

5.2.3 运营期固体废物环境影响预测与分析

5.2.3.1固体废物产生及处理/处置措施

项目固体废物主要为羊粪、防疫废物、病死羊、职工生活垃圾等，详见下表。

表5.2-12           全厂固废污染源排放一览表 

	序号
	固废名称
	产生量t/a
	主要成分
	属性
	处置措施
	最终去向

	1
	羊粪
	18250
	—
	一般固废
	堆肥场堆肥
	外售有机化肥厂

	2
	防疫废物
	0.1
	羊只防疫、治愈生病羊只产生的废弃医疗器具、药物包装袋及玻璃器皿
	危险废物

（HW01 医疗废物）
	收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间
	由有资质单位处理

	3
	病死羊及分娩物
	—
	病死羊、分娩物
	危险废物

（HW01 医疗废物）
	按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行处置。填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口
	填埋/委托处置

	4
	生活垃圾
	14.6
	废塑料、纸张
	一般固废
	由环卫部门定时清运
	妥善处置


5.2.3.2固废贮存、处理/处置分析

1.羊粪

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81-2001）的要求，本项目畜禽养殖场采取干法清粪工艺，采取人工或机械方式将羊粪及时清岀。本项目羊舍产生的羊粪采用干清粪工艺，定期清理后送至有机堆肥场堆肥，处理后外售有机肥厂。

根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南(试行)》（内环发[2014]83号），堆肥场按照《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场设置防渗措施。Ⅱ类场应采用单人工复合衬层作为防渗层：人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求，采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能；粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
2.病死羊

本项目产生的病死羊、分娩物按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置填埋井填埋。填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

3.防疫医疗废物

羊只在医疗过程中产生的废弃医疗器具、药物包装袋及玻璃器皿等为医疗废物，收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间，由建设单位委托有资质单位处理。医疗废物暂存间均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s。

4、生活垃圾

生活垃圾主要为废塑料、报纸、食物残渣等，在场区内设垃圾收集箱进行收集后，清运至城镇生活垃圾填埋场处置。

5.2.3.3固体废物环境影响分析结论

根据以上的分析可知，本项目在采取有效的措施后，所有固废均能得到妥善处置或综合利用，因此本项目排放的固体废物基本不会对周围环境产生影响。

5.2.4 运营期声环境影响预测与分析

5.2.4.1 预测源强及内容

1、预测源强

该项目噪声源主要为羊叫声以及饲料加工运行设备噪声等。噪声声级范围为60-85dB（A）。本项目的噪声产生源强情况见下表。

表5.2-13              噪声产生源强一览表

	序号
	噪声源
	数量
	源强dB(A)
	治理措施
	排放强度dB(A)
	距离厂界最近距离（m）
	厂界贡献值dB(A)

	1
	羊舍
	鸣叫
	若干头(只)
	60-70
	墙壁设吸声材料、建筑隔声
	60
	10
	40

	2
	饲料加工
	饲料粉碎
	1
	80-85
	基础减振、建筑隔声
	60
	20
	42

	
	
	饲料搅拌
	2
	80-85
	基础减振、建筑隔声
	60
	20
	38

	3
	堆肥场
	翻抛机
	1
	60~70
	基础减振、建筑隔声
	60
	20
	33

	4
	水泵
	羊舍、生活区
	6
	80-85
	基础减振、建筑隔声
	70
	10
	40


2、预测内容

预测在拟采取的治理措施情况下，项目噪声源对厂界噪声的影响。

5.2.4.2 预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）声预测模式。

1、单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（1）计算：
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式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算：
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预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算：
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式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

[image: image46.wmf]D

Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）做近似计算：
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A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。

2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出：
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式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。

3、有限长线声源

[image: image50.wmf]8

)]

2

(

1

lg[

10

)

(

0

-

+

=

r

l

arctg

r

L

r

L

W

P

（6）

4、面声源的几何发散衰减

导则HJ/T2.4-2009垂直声源要求的简化算法为：
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r<a/π时，Adiv≈0;几乎不衰减

a/π<r<b/π时，距离加倍时Adiv≈3；类似线声源（Adiv≈10lg(r/r0)）

r>b/π时，距离加倍时Adiv≈6；类似点声源（Adiv≈20lg(r/r0)）

r<a/π时，Adiv≈0。

5、噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：
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式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

5.2.4.3 噪声预测结果与影响分析

根据本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，对项目运营后场界噪声进行预测计算，预测结果见下表。

表5.2-14       设备噪声预测结果             单位：dB（A）

	预测点位置
	昼间
	夜间

	
	贡献值
	背景值
	叠加值
	标准
	贡献值
	背景值
	叠加值
	标准

	东厂界
	41.6
	47
	48.1
	55
	40.3
	42
	44.2
	45

	西厂界
	41.2
	43
	45.2
	
	40.2
	40
	43.1
	

	南厂界
	40.4
	45
	49.3
	
	40.2
	40
	43.1
	

	北厂界
	44.7
	45
	47.9
	
	41.6
	41
	44.3
	


由表5.2-3的结果可知，本项目投产后，设备运行噪声对场界噪声的贡献值很小，厂界噪声贡献值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-symbol 151 \f "Times New Roman" \* MERGEFORMAT 2008）中2类区昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准限值要求。本项目对周边声环境影响较小。

5.2.5土壤环境影响分析 

5.2.5.1土壤环境影响预测 
项目土壤环境评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测，项目采用定性描述进行预测。 
项目对养殖场采取了分区防渗措施，羊舍、有机堆肥场、危险废物暂存间设置了相应的防渗措施，可以有效减小废水对土壤的污染影响。项目生产过程中产生的危险废物经集中收集后委托有资质的单位处理，项目厂区建有危险废物暂存间，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013修改单中的要求进行了防渗和封闭处理，在此处存放的危废采用袋装或桶装形式。

本项目羊只养殖过程产生的粪便定期清运制成有机肥料，外售至有机化肥厂进一步加工综合利用，最终施肥农田。畜禽粪便中含有大量的植物生长过程中的营养元素，合理地将粪便还田，不仅可以节约环保投资，而且增加了土壤的肥力，提高农产品的产量。养殖过程中，会产生大量的粪污，且有机物浓度较高，若粪污直接排入土壤，当有机物的排放浓度超过土壤本身的自净能力，将会造成严重的土壤污染，影响农作物的生长，还容易引起地下水污染。因此，先对粪污进行生化处理将其有机物的浓度、细菌总数降低到排放标准，再用于土壤灌溉和施肥。本项目养殖区粪便均采用高温堆肥发酵法将粪便制成有机肥后外卖，不直接肥田。土壤有机质是被广泛采用且研究较多的土壤肥力指标，经处理后的粪便作有机肥料施用于农田施肥后，可以有效提高土壤有机质含量，改善土壤的物理性状，改善土壤容重、孔隙度、田间持水量等物理性状。

类比同类工程，本项目在确保厂区各项预防措施得以落实并得到良好维护的前提下，项目生产在短期内不会对土壤造成明显的影响。

5.2.5.1土壤环境影响评价

项目场地建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤的影响较小。 

需注意的是在实际施工中，应注意防渗层、防渗措施等隐蔽工程的施工，同时应尽可能加大防渗层的厚度和降低其渗透系数，避免污染物经过长时间迁移而穿过防渗层从而污染地下水的可能。
5.2.5.3土壤评价自查表

表5.2-15      土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影像识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型(；两种兼有(
	

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地(；未利用地(
	

	
	占地规模
	（34.85）hm²
	

	
	敏感目标信息
	无
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他(
	

	
	全部污染物
	垂直渗入：COD、BOD5、氨氮
	

	
	特征因子
	垂直渗入：COD、BOD5、氨氮
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感(；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级(；二级(；三级(
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）(；b）(；c）(；d）(
	

	
	理化特性
	颜色、结构、之地、砂砾含量、其他异物
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层点数
	3
	0
	0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	0
	0
	0
	

	
	现状监测因子
	GB15618-2018规定的基本因子
	

	现状评价
	评价因子
	pH、铬、汞、砷、铅、镉、铜、镍、锌，共计9项
	

	
	评价标准
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）其他筛选值
	

	
	现状评价结论
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）其他筛选值
	

	影响预测
	预测因子
	—
	

	
	预测方法
	附录E (；附录F(；其他 (
	

	
	预测分析内容
	影响范围（）

影响程度（）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）(；c）(
不达标结论：a）(；b）(；c）(
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境治理现状保障(；源头控制(；过程防控措(；其他(
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	项目所在地土壤环境质量现状符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）其他筛选值，环境容量较大，采取防渗措施后，项目运营期对土壤的影响属于可接受范围，从土壤环境影响的角度，本项目可行。


5.2.6生态环境影响分析

5.2.6.1区域生态环境现状

本项目占地为设施农用地，区域内无珍稀濒危植物，植被以自然植被为主，目前可见的自然植被均为农田、草地、路边的杂草。

5.2.6.2生态环境影响评价

本项目生态环境影响评价等级为三级评价，采用类比分析法等预测分析工程对土地利用、植被、野生动植物等的影响。
①对植被的影响

项目建设直接清除了原有植被，对原有土地上植被的破坏是一个不可逆的过程，使其永久丧失生物生产能力，但项目拟建设100亩绿化用地，以种植牧草、灌木、及乔木为主，形成新的植被景观，较之项目原有植被，效率更高。

②对野生动物的影响分析

本项目所在区域内无珍稀濒危动物。运营期项目噪声源声级小，且该地区内野生动物种类极少，缺少大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。项目的运营不会造成该地区野生动物种类和数量的减少。

③对土地利用的影响分析

本项目建成后在整个运营期内土地性质发生改变，对土地利用的影响是永久性的，对所占用土地利用产生不可逆的影响。由于对这些土地的永久占用，将使其永久失去原有的生物生产功能和生态功能。但相对于项目所处地区来说，项目占用土地面积很小，且设置较大面积的绿化带，项目建成后对当地的土地利用影响是微乎其微，不会改变当地土地利用结构。
5.2.6.3生态影响评价自查表
表5.2-16      生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□； 自然保护区□； 自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他(

	
	影响方式
	工程占用(；施工活动干扰(；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种□ (                         )

生境□ (                         )

生物群落□ (                     )

生态系统□ (                     )

生物多样性□ (                   )

生态敏感区□ (                   )

自然景观□ (                     )

自然遗迹□ (                     )

其他( (土地利用、植被、野生动植物)

	评价等级
	一级□         二级□         三级(         

生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：(6.19) km2 ；水域面积：(1.01) km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集(；遥感调查(；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季(；秋季(；冬季□
丰水期(；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的

生态问题
	水土流失(；沙漠化(；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统□；生物多样性(；重要物种□；生态敏感区□；其他(

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性(；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统□；生物多样性(；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他(

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓□；生态修复(；生态补偿(；科研□；其他□

	
	生态监测

计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无(

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他(

	评价

结论
	生态影响
	可行(；不可行□

	注：   “□” 为勾选项 ，可 √ ；“(   )”  为内容填写项。


第6章  环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证

6.1.1施工期大气环境保护措施

施工期大气污染源主要为施工扬尘。

1、施工区扬尘防护措施

①施工场地设置在项目永久占地内，施工四周设置围挡；

②开挖、钻孔等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走；

④施工单位必须加强施工区域的管理。建筑材料的堆场以及混凝土搅拌应在施工区域内定点定位，不宜设在居住区的上风向；根据风速，采取相应的防尘措施，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用蓬布遮盖散料堆；

⑤合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘环境影响；

⑥挖掘土石方过程要遵守施工建筑规定及有关水土保持规定，尽力减轻植被破坏，减少扬尘，保护环境。

⑦项目中心区农田四界设置2m高防风抑尘网。

2、施工运输车辆扬尘防治措施分析

①施工前对现有进厂道路路面进行硬化，同时应限制车速，施工场地出口设水池，车辆驶出施工场地时经过水清洗后可清除车轮上所沾泥土，减少行驶产生的扬尘；

②加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出。土方等易起尘物料运输过程加盖苫布；水泥使用密封罐装运输车，装卸应有除尘装置，防止扬尘污染；化学物质的运输要防止泄漏；坚持文明装卸；

③材料运输路线要选择人流少的线路。

④严禁施工车辆途经、停靠项目中心区农田。

经上述措施处理后，施工期扬尘对厂区及周边环境影响较小。

6.1.2施工期水环境保护措施

施工期产生的废水主要为施工废水。为了防止建筑施工对周围地下水体产生的石油类污染，建设单位与施工单位密切配合，采取以下措施：

1、定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油废，对废油应妥善处置；

2、加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；

3、施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；

4、不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。

5、严禁施工废水排入项目中心区农田，农田周边挖排雨沟，严禁施工区域雨水径流进入中心区农田。

采取以上措施后，施工期废水对环境影响较小。

6.1.3施工期固体废弃物环境保护措施

施工期固体废物主要包括工程弃土、施工垃圾。全部按照执法局指定路线拉运至指定倾倒地点倾倒，为了降低施工期固体废弃物对环境产生的影响，项目拟采取下列措施：
1、根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生；

2、车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；

3、在工程竣工以后，及时将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。

4、划定建筑垃圾、弃土堆放位置，严禁建筑垃圾、弃土堆放于中心区域农田。

施工期固体废弃物全部妥善处置，对环境影响较小。

6.1.4施工期声环境环境保护措施

为了使场界噪声达标排放，环评要求采取以下措施：

1、对固定高噪声设备采取搭建临时隔声设施，并尽量设置在远离居民安放， 避免施工噪声扰民。

2、要求建设单位使用商品混凝土，不得在施工工地搅拌混凝土，混凝土需要连续浇注的必须办理夜间施工证。

3、合理安排施工计划，避免产生噪声大的设备同时开启；要选用较先进的， 噪声较小的施工设备，采取设置临时标准围挡，缩短一次开机时间、避免集中作业等减少噪声污染的必要防护措施，将施工噪声的影响减小到最低限度。

4、严禁在22时至次日6时之间进行各种施工作业，需连续施工作业的必须在开工前到环保行政主管部门办理夜间施工审批，施工前应提前3天对周围居民进行公示。加强施工管理，减少人为噪声产生。

5、尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

6、运输车辆经过附近居民住宅时要慢行减速，严格禁止进、出项目的所有运输车辆鸣喇叭，尽量压缩工区的车流量和行车密度，避免施工噪声影响附近居民休息。

根据5.1.4施工期间厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值。综上文所述，施工期施工设备采取措施可行。

6.1.5生态减缓措施

1、建设单位应在初步设计中应对项目永久占地内的土地进行利用，尽量不改变占地范围内土地的性质。设计和施工中加强土地节约意识及工程管理。

2、项目建设后期全场绿化，选择适宜当地气候的乔木、灌木等树种及草坪，通过全场绿化、植树种草措施予以补偿。

3、初步设计阶段应对场区地形测绘，根据全场建构筑物布局情况，对地形落差较大的坡面设计植草护坡，再通过绿化林的建设，进一步提高水土保持效果。

4、全场实施雨污分流，场区各固废贮存场不得露天设置，或加盖封闭或加防雨蓬，根据地形坡度情况合理设置排水，将雨水单独收集后排放。

5、本工程的水土保持的各项设施与措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用与防患。水土保持减缓措施如下：

①对开挖坡面、坡脚及临时弃土场、物料堆放场，应及时施以工程护坡，缩短裸土暴露时间。

②合理调配挖方段和填方段的作业时间，避免挖出的土方长期闲置暴露。

③施工单位应与气象部门保持密切联系，随时了解降雨时间、强度，尤其是大雨和暴雨，以便雨前做好防护措施。

④在不得已情况下在雨季施工，应采取随挖、随运、随铺、随压的方法，以便最大程度减少松散土的存在，并做好场地排水工作，保证排水沟畅通等。

6.2 运营期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1运营期大气污染防治对策及可行性分析

养殖场运营后产生的废气主要有饲料加工产生的粉尘，养殖区、粪便堆肥等产生的废气，为了减少废气对周围环境的影响，将采取如下措施。

6.2.1.1饲料加工粉尘

本项目饲料加工破碎过程中会产生粉尘，由于饲料加工原料秸秆及玉米等含水率65%以上，主要为青饲料，破碎工艺产生工艺粉尘较少，本项目饲料粉碎过程产生的粉尘通过粉碎机配备的布袋除尘器处理，饲料拌合粉尘投料口、出料口用水进行喷淋，通过以上措施可减少饲料加工粉尘的产生，场界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2中无组织排放监控浓度限值，因此是可行的。

6.2.1.2养殖区臭气

1、臭气来源

养殖场有味气体来源于多个方面，例如动物呼吸、饲料、动物粪便及粪污处理系统等，其中以羊粪便的味道为主，会挥发出氨、硫化氢、等恶臭物质。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，恶臭强度分级见表6.2.1。

表6.2.1               恶臭强度分级法

	强度
	指标

	0
	无味

	1
	勉强能感觉到气味

	2
	气味很弱但能分辨其性质

	3
	很容易感觉到气味

	4
	强烈的气味

	5
	无法忍受的极强气味


据初步统计，与养殖场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出七种主要与养殖场有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表6.2-2。

表6.2-2          恶臭物质浓度与臭气强度的关系        单位：mg/m³

	臭气浓度
	氨
	硫醇
	硫化氢
	甲基硫
	二甲硫
	三甲胺
	乙醛

	1
	0.1
	0.0001
	0.0005
	0.0001
	0.0003
	0.0001
	0.002

	2
	0.5
	0.0007
	0.006
	0.002
	0.003
	0.001
	0.01

	2.5
	1.0
	0.002
	0.02
	0.01
	0.009
	0.005
	0.05

	3
	2
	0.004
	0.06
	0.05
	0.03
	0.02
	0.1

	3.5
	5
	0.01
	0.2
	0.2
	0.1
	0.07
	0.5

	4
	10
	0.03
	0.7
	0.8
	0.3
	0.2
	1

	5
	40
	0.2
	8
	2
	3
	3
	10

	臭气特征
	刺激臭
	刺激臭
	蛋味
	刺激臭
	刺激臭
	臭鱼味
	刺激臭


在不采用任何措施的情况下，大型养殖场的恶臭气体氨的浓度一般在15-30mg/m³之间，H2S的浓度在1.0-8.0mg/m³之间。由表上表可知，其臭气浓度为4-5级，属于无法忍受的强烈臭味。

2、治理措施

养殖场控制恶臭气体的主要措施是从饲料喂饲着手，以减少恶臭气体的产生，同时针对羊舍、粪便等进行规范管理，并采用了相应的除臭措施，具体措施如下：

（1）改进饲料

饲料在消化过程中，未消化吸收的部分进入后段肠道，因微生物作用产生臭气，粪便被排出体外后，继续经微生物作用产生更多的臭气。提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量是减少恶臭来源的有效措施。据测定，日粮粗纤维每增加1%，蛋白质消化率就降低1.4%；减少日粮蛋白质2%，粪便排泄量可降低20%。因此科学的进行日粮设计，可以有效减少恶臭污染物的排放。养殖场采用完全混合日粮（TMR）饲喂技术，科学的进行日粮配比，TMR的配制是按照羊群的各个不同阶段对蛋白质、碳水化合物、粗纤维等的需求比例，以满足其实际需要为原则，从而不会因营养成分的富余而使羊群排泄的粪尿增加，同时也会使粪便中的氨有效降低，从源头减少恶臭的产生。

日粮中采用某些添加剂，除可以提高畜禽生产性能外，还可以控制恶臭。①酶制剂，加入饲料中可以提高营养利用率；②EM液，是由光合细菌、乳酸菌群、酵母菌群等多种微生物组成的，饲料中长期添加益生菌原液或益生菌原液发酵料，有益微生物在大肠中产生氨基酸、氧化酶及硫化物分解酶，将产生臭气的吲哚类化合物完全氧化，将硫化氢氧化成无臭无毒的物质，可使养殖臭气、氨气含量显著下降；③酸化剂，低pH值可以使羊群排泄的粪便中的氨处于非挥发性的NH4+状态，这样就减少了空气中的氨。

（2）使用除臭剂

为了减轻畜禽排泄物及其气味的危害，可以在饲料或垫料中添加一些除臭剂。

①丝兰属植物提取物。其防臭的机制，是能抑制脲酶的活性，使尿素不能分解成氨气和二氧化碳，而降低了畜舍空气中氨的浓度，起到除臭的作用。

②天然沸石为主的硅酸盐石。天然沸石的分子有很大的吸附表面和很多大小均一的空腔和通道，可选择地吸附胃肠中的细菌及 NH+4，H2S，CO2，SO2 等有毒物质。同时由于它的吸水作用，降低了畜禽舍内空气湿度和粪便水分，减少了氨气等有害气体的产生。

③腐植酸。将硝基腐植酸添加到羊饲料中(用量为饲料的 0.5%～1%)，可降低粪便中氮的排出率，从而减少了恶臭气体的发生量。

④松叶精制剂。该制剂可杀灭革兰阴性菌，并抑制革兰氏阳性菌的生长，特别是在夏季能防止水和饲料的腐败。将该制剂以 400 倍稀释，注入羊的饮用水，能降低羊粪尿的排泄量，并促进饲料的消化吸收。

⑤矿物质添加剂。将碳酸氢钠、硫酸亚铁和明矾制成粉状混合物，添加在饲料中， 可使羊粪便的含水量降低，如将其直接撒布或适当稀释喷雾于粪便，可使明矾与其他两种成分作用产生的碳酸气体与吲哚、粪臭类、氨等发生碱性反应而起到脱臭的效果。

（3）建设项目采用干清粪工艺，定期清理，减少了恶臭气体的无组织排放。

（4）加强舍内通风等管理措施也非常重要；同时在养殖区四周设置绿化带减小养殖区产生的恶臭对周围环境的影响

通过以上措施可减少养殖区的臭味产生，通过各牧场的实际运行，也的确取得了较好的效果，厂界污染物（NH3、H2S）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规 定的限值 要求；厂界臭 气浓度执行 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准限值。 

3、措施可行性分析

根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）“控制污染物排放许可制（以下称排污许可制）是依法规范企事业单位排污行为的基础性环境管理制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。”“将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据”。

本项目为畜禽养殖项目。根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）须按照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)进行排污许可证申报、管理。

本项目运营期大气环境保护措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)表7畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求。

表6.2-3      项目运营期大气环境保护措施可行技术对照表

	主要生产设施
	无组织排放控制要求
	本项目措施
	符合性分析

	养殖栏舍
	1、选用益生菌配方饲料；

2、及时清运粪污；

3、投加或喷洒除臭剂
	1、选用益生菌配方饲料；

2、粪污定期清理；

3、投加除臭剂；
	符合


因此本次评价提出的通过选用益生菌配方饲料、粪污定期清理、投加或喷洒除臭剂。

6.2.1.3堆肥场臭气

1、臭气来源及措施

本项目堆肥场的粪便贮存池的恶臭主要来自粪便产生的NH3、H2S等恶臭有害气体，首先是在饲喂过程中合理配制日粮，减少恶臭物质的产生，即从源头减少；堆肥采用好氧堆肥方式，并投加减少氨释放和保氮的复合发酵剂，可以有效减少氨气等臭气的排放；在堆肥的过程中要及时翻堆，以保证其具有足够的疏松性，可保证氧气的充足供应，避免厌氧过程产生的臭气。

2、措施可行性

本项目运营期大气环境保护措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)表7畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求。
表6.2-4      项目运营期大气环境保护措施可行技术对照表

	主要生产设施
	无组织排放控制要求
	本项目措施
	符合性分析

	固体粪污处理工程
	1、定期喷洒除臭剂；

2、及时清运固体粪污；

3、采用厌氧或好氧堆肥方式。
	1、定期喷洒除臭剂

2、及时清运固体粪污；

3、采用好氧堆肥方式堆肥，在堆肥的过程中要及时翻堆，以保证其具有足够的疏松性，可保证氧气的充足供应。
	符合


因此本次评价提出的通过选用定期喷洒除臭剂、及时清运固体粪污、采用好氧堆肥方式堆肥等臭气防治措施是可行的。

6.2.2运营期水环境污染防治对策及可行性分析

6.2.2.1废水处理措施

本项目羊尿产生量82.5m³/d（30112.5m³/a）。且羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集，且堆肥后全部用于周边农田；职工生活污水排放量1401.6m³/a（3.84m³/d），生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理。

6.2.2.2地下水污染防治措施

1、源头控制措施 

①禁止任何废水排入地下水中。

②本项目羊全部为圈养，堆肥场设置简易雨棚，有效防止雨水进入羊舍及堆肥场导致污粪外溢渗入地下水。

2、污染防治措施

根据各污染防治分区的防渗要求，结合施工过程中的可操作性和技术水平，可选用的典型防渗方案如下。具体设计时可根据场地实际的工程地质、水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质等，在满足防渗要求的前提下做必要的调整。项目生产作业区域按防腐防渗要求分重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区。

（1）参照标准

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关规范标准，将本项目厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、简单污染防渗区以及参照GB18597防渗区，具体见图6.2-1。

（2）防渗原则

危废库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置防渗，一般固废暂存库参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）设置防渗，还应该参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）的要求，并从严考虑。

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）的防渗要求主要是根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表7.4-3提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表6.2-5~表6.2-7进行相关等级的确定。

表6.2-5     污染控制难易程度分级参照表

	污染控制难易程度
	主要特征

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。


表6.2-6    天然包气带防污性能分级参照表

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	弱
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	强
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


表6.2-7    地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


③防渗分区和防渗等级

根据上述防渗原则，这对本项目厂区逐工程单元识别污染物类型、包气带防污性能、发生泄漏后污染物控制难易程度，然后确定各装置区的防渗分区和防渗等级见表6.2-8、表6.2-9。

表6.2-8    地下水污染防渗分区一览表

	项目组成
	污染源
	污染控制难易程度
	包气带防污性能
	污染物类型
	防渗分区

	主体工程
	现代化高标准圈舍
	羊舍
	易
	弱
	无废水
	一般防渗区



	
	高标准育肥圈舍
	羊舍
	易
	弱
	无废水
	一般防渗区

	辅助工程
	有机堆肥场
	堆肥场
	易
	弱
	无废水
	参照GB18599-2020Ⅱ类场设置防渗措施

	
	机修车间
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	一般防渗区

	
	危废暂存间
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	参照GB18597防渗区

	
	办公生活
	生活污水收集设施
	难
	弱
	其他类型
	一般防渗区

	
	消毒更衣室
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	一般防渗区

	
	门房
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	简单防渗区

	贮存工程
	青贮窖
	青贮窖
	易
	弱
	其他类型
	一般防渗区

	
	拌料棚
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	简单防渗区

	
	干草棚
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	简单防渗区

	
	精料库
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	简单防渗区

	
	库房
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	简单防渗区

	
	饲料加工车间
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	简单防渗区

	
	油罐区
	柴油储罐
	易
	弱
	持久性有机污染物
	重点防渗

	环保工程
	填埋井
	无废水产生
	易
	弱
	无废水
	参照GB18597防渗区


表6.2-9        防渗等级要求一览表

	防渗分区
	防渗等级

	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；

	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；

	简单防渗区
	一般地面硬化

	参照GB18599-2020Ⅱ类场设置防渗措施
	采用单人工复合衬层作为防渗层：人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求，采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能；粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力

	参照GB18597防渗区
	不同危废分区存放，各分区设置裙角，地坪和裙角防渗等级皆不低于2mm厚度的HDPE高密度聚乙烯防渗层，或其他防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s


场内进行硬化和分区防渗后，确保废水不会渗入到地下。
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图6.2-1       地下水污染防渗分区示意图
6.2.2.3污染监控

1、跟踪监测目的和原则

为了及时发现项目运营中出现的污染地下水环境的现象，防范地下水污染事故发生，保证周边现有开采井的供水安全，减缓对地下水环境的不利影响，并为制定和实施地下水污染治理修复方案提供基础资料，应建立地下水环境监测与管理体系，并与当地环保部门配合包括建立完善的地下水环境监测制度，做到及时发现污染、及时控制。具体如下：

⑴地下水水质监测原则

①重点污染防治区加密监测原则；

②以目标潜水含水层监测为主的原则；

③上、下游同步对比监测原则；

④水质检测项目参照《地下水质量标准》GB/T 14848-2017相关要求和潜在污染源特征污染因子确定。

2、跟踪监测孔布设

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020），结合项目特点和本区水文地质条件，本项目需要设置4个地下水水质长期监测井；监测井的相对位置及相关参数参见表6.2-10。项目在日常运营过程中应做好监测井的的运行维护，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成废液或者地面清洁废水倒灌或渗入井内而造成地下水污染。

表6.2-10        地下水污染跟踪监测井一览表

	点号
	位置
	功能
	井身结构

	J1
	厂区西北角
	上游对照井，监测上游天然背景浓度
	采用一径到底的成井方式，潜水含水层以上下入实管，潜水含水层下入花管。

	J2
	厂区内部
	污染监控井
	

	J3
	厂区西南
	污染监控井
	

	J4
	厂区东
	污染监控井
	


3、监测因子

监测因子主要为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、总硬度、铁、锰、铅、镉、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、溶解性总固体、总大肠菌群、菌落总数、pH、六价铬、耗氧量（CODMn）、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等。

4、监测频率与测试要求

对照井：每年枯水期采样一次，

污染监测井：每年枯水期、丰水期采样一次

6.2.3运营期固体废物污染防治对策及可行性分析

项目固体废物主要为羊粪、防疫废物、病死羊、职工生活垃圾。羊粪进入有机堆肥场堆肥后作为肥料用于周边农田。生活垃圾由环卫部门定时清运，病死羊按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行处置。填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
6.2.3.1羊粪处理措施分析

①羊粪处理、处置措施可行性
本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.1.1“新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺”的要求。符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号）中“①鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。”

②堆肥场可容纳性分析
根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南(试行)》（内环发【2014】83号）“一般情况下，粪便堆场可有效使用容积要求每头猪不低于0.05m³。”按照三只羊折算一头猪，每只羊不低于0.017m³，项目羊存栏50000只羊，经计算堆肥面积不得小于833.33m³，项目有机堆肥场总占地面积8320㎡，完全可容纳项目全部羊粪。

6.2.3.2危险废物处置措施分析

项目涉及的危险废物主要为防疫废物。属于《国家危险废物名录（2021年版）》“HW01医疗废物”中“840-001-01感染性废物”，收集于医疗废物包装袋中，暂存于60㎡危废暂存间，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求设置防渗措施，地面采用至少2mm厚HDPE或其他人工材料进行防渗处理，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s。

病死羊及分娩物按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行处置，执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
6.2.4噪声治理措施分析

为确保本项目建成运营后场界噪声稳定达标，建设单位拟采取以下噪声污染防治措施：

（1）采购设备时选用低噪声设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械震动和摩擦产生的噪声，防止共振；根据生产工艺和操作等特点，将泵等主要动力设备置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽；对较高噪声设备则采取基础减震措施，或加装消音器等。

（2）在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、 集中管理、远离办公生活区、养殖区、并加强厂区绿化，充分利用距离衰减和绿化带的吸收作用降噪，减少项目运营期对外环境的影响。

以上措施结合使用可获得一定的降噪效果，根据噪声环境影响预测评价表明，本项目对场界噪声影响较小，场界噪声均可达标排放。

因此，项目噪声污染防治措施可行

6.2.5土壤污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)的要求，土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施。

1、源头控制措施

本期工程土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施：

①企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。

②提高固废的综合利用率，减少固废的堆存量，避免露天堆放。若发生泄漏事故时，应马上将泄漏的污染物清理避免地面漫流，若漫流处已发生地面破损，应尽快将破损处的土壤挖除并找有资质单位处置，避免污染更深的土壤。

③若防渗层断裂发生垂直下渗，在修复破损的防渗层之前，应将垂直下渗污染的土壤挖除避免污染更深的土壤。

④加强对厂区设备的日常管理，减小“跑、冒、滴、漏”，减小下渗量；

2、过程防控措施分析

土壤污染过程防控措施是对影响源可能影响的过程采取防控和截断措施，在影响源已经产生的情况下仍可在中途阻断、削减从而得到有效控制。

根据项目所属行业特点及占地范围内的土壤特性，采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。针对项目主要涉及的土壤污染入渗影响，对设备底部采取相应的防渗措施，防止泄漏液体下渗，污染土壤、地下水环境。在污染物泄漏处置过程中，一旦发生防渗层的破损，发生泄漏物质与土壤环境的接触，应立即清理泄漏污染物，阻断污染物的继续下渗，同时可委托有资质单位，对已经污染的土壤在原位进行土壤修复，或将污染土壤移除进行异位修复。

6.2.6生态环境保护措施可行性论证

本项目绿化美化是一种重要的环保措施，包括种树、种草和花卉、景观等，绿化具有挡风、除尘、减噪、降低恶臭污染和美化环境等诸多功能，是改善厂址环境的主要途径之一。评价建议在场界周边种植乔木、灌木混合林带或规划种植水果类植物带；场内各区，如养殖区、办公区的四周，都应设置隔离林带；对于养殖区内的羊舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散；办公生活区种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木。

项目建成后，场址边缘地带种植适应当地的高大树种形成多层防护林带，厂区四周种植可以吸收恶臭气体的乔木。有机堆肥场四周种植可以吸收恶臭气体的灌木。

采取以上措施后，建设项目对区域生态环境影响很小。

6.3污染防治措施汇总

项目污染物排放达标情况列下表。

表6.3-1         项目污染物排放达标情况列表

	类别
	污染物
	污染物排放
	排放总量t/a
	标准限值

mg/m³
	执行标准
	达标分析

	
	
	排放浓度或最大落地浓度

mg/m³
	排放速率kg/h
	
	
	
	

	废气
	羊舍
	NH3
	0.00328
	0.17
	1.47
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准
	达标

	
	
	H2S
	0.000411
	0.03
	0.25
	0.06
	
	

	
	有机堆肥场
	NH3
	0.00377
	0.014
	0.12
	1.5
	
	

	
	饲料

加工
	TSP
	0.00098
	0.004
	0.0026
	1.0
	《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
	达标

	废水
	羊舍
	羊尿
	羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集
	不外排
	达标

	
	办公

生活
	生活污水
	生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	达标

	固废
	羊舍
	羊粪
	堆肥场堆肥外售
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6及《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB／T 36195-2018）表1固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求
	达标

	
	医疗废物
	收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间，由有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）
	达标

	
	正常死亡或非传染性疾病死亡的羊、胎盘、非常死亡羊只
	按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行处置。填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
	《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）
	达标

	
	生活垃圾
	分类收集定时清运
	清运至环卫部门指定地点
	达标


第7章 环境风险影响评价

7.1评价原则和工作程序

本次风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为减少项目环境风险防控提供科学依据。评价工作程序如下图7.2-1所示。
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图7.1-1        评价工作程序图
7.2风险调查

1、风险调查

本项目厂内的柴油储罐，项目运营期涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内重点关注的危险物质为柴油。污染单元有机堆肥厂的防渗设置出现破损，出现污水、粪污渗漏的情况。

2、风险潜势初判、评价等级

根据2.6.6风险评价等级判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ级。评价等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）“简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。”

7.3环境敏感目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D环境敏感程度（E）分级原则中要求调查5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数以及500m范围内人口总数。

项目选址于五原县套海镇锦旗村五社，周边以农田为主，5km范围内的环境敏感目标主要为村庄居住区，人口总数小于1万人；500m范围内人口小于500人。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D表D.6地下水功能敏感性分区，本项目不属于集中式饮用水水源准保护区及补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源水源地等地下水环境敏感目标，因此项目地下水环境属于不敏感区域。

7.4风险识别

1、物质风险识别

项目运营过程中涉及的危险物质理化性质见下表。

表7.1-1           柴油的理化性质和危险特性一览表

	第一部分  危险性概

	危险性类别：
	第3.3类高闪点 易燃液体
	燃爆危险：
	易燃

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	第二部分   理化特性

	外观及性状：
	稍有粘性的棕色液体。
	主要用途：
	用作柴油机的燃料等。

	闪点（℃）：
	45～55℃
	相对密度（水＝1）：
	0.87～0.9

	沸点（℃）：
	200～350℃
	爆炸上限％（V/V）：
	4.5

	自然点（℃）：
	257
	爆炸下限％（V/V）：
	1.5

	溶解性：
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

	第三部分   稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热

	禁配物：
	强氧化剂、卤素
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	第四部分   毒理学资料

	急性毒性：
	LD50       LC50 

	急性中毒：
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

	慢性中毒：
	柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

	刺激性：
	具有刺激作用

	最高容许浓度
	目前无标准


2、生产设施风险识别

①项目主要风险设施为柴油储存罐。在贮存过程中亦存在火灾、爆炸和泄漏的风险。

②羊养殖过程中，产生的粪污如果处理不当或者防渗层破裂，污染物渗入地下，对区域地下水环境造成污染隐患，具有一定的环境风险。
本工程存在的风险特征见表5.2-17。

表5.2-17              本项目风险特征

	场所
	危险介质
	风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的

环境敏感目标

	油罐区
	柴油
	火灾、爆炸、泄漏
	大气
	村庄、散户

	羊舍、有机堆肥场
	粪污
	泄漏
	地下水
	周围地下水


7.5环境风险分析
1、柴油泄漏引起的事故

本项目环境风险主要为泄漏引起的事故，柴油虽然属于易燃性物质，但燃点较高，且项目场内储存量较少，通常轻微的泄漏不会造成火灾事故，泄漏量较高时，才会遇火燃烧爆炸。
I柴油事故工况下（管道、储罐破裂）排放、泄漏，造成火灾、爆炸等。 

II柴油运输事故。如果遇到车辆本身的设备损坏或者与其他车辆发生碰撞事故，将会造成汽、柴油泄漏，存在火灾和爆炸的风险。
2、污粪泄漏引起的事故

羊养殖过程中，产生的粪污如果处理不当或者防渗层破裂，污染物渗入土壤及地下，对区域土壤、地下水环境造成污染。
7.6风险防范措施及应急措施

1、环境风险控制措施

（1）储罐风险防范措施

设备、管道设计按有关规定留有满足要求的安全系数，均按规范进行强度实验、严密性测试和防腐措施检验；

设置符合等级要求的消防设备和火灾防护系统。工程抗震设防烈度8度。采取符合要求的静电、雷击防护措施；

提高自动化水平，保证生产装置在优化和安全状态下进行操作；

按不同性质分别建立事故预防系统、监测和检验系统以及公共报警系统；

强调管理工作对预防事故的重要作用，平面布置设计、工艺设计和工艺参数检测等必须纳入预防事故工作中。厂内设急救室，配备必要的急救器具及药品；

从技术、工艺和管理三个方面入手，采取综合措施，预防意外泄漏事故；

提高操作管理水平，操作人员必须经过专业培训，考试合格后再上岗。并在在岗期间穿戴好相应的防护用品。使用负责人（含技术人员）熟练掌握工艺过程和设备性能，并能正确指挥事故处理。在锅炉房内配备抢修器材。严防操作事故发生，尤其是在开停车时，应严格遵守操作规程，避免事故发生。对有较大危险因素的重点部位进行必要的安全监督；

柴油在空气中的比例即使达到爆炸极度限，没有火源也不会发生爆炸。所以在存放汽、柴油的地方必须严禁烟火。

（2）粪污泄漏防范措施
污粪发生泄漏，会对厂区地下水造成污染。因此需采取以下防范措施： 

①对堆肥场、羊舍采取严格的防渗措施，防止发生泄漏事件发生； 

②厂区设立专门的安环部门及主管人员，制定相应的环保制度，对厂区环保设施进行专门的管理，防止发生泄漏等突发环境事件。 

(3)疾病事故风险防范措施

在生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止和消灭羊疾病，特别是传染病、代谢病，使羊更好地发挥生长性能，提高奶山羊的经济效益。 

1）疾病防疫措施 

①羊场应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒池和消毒室(内设紫外线灯等消毒设施)，消毒池内应常年保持 2％～4％氢氧化钠溶液等消毒药。 

②严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

③饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、羊的传染病者，应及时调离，以防传染。

④经常保持羊舍、羊体的清洁，羊舍还应保持平整、干燥、无固体污染物(如砖块、石头、废弃塑料袋等)。

⑤每年春、秋季各检查和整蹄一次，对患有肢蹄病的羊要及时治疗。蹄病高发季节，应每周用 5％硫酸铜溶液喷洒蹄部 2 次，以减少蹄病的发生，对蹄病高发羊群要关注整个羊群状况。

⑥定期检测各类饲料成分，经常检查、调整、平衡羊日粮的营养，特别是蹄病发生率达 15％以上时。

2）卫生风险防范措施

①设计中考虑羊场布局合理，采取分离的布置方法，按羊的不同饲养阶段设置羊舍，并按一定规模进行分区饲养。非生产人员不得随意进入生产区。生产区封闭隔离，工程设计和工艺流程符合动物防疫要求；生产区周围应有防护设施，进入生产区必须消毒。 

②建立正常的卫生防疫制度，按计划对羊舍进行清扫、消毒按计划对羊群实施免疫程序，建立免疫档案。 

③健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病，病死羊必须投入死羊填埋井，严格消毒现场，不得乱扔污染环境。 

④羊只饲养采用全进全出制度，为各阶段羊舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能有效控制和消灭场内已有病源。

3）病死羊的处理

①病死羊尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。 

②设置2座安全填埋井，填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。 

2、风险防范措施及应急预案

⑴严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，应立即向当地镇政府和上级有关部门报告，不得瞒报，漏报； 

⑵切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。 

⑶建设单位应制定事故应急计划，安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习，对工人进行安全卫生教育，并对周围地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 

⑷设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。 

⑸发生疫情时的紧急防制措施： 

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向当地卫生防疫部门报告疫情。

②迅速隔离病羊，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病羊痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。 

③对病羊及封锁区内的羊只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④参照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国 家突发重大动物疫情应急预案》执行。

7.7分析结论

在采取环评提出的环境风险设施和管理措施的前提下，环评分析认为项目环境风险可控，并在可接受的范围内。
表7.7-1       建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目

	地理坐标
	北纬40°52'30.11"北纬108°1'42.52"

	主要危险物质及分布
	柴油，储存于厂内储罐区

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	1、柴油泄漏引起的事故

本项目环境风险主要为泄漏引起的事故，柴油虽然属于易燃性物质，但燃点较高，且项目场内储存量较少，通常轻微的泄漏不会造成火灾事故，泄漏量较高时，才会遇火燃烧爆炸。

I柴油事故工况下（管道、储罐破裂）排放、泄漏，造成火灾、爆炸等。 

II柴油运输事故。如果遇到车辆本身的设备损坏或者与其他车辆发生碰撞事故，将会造成汽、柴油泄漏，存在火灾和爆炸的风险。
2、污粪泄漏引起的事故

羊养殖过程中，产生的粪污如果处理不当或者防渗层破裂，污染物渗入土壤及地下，对区域土壤、地下水环境造成污染。

	风险防范措施要求
	从技术、工艺和管理三个方面入手，采取综合措施，预防泄漏事故，详见7.6环境风险防范措施及应急要求


第8章 环境影响经济损益分析

8.1 环境保护投资

环境保护投资是指与治理、预防污染有关的工程投资费用之和，它既包括治理污染保护环境的设施费用，也包括为治理污染服务的费用。根据上述原则，该项目环保工程主要包括以下几个部分：废气治理工程、废水治理工程、固体废弃物厂内暂存设施、噪声污染防治工程、环境风险防范措施。项目总投资11800万元，环保投资363万元，占总投资的3.08%。

表8.1-1         环保投资一览表表

	类别
	项目内容
	投资（万元）

	废气治理工程
	施工期
	施工扬尘
	围挡、道路洒水原材料堆喷淋
	5

	
	运营期
	恶臭气体
	堆粪期间加入有益菌种和除臭剂设置绿化隔离带
	8

	
	
	饲料加工
	破碎工段布袋除尘、饲料喷水拌合
	10

	废水治理工程
	施工期
	施工废水、生活污水
	建设临时旱厕、沉淀池
	2

	
	运营期
	生产废水
	羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出
	5

	
	
	生活污水
	生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理
	2

	固废
	施工期
	施工垃圾、生活垃圾
	生活垃圾垃圾分类收集箱，施工垃圾按照执法部门指定方式拉运至指定地点
	2

	
	运营期
	羊舍羊粪
	羊舍采用机械清粪，定期清理后的粪便运至堆肥场堆肥
	30

	
	
	防疫废物
	收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间，定期由建设单位委托有资质单位处理
	10

	
	
	病死羊及分娩物
	按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行填埋。填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口
	10

	
	
	职工生活垃圾
	由环卫部门定期清运
	3

	噪声污染防治工程
	施工期
	各类施工机械噪声
	选用低噪声设备，采用厂房隔声，设减震垫、消音器等
	1

	
	运营期
	生产运行设备噪声
	采取减振、隔声、合理布局等降噪措施
	10

	分区防渗
	①重点防渗区

危废暂存间、填埋井：2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数不大于10-10cm/s。

柴油储罐防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区

羊舍、机修车间、生活污水收集设施、消毒更衣室、青贮窖防渗区要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

有机堆肥场防渗要求：采用单人工复合衬层作为防渗层：人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求，采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能；粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
③简单防渗区

门房、拌料棚、干草棚、精料库、库房、饲料加工车间等采用水泥硬化。
	250

	环境管理
	加强环境保护管理工作，建立健全各项环境管理制度，制定工作计划，提出管理要求；及时掌握生产运行情况，及时反馈、及时解决；配合环保部门做好环境监管工作。
	5

	其他
	监测费用
	5

	
	地下水监控井
	5

	合计
	363


8.2环境效益

本项目建成后，所产生的污染物将会对环境产生一定的影响，为此，项目采取了相应的环境保护措施，使工程对周围环境造成的影响降到最低。根据工程分析所确定的污染源，工程设计及建设过程中应按环境保护对策分析中所提要求完善环境保护治理措施。由于控制了气、水、固体废物、噪声等污染源，使环境得到了改善，带来了较好的经济效益和社会效益。

8.3经济效益

本项目总投资为11800万元，经过财务测算和分析，年净利润300万元，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为政府上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，本项目具有较好的经济效益。

8.4社会效益

1、对当地畜牧业发展的影响

本项目建设完成后，可带动周边农民玉米、秸秆等的消耗，对当地的经济和畜牧业发展起着极大的推动作用。

2、对当地种植业发展的影响

本项目建成后，将需要大量的饲料，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，提高种植经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。

3、对当地及周边居民的影响

随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。本项目通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，延长农业产业链条，实现产供销一体化，改善成项目群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。

4、对当地就业的影响

本项目建成后，将提供工作岗位，为解决当地就业问题也起到了一定的积极作用。

8.5 环境经济效益综合评述

本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量资金，经济效益较好。

拟建工程完成后，增强了企业的生存竞争能力，促进了当地经济发展并通过一系列的环境保护和生态恢复措施缓解了对区域的环境污染，增加了当地农牧民的经济收入，提高了公众的生活质量，维持了社会稳定，社会效益较好。

本项目在严格落实本报告提出的各项污染防治措施后，能够保证达标排放，有利于整个评价区内环境质量的改善，具有环境效益。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出，本项目的建设能够达到“三效益”的和谐统一发展，项目是可行的。

第9章 环境管理与监测计划

9.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）中的要求“（七）落实规模养殖场主体责任制度。畜禽规模养殖场要严格执行环境保护法、畜禽规模养殖污染防治条例、水污染防治行动计划、土壤污染防治行动计划等法律法规和规定，切实履行环境保护主体责任，建设污染防治配套设施并保持正常运行，或者委托第三方进行粪污处理，确保粪污资源化利用。畜禽养殖标准化示范场要带头落实，切实发挥示范带动作用”，本项目的建设方作为主体责任人，应全面贯彻和落实国家及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

9.1.1管理机构

企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制， 协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作统筹，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员四人，分别负责大气、水、固体废弃物、噪声污染物防治措施管理。

9.1.2环境管理机构职责

1、认真贯彻执行国家、自治区、市环保法规及行业环保规定，负责制定全厂近期、远期环保规划，按计划实施、落实环保要求，解决存在的环保问题。

2、制订整个厂区岗位环保制度，并检查制度的落实情况，制定环保工作年度计划，负责组织实施。

3、制定并负责实施环保设备的运行管理计划。

4、负责厂区环境保护的管理工作，监督、检查各车间环保设施的情况，建立完善的环保档案，掌握汇总各污染源污染物的排放情况及环境质量问题。

5、负责全公司的污染事故调查，随时做好应急准备，对于发生的事故，应及时处理并上报有关部门。

6、参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收，监督和检查环保设施的运行和维护。组织推广和实施先进的污染治理技术和管理经验。

7、对公司环保实行统一管理，并对厂区的环境质量进行全面负责。

8、协调公司后勤管理部门，对环保设施进行维修和保养，做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护，定期检查，以确保设备的正常运行。当治理设施发生故障时，生产设备应采取相应措施，以防止污染事故的发生。

9、定期对场区的环保工作进行考核，随时检查其工作情况，制定考核与奖惩的具体办法，将环保考核纳入生产考核的主要部分。

10、针对厂区一年内的环保设备运行情况和环境保护管理情况编制年报，并汇报上级部门。

9.1.3环境管理计划

1、定期进行环保安全检查，及时发现、解决环境问题；

2、对专兼职环境管理人员进行环保业务知识培训，并在公司全范围内进行环保知识宣传教育，树立全员环保意识；

3、定期组织员工对事故预案进行预练，提高员工应急处理事故能力，努力将环境风险降到最低；

4、组织召开环保工作例会，针对生产中存在的环保问题进行讨论，制定处理措施，并报上级主管；

5、制定环境监测计划；

6、对环境管理台账经常检查，检查重大环境因素整改计划的落实情况；

7、严格日常环保工作落实，保证达标排放。
9.2环境监测

9.2.1监测目的

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。

根据建设项目的工程影响分析认为，项目在运营过程中会引发一系列的环境问题：废气、废水、废渣等，这些都可能对当地环境造成影响，所以，运营期进行定期的监测是很有必要的。

9.2.2监测机构

环境监测是环保工作的重要组成部分，它是监督检查“三废”排放情况，正确评价环境质量和处理装置性能必不可少的手段。项目监测委托有相关资质的单位进行。
9.2.3监测计划

1、污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019），本项目在运营期需对生产中产生的废气、噪声等进行监测，污染源监测计划见表9.2-1。
  表9.2-1                污染源监测计划

	项目
	监测点位
	监测项目
	监测周期
	执行标准

	废气
	厂界上风向1个点位、下风向3个点位
	NH3、H2S、颗粒物、臭气浓度
	1次/年
	NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
	1次/年
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


2、环境质量监控计划
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）设置4口地下水监测井，每次监测浅层水。具体监测计划间表9.2-2
表9.2-2                环境质量监控计划

	项目
	监测点位
	监测项目
	监测周期
	执行标准

	地下水质量监测
	上游对照井（监测浅层水，水位＜20m）
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、总硬度、铁、锰、铅、镉、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、溶解性总固体、总大肠菌群、菌落总数、PH、六价铬、耗氧量（CODMn）、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮
	每年枯水期采样一次
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准

	
	厂区下游污染监控井及两侧各布设一口扩散井（监测浅层水，水位＜20m）
	
	每年枯水期、丰水期、采样一次
	


9.3排污口规范化管理

9.3.1排污口管理技术要求

废水排放口、固定噪声源和固体废物贮存必须按照国家和内蒙古自治区的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口(接管口)设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

⑴排污口管理

建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

⑵环境保护图形标志

在厂区的废水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表9.2-1，环境保护图形符号见表9.3-2。

表9.3-1        环境保护保护图形标志的形状及颜色表

	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表9.3-2        环境保护保护图形符号一览表

	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image55.jpg]



	[image: image56.jpg]



	废水排放口
	表示废水向水体排放

	2
	[image: image57.jpg]



	[image: image58.jpg]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	3
	/
	[image: image59.jpg]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	4
	[image: image60.jpg]



	[image: image61.jpg]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放


9.4排污许可管理

环境保护部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）。本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照上述要求做好排污许可制度的衔接工作。具体要求如下：

1、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。

2、明确分期实施后排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容，建设单位应据此分期申请排污许可证。

3、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

4、国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。

5、环境保护部负责统一建设建设项目环评审批信息申报系统，并与全国排污许可证管理信息平台充分衔接。建设单位在报批建设项目环境影响报告书（表）时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

根据《排污许可管理办法（试行）》，排污单位必须持证才能排污，无证不得排污。持证排污单位须在排污许可证规定的许可排放浓度和许可排放量的范围内排放污染物，并应开展自行监测、建立台账记录、编写执行报告，确保严格落实排污许可证相关要求。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令 部令 第45号），本工程属于“一、畜牧业03”中“1、牲畜饲养031”，实施年限为2019年，企业应按照畜禽养殖行业排污许可行业技术规范及时申领排污许可证。

9.5“三同时”竣工验收一览表

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和“三同时”管理制度，项目在试运行前，建设单位向环境保护主管部门提出竣工环境保护验收申请，项目“三同时”竣工验收一览表见表9.5-1。

表9.5-1         项目环境保护竣工验收一览表

	项目
	污染源
	治理措施
	主要污染物
	监测点位
	监测频次
	验收标准

	废气
	羊舍、堆肥场
	恶臭气体
	合理配比饲料，羊舍采用干清粪、粪污定期清理、加强羊舍通风，投加环境友好型除臭剂等；堆肥表面覆盖秸秆，堆粪期间加入有益菌种和除臭剂设置绿化隔离带
	NH3、H2S、臭气浓度
	厂界上风向1个点位、下风向3个点位
	4次/d，共监测2天
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准、臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求

	
	拌料棚、饲料加工车间
	加工粉尘
	破碎工段布袋除尘、饲料喷水拌合
	颗粒物
	
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	废水
	羊舍
	生产废水
	羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出
	羊尿
	—
	—
	不外排

	
	生活办公
	生活污水
	生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理
	COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油等
	—
	—
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	固废
	羊舍
	粪便
	羊舍采用机械清粪，定期清理后运至堆肥场堆肥
	羊粪
	肥料贮存池
	—
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6及相关规定

	
	
	防疫
	收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间，定期由建设单位委托有资质单位处理
	防疫废物
	危险废物暂存间
	—
	《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）

	
	
	病死羊、分娩物
	按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下在安全填埋井填埋。填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口
	病死羊
	—
	—
	《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

	
	办公生活
	职工
	由环卫部门定期清运
	生活垃圾
	—
	—
	妥善处理，无乱丢乱弃现象

	噪声
	厂区内
	各类机械
	隔声、降噪、高噪声设备安装在室内
	等效连续A声级
	厂界四周
	昼夜各2次，共监测2天
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	地下水
	分区防渗
	①重点防渗区

危废暂存间、填埋井防渗要求：2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数不大于10-10cm/s。

柴油储罐防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区

羊舍、机修车间、生活污水收集设施、消毒更衣室、青贮窖防渗区要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

有机堆肥场防渗要求：采用单人工复合衬层作为防渗层：人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求，采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能；粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
③简单防渗区

门房、拌料棚、干草棚、精料库、库房、饲料加工车间等采用水泥硬化。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场设置防渗措施

	环境风险
	定期检查检修生产设备、专人负责环境保护工作，加强安全管理，制定突发环境事件应急预案
	现场查看


第10章 环境影响评价结论

10.1项目概况

项目名称：内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目

项目建设单位：内蒙古春园满循环农业科技有限公司

项目建设地点：巴彦淖尔市五原县套海镇锦旗村五社

建设规模：年存栏基础母羊5万只，年出栏肉乳兼用优质绵羊15万只。

建设内容：现代化高标准圈舍70栋、高标准育肥圈舍11栋、青贮窖(池)4个、库房2栋、拌料棚1栋、有机堆肥场2栋等及其他附属设施。

占地面积：348467.14㎡。

项目投资：1.18亿元，资金来源为企业自筹，其中环保投资为363万元，占总投资比例为3.08%

10.2产业政策、规划及总平布置评价结论

项目建设属于《产业结构调整指导目录2019年本）》鼓励类、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，项目建设符合产业政策要求。

项目厂区范围内无基本农田，无水源地等保护目标。依照《畜禽养殖业污染防治措施技术规范》（HJ/T81-2001），本项目产生的污染物经治理后，对周围环境影响较小，能够满足当地的环境容量要求。因此，从环境角度来讲，本项目的选址选择是可行的。

10.3环境质量现状评价结论

环境空气

五原县基本污染物的数据均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。TSP低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求；H2S、NH3浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。项目所处区域为环境空气质量达标区。
地下水

赵八壕村水井中溶解性总固体、总硬度、钠、氯化物、硫酸盐存在超标现象，其他各水井监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值；厂区水井中溶解性总固体、总硬度、钠、锰、硫酸盐存在超标现象，其他各水井监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值；厂区北侧水井中溶解性总固体、总硬度、钠、锰、硫酸盐、锰存在超标现象，其他各水井监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。溶解性总固体、总硬度、钠、锰、硫酸盐、锰超标原因与项目所在地地质条件有关。

声环境

项目厂界四周监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类声环境功能区限值要求。

土壤环境

项目区各监测点位监测项目浓度值均符合《土壤环境之间 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618—2018)筛选值。
10.4污染防治措施及环境影响评价结论

1、废气

项目运营期间大气污染源源强为羊舍、堆肥场产生的恶臭气体，饲料配料产生的粉尘。
本项目羊舍恶臭气体通过选用益生菌配方饲料、粪污定期清理、向舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发、设置绿化带，堆肥场采用定期喷洒除臭剂、及时清运固体粪污、采用好氧堆肥方式堆肥等，恶臭气体排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准；饲料加工过程经集气罩收集后由布袋除尘器除尘后排放，粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

2、废水

项目运营期废水主要为羊尿、职工生活污水。

且羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集。职工生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理。

3、固废

羊舍采用机械清粪，清至有机堆肥场堆肥后外售至有机肥厂，堆肥符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6及《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB／T 36195-2018）表1固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求；防疫废物收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废物暂存间，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单贮存定期由有资质单位处理；病死羊及分娩物按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行处置，执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）。填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入羊尸体后，应覆盖一层厚度12cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口；职工生活垃圾由环卫部门定期清运。
4、噪声

项目噪声采取减振、隔声、合理布局等降噪措施后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

10.5环境风险分析结论

本项目涉及的危险化学品主要为柴油储罐中柴油，属于可燃气体，不属于重大危险源，最大可信事故为柴油储存罐泄潮引起火灾爆炸事故、储存罐泄漏事故，对堆肥场、羊舍采取严格的防渗措施，防止发生泄漏事件发生。项目事故发生几率较小，采取本次风险防范措施及应急措施后对周围环境影响较小。
10.6环保投资及效益结论

为有效削减项目大气污染物、水污染物、固体废物的排放，采取本报告提出的环境保护措施与对策，环境保护投资为363万元，占总投资11800万元的3.08%。根据分析项目环保设施运行后将产生较好的经济效益，说明该项目不但能保证环保设施的正常运行，而且具有一定的经济效益，该工程从社会效益、经济效益和环境效益上分析是合理可行的。
10.7污染物总量控制

项目无SO2、NOX排放；废水主要为养殖废水及职工生活污水，生活污水经化粪池处理后定期委托套海政政府采用罐车清运处理，羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集。
10.8公众参与结论

接受委托后，建设单位于2022年2月22日在环境影响信息公示平台公示了内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目环境影响报告书的首次公示。本项目征求意见稿形成后于2022年5月30日～2022年6月13日在五原县政府网站上进行了第二次公示。并明确公众反馈意见的方式和途径；本项目于2022年6月10日、2022年12月13日在《巴彦淖尔日报》进行了环评信息公告。建设单位于五原县套海镇进行张贴公示，公示时间为2022年5月30日至2022年6月13日，共10个工作日。

在本项目公众参与征求意见期间，建设单位、评价单位均未收到公众的反馈意见。

10.9评价总结论

1、项目建设属于《产业结构调整指导目录2019年本）》鼓励类、符合相关法律法规。项目产生的污染物经治理后，对周围环境影响较小，能够满足当地的环境容量要求。项目符合相关产业政策选址合理；
2、本项目的废气、废水污染物、噪声均为达标排放，固体废物也得到了妥善处置；
3、本项目的废气、废水、固废、噪声不会使区域内的环境功能产生变化，其对周围环境产生的影响在可接受的范围内；
综上所述，本项目符合国家和地方的相关产业政策；污染物可做到达标排放；满足总量控制的要求；本项目对区域产生的影响在可接受的范围内，不会改变区域内的环境功能。

因此，本项目的建设从环境保护角度讲是可行的。

10.10建议与要求

本报告仅针对本项目所涉及的羊养殖生产工艺及生产规模，如出现增加产品种类、扩大生产规模、改变生产工艺、污染防治措施发生变化等情况，均应及时向有关部门申报，并按规定进行环境影响评价。

严格落实“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营。办理排污许可证，且验收通过后投入正常生产。

3、加强企业环境管理，建立专职的环境保护部门，落实各项环境管理要求和监测计划。

4、将环境风险事故应急预案到相关环保主管部门进行备案，定期组织相关人员进行培训和演练。

5、建立健全的环境保护制度，确保污染治理设施的正常运转，确保达标排放。

6、对固体废物分类登记，按相应要求严格存放管理。危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）要求，严格执行危险废物转移联单制度。

7、饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、羊的传染病者，应及时调离，以防传染。
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