
关于《五原县向兴报废汽车回收拆解有限责任公司年回收拆解10000辆报废汽车建设项目

环境影响报告表》的批复

五原县向兴报废汽车回收拆解有限责任公司：

你公司报送的《五原县向兴报废汽车回收拆解有限责任公司年回收拆解10000辆报废汽车建设项目环境影响表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县隆兴昌镇311省道北侧五星村新建年回收拆解10000辆报废汽车建设项目，项目总占地面积6000m2，建设有拆解车间、报废汽车堆放区、一般固废堆放场、危废暂存间等主体工程及相关附属设施，并购置相应生产设备等，年回收、拆解报废大小型机动车10000辆。项目总投资1200万元，其中环保投资19.6万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为拆解过程中产生的废油液挥发废气（以非甲烷总烃计）、拆解粉尘、安全气囊引爆粉尘。厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）无组织排放限值。拆解及切割作业置于全封闭拆解车间内，并采用移动式除尘器进行收集处理，安全气囊引爆置于全封闭拆解车间并设置独立安全气囊引爆隔间，拆解粉尘、安全气囊引爆粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

2.本项目运营期废水主要为生活污水、初期雨水。生活污水排入厂区化粪池后定期清掏拉运,初期雨水通过雨水沟汇入初期雨水收集池进行隔油及沉淀处理后，表层浮油收集至危废暂存间，下层污水清运至污水处理厂。

3.本项目运营期噪声主要为各类拆解设备产生的噪声、安全气囊引爆噪声、厂区工作车辆噪声等，通过车辆入场后禁止鸣笛、选用低噪声设备、隔声、减震等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准。
4.本项目运营期固废主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废主要有废钢铁、废铝、废铜、废塑料、废玻璃等，均外售给相关企业作为原料进行再生利用，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）要求。危险废物主要有废铅酸蓄电池、废液化气罐、废尾气净化器、废油、废制冷剂、废滤清器等，满足《危险废物贮存污染控制标准》及《危险废物转移管理办法》要求，委托资质单位处置。生活垃圾厂区收集后委托乡镇环卫部门统一清运。

5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理，对危废暂存间参照GB18597防渗区（各分区设置裙角，地坪和裙角采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数1×≤10-10cm/s，拆解车间、初期雨水收集池、报废汽车堆放区、半成品堆放区采取一般防渗（渗透系数1×≤10-7cm/s），对办公室采用简单防渗（一般地面硬化）。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队五原县大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局
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