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3万吨废旧地膜生活PP综合利用农业清洁生产项目       
建设单位（盖章）：五原县金丝路再生资源开发有限公司
编制日期：          2023年8月               
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五原县金丝路再生资源开发有限公司新建年产3万吨废旧地膜生活PP综合利用农业清洁生产项目

	项目代码
	2208-150821-04-01-726020

	建设单位联系人
	耿二毛
	联系方式
	15334991181

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路16号

	地理坐标
	东经：108°14′39.877″，北纬：41°7′12.409″

	国民经济

行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42--85.非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，均不含分拣、破碎的）--含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）

 eq \o\ac(□)改建

 eq \o\ac(□)扩建

 eq \o\ac(□)技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目

 eq \o\ac(□)不予批准后再次申报项目

 eq \o\ac(□)超五年重新审核项目

 eq \o\ac(□)重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	五原县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2208-150821-04-01-726020

	总投资（万元）
	1500.00
	环保投资（万元）
	40.00

	环保投资占比（%）
	2.67
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□)否

 eq \o\ac(□,√)是：已建成，处罚证明见附件15
	用地（用海）面积（m2）
	14235.65

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目为废旧塑料资源综合利用项目，以废旧塑料为主要原料生产再生塑料颗粒，根据2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。同时，项目于2022年8月取得了五原县发展和改革委员会出具的《建设项目备案告知书》（2208-150821-04-01-726020）。因此，项目的建设符合国家产业政策要求。
2、建设项目选址合理性

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路16号，项目区用地性质为建设用地（用地文件见附件3）。项目东南侧为煤炭公司，东侧为富源热力，西南侧为美林路。项目选址不位于各级自然保护区、水源地保护区和草原保护核心区范围内，不在五原县生态红线范围内，项目周边无风景名胜区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素，选址合理。

本项目运营期废气经处理后，均达标排放；生产废水循环约15天后排入污水管网，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，委托环卫部门清运，最终进入污水处理厂；厂界噪声预测值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。综上，从环保角度，项目选址合理。

3、与“三线一单”符合性分析 

（1）生态保护红线

根据《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，巴彦淖尔市生态空间呈现“一核、四带、四区、多点”的生态安全格局。“一核”指保护乌梁素海生态核心；“四带”指黄河生态防护带、阴山南麓山前带、边境生态防护带和乌兰布和沙漠东缘生态防护带；“四区”指北部乌拉特草原生态保育区、中部阴山山地生态功能区、南部河套平原城镇和农牧业协调发展区、西部乌兰布和沙漠化控制区；“多点”指生态林区、自然保护区、森林公园、海子等构成的自然保护地体系。
本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路16号，属于五原县城区边缘，经调查，评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，不在上述“一核、四带、四区、多点”的生态安全格局范围内，对照“巴彦淖尔市生态保护红线分布图”，本项目所在位置不在生态保护红线范围内。

（2）环境质量底线

根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2022年）》，本项目所在地巴彦淖尔市五原县2022年大气环境6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断五原县为达标区；根据特征因子监测数据可知，项目所在区域TSP的质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，非甲烷总烃满足满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值（DB13/1577-2012）中二级标准限值要求。

本项目正常运营过程中产生的废气经采取相应的治理措施后可以达标排放，噪声经采取相应的治理措施后可以达标排放，生活废水排入防渗化粪池，定期清掏，最终进入污水处理厂，固废均妥善处置，对周围环境影响较小。

因此，本项目实施后对项目所在地的环境质量影响较小，项目所在地环境质量可维持现有水平，本项目符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目不属于高能耗、高污染、资源性项目，用水来源为厂区自备水井，已取得中华人民共和国取水证，主要用水环节为职工生活用水、原料清洗用水和造粒冷却用水，项目通过采取原料清洗水循环使用15天后排放，造粒冷却用水循环使用等节水措施提高水资源利用效率，严格按照取水许可证要求取水。项目用电由市政供电电网接入，采用电阻较小、损耗低的生产设备，供、配电设备采用节能型产品，有效的减少电能损耗。本项目运行中水、电等资源消耗量相对区域资源总量较少，符合资源利用上线不能突破的原则。

（4）生态环境准入清单

根据巴彦淖尔市环境管控单元图，本项目位于五原县城镇空间控制单元，环境管控单元编码ZH15082120003，属于重点管控单元，本项目建设与管控单元管控要求符合性分析如下。
表1-1  巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

总体要求

1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。

2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。

4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。

5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。

6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。

7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。

8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

1、本项目为废旧资源回收项目，项目厂区位于五原县美林路16号，厂区不在化工园区内，同时也不涉及新化工园区的布局。根据《废塑料综合利用行业规范条件》要求，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域允许建设塑料再生类企业。同时，经五原县人民政府同意，取得用地手续（附件5）。

2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。

3、根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2022年）》，本项目所在地巴彦淖尔市五原县为达标区；各污染物排放量较小，并且在采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。

4、本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路16号，用地性质为建设用地，符合五原县土地利用总体规划。

5、本项目不属于矿山企业。

6、本项目为废旧资源回收项目，符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。本项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。

7、本项目为废旧资源回收项目，不属于畜禽养殖业。

8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。

符合

表1-2  巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析表

环境管控单元编码

环境管控单元名称
管控单元类别
生态保护重点

环境管控要求

本项目情况

符合性

ZH15082120003 
五原县城镇空间 
重点管 
控单元
大气环境受体 
敏感重点管控 
区、生态用水 
补给 
区、土地资源 
重点管控区 
空间布局约束

1、严禁新建、扩建重污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。 
2、推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内污染严重企业，由本地区人民政府制定计划，限期完 成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。 
3、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，严禁地下水超采区新建高耗水、高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。 
4、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动。 
5、严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。 
6、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽 应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养 殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有 效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。 
本项目属于新建项目，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路16号，不属于高耗水、高污染项目；项目用地性质为建设用地，不侵占永久基本农田。

本项目为废旧资源回收类项目，不属于新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目。

符合

污染 
物排 
放管 
控
1、深入推进扬尘污染综合防治。加快城镇污水处理设施及配套管网建设与改造。加强机动车辆环保管理。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。 
2、进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设 备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 
3、所有新建城镇污水处理设施要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准。 
4、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 
项目原料采用湿式破碎，粉尘量较小；项目不新建燃煤锅炉，冬季采用空气源热力泵；生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，委托环卫部门清运，最终进入污水处理厂；项目产生的固废妥善处置，不随意外排。
环境 
风险 
防控 
执行全市总体准入要求中关于环境风险防控的准入要求。 
项目执行全市总体准入要求中关于环境风险防控的准入要求。 
符合

资源 
利用 
效率 
要求
1、禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。 
2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。 
项目为废旧资源回收项目，不涉及农作物秸秆等生物质及其他废弃物不涉及露天焚烧，不属于高耗水的工业项目，用水来源为厂区自备水井，已取得中华人民共和国取水证，主要用水环节为职工生活用水、原料清洗用水和造粒冷却用水，项目通过采取原料清洗水循环使用15天后排放，造粒冷却用水循环使用等节水措施提高水资源利用效率，严格按照取水许可证要求取水。
符合

根据巴彦淖尔市生态环境局2021年11月29日发布的《巴彦淖尔市生态环境准入清单》（巴环函[2021]61号），本项目位于五原县城镇空间，环境管控单元编码ZH15082120003 ，属于重点管控单元，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控；运行过程产生的污染物经相应的治理措施处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。
因此，本项目符合三线一单管控要求。

4、与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

本项目原料采用回收的废旧塑料（包括废旧农膜6500吨、棚膜800吨、生活PP23000吨），年产塑料颗粒30000吨。项目与《废塑料综合利用行业规范条件》要求符合性分析见下表。

表1-3   与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析表

序号

类别

要求

本项目情况

符合性

1

企业的设立与布局

废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。
本项目采用回收废旧塑料通过破碎、熔融、挤出生产塑料颗粒，属于塑料再生造粒类企业。
符合

废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。
本项目废塑料包括旧农膜、棚膜、生活PP（编织袋、塑料布），不涉及塑料类危险废物和特种工程塑料。

符合

新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。

符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。符合规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。

符合

在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。
本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路16号，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。
符合

2

生产经营规模

PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。
本项目不属于PET再生瓶片类企业。
符合

废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。
本项目属于废塑料回收造粒企业，年回收处理废塑料30300吨（包括废旧农膜6500吨、棚膜800吨、生活PP23000吨），满足新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨的要求
符合

塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。
本项目属于新建，年处理废塑料30300吨＞5000吨，符合要求。
符合

企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。
建设有分拣场、原料库、生产车间、成品库，满足生产需求。

符合

3

资源综合利用及能耗

企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。
回收的废塑料全部利用，不涉及倾倒、焚烧与填埋
符合

塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。
总用电量为26万千瓦时，年产30000吨塑料颗粒，折合8.67千瓦时/吨废塑料，耗电量符合要求
符合

PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。
总用水量1752t/a，年产30000吨塑料颗粒，用水量满足塑料再生造粒类企业要求

符合

其他生产单耗需满足国家相关标准。
其他生产单耗满足国家相关标准要求
符合

4

工艺与设备

新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。
1.PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。
2.废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。
3.塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。

4.鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。
属于新建塑料再生造粒类企业，设有强制排气系统，通过集气罩、活性炭吸附装置、UV光解等离子设备集中处理废气；过滤装置的废弃过滤网由厂家更换回收
符合

5

环境保护

废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。
按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件、环境风险应急预案、竣工环境保护验收，设置“三同时”制度。
符合

企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。
各生产场地设立独立区域，建有围墙，地面硬化处理。

符合

企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。
项目区设有分拣场，用于原料分拣，贮存场所均设于厂房内，设有雨污分流系统。

符合

企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。
本项目收集的废塑料中杂物主要为泥沙、树枝、杂草，交由环卫部门处置

符合

企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。
生产废水为清洗废水，主要污染物为泥沙等悬浮物，经三级沉淀池处理后循环利用，循环利用约15天后排入污水管网；污泥主要为泥沙、树枝、杂草，委托环卫部门处置；不涉及盐卤分选工艺。
符合

再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。
本项目原料采用湿式破碎工艺，无粉尘产生；厂内运输粉尘经道路硬化、洒水抑尘措施控制，粉尘产生量忽略不计；挤出废气集气罩、活性炭吸附装置、UV光解等离子设备集中处理，最终达标排放
符合

对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。
通过合理布局、选择低噪声设备、建筑隔声等措施控制，经预测东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准限值要求；西厂界满足4类区标准限值要求。
符合

 


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

（1）项目名称：五原县金丝路再生资源开发有限公司新建年产3万吨废旧地膜生活PP综合利用农业清洁生产项目。

（2）建设性质：新建。

（3）建设单位：五原县金丝路再生资源开发有限公司。

（4）建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路16号，项目厂址中心坐标为东经：108°14′39.87714″，北纬：41°7′12.40950″，地理位置图见附图1。

（5）用地情况：项目总占地为14235.65m2，用地性质为建设用地。
（5）项目投资：总投资1500万元，其中环保投资为40万元，占总投资的2.67%。

（6）项目四邻关系：项目东南侧为煤炭公司，东侧为富源热力，西南侧为美林路。项目厂区四临关系图见附图2。

（7）主要建设内容：厂区建设4条废旧塑料造粒生产线。项目建成后年产塑料颗粒30000吨，原料采用回收的废旧塑料（包括废旧农膜6500吨、棚膜800吨、生活PP23000吨）；主要建设造粒车间、成品库、原料库、沉淀池和一般固废暂存间等配套辅助设施及环保设施。
项目组成一览表见表2-1。

表2-1   项目组成一览表

工程类别

项目名称

建设内容

备注

主体工程

造粒车间
厂区中部新建1座生产车间，单层钢结构，占地面积均为1000m2；内部设置4条生产线，年产再生颗粒30000吨。车间内主要设备为破碎机2台，清洗绞龙4台，清洗池1座，提料机2台，上料机4台，造粒机4台，切粒机4台。
已建
储运工程

原料库
建设原料库2座，共计1500m2，均位于生产车间北侧，混凝土地面，主要用于存放回收的废旧塑料。
已建
分拣场
位于项目区西侧，建设封闭车间，占地面积为4000m2，主要用于临时存放回收的废旧塑料。
已建
辅助工程

沉淀池
建设1座沉淀池（即三级沉淀池），位于生产车间东侧，占地面积75m2，建设容积为120m3，材质为混凝土，主要用于回收后的塑料破碎后清洗，清洗用水循环使用。
已建
冷却循环水池

废旧塑料造粒生产工序每条生产线设循环水池一座（共4座），位于生产车间内，地面建筑，每座容积为7.2m3（共计28.8m3）。材质为混凝土，主要用来存放装置设备冷却所需的冷却水，起循环、冷却和储存作用。
已建
一般固废暂存间

新建1座一般废物暂存间，占地面积100m2，用于暂存一般工业固体废物，按照《《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，地面采用20cm厚混硬土硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s
新建

危废暂存间

新建1座占地面积为20m2的危废暂存间，用于暂存危险废物，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，贮存间内不同贮存分区之间采取隔墙隔离，地面采用2mm厚高密度HDPE膜+20cm厚防渗混硬土防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s
新建

办公区
位于厂区西侧，总建筑面积为100m2，砖混结构，用于员工办公。
利旧
公用工程

供水

生产、生活用水均由场区内原有自备井供给，水质良好，水量可以满足项目用水需求。

已建
排水

本项目生活污水排入化粪池，定期清运，最终进入污水处理厂；生产废水沉淀后循环使用，循环15天后上清液排入市政污水管网，沉淀池底泥委托环卫部门处置。
已建
供电

用电由市政供电电网引接。

已建
供暖

冬季办公区采暖采用空气源热力泵进行供暖；生产区不需要供暖。

已建
环保工程

废水处理

生产废水循环使用，不外排。生产废水包括清洗废水、冷却废水，废水经三级沉淀处理后，循环使用，循环约15天后排入市政污水管网；冷却废水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。

生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，委托环卫部门清运，最终进入污水处理厂。
已建
废气

处理

原料造粒工序破碎采用湿式破碎，无颗粒物产生。

废旧塑料熔融挤塑造粒工序生产线共设置4套集气罩，分别位于每条生产线挤出工序上方，收集后的废气统一经1台"活性炭吸附+UV光解等离子净化器”进行处理后，经排气筒达标排放（15m高排气筒1根，直径0.6m，集气罩效率90%，废气处理效率为90%，设计排风量为10000m3/h）；

厂区内车辆扬尘通过减速慢行，道路洒水抑尘等措施进行控制。

已建
噪声

治理

本项目噪声源主要有造粒机、清洗机、热熔机、挤出机、风机等。主要噪声防治措施为合理布局、选择低噪声设备、建筑隔声等措施。
已建
固废

处置

本项目运行期间产生的固体废物主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要包括分拣废物、沉淀池污泥及生活垃圾，集中收集后一并交由环卫部门处理；废活性炭和废UV灯管分类收集储存在吨袋内，袋口密封处理暂存于危险废物暂存间，最终交由有资质单位处置。
已建
地下水防治措施

危险废物暂存间为重点防渗区，采取重点防渗措施，采用2mm厚高密度HDPE膜+20cm厚防渗混硬土防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；沉淀池、防渗化粪池、一般固废暂存间为一般防渗区，采取一般防渗措施，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的要求；生产车间、库房、办公区为简单防渗区，采取地面硬化措施。
已建
2、项目主要设备

项目的主要设备表见表2-2。

表2-2  项目设备一览表

序号
设备名称
型号
单位
数量
备注
造粒生产线
条
4
造粒车间
1
破碎机带绞龙
TL500-1200
台
2
2
清洗绞龙

每台破碎机带两台绞龙
台

4

3
初次清洗池
（容积12×2×1.5m）水量70%
个
1
4
二次清洗池
（容积12×1.25×1.25m）水量70%
个
1
5
提料机
FT-80-250C 

台
2
6
上料机
/
台

4
7
移动料仓
6m×3m×1.8m
台
2
8
变频热熔器
/
台
8
9
鼓风机
台
4

10
造粒机
FG-180-2 

台
4
11
切粒机
/
台
4
12
料筒
500kg
个
4
13
冷却池
6m×40cm×30cm
个

4

3、劳动定员及工作制度

本项目工作人员数量为20人，工作制度实行24小时工作制，三班两倒，全年工作时间为300天。

4、生产规模方案
（1）产品产量
表2-3   产品方案表 

序号
产品名称
单位
产量
备注
1
再生塑料颗粒
吨/年
30000
外售

（2）产品指标

表2-4 再生塑料颗粒质量标准一览表

名称

标准

外观

颗粒状：一级色发白，二级色棕，三级色杂

质量

无杂，光滑，横面分子结构紧密

直径

0.55mm

长度

2.5mm ，3mm

包装要求

无损编织袋

水份

0.2%，0.5%

5、原辅材料消耗及物料平衡

表2-5   原材料消耗一览表

序号

项目

年耗量

存储方式

来源

1

废旧农膜
6500t/a

原料库分区、分类储存
由五原县及周边地区各收购网点收购后集中运送

到厂

2
棚膜
800t/a
3
生活PP（主要为编织袋、塑料布等）
23000t/a
PP（聚丙烯）：塑料的一种，具有良好的耐热性,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的PP的熔点为160-175℃，分解温度为350℃，但在注塑加工时温度设定不能超过275℃。熔融段温度最好在240℃。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响PP是最轻的一种塑料，密度为09091g/m3，比水轻，成型收缩率1.0-2.5%，成型温度160-220℃，为半结晶型高聚物，通用塑料中PP的耐热性最好，其热变形温度为80℃-100℃，PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性，有更强的抗冲击强度。

表2-6    项目物料平衡分析表

投入
产出
名称
数量（t/a）
名称
数量（t/a）
再生颗粒生产

废旧农膜
6500
再生颗粒
30000
棚膜
800
分拣废物
240
生活PP（主要为编织袋、塑料布等）
23000
沉淀池污泥
49.4
/
/
非甲烷总烃
10.6
合计
30300
/
30300
6、项目能源消耗

项目的能源消耗见表2-7。

表2-7   项目能源消耗一览表

序号

名称

消耗量（单位）

1

电

26×104KWh/a

2

水

1752m3/a

7、公用工程

7.1给水

项目运营期用水由厂区自备水井供给，项目已取得中华人民共和国取水证（取水许可见附件4）。

（1）生活用水

项目新增劳动定员20人，人员用水标准按60L/人•d计，每天用水量为1.2m3，总用水量为360m3/a。

（2）破碎清洗水

根据建设单位提供，本项目废旧原料（包括废农膜、棚膜、生活PP）清洗用水循环使用（循环时间约15天），废旧原料清洗过程产的废水经沉淀池沉淀处理后，回用于清洗工序。循环用水量为2m3/h（48m3/d）。蒸发损失的水量按循环冷却水量的2%计，则废旧原料清洗用新鲜水补充为288m3/a（0.96m3/d）。根据企业要求，破碎清洗水循环约15天后排入污水管网，沉淀池底泥委托环卫部门处置，补水量为960m3/a（48m3/次，20次/年）。
（3）造粒冷却用水

根据建设单位提供，本项目造粒生产线冷却水循环使用，造粒冷却循环用水量为1m3/h（24m3/d）。蒸发损失的水量按循环冷却水量的2%计，则造粒冷却新鲜水补充为144m3/a（0.48m3/d）。

7.2排水

（1）生活污水

生活污水的排放系数按80%计，则本项目生活污水排放量为0.96m3/d（288m3/a），生活污水排入防渗化粪池，定期清运至五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂处置。
（2）生产废水
根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ/T364-2022）的相关要求，废塑料清洗水经沉淀池沉淀处理后循环使用，循环约15天后上清液排入污水管网，沉淀池底泥委托环卫部门处置；冷却水循环使用，不外排。

本项目生产废水主要为废塑料清洗水和冷却水。清洗破碎过程主要为去除废塑料中的泥沙，废水主要污染物为泥沙，循环用水量为2m3/h（48m3/d），废水经过三级沉淀池沉淀（容积为50m3）后上清液回用于破碎清洗工序；破碎清洗水循环15天后排入污水管网，沉淀池底泥委托环卫部门处置，排水量为960m3/a（48m3/次）。
造粒工序冷却水仅作为降温冷却，水质不发生变化，生产过程仅少量蒸发，造粒工序冷却水循环水量为1m3/h（24m3/d），冷却循环水暂存于冷却循环水池（容积为7.5m3）回用于生产，冷却循环水池容积满足循环水量要求。

本项目废旧塑料为废农膜、棚膜、生活PP（编织袋、塑料布），清洗废水中污染物为砂石、树枝、杂草等悬浮物，通过三级沉淀池进行处置。破碎清洗废水循环15天后，通过第三级沉淀池排入管网，沉淀池底泥委托环卫部门处置。本项目年生产300天，循环废水排放和污泥清理期间，各生产线停产检修。

通过设备厂家提供数据，三级沉淀池处理悬浮物效率为80%。根据第三方检测公司对本公司其他工程生产线废水监测结果可知（见附件13），pH浓度为7.83mg/L，CODcr浓度为182mg/L，SS浓度为215mg/L，NH3-N浓度为3.54mg/L。因此，破碎清洗废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。
因此，废水处置措施可行。
7.3水平衡

[image: image1.png]etk s.sa.

0.24¢ 77

FRFTDH L E,

320

1.2 = 0.96. 0.96.
= ] mein. 8
0.9647 B 480
4160 =
S| REswRE. Ak
7 pr
048, FEFR K 240
0.48.
e e e

HABKRER
(15 RH—HO o




图2-1   本项目水平衡图  单位：m3/d
7.4供电

由五原县供电网供给，用电量为26×104kw·h/a。
7.5供暖

冬季办公区采暖采用空气源热力泵进行供暖；生产区不需要供暖。
8、厂区平面布置

项目厂区内生产车间位于中部，原料区位于生产车间北侧，大门、生活办公区位于项目区北侧。项目平面布置图见图3。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：
废旧塑料造粒主要流程包括分拣-破碎-清洗-熔融-挤出-切粒。
分拣：对回收的废旧原料带进行人工挑拣，将其中杂物（主要为石块、土块、作物残渣等）清理出来，以方便后续加工。分拣工序主要产生分拣废物。

破碎：利用破碎机将废塑料破碎成1~2cm的碎片。生产时在进料口连续注水，使物料冲刷进入破碎机体内，湿式破碎情况下粉尘极少。破碎后的废塑料进入清洗工序。破碎工序主要产生废水及噪声。

清洗：破碎后的废塑料送至清洗水池进行清洗，清洗的目的是去除废塑料、生活PP等回收的废旧料表面附着的杂质（主要为泥沙、作物残渣等）。本项目废塑料清洗工序不使用任何清洗剂。清洗后的废塑料进入造粒工序。清洗工序主要产生废水、噪声，清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排，沉淀池产生的污染物为污泥（主要为泥沙）。

熔融、挤出、切粒：造粒机由挤出机、水槽、切粒机组成，塑料的挤出成型就是塑料在挤出机中，在一定的温度（180-200℃左右）和一定的压力下熔融塑料，并连续通过有固定截面的模型，得到具有特定断面形状连续型材的加工方法，塑料在料筒中借助料筒外部的加热和螺杆转动的剪切挤压作用而熔融，同时熔体在压力的推动下被连续挤出，被挤出的型材失去塑性变为条状，再经过冷却水槽冷却，以免发生变形。最后进入切粒机切成圆柱状颗粒。再生塑料颗粒的粒径在0.7-1.5mm范围内，塑料颗粒由于粒径较大，因此不易起尘。熔融、挤出、切粒工序产生的污染包括非甲烷总烃、噪声。

造粒工艺及产污节点图见下图2-2。
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图2-2  造粒工艺流程及产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、本项目属于新建项目，项目主体工程已完成建设，管理部门对于未批先建现象已处罚，处罚记录见附件15。

2、根据现场踏勘，项目主体工程已建成；经现场监测，项目区及周边环境质量良好，不存在环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）达标区判定情况
项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县美林路16号，根据巴彦淖尔市生态环境局2023年6月发布的《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2022年）》中的相关内容，基本污染物环境质量现状评价见下表：
表3-1    基本污染物环境质量现状
评价因子

评价时段

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/％

达标情况

SO2
年平均质量浓度
12
60

20.00
达标

NO2
年平均质量浓度
20
40

50.00
达标

PM10
年平均质量浓度
56
70

80.00
达标

PM2.5
年平均质量浓度
27
35

77.14

达标

O3
日最大8h平均第90百分位数质量浓度
145
160

90.62
达标

CO

24h平均第95百分位数质量浓度
1.4（mg/m3）

4（mg/m3）

35.00

达标

由统计结果可知，2022年五原县隆兴昌镇环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12μg/m3、20μg/m3、56μg/m3、27μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为145μg/m3；各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目所在区域属于环境空气质量达标区域。

（2）其他污染物环境质量现状评价

本项目评价的其他污染物为TSP、非甲烷总烃。为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本次委托北京华成星科检测服务有限公司对厂区下风向的TSP、非甲烷总烃进行了监测，监测时间为2022年12月3日至12月5日；监测点位：厂区下风向，监测点位与本项目的位置关系见表3-2，监测期间气象条件见表3-3。监测结果统计见表3-4。

表3-2   其他污染物补充监测点位基本信息

序号

监测因子

监测时段

相对本项目厂址方位

相对本项目厂界距离/m

1#

TSP
24h平均浓度
项目厂区南侧

50
非甲烷总烃
1h平均浓度
表3-3 气象条件
监测日期

风向

风速（m/s）
气温（℃）
大气压（kPa）
总云量
低云量
2022.12.03

西南

1.4

-13.9

87.8

3

2

2022.12.04

北

2.1

-10.9

88.1

4

2

2022.12.05

北

3.2

-16.9

88.1

3

1

表3-4-1  环境质量现状（监测结果）表

监测

点位

污染物

平均时间

评价标准

(mg/m3)

监测浓度范围(mg/m3)

最大浓度占标率(%)

超标率(%)

达标情况

项目厂区南侧
TSP
24h平均

0.3

0.097-0.125

41.7%

0
达标

非甲烷总烃

1h平均

2

0.17-0.34
17

0

达标

从上表其他污染物现状监测数据统计结果可知，其他污染物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值要求。

2、环境质量噪声现状
本次评价在厂界处选取了4个环境噪声监测点，分别位于厂界外1m处且高出地面1.2m。本次声环境委托北京华成星科检测服务有限公司进行监测。监测时间：监测日期为2022年12月4日~12月5日。监测结果见下表。

表3-5  噪声环境质量现状（监测结果）表
检测时间
检测结果dB(A)
1#
2#

3#

4#

2022.12.04

昼间

48.1

48.3

49.2

49.7

昼间
50.1

49.7

49.6

50.6

夜间

43.2

45.6

45.2

43.4

夜间

43.8

43.3

43.3

44.3

2022.12.05

昼间
48.5

48.9

48.1

48.4

昼间
50.4

50.4

48.7

50.5

夜间
43.3

44.8

44.2

43.1

夜间

45.8

43.5

45.7

43.8

监测点位图如下：
[image: image3.png]



由表可知，项目东、南、北厂界昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准；西厂界昼夜噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准。

	环境保护目标
	根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定本项目影响主要保护目标如下：

表3-6  具体保护目标

环境要素

保护范围

保护目标名称

坐标

相对位置、距离

人数

保护级别

北纬

东经

环境空气

厂界外扩500m范围

无敏感点

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

声环境

厂界外扩50m范围

无敏感点

东、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准；西厂界执行4a类标准
地下水环境
项目所在地及周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准



	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准

项目废气中非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》

（GB31572-2015）中表4中标准限值，厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求，厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源其他行业限值要求，具体见下表。
表3-7 项目废气污染物排放标准

污染物

排放限值（mg/m3）
企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）

标准名称

非甲烷总烃
100
4.0
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

表3-8  厂区内非甲烷总烃无组织排放限值  单位：mg/m3
污染项目
排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
监控点处任意一次浓度值
表3-9  厂界颗粒物无组织排放限值  单位：mg/m3
污染项目
排放限值
无组织排放监控位置
颗粒物
1.0
周界外浓度最高点
2、水污染物排放标准

生活污水经化粪池处置后排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

表3-10  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准  单位：mg/L

项目

pH

SS

COD

BOD5
NH3－N

污水综合排放标准
6～9
400
500
300
--
生产废水经沉淀池处理后排入污水管网执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。

表3-11  《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

项目

pH

SS

COD

BOD5
NH3－N

污水综合排放标准
6.5～9.5
400
500
350
45
3、噪声排放标准

本项目运营期东、南、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区排放限值；西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类声环境功能区排放限值，见表3-12。

表3-12   工业企业厂界环境噪声排放标准单位：Leq(dB(A))

项  目

噪声限值〔等效声级dB(A)〕

标准来源

东、南、北厂界噪声

昼间60
夜间50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
西厂界噪声
昼间70
夜间55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准
4、固废处置标准

项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量控制指标
	本项目生产运行过程中不产生氮氧化物（NOx），颗粒物为厂内运输过程产生的扬尘，通过硬化处理、洒水抑尘的措施控制后，排放量忽略不计。

项目运行期间VOCs（非甲烷总烃）排放量为0.954t/a，建议VOCs（非甲烷总烃）总量控制指标为0.954t/a。
项目运营期废水最终进入五原县污水处理五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂处置，总量已纳入该污水处理厂总量控制指标中，无需另行申请总量。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目属于未批先建，主体工程建设已完成，施工过程污染防治措施如下：

1、废气环保措施

（1）土建工程基础开挖场地在施工前进行洒水降尘，并在四周设置围挡；

（2）开挖土方堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水；

（3）建筑材料堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水；

（4）运输道路进行洒水抑尘。
2、废水环保措施

（1）施工人员的生活污水排入厂区内现有化粪池，最终进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂；

（2）施工废水经临时沉淀池处理后将上清液循环使用于施工生产，不外排。

3、噪声环保措施

为减轻施工期噪声对周围环境影响，建设单位应严格按照噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施：

（1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。

（2）现场施工人员要严加管理，在施工建设时要防止互相撞击噪声，要文明施工。

（3）合理安排作业时间，严禁中午和晚上施工。

（4）及时保养维修施工机械，严格按照操作规程使用各类机械。

（5）在施工场地周围设置挡板。

4、固体废物环保措施

（1）建筑垃圾运至政府指定的渣土场填埋，严禁施工固体废物随意丢弃。

（2）设备包装物收集后外售废品收购站。

（3）施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后，运送至政府指定地点进行处置。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气产排情况及治理措施可行性分析
本项目建成后以电力为主要能源，不使用煤、油等燃料，且项目投料、下料管道与进料口密闭连接，原料在重力作用下缓慢进入挤出机内，该过程基本无粉尘等废气产生。项目生产原料为废PE塑料，项目原料采用湿式破碎，破碎时无粉尘产生，根据项目工艺介绍，生产时在进料口连续注水，使物料冲刷进入破碎机体内，湿式破碎情况下无粉尘产生。
本项目废气主要为运输扬尘、造粒过程中产生的非甲烷总烃。
1.1 废气产排情况

1.1.1运输扬尘
本项目运输过程排污主要为原材料、产品运输过程产生的道路扬尘。本项目原材料、产品运输采用汽车运输，厂区内运输道路200m，运输道路较短，环评要求将运输车辆全部遮盖苫布及厂区内外道路进行硬化，定期洒水抑尘，因此部分粉尘可忽略不计。
1.1.2造粒工序废气

本项目采用电加热方式对料筒进行加热，热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒、成型过程为单纯物理熔融变化过程，聚乙烯加热温度控制在140-200℃左右，聚乙烯裂解温度为≥380℃，因加热温度控制在不发生裂解的温度条件下，故无裂解废气产生，但在实际操作过程中，因料筒局部过热等其它原因，会有少量单体产生，主要为乙烯单体。因此，造粒热熔挤出工序会产生一定量的废气，主要为有机废气非甲烷总烃，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册42废弃资源综合利用行业系数手册》中的废PR/PE挤出造粒环节非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目造粒工序原材料用量为30300t/a，本项目年工作时间为7200h。则造粒工序非甲烷总烃的产生量为10.6t/a。
项目设有引风集气罩（共4套）及时抽引加工过程中产生的废气，集气罩收集效率90%，项目日运行24小时（年工作7200h）。根据企业提供的废气收集设计方案，确定本项目收集风量为10000m3/h。经计算，"活性炭吸附+UV光解等离子净化器”对有机废气的去除效率可达到90%。本项目能高效去除挥发性有机物，以及各种恶臭味，废气经处理后通过15m高排气筒排放。

造粒工序（有组织）：造粒工序非甲烷总烃产生量10.60t/a，产生速率1.47kg/h，产生浓度147.2mg/m3，有组织非甲烷总烃排放量为0.954t/a，排放速率0.13kg/h，排放浓度为13mg/m3。

无组织：未被收集的废气无组织排放，无组织非甲烷总烃产生量1.06t/a。非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中标准限值（4.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。同时在生产车间安装排气扇，以减低车间污染物浓度，保证员工良好的工作环境。非甲烷总烃产生及排放情况见表下表。
表4-1  本项目废气的产生、排放情况

污染源
排放

形式
污染物

产生量 t/a

治理措施

排放量 t/a

排放速率 kg/h

排放浓度

mg/m3
排气筒高度m
执行标准

造粒挤出工序
有组织
非甲烷总烃
9.54
4个集气罩+"活性炭吸附+UV光解等离子净化器”+1根15米高排气筒（P1）
0.954
0.13
13
15
《合成树脂工业污染物排放标准》

（GB31572-2015）中表 4 中标准限值（生产设施排气筒100mg/m3，厂界限值为4.0mg/m3）
无组织

非甲烷总烃
1.06
1.06
0.15
/
/
1.2废气污染物防治措施可行性

1.2.1运输扬尘
厂区内运输道路均采取硬化措施，并定期洒水降尘，可有效降低扬尘产生量。

1.2.2破碎粉尘
本项目造粒生产原料为废塑料，项目原料采用湿式破碎，破碎时粉尘产生量较少，根据项目工艺介绍，生产时在进料口连续注水，使物料冲刷进入破碎机体内，湿式破碎情况下无粉尘产生。
1.2.3造粒工序废气
本项目采用电加热方式对料筒进行加热，热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒过程为单纯物理熔融变化过程，聚乙烯加热温度控制在140-200℃左右，聚乙烯裂解温度为≥380℃，因加热温度控制在不发生裂解的温度条件下，故无裂解废气产生，但在实际操作过程中，因料筒局部过热等其它原因，会有少量单体产生，主要为乙烯单体。因此热熔挤出过程中会产生一定量的废气，主要为有机废气非甲烷总烃，以非甲烷总烃计。
为防止废气污染物直接排入大气影响环境空气质量，本项目采取以下废气处理措施：本项目每条生产线熔融工序均设置集气罩，收集后的气体均经过"活性炭吸附+UV光解等离子净化器”处理后，由15m高排气筒排放。造粒车间设置一套废气处理装置。经核算，本项目非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB-31572-2015)中表4非甲烷总烃100mg/m3标准限值。
本项目有机废气通过活性炭吸附装置去除，活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔的总内表面积可高达700-2300m2。正是这些微孔使得活性炭能"捕捉"各种有毒有害气体和杂质。由于气相分子和吸附剂表面分子之间的吸引力，使气相分子吸附在吸附剂表面。吸附剂表面面积愈大、单位质量吸附剂所能吸附的物质愈多。本项目采用蜂窝状活性碳，比表面积900~1500m2/g，具有非常良好的吸附特性，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，采用活性炭吸附技术的，应选碘值不低于800毫克／克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需要进行更换。

UV光氧、等离子光氧一体机的工作原理可以分为两个阶段：气体预处理和气体处理。在气体预处理阶段，一体机将进气口中的气体预处理，去除其中的粉尘、水汽等杂质。在气体处理阶段，首先将气体传导到光氧催化室内，其中掺入臭氧（O3）和UV光。通过特殊材料及光源的作用，光氧催化室内的气体被分解成氧自由基，这些氧自由基具有很强的氧化能力，可以氧化NOX、非甲烷总烃等有害气体，使它们降解为CO2和H2O。然后将气体输送到等离子体反应室内，更彻底地分解非甲烷总烃等有害气体。最后，再经过过滤，除去其中的尘埃和颗粒物，将废气排放到大气中。

综上所述，本项目采用"活性炭吸附+UV光解等离子净化器”处理挤出造粒工序产生的有机废气，工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果较为稳定可靠，能够确保尾气达标排放，所采取的措施是可行的。

1.4废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122 2020）要求，本项目废气监测计划如下：

表4-3   环境监测工作内容一览表

项目

监测点

监测指标

检测标准

监测频次

废气

排气筒P1
非甲烷总烃
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 4 中标准限值
每半年一次

厂界外无组织废气上风向、下风向

颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求
每半年一次

非甲烷总烃

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中标准限值
厂区内无组织废气
非甲烷总烃

厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求
每半年一次

2、废水产排情况及治理措施可行性分析

项目劳动定员20人，人员用水标准按60L/人•d计，每天用水量为1.2m3，总用水量为360m3/a。

生活污水的排放系数按80%计，则本项目生活污水排放量为0.96m3/d（36m3/a），生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，委托环卫部门清运，最终进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂处置；雨水以散排的方式自厂区北侧向南流出厂区。

破碎清洗废水循环约15天后排入污水管网，排放量为960t/a（48t/次）。根据第三方公司对本公司现有工程废水监测结果可知（见附件13），pH浓度为7.83mg/L，CODcr浓度为182mg/L，SS浓度为215mg/L，NH3-N浓度为3.54mg/L。
表4-3   废水排放情况一览表
污染因子
pH
CODcr
SS
NH3-N
排放浓度（mg/L）
7.83
182
215
3.54
排放量（t/a）
/
0.174
0.206
0.003
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

6.5-9.5
500
400
45
因此，破碎清洗废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。
本项目废水排入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂可行性分析：
五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂位于内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇美林路西，目前污水最大处理能力为日处理污水4.4万立方米，目前的实际处理量为3.5万立方米，主要处理五原县隆兴昌镇及工业园区生活污水和工业园区工业污水。采用多级A/O浮链式微孔爆气处理工艺，设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
宏珠污水处理厂目前剩余处理能力约5000m3/d，大于本项目废水单次最大排放量48.96m3（清洗废水48m³+生活污水0.96m³），规模上依托可行。本项目生活和清洗废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，同时符合污水处理厂进水水质要求，即《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准。污水处理厂现有工艺完全可以处理本项目废水，本项目废水不会对污水处理厂造成冲击。

综上所述，从水量、水质分析，本项目废水依托五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂处理可行。
3、噪声环境影响分析及防治措施

3.1噪声源强分析

项目运营期噪声主要来源于粉料机、清洗绞龙、提料机、上料机、造粒机等设备运转产生的噪声，本项目主要噪声源及降噪情况见表4-4。

表4-4   设备噪声源强表dB（A）

序号
设备名称
数量
噪声源源强

dB（A）

所在车间
降噪措施

消减量

dB（A）
1
破碎机
2
80
造粒车间
建筑物隔声、基础减振

20
2
清洗绞龙

4

75
20

3
清洗池
2
75
20
4
提料机
2
80
20
5
上料机
4
80
20
6
造粒机
4
70
20
7
切粒机
4
70
20
8
热熔器

8
75
20
3.2噪声环境防护措施
（1）从噪声源头进行控制，降低源强，即在设备选购时尽量采用低噪声设备；
（2）高噪声设备采取基础减震措施。
（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

3.3噪声监测计划
表4-5  环境监测计划一览表

监测要素

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

厂界四周
等效连续A声级

每季度1次，昼夜各1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

4、固体废物产生及处置情况

根据工程分析可知，项目建成后固体废物主要为分拣废物、沉淀池污泥、不合格产品、废UV灯管和员工生活垃圾。

（1）分拣废物

分拣过程废塑料产生的固体废物主要是混杂于原料中的非塑料物质，如石块、泥沙、农作物秸秆等，废旧生活PP主要为废编织袋、废塑料布，分拣产生的固体废物主要为报废过程沾染的泥土、石块等，产生量250t/a，集中收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运。

（2）沉淀池污泥

本项目清洗过程不添加其他化学试剂，使用清水清洗，清洗杂质主要为泥土等，产生量为10t/a。沉渣带入沉淀池中，定期进行清掏，委托环卫部门清运，不会影响循环池有效容积，清掏的底泥需自然晾干，收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运。
（3）废活性炭

活性炭吸附装置需定期更换吸附材料活性炭以保证吸附效率，一般按1kg活性炭最多可吸附0.4kg的有机废气，本项目进入活性炭吸附装置有机废气量为9.54t/a，活性炭吸附装置的吸附效率以70%计，则吸附的废气量为6.678t/a，活性炭使用量为16.695t/a，加上吸附废气量，废活性炭产生量为23.373t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），有机废气吸附产生的废活性炭属于名录中“HW49烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”，废物代码为900-039-49。根据活性炭填充量及废气产生情况，活性炭设计每个月更换一次，更换产生的废活性炭经收集储存在吨袋内，袋口密封处理暂存于危险废物暂存间，最终交由有资质单位处置。
项目区新建1座占地面积为20m2的危废暂存间，用于暂存危险废物，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，贮存间内不同贮存分区之间采取隔墙隔离，地面采用2mm厚高密度HDPE膜+20cm厚防渗混硬土防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 
（4）废UV灯管

本项目有机废气处理设备中设置了UV紫外灯，产生废物类别为HW29类含汞废物，危废代码为900-023-29，灯管使用到一定时间后需定期更换，产生量为0.05t/a。更换产生的废UV灯管经收集储存在吨袋内，袋口密封处理暂存于危险废物暂存间，最终交由有资质单位处置。
（5）不合格产品

根据建设单位提供，不合格产品的产生量为产品的1‰，则造粒生产线产生不合格产品约1.0t/a，全部统一收集后送至造粒车间重新造粒。
（6）生活垃圾

本项目共有职工20人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则日产生活垃圾10kg，全年共产生活垃圾约3.0t，生活垃圾由环卫部门统一收集清运。

5、地下水环境、土壤环境影响分析

本项目危险废物暂存间为重点防渗区，采取重点防渗措施，采用2mm厚高密度HDPE膜+20cm厚防渗混硬土防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
沉淀池、化粪池、一般固废暂存间为一般防渗区，采取一般防渗措施，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的要求；

生产车间、库房、办公区为简单防渗区，采取地面硬化措施。

通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况污染物泄漏事故的发生概率；在发生泄漏情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水环境的风险降到最低。

6、环境风险评价

本项目运营过程中不涉及易燃易爆危险物质，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求，不需要进行环境风险评价。
7、环保投资估算
项目总投资1500万元，其中环保投资42万元，占总投资的2.8%。环境保护措施及投资一览表见下表。

表4-7    环保措施及投资估算一览表

治理项目类别

治理措施

数量

环保设施投资（万元）

大气

非甲烷总烃
4个集气罩、1台"活性炭吸附+UV光解等离子净化器”、1根15米高排气筒
/

20.0
废水

防渗化粪池
1座

0.5
冷却水池

4座

1.0
沉淀池（三级沉淀）
1套
2.0
噪声

优先选用低噪声设备、建筑隔声、设备减振、消声器等

/

2.5
固废

危废暂存间（20m2），废活性炭和废UV灯管分类收集储存在吨袋内，袋口密封处理暂存于危险废物暂存间，最终交由有资质单位处置
1座
2
一般废物暂存间（100m2）
1座

1.5
生活垃圾收集桶，定期委托环卫部门处置
2个
0.5
沉淀池污泥，环卫部门定期清运处理
/
2.0
硬化

厂区硬化
/
10.0
合计

42.0
8、“三同时”验收清单
本项目运营期环境保护“三同时”验收一览表见下表。

表4-8       工程“三同时”环保验收一览表

治理内容

主要环保设施

验收标准

废水

清洗废水

沉淀池（三级沉淀，容积为28.8m3），循环约15天排入污水管网
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准
生活污水

排入厂区防渗化粪池，定期清掏，委托环卫部门清运，最终进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

废气

有组织非甲烷总烃
4个集气罩、1台"活性炭吸附+UV光解等离子净化器”、1根排气筒
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 中非甲烷总烃排放限值要求

无组织非甲烷总烃
/
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中非甲烷总烃排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求

无组织颗粒物
车辆减速慢行，道路洒水抑尘
运输扬尘
固体废物

分拣杂质、沉淀池污泥

集中收集后统一交由环卫部门处理

清运处理
生活垃圾

垃圾箱2个，集中收集后由当地环卫部门统一处理

清运处理

危险废物
废活性炭和废UV灯管分类收集储存在吨袋内，袋口密封处理暂存于危险废物暂存间，最终交由有资质单位处置
委托有资质单位处理
噪声

噪声

加强设备维护及管理，基础减振、密闭隔声、厂房隔声等。

东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；西厂界执行4类标准限值
地下水防治（分区防渗）

简单防渗区

办公区、生产车间、原料库、道路、库房地面使用混凝土硬化
一般防渗区

沉淀池（采用不锈钢、池底及池壁）、防渗化粪池、一般固废暂存间按照一般防渗区布置，防渗材料选用厚度不小于1.5mm的人工合成材料高密度聚乙烯膜或经压实、人工改良后，厚度不小于1.5m粘土，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

重点防渗区

危废暂存间地面采用2mm厚高密度HDPE膜+20cm厚防渗混硬土防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s




五、环境保护措施监督检查清单

	要素

内容
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒P1
	非甲烷总烃
	4个集气罩、1台"活性炭吸附+UV光解等离子净化器”、1根排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中非甲烷总烃排放限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。

	
	厂界无组织
	非甲烷总烃
	/
	

	
	
	颗粒物
	车辆减速慢行，道路洒水抑尘
	《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	排入厂区防渗化粪池，定期清掏，委托环卫部门清运，最终进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	
	生产废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	循环约15天后排入污水管网
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

	声环境
	粉料机、清洗绞龙、提料机、上料机、造粒机等设备
	噪声
	建筑物隔声、基础减振
	东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；西厂界执行4类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	分拣废物
	石块、农作物秸秆
	集中收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	沉淀池污泥
	沉淀池污泥
	
	

	
	废气处理过程
	废UV灯管、废活性炭
	新建1座危废暂存间（20m2），废活性炭和废UV灯管分类收集储存在吨袋内，袋口密封处理暂存于危险废物暂存间，最终交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	工作人员
	生活垃圾
	经垃圾桶收集后，定期运至环卫部门指定地点
	--

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗：

危险废物暂存间为重点防渗区，采取重点防渗措施，采用2mm厚高密度HDPE膜+20cm厚防渗混硬土防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；

沉淀池、防渗化粪池、一般固废暂存间为一般防渗区，采取一般防渗措施，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的要求；生产车间、库房、办公区为简单防渗区，采取地面硬化措施。

	生态保护措施
	--

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。




附表      建设项目污染物排放量汇总表

	分类

项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.954t/a
	/
	0.954t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.174t/a
	/
	0.174t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.003t/a
	/
	0.003t/a
	/

	一般工业固体废物
	分拣废物
	/
	/
	/
	250t/a
	/
	250t/a
	/

	
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	/

	
	不合格产品
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	23.373t/a
	/
	23.373t/a
	/

	
	废UV灯管
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3.0t
	/
	3.0t
	/
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附图1   项目地理位置图
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附图2   项目选址周边环境关系图
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附图3   项目平面布置图
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附图4   分区管控图

附件1 委托书

环境影响评价报告委托书

内蒙古宜晟能源技术咨询有限责任公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，“五原县金丝路再生资源开发有限公司新建年产3万吨废旧地膜生活PP综合利用农业清洁生产项目”需进行环境影响评价。现委托贵公司承担该项工作，请贵公司尽快组织有关人员展开工作，编制该项目的环境影响报告表。

五原县金丝路再生资源开发有限公司

2022年10月

附件2 项目备案告知书
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附件3 用地批复
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附件4 取水许可证
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附件5供地方案批复
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附件6建设用地规划条件书
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附件7项目拟用地的地类及权属确认书

[image: image18.jpg]\ m e
\ I In
/ .‘4 | &
== - -
|
4
]
g ABk (2022 102 5

FF BN B
& 22 B WA BHIR T R A TR A )

o E A 7 B JF S T AR 1. 4236 AL
LB LA ARG — 0T R AR ) R R IAR A
. AE %= KELEEARN: BA





[image: image19.jpg]R (PEARIA

Ed

LG EY (LHFERAD (F

AR FEFEE S BAE
B AT R T AL

518 5 ) . HAKBHANT CHRKFK
T h ok K B4 Gt AL o9 e )

(B REHE 12022] 974

FHR RN R,
KEPA, BBEFN, KRREAYD, Sk LRI 6%

AH.

T R

5 ) EMAEREEAAL,
3B FE R G B HLIE R

1R BN KB
2002 4£580°F 10 H

2002410 A 0 HEP X




附件8五原县政府第八次政府常务会议纪要
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附件9项目用地预审意见与选址意见的批复
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附件10隆兴昌镇政府关于项目的审核意见
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附件11废灯管回收协议

[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]| LHEREE R, XBE RN 21451
N RERERO M Sun
MRTR: SFRERE=AR, BB Tr 20s.
SRR SE S R0 A M A B
12 WS BRI 30 RAMTTARK.

G S

I ERBTENE, MZAEERGTEASE, s
VI LA MR IR, 3 6 W R U T R %

2. W QAR B R AL AR I AT AR

R4,
3. WHZAERNTNER, FRMUELTEREN

1% 57,
1. WHREARAS, BREHE, HHETR

o — 77 AT 4 AR A R
AN

;ﬂﬁ#ﬁﬁ




[image: image30.jpg]




附件12污水纳水协议

[image: image31.jpg]RN N R AR BT s R A R =

SRR IR AL F
—. =y
S F@EAﬁKﬁEmLWﬁEﬁﬂﬁi
,‘/' 7

3. HokEEHI: ﬁ@gygaﬁ%xﬁmﬁgxd&Eiméﬁm**@ﬁ)
—. AR

LIRS, R ERUS, RIS ER %
EREHARIIS AT, T REZ RN, (AR
FERHFAHN.

L 2R R AR, BT A Bk A
(GB/T31962-2015 I5/KHE N4 T /KK FARAE) C ZhrmEsEsR,
FEBRATAL, 6 AT A B R

2. AWBWEITE, ZHERFBERER, Bi5 kA masts e
B ELHTHHA R BRI TRM SR T AR, Basgian (-
#EE (CI343-2010 5 AHEASREN T ARATARAE) C 52 beit, ﬁT'A
HEABEAK, 5T AR Ak

3. ZOTTRUATPHERUS LA NI (20141 151 B Ko
(20151 119 5. HRHMF [2020] 4 S35 it PEERER AR
— b ] 7 B K b

4 ELHTERKBERIRSRAT, BFIR A 5 A s
B FRARY 3277 1T KA AT My, g
BRI BISKIIET AR, FAB5 K Byt e




[image: image32.jpg]RCERTHRIARHERL, Pt & TR S Ak e 2, 1 f77&48, His
mmmwﬁﬂmmwm.wﬁ~wg%mzﬁaﬁm%u

&Lﬁ%ﬁégﬁﬂﬁﬁhﬁzﬁﬁmﬁ“ﬁﬂ%%ﬁﬁ%%ﬁ
%,mlﬁﬁmmﬁﬁm%miﬂrﬁﬁﬁ@.Wﬁﬁﬁ@%&mu

6\kaﬁzﬁﬁmmﬁiiﬁﬁﬁ%%ﬁ,%Nﬁm%&FW*
ﬁFimEm%&%myUﬁfﬂﬁ%&m,ﬁﬁﬁﬁ&ﬁAyﬁi
%@ﬁﬁﬁ,Zﬁ@%%%mﬁAﬁﬁﬁm%W,—ﬁﬁmwmz%
HRI TR U 2,77 M T B b 57, HERTER—Y) e REm T BT
Vi Cizl8

T\ ZH B EHEBKE W, HE 7K 7K R B T s AT
(GB/T31962-2015 ¥57KHEASHAE F /KK AT CEHFibre, ¥k
ﬁﬂ&ﬁ%ﬁﬁ&#mﬁ&ﬁ%ﬁ%ﬁ@,ﬁ%%%ﬁ@ﬁﬁamﬁ
&&ﬁ@ﬁﬁ#m%kmﬁ,Eﬁﬁﬁ@ﬂ&ﬁ%twm,%ﬁﬁﬁ
%ﬁﬂ%mﬁﬁﬁ,ﬁﬁﬁaﬁﬁﬁﬁmwmuﬁwyE#WWEE
E%&ﬁﬁﬁtﬁﬁmﬁﬁ*HﬁWWE%%W%ﬁﬁ5§%ﬁﬁé
R 2 &,

8\$W&%HﬁﬁﬂﬁmwyLﬁﬁ%ﬁﬁwmﬁyﬁiﬁﬁm
T IER T KA L.

9\$wu—ﬁ@ﬁ,Wﬁ‘éﬁ‘#mzﬁﬁﬂﬁﬁuﬁ,ﬂ%
— A BIRRE AT % K.




[image: image33.jpg]/ Z 77 ﬁtykzzmm,
: A B4 | %A@;}Fj’%

S A 23H pw)E JYA DHH

WA =% F e, BRG] /. :f






附件13污水达标排放检测报告

[image: image34.jpg]JTHIC-W-21

:%TZ’EL .

LL JA) JHJC/D-Z-099
-

210512060197

A% 1020274209 A 298

2 9 A 11 S B I TR 24
o R &

%S JHIC-W-21-612

E5 4R HLERGuMELE R RAMAT RN
Zitefr. MRS B E A PRI R IR/
RMAEE: Bk

B2 /R

kol =
202 ¥
\'» - R
Xk




[image: image35.jpg]JHJC-W-21-612

Ao

1. s OB &, ikt %" MpsesE TN,
2. axmEHmEREHmE T &, KL%
ANl 4% TR

3. KRG R EmE . Fik BREFLY WIHREHRECE

e

4, RTINS RE RN, BN S RIGERTEF

RAHIRE R
5. XRIRER RN, EREEHREZ BRTIEN, AR
UBERREE, @RISR, VAL E; TixRe.
SR RAZEER.
6. REANFPHRE, FRERBMFEABREE. EH, DRT

E=7,

AR

AR TRL %, BRI

B 2 R T i ER A A FR A 7]

BTN B

Hi%: 0478-8761896

fEF: 0478-8761896

i 4%: 015000

Hodik: Py SR VA X B S IR T IR X I B BSR4 3 Sk

305, 306,

307 |15




[image: image36.jpg]JHIC-W-21-612
L 25 9 T Vit B A A PR 2 ) A ) 45 SR 4
E5HS W-21-612 £ Kl ZHAR
A JBEK EREE 2021 4 10 A 20 H
SRR S RERKHED St () 2021 410 A 2021 A
B R RIR EE R EREA K=%
ERA TR FEARE | M, MR, MRtE, Ak .
REKRA B=—% R i 18047841133
FRkE | e
£ OKEMTME. M. QUSRS RACKIRAE
R E/BH KR 7k LHRRIKIE Rl 28 B 5 BRACH T FE
: 0 OKF pH BISE BEH R pHS-3E BERE it /
= HI1147-2020 JHE-07-01
ORI BBEERISE HMEONNE | Te Frthm & it
2 =8 %) GB 11893-1989 JHE-03-01 fae
OkR SREREBIESHRAMEM | To HtL BN AIE
. i I ERER: ) HI636-2012 it JHE-03-01 e
ORR |REWE NERRANSHH | Te Hb A R4kt
g - BEVE)  HJ 535-2009 JHE-04-01 i
5 EEEE OKFR e BRI E 50ml BT EE smglL
(cop) EEREE)  (HI 828-2017) JHE-59-06
HFR BS124S
OKR Bisile ERE) GBT JHE-05-01
e i 11901-1989 FHes 20214 e
JHE-09-01
*2 BMEER B mg/L
23 =HaxGHD GRS T AL
Ffed fa) 10 A20H KRR (GB/T
HR%S W21612-W-01-001 31962:2015) B @i
pH 7.83 6.59.5
B 1.28 8
BR 3.74 70
AR 3.54 45
W& (CoD) 182 500
B 215 400

G50 FIRB & AT T AT IR 2 T B R BB R T E A A 05 KHE NSRRI )
(GB/T 31962-2015) B 47k fifl .

— R

W3 WA AT




[image: image37.jpg]JHIC-W-21-612
Mgl TRERE B B

. B
ot B oy QQ% %% Zm
2021410 A 23

BT W






附件14现状检测报告
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附件15未批先建处罚记录

[image: image42.jpg]it Kt ol

103050199

1230000059:

1001

588

LI 1 {3

e

P i e

{
ARG < 15030123 i
FAl 55 i - 0007767951 ol .
. U ¥
AL
f
‘ \\HHHH“(\YY(N\iY(ileH“H
Pyt TBUAR TN 7L
: ‘ J 10000. 00
YJPTA ]
17
1. 0000 10000. 0000
" ©) T LR AR T

fi%h < 1bc605

023-09-19










本项目位置





�





耕地





耕地





水泥煤炭批发中心





工厂





项目厂址





美林路





居住区





220m





一般固废暂存间





危废暂存间





项目位置








_1234567890.vsd
废旧塑料


分拣


加新鲜水


湿式破碎


清洗


熔融、挤出


冷却


切粒


聚乙烯再生颗粒


分拣废物


粉尘、噪声


新鲜水


电加热


沉淀池


噪声


废水


废水


循环使用


非甲烷总烃、噪声


冷却水池


循环使用


噪声


新鲜水



