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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古玉米地农业发展有限公司年产400万棒鲜食玉米加工项目

	项目代码
	2303-150821-04-01-810936

	建设单位联系人
	周浩
	联系方式
	19847881119

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日村三社

	地理坐标
	 东经： 107 度 57 分 0.338 秒，北纬： 41 度 5 分 8.975 秒

	国民经济

行业类别
	C1459 其他罐头食品制造

D4430 热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	食品制造业—21糖果、巧克力及蜜饯制造；方便食品制造；罐头食品制造—除单纯分装外的

四十一、电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的”

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	五原县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	32 

	环保投资占比（%）
	6.4
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：本项目已建成，建设单位已按要求缴纳罚款（附件4）             
	用地（用海）

面积（m2）
	9934

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	无。

	规划环境影响评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目国民经济行业类别为C1459其他罐头食品制造，根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类、限制类、淘汰类”之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策。

   本项目已于2023年3月30日取得五原县发展和改革委员会备案告知书，项目代码为2303-150821-04-01-810936，符合地方产业政策要求。
2、用地合理性分析
本项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日村三社（原乃日小学），总占地面积9934m2（14.9亩），根据五原县塔尔湖人民政府《关于五原县塔尔湖镇内容蒙古玉米地农业发展有限公司设施农业用地备案的通知》（塔政发[2023]27号），项目用地性质为设施农用地，不占用耕地和基本农田等。

根据《自然资源部农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）第一条，设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。其中，作物种植设施用地包括作物生产和为生产服务的看护房、农资农机具存放场所等，以及与生产直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施用地；畜禽水产养殖设施用地包括养殖生产及直接关联的粪污处置、检验检疫等设施用地，不包括屠宰和肉类加工场所用地等。本项目属与农业生产直接关联的分拣包装、保鲜存储项目，项目用地为农业生产活动的附属设施用地，符合设施农用地要求。

综合以上分析，本项目用地性质合理，符合五原塔尔湖镇土地利用相关要求。
3、选址合理性

本项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日村三社（原乃日小学），项目区东侧、南侧均为农田，西侧为农田和乃日村三社居民区（距离20m），北侧20m为乃日村三社居民区。项目区压盖了优先保护单元（生态空间分区—一般生态空间—五原县水土保持生态功能重要区域）和重点管控单元（自然资源管控分区—生态用水补给区管控区），符合相关管控要求；项目周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。项目原料供应有保障，项目区内所需水、电等条件也均可以满足。本项目产生的各污染物均采取有效的处理措施，污染物排放量较小且均达到相应排放标准，对敏感点及周围环境影响较小。

因此，本项目选址合理。
4、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日村三社（原乃日小学），用地性质为设施农用地，项目区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。项目区压盖了优先保护单元（生态空间分区—一般生态空间—五原县水土保持生态功能重要区域）和重点管控单元（自然资源管控分区—生态用水补给区管控区），项目采取完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。项目不涉及巴彦淖尔市生态保护红线范围。

（2）环境质量底线

根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2022年）》，本项目所在地巴彦淖尔市五原县2022年大气环境中6项污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断五原县属达标区。
本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后可以达标排放，各类污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，满足环境质量底线要求。
（3）资源利用上线

本项目运行中消耗一定量水、电等资源，消耗量相对区域资源总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单
本项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日村三社（原乃日小学），根据环境管控单元查询结果，项目区压盖了生态空间分区—一般生态空间—五原县水土保持生态功能重要区域管控单元，属于优先保护单元；自然资源管控分区—生态用水补给区管控区管控单元，属于重点管控单元。管控单元查询截图见附图。
本项目建设与管控单元管控要求符合性分析见下表1~2。

表1 与巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

总体要求

1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。

2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。

4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。

5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。

6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。

7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。

8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

1、本项目以玉米穗为原料生产加工鲜食玉米，国民经济行业类别为C1459 其他罐头食品制造，不属于化工项目，不在化工园区范围内，同时也不涉及新化工园区的布局。

2、本项目为新建项目，国民经济行业类别为C1459 其他罐头食品制造，不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。

3、根据《2022年巴彦淖尔市环境空气质量公报》，本项目所在区域各污染物各污染物浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，属为达标区；项目各污染物排放量较小，采取相应污染防治措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。

4、本项目位于五原县塔尔湖镇乃日村三社（原乃日小学），用地性质为设施农用地，不占用耕地、基本农田。本项目属农业生产项目，可以不进园区。

5、本项目不属于矿山企业。

6、本项目为C1459 其他罐头食品制造行业，符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。本项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。

7、本项目不属于畜禽养殖项目。

8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表。项目建成后将按要求申请排污许可证。
符合

表2 项目建设与生态空间分区—一般生态空间—五原县水土保持生态功能重要区域管控要求符合性分析一览表

环境管控单元名称

管控要求

本项目落实情况

符合性

生态空间分区—一般生态空间—五原县水土保持生态功能重要区域
空间布局约束、环境风险管控、资源开发效率要求、污染物排放管控

全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，禁止开垦的范围由旗县级人民政府划定并公告；已经开垦种植农作物的应当按照国家有关规定逐步退耕还林还草；耕地短缺或者已经签订农村土地承包合同、退耕确有困难的，应当根据实际采取相应的水土保持措施。禁止毁林开荒、烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力；禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动，禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜等。

本项目为鲜食玉米加工项目，位于五原县塔尔湖镇乃日村三社（原乃日小学），用地性质为设施农用地，不占用耕地、基本农田，不涉及陡坡垦殖、在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物、毁林开荒、烧山开荒等活动。项目所在区域地势平坦，不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区，建设过程及运营期不涉及取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。项目所在区域不属于水土流失重点预防区和重点治理区，项目施工过程中会造成一定的水土流失，施工过程通过采取各项水土保持措施降低施工活动造成的影响。项目建成后按要求制定水土保持方案，加强项目区绿化，对区域环境造成的水土流失影响较小。
符合

综上所述，项目建设符合五原县生态空间分区—一般生态空间—五原县水土保持生态功能重要区域控制单元对项目空间布局、污染物排放、环境风险管控、资源利用效率等方面的管控要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目建设内容

本项目主要建设内容包括：建设1座3100m2标准化生产车间，设置2条鲜食玉米智能化生产线，购置智能化生产控制系统及自动化玉米分级设备、清洗设备、冷却设备、包装设备等，同时配套1台4t/h生物质蒸汽锅炉及其他辅助设施，设计年产400万棒鲜食玉米。本项目属未批先建，所有建设内容已全部建成。
项目主要组成及建设内容见表3。

表3 项目主要组成及建设内容一览表

工程
类别

项目名称

工程内容

备注
主体

工程

生产车间
标准化生产车间1座，建筑面积为3100m2，为单层全封闭钢结构，地面采用混凝土硬化。车间内设2条鲜食玉米智能化生产线，包括进厂验收、剥皮、切头去尾、清洗、包装、灭菌及检验工序，设计年产400万棒鲜食玉米
已建
储运工程
原料库
本项目不设置原料库，原料进厂后直接卸料至32辊地坑内
已建
成品库

成品库1座，建筑面积720m2，为单层全封闭钢结构，地面采用混凝土硬化，用于贮存产品
已建

辅助工程
锅炉房
锅炉房1座，建筑面积60m2，为单层全封闭钢结构，地面采用混凝土硬化。内设1台4t/h蒸汽锅炉，型号为DZH4-1.25-T，以生物质为燃料，锅炉烟气经1根35高排气筒排放
已建
生物质燃料库
全封闭生物质燃料库1座，建筑面积为50m2，为单层全封闭彩钢结构
已建

灰渣库

灰渣库1座，建筑面积为20m2，为单层全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s。锅炉炉渣和除尘灰分区暂存于灰渣库内
已建

一般固废暂

存间
一般固废暂存间1座，建筑面积10m2，为单层全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s。废包装材料和废离子交换树脂等一般固废分区暂存于一般固废暂存间内
已建
沉淀池
二级沉淀池1座，容积12m³（4×2×1.5m），采用砖混结构，内面刷涂一层沥青防水层，设置1套气浮机，用于处理原料清洗废水，渗透系数K≤1×10-7cm/s。沉淀池采用盖板封闭
已建

办公生活区
利用厂区现有建筑作为办公生活区，总占地面积约1200m2，为单层砖混结构
利旧
公
用
工
程

供热

生产用热由1台4t/h蒸汽锅炉供给；办公生活区采暖采用电暖气
已建
供水
由镇区自来水供水管网供给
已建
排水
生活污水经化粪池收集，定期清掏；杀菌用水全部循环使用不外排；锅炉和软水装置排污水属于清净下水，用于灰渣及厂区洒水抑尘；清洗废水经沉淀池沉淀处理后用于灌溉公司玉米种植基地
已建
供电

项目用电由镇区电网供给
已建
环

保

工

程

废气

锅炉烟气
生物质锅炉烟气采用1套“多管除尘器+布袋除尘器”处理后经1根35m高排气筒（DA001）排放
已建

废水

锅炉及软水装置排污水
锅炉和软水装置排污水属于清净下水，用于灰渣及厂区洒水抑尘
已建
清洗废水
清洗废水经格栅+气浮+沉淀处理后用于灌溉公司玉米种植基地。新建1座沉淀池用于收集原料清洗废水，容积12m³，为砖混结构，内面刷涂沥青防水层，采用盖板封闭，防渗系数K≤1×10-7cm/s
已建

生活污水

采用化粪池收集沉淀处理，定期清掏
已建

固废
生活垃圾
垃圾桶收集，委托环卫部门清运处置
已建

不合格

原料
清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清
已建
玉米皮、玉米须、玉米穗尖
清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清
已建

废包装袋、废包装箱
收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站。厂区内建设1座10m2一般固废暂存间，全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s
已建

不合格品
集中收集后清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清
已建

废离子交换树脂
定期更换后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用
已建

炉渣

锅炉炉渣和除尘灰拌湿后袋装暂存于灰渣库，作为肥料还田，施用于公司玉米种植基地。建设1座灰渣库，建筑面积为20m2，为单层全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s
已建

除尘灰

栅渣
清理至专用车辆内，每日由周边养殖户拉走用于饲养牲畜
已建

污泥
沉淀池污泥定期清掏，直接由专用车辆拉运至五原县俊峰商贸有限责任公司用于制砖综合利用（处置协议见附件）
已建
噪声
选购低噪声设备，全封闭厂房隔音，高噪声设备设置减振基础、柔性接头，提高机械装配精度，并定期维修、保养
已建
2、生产设备

本项目主要生产设备见表4。

表4 项目主要生产设备一览表

序号

名称

规格型号

数量
备注
一、生产设备
1

32辊地坑
深度1.5m
2套
已建
2

提升机
4台
已建
3

布料机

2台
已建
4
剥皮机

XYB-12型
2台

已建
5
切头去尾机

2台
已建
6
输送机

10台
已建
7
高压清洗机
2台

已建
8
真空包装机

6台
已建
9
杀菌锅

4台
已建
10
吹干机
8台
已建
11

水箱

2台
已建
二、供热
1
蒸汽锅炉
DZH4-1.25-T
1台
燃生物质
2
多管除尘器

1套
锅炉烟气除尘
3
布袋除尘器

1套
3、原辅材料及能源消耗

本项目原料为鲜玉米穗，玉米主要从周边农户购入。主要原辅材料及能源消耗见表5。

表5 主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

物料

年用量
最大储存量
储存位置

备注

一
原料
1

鲜玉米穗
500万穗
12000穗
地坑内
周边农户
二
辅料
2
包装袋

400万个
50万个
生产车间包材间
塑料袋
3
包装箱

40万个
5万个
纸箱
三
能源
4
水

1807.6m³/a
镇区自来水管网
5
电

50万Kw•h/a
镇区供电线路
6
压块生物质成型燃料
200t/a
市场采购
表6 生物质燃料成分分析表

序号

项目

符号

数值

单位

1

收到基灰分
Ad
4.37
%
2
收到基硫分
St.d
0.02
%

3
收到基低位发热量
Qnet,ar
14.60
MJ/kg
4

飞灰可燃物含量

Cfh
1.86
%
4、产品方案
项目产品为鲜食玉米，设计年产400万棒。项目产品方案情况见下表7：

表7 项目产品方案
产品名称
单位

产量
鲜食玉米
棒
400万
5、公用工程

（1）供水工程
项目用水主要为原料清洗用水、杀菌用水、锅炉用水和职工生活用水，由镇区自来水管网供给，可以满足本项目用水需求。

①生活用水

项目劳动定员30人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（2021年版），生活用水定额为60L/人·d，年工作40天，则运营期生活用水量为1.8m3/d、72m3/a。

②生产用水

生产用水环节包括原料清洗用水、杀菌用水和锅炉用水。

A、清洗用水
根据建设单位生产经验，清洗用水量约为30m³/d、1200m³/a。
B、杀菌用水
本项目玉米包装完成后使用电脑全自动控制一拖二水浴式杀菌锅杀菌，采用热水循环杀菌方式，由循环泵和交换阀来改变液体的流动，产品采用可耐热的塑料袋包装，杀菌用水不直接与玉米接触，不会对杀菌废水的水质造成影响，因此杀菌用水储存在杀菌锅内循环使用，只需定期补充损耗。根据建设单位提供资料，灭菌用水量约50m³/d，损耗水量约占用水量的20%，则补充水量为10m³/d、400m³/a。
C、锅炉用水
项目杀菌工序热源由1台4t/h蒸汽锅炉供给，锅炉每天运行24h，锅炉用水包括损耗用水、锅炉定期排污水和循环水，循环水量为4m3/h，锅炉损耗水量按循环水量的1%计，则损耗水量0.96m3/d；锅炉排污水量按循环水量的2%计，则排污水量为1.92m3/d，经计算锅炉补水量为2.88m3/d。

锅炉补水由锅炉自带软化水装置制取，软水装置采用离子交换树脂法，软水装置实际出水效率约85%，则锅炉需用新鲜水3.39m3/d、135.6m³/a。

综上所述，本项目总用水量为45.19m³/d、1807.6m³/a。
（2）排水工程

本项目杀菌用水循环使用不外排；因此项目产生的废水主要为生活污水、清洗废水、锅炉及软水装置排污水。

①生活污水

生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为1.44m3/d、57.6m3/a，经厂区化粪池收集，定期清掏。

②清洗废水
清洗废水产生量约为用水量的80%，则清洗废水量为24m³/d、960m3/a，排入沉淀池沉淀处理后用于灌溉公司玉米种植基地。
③锅炉及软水装置排污水 

软水装置实际出水效率约85%，制备废水产生量为0.51m3/d、20.4m3/a；锅炉排污水量为1.92m3/d、76.8m3/a,；则锅炉及软水装置排污水量为2.43m3/d、97.2m3/a，属于清净下水，用于灰渣及厂区洒水抑尘。
本项目运营期水平衡情况见下表:8及图1。

表8 项目水平衡一览表        单位：m3/d
序号

用水环节

总用水量

新鲜

水量
循环水量

损耗水量

排水量

备注

1

生活用水

1.8
1.8
——

0.36
1.44
排入化粪池
2

清洗用水

30
30
0
6
24
排入沉淀池
3

杀菌用水

60
10
50
10
0
循环使用，定期补充损耗
4
锅炉—软水装置
7.39
3.39
4
0.96
2.43
用于灰渣及厂区洒水抑尘

合计

99.19
45.19
54
17.32
27.87
——
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图1 项目水平衡图        单位：m³/d

（3）供热
生产用热由1台4t/h蒸汽锅炉供给；办公生活区采用电暖气采暖。

（4）供电

项目用电由镇区电网供给，年用电量50万kw•h。

6、劳动定员及工作制度
项目劳动定员30人，年工作40天，日工作24小时。

7、平面布置
本项目生产车间位于厂区西侧；库房位于生产车间北侧；锅炉房位于生产车间西北侧；生物质燃料库和灰渣库位于锅炉房南侧；一般固废暂存间位于生产车间东侧；办公生活区位于厂区东南侧。
本项目总平面布置图及车间布局图具体见附图。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：
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图2 生产工艺流程及产污环节图

整条生产线为全自动操作，具体工艺流程简述：

（1）进厂验收：鲜玉米穗进厂验收，要求为长15-17cm、粒列整齐、无虫蛀、秃尖小于2cm；

（2）去皮、切头去尾：验收合格玉米穗堆放在地坑内，经传送带进入扒皮去须机进行扒皮去须处理，然后进入去头去尾机进行去头去尾处理，净棒送至清洗工序待清洗；

（3）喷淋清洗：首先通过底部传送带进入清洗水槽内，通过水流流动进一步去除玉米棒上残留的玉米须，水箱泵送循环水流冲洗水槽内玉米棒，经过水流冲洗，去除鲜穗上杂物；

（4）包装：清洗后的玉米棒通过自动套袋机装袋，之后经过真空包装机自动包装；

（5）灭菌：包装后的产品经输送机传送到灭菌锅内，内部水温经蒸汽锅炉加热至121℃，压力0.25Mpa，高温灭菌时间为25分钟；

（6）半合格品检验：灭菌完成的产品再进行检查一遍，剔除漏气或者不合格的产品；

（7）冷却：检验合格的产品采用吹干机将产品冷却至室温；

（8）喷码贴标、装箱：冷却完成的成品人工装箱，送入成品区堆放待售。

表9 生产工艺排污分析表

项目

污染源

污染物

名称
污染因子
采取的措施
废气

蒸汽锅炉
锅炉烟气
颗粒物、SO2、NOX
采用1套“多管除尘器+布袋除尘器”处理后经1根35m高排气筒（DA001）排放
废水
原料清洗

清洗废水
COD、BOD5、SS、NH3-N
经沉淀处理后用于灌溉公司玉米种植基地
锅炉及软水装置

锅炉及软水装置排污水
TDS、SS
用于灰渣及厂区洒水抑尘
员工
生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N
排入化粪池，定期清掏
固废
原料检验

不合格

原料
废弃玉米
外售周边养殖户

扒皮去须、去头去尾
玉米皮、玉米须、玉米穗尖
玉米皮、玉米须、玉米穗尖
包装
废包装袋、废包装箱
塑料袋、纸箱
暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站
半成品检验

不合格品

废弃玉米
外售周边养殖户
软水装置
废离子交换树脂
树脂、带电离子
暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用
锅炉

炉渣
草木灰

拌湿袋装暂存于灰渣库，作为肥料还田，施用于公司玉米种植基地

除尘灰
草木灰

沉淀池

栅渣

玉米皮、玉米须等

清理至专用车辆内，每日由周边养殖户拉走用于饲养牲畜
污泥

泥沙

定期清掏，直接由专用车辆拉运至五原县俊峰商贸有限责任公司用于制砖综合利用
员工
生活垃圾

废纸、塑料袋、食物残渣

垃圾桶收集，委托环卫部门统一清运处置
噪声
生产设备
设备噪声
噪声
选购低噪声设备，全封闭厂房隔音，高噪声设备设置减振基础、柔性接头，提高机械装配精度，并定期维修、保养


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用原乃日小学场地进行建设，学校已闲置多年，无遗留环境问题，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）区域环境质量达标情况判定

本项目所在区域达标判定引用2022年《巴彦淖尔市环境空气质量公报》中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，经统计，五原县隆兴昌镇2022年有效监测天数362天，优良率为88.4%。细颗粒物（PM2.5）年均值为27微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为56微克/立方米，二氧化硫年均值为12微克/立方米，二氧化氮年均值为20微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.4毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为145微克/立方米。

基本污染物年均质量浓度和相应百分位数日平均或8h平均浓度见下表：
表10 区域空气质量现评价表
污染物
评价指标
现状浓度
（μg/m3）
标准值
（μg/m3）
占标率（%）
达标
情况
SO2
年平均质量浓度
12
60
20
达标
NO2
年平均质量浓度
20
40
50
达标
PM10
年平均质量浓度
56
70
80
达标
PM2.5
年平均质量浓度
27
35
77.1
达标
O3
第90百分位数8小时平均
145
160
90.6
达标
CO
第95百分位数日平均
1.4mg/m3
4mg/m3
35
达标
由上表可知，本项目所在区域各污染物浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，因此，判定项目所在区域为达标区。
2、声环境质量现状
本次评价在项目区厂界50m范围内西侧和北侧居民区分别设置了1个噪声监测点，监测点高出地面1.2m。监测日期为2023年5月18日，监测单位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司。监测结果见表11。

表11 厂界噪声监测结果     单位：dB（A）

序号

测点名称

测点坐标

5月18日

昼间

夜间

1

西侧20m居民
107°56'57.591"东41°5'8.810"北

45.6
39.4
2
北侧25m居民

107°56'58.836"东41°5'12.210"北
46.3
38.5
标准值
60
50
根据监测结果，项目区声环境较好，厂界噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。


	环境

保护

目标
	本项目主要环境保护目标及要求如下：
①环境空气评价范围为厂界外500m范围内，环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

②声环境评价范围为厂界外50m范围内，环境噪声应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

主要环境保护目标见表12、项目评价范围及保护目标分布图见附图。
表12 环境保护目标一览表

环境

要素

名称

坐标

保护内容

户数（户）、人口（人）
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

大气

环境
井家圪旦
107°57′19.14″

41°5′11.71″

居民
32，82
二类环境空气功能区

东侧
230
高二圪旦
107°56′27.73″

41°5′2.21″

居民
12，45
西侧
472
乃日村

三社
107°56′54.73″

41°5′13.14″

居民
18，65
西侧、北侧
20
蔺家圪旦
107°57′2.98″

41°5′33.30″

居民
10，36
东北侧
480
声环境

乃日村

三社
107°56′54.73″
41°5′13.14″
居民
18，65
2 类声环境功能区

西侧、北侧
20



声环境功能区类

		时    段


		昼间

	夜间


	2类标准限值dB(A)

	60
	50


	施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表16。

表16 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
单位

昼间

夜间

dB(A)

70

55

4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求。
	

	总量

控制

指标
	本项目涉及总量控制指标的污染因子为SO2和NOx。

本项目建设1台4t/h蒸汽锅炉，锅炉每天运行24h，年运行40天，以生物质为燃料，用量为200t/a，经计算锅炉燃生物质排放SO2 0.068t/a、NOx 0.204t/a，SO2 和NOx 排放量均＜5t/a，不需申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目属未批先建，目前项目已全部建成，施工期已结束，本次评价不对施工期环境影响进行分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
本项目大气污染物主要为锅炉燃生物质产生的烟气和炉渣、除尘灰暂存过程产生的扬尘。项目清洗废水设计由沉淀池收集沉淀处理后用于灌溉公司玉米种植基地，因废水污染物浓度较低，在厂内停留时间较短，且沉淀池采用盖板封闭，废水沉淀过程基本不产生恶臭气体。
（一）废气源强分析
（1）锅炉烟气
本项目设置1台4t/h蒸汽锅炉，每天运行24h，年运行40天，以生物质为燃料，用量为200t/a，燃料含硫率S=0.02%。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）“4430工业锅炉（热力供应）行业产系数手册，对该项目锅炉烟气量及污染物NOx、SO2的产生量进行估算，燃生物质锅炉产排系数一览表如表17。

表17 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃生物质工业锅炉

原料名称

污染物指标

单位

产污系数

末端治理技术名称
去除效率
生物质

燃料
工业废气量

标立方米/吨-原料

6240
/
0
颗粒物
千克/吨-原料
0.5

袋式除尘
99
多管旋风除尘

80
二氧化硫
千克/吨-原料
17S①
/
0
氮氧化物

千克/吨-原料

1.02
/
0
注释:产排污系数中二氧化硫的产排污是以含硫量（s）的形式表示的，其中含硫量的（s）是指生物质收到基硫分含量。本项目中燃料中含硫量（s）为0.02%。
汞及其化合物根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）要求采用物料衡算法计算，计算公式为：
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查阅相关文献《中国农村地区生物质燃料燃烧的汞排放研究》，生物质燃料汞的平均含量为11.60ng/g。《<火电厂大气污染物排放标准>编制说明》中指出，当采用袋式除尘器对锅炉烟气进行净化时，对烟气中的汞也具有一定的的脱除效率，本评价脱除汞及其化合物效率取25%。本项目生物质燃料使用量为200t/a，则汞及其化合物产生量=200t/a×11.60ng×10-3×（1-0.25）×10-6=1.73×10-6t/a。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求，生物质锅炉需配套安装低氮燃烧器脱硝，但本项目属季节性生产企业，生产期仅40天，生物质燃料消耗量较小，NOx产生量和产生浓度很小，不经处理即可达标，因此本次评价根据项目实际情况不设置脱硝设施。锅炉烟气设计采用1套“多管除尘器+布袋除尘器”处理后经1根35m高排气筒（DA001）排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）“4430工业锅炉（热力供应）行业产系数手册，除尘效率为99%，汞及其化合物协同脱除效率取值25%。

根据上述产污系数，计算出本项目蒸汽锅炉产排污情况见表18所示。

表18 锅炉产排污情况
污染

因子

废气量

污染物产排污情况

产生浓度mg/m3
产生量t/a

处理效率
排放浓度mg/m3
排放量t/a
颗粒物

124.8×104Nm3/a

80.1
0.1
99%
0.80
0.001
SO2
54.5
0.068
0
54.5
0.068
NOx
163.5
0.204
0
163.5
0.204
汞及其化合物
0.0019
2.31×10-6
25%
0.0014
1.73×10-6
根据上表计算结果，锅炉烟气中颗粒物排放浓度为0.80mg/m3、SO2排放浓度为54.5mg/m3、NOx排放浓度为163.5mg/m3、汞及其化合物排放浓度为0.0014mg/m3，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。废气经处理后由1根35m高排气筒（DA001）排放。

（2）灰渣库扬尘
本项目炉渣出渣后拌湿袋装暂存于全封闭灰渣库中，除尘器收集的除尘灰拌湿袋装暂存于全封闭灰渣库中，炉渣和除尘灰堆放过程扬尘产生量很小，本次评价不作定量分析，对外环境和周免敏感点影响很小。
（二）废气处理措施可行性
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求，生物质锅炉需配套安装低氮燃烧器脱硝，但本项目属季节性生产企业，生产期仅40天，生物质燃料消耗量较小，NOx产生量和产生浓度很小，不经处理即可达标，因此本次评价根据项目实际情况不设置脱硝设施。本项目生物质锅炉烟气设计采用1套“多管除尘器+布袋除尘器”处理后经1根35m高排气筒（DA001）排放。

锅炉烟气除尘采用“旋风除尘器+布袋除尘器”除尘设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7中所列可行技术，污染物可实现达标排放。
（三）废气排放口基本情况
     本项目设置1个有组织废气排放口，废气排放口基本情况见下表19：
表19 废气排放口基本情况一览表

编号

名称

中心坐标

/m

海拔

高度

/m

高度

/m

内径

/m

温度

/℃

类型

排放标准

监测要求

X

Y

点位

因子

频次

DA001
锅炉

烟气

41°5'7.85"
107°56'59.96"
1028.76
35
1.2
60
一般排放口

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值

排气筒

颗粒物、SO2、

NOx、烟气黑度
1次/月（生产季）
2、废水环境影响分析
本项目杀菌用水循环使用不外排；因此项目产生的废水主要为生活污水、原料清洗废水、锅炉及软水装置排污水。

（1）生活污水

本项目生活用水量为1.8m3/d、72m3/a，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为1.44m3/d、57.6m3/a，主要污染物浓度分别为COD400mg/L、BOD5250mg/L、NH3-N35mg/L、SS300mg/L，产生量分别为COD0.023t/a、BOD5 0.014t/a、NH3-N 0.002t/a、SS 0.017t/a。生活污水排入防渗化粪池经沉淀预处理后，定期清掏，不外排。
（3）锅炉及软水装置排污水
锅炉及软水装置排污水量为2.43m3/d、97.2m3/a，主要污染物为TDS和SS。锅炉及软水装置属于清净下水，用于灰渣及厂区洒水抑尘，不外排。

本项目总占地面积9934m2，扣除建筑物基底面积后场地、道路占地5974m2，参考《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》（DB/T385-2020）中的相关内容，场地、道路洒水量按2L/m2·d及，则可消耗水量11.95m3/d，完全能够消纳锅炉及软水装置排污水。
（3）原料清洗废水

本项目清洗用水量为30m³/d、1200m³/a，清洗废水产生量约为用水量的80%，则清洗废水量为24m³/d、960m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。

废水水质类比《吉林省众品源农业发展有限责任公司鲜食玉米建设项目竣工环境保护验收监测表》（吉林市万晟环保检测有限公司，2023年 6 月25日）中的验收数据，该项目设计年生产鲜食真空甜糯玉米2000万穗，原材料清洗废水统一收集后经管道全部排入企业自建的防渗化粪池沉淀后与锅炉排污水由市政管网排入污水处理厂处理。类比项目与本项目的原料、工艺相同，废水处理方式相似，因此可以类比。类比项目清洗废水中各污染物浓度分别为pH7.46~7.71、COD235mg/L、BOD592mg/L、NH3-N9.84mg/L、SS189mg/L。

表20 生产废水产生情况一览表
污染物
COD
SS
BOD5
NH3-N
产生浓度mg/L
250
195
100
10
本项目建成1座12m³二级沉淀池，为砖混结构，内面刷涂沥青防水层，设置1套气浮机，沉淀池采用盖板封闭。

清洗废水经格栅处理后流入沉淀池，气浮机的溶气系统在水中产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固液分离，沉淀池对SS的去除效率取值80%，对COD的去除效率取值30%，对BOD5的去除效率取值20%，废水经沉淀处理达标后用于灌溉公司玉米种植基地。
本项目废水处理工艺流程见图3：
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图3  清洗废水处理工艺流程图
表21 清洗废水污染物产排情况表
污染物名称
产生浓度mg/L
产生量t/a
去除效率
排放浓度mg/L
排放量t/a
废水量
960m³/a
COD
250
0.24
30%
175
0.17
BOD5
100
0.096
20%
80
0.08
SS
195
0.19
80%
39
0.04
NH3-N
10
0.0096
0
10
0.0096
根据上表计算结果，本项目清洗废水经沉淀处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）“旱作”标准，用于灌溉公司玉米种植基地。
综上所述，本项目废水均合理处置，不直接排入外环境，对周围环境影响较小。
（4）清洗废水用于农田灌溉的可行性

本项目清洗废水经“格栅+气浮+沉淀”处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）“旱作”标准后，用作本公司自有玉米种植基地灌溉用水，采用管灌方式。

根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020）中主要粮食作物灌溉用水定额，按照75%灌溉保证率，玉米采用管灌方式用水定额为3440m³/hm²，项目生产时间为每年8-9月，共计40天，清洗废水排放量共24m³/d（960m³/a），计算得出项目出水可满足0.28hm²的农灌溉用水。

内蒙古玉米地农业发展有限公司在项目区周边约有500多亩（约33.33hm²）玉米种植基地，完全可消纳本项目清洗废水。

3、噪声环境影响分析
（1）噪声源强及防治措施
本项目噪声污染源主要为提升机、布料机、剥皮机、切头去尾机、高压清洗机、包装机、吹干机、风机、水泵等，根据设备厂家提供的技术参数，各设备噪声值为75～95dB（A）。

本项目噪声污染源相关参数见表22。

表22 噪声污染源产排相关参数一览表

噪声源

声源类型

产生值

dB（A）

降噪措施

排放值

dB（A）

工艺

降噪效果

dB（A）

剥皮机
频发

75
选购低噪声设备，全封闭厂房隔音，设置减振基础、柔性接头，提高机械装配精度，并定期维修、保养
-20
55
布料机
频发

75
-20
55
提升机
频发

85
-20
65
高压清洗机
频发

85
-20
65
切头去尾机
频发

75
-20
55

包装机

频发

75
-20
55
吹干机
频发

85
-20
65
风机
频发

95
-20
75
水泵
频发

90
-20
70
为了减轻设备噪声对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施：
①选购低噪声设备；
②剥皮机、切头去尾机、提升机、清洗机、包装机等高噪声生产设备均至于封闭车间内并设减震基座和柔性接头，提高机械装配精度；
③锅炉风机室内布置、选用低噪声风机、安装消音器并加装隔声罩；

④定期维修养护生产设备，以防设备故障形成的非正常生产噪声；

⑤采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，应将噪声大的设备布设在厂中心，这样可阻挡生产区的噪声传播，把设备的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。
（2）预测模式
为说明本项目运营后对周围环境的影响程度，本次评价以厂区各厂界及50m范围内敏感点作为评价点，预测计算本项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，分析说明噪声源对厂界声环境的影响。
采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。
①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（1）计算：
Lp（r）= LW + Dc – A                  （1）
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式中：Lw—倍频带声功率级，dB；
Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；
A—倍频带衰减，dB；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算：
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         （2）
预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算：
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式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

[image: image13.wmf]D

Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）做近似计算：
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或
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        （5）
A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。
②室内声源等效室外声源声功率级计算方法
设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出：
Lp2= Lp1 —（TL+6）        （6）
式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。
③有限长线声源P15
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④面声源的几何发散衰减P16

新导则垂直声源如下图4所示（要求b>a，图中虚线为实际衰减量）：
[image: image17.jpg]S AT




图4 垂直声源的衰减特性
要求的简化算法为：
r<a/π时，Adiv≈0；几乎不衰减
a/π<r<b/π时，距离加倍时Adiv≈3；类似线声源（Adiv≈10lg(r/r0)）
r>b/π时，距离加倍时Adiv≈6；类似点声源（Adiv≈20lg(r/r0)）
r<a/π时，Adiv≈0。
⑤噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：
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式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
⑥噪声预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值（Leq ）计算公式为：

[image: image19.png]Leq = lOlg(loO'lLqu £10% )




式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

本次评价采用EIAN20噪声预测评价软件进行噪声预测。预测点高度1.2 m。预测范围为厂界50 m范围内。

（3）预测结果
根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见表23。

表23 厂界噪声预测结果       单位: Leq [dB（A）]

序号

厂界

贡献值

现状值
预测值
标准值

昼间
夜间

昼间

夜间

1
东

32.8
/
/
/
/
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值（昼间60dB(A）、夜间50dB(A））

2
南

35.3
/
/
/
/
3
西

35.9
/
/
/
/
4
北

31.4
/
/
/
/
5
西侧20m居民
32.7
45.6
39.4
45.82
40.24
6
北侧25m居民
27.2
46.3
38.5
46.35
38.81
由表21可知，项目投产后，厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 2类标准的限值要求；敏感点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。项目运营期噪声排放对周边声环境影响不大。
4、固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要为原料检验环节产生的废弃玉米，扒皮去须环节产生的玉米皮、玉米须、玉米穗尖，包装环节产生的废包装袋、废包装箱，半成品检验环节产生的不合格品，软水装置产生的废离子交换树脂、锅炉燃生物产生的炉渣和除尘灰、格栅渣、污泥以及员工产生的生活垃圾。

废弃玉米

原料检验环节会挑选出一些品相不合格、有虫眼的不合格玉米原料，产生量约为100万穗/a，集中收集后清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清。

（2）玉米皮、玉米须、玉米穗尖

原料玉米扒皮去须环节将产生玉米皮、玉米须、玉米穗尖，产生量为90t/a，集中收集后清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清。本项目位于农村地区，周边养殖户较多，玉米皮、玉米须、玉米穗尖可以做到日产日清。
（3）废包装袋、废包装箱
包装环节废包装袋产生量约0.2t/a，废包装箱产生量约0.5t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站。

（4）不合格品
半成品检验环节将产生部分不合格品，产生量为15t/a，集中收集后清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清。

本项目位于农村地区，周边养殖户较多，废弃玉米、玉米皮、玉米须、玉米穗尖、不合格品等固体废物可实现日产日清，不在厂区长期存放。
（5）废离子交换树脂
软水装置制备装置中的离子交换树脂在运行一段时间后需更换以保证软水制备效率，根据项目用水情况，离子交换树脂更换时间为1次/3年，每次产生量0.05t，属于一般工业固体废物，定期更换后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用。
项目区拟设置1座10m2一般固废暂存间，全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 一 般 固 废 间应 按 照 《 一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准 》 （GB18599-2020）中相关要求进行建设及管理。

（6）生物质锅炉
1）炉渣
本项目锅炉每年耗生物质量为200t，炉渣产生量按下式计算：

    Glz=B×A×dlz/（1-Clz），式中

    Glz——炉渣产生量，t/a；

    B——耗生物质量，200t/a；

    A——生物质的灰分4.37%；

    dlz——炉渣中的灰分占生物质总灰分的百分数，取35%；

    Clz——炉渣可燃物含量，取20%。

经上式计算，锅炉炉渣产生量约为3.8t/a，拌湿后袋装暂存于灰渣库内。炉渣主要成分为草木灰，含有丰富的钾、硅以及多种微量元素，在农业生产中可以用作土壤改良剂和制取多元复合肥料，因此，炉渣作为肥料还田，施用于公司玉米种植基地。

除尘灰

本项目生物质锅炉烟气中颗粒物产生量为0.1t/a，采用多管除尘器+布袋除尘器处理，除尘效率为99%，则收尘灰产生量约为0.099t/a，拌湿后袋装暂存于灰渣库内。除尘灰主要成分为草木灰，含有丰富的钾、硅以及多种微量元素，在农业生产中可以用作土壤改良剂和制取多元复合肥料，因此，除尘灰作为肥料还田，施用于公司玉米种植基地。

拟新建1座全封闭灰渣库，建筑面积为20m2，为单层全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

（7）格栅渣

玉米清洗废水首先经格栅去除较大悬浮物后，排入沉淀池沉淀处理，格栅渣产生量约为1.2t/a，栅渣主要为大的玉米皮、玉米须、玉米穗尖等杂物，清理至专用车辆内，每日由周边养殖户拉走用于饲养牲畜。

（8）污泥

经格栅池处理后的玉米清洗废水进入沉淀池处理，污水沉淀处理过程污泥产生量约为2t/a，定期清掏直接由专用车辆拉运至五原县俊峰商贸有限责任公司用于制砖综合利用。
（9）生活垃圾

工作人员生活垃圾产生量按1.0kg计算，劳动定员30人，则生活垃圾产生量约0.03t/d、1.2t/a，设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置。
本项目固体废物产排情况见表24。

表24 固体废物产排情况一览表

产生环节

名称

固废

属性

产生量

（t/a）

贮存方式

处置措施及最终去向

原料检验
废弃玉米
一般固废
100万穗
不暂存
清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清
扒皮去须
玉米皮、玉米须、玉米穗尖
90
不暂存
清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清

包装
废包装袋、废包装箱
0.7
一般固废暂存间
外售废品回收站

半成品检验
不合格品
15
不暂存
清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清
软水装置
废离子交换树脂
0.05t/次
一般固废暂存间
由厂家回收综合利用
燃生物质锅炉

炉渣

3.8
灰渣库
作为肥料还田，施用于公司玉米种植基地
除尘灰

0.099
废水处理

格栅渣

1.2
不暂存
清理至专用车辆内，每日由周边养殖户拉走用于饲养牲畜

污泥

2
不暂存
定期清掏直接由专用车辆拉运至五原县俊峰商贸有限责任公司用于制砖综合利用

员工
生活垃圾
生活垃圾

1.2
垃圾桶
委托当地环卫部门统一清运

6、地下水、土壤环境影响分析

一般防渗区：清洗机为304不锈钢结构；沉淀池为砖混结构，内面刷涂沥青防水层；化粪池为玻璃钢结构，灰渣库和一般固废暂存间地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s；

简单防渗区：生产车间、办公生活区等采用一般混凝土硬化。

经采取上述防渗措施，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。
7、环境保护监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托第三方有相应检测资质的单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）以及拟建项目废气、废水和噪声等污染源的产、排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：

本项目环境监测计划一览表见表25。

表25 环境监测计划一览表

监测

对象

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准
废气
锅炉排气筒（DA001）
颗粒物、SO2、NOx、

烟气黑度
1次/月（生产季），每年1次
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉标准

废水

沉淀池进、出水口

pH、水温、SS、BOD5、CODcr、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数
1次/季度（生产季），每年1次

《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准

噪声
厂界四周各一个点
等效声级LeqdB（A）
1次/季度（生产季），每年1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

固废

/

固废产生、处置情况

/

/

8、环保投资一览表

本项目总投资为500万元，其中环保投资32万元，为总投资的6.4%。本项目采用的污染防治措施的投资情况见表26。

表26 环保投资一览表

序号

项目名称及内容

环保设施

投资估算(万元）

1
废水

治理

清洗废水
新建1座沉淀池用于收集原料清洗废水，为防渗混凝土结构，容积12m³，采用盖板封闭，防渗系数K≤1×10-7cm/s。经沉淀处理后用于灌溉公司玉米种植基地
5
2
生活污水

新建1座防渗化粪池，采用玻璃钢结构。生活污水经化粪池收集，定期清掏
0.5
3
废气

治理
锅炉烟气

采用1套“多管除尘器+布袋除尘器”处理后经1根35m高排气筒（DA001）排放

20
4
固体废物治理

生活垃圾

垃圾桶收集，委托环卫部门清运处置

0.5
5
废包装材料、废离子交换树脂
新建1座10m2全封闭一般固废暂存间，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s
1
6

炉渣、除尘灰

新建1座全封闭灰渣库，建筑面积为20m2，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s
2
7
栅渣
清理至专用车辆内，每日由周边养殖户拉走用于饲养牲畜
/
8
污泥
每周生产结束后清掏一次，直接由专用车辆拉运至五原县俊峰商贸有限责任公司用于制砖综合利用
1
9
噪声

治理

生产设备

选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震措施

2

合计

32
9、“三同时”验收一览表

本项目“三同时”验收一览表见表27。
表27 项目“三同时”验收一览表
类别

污染源

污染物

治理措施

监测

因子

监测点位/频次

验收标准
废气

锅炉
锅炉

烟气
采用1套“多管除尘器+布袋除尘器”处理后经1根35m高排气筒（DA001）排放
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物
除尘器进口，排气筒出口/连续监测2天，每天3次
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准
废水

职工生活

生活

污水
新建1座防渗化粪池，采用玻璃钢结构。生活污水经化粪池收集，定期清掏
/
/
不外排
原料清洗
清洗

废水
新建1座沉淀池用于收集原料清洗废水，容积12m³，为砖混结构，内面刷涂沥青防水层，采用盖板封闭，防渗系数K≤1×10-7cm/s。经沉淀处理后用于灌溉公司玉米种植基地
pH、水温、SS、BOD5、CODcr、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数
沉淀池进、出口/连续监测2天，每天4次
《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准

锅炉及软水装置

锅炉及软水装置排污水
锅炉和软水装置排污水属于清净下水，用于灰渣及厂区洒水抑尘
/
/
不外排
噪声

设备噪声

噪声

选购低噪声设备，全封闭厂房隔音，高噪声设备设置减振基础、柔性接头，提高机械装配精度，并定期维修、保养
等效连续A声级

厂界/连续监测2天，昼夜各1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

敏感点/连续监测2天，昼夜各1次
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
固废

职工生活

生活

垃圾

垃圾桶收集，委托环卫部门负责清运

合理处置
原料检验
不合格

原料
清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求
扒皮去须
玉米皮、玉米须、玉米穗尖
清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清
包装
废包装袋、废包装箱
收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站。设置1座10m2一般固废暂存间，全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s
半成品检验
不合格品
集中收集后清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清

软水装置

废离子交换树脂
定期更换后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用
废水处理

格栅渣

清理至专用车辆内，每日由周边养殖户拉走用于饲养牲畜

污泥

定期清掏直接由专用车辆拉运至五原县俊峰商贸有限责任公司用于制砖综合利用

锅炉

炉渣
炉渣和除尘灰拌湿后袋装收集暂存于灰渣库内，作为肥料还田，施用于公司玉米种植基地。新建1座灰渣库，建筑面积为20m2，为单层全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s
除尘灰



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物
	采用1套“多管除尘器+布袋除尘器”处理后经1根35m高排气筒（DA001）排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准

	地表水水环境
	职工生活
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	新建1座防渗化粪池，采用玻璃钢结构。生活污水经化粪池收集，定期清掏
	不外排

	
	清洗废水
	pH、水温、SS、BOD5、CODcr、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数
	新建1座沉淀池，用于收集原料清洗废水，容积12m³，为砖混结构，内面刷涂沥青防水层，采用盖板封闭，防渗系数K≤1×10-7cm/s。经沉淀处理后用于灌溉公司玉米种植基地
	《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作标准

	
	锅炉及软水装置排污水
	TDS、SS
	锅炉和软水装置排污水属于清净下水，用于灰渣及厂区洒水抑尘
	不外排

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	选购低噪声设备，全封闭厂房隔音，高噪声设备设置减振基础、柔性接头，提高机械装配精度，并定期维修、保养
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

	固体废物
	生活垃圾产生量1.2t/a，设垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处理；废弃玉米产生量约为100万穗/a，玉米皮、玉米须、玉米穗尖产生量为90t/a，不合格品产生量15t/a，清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清；废包装袋、废包装箱产生量0.7t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站；废离子交换树脂产生量为0.05t/次，定期更换后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用；炉渣产生量为3.8t/a、除尘灰产生量0.099t/a，拌湿后袋装暂存于灰渣库，作为肥料还田，施用于公司玉米种植基地；格栅渣产生量1.2t/a，清理至专用车辆内，每日由周边养殖户拉走用于饲养牲畜；污泥产生量2t/a，定期清掏直接由专用车辆拉运至五原县俊峰商贸有限责任公司用于制砖综合利用。

	土壤及地下水

污染防治措施
	一般防渗区：清洗机为304不锈钢结构；沉淀池为砖混结构，内面刷涂沥青防水层；化粪池为玻璃钢结构，灰渣库和一般固废暂存间地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s；

简单防渗区：生产车间、办公生活区等采用一般混凝土硬化。

经采取上述防渗措施，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。

	生态保护措施
	本项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日村三社（原乃日小学），总占地面积9934m2（14.9亩），用地性质为设施农用地，不占用耕地和基本农田等，项目周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它特殊环境敏感区。项目区为原乃日小学，场地内为已开发状态，基本无植被。项目施工及运营过程对植被和土地利用格局的影响很小；项目所在区域人员活动频繁，且无珍稀、濒危保护动物，项目施工及运营对动物影响有限。

	环境风险

防范措施
	本项目运营期原料、辅料、中间产品及产品不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B内所列重点关注的危险物质，运营期环境风险很小。

	其他环境

管理要求
	无。


六、结论
	本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.001
	
	0.001
	0.001

	
	SO2
	
	
	
	0.068
	
	0.068
	0.068

	
	NOx
	
	
	
	0.204
	
	0.204
	0.204

	
	汞及其化合物
	
	
	
	1.73×10-6
	
	1.73×10-6
	1.73×10-6

	废水
	生产废水量
	
	
	
	960m³/a
	
	960m³/a
	960m³/a

	
	COD
	
	
	
	0.17
	
	0.17
	0.17

	
	BOD5
	
	
	
	0.08
	
	0.08
	0.08

	
	SS
	
	
	
	0.04
	
	0.04
	0.04

	
	NH3-N
	
	
	
	0.0096
	
	0.0096
	0.0096


	一般工业

固体废物
	废弃玉米
	
	
	
	100万穗
	
	100万穗
	100万穗

	
	玉米皮、玉米须、玉米穗尖
	
	
	
	90
	
	90
	90

	
	废包装袋、废包装箱
	
	
	
	0.7
	
	0.7
	0.7

	
	不合格品
	
	
	
	15
	
	15
	15

	
	废离子交换树脂
	
	
	
	0.05t/次
	
	0.05t/次
	0.05t/次

	
	炉渣
	
	
	
	3.8
	
	3.8
	3.8

	
	除尘灰
	
	
	
	0.099
	
	0.099
	0.099

	
	格栅渣
	
	
	
	1.2
	
	1.2
	1.2

	
	污泥
	
	
	
	2
	
	2
	2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1 委托书
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附件2项目备案告知书
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附件3用地文件
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附件4 缴纳罚款凭证
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附件5 污泥处置协议
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附图1 项目地理位置图
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附图2 项目四邻关系图
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附图3 项目平面布置图
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附图5 噪声监测点位图
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附图6 生态环境管控单元查询结果
用于农田灌溉





气浮机





本项目所在地











附图4 项目评价范围及环境保护目标分布图
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大气环境评价范围





声环境评价范围
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噪声监测点
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