建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（最终版）
项目名称：内蒙古圆圆食品有限责任公司年产200t辣椒酱项目
建设单位（盖章）：内蒙古圆圆食品有限责任公司
编制日期：        2024年12月           
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古圆圆食品有限责任公司年产200t辣椒酱项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王文元
	联系方式
	13514781422

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日红光村

	地理坐标
	（ 41 度 3 分 51.686 秒， 107 度 57 分 51.011 秒）

	国民经济

行业类别
	C1469其他调味品、发酵制品制造
	建设项目

行业类别
	十一、食品制造业23调味品、发酵制品制造－其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	19.5

	环保投资占比（%）
	9.75
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：     
	用地（用海）

面积（m2）
	3670

	专项评价设置情况
	表1-1    专项设置评价表

专项评价的类别
设置原则
项目涉及情况
是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目不涉及
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目不涉及
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目不涉及
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及
否


	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他

符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目主要建设内容为将从农户收购来的鲜辣椒经分选、清洗、发酵后制成辣椒酱，属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类第1项“农林渔牧产品储运、保鲜、加工与综合利用”。

综上所述，本项目建设符合国家相关产业政策。

2、与三线一单的符合性分析

“三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及生态环境准入清单。本项目“三线一单”符合性分析如下：

（1）生态保护红线

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日红光村，根据《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，本项目位于优先保护单元，不在生态保护红线划定范围内，详见下图。综上所述，本项目符合生态保护红线要求。
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图1-1   生态保护红线图

（2）环境质量底线

①大气环境质量底线

对照《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，本项目位于大气环境高排放管控区。管控要求为“严格执行国家、自治区、巴彦淖尔市下达的相关大气污染防治要求，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求”。

本项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，基准年（2023年）属于环境空气质量达标区；本项目运营期无废气产生。符合相关大气污染防治要求，满足产业准入、排放标准等管理要求，符合大气环境质量底线要求。
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图1-2   大气环境分区管控图

②水环境质量底线

对照《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，本项目位于水环境工业污染一般管控区。本项目排水包括生产废水和生活污水，其中，生产废水为辣椒清洗废水、设备清洗废水、储酱池清洗废水、辣椒酱冷却罐外排水，生产废水经沉淀池沉淀、收集后，通过罐车拉运至五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理；生活污水经化粪池收集后通过罐车拉运到五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。
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图1-3   水环境分区管控图

③土壤环境风险防控底线

对照《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，本项目位于土壤环境一般管控区。本项目的建设符合国家、内蒙古自治区的政策，不占用基本农田，符合土壤环境风险防控底线。

综合分析，本项目的建设不会突破项目所在地的大气环境质量底线、水环境质量底线、土壤环境风险防控底线，因此项目符合环境质量底线标准。

（3）资源利用上线

①水资源利用上线

对照《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，本项目在生态用水补给区。本项目运行期用水主要集中在生活用水、辣椒清洗用水、设备清洗用水、储酱池清洗用水、蒜泥辣椒酱冷用水。故本项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合水源利用上线要求。
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图1-4   生态用水补给区图

②土地资源利用上线

对照《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，本项目不在土地重点管控区、不在生态保护红线范围，不占用基本农田。本项目的建设符合土地资源利用上线的要求。
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图1-5   土地资源重点管控区图

③能源资源上线

对照《巴彦淖尔市“三线一单”文本》，本项目不燃烧高污染燃料，项目使用的主要能源为电能和水，项目使用能源较少，不会突破能源资源上限。

综上，本项目的建设运行不会突破水资源利用上线、土地资源利用上线、能源资源上线。

（4）生态环境准入清单

本项目位于巴彦淖尔市五原县，根据巴彦淖尔市生态环境准入清单及三线一单查询报告，项目用地区域管控单元名称为：五原县一般生态空间-水土保持，管控单元类别为：优先管控单元，管控单元编号为ZH15082110016，详见下图。管控要求如下表：
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图1-6   环境管控单元图
表1-2  与五原县一般生态空间-水土保持生态环境准入清单符合性分析表

环境管控单元名称

管控要求

本项目情况

符合性

(ZH15082110016)
环境空间约束
全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，禁止开垦的范围由旗县级人民政府划定并公告；已经开垦种植农作物的应当按照国家有关规定逐步退耕还林还草；耕地短缺或者已经签订农村土地承包合同、退耕确有困难的，应当根据实际采取相应的水土保持措施。禁止毁林开荒、烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力；禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜等。
本项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日红光村，租用已有厂房进行辣椒酱制做，不新增用地，不会对生态环境造成破坏。本项目的建设不会造成水土流失活动。
符合

污染物排放控制
/
/
/
环境风险管控
/
/
/
资源开发效率
/
/
/
3、厂址选择合理性

本项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日红光村。项目所在地区地势平坦，交通便利，基础设施完善。供电能够满足本项目需要；供水设施，能够满足本项目需要。项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。设备运行产生的噪声经隔声、减震等措施处理后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求；产生的固体废弃物合理处置，不会对环境保护目标产生明显影响，本项目排水包括生产废水和生活污水，其中，生产废水为辣椒清洗废水、设备清洗废水、储酱池清洗废水、辣椒酱冷却罐外排水，生产废水经沉淀池沉淀、收集后，由罐车拉运至五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理；生活污水经化粪池收集后由罐车拉运到五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。且项目的建设符合“三线一单”和产业政策，因此，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析
	建设

内容
	项目由来

五原县是国家农业部确定的重要农产品生产基地，独特的自然条件造就了其独特的农畜产品资源优势。五原有丰沛的水资源和便利的引黄灌渠条件，气候适宜，四季分明，日照充足。县内盛产辣椒、葵花、小麦、玉米、油料、甜菜、番茄、蔬菜、瓜果、瓜菜籽等农产品，发展农畜产品加工业前景广阔、潜力巨大。

基于上述原因，内蒙古圆圆食品有限责任公司投资150万元，租赁了巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日红光村中心校办公区及教室进行了改建，总占地面积3670m2，在该场地建设了1条辣椒生产线，主要的建设内容为清洗破碎车间、发酵车间、配料车间、包装车间、成品库及相关的配套设施，项目建成后年产辣椒酱200吨（鲜辣椒酱150吨，蒜泥辣椒酱50吨）。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，本项目属于十一食品制造业14中其他食品制造149中其他未列明食品制造，故编制环境影响报告表。
建设规模及产品方案

本项目的产品方案及生产规模见下表2-1。

表2-1    产品方案一览表

名称

规模/产量

去向

产品标准

鲜辣椒酱

150t/a

外售

《辣椒酱》（NY/T1070-2006）

蒜泥辣椒酱
50t/a

外售

项目生产的产品质量标准详见表2-2。
表2-2     辣椒酱标准

项目
指标
感官
要求
色泽
具有辣椒酱应有的颜色
气味与滋味
具有辣椒酱应有的滋味和气味
外观
均匀酱状、无霉变、无异物
理化指标
水分/（g/100g）≤
80
食盐（以氯化钠计）/（g/100g）≤
17
总酸（以乳酸计）/（g/100g）≤
2
酸价（以脂肪计）/（g/100g）≤
4
卫生指标
砷（以As计）/（mg/kg）
≤0.05
铅（以Pb计）/（mg/kg）
≤1
镉（以Cd计）/（mg/kg）≤
≤0.05
汞（以Hg计）/（mg/kg）≤

≤0.01

亚硝酸盐（以NaNO2计）/（mg/kg）≤
≤4
黄曲霉毒素B1/（mg/kg）
≤30
致病菌

（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）
不得检出
项目组成及建设内容

本项目拟建1条辣椒酱生产线。主要的建设内容为清洗破碎车间、搅拌车间、配料车间、食品添加剂库房、包装车间、成品库及其配套的办公室。项目组成表一览表见表2-3。

表2-3    项目组成表一览表

工程名称

项目组成

主体工程

清洗破碎车间

位于厂区北侧，占地面积612m2（长34m、宽18m、高8m）。内置气泡喷淋清洗机、输送机、辣椒破碎机、螺杆提升机和破碎池。气泡喷淋清洗机内置1个规格为5m×1m×0.6m的水箱，破碎池容积为3m3。
搅拌

车间
位于清洗破碎车间南侧，占地面积230m2（长23m、宽10m、高6m），主要利用移动式浆液搅拌机将酱体中水分、食盐充分拌匀，然后用食盐将酱封面，贮存。内置提浆机、移动式浆液搅拌机和10座储酱池。储酱池的容积为29.16m3（长3.6m、宽3m、高2.7m），储酱池用钢筋混凝土预制而成，内部采用食品级玻璃钢表制而成。池体为半地下池体，低于地面1.8米，高于地面0.9m，地下水位埋深12m，池体高于地下水水位埋深1.5m。池体底部及四周采用五布七胶进行了防渗处理，渗透系数小于等于10-10cm/s。
配料

车间
位于发酵车间南侧，占地面积47.7m2（长3.0m、宽15.9m、高6m），主要用于辅料（苯甲酸钠、谷氨酸钠、糖等）的配置。内置恒温加热搅拌罐（热源为电）、配料搅拌罐、不锈钢提浆机和1座1m3的冷却水箱。
包装

车间

位于厂区配料车间的南侧，建筑面积324m2（长7.5m、宽7.2m、高6m），主要用于辣椒酱的包装。内置自动包装机、抽浆机和打码机。
储运工程
食品添加剂储存库
位于配料车间的东侧，占地面积10.8m2（长3.0m、宽3.6m、高6m），主要用于辅料（苯甲酸钠、酸、糖、醋、谷氨酸钠等）的储存。
成品库
位于包装车间的东侧，占地面积54m2（长7.5m、宽7.2m、高6m）。主要用成品辣椒酱的储存，最大存储量为50t。
包材库
位于成品库的东侧，占地面积27m2（长7.5m、宽3.6m、高6m）。主要用于包装材料（包装罐、包装袋、包装箱）的储存。
库房
发酵车间的东侧设有1间库房，占地面积为184m2（长23m、宽8m、高6m），主要用于一些生产用品的暂存。

辅助工程

办公室

1间，位于生产区南侧，占地面积186m2（长31m、宽6m、高6m）。
宿舍
4间，位于办公室的南侧。每间占地面积30m2。
办公区闲置库房
办公室北侧设有1间库房，占地面积为186m2（长31m、宽6m、高6m），主要用于一些办公生活用品的暂存。
公用工程

给水

生活用水由当地市政管网供给；生产用水由厂区自备水井提供，取水证正在办理中。
供暖

本项目生产运行90天（每年7月～9月为生产期），生产区无需供暖。生活供暖为节能电暖器。
供电

电力供应由当地供电局采用10kV高压线路引接，能满足其工作需求。

环保

工程

废水

治理

生活污水

本项目设有1座容积为30m3的化粪池，用于生活污水的收集。生活污水经化粪池收集后送五原县塔尔湖镇污水处理厂处理。化粪池池底及四周进行了防渗处理（在现有基础上地面采用现浇防水混凝土结构，防水混凝土的设计抗渗等级不小P6级，相当于1.5m厚，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土防渗效果。
清洗废水

本项目设有1座容积为20m3的沉淀池，沉淀池池底及四周进行了防渗处理（在现有基础上地面采用现浇防水混凝土结构，防水混凝土的设计抗渗等级不小P6级，相当于1.5m厚，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土防渗效果。辣酱清洗废水、设备清洗废水、储酱池清洗废水、蒜泥辣椒酱冷却罐外排水经沉淀池收集、沉淀后，定期由罐车拉运到五原县塔尔湖镇污水处理厂处理。
废气

治理

本项目运营期无废气产生，辣椒酱储存的过程中储酱池会逸散出一定量的食品气味，食品气味全部以无组织的形式排放。
固体

废物

不合格

原料
主要为损坏的原料及饼蒂，厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。
沉淀池

污泥
待生产期结束后清掏，由环卫工人直接拉走处理，不在厂内暂存。
废包装
废包装主要为产品的包装以及辅料（糖、蒜、谷氨酸钠等）的包装，厂内垃圾箱集中收集后，统一委托环卫部门集中清运。

生活垃圾
生活垃圾集中收集，由环卫部门集中处理。
噪声

治理

通过选用低噪声设备，设减震基础、厂房隔声来降低对声环境的影响
主要生产设备

本项目所用的仪器设备详见下表。

表2-4     仪器设备一览表

序号
生产车间
名称
规格/型号
数量
1
清洗破碎车间
气泡喷淋清洗机
GB-1000
1
2
辣椒破碎机
BFC-50
1
3
输送机
DFL-70
1
4
螺杆提升机
G40
1
5
搅拌车间
储酱池
/
10
6
不锈钢提浆机
2
7
移动式浆液搅拌机
TMR-3
1
8
配料车间
配料搅拌罐
/
1
9
恒温加热搅拌罐
YAJBG-50
1
10
不锈钢提浆机

/
2
11
冷却罐
/
1
12
循环水泵
/
1
12
包装车间
包装机
DBF-900
2
13
抽浆机
/
2
14
打码机
/
1
15
全自动打码机
/
1
16
高温灭菌锅
/
1
主要原辅材料及能源消耗一览表

项目原辅材料及能源消耗见表2-5。

表2-5    项目原辅材料及能源消耗一览表
序号

名称

单位

年用量

储存方式

来源

备注

1

鲜辣椒

t/a

176
袋装

购买当地新鲜辣椒，汽车拉运

新鲜辣椒（非干辣椒）

2

白砂糖

t/a

3.5
袋装

外购，汽车拉运进厂

/

3

食用盐

t/a

26.5
袋装

外购，汽车拉运进厂

/

4

外包装容器（塑料瓶）

万瓶/a

0.25
/

外购，汽车拉运进厂

外购成品塑料瓶

5

鲜蒜

t/a

6.0
袋装

外购，汽车拉运进厂
外购剥皮后的新鲜蒜

6
苯甲酸钠
t/a

0.145
袋装

外购，汽车拉运进厂
/
7
D-异抗坏血酸
t/a
0.04
袋装

外购，汽车拉运进厂
/
8
谷氨酸钠
t/a

0.12
袋装

外购，汽车拉运进厂

/
9
辛香料
t/a

0.5
袋装

外购，汽车拉运进厂

/
10
食用油

t/a

0.01

桶装
外购，汽车拉运进厂

/
11
5—呈味儿核苷酸二钠

t/a

0.15

袋装

外购，汽车拉运进厂

/
12
酵母提取物

t/a

0.005

袋装

外购，汽车拉运进厂

/
13
黄原胶

t/a

0.5
袋装

外购，汽车拉运进厂

/
14
新鲜水

t/a

212.3
/

厂区自备水井
/

物料平衡

本项目物料平衡详见下表。

表2-6   本项目鲜辣椒酱物料平衡一览表

投入（t/a）

产出（t/a）

名称

用量

名称

产量

鲜辣椒
136 

不合格原料（绿辣椒和损坏辣椒）
0.52 

食盐
22.5
饼蒂、泥沙
1.86
苯甲酸钠

0.12
生产损耗
6.5
谷氨酸钠
0.12
鲜辣椒酱
149.88 
D-异抗坏血酸
0.015
合计：158.76
合计：158.76
表2-7   本项目蒜泥辣椒酱物料平衡一览表

投入（t/a）

产出（t/a）

名称

用量

名称

产量

鲜辣椒
40
不合格原料（绿辣椒和损坏辣椒）
0.25 

盐
4
饼蒂、泥沙
0.85 

大蒜

6
生产损耗
2.5
糖
3.5
蒜泥辣椒酱
51.1
苯甲酸钠

0.015
辛香料

0.5
食用油
0.01
5—呈味儿核苷酸二钠
0.15
酵母提取物
0.005
D-异抗坏血酸
0.025
黄原胶
0.5
合计：50.7
合计：50.7
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图2-1     鲜辣椒酱物料平衡图
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图2-1     蒜泥辣椒酱物料平衡图
7、公用工程

（1）给水

本项目生产用水由厂内自备水井提供，可满足项目的供水需求，其取水许可证正在办理中。生活用水由厂区供水管网提供。
①生活用水
项目劳动定员5人，年工作日为90d。本项目不设食堂宿舍，劳动人员为当地村民，生活用水量按60L/d·人计（主要为工作期间工作人员饮用水量），则项目生活用水为0.3t/d（27t/a）。

②辣椒清洗用水
项目设置辣椒清洗机1台，清洗机内置规格5m×1m×0.6m水箱1个，水箱共计容积为3m3，清洗机每天需更换新水4次，年工作日15d，则项目清洗用水为12.0t/d（180t/a）。

③设备清洗用水

全厂的气泡喷淋清洗机、辣椒粉碎机、输送机、配料搅拌罐、恒温加热搅拌罐共5台设备在生产期结束和开始生产时必须冲洗干净，每次冲洗1次，每年共冲洗2天。依据企业提供的冲洗方案，冲洗用水量为0.25t/（次·台）。则总设备清洗用水量为（1.25t/d）2.5t/a。

④储酱池清洗用水

根据建设单位提供清洗方案，项目储酱池在生产期结束和开始生产时需使用高压水枪对其进行清洗，每次清洗1次，清洗用水量为0.1m3/（次·池），每年共冲洗2天。则项目储酱池清洗用水量为（1t/d）2t/a。
⑤蒜泥辣椒酱冷却水

本项目产生的蒜泥辣椒酱经恒温搅拌罐加热后，需经冷却罐冷却后送包装车间。本项目在配料车间设有1座1m3的冷却水箱，冷却水经循环水泵进入冷却罐外部冷却管，对辣椒酱进行间接冷却，冷却水循环使用，仅需定期补充新水。根据企业提供资料，用水量为0.8t/d，其补水量按其用水量的10%计，故补水量为0.08t/d。
（2）排水

①生活污水

生活污水排放量按80%计，则生活污水的产生量为（0.24t/d）21.6t/a，生活污水经厂区内现有防渗化粪池处理后送五原县塔尔湖镇污水处理厂处理。

②辣椒清洗废水
清洗机每天换新需排水4次，用水量为12.0t/d（180t/a），排水量按用水量的90%计，故本项目清洗废水的产生量为10.8t/d（162t/a），清洗废水经沉淀池沉淀后，由罐车定期拉运到五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。

③设备清洗废水

设备清洗废水排放量按80%计，则清洗废水的产生量为（1.0t/d）2.0t/a，由于设备清洗废水及时产生，设备清洗废水经厂内沉淀池收集后，由罐车拉运到五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。

④储酱池清洗废水

其废水的排放量按80%计，则清洗废水的产生量为（0.8t/d）1.6t/a，由于储酱池清洗废水及时产生，储酱池清洗废水经厂内沉淀池收集后，由罐车拉运到五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。

⑤蒜泥辣椒酱冷却罐外排水

生产期结束后，冷却罐冷却水需进行外排，其排水量为0.72t/a。废水经厂内沉淀池收集后，由罐车拉运到五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。

本项目水平衡一览表及图如下：

表2-8    本项目水平衡一览表   单位：t/a
序号

分类

总水量

新水量

循环水量
损耗量
排放量

1
生活用水
27
27
/
5.4
21.6
2
辣椒清洗用水
180
180
/
18
162
3
设备清洗用水
2.5
2.5
/
0.5
2.0
4
储酱池清洗用水
2.0
2.0
/
0.4
1.6
5
蒜泥辣椒酱冷

却用水
0.8
0.08
0.72
0.08
0.72
6
合计

212.3
211.58
0.72
24.38
187.92
 EMBED Visio.Drawing.11 
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图2-3  项目水平衡图（t/a）

供电、供暖

本项目供电由当地供电局采用10kV高压线路引接。本项目生产过程无需加热，且冬季不进行生产，因此无供热需求。
劳动定员和工作制度

劳动定员及工作制度：劳动定员5人，年工作90天（7月-9月），每班工作8h，单班制。

11、总平面布置及其合理性分析

本项目总占地面积3670m2，生产区用地呈长方形，根据工艺装置流程的需要并结合当地的气象条件，将生产区分为清洗、破碎车间、搅拌车间、包装车间、配料车间等。生活区位于生产区的右侧。本项目平面布置详细描述如下：

厂区入口位于北侧，进厂道路位于厂区中间，道路左侧为生产区，道路右侧为生活区。生产区从南到北依次为清洗、破碎车间、搅拌车间、配料车间和包装车间。生活区从南到北依次为库房、办公室和闲置库房。详见附件平面布置图。

	工艺

流程

和产

排污

环节
	施工期工艺流程及产排污分析

本项目租用了已建成厂房和办公区，主体工程不需再建设，仅安装生产设备。

施工期的主要产污环节为设备安装及调试期间产生的噪声，通过封闭厂房来降低对噪声的影响。

运营期工艺流程及产排污分析

（1）原料检验
本项目仅收购鲜红辣椒。农户送入辣椒时，现场检验出绿辣椒和腐烂的红辣椒，责令农户直接带走，不对其进行收购。

（2）分选

收购后的辣椒倒入分拣区，人工进行分选。主要是将辣椒上的蒂柄去掉和分选出不合格原料（原料进厂时未分拣出来的坏辣椒和绿辣椒）。将分拣好的鲜红辣椒直接倒入气泡清洗机。
（3）清洗
将符合生产要求的鲜红辣椒进入气泡清洗机进行清洗，气泡清洗机上方水喷淋、下方气泡清洗，气泡清洗机喷淋水每天换新四次，换出废水排入沉淀池，沉淀后送五原县塔尔湖镇污水处理厂处理。清洗后的辣椒通过振动筛滤去除多余水分后输送至破碎机。

（4）破碎

鲜红辣椒由输送机送入破碎机，破碎的过程中加入一定量的食盐，将其破碎成小于8mm的糊状辣椒液，依靠重力作用全部流入下方破碎池。

（5）搅拌贮存
破碎后的辣椒由破碎池通过提升机输送至储酱池中。用移动式浆液搅拌机搅拌2次，使酱体中水分、食盐充分拌匀，然后用食盐将酱封面。

（6）配料

工作人员根据鲜辣椒酱和蒜泥辣椒酱配料表，将其各自所需的辅料配置完成。储酱池的辣椒酱由螺旋提浆机分别送入配料搅拌罐和恒温加热搅拌罐。

配料搅拌罐主要用于鲜辣椒酱的配置，工作人员将称量好的苯甲酸钠、谷氨酸钠、D-异抗坏血酸等辅料加入配料搅拌罐，搅拌1小时后停止搅拌，之后由抽浆机送包装车间。并取样对其各项指标进行化验。化验全部委托第三方公司进行，不在厂内化验。
恒温加热搅拌罐主要用于蒜泥辣椒酱的配置，工作人员将称量好的大蒜、糖、苯甲酸钠、食用油、醋等辅料加入与预热好的恒温加热搅拌罐（所用热源为电）加热搅拌20分钟，加热温度为90℃。搅拌1小时后停止搅拌，加热后完成的辣椒酱经抽浆机送冷却罐冷却，配料车间内设有1m3的冷却水箱，冷却水经循环水泵送入冷却罐外部冷却管，对辣椒酱进行间接冷却，冷却水循环使用，仅需定期补充新水。冷却后由提浆机送包装车间。

（7）包装

本项目包装车间设有2台半自动灌装机，分别用于收集鲜辣椒酱和蒜泥辣椒酱。鲜辣椒酱包装规格为袋装，蒜泥辣椒酱的包装规格为瓶装。包装完成封口，送成品库储存、待售。

本项目工艺流程详见下图。
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图2-1   运营期工艺流程及产污节点图

主要污染工序

本项目主要污染工序见下表，具体源强及达标情况见主要环境影响和环保措施章节。

表2-9    主要污染工序一览表

污染类型
污染工序
主要

污染物
治理措施
废水
W1辣椒酱清洗废水
SS
废水经沉淀池收集、沉淀后，送五原县塔尔湖镇污水处理厂处理。
W2设备清洗用水
COD、BOD、SS、氨氮
废水经沉淀池收集后，送五原县塔尔湖镇污水处理厂处理。
W3储酱池清洗用水
W4蒜泥辣椒酱冷却罐外排水
盐类
噪声
N1气泡喷淋清洗机
LAeq
在同类设备中选择低噪声设备，设置在全封闭车间内，采用车间隔声、减振措施。
N2振动筛
N3破碎机
N4提升机
N5移动式浆液搅拌机
N6提酱机
N7恒温加热搅拌罐
N8提浆机

N9配料搅拌罐
N10循环水泵
N11包装机
N12包装机
N13打码机
固废
S1不合格原料
绿的、腐烂的辣椒、饼蒂
集中收集后，由环卫工人统一处理。
S2沉淀池污泥
泥沙
待生产期结束后，清掏后由环卫工人集中处理。
S3废包装
包装纸
集中收集后，由环卫工人统一处理。


	与项

目有

关的

原有

环境

污染

问题
	项目租赁内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日红光村中心校学校部分用地，该学校于2010年已停止办学，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），所在地不涉及环境敏感区，不需要进行环境影响评价。该学校的部分用地由生产挂面的企业租赁，目前该企业已停产多年，无相关的环保手续。本项目利用现有教室和宿舍进行改建，不进行基础设施的建设，因此没有与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量
（1）环境空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）》中6.2.1.1规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论”以及6.2.1.3规定“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ664-2013）规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。
项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日红光村。根据巴彦淖尔市生态环境局公布的《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2023年）》中的数据及结论可知，项目所在区域环境空气质量达标。具体浓度值结果见表3-1。

表3-1    区域空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

11μg/m³
60μg/m³
18.3
达标

NO2
年平均质量浓度

23μg/m³
40μg/m³
57.5
达标

PM10
年平均质量浓度

60μg/m³
70μg/m³
85.7
达标

PM2.5
年平均质量浓度

25μg/m³
35μg/m³
71.4
达标

O3
24小时平均第95百分位数

145μg/m³
160μg/m³
90.6
达标

CO

日最大8小时滑动平均值第90百分位数

1.5mg/m³
4mg/m³
37.5
达标

从表3-1可以看出，基本污染物年评价指标中，基本污染物浓度指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准限值，项目所在区域城市环境空气质量达标，属达标区。

2、地表水环境质量
本项目的生产废水主要为辣椒清洗废水、设备清洗废水、储酱池清洗废水、蒜泥辣椒酱冷却罐外排水，废水经沉淀池收集、沉淀后，由罐车定期拉运到塔尔湖镇污水处理厂进行处理；生活污水经化粪池收集后，送污水处理厂处理。
故本项目生活污水和生产废水均不直接排入外环境，项目周边无地表水体。
3、声环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。监测单位为内蒙古和合环境科技有限公司。监测时间为2024年7月15日。监测结果详见下表，监测点位图见附图。

表3-2    噪声监测结果一览表
序号
监测点位
监测结果
标准限制
达标情况
昼
夜
昼
夜
昼
夜
1

居民点01#测点
44.2
42.4
55
45
是

是
2
居民点02#测点
52.6
41.8
55
45
是
是
3
居民点03#测点
49.6

42.9

55
45
是

是

4
居民点04#测点
50.9

41.8

55
45
是

是

5
居民点05#测点
45.8

39.6

55
45
是

是

6
居民点06#测点
47.9

41.3

55
45
是

是

7
居民点07#测点
47.8

40.1

55
45
是

是

8
居民点08#测点
46.4

39.7

55
45
是

是

由上表可知，本项目周边敏感点昼夜噪声现状监测均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准。

4、地下水环境质量

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）有关规定，项目属于“轻工”中第104条“调味品、发酵制品制造”，为Ⅳ类建设项目。

根据建设项目对地下水环境影响的程度，项目为Ⅳ类项目，对地下水影响很小，基本可以忽略。故不再开展地下水环境质量调查。
5、土壤环境质量

本项目为辣椒酱生产项目，属于调味品、发酵制品制造项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）有关规定，项目属于“其他行业”，为Ⅳ类建设项目。且本项目所在地场地已进行硬化，不存在土壤环境污染途径，故本次评价不进行土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日红光村，项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类项目）》，厂界外500m范围内存在大气环境保护目标。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类项目）》，厂界外50m范围内存在声环境保护目标。

3、本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：本项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇乃日红光村，本项目租赁现有厂房进行改造，不新增土地。故本项目无生态环境保护目标。环境保护目标详见下表。

表3-3    环境保护目标一览表

环境

要素

保护

范围

保护目标名称

经纬度

相对位置

距离

人数

保护级别

环境

空气

厂界外扩500m范围

乃日红光村
E107°57'46.60"

N41°3'47.31"

紧邻
/
100人（30户）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

声环境

厂界外扩50m范围

乃日红光村
E107°57'46.60"

N41°3'47.31"

紧邻
/
20人

（8户）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

运营期厂界食品气味以恶臭气体表征，恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。

表3-4    污水处理站恶臭执行标准
污染物

标准值

臭气浓度

20

2、噪声

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

3、废水

项目运营期生活污水、生产废水排放均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，具体标准见表3-5。

表3-5   《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

污染因子

标准值

单位

数值

pH
无量纲
6-9
COD

mg/L

≤500

BOD5
≤300
SS

≤400

氨氮

—
动植物油

≤100

4、固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。

	总量

控制

指标
	我国“十四五”期间对四项污染物排放实行总量控制，分别为NOX、NMHC、COD和氨氮。按照《大气污染防治行动计划》国家将SO2、NOX、NMHC和颗粒物列入总量控制范畴。本项目无SO2、NOX、NMHC和颗粒物的排放。

COD和NH3-N主要来源于生活污水、设备清洗废水、储酱池清洗废水、蒜泥辣椒冷却罐外排水，根据水平衡可知，其排放量分别为21.6t/a、2.0t/a、1.6t/a、0.72t/a，共计25.92t/a。其排放浓度COD：325mg/L、NH3-N：12mg/L
COD和NH3-N产生量计算过程如下：

COD=25.92×325/1000000=0.008422t/a
NH3-N=25.92×12/1000000=0.00031t/a

故COD和NH3-N产生量分别为COD：0.00842t/a、NH3-N：0.00031t/a。

塔尔湖镇污水处理厂已申请总量指标，因此不需单独申请COD和NH3-N排放总量。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	拟建项目租用已建成厂房和办公室，主体工程不需再建设，仅需安装生产设备，设备安装及调试期间会产生一定的噪声，本项目采取了如下措施：

（1）合理安排施工时间，夜间22:00～06:00未施工。

（2）优化布局施工现场，对固定产噪设备应集中布置。

（3）设备运输车辆在穿过村庄时控制车速、禁鸣，并加强车辆维护。
由于本项目施工期较短，同时采取上述措施，对周围环境影响较小，故施工期环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响分析

本项目运营期无废气产生，辣椒酱储存的过程中储酱池会逸散出一定的食品气味，食品气味以恶臭气体表征，全部以无组织的形式排放，对周边的大气环境敏感目标影响较小。

2、废水环境影响分析

（1）废水源强核算及治理措施
1）生活污水
生活污水的产生量为用水量的80%，故本项目生活污水的排放量21.6m3/a（0.24m3/d），根据《城市污水回用技术手册》（化学工业出版社2004年），中等浓度生活污水水质COD为400mg/L、BOD5为200mg/L、SS为220mg/L、氨氮为15mg/L，低等浓度生活污水水质COD为250mg/L、BOD5为100mg/L、SS为100mg/L、氨氮为8mg/L。本项目取中浓度和低浓度的平均值，故COD为325mg/L、BOD5为150mg/L、SS为160mg/L、氨氮为12mg/L。生活污水经化粪池预处理后送五原县塔尔湖镇污水处理厂处理
2）生产废水

①辣椒清洗废水
本项目辣椒经分拣后需进行清洗。项目设置辣椒清洗机1台，辣椒清洗废水的产生量为12t/d（180t/a），收购的辣椒为本项目周边农户种植的绿色食品，为绿色天然食品，不喷洒农药。主要清洗辣椒表面的泥土和沙。故其污染物主要为SS，根据企业提供资料，年产200吨鲜辣椒，泥沙的产生量约为0.02t，废水的排放量为162t。故SS的浓度约为123mg/L。

综上所述，辣椒清洗废水经沉淀池沉淀后，由罐车拉运到五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。
②设备清洗废水、储酱池清洗废水、蒜泥辣椒酱冷却罐外排水
设备清洗废水、储酱池清洗废水在生产期结束和开始生产时，蒜泥辣椒酱冷却罐外排水仅在生产期结束时产生。蒜泥辣椒酱冷却罐外排水产生量较少且为间接冷却水，污染物仅为少量的盐类，本项目不对其进行定量分析。该废水与设备清洗废水、储酱池清洗废水一并经沉淀池收集后送原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。故其废水的排放量为4.32t/a，设备清洗废水、储酱池清洗废水仅为简单的清洗废水，其水质与生活污水相近，各污染物浓度分别为：COD为325mg/L、BOD5为150mg/L、SS为160mg/L、氨氮为12mg/L。项目建成后废水污染物排放情况见表4-1。

表4-1    废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放
时间
(h)
产生
废水量
m3/a
产生
浓度
(mg/L)
产生量
(kg/a)
工艺
效率
（%）
废水
排放量
m3/a
排放浓度mg/L

排放量
kg/a
生活污水

CODcr

27
325

8.78
化粪池

/

21.6
325

7.02
720
BOD5
150

4.05
/

150

3.24
720

SS

160

4.32
/

160

3.46
720

氨氮

12

0.32
/

12

0.26
720

清洗废水
SS
180
123
22.14
沉淀池沉淀
30
162
86.1
13.95
120
综合废水
CODcr
5.3
325
1.72 

/
/
4.32
325
1.40 

/
BOD5
150
0.80 

/
150
0.65 

/
SS
160
0.85 

/
160
0.69 

/
氨氮
12
0.06 

/
12
0.05 

/
（4）废水的依托塔尔湖镇污水处理厂可行性分析

五原县塔尔湖镇污水处理厂负责塔尔湖镇生活污水收集处理，处理规模为日处理500m3，现状处理规模为300m3/d。污水处理采用格栅—曝气池—水解氧化池—厌氧—接触氧化—二沉池—絮凝沉淀池等处理工艺，污水处理厂出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的排水标准。五原县塔尔湖镇污水处理厂的纳厂水质为：BOD5≤300mg/L，CODcr≤500mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤25mg/L。

本项目的辣椒清洗废水、设备清洗废水、储酱池清洗废水、蒜泥辣椒酱冷却罐外排水与生活污水的水质相似。故本项目运营后生活污水和生产废水均送五原县塔尔湖镇生活污水处理厂处理，总排放量为187.92t/a。从处理规模上分析，本项目生活污水和生产废水依托五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理技术可行。并签订了处置协议。
本项目生活污水和生产废水各污染因子的浓度符合五原县塔尔湖镇污水处理厂的纳厂水质要求，生活污水和生产废水各污染因子的进入五原县塔尔湖镇污水处理厂的浓度见下表。

表4-2    生活污水各污染因子的进厂浓度一览表

项目

CODcr

(mg/L)

BOD5
(mg/L)

SS

(mg/L)

NH3-N

(mg/L)

进厂浓度

325

150

160

13

清洗废水
/
/
86.1
/
综合废水
325

150

160

13

纳厂水质标准

≤500
≤300
≤400

—
综上所述，本项目生活污水和生产废水从处理规模、处理工艺和进厂水质分析，依托五原县塔尔湖镇污水处理厂技术可行。

3、噪声

（1）噪声源强
本工程噪声污染源主要为气泡清洗机（N1）、振动筛（N2）、破碎机（N3）、提升机（N4）、移动式浆液搅拌机（N5）、提升机（N6）、恒温加热搅拌罐（N7）、提浆机（N8）、配料搅拌罐（N9）、循环水泵（N10）、包装机（N11）、包装机（N12）、包装机（N13）。采取隔声减振降噪措施，经采取噪声控制措施后，噪声排放声级值为37～62dB（A）。噪声源源强见下表。

表4-3  工业企业噪声源调查清单（室内声源）    单位：dB（A）

序号

建筑物名称

声源

名称

型号

声源

源强

声源控制措施

空间

相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界

声级

/dB

(A)

运行

时段

(h)
建筑物

插入损

失/

dB

(A)

建筑物外噪声

声功

率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级 /dB

(A)

建筑物 外距离

1
清洗破碎车间
气泡清洗剂
GB-1000
100
厂房隔声
6.2
5.1
1.0
6.5
75
8
6
63
1
2
振动筛
/
95
厂房隔声+减震基础
5.2
3.5
1.2
7.5
65
8
6
53
1
3
破碎机
BFC-50
100
7.5
2.8
0.5
5.8
75
8
6
63
1
4
提升机
G40
75
厂房隔声
8.5
1.2
0.5
2.3
55
8
6
43
1
5
储存车间
移动式浆液搅拌机
TMR-3
100
厂房隔声
3.5
2.8
1.0
5.6
72
8
9
57
1
6
提浆机
G40
75
3.8
2.5
0.5
4.2
53
8
9
37
1
7
配料车间
恒温加热搅拌罐
AJBG-50
95
厂房隔声
2.6
1.3
1.5
0.5
75
8
7
62
1
8
提升机
G40
75
3.5
2.4
1.5
1.5
65
8
7
52
1
9
配料搅拌机
/
95
4.2
1.5
1.2
0.8
73
8
7
60
1
10
循环水泵
/
90
3.2
2.5
1.2
0.5
69
8
7
56
1
11
包装车间
包装机
DBF-900
80
厂房隔声
3.2
2.5
0.5
2.5
60
8
6
48
1
12
包装机
DBF-900
80
4.2
2.5
0.5
1.5
60
8
6
48
1
13
打码机
/
80
3.2
0.8
1.2
0.2
63
2
6
50
1
（2）防治措施
本项目采取的降噪具体如下：

1）选用低噪声设备，如低噪音电机等； 

2）利用绿化带、厂房隔声来减弱、消除噪声。 

3）对噪声污染大的设备采用隔声罩、减震措施。

（3）噪声预测

1）预测模型
本项目的厂界周边的敏感目标的贡献值和预测值进行评价。本项目采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。边界噪声预测模式如下：

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级
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式中：
[image: image14.wmf])
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—距离声源r处的倍频带声压级，dB；
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L

—指向性校正，dB；
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—倍频带衰减，dB；


[image: image17.wmf]div

A

—几何发散引起的倍频带衰减，dB；


[image: image18.wmf]gr

A

—地面效应引起的倍频带衰减，dB；


[image: image19.wmf]atm

A

—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；


[image: image20.wmf]bar

A

—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
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A

—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

1）首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：
[image: image23.wmf]1

p

L

—室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；


[image: image24.wmf]w

L

—声源的倍频带声功率级，dB；


[image: image25.wmf]r

—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；


[image: image26.wmf]Q

—指向性因子；


[image: image27.wmf]R

—房间常数，为房间内表面面积，m2，为平均吸声系数。

2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级：
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式中：
[image: image29.wmf])
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— 靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB；
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1

— 室内声源倍频带的声压级，dB；
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— 室内声源总数。

3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：
[image: image33.wmf])
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— 靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB；
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TL

— 围护结构倍频带的隔声量，dB；

4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测：

当
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（即按面声源处理）；

当
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（即按线声源处理）；

当
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（即按点声源处理）；

③ 计算总声压级

1）计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值

设第
[image: image42.wmf]i

个室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image43.wmf]Ai

L

，在T时间内该声源工作时间为
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t

；第
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个等效室外声源在预测点产生的A声级为
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L

，在T时间内该声源工作时间为
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，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（
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）为：
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2）预测点的噪声预测值
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式中：
[image: image51.wmf]eqg

L

—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；


[image: image52.wmf]eqb

L

—预测点的背景值，dB（A）。

2）预测结果

正常工况下，噪声预测等值线分布见图4-1，各预测点预测结果见表4-4。

                  表4-4    噪声预测结果                  单位：dB（A）
序号

保护目标/厂界

背景值

现状值

标准值

贡献值

预测值

较现状值增量

达标情况

昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
1
居民点01#测点

44.2
42.4
44.2
42.4
55
45
32
/
44.78
/

0.58
/

是
/

2
居民点02#测点

52.6
41.8
52.6
41.8
38
/

52.75
/

0.15
/

是
/

3
居民点03#测点

49.6
42.9
49.6
42.9
36
/

49.71
/

0.11
/

是
/

4
居民点04#测点

50.9
41.8
50.9
41.8
35
/

51.01
/

0.11
/

是
/

5
居民点05#测点

45.8
39.6
45.8
39.6
35
/

46.47
/

0.67
/

是
/

6
居民点06#测点

47.9
41.3
47.9
41.3
22
/

47.91
/

0.01
/

是
/

7
居民点07#测点

47.8
40.1
47.8
40.1
25
/

47.82
/

0.02

/

是

/

8
居民点08#测点

46.4
39.7
46.4
39.7
33
/

46.59
/

0.19

/

是

/
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图4-1    噪声预测贡献值图
由上表可知，本项目采取以上措施后，敏感目标处噪声的贡献值和预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，对周围声环境和保护目标影响较小。

4、固体废物

（1）固体废物产生情况

本项目固废主要为不合格原料、沉淀池污泥、废包装、生活垃圾。

不合格原料

本项目不合格原料主要为绿的、腐烂的辣椒、饼蒂等，其产生量约为3.48t/a，厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。

2）沉淀池污泥

本项目沉淀池污泥的产生量为0.02t/a，待生产期结束后，清掏后由环卫工人直接拉走处理，不在厂内暂存。根据《固体废物分类与代码目录》，沉淀池污泥属于一般工业固体废物，代码为SW07（140-001-S07），行业来源为食品制造加工，固废名称：食品加工污泥。面包、糖果、方便食品等加工制造行业产生的废水处理污泥。 
3）废包装
废包装主要为产品的包装以及辅料（糖、蒜、谷氨酸钠等）的包装，其产生量约为0.1t/a，厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。

4）生活垃圾

生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计，项目运营后劳动定员5人，年工作90天，则生活垃圾产生量0.22t/a，厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。

综上所述，本项目产生的固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。

固体废物产量及治理措施见表4-5。

表4-5   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/

生产线
固废名称
贮存方式
利用处置方式
固废属性
产生量
(t/a)
最终去向
辣酱分拣
不合格原料
垃圾桶收集
委托处置
Ⅰ类一般固废
3.48
厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。
辣酱清洗
沉淀池污泥
沉淀池收集
委托处置
Ⅰ类一般固废

0.02
待生产期结束后，清掏后由环卫工人直接拉走处理，不在厂内暂存。
辣椒包装
废包装
垃圾桶收集
委托处置
Ⅰ类一般固废

0.1
厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。
/
生活垃圾
垃圾桶收集

委托处置

/

0.22
（2）防治措施及环境影响分析

本项目涉及的一般固废主要为不合格原料、沉淀池污泥、废包装、生活垃圾。由上表可知，各类固体废物在收集、装运的过程中得到妥善的处置，均有相应的储存设施。

本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 
5、地下水、土壤
（1）地下水、土壤污染源分析

根据本项目工艺流程，本项目生产工艺上不存在土壤和地下水污染源和污染途径。对生产车间、污水处理站提出防渗要求。将其分为重点防渗、一般防渗区和简单防渗区。采取了严格的防渗措施后不会对土壤和地下水造成影响。具体防渗分区见表4-6。

表4-6    本项目污染防渗分区表
名称
防渗分区等级
备注
储酱池
重点防渗
池体底部及四周采用五布七胶进行了防渗处理，其渗透系数小于等于10-10cm/s。
化粪池、沉淀池
一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
生产区、办公生活区、厂区道路
简单防渗区
一般地面硬化
项目分区防渗及采取防治措施分析如下：
重点防渗

储酱池池体底部及四周采用五布七胶进行了防渗处理，其渗透系数小于等于10-10cm/s。
2）一般防渗区及建设要求

在现有基础上地面采用现浇防水混凝土结构，防水混凝土的设计抗渗等级不小P6级。渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
3）简单防渗区

主要包括生产区、办生活区和厂区道路等不会对地下水造成污染的区域。对于基本上不产生污染物的简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。
6、环境风险 

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，无风险源。因此本次环评不开展对环境风险影响分析。
7、投资估算
本项目总投资200万元，其中环保投资为19.5万元，占总投资的9.75%，环保设施（措施）及投资建设内容主要为： 

表 4-7   投资估算一览表
项目

环保建设规模

投资额（万元）

废水治理

化粪池
本项目设有1座容积为30m3的化粪池，用于生活污水的收集。化粪池池底及四周进行了防渗处理（在现有基础上地面采用现浇防水混凝土结构，防水混凝土的设计抗渗等级不小P6级，相当于1.5m厚，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土防渗效果。
5
沉淀池
本项目设有1座容积为20m3的沉淀池，用于清洗废水的沉淀。沉淀池池底及四周进行了防渗处理（在现有基础上地面采用现浇防水混凝土结构，防水混凝土的设计抗渗等级不小P6级，相当于1.5m厚，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土防渗效果。
8
固废防治

不合格原料
厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。
0.1
沉淀池污泥
生产期结束后，清掏后由环卫工人集中处理。
0.2
废包装
厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。
0.1
生活垃圾
厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。
0.1
噪声防治
低噪声设备，基础减振措施
1
防渗工程
储酱池底部及四周采用五布七胶进行了防渗处理，其渗透系数小于等于10-10cm/s。
5.0
合计
19.5
6、环境监测

根据项目废气、噪声污染源排放特点，项目建成投产后监测项目和内容见下表。

表4-8    运营期环境监测计划

内容

污染源排气口编号
监测项目

监测点

位置

监测

频率

控制标准

废气
厂界
臭气浓度
厂界下风向
半年/次
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求
废水
TA001
流量、PH、悬浮物、BOD5、CODcr、氨氮、总磷、总氮、色度
沉淀池排口
半年/次
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
噪声

厂界噪声

LAeq
各厂界外1m

每季度/次
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类声环境功能区标准




五、环境保护措施监督检查清单
	  内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	臭气浓度
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	用低噪声设备、基础减振，厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	不合格原料
	厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。

	
	沉淀池污泥
	生产期结束后，清掏后由环卫工人集中处理。

	
	废包装
	厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。

	
	生活垃圾
	厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	根据本项目工艺流程，本项目生产工艺上不存在土壤和地下水污染源和污染途径。对生产车间、污水处理站提出防渗要求。将其分为重点防渗、一般防渗区和简单防渗区。采取了严格的防渗措施后不会对土壤和地下水造成影响。储酱池池底及四周采用五布七胶进行了防渗处理，其渗透系数小于等于10-10cm/s。沉淀池和化粪池池底等进行了防渗处理（在现有基础上地面采用现浇防水混凝土结构，防水混凝土的设计抗渗等级不小P6级，相当于1.5m厚，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土防渗效果。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	无

	其他环境
管理要求
	根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构及专职负责人员，负责项目的日常环境管理工作。环保专职管理人员的职能是：

（1）负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。

（2）加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。

（3）组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。


六、结论
	本项目建设符合国家产业政策、三线一单要求；项目在落实各项污染防治措施的前提下，可以做到污染物达标排放；项目的运营对周围环境的影响较小，周围环境质量影响较小。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	不合格原料
	/
	/
	/
	3.48t/a
	/
	3.48t/a
	/

	
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	废包装
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1项目地理位置图
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附图2  平面布置图

[image: image55.png]o &

ooore

i4—1—>ﬁ
Er T CEat]

1:500

X 7

o0ocz

==

AL ] Ll || A

QRER  ppm |wHE

EX)
oS

Joonzz{—0009% —-0000e

=

| ]
i

Bt

fram|
n

il

e





附图3  现状监测图
[image: image56.png]




附图4  环境保护目标图
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大气环境保护目标图
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噪声环境保护目标图

附件1  委托书

委 托 书
内蒙古和合生态环保技术咨询有限公司 ：
    根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（2017年国务院第682）和环境保护部公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，我单位内蒙古圆圆食品有限责任公司，需要编制“内蒙古圆圆食品有限责任公司年产200t辣椒酱项目”环境影响报告表，现委托贵单位进行环境影响评价工作。

    特此委托
委托单位（公章）：内蒙古圆圆食品有限责任公司
 2024年  月  日
附件2 现状监测报告
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附件3  生活污水处置协议
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附件4    土地租赁协议
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本项目所在地
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