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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五原县天吉泰镇新润滴灌带厂年产5000吨废旧塑料再生造粒项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	徐建忠
	联系方式
	15334996698

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内）

	地理坐标
	东经：107度44分43秒，北纬：40度53分45秒

	国民经济行业类别
	C制造业-292塑料制品业-2929塑料零件及其他塑料制品制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29，53塑料制品业292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	31

	环保投资占比（%）
	15.5%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	6000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017)，建设项目所属行业为[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类，符合国家和地方相关产业政策要求。

2、选址及用地合理性

本项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内），项目用地性质为工业用地，原有工业用地面积20546.83m2，本项目使用其中6000m2作为本项目用地，且项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、准水源保护地、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点，本项目的建设选址较为合理。

3、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的符合性分析

表1-1与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析

管理规定中的要求
本项目情况
符合性
本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料(包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等)及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。
本项目主要从事废旧塑料、废农膜回收，进行清洗、造粒的活动
符合
禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。
本项目不生产塑料购物袋
符合
禁止进口未经清洗的使用过的废塑料
本项目使用当地收购废滴灌带、废农膜作为原料
符合
禁止在居民区加工利用废塑料。

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内），最近居民点为团结四社居民，距离本项目680m。
符合
禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。
本项目主要生产废塑料颗粒，不生产食品用塑料袋
符合
禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类微细废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废气塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品(如输液器、血袋)等。
本项目使用当地收购废滴灌、废农膜带作为原料，不涉及危险废物的回收利用
符合
无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退 镀(涂) 、盐卤分拣等加工活动。

本项目对生产清洗废水进行沉淀处理，废水处理后回用于生产
符合
废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。
项目对固废分类处置，分拣固废暂存于一般固废暂存间，其中的砂砾用于道路平整，金属外售回收公司再利用；清洗池沉淀池泥砂经干化池干化后还田综合利用；除尘灰及车间地面清扫灰袋装暂存于一般固废暂存间定期送垃圾填埋场填埋，废过滤网暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收；废活性炭、废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
符合
禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程中产生的残余垃圾、滤网。
本项目不对垃圾进行焚烧。
符合
进口废塑料加工利用应当符合《固体废物进口管理办法》以及环保部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定
本项目使用当地收购废滴灌带、废农膜作为原料，不涉及进口废塑料。
符合
禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。
本项目使用当地收购废滴灌带、废农膜原料，不涉及进口废塑料。
符合
进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。
本项目使用当地收购废滴灌带、废农膜作为原料，不涉及进口废塑料。
符合
进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。
本项目使用当地收购废滴灌、废农膜带作为原料，不涉及进口废塑料。
符合
废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。
本项目使用当地收购废滴灌带、废农膜作为原料，不涉及进口废塑料。
符合
废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。
项目对固废分类处置，生活垃圾由设置垃圾箱收集后由环卫部门清运，废滤网定期由废滤网厂家回收、处置。
符合
4、与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）的符合性分析
表1-2 与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）的符合性分析
类别

（GB/T39171-2020）具体要求

本项目情况

符合性

收集

1.应按废塑料的种类进行分类收集；

1.本项目仅回收废滴灌带、废农膜，均为PE聚乙烯树脂塑料，是同一类塑料，不涉及其他废塑料；

符合

2.废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒；

2.收集过程采用专用包装，做到包装完整；

符合

3.废塑料收集过程中不得就地清洗；

3.收集过程不进行就地清洗；

符合

4.废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施。

4.废滴灌带、废农膜不需要减容处理。

符合

分拣

1.废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料、废塑料合金（共混物）和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。

2.废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、X射线荧光分选、气流分选、重介质分选、熔融过 滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。

3.废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。

4.破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施。

5.废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。

6.废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械 清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂。

7.废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排放应符合 GB8978或地方相关标准的有关规定。

1.本项目仅回收废滴灌 带、废农膜，不涉及其他废塑料；

2.本项目仅收集废滴灌带、废农膜，采用人工分选，稳定无二次污染；3.本项目不涉及使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层；

4.本项目破碎采用干法破碎，并设置布袋除尘器除尘设施；

5.本项目废滴灌带、废农膜清洗场地地面采取混凝土做一般地面硬化；

6.本项目废滴灌带、废农膜清洗采用物理清洗，在清洗机中进行机械清洗；

7.本项目生产废水经沉淀池沉淀处理后不外排，循坏利用。

符合

贮存

1.废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定。不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识。

2.废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。

3.废塑料贮存场所应符合GB50016的有关规定。

4.废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备

1.本项目仅回收废滴灌带、废农膜，原料库设置有效标识；

2.本项目废滴灌带、废农膜设置封闭原料库和半封闭原料堆棚，设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施；

3.本项目废滴灌带、废农膜设置封闭原料库和半封闭原料堆棚，符合GB50016的有关规定；

4.原料库、原料堆棚配备消防设施。消防供水网和消防栓采取防冻措施，同时安装消防报警设备

符合

运输

1.废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒。

2.废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒。

3.废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。

4.废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载。

1. 回收的废旧滴灌、废农膜带采取捆扎或篷布苫盖措施运输，防止扬散；

2.废滴灌带、废农膜包装物采用防水、耐压、遮蔽性好的材料，运输过程加强管理，避免包装物损坏；

3.废旧滴灌带、废农膜不需要包装，采取捆扎或篷布苫盖措施运输；

4.废滴灌带运输按照运输车辆载额定载荷运输，不超高、超宽、超载。

符合

5、与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析
表 1-3项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性对照表

类 别

废塑料综合利用行业规范条件具体要求

本项目情况

符合性

企 业 的 设 计 和 布 局

1.废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性塑料进行再加工的企业，企业类型包括 PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。

2.废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗塑料用塑料制品等塑料类危险废物， 以及氟塑料等工程塑料。

3.新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。

4.在国家法律、法规、规章和规划确定或县级以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业； 已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐渐退出。

1、建设单位为废旧塑料、废农膜回收利用企业；

2、本项目使用当地收购废滴灌带、废农膜作为原料，不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗塑料用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等工程塑料；

3、本项目符合国家产业政策；

4、本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内），最近居民点为天吉泰村八社居民，距离本项目680m。不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。

符合

生 产 经 营 规 模
1.塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨； 已建企业废塑料处理能力不低于3000吨。

2.企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。
1、本项目建成后年废旧塑料处理能力为 5564吨；

2、本项目厂区面积6000m2，符合生产能力。
符合

资 源 综 合 利 用 及 能 耗
1.企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。

2.塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。

3.PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于 0.2吨/吨废塑料。
1、本项目对收集的废塑料进行破碎、造粒资源化处理，不会进行倾倒、焚烧、填埋处理；

2、本项目为废滴灌带、废农膜再生项目，综合电耗为231千瓦时/吨废塑料，低于500千瓦时/吨废塑料；新水消耗为0.05吨/吨废塑料，低于0.2吨/吨废塑料。
符合
工 艺 与 装 备
1.新建及改造、扩建塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。

2.废塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的与处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理，禁止露天焚烧。
1、项目采用了先进的废塑料回收加工设备；

2、注塑成型废气经挤塑机出口上方的集气罩收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理，处理达标后通过15m高排气筒集中排放。
符合
环 境 保 护
1.企业加工储存场应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。

2.企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流 ” 要求。

3.企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相关的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。
4.企业应具有与加工能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需外排的废水，必须经处理后达标排放，企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。
5.再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。
1 、本项目厂界建有围墙，采用单独厂房，厂房地面采用混凝土硬化；

2、本项目原料库分区，不同种类废塑料分区存放，原料库为具有防雨、防风、防渗全封闭库房或半封闭堆棚，产品库为全封闭库房，原料及产品库地面采用水泥硬化防渗措施，本项目建设达到了雨污分流的要求；

3、分拣废物主要为废塑料携带的一些杂物，如砂砾、金属等，砂砾直接用于道路平整，金属外售回收公司再利用；4 、本项目废水循环利用，不外排；清洗池沉淀池泥砂经干化池干化后还田综合利用；
5、破碎车间设置布袋除尘器对粉尘进行处理，经15m高排气筒排放，造粒废气经集气罩收集后通过“二级活性炭吸附装置”净化后，处理达标后通过15m的排气筒集中排放。
符合
6、与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析

表 1-4项目与《废塑料污染控制技术规范》的符合性对照表

类别

废塑料污染控制技术规范具体要求

本项目情况

符合性

总体要求

4.1 应加强塑料制品的绿色设计，以便于重复使用和利用处置。

4.2 宜以提高资源利用率和减少环境影响为原则，按照重复使用、再生利用和处置的顺序，选择合理可行的废塑料利用处置技术路线。

4.3 涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。

4.4 废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB 15562.2的要求设置标识。

4.5 含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。

4.6 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。

4.7 属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。

4.8 废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。

1、本项目产品可再生产为滴灌带，滴灌带回收后可生产本项目产品；
2、本项目产品可重复再利用；
3、本项目原料存放、生产过程、产品存放均位于封闭或半封闭库房，污染物排放执行相关标准；
4、本项目设有专用原料库堆存原料，储存场地有顶棚、地面采取防渗处理，具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，按GB 15562.2的要求设置标识；

5、本项目废塑料不含卤素；
6、本项目运营期建立废塑料管理台账；
7、本项目使用废塑料不属于危废；
8、本项目废塑料收集、再生利用过程符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。
符合

产生环节污染控制要求

5.3 农业源废塑料污染控制要求

5.3.1 废弃的非全生物降解塑料农膜，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。

5.3.2 废弃的非全生物降解渔网、渔具、网箱等废塑料，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。

5.3.3 废弃的肥料包装袋（桶或瓶）等废塑料，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。

1、本项目原料为回收的塑料农膜

符合

收集和运输污染控制要求

6.1 收集要求

6.1.1 废塑料收集企业应参照 GB/T 37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。

6.1.2 废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。

1、本项目原料为周边农户收集的废农膜、废滴灌带，均为PE聚乙烯树脂塑料，是同一类塑料，不涉及其他废塑料
2、本项目废塑料收集过程不进行清洗

符合

6.2 运输要求废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。

1、本项目废塑料原料运输过程及装卸过程为封闭或半封闭，储存场地采取硬化防渗，运输车辆保持清洁

符合

预处理污染控制要求

7.1 一般性要求

7.1.1 应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。

7.1.2 废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合 GB 31572 或GB 16297、GB 37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合 GB 14554 的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB 12348的规定。

1、本项目原料需进行破碎、清洗等预处理，预处理方式合理

2、本项目原料破碎过程在全封闭车间，设置布袋除尘器对粉尘进行处理，排放浓度可满足GB 16297要求。清洗废水全部循环利用不外排，噪声符合GB 12348的规定。

符合

7.2 分选要求

7.2.1 应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。

7.2.2 废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X 射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。

1、本项目原料预处理前进行人工分拣，主要将石子、金属等大的杂质剔除，滴灌带、废农膜均为PE聚乙烯树脂塑料，是同一类塑料，无需进行其他分选

符合

7.3 破碎要求废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。

1、本项目原料破碎为干法破碎，配套布袋除尘器对粉尘进行收集处理

符合

7.4 清洗要求

7.4.1 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。

7.4.2 应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。

1、本项目废塑料为水清洗，不添加清洗剂，清洗废水经沉淀后全部循环利用

符合

7.5 干燥要求宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。

1、本项目物料清洗后采取甩干机进行干燥、无二次污染

符合

再生利用和处置污染控制要求

8.1 一般性要求

8.1.1 应根据废塑料材质特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，选择适当的利用处置工艺。

8.1.2 应在符合《产业结构调整指导目录》的前提下，综合考虑所在区域废塑料产生情况、社会经济发展水平、产业布局及规划、再生利用产品市场需求、再生利用技术污染防治水平等因素，合理确定再生利用设施的生产规模与技术路线。

8.1.3 应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH 值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。

8.1.4 应加强新污染物和优先控制化学品的监测评估与治理。

8.1.5 应收集并处理废塑料再生利用过程中产生的废气，大气污染物排放应符合GB 31572或GB16297、GB 37822 等标准的规定，恶臭污染物排放应符合 GB 14554 的规定。

8.1.6 废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合 GB 12348 的规定。

8.1.7 废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，以及废塑料再生利用过程中产生的不可利用废物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋，属于危险废物的应交由有相关资质单位进行利用处置。

8.1.8 再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂

1、本项目废塑料收回后进行人工分拣、破碎、清洗、熔融造粒的利用工艺，符合当地环境及产业情况

2、本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》2024年版，再生利用设施配套的污染防治设施、利用工艺及规模、技术路线合理

3、本项目设有沉淀池、清洗废水经沉淀池沉淀后全部循环利用无外排。

4、本项目运营期制定监测计划，对污染物进行监测

5、本项目破碎过程产生的粉尘经布袋除尘器收集处理，排放浓度满足GB16297标准于要求，挤塑过程产生的非甲烷总烃采用二级活性炭装置吸附处理，排放浓度满足GB 31572和GB 37822 等标准的规定。

6、本项目采取隔声、基础减震、消声等措施控制噪声的产生及排放，噪声排放符合 GB 12348 的规定。

7、本项目生产过程产生的固体废物建立台账进行合理处置

8、本项目生产过程不使用发泡剂及化学助剂

符合

8.2 物理再生要求

8.2.1 废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。

8.2.2 宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。8.2.3 宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。

1、本项目挤塑机出口安装集气罩，对废气进行收集处理，冷却水循环利用不外排

2、本项目采用节能熔融造粒技术

3、本项目废滤网由厂家回收处理

符合

9 运行环境管理要求

9.1 一般性要求

9.1.1 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。9.1.2 废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。

9.1.3 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训。

1、本项目运营期计划建立标准管理体系、并设环保专职人员负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作

2、本项目投运前申领排污许可证，并严格控制污染物排放

3、本项目运行前对从业人员进行环保培训

符合

9.2 项目建设的环境管理要求

9.2.1 废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。

9.2.2 新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。

9.2.3 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。

1、本项目按照环保部门要求编制了环境影响报告表，并报巴彦淖尔市生态环境局五原县分局审查，严格执行环境影响评价和“三同时 ”制度；

2、本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内），最近居民点为天吉泰村八社居民，距离本项目680m。不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。本项目用地为工业用地，选址符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。

3、本项目厂区包括办公生活区（管理区）、原料库、生产车间、产品库、一般固废库和危废库，各功能区设有明显的界线或标识。
符合

9.3 清洁生产要求

9.3.1 新建和改扩建的废塑料再生利用企业，应严格按照国家清洁生产相关规定等确定的生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）、清洁生产管理指标等进行建设和生产。

9.3.2 实施强制性清洁生产审核的废塑料再生利用企业，应按照《清洁生产审核办法》的要求开展清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备。9.3.3 废塑料的再生利用企业，应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术。

1、本项目按照《塑料行业清洁生产评价指标体系》建设。生产工艺、及设备指标、资源能源消耗指标等均满足要求。

2、本项目使用工艺设备不属于能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备
符合

9.4 监测要求

9.4.1 废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、HJ 819 以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。

9.4.2 不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。

1、本项目建成后按照要求申领排污许可证，制定自行监测方案并信息公开

2、本项目建成后按照国家和行业规定的采样监测方法和频次进行监测，保留监测记录以及特殊情况记录。
符合

7、“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

2023年12月26日，巴彦淖尔市人民政府发布了《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

①优先保护单元。“共计137个，面积为44688.28平方千米，占全市总面积的68.6%”更新为“共计145个，面积为42386.65平方千米，占全市总面积的65.07%”。

②重点管控单元。“共计111个，面积为20444.29平方千米，占全市总面积的31.39%”更新为“共计110个，面积为22746.59平方千米，占全市总面积的34.92%”。

③一般管控单元。“共计1个，面积为7.43平方千米，占全市总面积的0.01%”更新为“共计1个，面积为6.84平方千米，占全市总面积的0.01%”。本项目所处管控单元为五原县城镇空间（编码ZH15082120003），管控单元类别：重点管控单元，重点管控单元不涉及生态保护红线。
②环境质量底线

根据巴彦淖尔市生态环境局发布的2023年环境质量公告公报及环境质量现状监测结果表明，项目评价区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目运营期会产生废水、废气、设备噪声以及固体废物，在采取相应的污染防治措施后，各类污染物均达标排放，不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定量的水资源、电能等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。

④生态环境准入清单

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内），根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023年）》，项目用地区域管控单元名称为：五原县城镇空间（编码ZH15082120003），管控单元类别：重点管控单元。管控要求如下表：
表1-5 本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析

环境管控单元名称

管控要求

拟建项目情况

是否

符合

五原县城镇空间
重点管控单元

空间布局约束

1、严禁新建、扩建重污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。

2、推进城市建成区范围内的钢铁、石化、化工、有色、冶金、水泥、制药等污染严重企业退城入园，由本地区人民政府制定计划，限期完成搬迁、改造（安全、环保、节能和智能化改造），逾期不退城的依法予以停产。

3、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。

4、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动；

5、严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。

6、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。
1、本项目不属于重污染企业

2、本项目不属于钢铁、石化、化工、有色、冶金、水泥、制药等污染严重企业

3、本项目不属于高耗水、高污染行业

4、本项目不占用每永久基本农田

5、本项目不属于畜禽养殖项目

6、本项目不属于畜禽养殖项目
符合

污染物排放管控

1、深入推进扬尘污染综合防治。加强机动车辆环保管理。

2、加快城镇污水处理设施及配套管网建设与改造。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。

3、建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。

3、县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。

4、所有新建城镇污水处理设施要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）中一级A排放标准。新建农村生活污水处理设施执行《农村生活污水处理设施污染物排放标准》（DBHJ/001）中相关标准。

5、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
1、本项目破碎等工序设置布袋除尘器；
2、本项目生产废水循环利用不外排，产生的固体废物合理处置；
3、本项目采取厂房隔声基础减震控制噪声；
4、本项目不涉及；
5、本项目不涉及重金，属且生产废水及固废不外排

符合

环境风险防控

1、执行全市总体准入要求中关于环境风险防控的准入要求。

2、执行《五原县突发环境事件应急预案》相关规定，建设突发事件应急物资储备库或能依托区域有效的公共物资库，并定期进行修编。
本项目建成后制定环境风险防范措施，储备一定应急物资

符合

资源利用效率要求

1、禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。

2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。
1、本项目不涉及

2、本项目不使用地下水
符合

综上所述，项目的建设符合“三线一单”的相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
塑料业是国民经济的重要支柱，再生利用是塑料业持续发展的必由之路。废旧塑料的回收利用，既可为国家节约资源，促进经济发展，又有利于环境保护。利用废旧塑料熔融造粒，既可缓解塑料原料供需矛盾，又可大量节省国家进口原油的外汇。另外，由于绝大多数塑料不可降解，会造成严重的白色污染，而塑料回用可缓解环境污染问题。废旧塑料加工成颗粒及片料后，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。将废旧滴灌带、垃圾处理厂生产过程中产生的废旧塑料、废弃的农膜等废旧塑料加工成颗粒和塑料产品，可以有效地减少“白色污染”，节能减耗，保护环境。

五原县天吉泰镇新润滴灌带厂拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内）建设年产5000吨废旧塑料再生造粒项目（不进行滴灌带生产），本项目用地为巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司为工业用地，建设内容包括利用原有闲置厂房作为原料库、成品库，新建破碎车间、清洗及造粒车间、固废储存库等配套相关公辅设施。

根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2018年12月29日第二次修正）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29，53塑料制品业292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，本项目应编制环境影响报告表。五原县天吉泰镇新润滴灌带厂委托内蒙古洁力环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作（委托书见附件1）。我公司接受委托后，随即组织有关技术人员进行了实地踏勘，根据环境影响评价技术导则及有关规范编制完成了本项目的环境影响报告表，现上报审批。
2、项目建设内容

本项目主要建设原料库、破碎车间、清洗及造粒车间、成品库、固废储存库等配套相关公辅设施。项目主要建设内容见下表。

表2-1 项目组成一览表

工程类别

单项

工程

规划建设内容

备注

主体工程

破碎车间
占地面积900m2，结构形式为钢结构，一层，内置破碎机1台，为简单防渗区，地面采取混凝土硬化措施
新建

清洗及造粒车间

占地面积1000m2，结构形式为钢结构，一层，内置清洗池1座、沉淀池1座、清洗机3台、漂洗水槽1套、挤塑机3台，车间地面为简单防渗区，地面采取混凝土硬化措施
新建
储运工程

原料库

1座，占地面积为1000m2，结构形式为钢结构，一层，用于存放收购的废旧滴灌带、废农膜，为简单防渗区，地面采取混凝土硬化措施
利用原有闲置厂房
原料临时堆棚

座，占地面积1500m2，半封闭结构（设置顶棚），用于临时存放收购的废旧滴灌带、废农膜，为简单防渗区，地面采取混凝土硬化措施
新建

成品库
1座，占地面积为1000m2，结构形式为钢结构，一层，用于存放产品，为简单防渗区，地面采取混凝土硬化措施
利用原有闲置厂房
危废库

占地面积20m2，结构形式为钢结构，一层，分区储存各类危废，为重点防渗区地面采取防渗，按照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2023）建设，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
新建

一般固废库

占地面积100m2，结构形式为钢结构，一层，分区储存一般固废，为一般防渗区，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）建设，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层
新建

辅助工程

办公区
依托厂区原有办公区
依托原有
清洗池
位于清洗及造粒车间北侧，容积为10m3，用于清洗回收的废旧塑料，为一般防渗区，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）建设，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层。
新建

沉淀池

位于清洗及造粒车间北侧，容积为60m3，用于沉淀清洗废水，为一般防渗区，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）建设，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层。
新建
冷却水池

位于清洗及造粒车间南侧，容积为0.15m3，用于冷却塑料颗粒，为一般防渗区，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）建设，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层。
新建
泥沙干化池

位于一般固废暂存间北侧，容积为30m3，用于清洗池、沉淀池泥沙干化，为一般防渗区，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）建设，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层。
新建

公用工程

供水

生活用水、生产用水由当地自来水供水管网供给
依托原有
排水

生活污水排入防渗化粪池预处理后，定期由吸污车拉运至天吉泰镇污水处理厂集中处理，清洗废水经沉淀后全部循环利用不外排。
依托原有

供电

项目供电由市政供电设施提供。
依托原有
供热
生产区无需供暖，办公生活区采暖为空气能供暖设施供给
依托原有

环保工程
废气

本项目破碎机设置于全封闭车间内，产尘部位设置集气罩（1个，尺寸为1m2），经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，造粒机设置于全封闭生产车间，每台造粒机的挤塑机出口上方设置集气罩（3个，尺寸为1m2），有机废气经集气罩收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。
新建
废水
生活污水
生活污水排入防渗化粪池预处理后，由吸污车定期拉运至天吉泰镇污水处理厂集中处理

新建

生产废水

清洗废水经沉淀后全部循环利用
新建

噪声

选购低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振、消声等措施
新建
固废

生活垃圾经垃圾箱分类收集，委托环卫部门定期清运；

分拣固废暂存于一般固废暂存间，其中的砂砾用于道路平整，金属外售回收公司再利用；清洗池沉淀池泥砂经干化池干化后还田综合利用；除尘灰及车间地面清扫灰袋装暂存于一般固废暂存间定期送垃圾填埋场填埋，废过滤网暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收；废活性炭、废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
新建

防渗

破碎车间、清洗及造粒车间、原料库、原料临时堆棚、成品库、厂区地面为简单防渗区，采取混凝土做一般地面硬化。
清洗水池、沉淀池、泥沙干化池、冷却水池、一般固废暂存间为一般防渗区，做防渗处理，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为 1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层。

危废暂存间为重点防渗区，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
新建

环境风险
原料储存区设置消防砂箱、灭火器等

新建

2、生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表2-2 项目主要生产设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

1

破碎机
110型卧式
台

1

2
高速清洗机
480型

套
3
3
卧式脱水机

820型

台

1

4
提料机
820型

台

2

5
挤塑机
/
台
3
6
产品筛
/
台
1
7
切粒机
/
台
1
8
漂洗水槽
长度32m

套
1
9
存料仓
/
台
1
10
出料冷却水池
0.15m3
台
1
11
布袋除尘器
/

台
1
12
二级活性炭吸附装置
箱体尺寸3.1m×1.1m×1.3m
套
1
13
风机
/

台

2

3、原辅材料及能源消耗

主要原辅材料及能源消耗见下表。

表2-3 主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序 号

名称

单位

年用量

主要成分（规格）

来源
储存位置

1

废旧滴灌带、废农膜
t/a
5060
聚乙烯
回收
原料库

2
水

t/a
298.91
/

自来水供给管网
/

3
电

万kW.h/a
115.5
/

当地供电管网
/

本项目使用的废滴灌带、废农膜，全部从周边种植户收购而来，主要成分为聚乙烯，不含卤素；本项目不回收工程塑料；不回收进口废塑料；不回收危险废物废旧塑料，不回收被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物；不回收废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）；不回收盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等。

物料平衡表：
表2-4 物料平衡计算一览表
投入
产出
名称
重量（t/a）
名称
重量 （t/a）
废滴灌带、废农膜
5060
再生颗粒
5000
分拣固废
5
清洗池及沉淀池泥沙
49.5195
粉尘产生量
2.4035
非甲烷总烃

3.077
合计
5060
合计
5060
物料平衡图：
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图2-1 物料平衡图 单位：t/a

4、产品方案

项目产品方案情况见下表。

表2-5 项目产品方案

产品名称
规模（t）
规格型号
再生聚乙烯颗粒
5000
0.3-0.6cm
根据《塑料再生塑料第2部分：聚乙烯(PE)材料》(GB/T 40006.2—2021)》聚乙烯再生塑料的性状及性能要求见下表：

表2-6  聚乙烯再生塑料的性状及性能要求

序号

项目

单位

PE-LD(REC),

PE-LLD(REC)

PE-MD(REC)

(M1c≤0.940g/cm3)

PE-HD(REC)

(M2c>

0.940g/cm²)

PE(REC),X

(M3c≤1.050g/cm3)

1
颗粒外观(大粒和小粒) ≤
g/kg
40

40

40

2
灰分(600℃士25℃)
%
≤2

≤2

>2,≤15

3
水分b≤
%
0.2

0.2

0.2

4
密度偏差
g/cm3
士0.005

士0.005

士0.005

5
熔体质量流动速率(MFR)(190°℃,2.16kg或5kg或21.6kg
g/10min

报告d

报告d

报告d

6
熔体质量流动速率(MFR)变异系数≤
%
20

20

20

7
拉伸强度≥
MPa
12

15

15

8
拉伸断裂标称应变≥
%
200

50

50

9
拉伸断裂标称应变变异系数≥
%
20

_

_

10
氧化诱导时间(OIT)(200℃）
min
报告d

报告d

报告d

(a)“X”,按GB/T 40006.1--2021命名，为含填料的聚乙烯再生塑料的灰分值，如：5%的聚乙烯再生塑料，X记为5。

(b)如果水分＞0.2%，可由供需双方协商解决。

(c)M1、M2、M3分别为PE-LD(REC)、PE-LLD(REC)、PE-LLLD(REC)和PE-MD(REC)以及PE-HD(REC)，X密度的标称值。

(d)“报告”，按样品测试数据报告结果。
5、公用工程

（1）供电

项目供电由当地市政供电设施提供，年用电量115.5万kW.h，折标煤（当量值）为141.95tce。

（2）供水

本项目用水主要为生产用水及生活用水，均由当地自来水供水管网供给。

1）生产用水

项目生产用水主要包括清洗用水、颗粒生产冷却补水。

①清洗用水

本项目收购的废滴灌带、废农膜较为干净，经人工分拣后，可去除大量的杂质，仅少量粘连于废滴灌带、废农膜上的污渍需用水进行清洗。预计清洗原料用水量为1m3/t原料，本项目清洗废滴灌带、废农膜5060t，则用水量为28.11m3/d，5060m3/a 。该水由沉淀池沉淀的清水和新鲜水提供。在沉淀过程中蒸发量按水量2%计，为0.5622m3/d（101.196m3/a）。沉淀池泥沙带走量按水量的2.2%计，为0.61842m3/d（111.3156m3/a）。清洗用水补水量为1.18062m3/d，循环用水为26.92938m3/d。

②塑料颗粒冷却补水

本项目造粒冷却水用量为6m3/d，冷却用水蒸发量按2%计，约补充新鲜水量0.12m3/d（21.6m3/a），则循环用水为5.88m3/d。

2）生活用水

项目劳动定员6人，根据《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2020）确定生活用水量按60L/人·d，则生活用水量为0.36m3/d、64.8m3/a。

（3）排水

本项目生产期废滴灌带、废农膜清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，冷却水循环使用，生产废水不外排。
生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.288m3/d、51.84m3/a。生活污水排入防渗化粪池预处理后，定期由吸污车拉运至天吉泰镇污水处理厂集中处理。

本项目水平衡计算表如下所示：

表2-7 本项目水平衡计算表

序号
用水项目
总用水量
新鲜水用量
循环水量

损耗量
排水量
排水去向
1

清洗用水
28.11
1.18062
26.92938
1.18062
0
循环利用不外排

2
冷却用水
6
0.12
5.88
0.12
0

3
职工生活
0.36
0.36
---
0.072
0.288
天吉泰镇污水处理厂
合计
34.47
1.66062
32.80938
1.37262
0.288
---

项目水平衡图见下图所示：
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图2-2 项目水平衡图 单位：m3/d

（4）供热
生产区无需供暖，办公生活区采暖为空气能供暖设施供给。

6、劳动定员及工作制度
项目劳动定员6人，年工作180天，日工作24小时，实行三班制。

7、周边环境概况及项目平面布置
本项目位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内），厂区东侧和北侧为农田，厂区西侧为废弃养殖场，厂区南侧为荒地及110国道。

[image: image3.jpg]i % e
- v’
i %
< - Y
<
1 CAE | s
BN
T
e o AN
OB,
£
2 X
=





北侧

[image: image4.jpg]I3 e
= e x p 2 ) N e -
s AN A o % «’ﬂ’m ;.’,v‘.v_::m&v ! P
/ Ve p ¥ N P \)
p g | !'/ “m
D Ve . \ X 5
7 e / 3
$ B {
‘ ™ ¥
4 5 “f \ X
> 4 { \ \ \





东侧

[image: image5.jpg]



南侧

[image: image6.jpg]



西侧

[image: image7.jpg]



原有项目厂区现状

本项目根据厂区地形，工艺流程，周围环境进行总平面布置，厂区东侧为破碎车间和清洗造粒车间、厂区西侧为原料库和成品库。

本项目总平面布置图具体见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、项目生产工艺流程及产污环节简述：
Ⅰ.人工分拣

对回收的废旧滴灌带、废农膜进行人工挑拣，将其中杂物（主要为石块、土块、作物残渣等）清理出来，以方便后续加工。

该工序产生的污染物主要是分拣固废，属于一般工业固废，主要为废塑料携带的一些杂物，如小石块等，小石块直接用于道路平整。

Ⅱ.破碎处理：

经人工分拣的原料从原料仓库进入破碎车间后，经破碎机破碎为0.8~ 1.3cm左右的碎片。

本项目为干式破碎机，破碎过程会产生粉尘，破碎机置于全封闭生产车间，产尘点设集气罩，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。
噪声主要来源于破碎设备，全部布置在车间内，同时采取基础减震、厂房隔声等措施降噪，因此噪声对周边环境的影响较小。

Ⅲ.清洗：

本项目选用高速清洗机对破碎后的塑料进行摩擦清洗，摩擦清洗后进入漂洗水槽进一步清洗，漂洗水槽设置旋转叶片，在清洗的同时带动塑料前行至生产工序。清洗后的废塑料通过高速甩干机对物料进行甩干后进入预存料仓。

项目清洗工段主要污染物为清洗废水、噪声、固废。

废水（W1）主要是废滴灌带在清洗时产生的废水，清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，不会对周边的地表水体造成明显影响。

噪声主要来源于清洗工段的机械噪声，采取选用低噪声设备，优化布局，厂房隔声等措施来降低噪声对周边环境的影响。

固废主要是清洗池、沉淀池沉淀的泥砂，经干化池自然干化后还田综合利用。

Ⅳ.加热挤塑

采用优质密闭挤塑机，清洗物料在一步挤塑机电加热熔融仓中加热熔融，熔融温度控制在160℃ ，经高温作用使塑料由颗粒状固体变为可塑性的粘流体，粘流体在螺杆旋转和压力的作用下推向挤出机，挤塑机出口连接密网挤塑头，熔融塑料经挤塑头挤出，成为一直径3mm的塑料条，一步挤塑机挤出的塑料条再进入二步挤塑机和三步挤塑机重复挤塑。

项目加热挤塑工段主要污染物为废气、固废、噪声。

废气主要来源于废塑料加热软化为粘流体，此过程会产生少量挥发性的有机气体（以非甲烷总烃计），在每步挤塑机出口的上方设置集气罩，收集至“二级活性炭吸附装置”净化后经15m高的排气筒（DA002）排出。

一般固废主要来源于聚乙烯颗粒废滴灌带热熔后需通过挤压机定型，为保证产品质量，挤塑机过滤网使用一段时间后需要更换新的过滤网，该滤网用于过滤废塑料熔融过程中产生的杂质，杂质的主要成分为塑料渣，无毒无害，属于一般固废，废过滤网由袋装分区暂存于一般工业固废储存间，定期由厂家回收。

危险废物来源于加热挤塑工序产生的非甲烷总烃采用“二级活性炭吸附装置”进行吸附处理，为保证处理效率，需定期更换废活性炭，更换下的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期由有危废废物处置资质的单位进行集中处理。

噪声主要来源于加热挤塑工段的机械噪声，采取选用低噪声设备，优化布局，厂房隔声等措施来降低噪声对周边环境的影响。

Ⅴ.冷却

原料通过挤塑机前部的模头挤出成条状，通过冷却水池进行冷却。

加热的过程中温控严格，不发生分子裂解，直接进入冷却水槽进行冷却。冷却水不外排，定期补充水，循环使用。

Ⅵ.切粒

切粒机是一种能够把一定宽度和厚度的线材切成粒状的专用设备，项目条状塑料经水槽冷却后利用人工牵引送至切粒机，塑料从切粒机的两圆辊刀间的间隙进入，先被圆辊刀切成纵向连续不断的条形，然后由压辊夹紧条状料，牵引送入高速旋转刀处，切成有固定长度的粒料。

该工段产生的污染物主要为噪声，来源于切粒机运行过程中产生的噪声，切粒机布置在封闭式生产车间，通过隔声降噪的措施降低噪声对周边环境的影响。

项目主要工艺流程及产污位置见图2。
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图2-3 项目生产工艺流程及产污节点图

3、产污环节分析
根据工艺流程分析，本项目运营期主要产污环节及采用的污染防治措施详见下表。

表2-8 项目主要产污环节及采用污染防治措施一览表

污染

类别

产污环节

污染源

名称

主要污染物

拟采取的措施

废水

员工日常

生活污水

pH、COD、BOD5、SS、NH3--N

排入防渗化粪池预处理后，定期由吸污车拉运至天吉泰镇污水处理厂集中处理
清洗

清洗废水
SS
沉淀后循环利用不外排
废气

破碎

破碎废气

颗粒物

分别由集气罩收集通过布袋除尘器处理后，经15m 高排气筒（DA001）排放。
挤塑

挤塑废气

非甲烷总烃

分别经集气罩收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放
固废

原料分拣

分拣固废

主要是砂砾、金属等，暂存于一般固废暂存间，其中的砂砾用于道路平整，金属外售回收公司再利用
破碎

除尘灰及车间地面清扫灰
主要是泥土和塑料颗粒渣，暂存于一般固废暂存间定期送垃圾填埋场填埋
清洗

清洗池、沉淀池泥沙

主要是附着在滴灌带和农膜上的表土，经干化池干化后还田综合利用
挤塑

废过滤网
暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收；

活性炭吸附装置

废活性炭

分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

设备检修

废机油

员工日常

生活垃圾

垃圾桶收集，委托环卫部门清运处置

噪声

生产设备

设备噪声

等效连续A声级

选购低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振、消声等措施


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续情况

《巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司年产510万平米防水材料项目环境影响评价报告表》于2009年8月取得原巴彦淖尔市环境保护局出具的批复意见（巴环审表【2009】92号），于2009年10月建成投产，并于2010年10月通过竣工环境保护验收，文号为五环验（2010年）10号。于2020年7月首次申领了排污许可证，编号为91150821680043767J001U，该项目于2020年至今处于停产阶段。
2、现有工程污染物排放达标情况

（1）废气

原有项目大气污染源主要是SBS防水材料生产车间沥青加热炉和沥青反应罐排放的废气，主要污染物为颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃、沥青烟、汞及其化合物、林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫，经烟气净化器处理后通过18m高排气筒排放。

根据项目竣工验收监测报告，有组织排放口汞及其化合物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996，氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，厂界颗粒物、非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟浓度均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。

（2）废水

项目生产废水主要为水浴除尘产生的废水，废水循环利用不外排。生活污水经化粪池沉淀预处理后定期由吸污车拉运至天吉泰镇污水处理厂处理。

（3）固废

项目固体废物主要为沥青加热炉燃煤产生的炉渣、水浴除尘装置产生的沥青油和沉淀渣，炉渣作为建材原料综合利用，沥青油返回生产系统综合利用，沉淀渣拌入煤中燃烧处理。

原有项目位于厂区西北角，由南向北依次为SBS防水材料生产车间，导热油炉，库房等。
3、现有环境问题及整改措施：

厂区有渣土堆存，本次评价要求对厂区现有渣土进行清理，防止水土流失。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）区域环境质量达标情况判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本项目环境空气质量现状引用巴彦淖尔市生态环境局2024年5月发布的巴彦淖尔市生态环境状况公报（2023年），2023年隆兴昌镇环境空气质量现状统计见下表。

表3-1 2023年隆兴昌镇环境空气质量现状统计一览表

点位

名称

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

最大浓度占标率%

达标情况

隆兴昌镇监测点

SO2
年平均质量浓度

11

60

18.33

达标

NO2
年平均质量浓度

23

40

57.5

达标

PM10
年平均质量浓度

60

70

85.71

达标

第95百分位数日平均

—

150

—

达标

PM2.5
年平均质量浓度

25

35

71.43

达标

第95百分位数日平均

—

75

—

达标

O3
第90百分位数

8小时平均质量浓度

145

160

90.63

达标

CO

第95百分位数日平均

1500

4000

37.5

达标

根据区域环境空气现状评价表可知，2023年度隆兴昌镇环境空气质量综合评价达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量属于达标区域。

（2）特征因子环境空气质量现状评价
本次评价特征因子（TSP、非甲烷总烃）环境空气质量现状委托内蒙古航峰检测技术有限公司进行了监测，监测时间为2024年5月25日-31日。

①监测点位

监测点位布设情况见下表。
表3-2 监测点位置布设情况
序号

监测点位

坐标
与本项目方位、距离
1

项目区下风向

E：107°44´48.03"、N：40°53´43.32"
项目区东10m

②监测因子
非甲烷总烃的小时平均浓度值、TSP的24小时平均浓度值。
③监测时间和频率
非甲烷总烃的小时浓度值应保证每天4h的监测时间，连续监测3天，TSP的24小时浓度值应保证3天的监测时间，采样的同时记录风向、风速、气温、气压等气象参数。
④气象参数
表3-3 气象参数一览表
测定日期

测定时间

大气压（kPa）

温度（℃）

湿度（％）

风向

风速（m/s）

总云量

低云量

2024.05.25
02:00-03:00

85.4 
15.8 
16.3 
西北
2.6 
5
2
08:00-09:00

85.4 
16.3 
18.6 
西北
2.8 
14:00-15:00

85.4 
23.2 
20.3 
西北
3.1 
20:00-21:00

85.6 
18.6 
21.3 
西北
2.4 
2024.05.26
02:00-03:00

85.8 
13.8 
28.3 
西
2.5 
6
3
08:00-09:00

86.0 
16.3 
22.5 
西北
2.6 
14:00-15:00

85.5 
18.3 
24.6 
西北
2.5 
20:00-21:00

85.5 
21.2 
29.1 
西北
2.9 
2024.05.27
02:00-03:00

85.6 
14.8 
19.3 
西北
2.6 
5
3
08:00-09:00

85.7 
18.2 
19.5 
北
2.5 
14:00-15:00

85.4 
25.6 
18.3 
西北
2.4 
20:00-21:00

85.2 
25.3 
18.2 
西北
2.5 
⑤监测结果
表3-4 环境空气现状监测结果表
项目监测点
监测因子
小时监测值
（mg/m3）
标准限值
（mg /m3）
单因子评价指数
是否超标
（超标率%）
厂区下风向
非甲烷总烃
0.11-0.29

2
0.055-0.145
否
表3-5 环境空气现状监测结果表
项目监测点
监测因子
24小时监测值
（mg/m3）
标准限值
（mg /m3）
单因子评价指数
是否超标
（超标率%）
厂区下风向
TSP
0.063-0.2

0.3
0.21-0.667
否
根据监测结果，TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值，无超标现象。

2、地表水环境质量现状

生活污水排入化粪池预处理后，定期由吸污车拉运至天吉泰镇污水处理厂集中处理，不外排，清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，且项目周边无地表水，因此，本次评价不进行地表水环境质量现状监测。

3、地下水、土壤环境质量现状

根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33号）的要求，报告表原则上不开展地下水环境和土壤环境质量现状评价。本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。本项目可能对地下水和土壤产生影响的区域为生产车间、危废贮存间等，项目各区域均采取防渗地面，项目日常运行不存在对土壤、地下水的影响途径，故本报告不开展进行地下水和土壤现状环境质量评价。
4、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内无居民等敏感点，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。

5、生态环境

项目占地位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内），项目区不在生态保护红线范围内，项目用地不处于环境敏感区内，项目占地范围内无《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2022中定义的生态保护目标，因此，本次评价不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）中关于环境保护目标的规定，大气环境：明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地下水环境：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；声环境：明确厂界外50m范围内声环境保护目标，声环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。与项目最近的居民为项目西北侧680m的团结四社居民。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目用地范围内不含特殊生态敏感区、重要生态敏感区。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

项目施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，运营期有组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 4 中排放限值；无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界浓度限值，厂界内厂房外无组织非甲烷总烃气体排放执行《挥发性有机无组织排放控制标准》（GB37822-2019），见下表。
表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

类别

项目

标准值

单位

执行标准

废气

颗粒物

施工期扬尘
1.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值

表3-7  有组织废气排放限值

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）

执行标准
颗粒物
30
/
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 4中排放限值
非甲烷总烃
100
/
表3-8 厂区内无组织废气限值

污染物
排放限值（mg/m3）
限值含义
无组织排放监控位置

非甲烷总烃
10
监控点处 1h 平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
监控点处任意一次浓度值
表3-9 厂界无组织废气排放限值

污染物
排放限值（mg/m3）
执行标准
颗粒物
1.0
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界浓度限值
非甲烷总烃
4.0
2、噪声

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准具体限值见下表。

表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

类别

等效声级Leq[ dB(A)]
昼间

夜间

2类

60

50

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见下表。

表3-11 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
单位

昼间

夜间

dB(A)

70

55

3、废水

本项目生产废水不外排，生活污水排入防渗化粪池预处理后，定期由吸污车拉运至天吉泰镇污水处理厂集中处理生活污水经厂内化粪池处理后。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体见下表。
表3-12  废水排放标准

污染源

污染物

浓度限值

执行标准

生活污水

COD

500mg/L

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

动植物油

100mg/L

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区“十四五”生态环境保护规划的通知》（内政办发[2021]51号）中提出“十四五”期间自治区主要污染物排放总量控制指标为VOCS、NOx、COD、氨氮四种主要污染物。

本项目涉及总量控制的大气污染物为VOCs。因此，确定VOCs作为本项目污染物排放总量的控制因子。根据工程分析结果，项目实施后VOCS总量控制指标为：0.471t/a。项目生活污水经化粪池沉淀预处理后定期拉运至天吉泰镇污水处理厂，纳入天吉泰镇污水处理厂总量，不需要申请水污染物排放总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施


37.5
	
	叠加噪声

dB（A）
	91.77

	77.07

	68.27

	63.27

	58.13

	52.27

	45.0



	本次评价要求按照以下措施减少噪声对周边环境的影响：

（1）合理布置施工场地；

（2）选用机械噪声较低的设备，减少高噪声设备的使用；

（3）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响；

（4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放；

（5）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响；

（6）对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。

4、固体废物环境影响分析

施工期的固体废弃物主要建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：

（1）地基处理、开挖产生土石方及其他建筑垃圾，包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、浇铸件等，首先对其中可回收利用部分进行回收，施工过程中产生的弃土用于回填、铺路、绿化等；多余部分弃土和建筑垃圾按照当地城建、环卫部门要求运往指定地点集中处置。

（2）鉴于施工场地施工人员较多，建设单位在施工生活区设置垃圾箱（桶），生活垃圾固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理。

（3）施工期建筑垃圾与生活垃圾分类堆放、分别处置。

（4）设置临时弃土堆场，强化运输和存放过程环境保护管理。

5、生态防护措施

应采取如下措施减小对植被的破坏：

①合理选择施工时间，避开雨季和大风天气。

②项目组应该制定详细的施工方案，项目施工负责人应做好施工队伍的思想教育工作，规范操作。

③采用不同的施工方案，尽量缩短施工时间；

④在施工过程中应严格控制施工作业范围。

⑤施工结束后，不得有裸露地面，均应采取硬化或绿化措施。

采取以上措施后，可很大程度上降低对植被的破坏，对生态环境影响不大。
	

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响分析及治理措施

本项目废气主要为堆存分拣废气、破碎废气、挤塑废气。

（1）堆存分拣废气

本项目原料废旧滴灌带、废农膜储存于全封闭原料库和半封闭原料堆棚，原料需进行人工分拣，堆存过程中扬尘很小，人工分拣产生极少量粉尘，通过及时洒水抑尘，原料堆存的影响可忽略。
（2）破碎废气

分拣后的废旧滴灌带、废农膜投入至破碎机进行破碎，根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第 24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”中以塑料薄膜生产再生塑料粒子的产污系数，干法破碎颗粒物产污系数为475g/t原料，则颗粒物产生量为2.4035t。破碎环节产尘点设置集气罩，集气效率按90%计，产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，布袋除尘器对颗粒物处理效率按95%计，风机设计风量为2000m3/h，年工作时间按4320h计，则DA001排气筒颗粒物排放量为0.10815t/a、排放速率为0.025035kg/h、排放浓度为12.52mg/m³。未收集到的颗粒物量为0.24035t/a，大部分自然沉降于车间内（车间阻隔效率70%），少部分无组织排放，排放量为0.072t/a。颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 4中排放限值和表9企业边界浓度限值，措施可行。
（3）挤塑废气

塑料在加热熔化过程中，温度越高，塑料分解的速度越快，产生的废气也就越多。项目挤塑设备温控温度在 160℃ ,该温度小于原料的裂解温度（聚乙烯裂解温度≥240℃），挤塑设备有自动温度控制系统，可防止塑料分解或者碳化。项目所用废滴灌带均不含卤素，无二噁英、HCl等废气产生。因此，废塑料在加热挤塑过程中会产生有机废气以非甲烷总烃计。

根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第 24号） 中“42废弃资源综合利用行业系数手册 ”中以塑料薄膜生产再生塑料粒子的产污系数，挤出造粒工序产生的非甲烷总烃产污系数为205g/t塑料，本项目设有3台挤塑机对物料进行重复熔融挤塑，每台挤塑机出口上方均设置集气罩，集气效率按90%计，产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）经集气罩收集至1台“二级活性炭吸附装置” 处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，根据《晶澳（邢台）太阳能有限公司新能源5GW组件项目废气设备监测》中数据（监测报告见附件6），二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃处理效率约为83%，本项目活性炭吸附装置处理效率以83%计，风机设计风量为10000m3/h，年工作时间按4320h计，则DA002排气筒非甲烷总烃排放量为0.471t/a、排放速率为0.109kg/h、排放浓度为10.9mg/m³。未收集到的非甲烷总烃量为0.3077t，全部无组织排放。非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 4中排放限值和表9企业边界浓度限值，措施可行。

挤塑机为密闭式，采用集气罩对废气进行收集，设置二级活性炭处理装置对有机废气进行处理符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中污染物控制要求。
活性炭吸附装置适用范围：适用于大风量低浓度的有机废气处理。适用于电子、化工、轻工、橡胶、油漆、涂装、印刷、机械、船舶、汽车、石油等行业。

活性炭吸附装置特点：通过风管收集生产过程中的有机废气，采用活性炭吸附装置吸收废气，达到生产环境良好及排放达标之目的。

活性炭吸附装置工作原理：在系统主风机作用下，废气从箱体进口处进入活性炭吸附层，由于活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，废气中的污染物浓聚并附着在活性炭表面，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放，达到净化效果。

活性炭吸附装置优点：吸附率高、能力强，能够同时处理多种混合有机废气，设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单，运转成本低廉，自动化控制运转设计，全密闭型，室内外兼可只用。本项目挤塑废气经收集后进入二级活性炭吸附装置吸附有机废气，每级活性炭箱放置2个活性炭吸附抽屉，每个抽屉内放置40块蜂窝状活性炭块，活性炭块尺寸为10cm×10cm×5cm，每块重量为0.4kg，活性炭填装量共计64kg，可保证吸附效率，污染防治设施合理可行。
项目废气污染源产排相关参数见下表。
表4-2 废气污染源产排相关参数一览表

工序/生产线
排放方式

废气污染源名称
主要污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放

时间
（h）
核算

方法
废气产生量（m3/h）
产生浓度

（mg/m3）
产生速率
（kg/h）
产生量（t/a）

工艺
效率

（%）
核算

方法
废气排放量

（m3/h）
排放浓度

（mg/m3）
排放速率
（kg/h）
排放量（t/a）
破碎车间
有组织

破碎车间排气筒DA001

颗粒物

系数法
2000

250.36
0.5007

2.16315

布袋除尘

95

系数法
2000

12.52

0.025035

0.10815

4320

清洗及造粒车间排气筒DA002
非甲烷总烃
10000
64.1

0.6410

2.7693

二级活性炭吸附装置
83

10000

10.9

0.109

0.471

4320
破碎车间

无组织

破碎车间

颗粒物

/

/

0.05564

0.24035

厂房阻隔

70

/

/

0.0167

0.0721

4320

清洗及造粒车间

清洗及造粒车间
非甲烷总烃

/

/

0.07122

0.3077

/

/

/

/

0.07122
0.3077
4320

有组织排放口情况

高度m
15
排气筒内径m
0.3
温度

℃
同环境温度
编号及名称
DA001
排放口类型
一般排放口
地理坐标
E107°44′44.17″

N40°53′45.90″
高度m
15
排气筒内径m
0.3
温度

℃
同环境温度
编号及名称
DA002
排放口类型
一般排放口
地理坐标
E107°44′45.44″

N40°53′44.52″
2、废水环境影响分析及治理措施
本项目产生的废水主要为清洗废水和生活污水。
（1）生活污水

项目劳动定员6人，用水定额按60L/人·d计，则用水量为0.36m3/d、108m3/a，排污系数取0.8，则生活污水排放量为0.288m3/d、86.4m3/a。

类比一般生活污水水质，本项目生活污水中各污染物产生浓度及产生量见下表所示：

表4-3 生活污水污染物排放情况一览表

废水类别

生活污水

污染物

BOD5
COD

SS

氨氮

动植物油

产生浓度（mg/l）

250

400

250

30

100

产生量（t/a）

0.0216
0.03456

0.0216

0.002592

0.00864

治理设施

化粪池

排放去向

定期拉运至天吉泰镇污水处理厂
排放方式

间接排放

排放口类型

一般排放口

污染防治设施

防渗化粪池

是否为可行性技术

是

排放标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

3、噪声环境影响分析及治理措施
本项目的主要设备噪声源包括破碎机、清洗机、脱水机、挤塑机、切粒机、风机、水泵等，其噪声值在70dB（A）~90dB（A）之间，噪声源强见下表。

表4-4 主要噪声设备及声源源强表

序号
设备名称
声源源强（dB（A））
防治措施
降噪量
排放源强

（dB（A））
1
破碎机

85

选购低噪声设备、基础减振、建筑隔声措施

15

70

2
清洗机
75

15
60

3
脱水机

75

15
60

4
挤塑机

75

15
60

5
切粒机

80

15
65

6

风机

90

选购低噪声设备、基础减振、建筑隔声、消声措施
20

70

7

水泵

85

选购低噪声设备、基础减振、建筑隔声措施
15

70

为了减轻设备噪声对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施：
①选购低噪声设备；
②高噪声设备设置减震基础，并定期维修、保养，以防设备故障形成的非正常生产噪声；
③采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，应将噪声大的设备布设在厂中心或厂房内，这样可阻挡生产区的噪声传播，把设备的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。
进行噪声预测时，采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源分别计算。预测模式如下：

①室外声源

a. 计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

Lp( r )=Lw+Dc-(Adiv+Aatm +Abar +Agr+Amisc)

式中： Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Dl加上计到小于4π球面度(sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

b. 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

②室内声源

a.室内声源等效室外声源声功率级计算：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出：

Lp2= Lp1-（TL+6）

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

b.某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级；

r1—室内某个声源与靠近结构围护处的距离（m）；

R—房间常数；

Q—方向性因子。

c. 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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d. 计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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 

e. 将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw：
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式中：S—透声面积（m2）。

然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。

③计算噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为：
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式中：T—计算等效声级的时间；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

④预测值计算

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。
根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见下表。

表4-5 厂界噪声预测结果 单位: Leq [dB（A）]

昼间/夜间

厂界名称

预测值

标准值

昼间

东厂界

43.2

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准限值（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））
南厂界

42.6

西厂界

43.4

北厂界

42.1

夜间

东厂界

41.4

南厂界

41.5

西厂界

40.9

北厂界

41.6

根据预测结果，项目东、南、西、北厂界噪声昼间、夜间厂界预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
4、固体废物环境影响分析
项目固体废物主要包括职工生活垃圾、分拣固废、清洗池及沉淀池泥沙、布袋除尘灰及破碎车间清扫灰、废滤网、废活性炭、废机油。

（1）生活垃圾：生活垃圾每人每日产生0.5kg/人·d 计，全厂职工6人，则生活垃圾产生量为0.9t/a。厂区内设置分类垃圾桶，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运、处理。

（2）分拣固废：回收的废滴灌带、废农膜需进行人工分拣，分拣过程中会产生一定量的杂质，主要为砂砾和小块金属，产生量约为原料量的0.1%，产生量为5t/a，暂存于一般固废暂存间，其中的砂砾用于道路平整，金属外售回收公司再利用。
（3）清洗池及沉淀池泥沙：项目产生的清洗废水经沉淀后循环使用，沉淀池及清洗池定期人工清淤时会产生一定量的泥砂，主要为滴灌带和废农膜上附着的表土，沉淀池泥砂产生量为清洗原料的1%，则本项目污泥产生量为50t/a，泥砂经干化池干化后还田综合利用。

（4）除尘灰及破碎车间地面清扫灰：布袋除尘器收集到的除尘灰量为2.055t/a，破碎车间地面清扫灰产生量为0.168t/a，主要为泥土和塑料颗粒渣，袋装暂存于一般固废暂存间，定期送垃圾填埋场填埋。

（5）废滤网：废滴灌带塑料熔融造粒过程中，一般在螺杆出口设有一个过滤网，用于过滤废塑料熔融过程中产生的杂质，该过滤网需要定期更换，其产生的废过滤网量约10t/a，废过滤网由袋装分区暂存于一般工业固废储存间，定期由厂家回收、处置。

（6）废活性炭：本项目活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭使用量与有机废气量比为3.33:1，本项目活性炭吸附装置处理的有机废气量为2.7693t/a，则活性炭使用量为9.22t/a，废活性炭产生量为11.9893t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），废活性炭属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-039-49，废活性炭收集于收集桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

（7）废机油

设备检修产生少量废机油产生量很小，约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》 （2021 版），废机油及粘有废机油的检修废物属于危险废物，废物类别HW08，废物代码 900-249-08项“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。废机油桶装暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

本项目新建一间一般固废暂存间，为独立房间，暂存间地面进行防渗处理，渗透系数小于10-7cm/s，位于厂区西侧，占地面积100m2，用于分区存放分拣固废、清洗池及沉淀池泥沙、布袋除尘灰及破碎车间清扫灰、废滤网，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

本项目新建一间危废暂存间，为独立房间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目产生的危险废物必须装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，无法装入常用容器的危险废物用防渗胶袋盛装； 将装载液体、半固体危险废物的容器内留有足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器上需贴有符合标准的标签，且危暂存间内预留足够空间， 满足叉车、装载机等机械运转需求。危废暂存间地面做防渗处理，渗透系数小于 10-10cm/s，位于厂区西侧，面积为20m2，用于分区存放废活性炭、废机油，每种危废分区暂存面积约为6m2，每月转运1次，故危废暂存间可满足本次新建工程危废暂存需求。

危险废物管理要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危废间进行管理，危废间的管理如下：

1、储存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

2、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

3、储存设施或贮存区内地面、墙面裙脚、堵截泄露的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料制造，表面无裂缝。

4、贮存设施地面采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜等防渗材料。

5、统一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物集气渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设分区贮存。

6、贮存设施应采取技术和管理措施，防止无关人员进入。

7、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容，容器及包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄露。容器和包装物外表面应保持清洁。

8、容器或包装物粘贴符合标准要求的标签，标签格式和内容完整，准确。不得堆放接收未粘贴符合规定标签或标签没按规定填写的危险废物。

9、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破碎泄露的危险废物贮存容器和包装物，保证堆放危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

10、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

11、贮存设施所有者和运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

12、贮存设施所用这或者运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

危险废物台账管理要求：

危险废物在每次送入危废仓库时要进行登记，运送人员和仓库管理人员要签字确认，并完整记录台账，包括废物的代码、名称、类别、产生环节、物理性状、主要成分、污染特性等，当月台账记录保存在仓库内，每月汇总一次。危险废物委托处置出库时，应核对拟处置危险废物的名称、类别代码和数量，仓库管理人员与接收单位经办人须在记录台账上签字确认。产废单位需定期填报危险废物产生单位基本信息表、危险废物产生情况信息表、危险废物贮存设施信息表、危险废物转移情况信息表等，企业应根据实际产生情况按照相关指南完善台账管理。
表4-6 本项目固体废物产生及去向统计表

废物类别
名称
固废代码
危险特性
产生环节

产生量
暂存位置

处置方式

职工生活垃圾
生活垃圾
---
---
职工生活

0.9t/a
垃圾桶
委托当地环卫部门定期清运处理
一般固废
除尘灰及车间地面清扫灰
---
破碎

2.223t/a
一般固废暂存间

主要是泥土和塑料颗粒渣，暂存于一般固废暂存间定期送垃圾填埋场填埋
清洗池及沉淀池泥沙
---
清洗
50t/a
主要是附着在滴灌带和农膜上的表土，经干化池干化后还田综合利用
分拣固废
---
人工分拣
5t/a
主要是砂砾、金属等，暂存于一般固废暂存间，其中的砂砾用于道路平整，金属外售回收公司再利用
废滤网
---
挤塑
10t/a
袋装暂存于一般工业固废储存间，定期由厂家回收、处置
危险废物
废机油
HW-08
900-214-08
T、I
设备检修

0.02t/a
危废暂存间
暂存于危废暂存间定期交由有资质单位进行处理
废活性炭
HW-49
900-039-49
T

活性炭吸附废气
11.9893t/a
综上所述，本项目产生的固废均合理处置，不外排，对外环境影响较小。

5、地下水及土壤环境影响分析及防治措施

本项目产生污染物可能污染地下水及土壤的途径为：
（1）项目产生的清洗废水、冷却废水和生活污水未妥善处理，通过渗漏污染土壤及浅层地下水；

（2）一般固废暂存间、危废暂存间发生渗漏，渗漏出来的废液污染土壤及浅层地下水。
为防止本项目对地下水和土壤造成的影响，需对厂区可能产生污染的区域按照要求采取不同的防渗处理措施。本项目将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。具体防渗分区见下下表，分区防渗图见下图。
表 4-7 本项目污染防渗分区表
名称
防渗分区等级
备注
危废暂存间
重点防渗区
防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
化粪池、清洗水池、沉淀池、干化池、冷却水池、一般固废暂存间
一般防渗区
采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层
生产车间、原料库、原料临时堆棚、成品库、厂区地面
简单防渗区
采取混凝土做一般地面硬化。
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图4-1 分区防渗图

根据《废塑料回收技术规范》 （GB/T39171-2020） 中要求： “废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。”本项目的清洗水池、沉淀池、干化池、冷却水池等涉水设施均按照一般防渗区要求进行防渗，防渗层采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层，满足《废塑料回收技术规范》要求。
经采取以上措施，正常情况下不会发生污染物渗漏。

（3）污染防治

投产后，加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况，若发现问题，及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以将污染物进入地下水环境的风险降到最低。

综上所述，通过切实有效的地面防渗工程及运行管理，本项目对地下水环境的影响较小。

6、环境风险分析

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，各风险物质的数量与临界量的比值（Q）见下表：

表4-8 项目危险物质临界量表

序号
危险物质名称
最大存在总量 qn/t
临界量 Qn/t
该种危险物质 Q值
1

废机油
0.02
2500
0.000008
项目 Q  值Σ
0.000008
本次项目建成后Q=0.000008＜1，因此，进行简单分析， 且本项目不需设置环境风险专项评价。

（2）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、拟建项目涉及的危险物质主要为废机油，危险物质的具体理化性质见下表。

表4-9 废机油的理化性质及危险特性

中文名称：
英文名称：lubricating oil
分子量 230~500
理化性质
外观及性状：液体。
毒性及健康危害
侵入途径:食入、经皮吸收，健康危害:封闭毛孔，皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损。环境危害：对土壤有危害。
危险特性
危险特性： 可燃
燃烧（分解）产物：一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物。
稳定性：稳定
禁忌物：明火

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
急救措施
皮肤接触：及时清洗；

眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食用：饮适量温水，催吐、就医。
泄漏应急处理
应急处置:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
储存
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
防护措施
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
手防护：戴橡胶耐油手套。
身体防护：穿防毒渗透工作服。
其它：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。
运输注意事项
用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒， 否则不得装运其它物品。船运时， 配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
（3）风险物质污染途径

废机油的影响途径主要为泄漏可能对地下水、土壤环境造成影响，原料遇明火发生火灾可能对空气环境造成一定的影响。

（4）环境风险影响分析

①火灾事故影响分析

本项目原料主要成分为聚乙烯，属于可燃性危险源，如果发生火灾事故，产生的主要次生污染物为聚乙烯不完全燃烧产生的CO。当火灾事故发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间内会对项目周边居民产生一定的影响。但由于塑料燃烧速度较慢，燃烧烟气味道较重，容易发现且容易控制，在落实风险防范对策措施、作好应急预案后，本项目的风险处于可接受水平。

聚乙烯发生火灾事故时，使用干粉灭火器、消防沙灭火。

②危废泄露事故环境影响分析

危废储存、转移等过程可能发生泄漏事故，若洒落在地面可污染浅层土壤，泄露的物料通过收集或采用吸附材料吸附，一般情况下，发生泄漏可在5分钟内将泄漏处理完毕，不会污染周围环境。

③环保设施故障环境影响分析

本项目活性炭吸附装置、布袋除尘器出现故障会造成颗粒物及有机废气的非正常排放，对周边环境空气造成一定影响。若出现环保设施故障，立即停止生产。

（5）环境风险防范措施

①塑料原料应封闭或半封闭堆存，贮放设施设置明显标志；

②对各类塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量；

③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃物品的控制和管理；

④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；

⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；

⑥清洗废水设置沉淀池，沉淀后回用；厂区内设置必要的堵漏等应急物质，事故状态下可以防止废水外溢至厂外；

⑦制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。

综上所述，本工程发生环境风险的几率很小，在采取严格管理措施的情况下，可得到有效的控制，对环境的影响很小。

表 4-10 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
五原县天吉泰镇新润滴灌带厂年产5000吨废旧塑料再生造粒项目
建设地点
内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内）
地理坐标
经度
107°44'44.92"E
纬度
40°53'44.78"N
主要危险物质及分布
聚乙烯；生产车间、颗粒生产车间
废活性炭、废机油：危废暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
大气：聚乙烯遇火发生火灾，急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，会因不完全燃烧产生CO，使局部环境空气中CO浓度猛增，造成空气污染，对附近居民健康造成不利影响。
地下水和土壤：火灾发生后，灭火产生的消防废水会携带一定量的有害物质。
若事故废水不能及时得到有效收集和处置，事故废水可能下渗污染地下水和土壤。

风险防范措施要求
①塑料原料应封闭或半封闭堆存，贮放设施设置明显标志；

②对各类塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量；

③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃物品的控制和管理；

④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；

⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；

⑥清洗废水设置沉淀池，沉淀后回用；厂区内设置必要的堵漏等应急物质，事故状态下可以防止废水外溢至厂外；

⑦制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。
评价结论
在落实风险防范对策措施、作好应急预案后，本项目的风险处于可接受水平。
7、环保投资

本项目总投资200万元，其中环保投资为31万元，占总投资15.5%。

表4-11 环保投资概算表

序号

项目

污染源

防治措施

环保投资（万元）

1

大气污染防治

破碎废气、挤塑废气

破碎车间产生点设置集气罩，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。挤塑机上方设置集气罩，有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。
15

2

废水污染防治

生活污水
生活污水经防渗化粪池预处理后定期由吸污车拉运至天吉泰镇污水处理厂处理
1

3

生产废水

清洗废水循环使用不外排
/

4

固废污染防治

生活垃圾

设若干垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运，不外排
0.5

5

一般固废

建设1座一般固废暂存库，面积100m2
2

6

危废

建设1座危废暂存库，面积20m2
1.5

7

噪声污染防治

生产设备

选购低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振、消声等措施且定期保养维护
3

8

防渗

危废库、生产车间等

生产车间、原料库、原料临时堆棚、成品库、厂区地面简单防渗区，水泥硬化；化粪池、清洗水池、沉淀池、冷却水池、一般固废暂存间为一般防渗区，采用1.5mm高密度聚乙烯或其他人工防渗材料做防渗处理，防渗系数≤10-7cm/s；危废暂存间为重点防渗区，采用 2mm 厚的高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
8

合计

31

8、排污口规范化管理

对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。

一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GBT16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。

①建设规范化排污口

建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。

②设立标志牌

表4-12 排放口图形标志

排放口
废水排放口
废气排放口
噪声源
图形符号
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背景颜色
绿色
图形颜色
白色
排放口
一般固废暂存间标识
危险废物暂存间标识
图形符号
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背景颜色
黄色
图形颜色
黑色
9、环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》HJ1034-2019的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托地方环保监测站或第三方有相应检测资质的单位进行监测。本次评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：

本项目环境监测计划见下表。

表4-13 环境监测计划

类别

监测位置

监测因子

监测频率

废气

破碎车间排气筒DA001
颗粒物
1次/年
清洗及造粒车间排气筒DA002
非甲烷总烃
1次/半年
厂界无组织（上风向1个点、下风向3个点）

颗粒物
1次/年
非甲烷总烃
1次/年
厂区内（清洗及造粒车间门外1m 处，距离地面1.5m 以上位置，布设一个点）

非甲烷总烃

1次/年
噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季度
10、建设项目环境保护“三同时”验收内容

建设项目环境保护“三同时”验收内容见下表。

表4-14 建设项目环境保护“三同时”验收一览表

类别

污染源

环保设施名称及治理内容

执行标准

验收内容

废气

DA001排气筒

破碎废气

废气产生点设置集气罩，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放
颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 4中排放限值
污染物排放浓度、排气筒高度

DA002排气筒

挤塑废气

废气产生点设置集气罩，有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放

非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 4中排放限值
污染物排放浓度、排气筒高度

厂界

非甲烷总烃、颗粒物

车间封闭

颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界浓度限值
污染物排放浓度

厂区内

非甲烷总烃

/

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的排放限值

污染物排放浓度

废水

生活污水

生活污水经防渗化粪池预处理后由吸污车定期拉运至天吉泰镇污水处理厂处理
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准
/
固体废物

危险废物

由有危废处理资质单位处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
危险废物暂存间防渗、防漏、防风、防淋、防漫流等措施；标识合规性、危险废物委托处理合同及危废备案情况等

一般工业固体废物

由合法合规企业回收、利用、处置

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）
一般工业固体废物暂存间；一般工业固体废物委托处理合同及备案情况等

生活垃圾

交由环卫部门清运处理

/

生活垃圾处理合同

噪声

设备噪声

隔声、消声等

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

降噪措施落实情况、厂界达标情况




五、环境保护措施监督检查清单

	     内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	破碎车间DA001
	破碎废气
	颗粒物
	集气罩+布袋
除尘器+15m 高排气筒
	执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 4 中排放限值

	
	
	清洗及造粒车间DA002
	挤塑废气
	非甲烷总烃
	集气罩+“二级活性炭吸附装置”+15m 高排气筒
	

	
	无组织
	生产车间
	颗粒物、非甲烷总烃
	全封闭生产车间
	厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 规定的排放限值

	地表水环境
	生 活 污 水 排 口
生活污水
	COD、BOD5、SS、 氨氮、 pH
	化粪池沉淀预处理后定期由吸污车拉运至天吉泰镇污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准

	声环境
	生产设备及风机
	噪声
	采用低噪声设
备、隔声、基
础减震
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	职工
	生活垃圾
	收集于垃圾桶中， 委托当地环卫部门定期清运
	/

	
	布袋除尘器、车间地面清扫
	除尘灰及地面清扫灰
	袋装暂存于一般固废暂存间定期送垃圾填埋场填埋
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	清洗
	清洗池及沉淀池泥沙
	经干化池干化后还田综合利用
	

	
	人工分拣
	分拣固废
	暂存于一般固废暂存间，其中的砂砾用于道路平整，金属外售回收公司再利用
	

	
	挤塑
	废滤网
	袋装暂存于一般工业固废储存间，定期由厂家回收、处置
	

	
	活性炭吸附装置
	废活性炭
	暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	设备检修
	废机油
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	生产车间、原料库、原料临时堆棚、成品库、厂区地面简单防渗区，水泥硬化；化粪池、清洗水池、沉淀池、干化池、冷却水池、一般固废暂存间为一般防渗区，采用1.5mm高密度聚乙烯或其他人工防渗材料做防渗处理，防渗系数≤10-7cm/s；危废暂存间为重点防渗区，采用 2mm 厚的高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①塑料原料应封闭或半封闭堆存，贮放设施设置明显标志；

②对各类塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量；

③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃物品的控制和管理；

④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；

⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；

⑥清洗废水设置沉淀池，沉淀后回用；厂区内设置必要的堵漏等应急物质，事故状态下可以防止废水外溢至厂外；

⑦制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。

	其他环境

管理要求
	（1）本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）中三十七、废弃资源综合利用业 42:“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，根据排污许可相关管理办法进行排污许可简化管理，本项目应进行排污许可简化管理，并且严格按照相关要求进行排污管理。

（2）为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

（3）对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。本项目只生产塑料颗粒，若后期生产滴灌带，需另行办理环境影响评价手续。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.18025
	/
	0.18025
	+0.18025

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.7787
	/
	0.7787
	+0.7787

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	除尘灰及车间地面清扫灰
	0
	0
	0
	2.223
	
	2.223
	+2.223

	
	清洗池及沉淀池泥沙
	0
	0
	0
	50
	
	50
	+50

	
	分拣固废
	0
	0
	0
	5
	
	5
	+5

	
	废滤网
	0
	0
	0
	10
	
	10
	+10

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.02
	
	0.02
	+0.02

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	11.9893
	
	11.9893
	+11.9893


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书
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附件2：建设单位营业执照
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附件3：用地手续
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附件4：环境质量现状监测报告
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附件5污泥处理协议
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附件6除尘灰处理协议
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附图1  项目地理位置图
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附图2 项目四邻关系图
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附图3 平面布置图
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附图4 现状监测点位示意图
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