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关于《五原县100吨粮食烘干设备仓储

项目环境影响报告表》的批复

五原县塔尔湖镇为农乐供销农民专业合作社：

你单位报送的《五原县100吨粮食烘干设备仓储项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、五原县100吨粮食烘干设备仓储项目位于塔尔湖镇乃日中心校后院，项目建设内容主要包括进厂玉米临时堆场、烘干成套设施、产品库，同时配套建设相关公辅工程及环保工程。项目总投资100万元，其中环保投资19.5万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套和完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况提出以下意见和要求：

1.运营期废气主要为卸料、入库、外运工序、玉米初筛、输送、烘干过程中产生的粉尘和热风炉烟气及燃料、灰渣无组织粉尘。卸料、入库、外运工序过程中产生粉尘与燃料、灰渣无组织排放粉尘及玉米初筛、输送、烘干过程中产生的粉尘（采用布袋除尘器处理后由烘干塔顶排气口排放），排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；热风炉烟气采用布袋除尘器+双减法脱硫塔处理后，经过15m高烟囱排放，颗粒物、SO2、汞执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级新改扩标准（燃煤干燥炉窑）排放浓度限值，NOx满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放浓度限值。
2.运营期废水主要为生活废水。生活污水经化粪池处理后，定期拉运至五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。

3.运营期噪声源主要为设备噪声，通过隔声、减震等措施厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.运营期固废主要为筛分后不合格品和玉米皮屑、热风炉灰渣、除尘系统除尘灰及生活垃圾。不合格品和玉米皮屑集中收集于产品库内作为饲料外售；热风炉灰渣、除尘系统除尘灰贮存于灰渣库，定期外售于建材厂；生活垃圾集中收集，定期委托环卫部门统一处理。

5.项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。
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