
五环审表﹝2021﹞10号                   签发人: 王明亮 
关于《五原县合胜石材加工有限责任公司石材加工扩建项目环境影响报告表》的批复
五原县合胜石材加工有限责任公司：

你单位报送的《五原县合胜石材加工有限责任公司新建年产30万平方米超薄大理石板材项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

五原县合胜石材加工有限责任公司于2020年7月完成了年产30万平方米超薄大理石板材项目，现拟投资2000万元在现有厂区内扩建2座加工车间，实施石材加工扩建项目，项目分两期建设，每期建设生产车间1座，并配套建设公辅工程，一期设计产能10万m2/a，二期设计产能为20万m2/a。本项目总投资为2000万元，其中环保投资为16万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策和措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目营运期产生的废气主要为无组织排放颗粒物。应采用湿法工艺，带水作业，喷洒水装置及厂房全封闭措施、降尘减污。粉尘经水流进入沉淀池，再回收利用。要求无组织排放严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

2.本项目用水主要包括生产用水及职工生活用水。生产用水主要为沉淀池补水，本项目运营期生产废水经沉淀池分级沉淀处理后循环使用不外排。生活污水经化粪池预处理后，由企业自行定期清运至五原县污水处理厂集中处理。

3.本项目的噪声源主要为双锁紧桥式切石机、红外线桥式切边机石材抛丸清理机等设备。可通过优先选用低噪声设备、基础减震、厂房封闭并安装隔声门窗等措施。确保经处理后的厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4.本项目运营期固体废物包括生产固废和职工生活垃圾。生产固废包括边角废料与沉淀池污泥。边角废料与沉淀池污泥经收集后外售综合利用。生活垃圾统一收集，由当地环卫部门定时清运。
5.项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建设和运营期间的环境监管由我局委托环境监察大队负责。

                              五原县环境保护局
                              2021年1月25日

  五原县环境保护局                         2021年1月25日印发 
PAGE  


