附表：
2021年上半年五原县隆兴昌镇集中式生活饮用水（新隆）

水源水质监测结果
	序号
	监测项目
	监测结果
	《地下水质量标准》

（GB/T 14848-2017）Ⅲ类

	1
	色（度）
	15
	≤15

	2
	嗅和味
	无
	无

	3
	浑浊度（NTU）
	10.2
	≤3

	4
	肉眼可见物
	少量细小白色物质
	无

	5
	pH
	7.78
	6.5-8.5

	6
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	366
	≤450

	7
	溶解性总固体（mg/L）
	751
	≤1000

	8
	硫酸盐（mg/L）
	157
	≤250

	9
	氯化物（mg/L）
	123
	≤250

	10
	铁（mg/L）
	0.0517
	≤0.3

	11
	锰（mg/L）
	0.147
	≤0.10

	12
	铜（mg/L）
	0.009L
	≤1.00

	13
	锌（mg/L）
	0.001L
	≤1.00

	14
	铝（mg/L）
	0.040L
	≤0.20

	15
	挥发酚类（以苯酚计）（mg/L）
	0.0003L
	≤0.002

	16
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.050L
	≤0.3

	17
	耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L）
	1.68
	≤3.0

	18
	氨氮（mg/L）
	0.799
	≤0.50

	19
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	≤0.02

	20
	钠（mg/L）
	99.5
	≤200

	21
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	2L
	≤3.0

	22
	菌落总数（CFU/mL）
	未检出
	≤100

	23
	亚硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.001L
	≤1.00

	23
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.05
	≤20.0

	25
	氰化物（mg/L）
	0.002L
	≤0.05

	26
	氟化物（mg/L）
	0.27
	≤1.0

	27
	汞（mg/L）
	0.0001L
	≤0.001

	28
	砷（mg/L）
	0.0082
	≤0.01

	29
	硒（mg/L）
	0.0004L
	≤0.01

	30
	镉（mg/L）
	0.0005L
	≤0.005

	31
	铬（六价）（mg/L）
	0.004L
	≤0.05

	32
	铅（mg/L）
	0.0025L
	≤0.01

	33
	三氯甲烷（μg/L）
	0.4L
	≤60

	34
	四氯化碳（μg/L）
	0.4L
	≤2.0

	35
	碘化物（mg/L）
	0.05L
	≤0.08

	36
	苯（μg/L）
	0.4L
	≤10.0

	37
	甲苯（μg/L）
	0.3L
	≤700

	38
	总α放射性（Bq/L）
	0.046
	≤0.5

	39
	总β放射性（Bq/L）
	0.230
	≤1.0

	备注：
	L表示未检出。


