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关于《内蒙古新易嗑食品有限公司年加工

1000吨瓜子建设项目环境影响

报告表》的批复

内蒙古新易嗑食品有限公司：

你单位报送的《内蒙古新易嗑食品有限公司年加工1000吨瓜子建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县新公中镇合少村六社建设1座6666.67m2钢结构生产车间，内设2条生产线，1#生产线年产800吨多味瓜子、2#生产线年产200吨原味瓜子，总计年加工1000吨瓜子项目。总投资30万元，环保投资10.1万元，根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

（1）本项目运营期产生的废气为煮锅、烘池燃烧生物质燃料产生的废气，主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，经燃烧废气排气管道收集后进入布袋除尘器处理，最终由1根15m高排气筒达标排放，二氧化硫、颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB16297-1996）非金属加热炉二级标准限值，氮氧化物,排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放浓度标准限值。
（2）本项目不涉及生产用水，生活污水排入化粪池，委托镇环卫部门定期清掏。

（3）本项目运营期噪声主要来源于滚筒机、筛选机、包装机、风机以及泵等设备产生的噪声，对设备采取选用低噪声设备、消声器、基础减震，再经距离衰减，确保经处理后的厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（4）本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、水煮工序产生的废辅料和煮锅底泥、筛选工序产生的不合格品、炉灰及除尘灰。生活垃圾、废辅料、煮锅底泥委托环卫部门定期清运，不合格品收集后用作水煮工序燃料，炉灰统一收集后外售，除尘灰委托镇环卫部门清运，运营期固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由我局委托监察大队负责。
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