
关于《五原县金丝路再生资源开发有限公司新建年产

3万吨废旧地膜生活PP综合利用农业清洁生产项目

环境影响报告表》的批复
五原县金丝路再生资源开发有限公司:
你公司报送的《五原县金丝路再生资源开发有限公司新建年产3万吨废旧地膜生活PP综合利用农业清洁生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县美林路16号新建4条废旧塑料造粒生产线。项目建成后年产塑料颗粒30000吨，原料采用回收的废旧塑料（包括废旧农膜6500吨、棚膜800吨、生活PP23000吨），主要建设造粒车间、成品库、原料库、沉淀池和一般固废暂存间等配套辅助设施及环保设施。项目总投资1500万元，其中环保投资40万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：
1.本项目运营期废气主要为运输扬尘及造粒工序产生的废气。运输扬尘采取道路硬化措施，并定期洒水降尘。造粒工序产生的废气通过集气罩收集活性炭吸附+UV光解等离子净化器处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 中非甲烷总烃排放限值要求后由1根15米高排气筒排放。
2.本项目运营期废水主要为破碎清洗废水和生活污水。破碎清洗废水经沉淀符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准后排入污水管网；生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，委托环卫部门清运。

3.本项目运营期噪声主要设备运转产生的噪声，通过基础减振、密闭隔声、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
4.本项目运营期固废主要为生活垃圾、分拣废物、沉淀池污泥、废UV灯管。生活垃圾、分拣杂质、沉淀池污泥集中收集后委托环卫部门定期清运；废UV灯管由供货厂家更换并委托有资质单位回收处理。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队五原县大队负责。
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